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	АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЫШЛЕЙ

	КОЛЫШЛЕЙСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

	

	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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	от
	от 27 января  2017 года
	№    
	31

	р.п. Колышлей


«Об утверждении Программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Рабочий поселок Колышлей Колышлейского района Пензенской области на период 2016-2020 годы с перспективой до 2025 года»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,  руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом рабочего поселка Колышлей Колышлейского района Пензенской области (с последующими изменениями),- 


Администрация рабочего посёлка Колышлей постановляет:

        1.Утвердить Программу «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры   муниципального образования «Рабочий поселок Колышлей Колышлейского района Пензенской области на 2016-2020 годы с перспективой до 2025 года» согласно приложению.

  2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене муниципального образования «Рабочий поселок Колышлей» «Вестник Колышлея» и   и на официальном сайте администрации – http://www.kol.kolyshley.pnzreg.ru

HYPERLINK "http://www.volgadmin.ru". 
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

         4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации рабочего поселка Колышлей Т.В. Худоконенко
.

	Глава администрации рабочего поселка Колышлей 
	
	В.Б.Хованцев


ООО «Пензенский энергосервисный центр»
	СОГЛАСОВАНО:

Глава администрации

Рабочего поселка Колышлей

Колышлейского района Пензенской области
________________ Хованцев В.Б.

	« ______ » ______________ 2016 г.


ПРОГРАММА
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

	Наименование Программы
	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Рабочий поселок Колышлей» Колышлейского района Пензенской области на период 2016-2020 годы с перспективой до 2025 года

	Основание для разработки Программы
	- Распоряжение Главы администрации муниципального образования «Рабочий поселок Колышлей» Колышлейского района Пензенской области;

- Договор на выполнение работ по разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Рабочий поселок Колышлей» Колышлейского района Пензенской области на период 2016-2020 годы с перспективой до 2025 года;

- Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Приказ Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»

	Ответственный исполнитель
Программы 
	Администрация муниципального образования «Рабочий поселок Колышлей» Колышлейского района Пензенской области

	Соисполнители
Программы
	Общество с ограниченной ответственностью «Пензенский энергосервисный центр»

	Цели Программы
	1. Создание базового документа для дальнейшей разработки инвестиционных, производственных программ организаций коммунального комплекса муниципального образования «Рабочий поселок Колышлей» Колышлейского района и муниципальных целевых программ.

2. Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования, в целях:

· повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса;

· обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации.

	Задачи Программы
	1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем;

2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем;

3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации;

4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг;

5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей

	Целевые индикаторы и показатели
	Снижение потерь коммунальных ресурсов:

- теплоснабжение до 5%;

- водоснабжение до 12%;

- водоотведение до 12%;

- газоснабжение до 4%;

- электроснабжение до 3%.

	Сроки и этапы реализации Программы
	2016-2025 годы.

1 этап – 2016 год;

2 этап – 2017 год;

3 этап – 2018 год;

4 этап – 2019 год;

5 этап – 2020 год;

6 этап – с 2021 по 2025 год;

	Объемы требуемых капитальных вложений
	Объем финансирования Программы составляет 104109,274 тыс. руб. в т.ч. по видам коммунальных услуг:

Теплоснабжение – 2200,0 тыс. руб.;

Электроснабжение – 13522,577 тыс. руб.;

Водоснабжение – 2700,0 тыс. руб.;

Водоотведение – 5400,0 тыс. руб.;

Газоснабжение – 79806,697 тыс. руб.;

Утилизация (захоронение) ТБО – 480,0 тыс. руб.

	Ожидаемые результаты реализации программы
	Установление оптимального значения нормативов потребления коммунальных услуг с учетом применения эффективных технологических решений, использования современных материалов и оборудования.

Предложения по созданию эффективной системы контроля за исполнением инвестиционных и производственных программ организации коммунального комплекса.

Внедрение новых методик и современных технологий, в том числе энергосберегающих, в функционировании систем коммунальной инфраструктуры.

Прогноз стоимости всех коммунальных ресурсов.

Определение затрат на реализацию мероприятий программы, эффекты, возникающие в результате реализации мероприятий программы и источники инвестиций для реализации мероприятий программы. 


ВВЕДЕНИЕ

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Рабочий поселок Колышлей» Колышлейского района Пензенской области является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Рабочий поселок Колышлей».

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Рабочий поселок Колышлей» Колышлейского района Пензенской области являются:

· инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем;

· взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем;

· обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации;

· повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг;

· совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры;

· повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

· обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Принципы формирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Рабочий поселок Колышлей».

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Рабочий поселок Колышлей» базируются на следующих принципах:

– системность – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

– комплексность – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).

Полномочия органов местного самоуправления при разработке, утверждении и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Рабочий поселок Колышлей».

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры разработана в соответствии с документами территориального планирования муниципального образования, при этом органы местного самоуправления имеют следующие полномочия:

1. Представительный орган муниципального образования «Рабочий поселок Колышлей» Колышлейского района осуществляет рассмотрение и утверждение Программы.

2. Глава администрации муниципального образования «Рабочий поселок Колышлей» осуществляет принятие решения о разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Рабочий поселок Колышлей», утверждение перечня функций по управлению реализацией Программы, передаваемых структурным подразделениям администрации муниципального образования или сторонней организации.

Глава администрации муниципального образования «Рабочий поселок Колышлей» Колышлейского района Пензенской области имеет право:

– запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах муниципального образования «Рабочий поселок Колышлей», необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

– выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

– рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах муниципального образования, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

3. Администрация Муниципального образования «Рабочий поселок Колышлей» Колышлейского района Пензенской области:

– выступает заказчиком Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Рабочий поселок Колышлей»;

– организует проведение конкурса инвестиционных проектов субъектов коммунального комплекса для включения в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Рабочий поселок Колышлей»;

– организует экспертизу Программы;

– организует реализацию и мониторинг Программы.

Администрация муниципального образования «Рабочий поселок Колышлей» имеет право:

– запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах рабочего поселка Колышлей, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

– выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

– рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах муниципального образования «Рабочий поселок Колышлей», возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

Сроки и этапы:

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Рабочий поселок Колышлей» на 2016-2020 годы с перспективой до 2025 г., реализуется по этапам:

1 этап – 2016 год;

2 этап – 2017 год;

3 этап – 2018 год;

4 этап – 2019 год;

5 этап – 2020 год;

6 этап – с 2021 года по 2025 год.

1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК КОЛЫШЛЕЙ» Колышлейского района пензенской области
Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры:

Общая площадь муниципального образования составляет – 1076 га, в том числе земли сельскохозяйственного назначения 341 га.

Численность населения проживающего на территории муниципального образования (на 01.07.2016 г.) – 9049 человек.
Общая площадь жилищного фонда МО «Рабочий поселок Колышлей» – 202,6 тыс.м2, в том числе муниципальный жилой фонд 0,5 тыс.м2, частный жилой фонд 203,0 тыс.м2.

Количество объектов (источников) инженерной инфраструктуры:

– теплоснабжения – 18;

– электроснабжения (центров питания) – 1 (ПС); 41 (ТП);

– водоснабжения – 6;

– водоотведения – 6;
– газоснабжения – 1 (АГРС); 71 (ГРПШ).

Протяженность сетей:

– тепловых в двухтрубном исчислении – 2,505 км;

– электрических – сети 10 кВ – 96,240 км;

– водоснабжения – 102,5 км;
– водоотведения – 6,65 км;

– газоснабжения – 42,354 км.

Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей:

– водоснабжения – 20 %;

– водоотведения – 60 %.
Территория

Муниципальное образование «Рабочий поселок Колышлей» образовано в 1996 году и расположено в центральной части Колышлейского района Пензенской области. Территория муниципального образования р.п. Колышлей состоит из единого массива, его общая площадь составляет 1076 га.
Рабочий поселок Колышлей является административным центром района и муниципального образования «Рабочий поселок Колышлей», при железнодорожной станции Колышлей, на расстоянии 71 км от областного центра – г. Пенза.

Муниципальное образование р.п. Колышлей граничит: на севере – с Березовским сельсоветом; на востоке – с Трескинским сельсоветом; на юге – с Названовским и Плещеевским муниципального образованиями; на западе – с Березовским сельсоветом.
По территории муниципального образования «Рабочий поселок Колышлей» проходят автодороги областного значения «Тамбов-Пенза-Колышлей-Сердобск-Беково», «р.п. Колышлей-с.М.Сердоба», «Обход р.п. Колышлей», которые являются основными транспортными магистралями, а также Юго-Восточная железная дорога.

На территории муниципального образования «Рабочий поселок Колышлей» находятся три населенных пункта: р.п. Колышлей, п. Родниковский, п. Ягодный.

Национальный состав муниципального образования разнообразен. Здесь проживают: русские - 90 %, мордва, белорусы, украинцы, татары, чуваши, армяне, грузины, азербайджане, казахи, евреи, немцы.

По природно-экономическим факторам муниципальное образование р.п. Колышлей отнесен к подзоне выщелоченных черноземов, по климатическим факторам – ко II агроклиматическому району.
Климат

Территория муниципального образования р.п. Колышлей относится к Среднерусской провинции лесостепной зоны.

Климат на территории муниципального образования р.п. Колышлей умеренно-континентальный. Средняя температура летом составляет +20ºС, зимой –13ºС. В некоторые годы лето бывает очень жаркое с явлением засухи. Переход от зимы к лету сопровождается 
непродолжительной, но дружной весной, с резким колебанием температуры. Годовая сумма осадков в среднем составляет 400-530 мм, а в отдельные годы количество осадков резко колеблется от 350 до 750 мм.

Среднегодовая норма солнечных дней – 112.

Преобладающее направление  ветров северо-западное летом и северное зимой.

Время начала ледостава – последняя декада ноября и первая декада декабря.

Продолжительность снежного покрова – 131 день.

Среднегодовая норма осадков – 520 мм. Бывают годы и с засушливым летом, следствием которых является возникновение лесных и торфяных пожаров.

Средняя скорость ветра в приземном слое 3,7-4,8 м/с.

Преобладающие ветры – Юго-Западного направления.

Грунтовые воды находятся на глубине от 5 до 20 метров.

Грунт зимой промерзает на глубину от 1 до 1,5 м, а в отдельные годы до 2,0 м.

Снежный покров достигает на открытых местах до 35 см, на защищенных – до 60 см и более.
Рельеф

Согласно геоморфологическим данным, основные черты рельефа сформировались ещё в доледниковое время. В период после раннего наибольшего (днепровского) и последующего меньшего (московского) оледенений, древний рельеф значительно трансформировался под влиянием энергичной эрозионной и аккумулятивной деятельности талых ледниковых вод выработались обширные, глубокие долины рек и их притоков, были размыты коренные породы до четвертичных, отложились ледниковые наносы, образовались поверхностные покровы переотложенного, рыхлого материала на водоразделах и склонах.

Современный рельеф в целом характеризуется слабопологими (1-2º) склонами с наличием балок и лощин.
Гидрография

Гидрографическая сеть муниципального образования р.п. Колышлей представлена прудом, расположенным в центральной части поселка, площадью 2,4 га. Питание водных объектов смешанное с преобладанием снегового.

Земельные ресурсы
Земля является основой для жизнедеятельности человека. Все виды производства в той или иной степени зависят от земельных ресурсов. Кроме того, она является важнейшим природным ресурсом, в котором находятся полезные элементы, используемые растениями, обеспечивающие развитие флоры и фауны.

Общая площадь в административных границах муниципального образования «Рабочий поселок Колышлей» составляет 1076 га.
Таблица 1 – Наличие и распределение земельного фонда муниципального образования по категориям земель

	Наименование показателей
	Общая площадь земель

	
	га
	%

	1. Земли сельскохозяйственного назначения
	341
	32

	2. Земли населенных пунктов
	682
	63

	3. Земли промышленности, транспорта, энергетики
	53
	5

	4. Земли особо охраняемых территорий и объектов
	-
	-

	5. Земли лесного фонда
	-
	-

	6. Земли водного фонда
	-
	-

	7. Земли запаса
	-
	-

	Итого земель в границах муниципального образования р.п. Колышлей
	1076
	100
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Рисунок 1 – Структура земельного фонда по категориям земель
Из общей площади территории муниципального образования «Рабочий поселок Колышлей» 32% занимают земли сельскохозяйственного назначения. Земли населенных пунктов составляют 682 га (63%).
Категория земель промышленности, транспорта, связи, энергетики подразделяются на земли, занятые землями автомобильного транспорта и прочими несельскохозяйственными предприятиями. Таких земель в поселении 53 га (5%). Они используются соответствующими организациями для осуществления их деятельности.

Население и трудовые ресурсы

Динамика численности населения и его возрастная структура являются социально-экономическими показателями муниципального образования, которые определяют воспроизводство населения, влияют на состояние рынка труда и определяют устойчивость развития территории. В настоящее время демографическая ситуация - одна из важнейших социально-экономических проблем страны и муниципального образования «Рабочий поселок Колышлей».

На территории муниципального образования «Рабочий поселок Колышлей» расположено три населенных пункта. Сведения о численности постоянного населения МО «р.п. Колышлей» на 01.07.2016г. представлены в таблице 2.

Таблица 2

	№ п/п
	Территориальные единицы (населенные пункты)
	Кол-во жителей/чел.
	Кол-во домовладений

	1
	р.п. Колышлей
	8351
	1470

	2
	п. Родниковский
	1100
	50

	3
	п. Ягодный
	46
	32

	
	Всего в границах МО «р.п. Колышлей»
	9049
	1552


Трудовые ресурсы являются одним из главных факторов развития территории.
Численность трудоспособного населения МО «Рабочий поселок Колышлей» на 01.07.2016 года составляет 5261 человек (58,1% от численности населения). В настоящее время экономически активное населения составляет 4420 человек (84% от трудовых ресурсов).

Основными отраслями использования рабочей силы остается сельское хозяйство, производство, образование, культура, медицина, сфера обслуживания, ЛПХ и т.д. Численность безработных граждан по муниципальному образованию составляет 43 человека. Необходимо проведение мер по изменению социальной обстановки, в муниципальном образовании «Рабочий поселок Колышлей» с целью создания условий для закрепления молодежи.

Анализ факторов экономического роста на территории муниципальных образований, в качестве одной из наиболее важных составляющих, включает в себя анализ демографической ситуации. На демографические прогнозы, как правило, опирается планирование всех поселений, их планы социально-экономического развития. Целью демографического прогноза муниципального образования является оценка его численности на перспективу, соответствующую расчетным срокам. Без этого не могут быть определены перспективы производства, развития социальной инфраструктуры, занятости населения, безработицы и так далее.

Демографическая характеристика населения на территории МО «р.п. Колышлей», на 01.07.2016 г., представлена в таблице 3.

Таблица 3

	Показатели
	Количество

	Численность населения, в т.ч.:
	9049 человек

	До 7 лет
	861 человек

	От 7 до 16 лет
	711 человек

	От 16 до 18 лет
	550 человек

	От 18 до 60 лет
	4711 человек

	60 лет и старше
	2216 человек

	Родившихся
	96 человек

	Умерших
	106 человек

	Браков
	53

	Разводов 
	45


Целью демографической политики на срок реализации генерального плана должны стать рост рождаемости и ожидаемой продолжительности жизни, стабилизация численности населения.

По прогнозам ожидается замедление естественной убыли населения с 2017 года за счёт улучшения качества жизни. Рекомендуется сохранить количество трудоспособного населения.

На улучшение демографической ситуации, стимулирования рождаемости, обеспечения доступности жилья для молодых, работает программа ипотечных кредитов, программа строительства жилья для молодых людей.

Планировочная структура территории муниципального образования

Планировочная структура муниципального образования «Рабочий поселок Колышлей» формировалась в течение значительного периода времени под влиянием большого количества определяющих факторов: административных, функционально-хозяйственных, природных. Основными планировочными осями являются: автодороги областного значения: 3-й категории «Тамбов-Пенза»-Колышлей-Сердобск-Беково, 4-й категории «р.п.Колышлей-с.М.Сердоба», 4-й категории «Обход р.п.Колышлей» и Юго-Восточная железная дорога. На планировочную структуру территории муниципального образования «Рабочий поселок Колышлей» большое влияние оказывают  пруды, ручьи,  рельеф местности, межпоселковые сети.

На территории муниципального образования р.п. Колышлей расположены три населенных пункта. Рабочий поселок Колышлей является административным центром района и муниципального образования «Рабочий поселок Колышлей».

На территории поселения имеются многочисленные просёлочные дороги и полезащитные лесные полосы.
Экономический потенциал МО «Рабочий поселок Колышлей»

Современная экономика муниципального образования р.п. Колышлей относится к аграрному типу, который в значительной степени определяется деятельностью производственных предприятий, сельскохозяйственных предприятий и хозяйств населения.

Таблица 4 - Производственные предприятия
	Наименование               предприятия
	Основные виды выпускаемой продукции
	Числ. промышл-произв. персонала

	1. ООО  ПО «Метопласт»
	Изделия из нержавеющей стали, столовые приборы, изделия из пластмассы
	99

	2. ОАО  « Ремонтный завод Колышлейский»
	Ремонт сельскохозяйственной техники
	18

	3. ООО «Пекоф-ЛТД»
	Пошив сумок и кожгалантерейных изделий
	65

	4. ООО завод «СОМ»
	Выпуск молочной продукции (молоко, сухое молоко, масло)
	35




Сельское хозяйство
На территории муниципального образования р.п. Колышлей имеется сельскохозяйственное предприятие: ОАО «Птицефабрика «Колышлейская», птицы – 122 тыс. кур. Специализируется на производстве мяса птицы, яиц. Численность работающих составляет 82 человека.
Построен птичник на 84,5 тыс. кур-несушек, проведена реконструкция цехов подращивания, идет реконструкция птичника и замена одноярусного оборудования на 4-х ярусное. Все это позволит увеличить количество посадочных мест кур-несушек в 3,5 раза, производство яиц в 2,2 раза, мяса на 70 %.

На территории муниципального образования имеются КФХ и ЛПХ.

Производством мяса крупного рогатого скота, свиней, овец, лошади, птицы, производством молока занимается население муниципального образования.

Природно-климатические условия позволяют сельскому хозяйству муниципального образования специализироваться на производстве мясо крупного рогатого скота и птицы,  яиц, молока.

Отмечается недостаток рабочих мест на территории муниципального образования, часть населения выезжает на работу в соседние регионы, большая же часть трудоспособного населения занимается личным подсобным хозяйством.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

2.1. Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения, выявление проблем функционирования

По состоянию на 01.01.2016 года централизованные системы теплоснабжения имеются в рабочем поселке Колышлей и поселке Родниковский.
Теплоснабжение общественных зданий, коммунальных и промышленных предприятий МО «Рабочий поселок Колышлей» осуществляется от собственных котельных, работающих на газовом топливе.

В жилом секторе частной застройки отопление печное на газовом топливе или от газовых котлов (теплогенераторов).

В многоэтажной многоквартирной застройке отопление осуществляется от квартальных котельных, но в последние годы постепенно переводится на индивидуальное газовое отопление.
Многоквартирные дома с центральным отоплением, расположенные в р.п. Колышлей, представлены в таблице 5.

Таблица 5

	Адрес многоквартирного дома
	Количество квартир
	Адрес многоквартирного дома
	Количество квартир

	ул. Гагарина, 7
	16 квартир
	ул. Пензенская, 3
	27 квартир

	ул. Гагарина, 9
	4 квартиры
	ул. Пензенская, 5
	27 квартир

	ул. Гагарина, 11
	16 квартир
	ул. Пензенская, 7
	26 квартир

	ул. Гагарина, 13
	18 квартир
	ул. Рабочая, 52
	18 квартир

	ул. Гагарина, 15
	18 квартир
	ул. Рабочая, 54
	18 квартир


	ул. Гагарина, 16
	24 квартир
	ул. Первомайская, 2Г
	18 квартир

	ул. Гагарина, 17
	40 квартир
	ул. Первомайская, 6
	18 квартир

	ул. Гагарина, 18
	24 квартиры
	ул. Лесная, 12А
	18 квартир

	ул. Гагарина, 19
	18 квартир
	ул. Солнечная, 1
	66 квартир

	ул. Гагарина, 20
	18 квартир
	ул. Солнечная, 1
	60 квартир

	ул. Гагарина, 22
	18 квартир
	ул. Солнечная, 1
	60 квартир

	ул. Пензенская, 1
	27 квартир
	ул. Белинского, 26
	28 квартир


Теплоснабжение объектов жилищно-коммунального сектора муниципального образования «Рабочий поселок Колышлей» осуществляется от 2 центральных котельных и двух локальных котельных. Всего на котельных установлено 8 котлов, которые находятся в рабочем состоянии.

Теплогенерирующее оборудование котельной микрорайона «Гагаринский» морально и физически устарело, требует технического перевооружения. Котлы, установленные в котельной, имеют эксплуатационный КПД не более 60%.

Отсутствие полной тепловой нагрузки котельных приводит к перерасходу электрической энергии на производство и передачу в сетях тепловой энергии.

В п. Родниковском система теплоснабжения – открытая. Отбор горячей воды на санитарно-бытовые нужды осуществляется из теплосети. Подпитка сетевого и котлового контуров осуществляется сырой водой.

Отопительный период принят сроком 280 дней с 15 октября по 15 апреля. Тепловой энергией снабжаются жилые дома, общей площадью 26,38 тыс. кв.м и объекты соцкультбыта (два детских сада и один Дом культуры).

Передача и распределение тепловой энергии осуществляется по магистральным и внутриквартальным тепловым сетям, общей протяженностью 1785 м, диаметром от 76 до 159 мм. Сети проложены в наземном исполнении (в воздушном исполнении). Тепловая изоляция трубопроводов выполнена из минеральных матов, рубероида. Теплосети самортизированы на 100%, вследствие чего, потери в сетях достигают 30 %.

Существующие тепловые сети, находящиеся в муниципальной собственности МО «р.п. Колышлей», представлены в таблице 6.

Таблица 6
	№ п/п
	Наименование
	Год ввода в эксплуатацию
	Протяженность, (м)

	1
	Теплотрасса микрорайона «Гагаринский», Пензенская область, Колышлейский район, р.п. Колышлей, ул. Гагарина, Рабочая, Пензенская, Первомайская
	2004
	1475

	2
	Сооружение коммунального хозяйства (теплотрасса), Пензенская область, Колышлейский район, п.Родниковский, ул. Солнечная, 1А
	2006
	215

	3
	Сооружение коммунального хозяйства (теплотрасса), Пензенская область, Колышлейский район, р.п.Колышлей, ул. Белинского, 26А
	2008
	58

	4
	Сооружение коммунального хозяйства (теплотрасса), Пензенская область, Колышлейский район, р.п.Колышлей, ул. Строителей, 7Б
	2008
	37


Процедуры диагностики состояния тепловых сетей
· Метод акустической эмиссии. Метод, прове​ренный в мировой практике и позволяющий точ​но определять местоположение дефектов стального трубопровода, находящегося под из​меняемым давлением, но по условиям приме​нения на действующих ТС имеет ограниченную область использования.

· Метод магнитной памяти металла. Метод хо​рош для выявления участков с повышенным на​пряжением металла при непосредственном контакте с трубопроводом ТС. Используется там, где можно прокатывать каретку по голому металлу трубы, этим обусловлена и ограничен​ность его применения.

· Метод наземного тепловизионного обследо​вания с помощью тепловизора. При доступной поверхности трассы, желательно с однородным покрытием, наличием точной исполнительной документации, с применением специального программного обеспечения, может очень хоро​шо показывать состояние обследуемого участ​ка. По вышеназванным условиям применение возможно только на 10% старых прокладок. В некоторых случаях метод эффективен для поис​ка утечек.

· Тепловая аэросъемка в ИК-диапазоне. Ме​тод очень эффективен для планирования ремонтов и выявления участков с повышенными тепловыми потерями. Съемку необходимо проводить весной (март-апрель) и осенью (ок​тябрь-ноябрь), когда система отопления рабо​тает, но снега на земле нет.

· Метод акустической диагностики. Использу​ются корреляторы усовершенствованной конст​рукции. Метод новый и пробные применения на тепловых сетях не дали однозначных резуль​татов. Но метод имеет перспективу как инфор​мационная составляющая в комплексе методов мониторинга состояния действующих тепло​проводов, он хорошо вписывается в процесс эксплуатации и конструктивные особенности прокладок ТС.

· Опрессовка на прочность повышенным дав​лением. Метод применялся и был разработан с целью выявления ослабленных мест трубо​провода в ремонтный период и исключения по​явления повреждений в отопительный период. Он имел долгий период освоения и внедрения, но в настоящее время в среднем стабильно по​казывает эффективность 93-94%. То есть 94% повреждений выявляется в ремонтный период и только 6% уходит на период отопления. С при​менением комплексной оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии теплопро​водов, опрессовку стало возможным рассмат​ривать, как метод диагностики и планирования ремонтов, перекладок ТС. Соотношения разры​вов трубопроводов ТС в ремонтный и эксплуата​ционный периоды представлены в таблице.

· Метод магнитной томографии металла теп​лопроводов с поверхности земли. Метод имеет мало статистики и пока трудно сказать о его эф​фективности в условиях города.

В действующих условиях и с учетом финансового положения проводятся работы по поддержанию надежности тепловых сетей на основании метода – опрессовка повышенным давлением.
Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения, находящиеся в муниципальной собственности МО «р.п. Колышлей», представлены в таблице 7.
Таблица 7

	Наименование показателя
	Значение

	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
	178,19 кг у.т./Гкал

	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
	674 Гкал/год

	Мощность источников тепловой энергии
	4,47 МВт


Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, а также прогноз объема полезного отпуска тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, представлены в таблице 8.
Таблица 8
	Показатель
	Ед. изм.
	2015г.
	2016г.
	2017г.
	2018г.
	2019г.
	2020г.

	Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)
	тыс. Гкал
	5400
	5625
	5625
	5625
	5625
	5625

	Объем полезного отпуска теплоносителя
	тыс. Гкал
	3100
	3100
	3100
	3100
	3100
	3100


 
Цены на энергетические ресурсы и прогноз цен на энергетические ресурсы, представлены в таблице 9.

Таблица 9 

	Показатель
	Ед. изм.
	2015г.
	2016г.
	2017г.
	2018г.
	2019г.
	2020г.

	Топливо (газ) с объемом потребления газа от 1 до 10 млн. куб. м в год включительно
	тыс. руб./1000 куб.м.
	4630,950
	4875,88
	4997,77
	5147,71
	5302,14
	5461,20

	Электрическая энергия
	руб./кВт.ч.
	4,344
	5,211
	5,628
	6,073
	6,552
	7,070

	Водоснабжение
	руб./ куб.м.
	26,031
	33,929
	35,965
	37,727
	39,576
	41,515


Потери и удельное потребление энергетических ресурсов на единицу объема полезного отпуска тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя (по каждому виду используемого энергетического ресурса), представлены в таблице 10.

Таблица 10
	Показатель
	Ед. изм.
	Кол-во в год

	Потери тепловой энергии
	Гкал
	674

	Полезный отпуск
	Г кал
	5 400

	Удельный расход топлива на единицу объема полезного отпуска
	кг у.т/Гкал
	178,19

	Удельный расход электроэнергии на единицу объема полезного отпуска
	кВт ч/Гкал
	25

	Удельный расход воды на единицу объема полезного отпуска
	куб. м/Гкал
	0,63


Теплоснабжающими организациями на территории МО «р.п. Колышлей» являются ООО  «Ресурс» и ООО санаторий «Хопровские зори».

Теплоснабжающая организация ООО «Ресурс» осуществляет теплоснабжение следующих объектов, представленных в таблице 11.

Таблица 11
	Источник теплоснабжения
	Отапливаемые объекты

	Котельная микрорайона «Гагаринский»
	19 многоквартирных домов (ул. Гагарина, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, ул. Пензенская, 1, 3, 5, 7, ул. Рабочая, 52, 54, ул. Первомайская, 2Г, 6)

	
	МДОУ детсад «Улыбка»

	Котельная п. Родниковский
	3 многоквартирных дома (ул. Солнечная, 1, 2, 3)

	
	МДОУ детский сад «Солнышко»

	Котельная ул. Строителей, 7В
	Дом культуры «Хопер»

	Котельная ул. Белинского, 26Б
	1 многоквартирный дом (ул. Белинского, 26)


Теплоснабжающая организация ООО санаторий «Хопровские зори» осуществляет теплоснабжение следующих объектов, представленных в таблице 12.

Таблица 12
	Источник теплоснабжения
	Отапливаемые объекты

	Котельная ООО санаторий «Хопровские зори»
	Производственные и лечебные корпуса ООО санаторий «Хопровские зори»

	
	Производственные и лечебные корпуса ГБУЗ Колышлейская районная больница

	
	1 многоквартиный дом (ул. Лесная 12А)


Источники тепловой энергии
На территории р.п. Колышлей работают котельные и топочные отделения на газовом топливе, обеспечивающие теплом учреждения бюджетной сферы, предприятия всех форм собственности. В настоящее время ведутся работы по переводу жилого фонда на индивидуальное поквартирное отопление.
На территории муниципального образования «Рабочий поселок Колышлей» действуют следующие объекты теплоснабжения, представленные в таблице, 13.

Таблица 13

	Источник теплоснабжения
	Принадлежность

	Котельная микрорайона «Гагаринский»
	Муниципальная собственность МО «р.п. Колышлей» 

	Котельная п. Родниковский
	

	Котельная ул. Строителей, 7В
	

	Котельная ул. Белинского, 26Б
	

	Котельная ООО санаторий «Хопровские зори»
	Собственность

	Котельная Администрации Колышлейского района
	Собственность

	Котельная Администрации рабочего поселка Колышлей Колышлейского района
	Собственность

	Котельная ГБПОУ ПО Сердобский многопрофильный техникум
	Собственность

	Котельная ОАО птицефабрика Колышлейская
	Собственность

	Котельная ООО Колышлейский элеватор
	Собственность

	Котельная ООО ПО Метапласт
	Собственность

	котельная ООО Поволжский текстиль
	Собственность

	6 котельных: МОУ СОШ № 1, МОУ СОШ № 2, МОУ СОШ п. Родниковский, МДОУ детсад «Золотой ключик», МДОУ детсад «Петушок», плавательный бассейн. Протяженность тепловых сетей 0,72 км
	Обслуживает на праве оперативного управления Центр хозяйственного обеспечения муниципальных учреждений Колышлейского района


Оборудование котельных находящиеся в муниципальной собственности МО «р.п. Колышлей», представлено в таблице 14.

Таблица 14
	Наименование
	Кол-во, шт.
	Тип, марка

	Котельная микрорайона «Гагаринский», р.п. Колышлей, ул. Гагарина, 19А

	Котел отопительный
	2
	КВГМ 1,5-115

	Горелка газовая
	2
	WBG 200H

	Насос подпитки
	2
	WILO TYP Star

	Насос сетевой.
	2
	WILO

	Газовый счетчик G400
	1
	ELSTER

	Корректор CN 400
	1
	ELSTER

	Счетчик электрический
	1
	Меркурий 230

	Счетчик водяной
	1
	-

	Задвижка Ду 80
	6
	-

	Задвижка Ду 100
	7
	-

	Задвижка Ду 150
	3
	-

	Котельная п. Родниковский, ул. Солнечная, 1А

	Котел отопительный
	2
	Unikal Elippreks 870

	Горелка газовая
	2
	CUENOD C 120

	Счетчик электрический
	1
	Энергомера

	Газовый счетчик 
	1
	СГ 16МТ 250-40-С

	Корректор 
	1
	СПГ 741

	Датчик загазованности метана
	1
	СГГ -6М

	Датчик загазованности оксида углерода
	1
	СОУ - 1

	Насос котловой 
	3
	ВРН 150/360.80

	Насос сетевой
	2
	KSB

	Насос подпитки
	3
	К 11-500 Т

	Теплообменник
	2
	Ридан

	Емкость для воды
	1
	-

	Расширитель воды
	1
	-

	Счетчик ХВС
	1
	ВМГ-100

	Манометр давления газа
	1
	ДМ 200

	Шкаф газораспределительный
	1
	РДСК 400

	Модульная котельная р.п. Колышлей, ул. Белинского, 26А

	Контейнер стальной с утеплением 4100*3000*2810 
	1
	К-2У

	Котел отопительный стальной водогрейный газовый тепловой произволительностью 50 кВт  в  комплекте с блоком автоматики «Honeywell», атмосферной горелкой «Polidoro-Multigas» и предохранительным клапаном
	2
	МИКРО-50

	Насос ценробежный фланцевый Ду 32
	2
	ТОР-S 30/10

	Комплекс для измерения количества газа в составе:           - Счетчик газа, мах расход газа 16 куб. м./час                                                                - Корректор объема газа электронный
	1                                                       1                    1
	СГ-ТК2-Д-16        ВК G-10                 ТС 215

	Выключатель индуктивный бесконтактный
	1
	ВК

	Счетчик крыльчатый Ду 20
	1
	СГВ 20

	Счетчик электрической энергии
	1
	Меркурий 201.5

	Манометр, показывающий к.т. 1,5; 0-0,6 МПа
	1
	МТ

	Манометр, показывающий к.т. 1,5; 0-4 кПа
	2
	КМ 22Р

	Манометр, показывающий сигнализирующий к.т. 1,5; 0-4 кгс/кв.см.
	1
	ДМ 2010 ф

	Манометр к.т. 1,5; 0-6 кгс/кв.см.
	1
	МТ 50

	Датчик реле давления газа
	1
	GW 50 А6

	Датчик загазованности метана
	1
	RGDMETMP 1

	Датчик загазованности оксида углерода
	1
	RGDCOOMP 1

	Дымовая труба с дымоходом 
	1
	-

	Модульная котельная №4, р.п. Колышлей, ул. Строителей, 7Б

	Контейнер стальной с утеплением 4100*3000*2810 
	1
	К-2У

	Котел отопительный стальной водогрейный газовый тепловой произволительностью 75 кВт в комплекте с блоком автоматики «Honeywell», атмосферной горелкой «Polidoro-Multigas» и предохранительным клапаном
	2
	МИКРО-75

	Насос циркуляционный фланцевый Ду-40
	2
	ТОР-S 40/10

	Комплекс для измерения количества газа в составе:                    - Счетчик газа, мах расход газа 25 куб.м/час                                        - Корректор объема газа электронный
	1                1                1
	СГ-ТК2-Д-25                                        ВК G-16                                      ТС 215

	Выключатель индуктивный бесконтактный
	1
	ВК

	Датчик реле давления газа
	1
	GW 50 А6

	Датчик загазованности метана
	1
	RGDMETMP 1

	Датчик загазованности оксида углерода
	1
	RGDCOOMP 1

	Дымовая труба с дымоходом
	1
	-


Индивидуальные отдельно стоящие котельные учреждений бюджетной сферы, предприятия всех форм собственности в р.п. Колышлей находятся в исправном состоянии и не выработали свой нормативный срок эксплуатации.

Горячее водоснабжение зданий р.п. Колышлей осуществляется от электрических водонагревателей.

Новое строительство тепловых сетей не планируется в муниципальном образовании «Рабочий поселок Колышлей». В перспективных районах поселения теплоснабжение предусматривается от автономных источников (индивидуальное газовое отопление).

Индивидуальное квартирное отопление
Теплоснабжение жилищного фонда в Муниципальном образовании «Рабочий поселок Колышлей» также осуществляется от индивидуальных квартирных теплогенераторов. Данные об установленной тепловой мощности этих теплогенераторов отсутствуют, не предоставляется возможности оценить резервы этого вида оборудования.
Многоквартирные дома с индивидуальным отоплением, расположенные в р.п. Колышлей, представлены в таблице 15.

Таблица 15

	Адрес многоквартирного дома
	Количество квартир
	Адрес многоквартирного дома
	Количество квартир

	ул. Сердобская, 1
	27 квартир
	ул. Строителей, 10
	8 квартир

	ул. Сердобская, 2
	27 квартир
	ул. Строителей, 11
	27 квартир

	ул. Сердобская, 3
	27 квартир
	ул. Строителей, 13
	20 квартир

	ул. Сердобская, 4
	27 квартир
	ул. Строителей, 16
	12 квартир

	ул. Сердобская, 6
	27 квартир
	ул. Строителей, 35
	12 квартир

	ул. Сердобская, 7
	27 квартир
	ул. Строителей, 37
	12 квартир

	ул. Пензенская, 17
	16 квартир
	ул. Строителей, 39
	12 квартир

	ул. Пензенская, 19
	16 квартир
	ул. Строителей, 41
	18 квартир

	ул. Пензенская, 21
	16 квартир
	ул. Строителей, 51
	18 квартир

	ул. Пензенская, 23
	16 квартир
	ул. Заводская, 3
	16 квартир

	ул. Пензенская, 25
	16 квартир
	ул. Заводская, 4
	27 квартир

	ул. Пензенская, 27
	16 квартир
	ул. Железнодорожная, 3
	16 квартир

	ул. Белинского, 8
	8 квартир
	ул. Железнодорожная, 5
	18 квартир

	ул. Белинского, 10
	8 квартир
	ул. Железнодорожная, 9
	18 квартир

	ул. Белинского, 12
	8 квартир
	ул. Профтехобразования
	18 квартир

	ул. Белинского, 14
	8 квартир
	ул. Парковая, 12
	20 квартир

	ул. Белинского, 16
	8 квартир
	ул. Строителей, 26
	24 квартиры

	ул. Белинского, 18
	18 квартир
	ул. Мира, 1
	8 квартир

	ул. Белинского, 22
	16 квартир
	ул. Мира, 2
	8 квартир

	ул. Белинского, 24
	16 квартир
	ул. Мира, 3
	8 квартир

	ул. Белинского, 28
	16 квартир
	ул. Мира, 4
	8 квартир

	ул. Белинского, 30
	16 квартир
	ул. Мира, 5
	8 квартир

	ул. Белинского, 36а
	18 квартир
	ул. Мира, 6
	8 квартир

	ул. Коммунальная, 13
	8 квартир
	ул. Мира, 7
	8 квартир


	ул. Коммунальная, 16
	8 квартир
	ул. Мира, 8
	8 квартир

	ул. Остапенко, 5
	8 квартир
	ул. Мира, 17
	18 квартир

	ул. Лесная, 8
	18 квартир
	ул. Мира, 18
	18 квартир

	ул. Лесная, 10
	18 квартир
	ул. Мира, 19
	12 квартир

	ул. Лесная, 12
	18 квартир
	ул. Центральная, 28
	12 квартир

	ул. Строителей, 2
	36 квартир
	ул. Центральная, 29
	18 квартир

	ул. Строителей, 3
	27 квартир
	ул. Центральная, 30
	18 квартир

	ул. Строителей, 5
	26 квартир
	ул. Центральная, 31
	12 квартир

	ул. Строителей, 8
	8 квартир
	ул. Центральная, 32
	18 квартир


Основные проблемы в теплоснабжении

Организации качественного теплоснабжения присущи следующие проблемы:

Системные:

· недостаточность данных по фактическому состоянию систем теплоснабжения;
· завышенные оценки тепловых нагрузок потребителей;
· несоблюдение температурного графика, разрегулированность систем теплоснабжения.

Источники тепла:

· избыток мощностей источников теплоснабжения;
· низкий остаточный ресурс и изношенность оборудования;
· низкая насыщенность приборным учетом тепла.

Тепловые сети:

· высокий уровень фактических потерь в тепловых сетях за счет обветшания тепловых сетей и роста доли сетей, нуждающихся в замене;
· высокий уровень затрат на эксплуатацию тепловых сетей (около 50% всех затрат в системах теплоснабжения);
· нарушение гидравлических режимов тепловых сетей и сопутствующие ему избыточное (высокие потери от перетопов превышающие 30%) или недостаточное отопление.

Потребители услуг теплоснабжения:

· низкие характеристики теплозащиты ограждающих конструкций жилых и общественных зданий и их ухудшение из-за недостаточных и несвоевременных ремонтов;
· отсутствие у организаций стимулов к повышению эффективности использования ресурсов.

2.2. Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения, выявление проблем функционирования
Централизованное водоснабжение осуществляется во всех населенных пунктах МО «Рабочий поселок Колышлей»: р.п. Колышлей, п. Родниковский, п. Ягодный.

Система водоснабжения муниципального образования едина для хозяйственно-питьевых, производственных и противопожарных нужд. Инженерные системы и сети водоснабжения являются муниципальной собственностью администрации р.п. Колышлей Колышлейского района Пензенской области и эксплуатируются ООО «Управляющая компания», СПОК «Родник» и ООО «Вода», предоставляющими услуги водоснабжения, которыми пользуются жители населенных пунктов, бюджетные организации и другие предприятия муниципального образования.

В качестве источников централизованного водоснабжения населенных пунктов используются подземные воды, добываемые из глубинных водоносных горизонтов через артезианские скважины и насосные водопроводные станции, а также используются поверхностные воды.
Основные источники водоснабжения р.п. Колышлей это 3 насосные станции, (станции 1 и 2 подъема находятся на землях Трескинского муниципального образования, станция 3 подъема в районе ЦРБ). На территории п. Родниковский находятся 3 артезианские скважины, основным источником водоснабжения являются две артезианские скважины (одна артезианская скважина находится в нерабочем состоянии). В п. Ягодный источником водоснабжения является 1 артезианская скважина. Дебит артезианских скважин от 6 до 10 м³/час.
Средний уровень износа системы водоснабжения составляет 65%, что характеризуется периодическими авариями водопроводных сетей и потерями передаваемой воды при добыче и транспортировке равными 10-15% от забора воды.

Характеристика источников водоснабжения расположенных на территории МО «Рабочий поселок Колышлей», приведены в таблице 16.

Таблица 16

	№ п/п
	Номер арт. скважины
	Место нахождения объекта
	Год ввода в экспл-ю
	Глубина, м
	Диаметр обсадной трубы, мм
	Диаметр водозабор. трубы, мм

	1
	Арт. скваж. № 2149
	250м. западнее нежил. зд. по ул. Школьная, 1, п. Родниковский
	1978 г.
	300 м
	325 мм
	168 мм

	2
	Арт. скваж. № 279
	120м. северо-западнее дома №1 по ул. Первомайская, п. Родниковский
	1978 г.
	350 м
	325 мм
	168 мм

	3
	Арт. скваж. № 78122/1
	30м. на юго-восток от дома по адресу Пенз. обл. Колышлейский район, п. Ягодный, ул. Светлая, 33
	н/д
	67 м
	-
	-


Насосное оборудование на территории МО «Рабочий поселок Колышлей», представлено в таблице 17.

Таблица 17

	№ п/п
	Наименование объекта
	Год ввода в экспл.
	Объем, м3
	Произв., м3/сут.
	Перечень эл. оборудования
	Мощность, кВт

	1
	Здание насосной станции (станция 1-го подъема), с. Сущевка, ул. Дорожная, 17
	1985 г.
	175,6
	3600
	1-й подъем:                        К 100-80-160 - 100м3                К 100-65-250 - 100м3         3М65-160/9,2  СД160/45 - 2 ед.                 Промывочный:                  К 200-150-315                   2-й подъем:                        К 100-65-250 - 100м3
	1-й подъем:                   15 кВт, 13,8 кВт, 45 кВт, 45 кВт, 90 кВт(резервный) Промывочный:            45 кВт – 2 насоса                    2-й подъем:                   37 кВт, 13,8 кВт, 45 кВт, 55 кВт, 90 кВт

	2
	Водозаборное сооружение (станция 2-го подъема), с. Сущевка, ул. Дорожная, 17
	1989 г.
	4242
	-
	
	

	3
	Здание станции 3-го подъема, р.п. Колышлей, ул. Лесная, 1 А
	1985 г.
	287,2
	-
	
	

	4
	Арт. скваж. № 2149
	1978 г.
	-
	6,5
	ЭЦВ 4-6,5-120
	5,5

	5
	Арт. скваж. № 279
	1978 г.
	-
	6,5
	ЭЦВ 4-6,5-120
	5,5

	6
	Арт. скваж. № 78122/1
	н/д
	-
	10
	ЭЦВ 6-10-90
	4,5


Сведения о водонапорных башнях расположенных на территории МО «Рабочий поселок Колышлей», представлены в таблице 18.

Таблица 18

	№ п/п
	Место нахождения объекта
	Краткая характеристика
	Год ввода в эксплуатацию
	Высота башни, м
	Емкость бака, м3

	1
	Водонапорная башня, в п. Ягодный
	Металлическая
	1992 г.
	12 м
	25

	2
	Водонапорная башня №1, в п. Родниковский
	Металлическая
	1978 г.
	12 м
	25

	3
	Водонапорная башня №2, в п. Родниковский
	Металлическая
	1978 г.
	12 м
	25


Водопроводные сети системы водоснабжения
Протяженность водопроводных сетей в муниципальном образовании р.п. Колышлей составляет 102,5 км. Изношенность водопроводных сетей составляет 60%.
В р.п. Колышлей протяженность водопроводных сетей составляет 96 км, в том числе: из металлических труб - 8 км, чугунных – 15 км, асбоцементных – 14 км, стальных эмалированных – 5 км, полиэтиленовых – 40,5 км. Год ввода водопровода в эксплуатацию 1977, диаметр труб 100 мм. Прокладка подземная, на глубине 1,6 м. Смотровых колодцев - 32 шт., задвижек - 20 шт., гидрантов – 8 шт., водоразборных колонок - 36 шт.

В п. Родниковский протяженность распределительного водопровода составляет 4,7 км. Строительство водопровода и год ввода в эксплуатацию 1975, глубина заложения 0,5 м. Материал водопровода: из стальных труб D=110*6мм, исполнение: подземная прокладка, смотровых колодцев: 10 шт., задвижек D=100мм: 2 шт., гидрантов: 2 шт.

В п. Ягодный протяженность водопроводных сетей составляет 1,8 км. Строительство водопровода и год ввода в эксплуатацию 1981, диаметр труб 100 мм, глубина заложения 1,6 м. Материал трубопровода: из полиэтиленовых труб, исполнение: подземная прокладка, смотровых колодцев: 6 шт., задвижек: 6 шт., гидрантов: 1 шт., водоразборных колонок: 5 шт.
Данные лабораторных анализов качества воды
Аккредитованным испытательным лабораторным центром Отдел ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области в Сердобском, Тамалинском, Бековском, Колышлейском, Малосердобинском районах» утвержден протокол лабораторных исследований № 2779 от 28 июня 2013 г.

Цель отбора – Государственный санитарно-эпидемиологический надзор на соответствие требованиям СанПиН 2.1.5.980-00г. 

Юридическим лицом у которого отбирались пробы (образцы) является Управление ЖКХ ООО «Управляющая компания», Пензенская область р.п. Колышлей, ул. Белинского, 44.

Объектом, где производился отбор пробы (образца) является ОСК Пензенская область Колышлейский район, р.п. Колышлей.

Наименование, код образца (пробы): Вода, 1.13.2372.
В соответствии с протоколом лабораторных исследований получены заключения исследования химического состава, представленные в таблице 19.

Таблица 19 – Код образца (пробы) 1.13.2372

	Определяемые показатели
	НД на методы исследования
	Гиг. норматив
	Результаты исследования
	Погрешность, мг/л

	Аммиак (NH4+)
	РД 52.24.486-95
	1,5 мг/л
	< 0,05 мг/л
	-

	Железо (Fe, суммарно)
	РД 52.24.358-2006
	Не > 0,3 мг/л
	0,22 мг/л
	±0,05 мг/л

	Хлориды (Cl)
	ГОСТ 4245-72
	Не > 350,0 мг/л
	12,0 мг/л
	±1,8 мг/л

	Сульфаты (SО4)
	ГОСТ 4389-72
	Не > 500,0 мг/л
	58,0 мг/л
	±5,8 мг/л

	Нитраты (по NO3)
	ГОСТ 18826-73
	Не > 45,0 мг/л
	0,15 мг/л
	±0,02 мг/л

	Общая минерализация
	ПНДФ 14.1:2.114-97
	Не > 1000 мг/л
	590 мг/л
	±59,0 мг/л

	Цинк (Zn)
	ГОСТ Р 52180-2003
	Не > 1,0 мг/л
	<0,0005 мг/л
	-

	Свинец (Pb, суммарно)
	ГОСТ Р 52180-2003
	Не > 0,01 мг/л
	<0,0001 мг/л
	-

	Медь (Cu, суммарно)
	ГОСТ Р 52180-2003
	Не > 1,0 мг/л
	<0,0005 мг/л
	-

	Кадмий (Cd, суммарно)
	ГОСТ Р 52180-2003
	Не > 0,001 мг/л
	0,00049
	±0,00017 мг/л

	Нитриты
	ГОСТ 4192-82
	Не > 3,3 мг/л
	<0,003 мг/л
	-

	Взвешенные вещества
	ПНДФ 14.1:2.110-97
	30 мг/л
	6,4 мг/л
	±1,9 мг/л

	ПАВ
	РД 52.24.368-93
	-
	<0,01 мг/дм3
	-


Средства измерений, применяемые при исследовании, представлены в таблице 20.

Таблица 20

	Наименование средства измерения
	Номер

	Анализатор вольтамперометрический ТА-4
	712


Вывод: Водоснабжение р.п. Колышлей соответствует требуемым нормативам качества.
Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб, отсутствие фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды.

В целях охраны водных объектов от загрязнения, засорения и истощения, согласно Водному кодексу Российской Федерации, утвержденному 03.06.2006г. № 74-ФЗ (статья 65), для водных объектов устанавливаются водоохранные зоны (ВОЗ). В границах ВОЗ устанавливаются прибрежные защитные полосы (ПЗП). В соответствии с Водным кодексом ширина ВОЗ рек устанавливается в зависимости от протяженности, ширина ПЗП в зависимости от уклона местности.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой.

Минимальная ширина водоохранной зоны озер и болот принимается при площади акватории до 2 кв. км – 300 м, от 2 кв. км и более – 500 м.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или левого уклона, 40 метров для уклона до трех градусов и 50 метров для уклона три и более градуса.
Баланс производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды
Расчет водного баланса МО «р.п. Колышлей», включая собственные нужды и потери, с разбивкой по категориям потребителей представлен в таблице 21.

Таблица 21

	Вода (тыс. м3/год)
	Количество в год

	Добыча воды
	319,9

	Полезный отпуск воды, всего в т.ч.:
	290,6

	Население
	238,001

	Бюджет
	35,744

	Прочие
	16,855

	Объем потерь
	29,3


	Потери воды, %
	9,2


При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных групп потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в муниципальном образовании. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

В соответствии с СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» и с Постановлением Региональной службы по тарифам Пензенской области от 24.08.2012г. №19/17 «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению на территории муниципального образования, приняты следующие нормы водопотребления:

– жилой застройки с уличными колонками – 50 л/чел. в сутки;

– жилой застройки с водопроводом и без канализации – 90 л/чел. в сутки;

– жилой застройки с водопроводом и сливной ямой – 110 л/чел. в сутки;

– жилая застройка со всеми удобствами – 230 л/чел. в сутки.

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,2 в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Для планируемых объектов капитального строительства производственно коммунального и коммунально-бытового обслуживания, рекреационного и общественно-делового назначения приняты следующие нормы водопотребления:

– общественные учреждения – 12 л на одного работника;

– предприятия коммунально-бытового обслуживания – 25 л на одного работника;

– предприятия медицинского обслуживания населения – 12 л на одного работника;

– дошкольные образовательные учреждения – 75 л на одного ребенка;

– общеобразовательные учреждения – 18 л на одного учащегося;

– объекты спортивного назначения – 8 л на одного человека в смену.

Расходы воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах муниципального образования принимаются в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», исходя из численности населения и территории объектов.
Анализ существующих проблем

1. Часть застройки муниципального образования р.п. Колышлей остается не охваченной централизованным водоснабжением.

2. Длительная эксплуатация каптажей и водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды.
3. Водопроводные сети на территории муниципального образования р.п. Колышлей, проложенные до 1977 года, находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют поэтапной перекладки.

4. На территории п. Ягодный имеются артезианские скважины и водонапорные башни, требующие реконструкции и капитального ремонта.

2.3. Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения, выявление проблем функционирования

Централизованное водоотведение на территории муниципального образования «Рабочий поселок Колышлей» осуществляется в следующих населенных пунктах: р.п. Колышлей, п. Родниковский.
Инженерные системы и сети водоотведения являются муниципальной собственностью администрации р.п. Колышлей Колышлейского района Пензенской области и эксплуатируются ООО «Управляющая компания», предоставляющим услуги по водоотведению, которыми пользуются жители р.п. Колышлей и п. Родниковский.

Сточные воды от существующей многоэтажной жилой застройки р.п. Колышлей и п. Родниковский по самотечным коллекторам поступают в сети канализации муниципального образования р.п. Колышлей и далее на биологические очистные сооружения (БОС). 
Доочистка сточных вод осуществляется с последующим обеззараживанием с использованием гипохлорита.
Административные, производственные здания и индивидуальные жилые дома оборудованы выгребными ямами.
Канализационная сеть на территории п. Ягодный отсутствует. Хозяйственно-бытовые стоки от существующей застройки поступают в выгребные ямы и надворные уборные, откуда вывозятся техническим транспортом и сливаются в места, отведённые для этой цели санитарным надзором. Строительство централизованной канализации в п. Ягодный в ближайшей перспективе не планируется.

Существующие сети и сооружения канализации

В южной части  р.п. Колышлей расположены очистные сооружения, канализационные сети проходят по ул. Сердобская, ул. Белинская, ул. Гагарина, ул. Первомайская. Протяженность главного коллектора - 4,9 км. Объем отводимых на очистку сточных вод в р.п. Колышлей составляет 22,7 м3/сутки. Биологические очистные сооружения 1 единица, а также поля фильтрации расположены по адресу Колышлейский район, р.п. Колышлей, ул. Маяковского, 1А.

Санаторий «Хопровские зори» имеет свои очистные сооружения. 
В южной части п. Родниковский расположены очистные сооружения, канализационные сети проходят по ул. Первомайская, ул. Центральная, ул. Солнечная. Протяженность канализационных сетей составляет - 0,75 км.
Прочая застройка вышеперечисленных населённых пунктов, административные, производственные здания и индивидуальные жилые дома оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

Система централизованного водоотведения на территории муниципального образования «Рабочий поселок Колышлей» развита не в достаточной степени.

Существующие сети и сооружения канализации представлены в таблице 22.

Таблица 22
	Наимен-е населенного пункта
	Наличие ОСК
	Сброс
	Наличие НСК
	Кол-во к/сетей, км
	Диаметр, мм
	Материал
	Износ к/сетей, %

	
	Кол-во, шт.
	Очистка
	Мощность тыс.м3/сут.
	Износ, %
	
	Кол-во, шт.


	Мощность тыс.м3/сут.
	Износ, %
	
	
	
	

	
	
	
	паспорт.
	факт.
	
	
	
	паспорт.
	факт.
	
	
	
	
	

	р.п. Колышлей
	1
	Биологическая
	0,7
	0,35
	90
	р. Колышлей
	1
	0,7
	0,35
	65,5
	5,9
	200-300
	чуг., кер.
	93,8

	п. Родниковский
	1
	Биологическая
	0,2
	0,07
	90
	
	1
	0,2
	0,67
	100
	0
	
	
	

	
	1
	Биологическая
	0,7
	0,1
	90
	
	1
	0,7
	1,1
	45,1
	0
	
	
	


Балансы производительности очистных сооружений и притока сточных вод

Местами очистки сточных вод р.п. Колышлей и п. Родниковский являются ОСК, на которые сточные воды отводятся системой самотечных канализационных коллекторов.
Износ канализационных сетей составляет более 70%. Для поддержания сетей в исправном состоянии необходим капитальный ремонт данных объектов, а также текущий ремонт для поддержания их работоспособного состояния.

Очищенные сточные воды выпускаются в поверхностный водоем реку Колышлей.
Сведения о количестве отводимых сточных вод в централизованную канализацию населенных пунктов муниципального образования «Рабочий поселок Колышлей» (м3/год), представлены в таблице 23.

Таблица 23
	Населенный пункт
	Количество в год

	р.п. Колышлей
	83000

	п. Родниковский
	8900

	Всего:
	91900


Нормы водоотведения от населения соответствуют нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности, согласно СНиП 2.01.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», в неканализованных населенных пунктах принимается удельное водоотведение 25 л/сут на 1 человека (п. 2.4).
Общий суточный расход сточных вод, Q, м3/сут., которые должны поступать на канализационные очистные сооружения, с учетом собственных нужд рассчитывается:

Q = Qх.б. + Q ^ + Qot ,

где: Qх.б. - расход хозяйственно-бытовых сточных вод от населения, м3/сут.;

Q ^ - расход производственных сточных вод, м3/сут.;

Qot - расход сточных вод на собственные нужды.

Перспективные расчетные показатели расхода сточных вод муниципального образования рассчитываются на основании фактического водопотребления.
Данные лабораторных анализов качества очистки сточных вод
Качество очистки сточных вод соответствует требованиям СанПиН 2.1.5.980-00. ООО «Управляющая компания» и СПОК «Родник» ежемесячно направляют пробы сточных вод на лабораторные исследования в филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области в Сердобском, Тамалинском, Бековском, Колышлейском, Малосердобинском районах».

Аккредитованным испытательным лабораторным центром Отдел ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области в Сердобском, Тамалинском, Бековском, Колышлейском, Малосердобинском районах» утвержден протокол лабораторных исследований № 2763-2765 от 28 июня 2013 г.

Цель отбора – Государственный санитарно-эпидемиологический надзор на соответствие требованиям СанПиН 2.1.5.980-00г.
Юридическим лицом у которого отбирались пробы (образцы) является Управление ЖКХ ООО «Управляющая компания», Пензенская область р.п. Колышлей, ул. Белинского, 44.

Объектом, где производился отбор пробы (образца) является ОСК (№1 Сточная вода – Вход; №2 Сточная вода – Выход; №3 Осадок с иловых площадок) Пензенская область Колышлейский район, р.п. Колышлей.

Наименование, код образца (пробы): Сточная вода; Осадок с иловых площадок, 2.13.2357 - 2.13.2359.

В соответствии с протоколом лабораторных исследований получены заключения паразитологических исследований, представленные в таблице 24.

Таблица 24 – Паразитологические исследования
	№ п/п
	Определяемый показатель
	Результаты исследования
	Допустимый уровень
	НД на методы исследования

	Образец №1 Сточная вода – Вход (Код образца (пробы) 2.13.2357)

	1.
	Цисты патогенных простейших и яиц гельминтов
	Не обнаружено
	Не допускается
	МУК 4.2.2661-10

	Образец №2 Сточная вода – Выход (Код образца (пробы) 2.13.2358)

	1.
	Цисты патогенных простейших и яиц гельминтов
	Не обнаружено
	Не допускается
	МУК 4.2.2661-10

	Образец №3 Осадок с иловых площадок (Код образца (пробы) 2.13.2359)

	1.
	Цисты патогенных простейших и яиц гельминтов
	Не обнаружено
	Не допускается
	МУК 4.2.2661-10


Вывод: Очистка сточных вод и осадок с иловых площадок соответствуют требуемым нормативам качества СанПиН 2.1.5.980-00г.

Анализ существующих проблем
1. В настоящее время муниципальное образование «Рабочий поселок Колышлей» имеет довольно низкую степень благоустройства. Централизованной системой канализации не охвачена значительная часть территории жилой застройки.
2. Длительная эксплуатация, агрессивная среда, а так же увеличение объёмов сточных вод привели к физическому износу сетей, оборудования и сооружений систем водоотведения. Износ канализационных сетей составляет более 70%.

3. В связи с увеличением расхода сточных вод от существующей и планируемой застройки необходимо произвести реконструкцию существующих канализационных насосных станций.

4. Отсутствие перспективной схемы водоотведения замедляет развитие муниципального образования в целом.

2.4. Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения, выявление проблем функционирования

Электроснабжение муниципального образования «Рабочий поселок Колышлей»  производится от энергосистемы ОАО «Пензаэнерго» и генерирующих источников электроснабжения.

Основным источником электроснабжения является ПС 110/35/10кВ «Колышлей» и 41 ТП 10/04кВ.
Общая протяженность линий электропередач на территории муниципального образования «Рабочий поселок Колышлей» составляет 96240 метров.
По территории муниципального образования «р.п. Колышлей» проходят следующие высоковольтные линии электропередачи:

· ВЛ-220 кВ «Пенза-2-Сердобск» протяженностью 0,8 км;

· ВЛ-110 кВ «Сердобск-Колышлей-1» протяженностью 1,8 км;

· ВЛ-110 кВ «Сердобск-Колышлей-2» протяженностью 1,8 км;

· ВЛ-110 кВ «Колышлей-Телегино» протяженностью 1,8 км;

· ВЛ-110 кВ «Компрессорная-Колышлей» протяженностью 1,8 км:

· ВЛ-35 кВ «Колышлей-Названовка» протяженностью 0,5 км;

· ВЛ-35 кВ «Колышлей-Степной» протяженностью 0,8 км;

· ВЛ-35 кВ «Колышлей-Колтовское» протяженностью 0,5 км;
· ВЛ-10 кВ.
Уличное освещение осуществляется с помощью 459 уличных светильников, из которых 429 ламп ДРЛ – 250 и 30 натриевых. Протяженность сетей уличного освещения 45000 м.

Система электроснабжения муниципального образования обеспечивает всех потенциальных потребителей электроэнергии.

Техническое состояние электрических сетей муниципального образования удовлетворительное, они могут быть использованы при дальнейшей эксплуатации.
Нормы электропотребления должны приниматься на основании приложения №10 Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.08.2011 № 525-пП «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Пензенской области» (до отмены или заменами на другие нормативно правовые акты Пензенской области).

Все населенные пункты муниципального образования электрифицированы. Резервное питание отсутствует.

Электричество поступает к населению и предприятиям через сеть ЛЭП 10 кВ, с последующим понижением напряжения с помощью трансформаторных подстанций и распределением через сеть ЛЭП 0,4 кВ.

В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, устройств и других объектов инженерной инфраструктуры на зем​лях, прилегающих к этим объектам, могут устанавливаться охран​ные зоны, в которых вводятся особые условия землепользования. Порядок установления охранных зон, их размеров и режим пользования землями охранных зон определяются для каждого вида инженерной инфраструктуры в соответствии с действующим законодательством.

Воздушные линии электропередачи (ЛЭП) накладывают планировочные ограничения на размещение объектов капитального строительства в виде охранных зон. В охранных зонах в целях обеспечения безопасных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения ЛЭП и иных объектов электросетевого хозяйства устанавливаются особые условия использования территорий. Согласно постановлению Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160 «О порядке установления охранных зон электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных ЛЭП – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных ЛЭП), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны ЛЭП от крайних проводов при неотклонённом их положении на следующем расстоянии:

· охранная зона электрических сетей напряжением 110 кВ – 20 м от крайнего провода;

· охранная зона электрических сетей напряжением 35 кВт – 15 м от крайнего провода;

· охранная зона электрических сетей напряжением 10 кВ – 10 м от крайнего провода.

2.5. Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения, выявление проблем функционирования

Одной из важнейших составляющих инфраструктуры муниципального образования «Рабочий поселок Колышлей» Колышлейского района является состояние газификации.
Газоснабжение осуществляется через Мещерскую и Колышлейскую АГРС от газопровода Средняя Азия – Центр. Колышлейская АГРС поставляет природный газ с газораздаточной станции на обменные пункты: газопровода высокого давления, газопровода среднего давления, газопровода низкого давления. Дефицита газа муниципальное образование не имеет.
В настоящее время р.п. Колышлей, п. Родниковский, п. Ягодный газифицированы.
На территории муниципального образования «Рабочий поселок Колышлей» расположены следующие объекты газоснабжения, представленные в таблице 25.

Таблица 25
	Населенный пункт
	Наименование объекта

	р.п. Колышлей
	газопровод низкого давления - 6002 м

	
	газопровод высокого давления - 27369,9 м

	
	ГРПШ – 66 шт.

	п. Родниковский
	газопровод низкого давления - 1788 м

	
	газопровод высокого давления - 4200 м

	
	ГРПШ – 4 шт.

	п. Ягодный
	газопровод низкого и высокого давления – 2994 м

	
	ГРПШ – 1 шт.


Давление газа на выходе из ГРС – 6 кг/см2.
Газопроводы высокого давления тупиковые. К газопроводам высокого давления подключаются ГРП и крупные потребители, расположенные на территории муниципального образования.

Подача газа мелким потребителям осуществляется от газопроводов низкого давления, идущих от ГРП.

Для обеспечения надежной подачи газа при разработке схемы газоснабжения была предусмотрена закольцовка сетей низкого давления.

Объемы газопотребления должны определяться на основании приказа Управления цен и тарифов Пензенской области от 19 января 2007 г. № 4 «Об утверждении нормативов (норм) потребления природного газа населением Пензенской области при отсутствии приборов учета газа» (до отмены или заменами на другие нормативно правовые акты Пензенской области).

В целях обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации, предотвращения несчастных случаев, ис​ключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны. Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопро​водов, не изымаются у землепользователей и используются ими в соответствии с их разрешенным использованием и обязательным.
В соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утвержденными Минтопэнерго РФ 29.04.1992, Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 № 9, охранная зона магистрального трубопровода составляет 25 м от оси трубопровода.

Магистральные трубопроводы, в том числе газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы, а также КС, ГРС, НПС имеют зоны минимально допустимых расстояний до объектов, зданий и сооружения (техническая зона). В соответствии с СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы».
Аварийных участков газопроводов нет. Ведется постоянное обслуживание и контроль за состоянием системы газопроводов, сооружений и технических устройств на них.

2.6. Краткий анализ существующего состояния сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, выявление проблем функционирования

Централизованный сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов производится специализированной организацией ООО «Управляющая компания» на полигон расположенный на территории с. Трескино.

Специального полигона для сбора и утилизации бытовых и производственных отходов на территории муниципального образования не имеется.

ООО «Управляющая компания» занимается оказанием услуг по тех. обслуживанию жилого фонда, сбору и вывозу ТБО. Имеется положение о сборе и вывозе мусора, утверждены нормы накопления ТБО, утверждены тарифы. Сбор мусора от многоквартирных домов осуществляется через контейнерные площадки, а также происходит вывоз от частного сектора.
На территории муниципального образования для сбора ТБО оборудованы 23 контейнерных площадки, на которых установлено 89 контейнеров.
Администрация р.п. Колышлей совместно с ООО «Управляющая компания» разработан график сбора и вывоза ТБО, по средам и четвергам еженедельно.
В настоящее время 100% населения и юридических лиц включены в систему сбора и вывоза ТБО. Тем не менее, остро стоит проблема возникновения несанкционированных свалок в связи с недостаточной экологической культурой населения. За 2015 год администрацией р.п. Колышлей ликвидированы 12 несанкционированных свалок, в 2016 году – 10 свалок.
Требуется ремонт существующих и строительство новых контейнерных площадок. В рамках исполнения органами местного самоуправления своих полномочий для решения указанных проблем в настоящей программе предусмотрены мероприятия по предотвращению и ликвидации вредного воздействия твердых бытовых отходов на окружающую природную среду в рамках исполнения органами местного самоуправления своих полномочий.
Основным направлением деятельности предприятий жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования являются качественное обеспечение эксплуатации жилищного фонда и предоставление коммунальных услуг.
ООО «Управляющая компания» производит вывоз создаваемых в процессе жизнедеятельности абонентами и проживающими в домовладениях членами семьи и другими лицами твердых бытовых отходов (ТБО), согласно договорам на предоставление услуг по вывозу бытовых отходов от населения, проживающего в частных домовладениях, заключенным с каждым домовладением (с описанием количества жителей). Объем создаваемых отходов определяется в соответствии с нормами накопления, в количестве 0,178 куб. м по нормам накопления в месяц с одного человека.

Мусор и накопившиеся ТБО от частных домовладений для вывоза складируются в жесткую тару или пакеты, предотвращающие его растаскивание и выставляются на придорожной полосе. Не допускается складирование крупногабаритных отходов – старой мебели, веток деревьев и кустарников, строительных отходов, металлолома и другого негабаритного мусора.
Также для сбора отходов на территории Муниципального образования «Рабочий поселок Колышлей» установлены металлические контейнеры объемом 0,75 куб.м. Контейнеры установлены на бетонных площадках в удобных для подъезда транспортных средств местах.
Сбор и вывоз ТБО с контейнерных площадок осуществляется 3 мусоровозами на базе автомобиля ГАЗ. Сбор и вывоз мусора от частных домовладений осуществляют 2 мусоровоза с нижней загрузкой, 2 автомобиля КАМАЗ и МАЗ, 2 трактора с тележками и погрузчик. За год в среднем вывозится около 2650 куб.м ТБО.
Сбор и транспортировка отходов от населения и организаций осуществляется мусоровозами по утвержденным графикам и маршрутам движения специализированного автотранспорта. Маршрутизация движения собирающего мусоровозного транспорта выполнена для всех объектов, подлежащих регулярному обслуживанию по заключенным договорам.

Стоимость сбора и вывоза ТБО для населения Муниципального образования «Рабочий поселок Колышлей» согласно тарифу, утвержденному в ООО «Управляющая компания», составляет 45 рублей с 1 человека.

Сбор и вывоз ТБО у некоторых организаций осуществляется по заявке, после заполнения контейнеров. Сбор и вывоз отходов от многоквартирных жилых домов и от жилых домов частного сектора осуществляется еженедельно.

Также ООО «Управляющая компания» производит сбор и вывоз жидких бытовых отходов и прочистке канализации, на территории Муниципального образования «Рабочий поселок Колышлей», согласно договорам на вывоз жидких отходов от населения и юридических лиц.

Управлением по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, в соответствии с приказом № 91 от 14.12.2016 утверждены тарифы на водоотведение, осуществляемое ООО «Управляющая компания», потребителям услуг на территории МО «р.п. Колышлей», с календарной разбивкой:

· с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года в размере 16,14 руб. за 1 м3 (НДС не облагается в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса РФ);

· с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года в размере 16,82 руб. за 1 м3 (НДС не облагается в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса РФ).

Зимнее содержание дорог (проезжих частей, выездов, обочин) выполняется согласно муниципальным контрактам и предполагает устранение гололеда, снегоочистку, заготовку противогололедных материалов и выполнение противопаводковых мероприятий. Гололед и скользкость устраняются в период снегопадов или гололедицы с интервалом 3-4 часа, в период между снегопадами производится выборочная подсыпка пескосоляной смеси, по состоянию покрытия.

Снегоочистка осуществляется в период снегопадов с интервалом 4-4,5 часа, между снегопадами по состоянию покрытия, если толщина снежной шуги создает помехи движению транспорта (3-5 см). Противопаводковые мероприятия осуществляются в период зимних оттепелей и при аварийных ситуациях, производится уборка снега безвывозным и вывозным способом.
Система сбора и удаления отходов на сегодняшний день охватывает всю территорию Муниципального образования «Рабочий поселок Колышлей» Колышлейского района.

Нормы накопления твердых бытовых отходов величина не постоянная, а изменяющаяся с течением времени. Это объясняется тем, что количество образующихся отходов зависит от изменения численности проживающего в населенном пункте населения, уровня благосостояния населения, культуры торговли, уровня развития промышленности и др. Так, отмечается тенденция роста количества образующихся отходов с ростом доходов населения. Кроме того, значительную долю в общей массе отходов составляет использованная упаковка, качество которой за последние несколько лет изменилось – помимо традиционных материалов, таких, как бумага, картон, стекло и жесть, значительная часть товаров упаковывается в полимерную пленку, металлическую фольгу, пластик и др., что влияет на количество удельного образования отходов. Наблюдается тенденция быстрого морального старения вещей, что также ведет к росту количества отходов.

Основные проблемы и недостатки системы санитарной очистки:
· Вывоз отходов осуществляется на Полигон ТБО Колышлейского района, который  обустроен в соответствии с санитарными нормами и лицензирован. В системе обращения с отходами не уделено особое внимание опасным отходам, в т.ч. ртутьсодержащим (люминесцентные лампы, термометры, прочие приборы);;
· Отсутствует разработанная система снижения объема отходов, поступающих на захоронение (раздельный сбор, сортировка, вторичное использование).
· Существенным недостатком нынешней системы обращения с отходами является неэффективная организация раздельного сбора отходов, вторичного использования сырья, сбора и вывоза жидких бытовых отходов от неблагоустроенного жилого фонда. Кроме того, актуальной проблемой остается стихийное образование несанкционированных свалок.

2.7. Краткий анализ существующего состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей

Руководствуясь пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления Закона № 261-ФЗ в силу, обязаны в срок до 1 января 2012 года обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых коммунальных ресурсов, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета.

В настоящее время, приборы учета тепловой энергии на территории муниципального образования отсутствуют. Количество передаваемой тепловой энергии является расчетной величиной. Отопление индивидуального жилого фонда осуществляется от индивидуальных квартирных теплогенераторов, а объектов соцкультбыта от собственных встроенных и отдельно стоящих котельных, работающих на природном газе.
Счетчиками газа оборудованы 100% потребителей, использующих природный газ в целях приготовления пищи, а также в котельных и индивидуальных теплогенераторах в качестве топлива.
На территории муниципального образования р.п. Колышлей, в настоящее время, оснащенность водопотребителей приборами учета воды составляет 70%, т.е. 977 домовладений. Все остальные потребители воды имеющие централизованное водоснабжение и необорудованные водомерами производят оплату за ресурс по нормативам потребления коммунальных услуг для населения Пензенской области.

Также водомерами оборудованы объекты водоснабжения на территории р.п. Колышлей, основной установлен на станции 1-го подъема (марка счетчика СТВХ-150), а также на станции 3-го подъема (марка счетчика WPX-ZF). Все остальные объекты водоснабжения, артезианские скважины и каптажи, водомерами не оборудованы. Приборный учет канализационных стоков не производится.
Приборами учета потребления электрической энергии оборудованы 100% потребителей.

Существующие темпы установки приборов учета явно недостаточны и не соответствуют требованиям Федерального закона от 23.11.2009 г.

3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

3.1. Определение перспективных показателей развития муниципального образования с учетом социально-экономических условий

Динамика численности населения

Динамика численности населения и его возрастная структура являются социально-экономическими показателями муниципального образования р.п. Колышлей, которые определяют воспроизводство населения, влияют на состояние рынка труда и определяют устойчивость развития территории. В настоящее время демографическая ситуация - одна из важнейших социально-экономических проблем страны и муниципального образования «Рабочий поселок Колышлей».
Динамика изменения численности населения муниципального образования «Рабочий поселок Колышлей», с 2010-2016гг. представлена в таблице 26.
Таблица 26

	Муниципальное образование
	Количество жителей в год

	
	2010 г.
	2013 г.
	2016 г.

	МО «р.п. Колышлей»
	9237
	9209
	9049
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Рисунок 2 – Динамика изменения численности населения МО «р.п. Колышлей»

За период с 2010 по 2016 годы наблюдается снижение численности населения на 2%.

За последние годы намечена тенденция уменьшения численности населения в трудоспособном возрасте и превышении смертности над рождаемостью.

Численность населения изменяется не только, за счет естественного движения, но в основном, в результате миграции населения.
На расчетный период ожидается приток жителей муниципального образования, который обусловлен спросом на усадебные участки под строительство индивидуальных жилых домов.
Численность населения муниципального образования за последнее десятилетие продолжает стабильно увеличиваться, но в первую очередь это происходит за счет временно проживающих людей, что ведет к снижению налогооблагаемой базы и усложнению расчета необходимого минимума социальной инфраструктуры.
Расчет основных показателей демографической ситуации муниципального образования проводился на основе анализа процессов воспроизводства населения, сдвигов в его половой и возрастной структуре, развития внешних миграционных процессов. В прогнозе численности населения муниципального образования заложены следующие тенденции на перспективу, обусловленные проведением эффективной демографической и миграционной политики:

· рост уровня рождаемости;

· снижение младенческой смертности и смертности населения молодых возрастов;

· рост показателя ожидаемой продолжительности жизни;

· рост миграционных потоков, активизация трудовой иммиграции.

Заложенный в прогнозной оценке рост численности населения обусловлен необходимостью реализации стратегической задачи в достижении высокого уровня социально-экономического развития, и соответственно потребностями в трудовых ресурсах. Рост численности населения будет достигнут как за счет улучшения демографической ситуации, так и за счет проведения эффективной миграционной политики.
На улучшение демографической ситуации, стимулирования рождаемости, обеспечения доступности жилья для молодых, работает программа ипотечных кредитов, программа строительства жилья для молодых семей.
Проектная численность населения на расчетный срок производится по следующей формуле:

                                                          n

                   n = Н o  х  1+(Кобщ.пр)
                                              1000

Нn – численность населения через n лет;

Но – численность населения в исходный период;

К(общ.пр) – среднегодовой коэффициент общего прироста;

n – число лет от исходной даты.
Согласно расчетам и в соответствии с генеральным планом развития муниципального образования ожидается увеличение численности населения муниципального образования:

· 2016  г.  –  9042  чел;

· к  2017  г.  –  до  9100  чел;

· к  2018  г.  –  до  9150  чел;

· к  2019  г.  –  до  9200  чел;

· к  2020  г.  –  до  9250  чел;

· к  2025  г.  –  до  9500  чел.

Жилищный фонд
В границах муниципального образования «Рабочий поселок Колышлей» Колышлейского района существующий жилищный фонд, на данный момент, составляет 209660 м².
Средняя обеспеченность общей жилой площадью по муниципальному образованию р.п. Колышлей, представлена в таблице 27.
Таблица 27

	Наименование населенных пунктов
	Индивидуальный жилой фонд всего
	Средняя обеспеченность м2/чел.

	
	количество домов
	м2 общей площади
	

	р.п. Колышлей
	1470
	187300
	22,4

	п. Родниковский
	50
	20014
	18,2

	п. Ягодный
	32
	2346
	51

	Всего:
	1552
	209660
	22,1


Большая часть жилищного строительства осуществлялась за счет средств населения.

Администрация муниципального образования «Рабочий поселок Колышлей» оказывает содействие индивидуальному жилищному строительству. Под строительство выделяются земельные участки. В муниципальном образовании работают жилищные программы: «Жилище», «Обеспечение жильем молодых семей», «Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов на селе», «Социальное развитие села», «Дом для молодой семьи», «Социальная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования».
Решением Комитета Местного Самоуправления Рабочего поселка Колышлей Колышлейского района Пензенской области №23-4/4 от 24.03.2005 и №343-63/4 от 27.02.2009 установлен максимальный и минимальный размер предоставления земельных участков гражданам в собственность для индивидуального жилищного строительства: максимальный размер площадью 0,12 га, минимальный размер площадью 0,06 га, для ведения личного подсобного хозяйства: максимальный размер 0,15 га, минимальный размер 0,06 га, для ведения садоводства: максимальный размер 0,15 га, минимальный размер 0,06 га, для ведения животноводства: максимальный размер 0,20 га, минимальный размер 0,10 га, для дачного строительства: максимальный размер 0,10 га, минимальный размер 0,06 га.
Социальная инфраструктура

В населенных пунктах МО р.п. Колышлей имеются следующие объекты:

Объекты федеральной собственности:
– Юго-Восточная железная дорога;

– ФГУП «Почта России» (р.п.Колышлей);

– Филиал «Сбербанк России» (р.п.Колышлей);

– Управление Федерального казначейства (р.п.Колышлей).

Объекты областной собственности:
– Автодорога «Тамбов-Пенза»-Колышлей-Сердобск-Беково;

– Автодорога «р.п.Колышлей-с.М.Сердоба»;

– Автодорога «Обход р.п.Колышлей»;

– Автодорога «р.п.Колышлей-с.Колтовское-д.Липяги;

– Автодорога «р.п.Колышлей-с.Пановка-с.Никольск»;

– Нежилое помещение (контора) (р.п.Колышлей, ул.Белинского,44);

– Гараж (р.п.Колышлей, ул.Белинского,4);

– Нежилое здание (контора) (р.п.Колышлей, ул.Белинского, 4);

– Нежилое здание (деревообрабатывающий цех) (р.п.Колышлей, ул.Белинского, 4);

– Нежилое помещение  (р.п.Колышлей, ул.Белинского,44);

– Нежилое здание (учебная мастерская) (р.п.Колышлей, ул.Профтехобразования,9);

– Нежилое помещение  (р.п.Колышлей, ул.Советская,28);

– Гараж для с/х машин (р.п.Колышлей, ул.Профтеобразования, 9);

– Гараж на 5 автомашин №1 (р.п.Колышлей, ул.Профтеобразования, 9);

– Гараж на 5 автомашин №2 (р.п.Колышлей, ул.Профтеобразования, 9);

– Гараж на 24 автомашины  (р.п.Колышлей, ул.Профтеобразования, 9);

– Нежилое здание (склад под зерно) (р.п.Колышлей, ул.Профтехобразования, 9);

– Гараж на 6 комбайнов (р.п.Колышлей);

– Нежилое здание (учебная мастерская) (р.п.Колышлей, ул.Профтехобразования,9);

– Нежилое здание (газогенераторная) (р.п.Колышлей, ул.Профтехобразования,9);

– Административное здание (р.п.Колышлей, ул.Кочерева, 1);

– Гараж (р.п.Колышлей, ул.Кочерева, 1);

– Нежилое помещение (ЗАГС), 2 этаж (р.п.Колышлей, ул.Московская,18);

– Нежилое здание (учебный корпус) (р.п.Колышлей, ул.Профтеобразования, 9);

– Специализированный жилищный фонд (общежитие) (ул.Профтеобразования, 9);

– Сооружение (канализационно-насосная станция с подземной системой) (р.п. Колышлей, ул.Профтеобразования, 9);

– Нежилое здание (общественно-бытовой комплекс) (ул.Профтеобразования, 9);

– Нежилое здание (котельная) (р.п. Колышлей, ул.Профтеобразования, 9).

Объекты муниципальной собственности:
– Здание администрации Колышлейского района (р.п.Колышлей, ул.Московская, 20);

– Здание отдела образования администрации Колышлейского района (ул.Советская, 26);

– Здание управления социальной защиты населения администрации Колышлейского района (р.п. Колышлей, ул.Терешкина, 18);

– МУЗ «Колышлейская ЦРБ» (р.п.Колышлей, ул.Лесная, 18);

– МУЗ «Комплексный Центр социального обслуживания населения» Колышлейского района (р.п.Колышлей, пл.Ленина, 2);

– «Многофункциональный центр предоставления услуг Колышлейского района» (р.п.Колышлей, ул.Остапенко, 9);

– МОУ СОШ №1 р.п.Колышлей (р.п.Колышлей, ул.Остапенко, 4);

– МОУ СОШ №2 р.п.Колышлей (р.п.Колышлей, ул.Садовая, 151);

– МОУ СОШ (п.Родниковский, ул.Школьная, 1);

– МДОУ детский сад «Улыбка» (р.п.Колышлей, ул.Гагарина);

– МДОУ детский сад «Петушок» (р.п.Колышлей, ул.Строителей);

– МДОУ детский сад «Золотой Ключик» (р.п.Колышлей, ул.Белинского);

– МДОУ детский сад  «Солнышко» (п.Родниковский, ул.Солнечная).

Образование

· МОУ СОШ № 1 р.п.Колышлей (р.п.Колышлей) на 575 ученических мест;

· МОУ СОШ № 2 р.п.Колышлей (р.п.Колышлей) на 315 ученических мест;

· МОУ СОШ (п.Родниковский) на 200 ученических мест;

· МОУ ДОД «Дом детского творчества»;

· МОУ ДОД «Детская школа искусств»;

· ГОУ НПО-34 на 360 учащихся.

Дошкольное образование

· МДОУ детский сад «Улыбка» (р.п.Колышлей) на 280 мест;

· МДОУ детский сад «Петушок» (р.п.Колышлей) на 140 мест;

· МДОУ детский сад «Золотой Ключик» (р.п.Колышлей) на 140 мест;

· МДОУ детский сад «Солнышко» (п.Родниковский) на 140 мест.

Здравоохранение

Сфера здравоохранения МО «Рабочий поселок Колышлей» представлена: в р.п. Колышлей - МУЗ «Колышоейская ЦРБ» на 200 коек, четыре аптеки, ФАП в п. Родниковский.

Одной из негативных сторон снижения уровня и качества жизни населения является ухудшение показателей здоровья граждан, в том числе в связи со снижением качества и доступности медицинской помощи. Растет объем платных медицинских услуг на душу населения в сопоставимых ценах, при этом снижается доступность медицинских услуг для населения с низкими доходами.

Культура

Главной целью отрасли культуры на территории МО «Рабочий поселок Колышлей» является реализация государственной культурной политики, обеспечивающей свободный доступ граждан к культурным ценностям, свободу творчества и участия в культурной жизни.

На территории муниципального образования свою деятельность осуществляет МУК ЦДД «Районный дом культуры» на 300 мест, имеются 2 библиотеки, СДК на 100 мест, краеведческий музей (с 1978г.) в р.п.Колышлей, сельский Дом культуры на 50 мест, библиотека в п.Родниковский.

Физическая культура и спорт

Потенциал развития спортивного комплекса на территории МО «Рабочий поселок Колышлей» достаточно высок: это спортивные залы при МОУ СОШ №1, МОУ СОШ №2, ГОУ НПО ПУ-34, а также:

· ФОК в р.п. Колышлей;

· ДЮСШ (спортивная школа) в р.п. Колышлей;

· Стадион в р.п. Колышлей;

· Бассейн в р.п. Колышлей.

Сфера услуг и торговля

Потенциал развития сферы услуг и торговли достаточно высок, это 87 магазинов, рынок, 3 парикмахерских, КБО, баня в р.п. Колышлей. В п.Родниковский 3 магазина, в п.Ягодный - 1 магазин.

Зона общественного питания

Население муниципального образования р.п. Колышлей обслуживают 2 кафе, столовая в школах, ГОУ НПО ПУ-34.

Зоны финансовых объектов

В р.п. Колышлей размещены: филиал ФГУП «Почта России» и филиал Сбербанка России, «Россельхозбанк», Управление Федерального казначейства.

Население МО р.п. Колышлей практически обеспечено объектами социально-бытовой инфраструктуры.

Жизнедеятельность местного сообщества обеспечивается созданием и развитием социальной инфраструктуры – совокупности учреждений, направленных на удовлетворение потребностей человека в образовании и воспитании, медицинском обслуживании, организации досуга, отдыха и пользовании достижениями культуры, занятии физической культурой и спортом.
Оптимальный уровень решения большинства социальных проблем на уровне муниципального образования обеспечивают относительно небольшие территориальные характеристики муниципальных образований и по большей части непосредственный характер взаимодействия их жителей.

В современном градостроительстве проблема обеспечения населения всеми видами культурно-бытового обслуживания является одной из самых сложных. Это связано с многообразием видов такого обслуживания, удален​ностью муниципальных образований, их разнообразием по функциям и количеству жителей. На данный момент применяется  ступенчатая система обслужи​вания населения с классификацией видов обслуживания и радиусов тяготения и доступности. Однако проблема нормального обслуживания всеми видами услуг населения остаётся не решённой. В зарубежных странах с развитой сетью дорог и высоким уровнем автомобилизации и малыми расстояниями эта проблема решается успеш​нее. В настоящее время в нашей стране проводится приватизация объектов обслуживания, создаются на конкурсной основе новые, в основном, неболь​шие объекты инфраструктуры – частные детские сады и ясли, школы и т.п. По-видимому, со временем разумное сочетание различных видов собствен​ности и конкуренция среди учреждений обслуживания позволят создать стабильную новую систему, гибко реагирующую на запросы сельского насе​ления.

В любом случае, обслуживание населения будет осуществлять​ся в учреждениях 3-х ступеней:

1) обслуживающих население всего района – больница, техникум, банк и др.;

2) обслуживающих поселение (муниципальное образование) – администрация, клуб, школа-интернат, универмаг и т.д.;

3) обслуживающих жителей одного населённого пункта – детсад, начальная школа, баня, столовая, аптека, спортплощадки и т.д.

Количество и объем культурно-бытовых учреждений для каждого насе​ленного пункта определяются в схемах территориального планирования района. При проекти​ровании генерального плана муниципального образования эти данные уточняют.

Расчет объектов социальной инфраструктуры должен производиться на основе федеральных, региональных и местных (муниципальных) нормативов, в соответствии с законодательством РФ и с учетом целевых программ различного уровня.

Согласно Постановлению правительства Пензенской области от 08.08.2011 № 525-пП
«Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования пензенской области», в таблице 28 приведены перечень и расчетные показатели минимальной обеспеченности социально значимыми объектами повседневного (приближенного) обслуживания в сельских поселениях.
Таблица 28

	Организации, учреждения и предприятия повседневного обслуживания
	Единица измерения
	Минимальная обеспеченность

	Дошкольные образовательные организации
	мест на 1000 жителей
	35 - 42

	Общеобразовательные организации
	мест на 1000 жителей
	109

	Продовольственные магазины повседневного обслуживания
	кв. м торговой площади на 1000 жителей
	70

	Магазины непродовольственных товаров первой необходимости
	кв. м торговой площади на 1000 жителей
	30

	Аптечные пункты
	объект на жилую группу
	1

	Отделения банков
	объект на жилую группу
	1

	Отделения связи
	объект на жилую группу
	1

	Предприятия бытового обслуживания (мастерские, парикмахерские и т.п.)
	рабочих мест на 1000 жителей
	2

	Приемные пункты прачечных, химчисток
	объект на жилую группу
	1

	Общественные туалеты
	прибор на 1000 жителей
	1

	Учреждения культуры
	кв. м общей площади на 1000 жителей
	50

	Закрытые спортивные сооружения
	кв. м общей площади на 1000 жителей
	30

	Пункты охраны порядка
	кв. м общей площади на жилую группу
	10


Зона специального назначения

Согласно Градостроительному кодексу территория специального назначения включает зоны, занятые кладбищами, скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения  указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

В настоящее время на территории муниципального образования «Рабочий поселок Колышлей» размещены два кладбища.

Кладбища

· два в юго-восточной части р.п. Колышлей.

ТБО

На территории муниципального образования нет участков компостирования твердых бытовых отходов.

Зона рекреационного назначения

К землям рекреационного назначения относятся земли, предназначенные для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан.

Ведущим фактором при оценке территории для организации отдыха являются наличие главных природно-ландшафтных осей (рек, пруды, лесные массивы).

Наиболее благоприятны для полноценного летнего отдыха – пруд, берега, которого имеют живописный ландшафт.

Ландшафтно-рекреационные условия муниципального образования р.п. Колышлей благоприятны для развития рекреационной деятельности. Рассматриваемая территория обладает рекреационным потенциалом, нереализованным и нерегулируемым на сегодняшний день, что является предпосылкой для развития инфраструктуры отдыха.

Генпланом рекомендуется на перспективу создание зоны отдыха – в р.п. Колышлей (благоустройство прибрежной территории пруда и организация пляжа в центральной части р.п. Колышлей).

Транспортная инфраструктура

Транспортная сеть 

В настоящее время грузовые и пассажирские перевозки на территории  муниципального образования «Рабочий поселок Колышлей» осуществляются железнодорожным и автомобильным транспортом.

Железнодорожный транспорт

По территории муниципального образования «Рабочий поселок Колышлей» проходит Юго-Восточная железная дорога. Протяженность ее на территории муниципального образования составляет 6,8 км. Железнодорожная станция Колышлей пассажирского и грузового сообщения.

Автомобильный транспорт

В транспортную инфраструктуру муниципального образования «Рабочий поселок Колышлей» входят автомобильные дороги, соединяющие муниципальное образование «р.п. Колышлей» с областным центром, с соседними сельскими администрациями и муниципальными районами; автодороги местного значения.

По территории муниципального образования р.п. Колышлей проходят автомобильные дороги:

· автодорога 3 кат. «Тамбов-Пенза»-Колышлей-Сердобск-Беково, протяженностью 7,4км;

· автодорога 4-й категории «р.п.Колышлей-с.М.Сердоба» протяженностью 1,3 км;

· автодорога 4-й категории «Обход р.п.Колышлей» протяженностью 6,1 км;

· автодорога 4-й категории «р.п.Колышлей-с.Колтовское-д.Липяги протяженностью 0,4км;

· автодорога 4-й категории «р.п.Колышлей-с.Пановка-с.Никольск» протяженностью 3,4км;

· подъезд к п. Ягодный 4-й категории протяженностью 2,2 км.

Хорошо развитая транспортная система благоприятствует бесперебойному въезду и выезду и обеспечению муниципального образования р.п. Колышлей необходимыми ресурсами.

Большое значение для транспортных связей имеет личный автотранспорт.
3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Прогноз спроса по каждому из коммунальных ресурсов по МО «р.п. Колышлей» произведен на основании следующих показателей:
– прогнозная численность постоянного населения в 2016 г. – 9042 чел., 2017 г. – 9100 чел., 2018 г. – 9150 чел., 2019 г. – 9200 чел., в 2020 г. – 9250 чел., в 2025 г. – 9500 чел.

– установленное потребление коммунальных услуг в соответствии со схемами энерго- и ресурсоснабжения.

Прогноз потребности разработан с учетом строительства новых объектов с современными стандартами эффективности и сноса старых объектов.

Теплоснабжение

Ввод в эксплуатацию новых площадей жилой застройки не приведет к увеличению суммарной присоединенной тепловой нагрузки источников теплоснабжения, так как перспективные нагрузки потребителей будут покрываться за счет индивидуальных источников тепловой энергии (теплогенераторов), рост перспективных нагрузок на существующих котельных не произойдет. К 2025 году показатель обеспеченности жилым фондом составит 28,2 м2/чел.

В настоящий момент не существует планов расширения зон действия существующих котельных, расположенных на территории муниципального образования или увеличения мощности их производства.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как в Генеральном плане МО «р.п. Колышлей» не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения.

Водоснабжение

Для перспективного варианта развития МО «р.п. Колышлей» будет наблюдаться прирост численности населения.

Требуемая мощность водозаборных сооружений к расчетному периоду может составлять порядка 327,8 тыс. м3/год и соответственно не менее 898 м3/сутки.
Прогноз спроса на потребление воды населением представлен в таблице 29.

Таблица 29

	Наименование потребления
	2019г.
	2025г.

	Питьевая вода, тыс. м3/год
	323,05
	327,8


Водоотведение и очистка сточных вод

Нормы водоотведения от населения соответствуют нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности, согласно СНиП 2.01.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», в неканализованных населенных пунктах принимается удельное водоотведение 25 л/сут на 1 человека (п. 2.4).
Перспективные расчетные показатели расхода сточных вод муниципального образования рассчитываются на основании фактического водопотребления.
Прогноз перспективного количества хозяйственно-бытовых стоков представлен в таблице 30.

Таблица 30

	Наименование потребления
	2019г.
	2025г.

	Прогнозируемые хозяйственно-бытовые стоки, тыс м3/год
	95,012
	96,94


Такой рост принятых сточных вод должен быть обеспечен увеличением объёма благоустроенного жилфонда, который является основным источником стоков, и ростом отведенных стоков от прочих потребителей.

Электроснабжение

Электрическая нагрузка промышленности, сельскохозяйственного производства и прочих потребителей принимается на основании экспертных оценок в размере 35-40% от потребления коммунального сектора.

При создании комфортных условий для проживания населения и развития промышленности, необходимо предусмотреть рост электрических нагрузок, для обеспечения покрытия прироста электрических нагрузок МО «р.п. Колышлей».

Численное выражение увеличения потребления электроэнергии потребителями представить не возможно, в связи с отсутствием данных по потреблению электроэнергии в 2015 году. Основной рост потребления будет обеспечен увеличением общей присоединенной нагрузки бюджетных и прочих организаций.

Газоснабжение

Объем отпуска природного газа потребителям в 2020 и 2025 годах должен несколько увеличиться по сравнению с 2015 годом. Численное выражение увеличения отпуска природного газа потребителям представить не возможно, в связи с отсутствием данных по потреблению природного газа в 2015 году.

Основной рост потребления придётся на население, что обосновано планами по дальнейшей газификации населенных пунктов и подключения потребителей, не обеспеченных природным газом.

Утилизация (захоронение) ТБО

Объем отпуска ТБО от всех потребителей в 2020 и 2025 годах вырастет по сравнению с 2015 годом. Основной причиной увеличения объёма утилизации ТБО является то, что удельное годовое накопление отходов на одного жителя населенных мест (норма накопления) имеет тенденцию к постоянному росту (согласно статистическим данным).

Прогнозируемое количество твердых бытовых отходов, образующихся на территории МО «р.п. Колышлей», представлено в таблице 31.

Таблица 31
	Наименование потребления
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2025 г.

	ТБО, м3/год
	19314
	19438
	19544
	19651
	19758
	20292


Возможность подключения объектов нового строительства к системам коммунальной инфраструктуры оценивалась по следующим критериям:

а) Теплоснабжение:

– место расположения объекта;

– характеристика нагрузок по видам потребления (технологические нужды, отопление, вентиляция, горячее водоснабжение) и видам теплоносителя (Гкал/ч);

– пропускная способность трубопроводов водяных тепловых сетей по диаметру трубопровода и температурному графику регулирования отпуска тепловой энергии;

– сроки проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию;

– источник теплоснабжения и точки присоединения к тепловым сетям;

– параметры (давление и температура) теплоносителей.

б) Водоснабжение и водоотведение:

– наличие резерва пропускной способности сетей, обеспечивающего передачу необходимого объема ресурса;

– максимальный объем водопотребления (куб.м/час) объекта капитального строительства;

– требуемый гарантируемый свободный напор в месте подключения и геодезическая отметка верха трубы;

– диаметр и отметки лотков в местах подключения к системе канализации.

в) Электроснабжение:

– наличие резерва и недопущение дефицита отпускаемой мощности на существующих источниках системы электроснабжения муниципального образования в результате перспективного строительства;

– целесообразность строительства новых или модернизации существующих объектов электрических сетей.

г) Газоснабжение:

– наличие резерва и недопущение дефицита отпускаемого количества газового топлива от существующих газопроводов в результате перспективного строительства и подключения к газоснабжению новых населенных пунктов;

– целесообразность строительства новых или модернизации существующих объектов газовых сетей.

Возможность модернизации или нового строительства объектов коммунальной инфраструктуры оценивалась по критериям:

а) Теплоснабжение:

– год ввода в эксплуатацию;

– подключенная нагрузка Гкал/ч;

– пропускная способность трубопроводов водяных тепловых сетей по диаметру трубопровода и температурному графику регулирования отпуска тепловой энергии;

– параметры (давление и температура) теплоносителей;

– данные о порывах на тепловых сетях, аварийность, износ.

б) Водоснабжение и водоотведение:

– год ввода в эксплуатацию;

– подключенная нагрузка л/с;

– наличие резерва пропускной способности сетей, обеспечивающих передачу необходимого объема ресурса;

– максимальный объем водопотребления (л/с) объекта капитального строительства;

– требуемый гарантируемый свободный напор в месте подключения;

– данные о порывах на сетях водоснабжения и водоотведения, аварийность, износ.

в) Электроснабжение:

– год ввода в эксплуатацию;

– наличие резерва, дефицита отпускаемой мощности (кВт) на существующих источниках системы электроснабжения МО;

– пропускная способность электрических сетей;

– подключаемые нагрузки (кВт);

– целесообразность модернизации существующих объектов электрических сетей.

г) Газоснабжение:

– год ввода в эксплуатацию;

– наличие резерва/дефицита отпускаемого количества газового топлива от существующих источников;

– пропускная способность газопроводов;

– требуемое количество топлива;

– целесообразность модернизации существующих объектов газовых сетей.

Перечень объектов нового строительства, которые могут быть подключены к системам коммунальной инфраструктуры в период реализации Программы, представлен в таблице 32.

Таблица 32

	№ п/п
	Наименование объекта нового строительства
	Характеристика объекта
	Период  строит-ва
	Планируемое подключение к СКИ

	1
	Ремонт котлов, системы автоматизации, утепление теплосетей котельных в р.п. Колышлей
	ед.
	2016-2021гг.
	2016-2021гг.

	2
	Реконструкция котельной МУП Колышлейская баня» в р.п. Колышлей
	ед.
	2021-2025гг.
	2021-2025гг.

	3
	Электрификация нового жилого микрорайона в      р.п. Колышлей, район ул. Лесная, протяженностью 5,4 км. Строительство ТП - 1 шт.
	км шт.
	2016-2020гг.
	2016-2020гг.

	4
	Реконструкция уличного освещения в р.п. Колышлей за счет перевода на энергосберегающие светильники
	ед.
	2016-2020гг.
	2016-2020гг.

	5
	Оплата договоров по уличному освещению р.п. Колышлей
	ед.
	2016-2017гг.
	2016-2017гг.

	6
	Приобретение ламп уличного освещения
	ед.
	2016-2020гг.
	2016-2020гг.

	7
	Приобретение светильников
	ед.
	2016-2020гг.
	2016-2020гг.

	8
	Ремонт систем наружного освещения по существующим опорам и линиям с восстановлением неработающих светоточек. Работа автовышки
	ед.
	2016-2020гг.
	2016-2020гг.

	9
	Строительство трубопровода для водоснабжения нового жилого микрорайона в р.п. Колышлей, (из труб ПЭ100 Ø110) район ул. Лесная, протяженностью 4,2 км
	км
	2016-2020гг.
	2016-2020гг.

	10
	Ремонт артезианской скважины в п. Родниковский
	ед.
	2017 г.
	2017 г.

	11
	Реконструкция очистных сооружений водоотведения в п. Родниковский. Капитальный ремонт НСК на 700 куб. м/сутки и 200 куб.м./сутки
	2 шт.
	2016-2025 гг.
	2016-2025 гг.

	12
	Реконструкция очистных сооружений водоотведения в в р.п. Колышлей. Капитальный ремонт НСК на 700 куб. м/сутки
	1 шт.
	2016-2025 гг.
	2016-2025 гг.

	13
	Строительство НСК 700 куб. м/сутки в р.п. Колышлей
	1 шт.
	2016-2025 гг.
	2016-2025 гг.

	14
	Газификация нового жилого микрорайона в р.п. Колышлей, район ул. Лесная, протяженностью 4,2 км. Строительство ГРПШ – 1 щт.
	км шт. 
	2020-2025гг.
	2020-2025гг.

	15
	Перевод на индивидуальное поквартирное отопление многоквартирных жилых домов в р.п. Колышлей, микрорайон «Гагаринский», в количестве 385 квартир
	ед.
	2017-2020гг.
	2017-2020гг.

	16
	Оборудование контейнерной площадки в районе ул. Пионерская, р.п. Колышлей
	ед.
	2017 г.
	2017 г.

	17
	Приобретение контейнеров для сбора ТБО – 20 шт.
	шт.
	2017 г.
	2017 г.

	18
	Недопущение образования и ликвидация несанкционированных свалок на территории муниципального образования «р.п. Колышлей»
	ед.
	2016-2017гг.
	2016-2017гг.


4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Результаты Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Рабочий поселок Колышлей» определяются с помощью целевых индикаторов. Для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Рабочий поселок Колышлей» и для оценки финансово-экономического и технического состояния организаций и объектов коммунального хозяйства необходимо применение системы стандартов услуг ЖКХ.

Таблица 33 - Ожидаемые результаты и целевые показатели Программы
	№  п/п
	Ожидаемые результаты программы
	Целевые индикаторы

	1.
	Теплоэнергетическое хозяйство

	1.1
	Технические показатели

	1.1.1
	Надежность обслуживания систем теплоснабжения.

Повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями
	Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год

	
	
	Износ коммунальных систем

	
	
	Протяженность сетей нуждающихся в замене

	
	
	Доля ежегодно заменяемых сетей

	
	
	Уровень потерь и неучтенных расходов ТЭ

	1.1.2
	Сбалансированность системы теплоснабжения.

Обеспечение услугами теплоснабжения новых объектов капитального строительства социального и промышленного назначения
	Уровень использования производственных мощностей

	1.1.3
	Ресурсная эффективность теплоснабжения.

Повышение эффективности работы системы теплоснабжения
	Удельный расход электроэнергии

	
	
	Удельный расход топлива

	2.
	Водопроводно-канализационное хозяйство

	2.1
	Технические показатели

	2.1.1
	Надежность обслуживания систем водоснабжения и водоотведения.

Повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями
	Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год

	
	
	Износ коммунальных систем

	
	
	Протяженность сетей нуждающихся в замене

	
	
	Доля ежегодно заменяемых сетей

	
	
	Уровень потерь и неучтенных расходов воды

	2.1.2
	Сбалансированность системы водоснабжения и водоотведения.

Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального и промышленного назначения
	Уровень использования производственных мощностей

	
	
	Наличие дефицита мощности (уровень очистки воды, стоков)

	
	
	Обеспеченность потребителей приборами учета

	2.1.3
	Ресурсная эффективность водоснабжения и водоотведения.

Повышение эффективности работы системы водоснабжения и водоотведения
	Удельный расход электроэнергии

	3.
	Электроснабжение

	3.1
	Технические показатели

	3.1.1
	Надежность обслуживания систем электроснабжения.

Повышение надежности работы системы электроснабжения в соответствии с нормативными требованиями
	Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год

	
	
	Износ коммунальных систем

	
	
	Протяженность сетей нуждающихся в замене

	
	
	Доля ежегодно заменяемых сетей

	
	
	Уровень потерь электрической энергии

	3.1.2
	Сбалансированность системы электроснабжения.

Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального и промышленного назначения
	Уровень использования производственных мощностей

	
	
	Обеспеченность потребителей приборами учета

	3.1.3
	Ресурсная эффективность электроснабжения.

Повышение эффективности работы системы теплоснабжения
	Удельные нормативы потребления

	4.
	Газоснабжение

	4.1
	Технические показатели

	4.1.1
	Надежность обслуживания систем газоснабжения.

Повышение надежности работы системы газоснабжения в соответствии с нормативными требованиями
	Износ коммунальных систем

	
	
	Протяженность газопроводов нуждающихся в замене

	4.1.2
	Сбалансированность системы газоснабжения.

Обеспечение услугами газоснабжения новых объектов капитального строительства социального и промышленного назначения
	Уровень использования производственных мощностей

	
	
	Обеспеченность потребителей приборами учета

	4.1.3
	Ресурсная эффективность газоснабжения.

Повышение эффективности работы системы газоснабжения
	Удельные нормативы потребления


В соответствии с действующим законодательством администрация Муниципального образования «Рабочий поселок Колышлей» Колышлейского района Пензенской области вправе устанавливать в пределах своих полномочий стандарты, на основании которых определяются основные требования к качеству коммунального обслуживания, оценивается эффективность работы предприятий коммунального комплекса, осуществляется распределение бюджетных средств. Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых индикаторов оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик:

· Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реконструкции систем. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.
· Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые индикаторы анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются.
Значения целевых индикаторов разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по предприятиям коммунального комплекса Муниципального образования «Рабочий поселок Колышлей» и в целом по Российской Федерации, разделены на группы:

1. Технические индикаторы. Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность Муниципального образования «Рабочий поселок Колышлей» без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры целесообразно оценивать обратной величиной: интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей, на 1 млн. руб. стоимости основных фондов); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

2. Сбалансированность системы характеризует эффективность использования коммунальных систем, определяется с помощью следующих показателей: уровень использования производственных мощностей; наличие дефицита мощности; обеспеченность приборами учета.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Нормативы потребления коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.
Целевые индикаторы для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «р.п. Колышлей» на период до 2025 года представлены в таблице 34.

Таблица 34
	Наименование 
целевого индикатора
	Область 
применения
	Фактическое  значение  2016 г.
	Значение  целевого 
показателя на 2025г.
	Рациональное
значение
	Примечание

	1. Теплоэнергетическое хозяйство 

	1.1. Технические (надежностные) показатели 

	1.1.1. Надежность обслуживания систем теплоснабжения 

	Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования) 
	Используется для оценки надежности работы систем теплоснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения 
потребности в инвестициях 
	н/д
	0,3
	0,3
	Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно – восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно – диспетчерской службы предприятия. В результате реализации Программы значение данного показателя не должно превышать 0,3 аварии на 1 км сети 

	Износ коммунальных систем, % 
	Используется для оценки надежности работы систем теплоснабжения, анализа необходимой замены оборудования и определения потребности в инвестициях 
	50
	5


	5
	Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по теплоснабжению 

	Протяженность 
сетей, нуждающихся 
в замене, % от общей протяженности
	Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей 
	50
	0
	0
	Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по теплоснабжению 

	Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности 
	Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей 
	н/д
	5
	3
	Конкретное значение определяется, исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно – технических возможностей организаций теплоснабжения, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов

	Уровень потерь и неучтенных расходов
тепловой энергии, % от общего объема 
	Используется для оценки надежности систем теплоснабжения 
	н/д
	15
	12
	На 2016 г. данные об уровне потерь тепловой энергии отсутствуют. В ходе реализации Программы 
в 2025 г. должны составлять не более 12 %.

	1.1.2. Сбалансированность систем теплоснабжения 

	Уровень использования 
производственных мощностей, % от располагаемой мощности 
	Используется для оценки качества оказываемых услуг
	50
	60
	93
	Конкретное значение 
определяется исходя 
из данных организации, 
оказывающей услуги в 
сфере теплоснабжения 

	2. Водоснабжение 

	2.1. Технические (надежностные) показатели

	2.1.1. Надежность обслуживания систем водоснабжения

	Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования) 
	Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения 
потребности в инвестициях 
	н/д
	1,9
	0,3
	Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно - восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно - диспетчерской службы предприятия. В результате реализации Программы значение данного показателя не должно превышать 0,3 аварии на 1 км сети 

	Износ коммунальных систем, % 
	Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения, анализа необходимой замены оборудования и определения потребности в инвестициях 
	60
	5
	5
	Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по водоснабжению 

	Протяженность 
сетей, нуждающихся 
в замене, % от общей протяженности
	Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей 
	20
	0
	0
	Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по водоснабжению 

	Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности 
	Используется для оценки объемов работ и затрат  на ремонт сетей 
	н/д
	5,5
	5,5
	Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно - технических возможностей организаций водоснабжения, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов 

	Уровень потерь и неучтенных расходов, % от общего объема 
	Используется для оценки надежности систем водоснабжения 
	15
	12
	12
	На 2016 г. уровень потерь составляет  34 %. В ходе реализации Программы в 2025 г. - 12 %. 

	2.1.2. Сбалансированность систем водоснабжения 

	Уровень использования 
производственных мощностей, % от установленной мощности 
	Используется для оценки качества оказываемых услуг
	35
	80
	85
	Конкретное значение 
определяется исходя 
из данных организации, 
оказывающей услуги в 
сфере водоснабжения 

	3. Водоотведение 

	3.1. Технические (надежностные) показатели 

	3.1.1. Надежность обслуживания систем водоотведения 

	Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования) 
	Используется для оценки надежности работы систем водоотведения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения 
потребности в инвестициях 
	н/д
	1,0
	0,2
	Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно – восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно – диспетчерской службы предприятия. В результате реализации Программы значение данного показателя не должно превышать 0,2 аварии на 1 км сети 

	Износ коммунальных систем, % 
	Используется для оценки надежности работы систем водоотведения, анализа необходимой замены оборудования и определения потребности в инвестициях 
	90
	3
	3
	Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по водоотведению 

	Протяженность 
сетей, нуждающихся 
в замене, % от общей протяженности
	Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей 
	60
	0
	0
	Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по водоотведению 

	Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности 
	Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей 
	н/д
	0
	5
	Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно – технических возможностей организаций водоотведения, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов 

	3.1.2. Сбалансированность систем водоотведения 

	Уровень использования 
производственных мощностей, % от установленной мощности 
	Используется для оценки качества оказываемых услуг
	40
	50
	80
	Конкретное значение 
определяется исходя 
из данных организации, 
оказывающей услуги в 
сфере водоотведения

	4. Электроснабжение

	4.1. Технические (надежностные) показатели 

	4.1.1. Надежность обслуживания систем электроснабжения 

	Количество аварий и
повреждений на 1 км сетей в год (с учетом повреждений 
оборудования) 
	Используется для оценки надежности работы систем 
электроснабжения, анализа 
необходимой замены сетей и 
оборудования и определения 
потребности в инвестициях 
	н/д
	0,2
	0,2
	Количество аварий и 
повреждений, требующих проведения аварийно - 
восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно - диспетчерской службы предприятия. В ходе реализации Программы в 2028 г. уровень аварийности на 1 км составит – 0,2 %.

	Износ коммунальных 
сетей, % 
	Используется для оценки надежности работы систем 
электроснабжения, анализа 
необходимой замены сетей и 
оборудования и определения 
потребности в инвестициях 
	н/д
	15
	3
	Конкретное значение 
определяется по данным сетевой организации 

	Протяженность 
сетей, нуждающихся 
в замене, % от 
общей протяженности
	Используется для оценки надежности работы систем 
электроснабжения, анализа 
необходимой замены сетей и 
оборудования и определения 
потребности в инвестициях 
	н/д
	0
	0
	Конкретное значение 
определяется по данным сетевой организации 

	Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей 
протяженности 
	Используется для оценки объемов работ и затрат на
ремонт сетей 
	н/д
	3
	3
	Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей 
потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно - технических возможностей 
организаций, оказывающих услуги в сфере электроснабжения, 
социальных ограничений в 
динамике тарифов и 
возможностей бюджета 
по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов 

	Уровень потерь 
электрической 
энергии, % 
	Используется для оценки надежности работы систем 
электроснабжения 
	н/д
	3
	2,5
	Уровень 
потерь электроэнергии в системе электроснабжения на 2025 – 2,5%. 

	4.1.2. Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры 

	Уровень использования 
производственных мощностей, % от установленной мощности 
	Используется для оценки надежности работы систем 
электроснабжения 
	н/д
	80
	80
	Конкретное значение 
определяется исходя 
из данных сетевой 
организации 

	5. Газоснабжение 

	5.1. Технические (надежностные) показатели 

	5.1.1. Надежность обслуживания систем газоснабжения 

	Количество аварий и
повреждений на 1 км сетей в год (с учетом повреждений 
оборудования) 
	Используется для оценки надежности работы систем 
газоснабжения, анализа 
необходимой замены сетей и 
оборудования и определения 
потребности в инвестициях 
	н/д
	0
	0
	Количество аварий и 
повреждений, требующих проведения аварийно - 
восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно - диспетчерской службы предприятия. 

	Износ коммунальных 
сетей, % 
	Используется для оценки надежности работы систем 
газоснабжения, анализа 
необходимой замены сетей и 
оборудования и определения 
потребности в инвестициях 
	5
	5
	5
	Конкретное значение 
определяется по данным газоснабжающей организации 

	Протяженность 
сетей, нуждающихся 
в замене, % от 
общей протяженности
	Используется для оценки надежности работы систем 
газоснабжения, анализа 
необходимой замены сетей и 
оборудования и определения 
потребности в инвестициях 
	0
	0
	0
	Конкретное значение 
определяется по данным газоснабжающей организации 

	Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей 
протяженности 
	Используется для оценки объемов работ и затрат на
ремонт сетей 
	н/д
	0,4
	н/д
	Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей 
потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно - технических возможностей 
организаций, оказывающих услуги в сфере газоснабжения, 
социальных ограничений в 
динамике тарифов и 
возможностей бюджета 
по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов 


Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры МО «р.п. Колышлей» представлены в таблице 35.

Таблица 35
	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	Значения целевых показателей

	
	
	
	2016г.
	2017г.
	2018г.
	2019г.
	2020г.
	2025г.

	1
	Совершенствование системы освещения улиц (количество светильников в системе уличного освещения)
	ед.
	390
	400
	420
	450
	450
	450

	2
	Обустройство мест санкционированного размещения ТБО
	ед.
	17
	20
	23
	25
	25
	25

	3
	Количество ликвидированных несанкционированных свалок
	ед.
	10
	8
	5
	3
	0
	0

	4
	Замененных водопроводных труб в общей системе водоснабжения муниципального образования
	п.м
	300
	300
	300
	400
	500
	500

	5
	Ремонт систем водоотведения
	п.м
	200
	200
	200
	250
	300
	300

	6
	Количество квартир переведенных на индивидуальное поквартирное отопление
	ед.
	0
	0
	1331
	1438
	1644
	1644


5. ПРОГРАММЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
5.1. Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

Предложения по реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей
Теплосети самортизированы на 100%, вследствие чего, потери в сетях достигают 30 %. Для решения данной задачи необходима модернизация тепловых сетей – замена ветхих стальных труб теплотрасс на трубы в пенополиуретановой изоляции (далее – ППУ изоляция). Изношенность стальных труб является причиной недопоставки тепла потребителям.

Изношенность стальных котлов является причиной снижения КПД котлоагрегатов. Необходимо проведение ремонта котлов, системы автоматизации, утепление теплосетей.

Принятие Инвестиционной программы позволит решить указанные проблемы, обеспечить потребителей качественными услугами теплоснабжения, разработать схему постепенной замены стальных труб и стальных котлов, осуществить замену ветхих теплотрасс на трубы в пенополиуретановой изоляции.

На 2017-2020 годы планируется перевод на индивидуальное поквартирное отопление многоквартирных жилых домов микрорайона «Гагаринский» в количестве 385 квартир.
Перспективное потребление тепловой мощности и тепловой энергии на цели теплоснабжения в административных границах поселения
Численность населения в поселении не имеет больших темпов роста, поэтому нет перспектив строительства многоквартирного жилищного фонда и социальной инфраструктуры. Застройщики   индивидуального  жилищного фонда используют автономные источники теплоснабжения. В связи с этим потребностей в строительстве новых тепловых сетей, с целью обеспечения приростов тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников теплоснабжения, приросте тепловой нагрузки для целей отопления, горячего водоснабжения нет, так как фактическая мощность котельных используется потребителями на 50%.
В многоэтажной многоквартирной застройке отопление осуществляется от квартальных котельных, но в последние годы постепенно переводится на индивидуальное газовое отопление.
Удельные показатели теплопотребления перспективного строительства рассчитываются исходя из:

– базового уровня энергопотребления зданий с учетом требований энергоэффективности в соответствии с Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 17 мая 2011 г. № 224 «Об утверждении требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений». Показатели, полностью идентичные опубликованным в постановлении, представлены также в СНиП 23-02, РД 10 ВЭП, в региональных ТСН 23 серии и др.

– сроков введения и уровня снижения энергопотребления новых и реконструируемых зданий относительно базового уровня – в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.01.2011 №18 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов»;

– возможного максимального увеличения мощности систем отопления (вентиляции) зданий нового строительства, обеспечивающих требования энергоэффективности при их оснащении средствами автоматизации – на основе методики расчета годового потребления тепловой энергии на отопление (вентиляцию) СНиП 23-02, Руководства АВОК-8-2005, учитывающих максимальное использование внутренних тепловыделений и инсоляции;

– предельной плотности застройки перспективного строительства – на основе нормативных показателей плотности застройки территориальных зон по СП 42.13330.2011;

– предельной плотности застройки перспективного строительства – на основе нормативных показателей плотности застройки территориальных зон по Региональным нормативам градостроительного проектирования Пензенской области.

Проектные решения генерального плана на период градостроительного прогноза являются основанием для размещения новых площадок жилищного строительства и крупных объектов инженерно-транспортной инфраструктуры и производственных зон.

Генеральным планом предусматривается жилищное строительство на общей площади 100,0 га.
Мероприятия на I этап (I очередь) - 2020г. строительства

в черте населенного пункта р.п. Колышлей

1. Строительство индивидуальных жилых домов южная часть поселка на площади 8,0 га;

2. Строительство индивидуальных жилых домов восточная часть поселка на площади 3,0 га;

за чертой населенного пункта р.п. Колышлей

1. Строительство индивидуальных жилых домов северо-восточнее поселка на площади 40,0 га.

в черте населенного пункта п. Родниковский

1. Строительство индивидуальных жилых домов юго-западная часть поселка на площади 9,0 га.

в черте населенного пункта п. Ягодный

1. Строительство индивидуальных жилых домов северная часть поселка на площади 2,0 га;

2. Строительство индивидуальных жилых домов южная часть поселка на площади 1,0 га.

Мероприятия на II этап (расчетный срок) – 2030г.

в черте населенного пункта р.п. Колышлей

1. Строительство индивидуальных жилых домов северо-западная часть поселка на площади 9,0 га;

2. Строительство индивидуальных жилых домов южная часть поселка на площади 8,0 га;

3. Строительство индивидуальных жилых домов юго-западная часть поселка на площади 4,0 га;

4. Строительство индивидуальных жилых домов юго-западная часть поселка на площади 6,0 га;

5. Строительство индивидуальных жилых домов восточная часть поселка на площади 2,0 га;

6. Строительство индивидуальных жилых домов восточная часть поселка на площади 4,0 га;

в черте населенного пункта п. Родниковский

1. Строительство индивидуальных жилых домов северо-западная часть поселка на площади 2,0 га.

в черте населенного пункта п. Ягодный

2. Строительство индивидуальных жилых домов юго-восточная часть поселка на площади 2,0 га.

Генпланом предусматривается изменения границы населенных пунктов р.п. Колышлей и перевод земель из категории «Земли сельскохозяйственного назначения» (Трескинский сельсовет) в категорию «Земли населенных пунктов» на площади 40,0 га: р.п. Колышлей – 40,0 га (жилищное строительство).

Так как перспективные нагрузки потребителей будут покрываться за счет индивидуальных источников тепловой энергии (теплогенераторов), рост перспективных нагрузок на существующих котельных не произойдет.
В настоящий момент не существует планов расширения зон действия существующих котельных, расположенных на территории муниципального образования или увеличения мощности их производства.

Перспективное развитие системы теплоснабжения потребителей Муниципального образования «Рабочий поселок Колышлей»
Согласно генеральному плану, к расчетному периоду (до 2030г.) на территории муниципального образования «Рабочий поселок Колышлей» планируется ввод в эксплуатацию 58,3 тыс.м2 площадей жилой застройки, но это не приведет к увеличению суммарной присоединенной тепловой нагрузки источников теплоснабжения, так как новые потребители будут снабжаться тепловой энергией от индивидуальных источников теплоснабжения.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как в Генеральном плане Муниципального образования «Рабочий поселок Колышлей» не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения.

Индивидуальное отопление частной жилой застройки, а также строящейся и планируемой многоэтажной жилой застройки осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче теплоэнергии, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству. При децентрализованной системе отпадает необходимость в сооружении на теплофикационном объекте теплового центра, включающего элеваторный узел, теплообменники для горячей воды, узел коммерческого учета тепловой энергии. Данные о среднегодовой выработке тепла индивидуальными источниками теплоснабжения (жилой фонд и объекты социальной сферы) отсутствуют.
На основании данных сайтов компаний производителей оборудования, технических паспортов устройств данные по характеристике индивидуальных теплогенерирующих установок размещены в таблице 36.
Таблица 36
	Тип теплогенерирующей установки
	Вид

топлива
	Средний КПД теплогенерирующих установок
	Теплотворная способность,

Гкал/ед.

	электрокотлы
	электроэнергия,1000 кВт
	 99%
	0,84

	твердотопливный котел
	бурый уголь,1000 кг
	72%
	3,70

	твердотопливный котел
	дрова,1000 кг
	68%
	2,15

	газовый котел
	магистральный газ,    1000 м3
	90%
	8,60

	газовый котел
	сжиженный газ,

1000 кг
	90%
	8,60


Проведем сравнительный анализ стоимости 1 Гкал тепла, при различных вариантах источника энергии:

При стоимости 1 кВт/ч электроэнергии для населения в сельской местности - 2,10 руб., стоимость 1 Гкал тепла составит 2500 руб.

Цена угля в зависимости от его качества составляет примерно 5-7 руб. за 1 кг, получается, что 1 Гкал будет стоить 1622 руб.

Назвать точную стоимость "дров" практически невозможно. Существует масса факторов, влияющих на этот параметр, среди которых, порода дерева, влажность, колотые дрова или нет и т.д. Приведем усредненные данные. Средняя стоимость дров без доставки составляет 1400 руб. за 1 м3. Масса 1 м3 дров равна примерно 650 кг. Таким образом, стоимость 1 Гкал составит 1001 руб.

Стоимость природного газа в Пензенской области в 2013 году составляла 4023,31 за 1000 м3, следовательно, стоимость 1 Гкал – 468 руб.

Стоимость сжиженного газа в 2013 году составляла 23,40 за кг, следовательно, стоимость 1 Гкал – 2720 руб.

Сравнительный анализ показал, что магистральный газ является наиболее экономичным видом топлива.

Главной тенденцией децентрализованного теплоснабжения населения, производства тепла индивидуальными теплогенераторами является увеличение потребления газа. В связи с дальнейшей газификацией поселений указанная тенденция будет сохраняться. По территории Муниципального образования «Рабочий поселок Колышлей» проходит газопровод высокого давления, что также создает благоприятные условия для газификации поселения, поэтому необходимо разработать план поэтапного перевода жилого фонда и объектов социальной сферы, использующих электроэнергию и твердое топливо на газовые источники теплоснабжения.

В графической части Программы показаны газифицированные поселения, расположение индивидуальных источников теплоснабжения.
Оценка надежности теплоснабжения потребителей Муниципального образования «Рабочий поселок Колышлей» позволяет сделать следующие выводы: в системах теплоснабжения от котельных большая часть технологических нарушений возникает в тепловых сетях. Для увеличения надежности теплоснабжения потребителей необходимы:

– замена теплопроводов, срок эксплуатации которых превышает 25 лет;

– использования при этих заменах теплопроводов, изготовленных из новых материалов по современным технологиям. Темп перекладки теплопроводов должен соответствовать темпу их старения, а в случае недостаточного ремонта, превышать его;

– эксплуатации теплопроводов, связанной с внедрением современных методов контроля и диагностики технического состояния теплопроводов, проведения их технического обслуживания, ремонтов и испытаний. При этом особое внимание должно уделяться строгому соответствию установленного регламента на проведение тех или иных операций по обслуживанию фактической их реализации, а также автоматизации технологических процессов эксплуатации;

– организации аварийно-восстановительной службы, ее оснащения и использования. При этом особое внимание должно уделяться внедрению современных методов и технологий замены теплопроводов, повышению квалификации персонала аварийно-восстановительной службы;

– использования аварийного и резервного оборудования, в том числе на источниках теплоты, тепловых сетях и у потребителей. Отдельное внимание при этом должно уделяться решению вопросов резервирования по направлениям топливо-, электро- и водоснабжения.

В системе теплоснабжения Муниципального образования «Рабочий поселок Колышлей» присутствует «живучесть» – способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремальных) ситуациях, а так же после длительных (более 54 ч) остановок.

Для организации теплоснабжения в новых жилых домах предлагается устройство автономного теплоснабжения, чтобы обеспечить теплом и горячей водой каждый конкретный объект.
Котельные и существующие трубопроводы теплотрассы находятся в удовлетворительном состоянии, однако требуются периодические ремонтные работы объектов теплоснабжения. Безаварийная работа достигается проведением плановых профилактических работ и мероприятий, предусмотренных эксплуатацией.
Согласно концессионному соглашению с ООО «Ресурс», запланировано проведение ремонта котлов, системы автоматизации, утепление теплосетей.

Для повышения надежности и качества теплоснабжения от котельных существует необходимость проведения работ по реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, представленных в таблице 37.

Таблица 37
	№ п/п
	Наименование мероприятия (объем выполненных работ)
	Ед. изм.
	Год реализации
	Стоимость мероприятия, тыс. руб.

	1
	Ремонт котлов, системы автоматизации, утепление теплосетей котельных в р.п. Колышлей
	ед.
	2016-2021гг.
	1200,0

	2
	Реконструкция котельной МУП Колышлейская баня» в р.п. Колышлей
	ед.
	2021-2025гг.
	1000,0

	
	Итого:
	
	
	2200,0


Стоимость строительно-монтажных работ уточняется на основании проектно-сметной документации прошедшей государственную экспертизу на соответствующий финансовый год. В результате проведения мероприятий ожидается снижение уровня износа трубопроводов, повышение качества и надежности теплоснабжения, значительное снижение тепловых потерь, уменьшение потребления газа.

5.2 Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

Необходима разработка проекта системы электроснабжения Муниципального образования «Рабочий поселок Колышлей» Колышлейского района Пензенской области.

Потребителями электроэнергии в МО «р.п. Колышлей» являются:

· промышленные предприятия;

· жилищно-коммунальный сектор;

· сельскохозяйственное производство;

· прочие потребители.

Нормы электропотребления должны приниматься на основании приложения №10 Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.08.2011 № 525-пП «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Пензенской области» (до отмены или заменами на другие нормативно правовые акты Пензенской области).
Электроснабжение МО «р.п. Колышлей» производится от энергосистемы ОАО «Пензаэнерго» и генерирующих источников электроснабжения.

Основным источником электроснабжения является ПС 110/35/10кВ «Колышлей» и 41 ТП 10/04кВ.
По территории муниципального образования «р.п. Колышлей» проходят высоковольтные линии электропередачи ВЛ-10 кВ, ВЛ-35 кВ, ВЛ-110 кВ, ВЛ-220 кВ.
Общая протяженность линий электропередач на территории муниципального образования «Рабочий поселок Колышлей» составляет 96240 метров.
Уличное освещение осуществляется с помощью 459 уличных светильников, из которых 429 ламп ДРЛ-250 и 30 натриевых. Протяженность сетей уличного освещения 45000 м.

Все населенные пункты муниципального образования электрифицированы. Резервное питание отсутствует.

Электричество поступает к населению и предприятиям через сеть ЛЭП 10 кВ, с последующим понижением напряжения с помощью трансформаторных подстанций и распределением через сеть ЛЭП 0,4 кВ.

Состояние системы электроснабжения удовлетворительное, требует планового капитального ремонта.

Расчет электрических нагрузок коммунально-бытовых потребителей осуществляется по удельным показателям в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94 (табл.2.4.34.). Нормы составят для сельских населенных пунктов 0,4 кВт/чел.

Электрическая нагрузка промышленности, сельскохозяйственного производства и прочих потребителей принимается на основании экспертных оценок в размере 35-40% от потребления коммунального сектора.

При создании комфортных условий для проживания населения и развития промышленности, необходимо предусмотреть рост электрических нагрузок, для обеспечения покрытия прироста электрических нагрузок Муниципального образования «Рабочий поселок Колышлей».
Основные направления модернизации системы электроснабжения

Для увеличения надежности электроснабжения потребителей рекомендуется закольцовка тупиковых участков, как существующей схемы электроснабжения, так и при строительстве новых трансформаторных подстанций.

Снижение потерь и затрат электрической энергии при транспортировке до потребителя обеспечивается реконструкцией существующих электрических сетей.

Потребителями электрической энергии в жилищно-коммунальном комплексе являются системы наружного освещения. Качество и уровень энергоэффективности уличного освещения часто не соответствует современным требованиям. КПД светильников не более 40-50%. Вследствие полного износа светильников (или их отсутствия) и использования низкоэффективных ламп накаливания (светоотдача не более 15 Лм/Вт) или ртутных лам ДРЛ (50 Лм/Вт) затраты на эксплуатацию уличного освещения неоправданно велики.

Для снижения затрат на энергопотребление и эксплуатацию необходимо реконструировать систему уличного освещения населенных пунктов с использованием энергоэффективных светильников со светодиодными лампами (КПД более 70%, 110 Лм/Вт и более) с высоким показателем срока эксплуатации (по данным заводов-изготовителей – до 15 лет).
Уличная сеть поселения в настоящее время не в полной мере соответствует социальным и экономическим потребностям населения. На данный момент освещенность улиц недостаточна для нормального освещения.
Основными причинами такого положения являются:
- отсутствие необходимой системы планирования средств на ремонт и содержание уличного освещения.

- дефицит средств на финансирование работ по ремонту и содержанию уличного освещения.
Для решения данной проблемы и достижения качественного освещения улиц населенных пунктах муниципального образования «Рабочий поселок Колышлей» необходимо в ближайшей перспективе реализовать намеченные мероприятия по уличному освещению поселения.
В настоящее время финансируется из местного бюджета и осуществляется работа по содержанию и текущему ремонту существующих линий уличного и внутриквартального освещения. На капитальный ремонт, реконструкцию и строительство новых линий освещения средств не выделяется.

В связи с вышеуказанным, программа развития линий уличного освещения содержит следующие направления:
- Ремонт систем наружного освещения по существующим опорам и линиям с восстановлением неработающих светоточек и заменой морально устаревших светильников на более энергоэффективные.
- Строительство новых, реконструкцию и модернизацию существующих систем наружного освещения с применением энергоэффективных технологий и материалов.
- Модернизация систем управления наружным освещением.
Для улучшения качества обслуживания и организации учета электроэнергии должно производиться равномерное распределение нагрузки по фидерам УО и монтаж ящиков учета в ТП.

Требуется массовая замена светильников с переводом их на более экономичные. При этом будет достигнута реальная экономия электрической энергии.
Проведение указанных мероприятий будет способствовать увеличению надежности электроснабжения потребителей, снижению потерь в электросетях, снижению аварийных отключений, повышению качества отпускаемой электроэнергии.
Перечень мероприятий по строительству и реконструкции объектов электроснабжения, представлен в таблице 38.

Таблица 38
	№ п/п
	Наименование мероприятия (объем выполненных работ)
	Ед. изм.
	Год реализации
	Стоимость мероприятия, тыс. руб.

	1
	Электрификация нового жилого микрорайона в      р.п. Колышлей, район ул. Лесная, протяженностью 5,4 км. Строительство ТП - 1 шт.
	км шт.
	2016-2020гг.
	7500,0

	2
	Реконструкция уличного освещения в р.п. Колышлей за счет перевода на энергосберегающие светильники
	ед.
	2016-2020гг.
	2000,0

	3
	Оплата договоров по уличному освещению р.п. Колышлей
	ед.
	2016-2017гг.
	2472,0

	4
	Приобретение ламп уличного освещения
	ед.
	2016-2020гг.
	470,0

	5
	Приобретение светильников
	ед.
	2016-2020гг.
	239,0

	6
	Ремонт систем наружного освещения по существующим опорам и линиям с восстановлением неработающих светоточек. Работа автовышки
	ед.
	2016-2020гг.
	841,577

	
	Итого:
	
	
	13522,577


Стоимость строительно-монтажных работ уточняется на основании проектно-сметной документации прошедшей государственную экспертизу на соответствующий финансовый год.

5.3. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

Обоснование объемов производственных мощностей

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2025 года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации р.п. Колышлей:

- увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой и дачной застройкой;

- повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях;

- реконструкции существующих кварталов жилой застройки.

Реализация Программы должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями зон жилищного икоммунально-промышленного строительства до 2025 года и подключения 100% населения в населенных пунктах к централизованным системам водоснабжения и водоотведения.    Динамика роста численности населения в населенных пунктах получена расчетным путем, исходя из данных по планируемому развитию жилищного фонда на расчетный срок в этих населенных пунктах и его обеспеченности на одного человека. Жилищное строительство на период до 2024 года планируется с постепенным небольшим нарастанием ежегодного ввода жилья до достижения благоприятных жилищных условий.

Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения

Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения населенных пунктов муниципального образования принимаются артезианские воды, а также наземно-грунтовые воды.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в муниципальном образовании.

Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки. Благоустройство жилой застройки для муниципального образования принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчетного срока (2025г.) оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;

- существующий сохраняемый малоэтажный жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями;

- новое индивидуальное жилищное строительство оборудуется ванными и местными водонагревателями;

В настоящее время нормы водопотребления р.п. Колышлей составляют:

- малоэтажной застройки с водопроводом, канализацией и ванными – 6,0 куб.м. в месяц;
- жилой застройки с водопроводом и выгребными ямами при круглогодичном проживании – 2,8 куб.м. в месяц;
- жилой застройки, садоводческих и дачных домовладений с постоянным и сезонным проживающим населением пользующихся водоразборными колонками – 1,1 куб. м. в месяц.
Перспективная схема водоснабжения

Источником водоснабжения населенных пунктов являются существующие арт.скважины общей производительностью 30 м3/час, и 3 насосные станции, на расчетный срок предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых на данный период объектов капитального строительства. Водоснабжение населенных пунктов организуется от существующих, требующих реконструкции и планируемых водозаборных узлов (ВЗУ). Увеличение водопотребления поселения планируется за счет развития объектов хозяйственной деятельности и прироста дачного населения.

Дополнительных скважин для обеспечения водопотребителей с учетом перспективы не требуется.

 Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по техническим условиям владельцев водопроводных сооружений.

Систему поливочного водопровода дачных кооперативов, предусмотреть отдельно от хозяйственно-питьевого водопровода. В этих целях следует использовать поверхностные воды рек, озер и прудов с организацией локальных систем водоподготовки.

Для улучшения органолептических свойств питьевой воды на всех водозаборных узлах следует предусмотреть водоподготовку в составе установок обезжелезивания и обеззараживания воды. Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.

Для нормальной работы системы планируется:

- реконструировать существующие ВЗУ в населенных пунктах с центральным водопроводом, заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок (глубинные насосы, центробежные насосы) и со строительством узла водоподготовки;

- переложить изношенные сети, сети недостаточного диаметра и новые во всех населенных пунктах, обеспечив подключение всей жилой застройки с установкой индивидуальных узлов учета холодной воды;

- создать системы технического водоснабжения из поверхностных источников для полива территорий и зеленых насаждений.

На этот период для обеспечения жителей муниципального образования водой питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

1. Провести реконструкцию ВЗУ с установкой станций водоподготовки.

2. Организовать І и ІІ пояс зон санитарной охраны для всех действующих ВЗУ в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».
Генеральным планом развития Муниципального образования «Рабочий поселок Колышлей» предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения.

Система водоснабжения Муниципального образования «Рабочий поселок Колышлей» едина для хозяйственно-питьевых, производственных и противопожарных нужд.
Для водоснабжения населенных пунктов Муниципального образования «Рабочий поселок Колышлей», на участках где предусматривается новая жилая застройка, планируется строительство новых разводящих водопроводных сетей. Существующая и планируемая жилая и общественная застройка будут по прежнему запитываться от существующих водозаборных сооружений, при этом часть существующих водопроводных сетей для обеспечения надежной работы системы водоснабжения требуют заменены на новые, как исчерпавшие свой срок службы и имеющие значительный износ.
Водоснабжение МО «р.п. Колышлей» Колышлейского района Пензенской области будет осуществляться с использованием подземных вод от существующих реконструируемых ВЗУ и вновь построенных источников водоснабжения (арт.скважины). Общая потребность в воде на конец расчетного периода (2025 год) должна составить 327,8 тыс. куб.м./год.

Для обеспечения указанной потребности в воде с учетом 100% подключения всех потребителей к централизованной системе водоснабжения предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей в соответствии с этапами жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку производственных, социально-культурных и рекреационных объектов.

Оценка перспективных расходов воды, на водоснабжение следующая: к прогнозному периоду увеличение водопотребления может произойти в населенных пунктах, в основном за счет притока населения, который обусловлен спросом на участки под строительство индивидуальных жилых домов.
Для надежного и качественного водоснабжения всех населенных пунктов муниципального образования требуется провести обследование и поэтапный капитальный ремонт или реконструкцию водозаборных сооружений устраиваемых с учетом зон санитарной охраны, которые выработали свой нормативный срок, заменить изношенные трубопроводы. Для увеличения надежности снабжения холодной водой потребителей необходимо предусмотреть изменение существующей схемы водоснабжения путем ее закольцовывания.

Перспективная схема системы водоснабжения выполнена таким образом, что строительство её может вестись постепенно и поэтапно. Одним из необходимых вопросов является решение о строительстве автоматизированной системы управления объектами водоснабжения.

Необходимо предусматривать установку в жилой застройке приборов индивидуального учёта воды.

Для организации системы водоснабжения необходимо бурение скважин не менее двух в каждом населенном пункте с использованием фильтрационных установок для умягчения, обезжелезивания, сорбционной и механической очистки воды.

Для оборудования новых водозаборных сооружений потребуется проведение проектно-изыскательских работ, оборудование новых источников (артезианских скважин) и строительство новых сетей от этих источников до потребителей. Кроме этого необходимо оборудовать установки для очистки воды, поступающей потребителям, что позволит повысить качество питьевой воды и привести ее показатели к требуемым нормативам.

Жилые дома в населенных пунктах Муниципального образования «Рабочий поселок Колышлей» оборудуются внутренним водопроводом и канализацией и местными водонагревателями.

Хозяйственно-питьевые расходы воды определены по удельным среднесуточным нормам водопотребления в соответствии со СНиП 2.04.02-84*.

Коэффициент суточной неравномерности принимается равным 1,3.

Расходы воды на поливку улиц и зеленых насаждений определены по норме 50 л/сут./чел.

Неучтенные расходы приняты в размере 20% от расхода воды на нужды населения.

Потребности воды на пожаротушение

В населенных пунктах предусматривается объединение противопожарного водопровода с хозяйстенно-питьевым.

Расчетный врасход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии с таблицей 5 СНиП 2.04.02-84*. Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа (п. 2.24 СНиП), а время пополнения противопожарного запаса 24 часа (п. 2.25 СНиП). Противопожарный расход определяется суммарно на пожаротушение жилой застройки и производственных предприятий.

На  первый этап развития  и на планируемый срок, принимается один пожар в населенном пункте, с расходом воды на наружное пожаротушение 5 л/сек. Требуемый противопожарный запас воды составит: (3 х 5 х 3600) ( 1000 ( 54 м3.

Вода для тушения пожара хранится в противопожарных резервуарах, каждый поселковый водопровод должен иметь их не менее двух.

На водопроводной сети в смотровых колодцах устанавливаются противопожарные гидранты с радиусом действия 100 м.

Где нет централизованной системы водоснабжения, должно быть предусмотрено строительство местных противопожарных водоемов.

Во всех населенных пунктах на искусственных и естественных водоемах предлагается организация пирсов и подъездов для забора воды пожарными автомобилями.
Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения
Предлагается рассмотреть возможность реконструкции (технического перевооружения) действующих объектов водоснабжения, а также работ по реконструкции и новому строительству водопроводных сетей, для обеспечения перспективной подачи воды, для бесперебойного надежного и качественного водоснабжения поселения, в соответствии с программой комплексного развития.
Перечень мероприятий по реконструкции (техническому перевооружению) действующих объектов и строительства новых объектов, представлен в таблице 39.

Таблица 39
	№ п/п
	Наименование мероприятия                                 (объем выполненных работ)
	Ед. изм. 
	Год реализации
	Стоимость мероприятия, тыс. руб.

	1
	Строительство трубопровода для водоснабжения нового жилого микрорайона в р.п. Колышлей, (из труб ПЭ100 Ø110) район ул. Лесная, протяженностью 4,2 км
	км
	2016-2020гг.
	2500,0

	2
	Ремонт артезианской скважины в п. Родниковский
	ед.
	2017 г.
	200,0

	
	Всего:
	
	
	2700,0


Стоимость строительно-монтажных работ уточняется на основании проектно-сметной документации прошедшей государственную экспертизу на соответствующий финансовый год. Ожидаемым результатом выполнения мероприятий по реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения являются: снижение износа водопроводных сетей и снижение потерь и неучтенного расхода воды в водопроводных сетях, а также экономия энергетических ресурсов.

Система водоснабжения Муниципального образования «Рабочий поселок Колышлей» нуждается в постоянных капитальных вложениях для выполнения основных поставленных задач – для бесперебойного надежного и качественного водоснабжения муниципального образования.
5.4. Программа инвестиционных проектов в водоотведении

Перспективные расчетные расходы сточных вод

Нормы водоотведения от населения соответствуют нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности, согласно СНиП 2.01.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», в неканализованных населенных пунктах принимается удельное водоотведение 25 л/сут на 1 человека (п. 2.4).
Объемы водоотведения от сохраняемых и планируемых объектов производственного, общественно-делового и жилого фонда рассчитаны ориентировочно на основе объемов водопотребления и составит 749,3 тыс. куб.м./год.

Перспективные расчетные показатели приема сточных вод муниципального образования рассчитываются на основании фактического водопотребления.
Общий суточный расход сточных вод, Q, м3/сут., поступающих на канализационные очистные сооружения, с учетом собственных нужд рассчитывается:

Q = Qх.б. + Q ^ + Qot , 

где: Qх.б. - расход хозяйственно-бытовых сточных вод от населения, м3/сут.;

Q ^ - расход производственных сточных вод, м3/сут.;

Qot - расход сточных вод на собственные нужды.

Фактическое количество отводимых сточных вод составляет 91,9 тыс. м3/год. Ожидаемое поступление в централизованную систему водоотведения сточных вод на 2019 и 2025 гг., представлены в таблице 40.

Таблица 40

	Показатели / год
	2019 г.
	2025 г.

	Количество отводимых сточных вод, тыс.м3/год
	95,012
	96,94


Требуемая мощность очистных сооружений к расчетному периоду может составлять порядка 97 тыс.м3/год.
Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованных систем водоотведения
Перспективная схема водоотведения учитывает развитие муниципального образования, его первоочередную и перспективную застройки, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий, развития производственных и жилых помещений. Перспективная система водоотведения предусматривает дальнейшее строительство единой централизованной системы, в которую будут поступать хозяйственно-бытовые и промышленные стоки, прошедшие предварительную очистку на локальных очистных сооружениях до ПДК, допустимых к сбросу в сеть.
Проблемным вопросом в части сетевого канализационного хозяйства является истечение срока эксплуатации трубопроводов, степень износа канализационных сетей составляет более 70%. Износ магистральных коллекторов и колодцев. Это приводит к аварийности на сетях - образованию утечек. Для поддержания сетей в исправном состоянии необходим капитальный ремонт с поэтапной заменой трубопроводов, а также своевременная реконструкция и модернизация сетей хозяйственно-бытовой канализации.

Неорганизованный сброс в накопители неочищенных канализационных стоков и использование выгребных ям или надворных уборных, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции, может привести к загрязнению территории.

На расчетный срок предлагается предусмотреть строительство системы водоотведения от административных зданий, лечебных, учебных учреждений и учреждений культуры. На животноводческих фермах канализование предлагается местное, путем сброса сточных вод в жижесборники с последующей транспортировкой на поля фильтрации. Канализуемые сточные воды должны пройти комплекс очистных сооружений: решетки, отстойники, пескоуловители, поля фильтрации, иловые поля.

В населенных пунктах муниципального образования на участках жилой застройки не имеющих канализационной сети требуется создавать выгребные ямы, отвечающие современным требованиям, что позволит избежать попадания стоков в грунтовые воды.
Частная жилая застройка муниципального образования не имеющая централизованного водоотведения может быть оборудована надворными уборными с бетонными выгребами или локальными очистными сооружениями (ЛОС) (системами глубокой очистки сточных вод).

Гигиенические требования установлены в соответствии с СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

Очистка сточных вод проходит полный цикл, вплоть до удаления азота и фосфора, а удаляемый активный ил стабилизируется в аэробных условиях и один раз в три-четыре месяца удаляется из сооружения аэрлифтом, подсушивается на площадке в течение 20 дней и может использоваться в качестве удобрения.

Очищенная сточная вода может отводиться в ливневую канализацию, овраги, придорожные канавы, песчаные грунты путём рассасывания, а также может использоваться для полива зелёных насаждений.

ЛОС могут использоваться как для отдельных домов, так и для группы домов, а так же и для объектов социально-бытового назначения.

Местоположение, количество, производительность ЛОС и вариант отведения очищенных стоков определяется при рабочем проектировании в зависимости от местных условий.

Также возможно строительство централизованной системы водоотведения на территории сел имеющих централизованную систему водоснабжения. Для этого необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

· строительство биологических очистных сооружений (БОС);

· строительство новых сетей канализации;

· присоединение жилых домов к централизованной системе водоотведения на основе рекомендаций ДЕЗа и заявлений граждан.

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) действующих объектов и строительства новых объектов водоотведения, представлен в таблице 41.

Таблица 41
	№ п/п
	Наименование мероприятия                                 (объем выполненных работ)
	Ед. изм. 
	Год реализации
	Стоимость мероприятия, тыс. руб.

	1
	Реконструкция очистных сооружений водоотведения в п. Родниковский. Капитальный ремонт НСК на 700 куб. м/сутки и 200 куб.м./сутки
	2 шт.
	2016-2025 гг.
	2700,0

	2
	Реконструкция очистных сооружений водоотведения в в р.п. Колышлей. Капитальный ремонт НСК на 700 куб. м/сутки
	1 шт.
	2016-2025 гг.
	1000,0

	3
	Строительство НСК 700 куб. м/сутки в р.п. Колышлей
	1 шт.
	2016-2025 гг.
	1700,0

	
	Всего:
	
	
	5400,0


Стоимость строительно-монтажных работ уточняется на основании проектно-сметной документации прошедшей государственную экспертизу на соответствующий финансовый год.
5.5. Программа инвестиционных проектов в газоснабжении
В настоящее время р.п. Колышлей, п. Родниковский, п. Ягодный газифицированы.
В целях обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации, предотвращения несчастных случаев, ис​ключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны. Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопро​водов, не изымаются у землепользователей и используются ими в соответствии с их разрешенным использованием и обязательным.

В соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утвержденными Минтопэнерго РФ 29.04.1992, Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 № 9, охранная зона магистрального трубопровода составляет 25 м от оси трубопровода.

Магистральные трубопроводы, в том числе газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы, а также КС, ГРС, НПС имеют зоны минимально допустимых расстояний до объектов, зданий и сооружения (техническая зона). В соответствии с СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы».

Аварийных участков газопроводов нет. Ведется постоянное обслуживание и контроль за состоянием системы газопроводов, сооружений и технических устройств на них.

Наличие системных проблем в газификации населенных пунктов требует использования программно-целевого метода для ее решения.

Конечными целями реализации программных мероприятий в области газификации являются:

– выравнивание уровней газификации природным газом муниципальных образований и дальнейшее повышение доли газового топлива в общем объеме энергопотребления села;

– сокращение отставания социально-экономического уровня жизни, комфортности труда и быта в сельской местности и создание современной среды обитания для населения.

Реализация предусмотренных мероприятий будет проводиться, в первую очередь, на основе увеличения загрузки существующих магистральных газопроводов - отводов высокого давления, реконструкции существующих систем газоснабжения.

Выполнение мероприятий позволит значительно улучшить экологическую среду и условия быта населения. Повысится уровень газификации домов (квартир) природным газом по муниципальному образованию.

Объемы газопотребления должны определяться на основании приказа Управления цен и тарифов Пензенской области от 19 января 2007 г. № 4 «Об утверждении нормативов (норм) потребления природного газа населением Пензенской области при отсутствии приборов учета газа» (до отмены или заменами на другие нормативно правовые акты Пензенской области).

Целью настоящей программы является создание благоприятных организационно-правовых и экономических условий для обеспечения качественного содержания объектов инфраструктуры газоснабжения, формирования коммунальной инфраструктуры на территориях, отводимых под новое строительство, повышение качества жизни населения, а также эффективное использование выделяемых для реализации программных мероприятий целевых ассигнований из бюджета Муниципального образования «Рабочий поселок Колышлей» и других источников.

Основной задачей программы является выполнение установленных заданий по развитию газовых сетей на территории Муниципального образования «Рабочий поселок Колышлей».
Перечень мероприятий по реконструкции и строительству объектов газоснабжения, представлен в таблице 42.
Таблица 42
	№ п/п
	Наименование мероприятия                                 (объем выполненных работ)
	Ед. изм. 
	Год реализации
	Стоимость мероприятия, тыс. руб.

	1
	Газификация нового жилого микрорайона в р.п. Колышлей, район ул. Лесная, протяженностью 4,2 км. Строительство ГРПШ – 1 щт.
	км шт. 
	2020-2025гг.
	4500,0

	2
	Перевод на индивидуальное поквартирное отопление многоквартирных жилых домов в р.п. Колышлей, микрорайон «Гагаринский», в количестве 385 квартир
	ед.
	2017-2020гг.
	75306,697

	
	Всего:
	
	
	79806,697


Стоимость строительно-монтажных работ уточняется на основании проектно-сметной документации прошедшей государственную экспертизу на соответствующий финансовый год.

5.6. Программа инвестиционных проектов в захоронение и утилизацию ТБО

Специального полигона для сбора и утилизации бытовых и производственных отходов на территории муниципального образования «Рабочий поселок Колышлей» не имеется.

Централизованный сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов производится специализированной организацией ООО «Управляющая компания» на полигон расположенный на территории с. Трескино.

ООО «Управляющая компания» занимается оказанием услуг по тех. обслуживанию жилого фонда, сбору и вывозу ТБО. Имеется положение о сборе и вывозе мусора, утверждены нормы накопления ТБО, утверждены тарифы. Сбор мусора от многоквартирных домов осуществляется через контейнерные площадки, а также происходит вывоз от частного сектора.
На территории муниципального образования для сбора ТБО оборудованы 23 контейнерных площадки, на которых установлено 89 контейнеров.
Администрация р.п. Колышлей совместно с ООО «Управляющая компания» разработан график сбора и вывоза ТБО, по средам и четвергам еженедельно.
ООО «Управляющая компания» занимается оказанием услуг по тех. обслуживанию жилого фонда, сбору и вывозу ТБО. Имеется положение о сборе и вывозе мусора, утверждены нормы накопления ТБО, утверждены тарифы. Сбор мусора от многоквартирных домов осуществляется через контейнерные площадки, а также происходит вывоз от частного сектора.
В настоящее время 100% населения и юридических лиц включены в систему сбора и вывоза ТБО. Тем не менее, остро стоит проблема возникновения несанкционированных свалок в связи с недостаточной экологической культурой населения. За 2015 год администрацией р.п. Колышлей ликвидированы 12 несанкционированных свалок, в 2016 году – 10 свалок.
Требуется ремонт существующих и строительство новых контейнерных площадок. В рамках исполнения органами местного самоуправления своих полномочий для решения указанных проблем в настоящей программе предусмотрены мероприятия по предотвращению и ликвидации вредного воздействия твердых бытовых отходов на окружающую природную среду в рамках исполнения органами местного самоуправления своих полномочий.
Очистка территории муниципального образования – одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды.
Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов

Объектами санитарной очистки являются территории домовладений, уличные и микрорайонные проезды, объекты общественного назначения, территории предприятий, учреждений и организаций, объекты садово-паркового хозяйства, места общественного пользования, места отдыха населения.

Специфическими объектами, обслуживаемыми отдельно от остальных, считаются медицинские учреждения, ветеринарные объекты.

Система сбора и удаления бытовых отходов включает в себя:

– подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт;

– организацию временного хранения отходов в домовладениях;

– сбор и вывоз бытовых отходов с территорий домовладений и организаций;
– обезвреживание и утилизацию бытовых отходов.

При использовании рекомендуемой для муниципального образования контейнерной системы сбора отходов выделяют сменяемые и несменяемые контейнеры. Выбор той или иной системы определяется рядом факторов: удаленностью мест разгрузки мусоровозов, санитарно-эпидемиологическими условиями, периодичностью санитарной обработки сборников отходов и возможностью их обработки непосредственно в домовладениях, типом и количеством спецавтотранспорта для вывоза отходов, количеством проживающих жителей и т.д.

Применение системы сменяемых сборников целесообразно при дальности вывоза не более 8 км, при обслуживании объектов временного образования отходов и сезонных объектов (летние кафе и павильоны, ярмарки, места с большим скоплением людей). При системе сменяемых сборников отходов заполненные контейнеры следует погружать на мусоровоз, а взамен оставлять порожние чистые контейнеры. В этой системе применяются контейнерные мусоровозы.

Система несменяемых сборников отходов является предпочтительной, поскольку позволяет наиболее полно использовать мусоровозный транспорт и достигнуть большей производительности. Использование данной системы приемлемо для районов северной и средней климатической зон, для малоэтажной застройки и домов средней этажности. Эффективность системы несменяемых сборников обеспечивается при использовании различных типоразмеров контейнеров – от 0,3 до 1,1 м3. При системе несменяемых сборников отходов твердые бытовые отходы из контейнеров необходимо перегружать в мусоровоз, а сами контейнеры оставлять на месте. В этой системе применяются кузовные мусоровозы.

В жилых домах 5 этажей и более следует устраивать мусоропроводы в соответствии с требованиями СП 31-108-2002 «Мусоропроводы жилых и общественных зданий и сооружений» введенным в действие с 1 января 2003 г.
Организация сбора и вывоза крупногабаритных отходов

Вывоз крупногабаритных отходов с территории домовладений следует производить по мере накопления, но не реже одного раза в неделю. Для их сбора необходимо организовать специально оборудованные места, расположенные на территории домовладений. Площадка должна иметь твердое покрытие и находиться в непосредственной близости от проезжей части дороги. Ее располагают на расстоянии не менее 20 м от жилых домов и не далее 100 м от входных дверей обслуживаемых зданий. Вокруг площадки устраивают зеленые насаждения. Размер площадки выбирают с учетом условий подъезда спецавтотранспорта при вывозе накопленных отходов. Вывоз крупногабаритных отходов производится по графику, согласованному жилищной организацией.

Число площадок для сбора крупногабаритных отходов, обслуживающих район, определяют с учетом нормы накопления, плотности крупногабаритных отходов и периодичности вывоза. На начальном этапе предлагается частично использовать существующие на настоящий момент контейнерные площадки, имеющие асфальтовое покрытие.
Организация сбора и вывоза прочих отходов

Вывоз отходов, образующихся при проведении строительных, ремонтных и реконструкционных работ в жилых и общественных зданиях, обеспечивается самими предприятиями в соответствии с настоящей схемой санитарной очистки, утвержденной в Муниципальном образовании «Рабочий поселок Колышлей» Колышлейского района. Для вывоза отходов привлекается транспорт специализированных организаций, имеющих лицензию на данный вид деятельности. Вывоз отходов осуществляется на специально отведенные участки, имеющие необходимую разрешительную документацию.

Отходы предприятий вывозят сами предприятия с привлечением транспорта специализированных организаций на специально оборудованные полигоны, специализированные места их размещения (переработки) или сооружения для обезвреживания.

На территории Муниципального образования «Рабочий поселок Колышлей» действует планово-регулярная контей​нерная система санитарной очистки территории. Вывоз ТБО на полигон осуществляется при помощи сторонних организаций.

Уборкой муниципального образования от ТБО и уличного смета, а также благоустройством занимается предприятие ООО «Управляющая компания». Сбор и вывоз ТБО с контейнерных площадок осуществляется 3 мусоровозами на базе автомобиля ГАЗ. Сбор и вывоз мусора от частных домовладений осуществляют 2 мусоровоза с нижней загрузкой, 2 автомобиля КАМАЗ и МАЗ, 2 трактора с тележками и погрузчик.

Уборка территории

Уборка улично-дорожной сети в МО «р.п. Колышлей» в летнее и зимнее время производится преимущественно с использованием ручного труда. Уборку территорий осуществляют специализируемые организации, а также жители населенных пунктов. Специализированная техника для уборки территории: тракторы с плужно-щеточным оборудованием, пескоразбрасыватель.

Производственные отходы

Все промышленные отходы подлежат специальному статистическому учету по форме «2ТП-отходы» и размещаются в соответствии с нормативами отраслевых ведомств.

В области в целом остро стоит необходимость раздельного сбора, сортировки отходов, использования компонентов отходов в качестве вторсырья.

Существующая система сбора твердых бытовых отходов не обеспечивает отделение из них вторичного сырья и, что особенно важно, опасных промышленных отходов, образующихся в бытовых условиях (ртутьсодержащие изделия, токсичные металлы, источники тока, нефтепродукты, лакокрасочные материалы, поливинилхлорид и другие опасные вещества). Такие виды отходов при складировании их на полигонах или при сжигании приводят к загрязнению окружающей среды опасными токсикантами.

В настоящее время на территории муниципального образования «Рабочий поселок Колышлей» размещены два кладбища в юго-восточной части р.п. Колышлей. Существующие кладбища на перспективу сохраняются.

Для прогнозирования объемов образующихся отходов были использованы установленные нормы накопления ТБО, а также данными по перспективному развитию сельского поселения, т.е. сведениями о численности населения, муниципальных учреждениях, предприятиях и т.п.

Согласно современным исследованиям, удельное годовое накопление отходов на одного жителя населенных пунктов (норма накопления) имеет тенденцию к постоянному росту. Прогнозирование образования отходов обычно производится на основе использования коэффициента годового прироста объемов ТБО на одного человека. Однако, учитывая, что действующие на текущий момент нормы накопления являются завышенными (по отношению к фактическим объемам образования отходов), расчеты проводились с использованием неизменных норм.
Для улучшения экологического и санитарного состояния МО «р.п. Колышлей» и решения комплекса работ по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора, следует предусмотреть следующие мероприятия (на расчетный срок):

– Организация сбора и вывоза жидких отходов с неканализованных территорий на расположенные вблизи канализационные очистные сооружения.

– Организация полива дорог для осаждения пыли в теплый сезон года.
– Разработка схемы озеленения муниципального образования.

Для дальнейшего развития МО «р.п. Колышлей» в долгосрочной перспективе необходимо предусмотреть следующие мероприятия программы комплексного развития системы сбора и вывоза твердых бытовых отходов жителей муниципального образования:

1. Недопущение образования несанкционированных свалок;
2. Приобретение мусорных контейнеров и оборудование площадок для сбора мусора (твердое покрытие, ограждение);

3. Организация в поселении раздельного сбора мусора (перспектива).

Таблица 43 – Перечень мероприятий в области сбора и вывоза ТБО
	№ п/п
	Наименование мероприятия                                 (объем выполненных работ)
	Ед. изм. 
	Год реализации
	Стоимость мероприятия, тыс. руб.

	1
	Оборудование контейнерной площадки в районе ул. Пионерская, р.п. Колышлей
	ед.
	2017 г.
	100,0

	2
	Приобретение контейнеров для сбора ТБО – 20 шт.
	шт.
	2017 г.
	200,0

	3
	Недопущение образования и ликвидация несанкционированных свалок на территории муниципального образования «р.п. Колышлей»
	ед.
	2016-2017гг.
	180,0

	
	Всего:
	
	
	480,0


Финансовые потребности для реализации Программы

Совокупные потребности в капитальных вложениях для реализации программы инвестиционных проектов представлены в таблице 44.
Таблица 44
	№ п/п
	Наименование
	Период реализации
	Стоимость, мероприятий, тыс. руб.

	1
	Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении
	2016-2025 гг.
	2200,0

	2
	Программа инвестиционных проектов в электроснабжении
	2016-2020 гг.
	13522,577

	3
	Программа инвестиционных проектов в водоснабжении
	2016-2020 гг.
	2700,0

	4
	Программа инвестиционных проектов в водоотведении
	2016-2025 гг.
	5400,0

	5
	Программа инвестиционных проектов в газоснабжении
	2017-2025 гг.
	79806,697

	6
	Программа инвестиционных проектов в захоронении и утилизации ТБО
	2016-2017 гг.
	480,0

	
	Итого:
	
	104109,274


6. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Финансирование мероприятий Программы может осуществляться из двух основных групп источников: бюджетных и внебюджетных.

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами.

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств энергоснабжающих и энергосетевых предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений.

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы энергоснабжающих и энергосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий.

Реализация мероприятий Программы будет осуществляться посредством следующих механизмов:

1. Инструментом реализации Программы являются инвестиционные и производственные программы организаций коммунального комплекса (в том числе в сферах электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, газоснабжения). Одним из источников финансирования таких программ организаций коммунального комплекса являются тарифы, в том числе долгосрочные, надбавки к тарифам, инвестиционные составляющие в тарифах, утвержденные с учетом их доступности для потребителей, а также Тариф на подключение (плата за подключение) к системе коммунальной инфраструктуры, получаемая от застройщиков.

2. При недоступности тарифов или надбавок частичное финансирование осуществляется за счет бюджетных источников и привлеченных средств, в т.ч. заемных средств (кредит) и собственных капиталов инвестора.

Установление тарифов на товары (услуги) организаций коммунального комплекса в сферах электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, на долгосрочную перспективу, а также надбавок к тарифам (инвестиционных составляющих) должно сопровождаться заключением соглашения между, соответственно, администрацией Муниципального образования «Рабочий поселок Колышлей» (в части водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов) или Региональной службы по тарифам (электроснабжение, теплоснабжение) и организацией коммунального комплекса.

3. Основными функциями по реализации Программы являются:

– реализация мероприятий Программы;

– подготовка и уточнение перечня программных мероприятий и финансовых потребностей на их реализацию;

– осуществление мероприятий в сфере информационного освещения и сопровождения реализации Программы;

– организация оценки соответствия представленных инвестиционных программ организаций коммунального комплекса установленным требованиям;

– организационное, техническое и методическое содействие организациям, участвующим в реализации Программы;

– сбор информации о ходе выполнения производственных и инвестиционных программ организаций в рамках проведения мониторинга Программы;

– осуществление сбора информации о реализации Программы и использовании финансовых средств;

– обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления, организаций коммунального комплекса, участвующих в реализации Программы;
– обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления, Региональной службы по тарифам по вопросам по заключению на инвестиционные программы организаций коммунального комплекса, участвующих в реализации Программы;

– мониторинг и анализ реализации Программы;

– осуществление оценки эффективности Программы и расчет целевых показателей и индикаторов реализации Программы;

– подготовка заключения об эффективности реализации Программы;

– подготовка докладов о ходе реализации Программы и предложений о ее корректировке;

– участие в разработке инвестиционных программ и подготовка проекта соглашения с организациями коммунального комплекса на реализацию инвестиционных программ;

– организация и координация действий по созданию информационно-расчетного комплекса коммунальной инфраструктуры.

4. Основными функциями финансового отдела по реализации Программы являются:

– оценка эффективности использования финансовых средств;

– вынесение заключения по вопросу возможности выделения бюджетных средств на реализацию Программы.

5. Контроль исполнения Программы осуществляется Главой администрации Муниципального образования «Рабочий поселок Колышлей» Колышлейского района Пензенской области.

По состоянию на 01.01.2016г. установлены следующие тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения и приравненных к нему категорий потребителей, проживающего в благоустроенном жилищном фонде:

– Холодное водоснабжение – 21,17 руб./м3;

– Водоотведение – 14,04 руб./м3;

– Горячее водоснабжение:

· компонент на тепловую энергию – 1596,23 руб./Гкал;
· компонент на холодную воду – 21,17 руб./м3;

– Отопление – 1596,23 руб./Гкал;

– Газоснабжение – 5,63 руб./м3;

– Электроснабжение – 3,2 руб./кВт*ч;

– Утилизация ТБО – 171,12 руб. /1 тн.

Капитальные вложения (инвестиционные затраты) для реализации программы инвестиционных проектов и источники их финансирования (тыс. руб.), приведены в таблице 45.

Таблица 45

	№ п/п
	Наименование
	Объект инвестирования
	Инвест. затраты, тыс. руб.
	Источник финансирования капитальных вложений

	
	
	
	
	Собств. капитал инвестора
	Бюджет мун. обр.
	Бюджет Пенз. обл.

	1
	Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении
	Ремонт котлов, системы автоматизации, утепление теплосетей котельных в р.п. Колышлей
	1200,0
	1200,0
	
	

	
	
	Реконструкция котельной МУП Колышлейская баня» в р.п. Колышлей
	1000,0
	1000,0
	
	

	2
	Программа инвестиционных проектов в электроснабжении
	Электрификация нового жилого микрорайона в р.п. Колышлей, район ул. Лесная, протяженностью 5,4 км. Строительство ТП - 1 шт.
	7500,0
	
	5250,0
	2250,0

	
	
	Реконструкция уличного освещения в р.п. Колышлей за счет перевода на энергосберегающие светильники
	2000,0
	
	1400,0
	600,0

	
	
	Оплата договоров по уличному освещению р.п. Колышлей
	2472,0
	
	2472,0
	

	
	
	Приобретение ламп уличного освещения
	470,0
	
	470,0
	

	
	
	Приобретение светильников
	239,0
	
	239,0
	

	
	
	Ремонт систем наружного освещения по существующим опорам и линиям с восстановлением неработающих светоточек. Работа автовышки
	841,577
	
	841,577
	

	3
	Программа инвестиционных проектов в водоснабжении
	Строительство трубопровода для водоснабжения нового жилого микрорайона в р.п. Колышлей, (из труб ПЭ100 Ø110) район ул. Лесная, протяженностью 4,2 км
	2500,0
	832,5
	917,5
	750,0

	
	
	Ремонт артезианской скважины в п. Родниковский
	200,0
	66,6
	73,4
	60,0

	4
	Программа инвестиционных проектов в водоотведении
	Реконструкция очистных сооружений водоотведения в п. Родниковский. Капитальный ремонт НСК на 700 куб. м/сутки и 200 куб.м./сутки
	2700,0
	899,1
	990,9
	810,0

	
	
	Реконструкция очистных сооружений водоотведения в в р.п. Колышлей. Капитальный ремонт НСК на 700 куб. м/сут.
	1000,0
	333,0
	367,0
	300,0

	
	
	Строительство НСК 700 куб. м/сутки в р.п. Колышлей
	1700,0
	566,1
	623,9
	510

	5
	Программа инвестиционных проектов в газоснабжении
	Газификация нового жилого микрорайона в р.п. Колышлей, район ул. Лесная, протяженностью 4,2 км. Строительство ГРПШ – 1 щт.
	4500,0
	
	3150,0
	1350,0

	
	
	Перевод на индивидуальное поквартирное отопление многоквартирных жилых домов в р.п. Колышлей, микрорайон «Гагаринский», в количестве 385 квартир
	75306,7
	
	52714,7
	22592,0

	6
	Программа инвестиционных проектов в ТБО
	Оборудование контейнерной площадки в районе ул. Пионерская, р.п. Колышлей
	100,0
	
	100,0
	

	
	
	Приобретение контейнеров для сбора ТБО – 20 шт.
	200,0
	
	200,0
	

	
	
	Недопущение образования и ликвидация несанкционированных свалок на территории муниципального образования «р.п. Колышлей»
	180,0
	
	180,0
	

	Итого:
	104109,3
	4897,3
	69989,98
	29222,0


Согласно Приказу Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 26.02.2013 №7 "Об утверждении системы критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса на территории Пензенской области", установить следующую систему критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги:

а) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

б) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

в) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

г) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

В качестве критерия, используемого для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, используется коэффициент роста действующего в декабре текущего периода регулирования тарифа организации коммунального комплекса (без учета надбавки к тарифу), не превышающий показателя инфляции по услугам ЖКХ в декабре планового периода регулирования по отношению к декабрю текущего периода регулирования.

В качестве критерия, используемого для определения доступности товаров и услуг организаций для лиц, обращающихся за подключением вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений, иных объектов) к системам коммунальной инфраструктуры, предельную максимальную долю расходов в виде платы за подключение к соответствующим системам коммунальной инфраструктуры вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости, не превышающую 12% от норматива стоимости 1 квадратного метра общей стоимости жилья на территории муниципального образования, в том числе к системам:

– теплоснабжения – 5 %;

– холодного водоснабжения и водоотведения – 5 %;

– очистки сточных вод – 2 %.
При проведении оценки доступности расчет размера платы за подключение на 1 квадратный метр производить исходя из среднестатистической площади жилого помещения, приходящейся на 1 человека в городском поселении и норматива потребления соответствующего вида коммунальных услуг.

Максимальная доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи не должна превышать 22 %.

Индекс роста совокупных расходов на коммунальные услуги, не должен превышать индекса роста среднедушевого дохода.

7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ
7.1. Мониторинг и корректировка программы

Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Рабочий поселок Колышлей» являются регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Рабочий поселок Колышлей» включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры.

2. Анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Рабочий поселок Колышлей» предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.

Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается представительным органом муниципального образования по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению главы муниципального образования.

В случае несоответствия рассчитанных тарифов на коммунальные услуги одному или более критериям доступности осуществляется корректировка программы одним или несколькими из указанных способов:

– изменение порядка реализации проектов долгосрочной инвестиционной программы с целью снижения совокупных затрат на ее реализацию;

– изменение источников финансирования долгосрочной инвестиционной программы за счет увеличения доли бюджетных источников;

– изменение состава долгосрочной инвестиционной программы.

Программа не считается обоснованной, если ее параметры не соответствуют критериям доступности.
7.2. Система управления программой и контроль за ходом ее выполнения

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации Программы.

Система управления ПКР включает организационную схему управления реализацией ПКР, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.

Структура системы управления Программой:

– система ответственности по основным направлениям реализации ПКР;

– система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы;

– порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы.

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов местного самоуправления Муниципального образования «Рабочий поселок Колышлей», предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса, включенные в Программу, и привлеченные исполнители.

Оценка эффективности реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры осуществляется Муниципальным заказчиком – координатором Программы по годам в течение всего срока реализации Программы.

В составе ежегодного отчета о ходе работ по Программе представляется информация об оценке эффективности реализации Программы по следующим критериям:

1. Критерий «Степень достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации мероприятий Программы» базируется на анализе целевых показателей, указанных в Программе, и рассчитывается по формуле:
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КЦИi – степень достижения i-го целевого индикатора Программы;

ЦИФi (ЦИПi) – фактическое (плановое) значение i-го целевого индикатора Программы.

Значение показателя КЦИi должно быть больше либо равно 1.

2. Критерий «Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат» рассчитывается по формуле:
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КБЗi – степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия Программы;

БЗФi (БЗПi) – фактическое (плановое, прогнозное) значение бюджетных затрат i-го мероприятия Программы.

Значение показателя КБЗi должно быть меньше либо равно 1.

3. Критерий «Эффективность использования бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий» показывает расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы в расчете на 1 единицу прироста целевого индикатора по тому же мероприятию и рассчитывается по формулам:
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ЭПi (ЭФi) – плановая (фактическая) отдача бюджетных средств по i-му мероприятию Программы;

БРПi (БРФi) – плановый (фактический) расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы;

ЦИПi (ЦИФi) – плановое (фактическое) значение целевого индикатора по i-му мероприятию Программы.

Значение показателя ЭФi не должно превышать значения показателя ЭПi.
Система ответственности

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления Муниципального образования «Рабочий поселок Колышлей».

Общее руководство реализацией Программы осуществляется Главой администрации Муниципального образования «Рабочий поселок Колышлей» Колышлейского района Пензенской области.

Контроль за реализацией Программы осуществляют органы исполнительной власти Муниципального образования «Рабочий поселок Колышлей» в рамках своих полномочий.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.

Реализация Программы осуществляется путем разработки инвестиционных программ обслуживающих предприятий инженерных сетей по мероприятиям, вошедшим в Программу.

Порядок разработки и утверждения инвестиционной программы организаций, обслуживающих инженерные сети Муниципального образования «Рабочий поселок Колышлей».

Инвестиционные программы разрабатываются организациями на каждый вид оказываемых ими коммунальных услуг на основании технического задания, разработанного исполнительным органом местного самоуправления Муниципального образования «Рабочий поселок Колышлей» и утвержденного главой администрации Муниципального образования «Рабочий поселок Колышлей» Колышлейского района Пензенской области.

Инвестиционные программы утверждаются в соответствии с законодательством, с учетом соответствия мероприятий и сроков инвестиционных программ Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры. При этом уточняются необходимые объемы финансирования и приводится обоснование по источникам финансирования: собственные средства; привлеченные средства; средства внебюджетных источников; прочие источники.

Настоящая Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры подготовлена на основании:

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. №190-ФЗ (ред. от 06.12.2011);
2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. №136-ФЗ (ред. от 18.07.2011);
3. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. №188-ФЗ (ред. от 18.07.2011);
4. Федеральный закон РФ от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;
5. Федеральный закон РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
6. Федеральный закон РФ от 17.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»;
7. Приказ Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011г. №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;
8. Постановление Правительства России от 23.05.2006г. №307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам»;
9. Постановление «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»;
10. Методические указания по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 14 июля 2008 г. №520;
11. Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований;
12. Методические указания по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, утвержденные приказом Министерства регионального развития РФ от 23 августа 2010 г. N 378;
13. СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
14. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;
15. СНиП 2.04.03-85 «Канализация, наружные сети и сооружения»;
16. СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;
17. СНиП 2.04.07-86* «Тепловые сети»;
18. СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления»;
19. Нормативы для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети. Раздел 2 (изм.) «Расчетные электрические нагрузки» Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94;
20. Справочник базовых цен на проектные работы для строительства. Объекты энергетики. – М.: РАО «ЕЭС России», 2003.
21. Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ видам строительства и пусконаладочных работ, определяемых с применением федеральных и территориальных единичных расценок на 2-ой квартал 2012 г.
22. Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации. Постановление Правительства РФ от 8 августа 2012 г. № 808.
23. Прогноз сценарных условий социально-экономического развития Российской Федерации. Министерство экономического развития РФ, http://www.economy.gov.ru.
24. Сценарные условия долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2025 года. Министерство экономического развития РФ, http://www.economy.gov.ru.

Генеральный план Муниципального образования «Рабочий поселок Колышлей» Колышлейского района Пензенской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ: 

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК КОЛЫШЛЕЙ» КОЛЫШЛЕЙСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016-2020 ГОДЫ С ПЕРСПЕКТИВОЙ ДО 2025 ГОДА
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