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[bookmark: _Toc105077652]Цели и задачи проекта
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, а также исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований генеральный план устанавливает основные цели и задачи развития территории муниципального образования.
Основная цель генерального плана - разработка долгосрочной градостроительной стратегии на основе принципов устойчивого развития территорий и создания благоприятной среды обитания. Цель устойчивого развития градостроительной системы – сохранение и рациональное использование всех ресурсов сельской территории.
В задачу генерального плана входит разработка основных градостроительных мероприятий в части обеспечения экологической безопасности, последовательного экономического роста, предпосылок социальной стабильности, формировании благоприятной среды обитания.
Предмет генерального плана – функционально-пространственная организация территории сельского поселения в соответствии с долгосрочной стратегией градостроительного формирования на основе устойчивого развития сельского поселения, которое включает в себя обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики, повышение уровня жизни и условий проживания населения, существенное улучшение экологической ситуации, достижение долговременной экономической и экологической безопасности развития сельского поселения, экономное использование всех видов ресурсов, включая современные методы организации инженерных систем, создание благоприятной среды жизнедеятельности.
Обеспечить устойчивое развитие территории позволит сбалансированное соотношение между следующими составляющими: экономической, экологической, градостроительной, с учетом соблюдения социальных требований к развитию и инвестиционных процессов.
В результате принятия оптимального сочетания этих составляющих выявлена пространственно-планировочная организация территории.
С учетом экономических направлений развития сельского поселения определена перспективная система расселения и приоритетные направления инвестиционных вложений.
Основные задачи генерального плана:
- Перспективное хозяйственное и градостроительное развитие в условиях сбалансированного использования социального, экономического, природного и культурного потенциалов, а также учет прогнозируемой численности населения.
· Выявление площадок для градостроительного освоения, с учетом нормативных требований к зонированию территории на селитебную и производственную зоны; территорий для развития рекреационной функции, природоохранных территорий.
· Разработка мероприятий по качественному улучшению состояния среды проживания – реконструкция, реорганизация и благоустройство всех типов территорий.
· Комплексное сохранение историко-культурного наследия и одновременное удовлетворение потребностей современного общества.
· Разработка мероприятий по развитию транспортной и инженерной инфраструктур.
· Сокращение (или ликвидация) ущерба, причиняемого окружающей среде, а также воспроизводство и охрана природных ресурсов и природного наследия посредством поддержки баланса экосистемы.
· Принятие предупреждающих мер в сферах землепользования и строительства, направленных на ограничение размеров ущерба от природных бедствий, аварий и катастроф.
· Достижение социальной стабильности, заключающейся в развитии человеческого потенциала, обеспечении конституционных, социальных прав и гарантий населению с учетом социальных стандартов и норм.










































[bookmark: _Toc105077653]Введение
Работы по внесению изменений в Генеральный план Березовского сельсовета Колышлейского района Пензенской области, утвержденный решением Комитета местного самоуправления Березовского сельсовета Колышлейского района Пензенской области №64-21/1 от 08.11.2011г., выполнены специалистами ООО «Научно-исследовательский институт градостроительства и землеустройства».
Заказчиком на проведение работ является Администрация Березовского сельсовета Колышлейского района Пензенской области.
Внесение изменений в Генеральный план территории Березовского сельсовета Колышлейского района Пензенской области вызвано уточнением границ населенных пунктов, границ функциональных зон в соответствии с кадастровым планом территории.
Проект внесения изменений в генеральный план Березовского сельсовета разработан в соответствии с положениями законодательства в области регулирования градостроительной деятельности, нормативно-техническими документами в области градостроительства, региональными и местными нормативами градостроительного проектирования, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления в редакциях, действующих на момент подписания договора:
· Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г № 190-ФЗ;
· Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001г. № 136-ФЗ;
· Водный Кодекс Российской Федерации от 03.06.2006г. № 74 – ФЗ;
· Лесной Кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ;
· Федеральный закон от 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;
· Федеральный закон от 25.06.2002г. № 73 – ФЗ «Об объектах культурного наследия» (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации; 
· Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-Ф3 «Об особо охраняемых природных территориях» (с последующими изменениями);
· СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
· СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;
· «Градостроительный устав Пензенской области» закон Пензенской области от 14 ноября 2006 года № 1164-ЗПО.
Проект внесения изменений в генеральный план Березовского сельсовета подготовлен на основании ранее утвержденной градостроительной документации.
Проект выполнен с применением компьютерных геоинформационных технологий и цифровых изображений в программе MapInfo, содержит соответствующие картографические слои. Работа выполнена на топографической основе масштаба 1:10000. Графические материалы проекта представлены в масштабе 1:10000.
Генплан разработан до 2040 года – расчетный срок, с выделением I очереди строительства – 2020-2030 гг.




[bookmark: _Toc67651073][bookmark: _Toc105077654]1. Сведения об утвержденных документах стратегического планирования о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения 

1. Закон Пензенской области от 15.05.2019 N 3323-ЗПО «О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года» (с последующими изменениями).
2. Распоряжение Правительства Пензенской области от 21.02.2014 N 83-рП «Об утверждении Стратегии инновационного развития Пензенской области до 2021 года и прогнозный период до 2030 года» (с последующими изменениями).
3. Закон Пензенской области от 21.04.2010 N 1889-ЗПО «Об утверждении Концепции демографической политики Пензенской области на период до 2025 года» (с последующими изменениями).
4. Решение Собрания представителей Колышлейского района Пензенской области от 20.02.2020 №324 - 38/4 «О Стратегии социально-экономического развития Колышлейского района Пензенской области на период до 2035 года».
5. Инвестиционный паспорт Сердобского района Пензенской области (паспорт актуализирован на 18.03.2019 года). 
6. Региональная программа Пензенской области «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021-2025 годы», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 14.12.2020 №866-пП.
7. Региональная программа «Газификация Пензенской области на 2019-2023 годы», утвержденная распоряжением Правительства Пензенской области от 29.11.2017 №700-рП.
8. Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Колышлейского района Пензенской области на 2014-2024 годы» (постановление администрации Колышлейского района Пензенской области от 01.02.2021г. № 24-п).
9. Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Колышлейском районе Пензенской области на 2014-2024 годы» (постановление администрации Колышлейского района Пензенской области от 02.02.2021г. № 37-п).
10. Муниципальная программа «Развитие образования в Колышлейском районе Пензенской области на 2014-2022 годы» (постановление администрации Колышлейского района Пензенской области от 21.01.2021г. № 15-п).
11. Муниципальная программа «Развитие территорий и инженерной инфраструктуры обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности в Колышлейском районе Пензенской области на 2014 - 2024 годы» (с последующими изменениями) (постановление администрации Колышлейского района Пензенской области от 12.02.2021г. №40-п).
12. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта и реализация молодежной политики в Колышлейском районе Пензенской области на 2014-2024 годы» (постановление администрации Колышлейского района Пензенской области от 24.03.2021г. № 94-п).
13. Муниципальная программа «Развитие инвестиционного потенциала, инновационной деятельности и предпринимательства в Колышлейском районе Пензенской области на 2014-2024 годы» (с последующими изменениями), (постановление администрации Колышлейского района Пензенской области  08.02.2021г. № 36-п).

[bookmark: _Toc67651074][bookmark: _Hlk100236720][bookmark: _Toc105077655][bookmark: _Toc51313778]2. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территорий поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования
[bookmark: _Toc67651075][bookmark: _Toc105077656]2.1. Общие сведения о территории
Территория сельсовета состоит из единого компактного массива и граничит на севере с Телегинским сельсоветом, на востоке с землями Пограничного сельсовета, Трескинского, на юге с землями муниципального образования рабочий поселок Колышлей, Плещеевским сельсоветом, на западе с Плещеевским сельсоветом, Потловским сельсоветом, Телегинским сельсоветом  Колышлейского района Пензенской области. 
[bookmark: _Hlk100238280][bookmark: _Hlk100238332]Территория  Березовского сельсовета составляет 25608 га, на которой расположены девять населенных пунктов – с. Березовка, д. Алферьевка, п. Горелый, с. Дертево, с. Зеленовка, п. Лесной, железнодорожная станция Скрябино, д. Соколинка, с. Хопер.    
[bookmark: _Hlk100238369]Расстояние от села Березовка  до административного центра – р. п. Колышлей 10 км, до областного центра – г. Пензы 61 км. Ближайшая железнодорожная станция пригородного сообщения р. п. Колышлей   Юго-Восточной железной дороги, которая расположена  в 10 км.
Административным центром сельсовета является село Березовка.
[bookmark: _Hlk100238468]Численность населения на 01.01.2021 года составляет 2641 человек, в трудоспособном возрасте 1652 человек. 
[bookmark: _Hlk100238487]Основной вид деятельности сельсовета - сельскохозяйственное производство.
Генеральный план Березовского сельсовета Колышлейского района Пензенской области разработан в соответствии с действующим федеральным и областным законодательством, современными градостроительными принципами, а также нормативно-правовыми актами, регламентирующими данный вид деятельности. Проект выполнен с применением компьютерных геоинформационных технологий и цифровых изображений в программе MapInfo, содержит соответствующие картографические слои.


















[bookmark: _Hlk100238621]Схема расположения Березовского сельсовета
в границах Колышлейского района
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[bookmark: _Toc105077657]2.2 Историческая справка
Границы муниципального образования Березовский сельсовет Колыщлейского района Пензенской области установлены Законом Пензенской области от 02 ноября 2004 года №690-ЗПО «О  границах муниципальных образований Пензенской области» с последними изменениями. 
Ниже представлена история возникновения населенных пунктов. 
с. Березовка (Березовка, Малая Березовка, Покровское, Бардино), русское село, центр Березовского сельсовета, в 7 км к северу от районного центра, по автодороге на г. Пензу. На 1.1.2004 г. – 392 хозяйства, 997 жителей. Центральная усадьба сельского производственного кооператива «Березовский» на базе одноименного совхоза. Основано между 1710 и 1717 гг. князем Алексеем Черкасским, в 1717 г. у него 10 дворов переведенцев из Епифановского уезда. В 1747 г. – сельцо Покровское, Березовка тож, Завального стана Пензенского уезда помещика Петра Ивановича Матюшкина, 158 ревизских душ (РГАДА, ф. 350, оп.2, е.хр. 2542, лл. 36 об.-43). Позднее принадлежало небогатым помещикам, сюда переводились крестьяне из Пензенского, Казанского, Симбирского, Ярославского уездов, Верхнего Ломова и др. Названо по одному из березовых колков в степи, от которых получил название овраг.
С 1780 г. – Сердобского уезда Саратовской губернии. На карте Генерального межевания 1790 г. показана как с. Покровское, Березовка тож, обозначена церковь (см. карту). Однако по другим документам первый храм во имя Покрова Пресвятой Богородицы построен в 1800 г. В 1795 г. – село Покровское, Малая Березовка тож,  надворного советника Василия Алексеевича сына и его жены Ирины Ивановны (фамилии не указаны), 90 дворов, 432 (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Серд. уезд, №224). В 1811 г. – село 20-ти мелких помещиков: Макаровы, Федоровы, Борисовы, Бухаров, Муромцев, Гулидовы, Дубенские, Ступишина, Блохин, Битюцкая, крестьян – 418 душ мужского пола, 4565 десятин земли, под селом 47 дес. по обе стороны речки Березовки, церковь деревянная во имя Покрова Пресвятой Богородицы с приделом во имя Николая Чудотворца (РГАДА, ф. 1355, №1352, л. 204 об. – 205 об.). Позднее в селе насчитывалось 8 крестьянских обществ, по числу помещиков. В 1861 г. таковыми были Владыкины, Евсюков, Черкасовы, Юрьев, Зиновьев, Сомкова, Свиридов.
После отмены крепостного права крестьяне выкупили землю у своих помещиков в собственность. В 1877 г. – волостной центр Сердобского уезда, 158 дворов, церковь, 3 ветряные мельницы, в одной версте от села – часовня. В 1911 г. в селе 227 дворов, имелась новая деревянная церковь (построена в 1892 г.), работала церковно приходская школа. В 1955 г. – центр сельсовета, центральная усадьба колхоза «Мысль Ленина». В 1980-е гг. – центральная усадьба совхоза «Березовский». Численность населения (по годам): в 1747 – около 316, 1795 – около 854, 1811 – около 800, 1859 – 1000, 1877 – 896, 1911 – 1482, 1926 – 1700, 1939 – оценочно 1368, 1959 – 688, 1979 – 959, 1989 – 1101, 1996 – 1054 жителя.
с. Дертево (Сабуровские Хутора, Дертево-Сабуровка), русская деревня Хопровского сельсовета, в 5 км к западу от поселка Хопер, на р. Синеомутовка. На 1.1.2004 г. – 15 хозяйств, 27 жителей. Поселена между 1762 и 1782 гг. наследником пензенского канцеляриста А.В. Дертева из рода подьячих Пензенской приказной избы. Часть крестьян перевела из д. Бакшеевки, Карамала тож, Городищенского уезда его вдова М.С. Дертева. В 1790 г. деревня Дертевка вместе с новопоселенной д. Бекетовкой показаны за Марией Степановной Дертевой, а также Алексеем Матвеевичем и Анной Матвеевной Бекетовыми, в обоих селениях 130 дворов, 66 десятин усадебной земли, пашни – 3315 дес., леса – 142 дес., всего – 7940 дес.; Дертево «на левом берегу речки Мотосени и на правой оврага Суходола», крестьяне на барщине (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 107, л. 14 об.). В 1790-е гг. из Дертева производились выселки: сельцо Белокаменка, Васильевка тож, деревни Высокое, Трофимовка, тож, Алферьевка и Петровка, Синеомутовка тож, отсюда снижение численности в 1864 г. В 1800 г. помещиком показан надворный советник Василий Михайлович Сабуров. В 1805 г. построена каменная церковь во имя иконы Казанской Богородицы с приделом во имя Архангела Михаила и деревянной колокольней (церковь реконструирована в 1829 г.). До постройки церкви деревня приходом состояла при церкви с. Бекетовки (правобережного). В середине 19 в. параллельно употреблялось название д. Сабуровские Хутора.
В 1877 г. – церковь, школа. В 1910 г. – село Дертево, волостной центр Пензенского уезда, одна крестьянская община, 128 дворов, имение Сабуровых, земская школа, паровая и ветряная мельницы, 2 шерсточесальни, 3 кузницы, кирпичный сарай, 5 лавок. 27.3.1918 г. в Дертевской волости установлена Советская власть. В 1926 г. – центр сельсовета Телегинской укрупненной волости. Вероятно, в состав села вошел выселок из с. Сабуровки Колышлейского района. С 1928 г. – центр сельсовета Телегинского района, в 1959 г. – того же сельсовета. В 1955 г. – центральная усадьба колхоза «Красная Армия».
Численность населения (по годам): в 1790 – 1103 (вместе с новопоселенной д. Бекетовкой), 1864 – 583, 1877 – 558, 1897 – 695, 1910 – 836, 1926 – 892, 1930 – 981, 1939 – 576, 1959 – 305, 1979 – 163, 1989 – 98, 1996 – 82 жителя.
с. Зеленовка (Зеленовка), русское село, в 3 км к северо-западу от районного центра. На 1.1.2004 г. – 172 хозяйства, 565 жителей. Основано между 1911 и 1926 гг. В 1990-е гг. – центральная усадьба сельского производственного кооператива «Колышлейский», созданного на базе бывшего одноименного совхоза. В 1939 и 1955 гг. – Колышлейского сельсовета. В 1959 г. – Березовского сельсовета, в 1989 г. – Колышлейского поссовета. В 1980-е гг. – центральная усадьба совхоза «Колышлейский». Законом Пензенской области от 22.12.2010 г. Зеленовский сельсовет упразднен, с передачей его территории Березовскому сельсовету.
Численность населения (по годам): в 1926 – 60, 1939 – оценочно 48, 1959 – 64, 1979 – 179, 1989 – 510, 1996 – 606 жителей.
п. Лесной, русский поселок Березовского сельсовета, в 8 км к востоку от него. На 1.1.2004 г. – 31 хозяйство, 56 жителей. Основан между 1939 и 1959 гг.
Численность населения (по годам): в 1959 – 439, 1979 – 325, 1989 – 410, 1996 – 65 жителей.
д. Алферьевка (Алферовка, Новая Бекетовка), русское село Хопровского сельсовета, в 2 км к югу от него, на левом берегу Хопра. На 1.1.2004 г. – 44 хозяйства, 120 жителей. Основана между 1764 и 1782 гг. В «Топографическом описании Пензенского наместничества» (около 1785 г.) – д. Новая Бекетовка. На карте Сердобского уезда 1783 г. – д. Богословская, Алферьевка тож, на левом берегу Хопра. На карте Генерального межевания 1790 г. уже показана как д. Алферьевка. В 1790-е гг. часть крестьян, возможно, переселена из с. Дертево и с. Бекетовки. В 1795 г. – сельцо Алферьевское, владение секунд-майора, князя Агания Васильевича Мамеева, 20 дворов, 103 ревизских души (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Серд. уезд, №15).
В «Экономических примечаниях» Генерального межевания показана как д. Алферьевка Сердобского уезда Саратовской губернии князя Агания Васильевича Мамеева на левом берегу Хопра, у него всяких угодий 1362 десятины (РГАДА, ф. 1355, №1352, л. 203 об.-204 об.). Приходская Казанская церковь находилась в с. Дертево. Между 1910 и 1926 гг. к Алферьевке была подселена «новопоселенная деревня Бекетовка» Пензенского уезда, в ней стало 50 дворов (в списке населенных пунктов Пензенского уезда под 1910 г. эта последняя Новая Бекетовка также показана как «новопоселенная»). В 1910 году д. Алферьевка Дертевской волости Пензенского уезда, 94 двора, земская школа, имение Акимовой, водяная мельница, кузница, 2 лавки. В 1926 г. – д. Алферьевка (Новопоселенная Бекетовка) центр Алферьевского сельсовета Телегинской укрупненной волости. С 1928 г. – в Телегинском районе. В 1955 г. – Дертевского сельсовета, центральная усадьба колхоза «Пограничник».
В селе родился двоюродный дед поэта А. Блока Алексей Николаевич Бекетов (1824–1898), первый председатель Пензенской губернской земской управы. Родина Андрея Николаевича Бекетова (26.11.1825 – 1.7.1902, с. Шахматово Московской губ.) – выдающегося русского ботаника, деда А. Блока («Нива», 1902, №28, с. 558). Родина Николая Николаевича Бекетова (1827–1911), выдающий русский химик, двоюродный  дед А. Блока. В 1959 г. – село Телегинского сельсовета. Неподалеку от села, в Березовой роще, был установлен памятник юному А. Блоку и барельефы его деда Андрея Николаевича и двоюродного деда Николая Николаевича Бекетовых. В конце 1990-х гг. памятник украден вандалами на металлолом.
Численность населения (по годам): в 1795 – около 206, 1864 – 333, 1910 – 504, 1926 – 681, 1930 – 703, 1939 – 390, 1959 – 179, 1979 – 142, 1989 – 105, 1996 – 121 житель.
п. Горелый, русский поселок Березовского сельсовета, в 5 км к востоку от него. На 1.1.2004 г. – 30 хозяйств, 53 жителя. В 1926 г. – Трескинского, в 1939 и 1955 гг. – Березовского сельсоветов. Одноименный поселок показан в 1955 г. – Трескинского сельсовета. В 1955 г. – колхоз «Мысль Ленина».
Численность населения (по годам): в 1926 – 133, 1939 – оценочно 107, 1959 – 369, 1979 – 176, 1989 – 82, 1996 – 81 житель.
железнодорожная станция Скрябино, русский поселок, железнодорожная станция, Березовский сельсовет. В 8 км к северу от р.п. Колышлей. На 1.1.2004 г. – 18 хозяйств, 39 жителей. Возник как железнодорожный разъезд, движение поездов начато в 1896 году. В 1939 и 1959 гг. – разъезд Скрябино Скрябинского (1939 г.), Трескинского (1955 г.), Саловского (1959 г.) сельсоветов.
Численность населения (по годам): в 1926 – 13, 1939 – оценочно 10, 1959 – 58, 1979 – 88, 1989 – 37, 1996 – 43 жителя.
с. Хопер (Хопер, Совхоз «Хопер»), русский поселок, бывший центр Хопровского сельсовета, в 20 км к северу от районного центра, на правом берегу Хопра, при впадении в него Синеомутовки. На 1.1.2004 г. – 267 хозяйств, 703 жителя. Центральная усадьба сельского производственного кооператива «Хопер» на базе одноименного совхоза. Основан между 1911 и 1926 гг. Во времени переписи населения в 1926 г. селение показано как поселок «Мельница «Хопер». В 1930-е гг. – на земле совхоза «Хопер». В 1939 г. – Телегинского района, свиносовхоз «Хопер» Наркомата сельского хозяйства РСФСР, земельный фонд 3060 га, 146 рабочих и специалистов, 18 тракторов, 6 комбайнов, 4 грузовых автомашины, 91 голова КРС, 884 свиньи (Пензенская область.  Краткий экономико-стат. сб. Пенза, 1941). В 1959 г. – Телегинского сельсовета. Решением Пензенского облисполкома от 2.11.1990 г. переименован в пос. Хопер. 22.12.2010 г. Хопровский сельсовет упразднен, с передачей его территории Березовскому сельсовету.
Численность населения (по годам): в 1926 – 49, 1939 – 344, 1959 – 339, 1979 – 490, 1989 – 641, 1996 – 763 жителя.
Жители Березовского сельсовета чтут историю своего края. На территории с. Березовка размещены следующие памятники истории и культуры: 
1. Памятник В.И. Ленину, год открытия 1968г.
2. Стела воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945г), год открытия 1972 г.
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[bookmark: _Toc105077659]2.3.1. Климат
Климат Березовского сельсовета умеренно-континентальный с тёплым летом и умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом и хорошо выраженными переходными сезонами. Формирование климата происходит под действием климатообразующих факторов, таких как широта места, от которой зависит количество поступающей солнечной радиации, циркуляция атмосферы, рельеф.
Самый тёплый месяц июль, температура которого колеблется по территории +17,0. Самый холодный месяц – январь, средняя температура его 13,2. Разница между температурами соседних месяцев невелика и температура любого из них может смещаться то в одну, то в другую сторону. Так, в 10% лет теплее бывает август, а в 5% - июнь. 
Абсолютный максимум температуры в большинстве лет отмечается в июле, абсолютный минимум - в январе. 
Продолжительность периодов с температурой выше 0˚С - 208 дней, выше +5˚С – 170 дней, выше +10˚С –136дней.
Березовский сельсовет расположен в зоне умеренного увлажнения.
Распределение осадков по территории зависит от характера подстилающей поверхности (наличие лесных массивов, водоёмов, речных долин), от высоты места и формы рельефа.  Годовая сумма осадков составляет 600 мм. В разрезе сезонов года наибольшее количество осадков выпадает в тёплый период. Около трети годового количества осадков приходится на холодный период года. По многолетним наблюдениям больше всего осадков выпадает в июле. Минимум осадков приходится на февраль. 
В целом климатические условия сельсовета благоприятны для возделывания большинства сельскохозяйственных культур, но в отдельные годы значительный ущерб сельскому хозяйству наносят засухи, ливневый характер осадков, быстрое снеготаяние.
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В тесной взаимосвязи с рельефом находится гидрография сельсовета. Открытыми водными источниками территория сельсовета сравнительно богата.
Гидрографическая сеть Березовского сельсовета  представлена водными объектами: рекой Хопер – левый приток реки Дон; рекой Синеомутка –правый приток р. Хопер, рекой Сабуровка - правый приток р. Хопер, рекой Текучка, ручьями питающими реки.

Характеристика рек
	№п/п
	Название рек
	Общая протяженность рек, км
	Ширина водоохранной зоны

	1
	река Хопер
	185 (в границах Пензенской области)
	200

	2
	река Синеомутовка
	21
	100

	3
	река Сабуровка
	6
	50

	4
	река Текучка
	6
	50


В местах, отдаленных от рек, на базе родников сооружены пруды.




Характеристика водохранилищ

	№п/п
	Месторасположение
	Объем
	Площадь зеркала, га

	1.
	с. Березовка
	62,5 тыс. м³
	7,7

	2.
	овраг Текучка
	127 тыс. м³
	18,0

	3.
	д. Соколинка
	Нет сведений
	2,6

	4.
	п. Горелый
	Нет сведений
	2,6

	5.
	р. Синеомутовка
	330 тыс. м³
	18,0

	6.
	овраг Моховой
	1264 тыс. м³
	42,4



Водный режим реки характеризуется четко выраженным весенним половодьем, летней меженью, осенне-зимним периодом и зимней меженью. Питание водных объектов смешанное с преобладанием снегового.
Наивысшие уровни весеннего половодья наступают обычно во второй декаде апреля. Средняя продолжительность половодья составляет 20-30 дней. 
Вода из рек используется для водопоя скота и хозяйственных нужд.
Сеть ручьев, которые в течение всего теплого периода текут по днищам оврагов и балок, питается за счет родников. В местах, отдаленных от рек, на базе родников сооружены пруды. Все реки питаются грунтовыми водами и водами поверхностного стока.
По минерализации, химическому составу, а также стоковым характеристикам реки района могут быть использованы только для водопоя скота и орошения небольших площадей.
Население для питьевых целей пользуется водой шахтных колодцев и водопровода. Зеркало колодезных вод находится на различной глубине.
Обеспеченность подземными водами
Территория сельсовета обеспечена достаточными ресурсами пресных подземных вод. Территория сельсовета расположена в пределах Средне-Русского сложного артезианского бассейна, в состав которого входит артезианский бассейн 3-его порядка - Приволжско-Хопёрский. Подземные воды распространены на всей территории сельсовета и используются для питьевого водоснабжения. 
Для водоснабжения пригодны водоносные горизонты альбского  и каменно-угольного отложений. Альбский горизонт, залегающий на глубине 90-100м  (в зависимости от гипсометрического положения скважины) приурочен к мелкозернистым пескам иногда с прослоями песчаника. Мощность горизонта около 10м. Дебит скважин 8-10 м³/час. Воды горизонта хорошего качества, отвечают требованиям ГОСТ «Вода питьевая».
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Территория Березовского сельсовета входит в лесостепную зону Среднерусской почвенно-географической провинции, подзону выщелоченных черноземов. Главными «строителями» почвенного покрова на территории сельсовета являются почвы двух генетических типов: серые лесные и черноземы. Кроме этих главных зональных типов, довольно большую площадь занимают почвы пойменно-аллювиального ряда.
Черноземы распространены по наиболее выровненным элементам рельефа. Аллювиальные почвы приурочены к пойме реки Хопер.
По мощности гумусового горизонта – мощные, среднемощные, маломощные. 
Преобладающий механический состав почв  - тяжелосуглинистый.
Наиболее плодородные почвы на территории сельсовета – черноземы выщелоченные. Менее плодородные почвы – лугово-черноземные, черноземно-луговые и аллювиальные. На небольшой площади распространены смытые и намытые почвы оврагов и балок, действующие овраги. 
Эрозионные процессы характеризуются плоскостной эрозией. Наличие склонов различной крутизны и экспозиций, несоблюдение противоэрозионных агротехнических приемов обработки почв привело к развитию плоскостной эрозии  почв. По степени смытости имеют место потенциально-опасные и слабосмытые почвы. 
Почвы сельсовета, в основном, плодородны и весьма интенсивно используются под все сельскохозяйственные культуры, за исключением смытых и намытых почв оврагов и балок и заболоченных участков речных пойм. Для сохранения плодородия почв необходимо проведение ряда мероприятий как агротехнических, так и мелиоративных. 
[bookmark: _Toc105077662]2.3.4. Рельеф
Согласно геоморфологическим данным, основные черты рельефа сформировались ещё в доледниковое время. В период после раннего наибольшего (днепровского) и последующего меньшего (московского) оледенений, древний рельеф значительно трансформировался под влиянием энергичной эрозионной и аккумулятивной деятельности талых ледниковых вод выработались обширные, глубокие долины рек и их притоков, были размыты коренные породы до четвертичных, отложились ледниковые наносы, образовались поверхностные покровы переотложенного, рыхлого материала на водоразделах и склонах.
Современный рельеф в целом носит черты нескольких эрозионных циклов.
Территория Березовского сельсовета расположена на западном склоне Приволжской возвышенности и представляет собой приводораздельное плато с пологими склонами. На территории встречаются покатые склоны южной экспозиции, переходящие в сильнопокатые по мере приближения к оврагам.
Территория Березовского сельсовета относится к Ворону-Хоперскому физико-географическому району. Поверхность территории занимает Западный склон Приволжской возвышенности. В рельефе встречаются слабоволнистые междуречья, возвышающиеся на 50 – 100 м над урезами рек и полого - падающие к долинам. Междуречья изрезаны балками и оврагами. Абсолютные отметки поверхности в восточной части 200 – 250 м, в западной – 150 – 200 м.
Рельеф сельсовета, в основном, носит эрозионный характер. Величина вертикального эрозионного расчленения – 50 – 100 м. Горизонтального расчленения – 0,2 – 0,6 км/км². Территория рассечена густой овражно-балочной сетью. 
Вершины балок и оврагов имеют вид плоских понижений с пологими склонами, постепенно переходящими в хорошо разработанные русла с покатыми крутыми, часто обнаженными склонами. Длина оврагов от 2 до 8 км, глубина до 10 метров. Днища оврагов часто с водотоками.
По условиям рельефа территория пригодна для механизированной обработки и уборки урожая сложными сельскохозяйственными машинами, за исключением отдельных участков вдоль оврагов и балок, где выражены процессы эрозии.
[bookmark: _Hlk100246232][bookmark: _Toc478301999][bookmark: _Toc105077663]2.3.5. Растительность
Территория Березовского сельсовета по ландшафтным особенностям относится к зоне северной лесостепи.
Естественная растительность представлена древесной кустарниковой растительностью и луговыми степями равнин нормального увлажнения, расположенных на водоразделах, склонах балок и оврагов, в пойме реки: Хопер. Древесная растительность  представлена березой бородавчатой, дубом, тополем и другими породами. Распределение растительности по территории сельсовета существенно обусловлено физико-географическими факторами, из которых главными являются рельеф и почвы
На водораздельных участках и очень пологих склонах травостой представлен луговыми степями равнин с кострецом береговым, полевицей обыкновенной, клевером луговым, лапчаткой серебристой. По сухим днищам оврагов и балок распространены низинные луга с мятликом узколистным, кострецом безостым, к сырым днищам балок приурочены болотные луга,  в травостое которых обычно осоки, щучка дернистая, болотное разнотравье. 
Естественная растительность сохранилась лишь на небольших участках, неудобных для распашки. Она занимает прибалочные и приовражные склоны днища балок, поймы рек, в районе населенных пунктов.
Территории кормовых угодий  используются преимущественно под пастбища. 
Из злаков встречаются: мятлик узколистный, типчак, ковыль, пырей ползучий; из бобовых: клевер белый и розовый, чина луговая; из разнотравья: герань луговая, конский щавель, лютики, тысячелистник благородный, цикорий, одуванчик.
В поймах рек травянистая растительность представлена пойменными разнотравно-злаковыми группировками. Из злаков преобладают: мятлик луговой, пырей ползучий, типчак. Из разнотравья: полынь горькая или степная, тысячелистник, одуванчик, осока ранняя.
Пойма рек представляет собой сенокосные угодья среднего качества, при усиленном выпасе переходят в низко-продуктивные сообщества с господством костра берегового.
Преобладающие формации суходольных лугов – разнотравно-клеверный с типчаком, кострово - разнотравный, типчаково-разнотравный. Этот тип лугов - малопродуктивен и используется как пастбища.
Древесная и кустарниковая растительность произрастает в лесах, лесополосах, оврагах в поймах рек и представлена кленом, осиной, березой, кустарниками, жимолостью.
Животный мир
В связи с хозяйственной деятельностью человека и высокой распаханностью земель, значительно сократилась численность всех видов животных и птиц. 
Для нераспаханных участков характерны представители фауны: обыкновенная полевка, суслик крапчатый, крот, большой тушканчик, а так же заяц-русак и лисица. 
Из птиц встречаются луговой чекан, желтая трясогузка, чибисы, коростель, жаворонки, перепела, утки, цапля и др. 
В реках и водоёмах распространены окунь, язь, сом, сазан, судак, лещ, щука, карп, и др.
[bookmark: _Hlk100246243][bookmark: _Toc105077664]2.3.6. Лесные ресурсы
Территория Березовского сельсовета в ботанико-географическом отношении расположена в лесостепной зоне, для которой характерно присутствие широколиственных лесов и лугово-степной растительности.
В настоящее время естественная растительность - деревья, кустарники и травы - сохранилась лишь на небольших участках, неудобных для распашки. Они занимают прибалочные и приовражные склоны, днища и склоны оврагов и балок, поймы рек Колышлей, небольшие равнинные участки в районе населённых пунктов.
Древесная и кустарниковая растительность произрастает в лесах, лесополосах, оврагах и поймах рек.
Леса имеют большое средоохранное значение, связанное с регулированием водного режима, поддержанием уровня воды в реках, предохранением их от обмеления, защитой берегов рек, оврагов, их склонов от размыва, предотвращением роста оврагов. Наиболее крупные массивы лесов сосредоточены в северо – западной части сельсовета. Однако их размеры и общее количество лесных территорий на территории Березовского сельсовета недостаточны с точки зрения средоохранного баланса и требуют существенного увеличения, как в количественном, так и в качественном отношении.
Все лесохозяйственные мероприятия в рамках  лесохозяйственных регламентов в лесном фонде осуществляет Сердобское лесничество через Секретарско-Колышлейское участковое лесничество и Ленинское лесничество через Степное им. «Докучаево» участковое лесничество. Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере лесных отношений по Пензенской области является Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.
Леса, расположенные на землях лесного фонда на территории Березовского сельсовета, по целевому назначению относятся к защитным лесам.
С учетом особенностей правого режима защитных лесов на территории Березовского сельсовета определены следующие категории указанных лесов:
1. леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов:
1) ценные леса:
1.1 леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах.
1.2 леса, расположенные в водоохранной зоне.
Основные породы древесной растительности – берёза, сосна, дуб, осина, липа, клён. Подлесок состоит из лещины, черёмухи, рябины, ивы и др. 
Древесная растительность по балкам и оврагам отличается низкорослостью ввиду сбитости и стравленности скотом.
Полезащитные насаждения состоят из берёзы, дуба, клёна, вяза. Подлесок состоит из акации,  орешника, рябины.
В долинах реки Хопер и по берегам ручьёв значительные площади закустарены. Здесь встречается кустарниковая ива, низкорослая берёза, ольха. 

[bookmark: _Toc478301998][bookmark: _Toc105077665]2.3.7. Минерально-сырьевые ресурсы
На территории сельсовета разработка полезных ископаемых не ведется. Месторождения полезных ископаемых не разведаны.

[bookmark: _Toc105077666]2.3.8. Рекреационный потенциал
Ландшафтно-рекреационные условия сельсовета благоприятны для развития рекреационной деятельности. Рассматриваемая территория обладает рекреационным потенциалом, нереализованным и нерегулируемым на сегодняшний день, что является предпосылкой для развития инфраструктуры отдыха.
Основу рекреационного потенциала составляют парки, реки и искусственные пруды.
Места купания не организованы и не благоустроены. Зоны сезонного отдыха населения,  должны быть  оборудованы сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.
[bookmark: _Toc33021531][bookmark: _Toc37345775][bookmark: _Toc38418260][bookmark: _Toc72839718][bookmark: _Toc508026179][bookmark: _Toc478302001][bookmark: _Toc105077667]2.4. Земельный фонд и категории земель
[bookmark: _Hlk100314883]Земельные ресурсы являются одними из главных видов природных ресурсов, способствуют созданию материальных благ и поддерживают условия существования человека. 
Земельный фонд Березовского сельсовета составляет 25818,5 га 
Все земли  сельсовета распределены по категориям (таблица 2.4.-1)
Таблица 2.4.-1
Наличие и распределение земельного фонда сельсовета по категориям земель 
	№
п/п
	Категория земель
	Общая площадь
земель

	
	
	га
	%

	1.
	Земли с/х назначения
	23778,8
	92

	2.
	Земли населённых пунктов
	463,6
	1,8

	3.
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	15
	0,06

	4.
	Земли особо охраняемых территорий и объектов
	311,4
	1,2

	5.
	Земли лесного фонда
	1104,4
	4,2

	6.
	Земли водного фонда
	145,3
	0,6

	7.
	Земли запаса
	-
	-

	
	Итого земель в границах сельсовета
	25818,5
	100



* (данные по площадям в разрезе категорий на 2021 г. получены по картографическим  материалам
М 1:10000 с учетом КПТ и программного обеспечения Mapinfo).

Структура земельного фонда по категориям (%)

Из общей площади территории муниципального образования 92% занимают земли сельскохозяйственного назначения.
Земли населенных пунктов составляют 463,6 га – 1,8%.
Категория земель промышленности, транспорта, связи, энергетики подразделяются на земли, занятые промышленными предприятиями, землями железнодорожного и автомобильного транспорта и прочими несельскохозяйственными предприятиями. Таких земель в муниципальном образовании 15 га (0,06 %).Они используются соответствующими организациями для осуществления их деятельности.
Земли лесного фонда на территории муниципального образования составляют  1104,4 га (4,2%).
Приказом заместителя Министра Обороны Российской Федерации от 03.03.2017 № 202 в муниципальную собственность Березовского сельсовета Колышлейского района передан земельный участок с кадастровым номером 58:12:7202001:60. На сегодняшний момент категория земель данного участка - земли промышленности, энергетики, транспорта и иного специального назначения. Схемой территориального планирования Колышлейского района изменяется категория данного участка. Жилая часть бывшей военной части переводится в категорию земель населенных пунктов, остальную площадь СТП переводит в земли сельскохозяйственного назначения. На территории бывшей военной части строительство объектов недопустимо.
[bookmark: _Toc533434671][bookmark: _Toc33021532][bookmark: _Toc37345776][bookmark: _Toc38418261][bookmark: _Toc72839719][bookmark: _Toc508026181][bookmark: _Toc478302003][bookmark: _Toc105077668]2.5. Демографический потенциал
[bookmark: _Toc72839720][bookmark: _Toc105077669]2.5.1. Современное положение и демографические тенденции развития
Анализ демографической ситуации позволяет увидеть глубинные процессы, происходящие в системе расселения и в последующем формировать новые архитектурно-планировочные решения в организации территориального планирования.
Формирование успешной демографической политики в значительной степени зависит от решения широкого круга задач социально-экономического развития, включая обеспечение стабильного экономического роста и роста благосостояния населения, снижение уровня бедности и уменьшение дифференциации по доходам, интенсивное развитие человеческого капитала и создание эффективной социальной инфраструктуры (здравоохранение, образование, социальная защита населения), рынка доступного жилья, гибкого рынка труда, улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки.
По состоянию на 01.01.2021 года на территории Березовского сельсовета проживает 2641 человека.
Численность населения представлена в таблице 2.5.1-1
Таблица 2.5.1-1
Численность населения на 01.01. 2021 г.
	№п/п
	Наименование населенных пунктов
	Количество населения


	1. 
	с. Березовка
	1056

	2. 
	с. Зеленовка
	530

	3. 
	с. Хопер
	657

	4. 
	с. Дертево
	1

	5. 
	п. Лесной
	198

	6. 
	п. Горелый
	76

	7. 
	ж/ст. Скрябино
	28

	8. 
	д. Соколинка
	6

	9. 
	д. Алферьевка
	89

	
	Итого
	2641



Таблица 2.5.1-2
Численность населения с 2017 - 2021 гг.
	№ п\п
	Населенный пункт
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	1.
	с. Березовка
	1171
	1151
	1091
	1061
	1056

	2.
	с. Зеленовка
	562
	559
	549
	535
	530

	3.
	с. Хопер
	670
	668
	654
	642
	657

	4.
	с. Дертево
	5
	5
	3
	1
	1

	5.
	п. Лесной
	216
	214
	205
	200
	198

	6.
	п. Горелый
	90
	86
	84
	78
	76

	7.
	ж/ст. Скрябино
	41
	41
	39
	34
	28

	8.
	д. Соколинка
	14
	12
	6
	5
	6

	9.
	д. Алферьевка
	106
	102
	100
	94
	89

	
	Итого
	2875
	2838
	2731
	2650
	2641




Динамика численности населения за период с 2017 по 2021 гг.


По состоянию на 01.01.2017 года численность населения составляла 2875 человека. За 5 лет она уменьшилась на 234 человек, и на 01.01.2021 года данный показатель составил 2641 человек. По отношению к предыдущему (2020) году численность уменьшилась на 9 человек.
Анализируя данные таблицы 2.5.1-2, можно сделать вывод о том, что демографическая ситуация в поселении остается непростой, и в целом, характерна всероссийской тенденции.
Для изучения интенсивности воспроизводства населения используются относительные показатели естественного движения населения, которые исчисляются как отношение числа демографических событий за календарный год к среднегодовой численности всего населения или его части. Они выражаются в промилле ‰ и характеризуют уровень явления в расчете на 1000 чел.
Основными факторами, определяющими численность населения, является естественное движение (естественный прирост-убыль) населения, складывающееся из показателей рождаемости и смертности, и механическое движение населения (миграция) (таблица 2.5.1-3).
Рождаемость и смертность
Воспроизводство населения, как процесс замещения поколений является определяющим фактором изменения динамики численности населения. В рассматриваемый период (2017-2021 гг.) показатели рождаемости оставались относительно низкими. В 2017 году в Березовском сельсовете родилось 6 детей. Этот же показатель в 2021 г. составил 5 человек. Общий коэффициент рождаемости изменился с 2,1‰ в 2017 году до 1,9‰ в 2021 году. 
Общий коэффициент рождаемости в рассматриваемый период стабильно низкий. 
Вторым компонентом, определяющим естественный прирост населения, является показатель смертности. Коэффициент смертности изменился с 8,3 ‰ до 17,4‰. Коэффициент смертности характеризуется высокими показателями.
Смертность в Березовском сельсовете на протяжении рассматриваемого периода превышает рождаемость в среднем в 3,3 раза.
Таблица 2.5.1-3
Демографические показатели естественного и механического движения населения
	№
п/п
	Показатель
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	1
	Численность постоянного населения на 01.01, чел.
	2875
	2838
	2731
	2650
	2641

	2
	Рождаемость
	6
	8
	3
	6
	5

	3
	Смертность
	24
	15
	3
	6
	46

	4
	Естественный прирост
прирост (+), убыль (-), чел
	-8
	-7
	0
	0
	-41

	5
	Выбыло
	10
	18
	19
	23
	28

	6
	Прибыло
	0
	2
	0
	3
	12

	7
	Миграционный прирост (+), убыль (-)
	-10
	-16
	-19
	-20
	-16

	8
	Общий прирост (убыль), чел.
	-18
	-23
	-33
	-35
	-57

	9
	Общий коэффициент рождаемости, промилле
	2,1
	2,8
	1,1
	2,3
	1,9

	10
	Общий коэффициент смертности, промилле
	8,3
	5,2
	1,1
	2,3
	17,4




Естественное движение населения



Динамика миграционного процесса



Возрастная структура поселения
На 01.01.2021 года в возрастной структуре населения лица трудоспособного возраста составляли 62,5% (1652 чел.), старше трудоспособного – 27,6 % (730 чел.), моложе трудоспособного – 11,8% (313 чел.). Численность лиц, старше трудоспособного возраста в 3,4 раза больше численности лиц моложе трудоспособного возраста, что оказывает негативное влияние на перспективную динамику демографических процессов в Березовском сельсовете.
Динамика возрастной структуры населения Березовского сельсовета за 2017-2021 годы представлена в таблице 2.5.1-4.


Таблица 2.5.1-4
	          Показатели
	2017 г
	2018 г
	2019 г
	2020 г
	2021 г

	Численность населения
на начало года
	2875
	2838
	2731
	2650
	2641

	Численность населения моложе трудоспособного возраста, чел.
	288
	296
	301
	309
	313

	Численность населения трудоспособного возраста, чел.
	1626
	1634
	1641
	1646
	1652

	Численность населения старше трудоспособного возраста, чел.
	709
	711
	715
	724
	730



Возрастная структура населения


Таблица 2.5.1-5
	Показатели, чел.
	2017 г
	2018 г
	2019 г
	2020 г
	2021 г

	Мужчины, чел.
	863
	872
	877
	880
	882

	Женщины, чел.
	1782
	1790
	1799
	1809
	1813




Таблица 2.5.1-6
Количество детей по возрасту на 01.01.2021 г.
	№п/п
	Населенный пункт
	Количество дошкольников
	Количество школьников

	1.
	с. Березовка
	27
	81

	2.
	с. Зеленовка
	12
	34

	3.
	с. Хопер
	-
	30

	4.
	с. Дертево
	-
	-

	5.
	п. Лесной
	-
	-

	6.
	п. Горелый
	-
	-

	7.
	ж/ст. Скрябино
	-
	-

	8.
	д. Соколинка
	-
	-

	9.
	д. Алферьевка
	-
	-

	
	Итого
	39
	145



[bookmark: _Toc478302004][bookmark: _Toc105077670]2.5.2. Прогноз перспективной численности населения
Традиционно прямой демографический прогноз численности населения осуществляется на основе учета таких факторов как сложившийся уровень рождаемости и смертности, величина миграционного сальдо и ожидаемые тенденции изменения этих параметров.
Перспективная численность населения рассчитывается на основе данных о естественном и механическом приросте населения за определенный период и предположения о сохранении выявленных закономерностей на прогнозируемый отрезок времени.
Если не будут приняты меры по стабилизации демографической ситуации, то можно ожидать уменьшение численности населения в Березовском сельсовете.
Проводимая в настоящее время на федеральном уровне демографическая политика и соответствующие меры, предпринимаемые по преодолению демографической проблемы на региональном уровне, должны оказать существенное положительное воздействие на демографическую ситуацию.
Учитывая следующие факторы:
· возможность повышения численности населения при исполнении мероприятий по жилищному и социальному развитию,
· выполнение мероприятий программы по переселению граждан РФ,
- выполнение мероприятий программы по доступному жилью для граждан РФ, генеральным планом при расчете численности населения до 2040 года предусматривается сохранение численности на уровне 2020 года.
[bookmark: _Toc105077671]2.5.3. Трудовые ресурсы и занятость населения
Ключевым показателем трудового потенциала является удельный вес в структуре населения лиц в трудоспособном возрасте.
Баланс трудовых ресурсов включает систему показателей, характеризующих численность экономически активного населения в границах Березовского сельсовета с учетом возрастно-полового состава, соотнесенную с наличием и качеством рабочих мест.
Основную часть трудовых ресурсов территории составляют лица в трудоспособном возрасте, а также лица старше трудоспособного возраста, занятые в производстве. В таблице 2.5.3-1 приведен баланс трудовых ресурсов и занятость населения.
Возрастная структура населения поселения по данным на начало 2021 г. характеризуется высокой долей населения трудоспособного возраста – 62,5 %, низкой долей молодых возрастов – 11,8 %, в старше трудоспособном возрасте пребывает 27,6 % населения. 
В последние годы для сельсовета обострилась проблема несоответствия имеющейся профессионально-квалификационной структуры потребностям экономики, а также дисбаланс между спросом и предложением рабочей силы на рынке труда.
Баланс трудовых ресурсов и занятость населения
                     Таблица 2.5.3-1
	Наименование
	Количество человек
	Структура, %

	Население 
	2641
	100 

	Трудовые ресурсы всего
	1652
	62,5

	Численность занятых:
	296
	11,2

	Органы управления
	5
	0,2

	Сельское хозяйство
	98
	3,7

	Промышленность (транспорт и связь)
	60
	2,3

	Здравоохранение
	6
	0,2

	Образование  
	24
	1

	Культура
	7
	0,3

	Социальная сфера
	1
	0,04

	Оптовая и розничная торговля
	15 
	0,57

	Бытовое обслуживание
	1
	0,04

	Лица, занятые в домашнем и личном подсобном хозяйстве
	17
	0,64

	Работающие за пределами поселения
	40
	1,5

	Численность безработных
	22
	0,83



[bookmark: _Hlk100571736]Занятость по видам экономической деятельности


[bookmark: _Toc72839723][bookmark: _Hlk100579551][bookmark: _Toc105077672]2.6. Экономический потенциал
[bookmark: _Toc478302005]Экономический сектор выполняет одну из самых важных функций в решении социальных проблем села, налаживании устойчивого развития сельской территории, обеспечении занятости и поддержания доходов сельского населения. Экономика способствует сохранению сельского расселения, сельского образа жизни, народных традиций, а также культурного разнообразия страны.
В целом экономическое развитие поселения носит удовлетворительный характер, при определенных обстоятельствах может иметь все предпосылки к дальнейшему экономическому росту.
[bookmark: _Hlk100579582][bookmark: _Toc105077673]2.6.1. Сельское хозяйство
Градообразующим производством для муниципального образования – является сельское хозяйство.
Таблица 2.6.1.-1
[bookmark: _Hlk100669200]Действующие сельскохозяйственные предприятия на территории 
сельского поселения
 
	№ п/п
	Действующие предприятия
	Размещение
	Кол-во
работников
	Выпускаемая продукция

	1
	ООО «ТрастАгроНива2»
	с.Березовка
	46
	Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур


	2
	КФХ Сергеев Д.В.
	с.Березовка
	8
	

	3
	КФХ Давыдов Р.А.
	с.Березовка
	11
	

	4.
	ООО «Колос»
	с.Зеленовка
	10
	-

	5.
	КФХ Кудряшов В.Б
	с.Березовка
	5
	Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур

	6.
	КФХ Гишян Р.Ж.
	с.Березовка
	5
	Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока



В соответствии с определенной инвестиционной площадкой на I очередь (2030 г) намечается строительство животноводческого комплекса (4,5 га) в п.Ягодный (на границе Березовского сельсовета и р.п. Колышлей).
На земельном участке 58:12:7202005:253 планируется объект сельскохозяйственного производства.
Перспектива развития в агропромышленном комплексе
Сложившаяся специализация сельского хозяйства по выращиванию зерновых и подсолнечника, соответствует природно-экономическим условиям поселения и сохранится на перспективу.
Основной целью развития поселения является создание благоприятных условий для устойчивого развития сельского хозяйства, повышение мотивации и привлекательности труда в сельскохозяйственном производстве.
Реализация этой цели на уровне сельского поселения возможна лишь на основе государственной политики, программ развития агропромышленного комплекса страны и ее регионов, а также программных документов Пензенской области и соответствующего их финансирования.
Приоритетными направлениями развития агропромышленного комплекса являются:
· расширение агропромышленного комплекса, привлечение в аграрный сектор предприятий малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей, вовлечение граждан в экономическую деятельность;
· создание предприятий по переработке растениеводческой продукции, в том числе путем кооперации;
· снижение транспортных издержек при реализации сельскохозяйственной продукции за пределами области;
· снижение дефицита квалифицированных кадров в сельском хозяйстве;
· улучшение материально-технической базы;
· внедрение передовых технологий, инноваций;
· развитие сферы оказания сервисных услуг по ремонту сельскохозяйственной техники;
· развитие системы страхования рисков в сельском хозяйстве;
· взаимодействие органов власти и бизнеса по вопросам развития агропромышленного комплекса.
Приоритетными направлениями развития предпринимательства являются:
· создание муниципальной структуры, осуществляющей мониторинг развития предпринимательского сектора, кооперацию предпринимателей, сбор и анализ информации; оказывающей информационную поддержку предпринимателям;
· развитие малого и среднего бизнеса, индивидуального предпринимательства по наиболее перспективным отраслям экономики, в том числе в сфере оказания услуг населения (мастерские по ремонту бытовых принадлежностей, парикмахерские, станции технического обслуживания автомобилей);
· совершенствование форм государственной поддержки;
· создание конкурентной среды, улучшение качества продукции;
· повышение качества агитационно-информационной работы с предпринимателями и незанятым экономической деятельностью населением;
· развитие потребительского сектора и стимулирование спроса у населения, формирование культуры предпринимательства.
[bookmark: _Hlk100579965][bookmark: _Toc105077674]2.6.2. Промышленность
На территории Березовского сельсовета нет промышленных предприятий.
[bookmark: _Hlk100579981]Малое и среднее предпринимательство
Предприятия малого бизнеса и индивидуальные предприниматели являются одним из источников формирования доходной части бюджетов всех уровней, обеспечивают рабочие места с гарантированной заработной платой и социальным пакетом для работников.
Таблица 2.6.2.-1

[bookmark: _Hlk100580016]Перечень субъектов малого и среднего предпринимательства,  осуществляющих свою деятельность на территории Березовского сельсовета

	№
	Наименование КФХ, ИП
	Юридический адрес,
место расположения

	Производственная
деятельность

	1.
	ИП Ведышева А.С.
	с.Березовка, п.Лесной
	Розничная
торговля

	2.
	ИП Глотов Д.А.
	с.Березовка
	Торговля строительными материалами

	3
	ИП.Михеев В.М.
	с.Березовка
	Розничная
торговля

	4
	ИП Елистратов С.В.
	с.Березовка
	Розничная
торговля

	5
	ИП Павлов Ю.М.
	с.Хопер
	Розничная
торговля

	6
	ИП Бессуднов А.А
	с.Хопер
	Розничная
торговля

	7
	ИП Лактионова Н.А.
	с.Хопер
	Розничная
торговля


	
[bookmark: _Hlk100581975]Согласно постановлению Правительства Пензенской области от 14 февраля 2013 года № 55-пП «О создании центров регионального развития Пензенской области» на территории с. Березовка создан центр регионального развития.
В целях повышения предпринимательской активности и создания благоприятной среды для развития малого и среднего бизнеса постановлением администрации Колышлейского района утверждена муниципальная программа «Развитие инвестиционного потенциала, инновационной деятельности и предпринимательства в Колышлейском районе Пензенской области на 2014-2024 годы».
Инвестиционная деятельность
[bookmark: _Hlk100582028]Развитие региональной инновационной политики Пензенской области определено «Стратегией инновационного развития Пензенской области до 2021 года и прогнозный период до 2030 года», утвержденной распоряжение правительства Пензенской области от 21 февраля 2014 года N 83-рП. 
Стратегия нацелена на инновационное развитие Пензенской области в целях обеспечения ее устойчивой конкурентоспособности и актуализирует положения Закона Пензенской области «О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на долгосрочную перспективу (до 2021 года)» (Закон Пензенской области от 4 сентября 2007 года N 1367-ЗПО) в части обеспечения инновационного развития региона.
Цель инновационного развития Пензенской области - создание социально-экономической среды и институциональных условий для активизации инновационного развития экономики региона, обеспечивающих его долгосрочную конкурентоспособность.
Березовский сельсовет относится к муниципальным образованиям сельскохозяйственной группы. Данные территории характеризуются высоким износом основных фондов сельскохозяйственных предприятий, дефицитом квалифицированных кадров в сельском хозяйстве (агрономы, зоотехники), высоким износом сельскохозяйственной техники, отсутствием стабильной кормовой базы животноводства, слабым внедрением передовых технологий, инноваций.
В тоже время имеются и сильные стороны для развития:
· относительно благоприятные климатические условия для ведения аграрного бизнеса;
· значительные запасы лесных, земельных и водных ресурсов, наличие плодородных почв;
· наличие резервов инфраструктуры энергообеспечения, высокий уровень газификации;
· высокая плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием;
· благоприятная экологическая ситуация, отсутствие вредных производств;
· сформированные социокультурные центры;
· наличие потенциала для развития туризма.
	
Таблица 2.6.2.-2
Реестр инвестиционных площадок
	№п/п
	Местонахождение объекта
	Правовой статус
	Характеристика и предполагаемая сфера

	1.
	Рядом с п. Ягодный,
кадастровый номер 58:12:7204001:36
	Частный
	Животноводческий
комплекс



Туристско-рекреационный потенциал
При перспективном планировании развития рекреации и туризма должно учитываться наличие туристических ресурсов на территории:
· природные ресурсы (климат, ландшафт, экосистемы); 
· культурные ресурсы (архитектурное наследие, произведения искусства, археологические и научные ценности, традиции, яркое историческое прошлое);
· социальные ресурсы (люди или организации, которые способствуют быстрому развитию туризма);
· сектор инфраструктуры (гостиницы, лагеря для автотуристов, объекты общественного питания и т.д.);
· транспортный сектор (воздушный, водный, железнодорожный, автомобильный транспорт);
· дополнительные ресурсы и сервисная система (объекты, способствующие развитию туристического продукта, сектор развлечений, информационная туристическая сеть).
Факторами, способствующими развитию туризма и рекреации на территории сельсовета, являются следующие:
· наличие водоемов на территории поселения, привлекающих рекреантов для отдыха выходного  дня, любительского рыболовства;
· наличие лесных массивов;
· культовые объекты – 
· наличие автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения, связывающих территорию поселения с районным, областным центрами.
В ходе изучения условий территории муниципального образования  выявлены также слабые стороны в развитии туристического потенциала:
· отсутствие стратегии развития туризма сельского поселения в составе Мокшанского района;
· недостаточный уровень развития инфраструктуры туристической отрасли (отсутствие гостиниц, незначительное число объектов туристического показа);
· отсутствие профессиональных кадров, занимающихся вопросами туризма данной территории. 
· [bookmark: _Hlk99013101]Согласно территориальной схеме Колышлейского района планируется организация зоны отдыха для длительного семейного и детского отдыха, экологического, водно-спортивного туризма, на р.Хопер д.Алферьевка, с.Хопер. 
Таким образом, для развития туристической деятельности рассматриваемое поселение имеет небольшой ресурсный потенциал. Наиболее приемлемыми  для данной территории является  сельский,  рыболовный виды туризма.
[bookmark: _Hlk100582152][bookmark: _Toc478302007][bookmark: _Toc501372304][bookmark: _Toc72839724][bookmark: _Toc105077675]2.7. Социальный комплекс
[bookmark: _Toc105077676]2.7.1. Жилищный фонд

[bookmark: _Hlk100582181]Жилищно-коммунальная сфера занимает одно из важнейших мест в социальной инфраструктуре, а жилищные условия являются важной составляющей уровня жизни населения. В связи с этим обеспечение качественным жильем населения поселения является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед администрацией.
Для характеристики жилищных условий важен их количественный и качественный аспект. Количественная оценка позволяет определить уровень обеспеченности населения жилым фондом.
По состоянию на 01.01.2021 г. в поселении насчитывалось 1040 домовладений. Общая площадь жилищного фонда – 39100 кв.м, в т. ч. частный жилой фонд – 38724 кв. м, муниципальный жилой фонд –1635 кв.м. При численности населения в 2641 человека средняя обеспеченность жилищным фондом в поселении составляет 14,8 кв. м на  человека.

Таблица 2.7.1-1
Характеристика жилищного фонда Березовского сельсовета

	
	Численность населения, чел.
	Жилой фонд, всего
	Многоквартирные малоэтажные жилые дома
	Индивидуальные жилые дома
	Муниципальное жилье

	
	
	Кол-во домов
	Площадь, м²
	Кол-во домов
	Площадь, м²
	Кол-во домов
	Площадь, м²
	Кол-во квартир
	Площадь, м²

	Всего по сельсовету
	2641
	1040
	39100
	10
	600
	1030
	38724
	41
	1635



Таблица 2.7.1-2
Ввод в действие жилых домов

	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	Площадь введенного жилья, м²
	-
	-
	-
	90
	-



Новое жилищное строительство на территории поселения обеспечивается за счет индивидуального строительства. В настоящее время строительство в массовом объеме не осуществляется.
На территории Березовского сельсовета находится 1 аварийный жилой дом, ветхое жилье отсутствует.  
Жилая застройка на территории населенных пунктов сельского поселения в основном представлена одноэтажными домами усадебного типа с приусадебными участками. Индивидуальный жилой фонд имеет частичное инженерное благоустройство.
Техническое состояние жилищного фонда поселения удовлетворительное.
Постепенная стабилизация и улучшение социально-экономической ситуации в регионе, в районе и в поселениях, способствует возрастанию объемов жилищного строительства на расчетный срок. Размещение нового строительства генпланом предусматривается на свободной от застройки территории в границах населенных пунктов.

Прогноз развития жилищного комплекса
В современных условиях особую актуальность приобретает сохранение и обновление существующего жилья, получение дополнительных объемов жилой площади за счет реконструкции и модернизации жилищного фонда Березовского сельсовета.
Направления развития жилищного строительства
При планировании решения вопросов, связанных с обеспечением потребности населения в жилищном фонде выделяются следующие направления:
1. Повышение качества жилья за счет:
· строительства нового, капитального ремонта и реконструкции существующего жилого фонда;
· полного инженерного обеспечения жилого фонда, независимо от формы собственности;
· внедрение новых более экономичных технологий строительства, производства строительных материалов.
2. Обеспечение условий безопасности и санитарного благополучия проживания в существующем жилом фонде.
Новую жилую застройку предлагается осуществлять с полным набором современного инженерного оборудования и благоустройства. Преимущественный тип застройки рекомендован как индивидуальная малоэтажная, с возможностью ведения личного подсобного хозяйства.
Застройка территорий должна производиться с учетом противопожарных требований, изложенных в Федеральном законе от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», технических нормативов Российской Федерации.

[bookmark: _Toc105077677]2.7.2. Социальная инфраструктура
Важными показателями качества жизни населения является наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность.
[bookmark: _Hlk56075543]Социальная инфраструктура – это комплекс объектов обслуживания и взаимосвязей между ними, наземных, пешеходных и дистанционных, в пределах муниципального образования – сельского поселения.
К учреждениям и предприятиям социальной инфраструктуры относятся учреждения образования, здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения, учреждения культуры и искусства, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания, организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи, административные организации и другие учреждения и предприятия обслуживания.

Образование
Таблица 2.7.2-1
Характеристики объектов системы образования и воспитания

	Адресная принадлеж
ность объекта социальной инфраструктуры
	Год
пост
ройки
	Состояние здание,
% износа 

	Наличие подключения к
инженерно-коммуналь
ному обеспечению
	Проектная / фактическая
Мощ
ность, количество учеников
	Числен
ность обслужи
вающего персонала (количество работников)
	Примечания (современное состояние, основные проблемы, первоочеред
ные мероприятия 
и сроки реализации).

	Филиал МДОУ д/с «Улыбка» р.п. Колышлей – ДОУ д/с «Солнышко» с. Березовка, ул.Центральная,д.5
	1971
	60 %
	электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение
	48 /27
	6
	-

	МОУ СОШ с.Березовка, ул.Школьная, д.1а
	1983
	50%
	электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение
	320/ 83
	15
	-

	НОШ с.Зеленовка, ул.Центральная, д.1
	1988
	50%
	электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение
	250/ 14
	9
	-

	МОУ ООШ
с.Хопер,ул.Центральная,д.10а
	1971
	50%
	электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение
	120/ 33
	8
	-



Здравоохранение
Таблица 2.7.2-2
Характеристики объектов системы здравоохранения

	Наименование и адрес объекта
	Год постройки
	% износа/количество произведенных капитальных ремонтов
	Наличие подключения к инженерно-коммунальному обеспечению
	Численность обслуживающего персонала (количество работников)

	Врачебная амбулатория
с. Березовка,
ул. Центральная,д.5
	1955
	50%
	электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение
	2

	ФАП с.Зеленовка, ул. Рабочая, д.1
	1967
	60%
	электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение
	1

	ФАП п.Лесной, ул. Маршала Крылова, д.38.
	1975
	60%
	электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение
	1

	ФАП с.Хопер, ул.Центральная д.12
	1968
	60%
	электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение
	1



Специализированную квалифицированную медицинскую помощь жители Березовского сельсовета могут получить в р.п.Колышлей. Широкий перечень специализированных услуг предоставляется в г. Пенза.
Сокращение рождаемости, увеличение смертности, старение населения, уровень общей заболеваемости населения и другие демографические факторы настоятельно требуют изменений в структуре здравоохранения, прежде всего в области охраны здоровья матери и ребёнка, а также в отношении обслуживания лиц пожилого возраста.
Учитывая социальную значимость отрасли в части охраны здоровья граждан, медицинская помощь, в первую очередь, должна определяться государственной политикой и базироваться на бюджетном финансировании.
В районе и области принят ряд ведомственных целевых программ по здравоохранению, которые направлены на:
· снижение смертности населения от предотвратимых причин;
· улучшение эпидемиологической ситуации, связанной с заболеваниями социального характера;
· сокращение уровня материнской и младенческой смертности;
· укрепление здоровья детей и подростков;
· обеспечение квалифицированными кадрами.
Согласно региональной программе Пензенской области «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021-2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 14.12.2020 №866-пП в 2022 г. в с. Хопер планируется строительство ФАП взамен существующего.


Культурно - досуговая деятельность
Одной из главных задач культурно-просветительской деятельности является организация досуга, что в свою очередь является одним из факторов, определяющих качество жизни населения. Наличие в полном объеме услуг данной сферы может быть дополнительным стимулом для закрепления населения на территории, в первую очередь, молодежи.
Таблица 2.7.2-3
Характеристики объектов системы культуры и досуга

	Наименование и адрес объекта
	Год постройки
	% износа/количество произведенных капитальных ремонтов
	Наличие подключения к инженерно-коммунальному обеспечению
	Проектная мощность
	Численность обслуживающего персонала (количество работников)

	Филиал № 10 МУК МЦРДК Колышлейского района с. Березовка ул. Центральная, д.3
	1976
	45%/
0
	электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение
	200 мест
	2

	Филиал № 11 МУК МЦРДК Колышлейского района с. Хопер, ул.Октябрьская, д.2
	1968
	50%/0
	электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение
	200 мест
	2

	Филиал № 10 МУК МЦ РДК с. Зеленовка
	1970
	50%/0
	электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение
	100 мест
	3



Расчет фактической обеспеченности учреждениями культуры клубного типа выполнен в соответствии с нормативами и нормами утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 г № 1063-р (новая редакция).  В сельском поселении дом культуры должен быть в административном центре независимо от количества жителей. Филиал сельского дома культуры должен быть один на 1тыс. человек. Согласно нормативам в административном центре сельского поселения также должна быть одна общедоступная библиотека. Таким образом, обеспеченность населения Березовского  сельсовета объектами культуры и досуга составляет 100%. Строительство новых объектов не планируется. 
Основными задачами в сфере культуры сельского поселения являются:
· сохранение и развитие ранее накопленного культурного потенциала данной местности, создание условий для приобщения местных жителей к отечественным и мировым культурным ценностям, разнообразия культурной жизни, удовлетворение и развитие культурных потребностей и творческих способностей;
· возрождение и развитие традиционных форм самодеятельного, художественного и научно-технического творчества, народных промыслов и ремесел, приобщение молодежи к традициям народной культуры, выявление и поддержка индивидуальных талантов и дарований;
· сохранение и обогащение историко-культурного наследия, национальных, местных обычаев, традиций, обрядов, фольклора;
· обеспечение сохранности книжного фонда библиотек, предоставление доступности жителям сельского поселения информационных ресурсов, накопленных в библиотеках страны;
· развитие системы кинообслуживания населения, организация киноклубов познавательной направленности.

Физкультура и спорт
Занятия спортом, физическое воспитание являются важным фактором, способствующим поддержанию здорового образа жизни, формированию положительных ценностных ориентаций населения.
Основной задачей развития физкультурно-спортивных учреждений поселения является создание условий, необходимых для формирования у населения потребности в здоровом образе жизни, для возрождения массового спорта и массовой физической культуры.

Таблица 2.7.2-4
Объекты физической культуры и спорта

	Наличие и адресная принадлежность объекта социальной инфраструктуры
	Год
постройки
	% износа /
количество произведенных
капиталь
ных ремонтов
	Наличие подключе
ния к
инженено-коммунальному обеспечению
	Наличия оборудования
обеспечивающего безопасность, в том числе пожарную.
	Проект / фактическая
мощ
ность
	Числен
ность обслуживающего персонала (коли
чество работников)
	Примечания (современное состояние, основные проблемы, первоочередные мероприятия и сроки реализации).

	Спортивный зал МОУ
СОШ с. Березовка, стадион
	1983
	45%/-
	водоснабжение,
теплоснабжение
	имеется
	50
	3
	–

	Спортивный зал НОШ, с. Зеленовка, стадион
	1988
	50%
	водоснабжение,
теплоснабжение
	имеется
	40
	1
	-

	Спортивный зал МОУ ООШ с. Хопер

	1971
	50%
	водоснабжение,
теплоснабжение
	имеется
	40
	1
	-

	Стадион в п. Лесной

	1988
	50%
	-
	-
	-
	-
	-



Основные мероприятия по развитию физической культуры и спорта:
· развитие материально-технической базы, реконструкция имеющихся спортивных объектов;
· вовлечение населения в занятия физической культурой и спортом;
· организация и проведение массовых соревнований среди детей.

Система торгово-бытового обслуживания
Сфера торговли – важнейшая часть потребительского рынка, наиболее гибкая отрасль экономического сектора, реагирующая на изменение всех социальных факторов и являющаяся важным индикатором социально-экономического развития поселения.
Состояние инфраструктуры потребительского рынка (включая розничную торговлю, общественное питание и бытовое обслуживание) – один из основных факторов, определяющих качество и комфортность среды проживания, являющейся важной характеристикой уровня жизни населения.
Таблица 2.7.2-5
Объекты торговли

	№
п/п
	Наименование
торгового
предприятия
	Адрес
деятельности
организации

	Профиль
предприятия

	1
	ИП Ведышева А.С.
	с. Березовка
	Торговля розничная продуктами питания

	2
	ИП Ибрагимова О.С.
	с. Березовка
	Торговля розничная текстильными изделиями 

	3
	ИП Михеев В.М.
	с. Березовка
	Торговля розничная продуктами питания

	4
	ИП Елистратов С.В.
	с. Березовка
	Торговля розничная продуктами питания

	5
	ИП Глотов Д.А.
	с. Березовка
	Торговля розничная строительными материалами

	6
	ИП Калинина Т.А
	с. Зеленовка
	Торговля розничная продуктами питания

	7
	ИП Абдуллаев Р.Б.
	с.Зеленовка
	Торговля розничная одеждой

	8
	ИП Локтионова Н.А.
	с.Хопер
	Торговля розничная продуктами питания

	9
	ИП Бессуднов А.А.
	с.Хопер
	Торговля розничная продуктами питания

	10
	ИП Павлов Ю.М.
	с.Хопер
	Торговля розничная продуктами питания







Таблица 2.7.2-6
Характеристики  административного обслуживания

	Наличие и адресная принадлежность объекта социальной инфраструктуры
	Год
постройки
	% износа /
количество произведенных
капиталь
ных ремонтов
	Наличие подключе
ния к
инженено-коммунальному обеспечению
	Наличия оборудования
обеспечивающего безопасность, в том числе пожарную.
	Площадь, кв.м
	Числен
ность обслуживающего персонала (коли
чество работников)
	Примечания (современное состояние, основные проблемы, первоочередные мероприятия и сроки реализации).

	
Отделение Почты России 

	с.Березовка
	1978
	50% / -
	имеется
	имеется
	–
	3
	Текущий ремонт

	с.Хопер
	-
	50% / -
	имеется
	имеется
	–
	2
	Текущий ремонт

	п.Лесной
	1967
	50% / -
	имеется
	имеется
	–
	2
	Текущий ремонт




Проектные предложения на расчетный срок:
Стратегия развития и размещения сети объектов розничной торговли предусматривает её формирование в виде единой, взаимосвязанной системы торгового обслуживания населения на основе:
· разнообразия структурно-функциональных параметров торговых объектов;
· ориентации каждого отдельного торгового объекта на конкретную зону торгового обслуживания;
· нацеленности на создание полноценной социально-ориентированной рыночной среды в сельском поселении.
Особого внимания заслуживает рынок бытовых услуг, имеющий социальную значимость – ритуальные услуги, услуги бань, парикмахерские услуги, услуги документальных фотографий и т.д.
Потребности населения в бытовых услугах возрастают в связи с повышением жизненного уровня граждан.
Развитие, организация и размещение предприятий потребительского рынка на перспективу предполагается осуществлять по следующим основным направлениям
· формирование сбалансированной сети предприятий потребительского рынка на всех уровнях планировочной структуры в сельском поселении;
· универсализация продовольственной торговли, за исключением товаров редкого и эпизодического спроса;
· формирование системы магазинов мелкорозничной торговли, расположенных в радиусе пешеходной доступности и торгующих широким ассортиментом продовольственных и непродовольственных товаров.
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Транспортная сеть на территории Березовского сельсовета представлена железнодорожным и автомобильным транспортом.

Железнодорожный транспорт
По территории Березовского  сельсовета проходит Юго-Восточная железная дорога протяженностью 34,0 км. Ближайшие железнодорожные станции пригородного сообщения «Пенза – Ртищево» ст. Скрябино и ст. Колышлей.  Железная дорога входит в состав широтного железнодорожного направления и обслуживает связи центра Европейской части страны с районами Юга.
Автомобильный транспорт
Автомобильные дороги играют ключевую роль в социально-экономическом развитии сельсовета и региона в целом. 
Отсутствие благоустроенных дорог является одной из причин снижения численности сельского населения, приводит к увеличению доли транспортных издержек в себестоимости продукции, сопровождается значительными потерями от бездорожья в сельскохозяйственном производстве.
В целях обеспечения устойчивого, стабильного и безопасного функционирования транспортного комплекса Пензенской области, удовлетворения спроса населения в пассажирских перевозках, развития сети автомобильных дорог общего пользования принята государственная программа Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014-2022 годы».
Главная транспортная магистраль проходит по автодорогам «г.Тамбов - г. Пенза- р.п. Колышлей»- г. Сердобск - р. п. Беково» и «Подъезд к с. Березовка», которые соединяют село Березовка с административным центром  р. п. Колышлей и областным центром. 
Согласно Перечню автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, относящихся к собственности Пензенской области, утвержденного постановлением Правительства Пензенской области от 30.04.2008 №269-пП (с последующими изменениями) по территории Березовского сельсовета проходят следующие автомобильные дороги:

	№ п/п
	Наименование дорог
	Протяжённость дорог
в границах сельсовета, км
	Категория
	Основные виды покрытия 


	Автодороги регионального или межмуниципального значения

	1
	Автодорога «г. Тамбов − г. Пенза» − р.п. Колышлей − г. Сердобск – р. п. Беково»
	10,0
	
IV
	асфальто-бетонное

	2.
	Колышлей –Колтовское –Липяги
	7,7
	IV
	асфальто-бетонное

	Автодороги местного значения

	1.
	Автодорога «Подъезд к с. Березовка»
	0,4
	V
	асфальто-бетонное

	2.
	Автодорога «Подъезд к п. Лесной»
	4,1
	V
	асфальто-бетонное

	3.
	Автодорога «Пенза-Сердобск-Березовка-Скрипицино»
	7,9
	IV
	асфальто-бетонное

	4.
	Автодорога «Подъезд к с. Новая Потловка»
	2,3
	V
	щебеночное

	5.
	Автодорога «Подъезд к с. Зеленовка»
	1,6
	V
	асфальтовое

	6.
	Соколинка- Хопер-Дертево
	7,4
	IV
	асфальтовое



Мостовые сооружения на территории сельсовета расположены в с.Хопер через р.Хопер,а также на автомобильной дороге регионального или межмуниципального значения «г. Тамбов – г. Пенза» - р. п. Колышлей – г. Сердобск – р. п. Беково» через р.Тякучка (с.Березовка) и через ручей (с.Соколинка).
Планируется выполнить комплексную реконструкцию и благоустройство дорожной сети автодороги «Подъезд к п.Лесной».
Перевозка пассажиров автомобильным транспортом по маршруту «Колышлей – Лесной – Хопер» временно приостановлена.
Улично-дорожная сеть
Улично-дорожная сеть представляет собой сложившуюся сеть улиц и проездов, обеспечивающих внешние и внутренние связи населенных пунктов с производственными объектами, с кварталами жилых домов, с общественной застройкой.
При проектировании уличной сети населенных пунктов на перспективу следует учитывать уже сложившиеся пути сообщения. 
Дороги населенных пунктов поселения имеют асфальтобетонное, щебенчатое покрытие и  без покрытия. Общая протяженность улично-дорожной сети по населенным пунктам сельсовета составляет 49,4 км. 
Проблемой улично-дорожной сети в границах населенных пунктов на данный момент является: необходимость частичного и полного ремонта во всех населенных пунктах, организация ливневой канализации и дренажа. Разработка системы освещения тротуаров и проезжих частей населенных пунктов. 
Осуществление мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры будут содействовать обеспечению круглогодичной транспортной доступности, большей безопасности проживания жителей и привлекательности поселения для застройщиков.
Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры
Схемой территориального планирования Колышлейского района, утвержденной решением Собрания представителей Колышлейского района Пензенской области от 8.10.2020 №408-47/4 (с последующими изменениями), предусматривается реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к п.Лесной».
А также провести капитальный ремонт  улично-дорожной сети, оборудование общественных зон стоянками автотранспорта.
Осуществление мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры будут содействовать обеспечению круглогодичной транспортной доступности, большей безопасности проживания жителей и привлекательности поселения для застройщиков.
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Населенные пункты Березовского сельсовета полностью электрифицированы. На территории сельсовета находятся 35 трансформаторных подстанций с различной мощностью, которые полностью обеспечивают электроэнергией населенные пункты и производственные центры. Трансформаторные подстанции размещены с учетом максимально возможного приближения их к центрам нагрузок.
Электроснабжение Березовского сельсовета осуществляется через подстанции 110/35/10 кВ, «Колышлей», «Телегино» и ПС 110/10 кВ «Скрябино».
  По территории сельсовета проходят следующие линии электропередачи: 
· ЛЭП 220 кВ «Пенза 2-Сердобск» протяженностью 12,5 км;
· ЛЭП 110 кВ «Телегино- Колтовское» протяженностью 14,2 км;
· ЛЭП 110 кВ Колышлей – Компрессорная» протяженностью 2,5 км;
· ЛЭП 110кВ «Сердобск – Колышлей» протяженностью  4,5 км;
· ЛЭП 110 кВ Колышлей – Телегино» протяженностью 8,750 км;
· ЛЭП 10кВ «Потловская» - протяженностью 7,83 км;
· ЛЭП 10кВ «Черкасская» - протяженностью 7,50 км;
· ЛЭП 10кВ «Полив» - протяженностью 2,750 км;
· ЛЭП 10кВ «Березовская» - протяженностью 13,5 км;
· ЛЭП 10кВ «Табакова» - протяженностью 3,250 км;
· ЛЭП 10кВ «Хопровская» - протяженностью 21,0 км;
· ЛЭП 10кВ «Горелая» - протяженностью 5,5 км.
Уличное освещение осуществляется с помощью 136 уличных светильников с лампами ДРЛ и натриевыми лампами.
Система электроснабжения сельсовета обеспечивает всех потенциальных потребителей электроэнергии.
Техническое состояние электрических сетей сельсовета удовлетворительное, они могут быть использованы при дальнейшей эксплуатации. 
Нормы электропотребления должны приниматься на основании приложения №10 Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.08.2011 № 525-пП «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Пензенской области» (до отмены или заменами на другие нормативно правовые акты Пензенской области).
В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, устройств и других объектов инженерной инфраструктуры на землях, прилегающих к этим объектам, могут устанавливаться охранные зоны, в которых вводятся особые условия землепользования. Порядок установления охранных зон, их размеров и режим пользования землями охранных зон определяются для каждого вида инженерной инфраструктуры в соответствии с действующим законодательством.
Воздушные линии электропередачи (ЛЭП) накладывают планировочные ограничения на размещение объектов капитального строительства в виде охранных зон. В охранных зонах в целях обеспечения безопасных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения ЛЭП и иных объектов электросетевого хозяйства устанавливаются особые условия использования территорий. Согласно постановлению Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160 «О порядке установления охранных зон электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных ЛЭП – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных ЛЭП), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны ЛЭП от крайних проводов при неотклонённом их положении на следующем расстоянии:
· охранная зона электрических сетей напряжением 220 кВ – 25 м от крайнего провода;

· охранная зона электрических сетей напряжением 110 кВ – 20 м от крайнего провода;
· охранная зона электрических сетей напряжением 10 кВ – 10 м от крайнего провода.
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Водоснабжение территорий населенных пунктов Березовского сельсовета осуществляется централизованным способом. Характеристики систем водоснабжения на территории поселения:
· водонапорные башни –8 ед.; 
· артезианские скважины – 9 ед.;
· водопровод – протяженностью 32,2 км;
· шахтные колодцы, родники - дополнительное водоснабжение. 
Водопроводная сеть находится в технически неудовлетворительном состоянии, изношенность сетей составляет 80%. 
Организация обеспечивающая централизованное водоснабжение – СПОК «Водолей»,СОПК «Зеленовка».
Таблица 2.9.2-1
Характеристика водозаборных сооружений

	№ п/п
	Наименование водозаборного сооружения / адрес
	Глубина скважины,м
	Год 
ввода в эксплуатацию 

	Артезианские скважины

	
1.
	Артезианская скважина  № 2584
с. Березовка на восточной окраине села в районе полевого стана и ГРС
	
150 м
	1979

	
2.
	
Артезианская скважина № 2583, по адресу с. Березовка, 
на севере села
	
150 м 
	1968 г.

	
3.
	Артезианская скважина, по адресу с. Хопёр,
юго-восточнее здания по ул. Центральная д. 28

	
154 м 
	1989 г.

	
4.
	Артезианская скважина №338, по адресу
с. Зеленовка, в поле, на восточной окраине села,
в 1 км от жилых построек и 1,5 км
от животноводческой фермы КРС
	
172 м 
	1974 г.

	
6.
	
Артезианская скважина, по адресу c.Хопер,
юго-восточнее ул. Дорожная
	-
	-

	
5.
	
Артезианская скважина, по адресу д. Алферьевка,
юго-восточнее ул. Южная
	
154 м 
	
1962 г.

	
7.
	Артезианская скважина № 2580, по адресу д. Соколинка, на южно-восточной окраине села,
в районе бездействующей конюшни
	
150 м
	
1970 г.

	
8.
	Артезианская скважина, по адресу п. Лесной, 
севернее ул. Гагарина
	
150 м
	
-

	

9.
	Артезианская скважина, по адресу 
ж/д ст. Скрябино, ул. Железнодорожная
	
150 м 
	
-

	Водонапорные башни

	1.
	Водонапорная башня, по адресу с. Березовка, 
на восточной окраине села, в районе полевого стана 
и ГРС.
	25
	1979 г.     

	2.
	Водонапорная башня, по адресу с. Березовка, 
в центре села среди  застроек частного сектора
	 25    
	1968 г.

	3.
	Водонапорная башня, по адресу с. Березовка, 
на северо-западе села
	25
	1984 г.

	4.
	Водонапорная башня, по адресу с. Зеленовка, 
на восточной  окраине села, в 1 км от жилых построек 
и 1,5 км от животноводческой фермы КРС
	25
	1982 г.     

	5.
	Водонапорная башня, по адресу с. Хопер, 
юго-восточнее здания по ул. Центральная д. 28 

	-
	-

	
6.
	
Водонапорная башня, по адресу c.Хопер,
юго-восточнее ул. Дорожная
	-
	-

	7.
	Водонапорная башня, по адресу д. Алферьевка, 
юго-восточнее ул. Южная
	15
	 1977 г.    

	8.
	Водонапорная башня, по адресу д. Соколинка, 
на южно-восточной окраине села, 
в районе бездействующей конюшни
	7
	 1968 г.   

	9.
	Водонапорная башня, по адресу п. Лесной, севернее ул. Гагарина
	 25  
	-

	10
	Водонапорная башня, по адресу ж/д ст. Скрябино, ул. Железнодорожная
	25
	-     



Таблица 2.9.2-2
Характеристика водопроводных сетей

	№ п/п
	Наименование
 населенных пунктов
	Водопровод

	
	
	протяженность водопроводных сетей, км
	Износ

	нуждаются в замене в первую очередь 

	1.
	с. Березовка
	12,5
	      65%
	      6,0 км

	2.
	д. Соколинка
	0,5
	      90%
	

	3.
	ст. Скрябино
	1,0
	      90%
	        

	4.
	п. Лесной
	3,0
	      90%
	

	5.
	с. Зеленовка
	7,2
	      90%
	4,0 км

	6.
	с. Хопер
	6,5
	      80%
	      3,0 км

	7.
	д. Алферьевка
	1,5
	      90%
	

	
	Итого
	32,2
	
	       13,0



В п. Горелый и с. Дертево централизованное водоснабжение отсутствует, водоснабжение осуществляется из 6 колодцев.
Планируется реконструкция артезианской скважины в с. Березовка на восточной окраине села в районе полевого стана и ГРС.
Техническое состояние сетей и сооружений водопровода, ввиду их длительной эксплуатации, снижает уровень подготовки воды питьевого качества. В целях удовлетворения потребности населения в воде питьевого качества и бесперебойного водоснабжения необходимо предусмотреть замену труб водопроводных сетей.
При строительстве и реконструкции рекомендуется применение полиэтиленовых труб, что позволит значительно сократить потери воды в системах водопровода и значительно увеличить срок эксплуатации трубопроводов.
[bookmark: _Toc105077682]2.9.3.Водоотведение
В настоящее время на территории Березовского сельсовета централизованная система канализации отсутствует. Основные потребители воды – это население с частными домовладениями.
Сточные воды от жилых домов и общественных зданий, оборудованных внутренней канализацией, поступают в сливные емкости для хозяйственно-бытовых стоков. Вывоз стоков осуществляется по договорам по мере необходимости и сливаются в места, отведённые для этой цели санитарным надзором.
На расчетный срок необходимо предусмотреть на участках жилой застройки строительство локальных очистных сооружений (ЛОС) с системами глубокой очистки сточных вод, включающие в себя септик  и фильтрующий колодец, что позволит избежать попадания стоков в грунтовые воды.
[bookmark: _Toc105077683]2.9.4.Газоснабжение
Одним из важнейших составляющих инфраструктуры Березовского сельсовета является уровень газификации населенных пунктов. Подача газа потребителям в Березовском сельсовете осуществляется в с. Зеленовка, с. Березовка ,  д. Алферьевка, с. Хопер, п. Лесной. Поселок Горелый, п. Лесной (контур 2), д. Соколинка, ж/ст. Скрябино, с. Дертево не газифицированы. Население в данных населенных пунктах небольшое и имеет тенденцию к уменьшению количества населения, поэтому не имеет смысла их газифицировать. 
Газоснабжение Березовского сельсовета осуществляется природным и сжиженным газом. В Березовском сельсовете расположена ГРС «Березовка». Газ по распределительным газопроводам поступает на ПРГ населенных пунктов, откуда газопроводами среднего и низкого давления подаётся непосредственно потребителям.
По территории сельсовета  проложен газопровод–отвод к с. Березовка  от магистрального газопровода  «Средняя Азия – Центр» протяженностью  5,7 км.
От газопровода-отвода к с. Березовка  на территории сельсовета проложены распределительные газопроводы: 
– распределительный газопровод высокого давления к с. Березовка  «ПРГ с.Березовка – Хопер - Белокаменка» протяженностью 17,5 км;   
– распределительный газопровод высокого давления «ПРГ Березовка-Телегино» протяженностью 6,5 км.
Распределительный газопровод высокого давления до села Зеленовка проходит  от ГРС  р.п. Колышлей протяженностью 2,3 км. 
На территории Березовского сельсовета планируется строительство распределительного газопровода низкого давления в п. Лесной (контур 1) протяженностью  1,9 км.
В целях обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации, предотвращения несчастных случаев, исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны.    
Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими в соответствии с их разрешенным использованием и обязательным.
Аварийных участков газопроводов нет. Ведется постоянное обслуживание и контроль за состоянием системы газопроводов, сооружений и технических устройств на них.
[bookmark: _Toc478302016][bookmark: _Toc501372320][bookmark: _Toc105077684]2.9.5. Теплоснабжение 
Централизованное теплоснабжение в населенных пунктах отсутствует. На территории с. Березовка функционируют 2 котельные: одна котельная обслуживает ДК, врачебную амбулаторию, детский сад, марка котлов ИШМА100, другая котельная – школу, марка котлов КВЖ100. Протяженность теплотрассы в с. Березовка составляет 170 м. При административных зданиях сельской администрации и с/х предприятия установлены миникотлы АОГВ.
В с. Зеленовка при здании администрации сельсовета, ФАП установлены котлы марки АОГВ, при школе и ДК установлены котлы марки ИШМА. 
В с. Хопер функционируют две котельные: одна котельная обслуживает здание сельской администрации, ДК, марка котлов - Хопер100. Другая котельная обслуживает  школу, марка котлов ИШМА. Вид топлива - газ. Протяженность теплотрассы  в с. Хопер составляет 92 м.
В п. Лесной функционирует 1 котельная "БКУ-466", которая обслуживает многоквартирные 2-х этажные жилые дома, индивидуальные жилые дома и социальные объекты.  Протяженность теплотрассы в п. Лесной составляет 990 м.

[bookmark: _Toc105077685]2.9.6.Связь
На территории поселения осуществляет почтовое обслуживание три отделения Почты России в с.Березовка, с.Хопер, п.Лесной. По территории Березовского сельсовета проложены кабели связи.
Услуги сотовой связи оказывают операторы Мегафон, Билайн, МТС. На территории сельсовета размещены 2 базовые станции в с. Березовка  и 1 в с.Хопер, которые способствуют улучшению обеспеченности населения сотовой связью.
Проектные предложения
Генеральным планом на расчетный срок предусматривается развитие основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций, включающего в себя:
· телефонную связь общего пользования;
· мобильную (сотовую) радиотелефонную связь;
· цифровые телекоммуникационные информационные сети и системы передачи данных;
· телевизионное вещание.
Развитие телефонной сети фиксированной связи поселения предусматривается модернизацией оборудования.
Основными направлениями развития сетей фиксированной связи являются:
· постепенный переход от существующих сетей с технологией коммуникации каналов к мультисервисным сетям с технологией коммуникации пакетов;
· телефонизация вновь строящихся объектов в рамках формирования широкополосных абонентских сетей доступа, обеспечивающих абонентов наряду с телефонной связью услугами по передаче данных и видеоинформации.
Основными направлениями развития телекоммуникационных сетей являются:
· расширение сети «Интернет»;
· строительство широкополосных интерактивных телевизионных кабельных сетей и сетей подачи данных с использованием новых технологий;
· обеспечение доступа сельского населения к универсальным услугам связи.
Главными направлениями развития сетей сотовой подвижной связи (СПС) являются:
· повышение степени проникновения сотовой подвижности;
· рост числа абонентов.
Основными направлениями развития систем телевидения, радиовещания и СКТ являются:
· объединение сетей кабельного телевидения в единую областную сеть с использованием волоконно-оптических линий.
Главными направлениями развития почтовой связи являются:
· техническое перевооружение и внедрение информационных технологий почтовой связи;
· улучшение быстроты и качества обслуживания.
Телевидение и радиовещание
Телевещание на территории сельского поселения осуществляется ГТРК «Пенза»- региональный филиал ВГТРК. Охват населения телевизионным вещанием 100%.
Проводное радиовещание на территории сельского поселения отсутствует.

[bookmark: _Toc105077686]2.9.7. Объекты коммунального хозяйства
Санитарная очистка территории Березовского сельсовета включает в себя мероприятия по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов, содержанию кладбищ, скотомогильников.
На территории Березовского сельсовета расположено 6 кладбищ общей площадью 5 га, скотомогильников на территории нет.

Таблица 2.9.7-1
Сведения о кладбищах
	[bookmark: _Hlk98772623]Местоположение кладбища
	
Площадь, га

	Кадастровый номер земельного участка

	северо-восточнее с. Березовка
	1,7
	58:12:7401001:26

	с. Зеленовка
	0,6
	58:12:7401011:200

	с.Соколинка
	0,3
	58:12:7102001:85

	п.Горелый
	1,1
	58:12:7202005:266

	д.Алферьевка
	0,2
	58:12:7401001:28

	с.Дертево
	1,1
	58:12:7002001:195



Организация сбора и вывоза твердых коммунальных отходов
Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов с территории Березовского сельсовета осуществляется региональным оператором по «Южной зоне» Пензенской области ООО «Экопром».

[bookmark: _Toc72839738][bookmark: _Toc105077687]2.10. Современная экологическая обстановка
Важнейшим фактором, влияющим на качество жизни населения, является благоприятная экологическая обстановка. От нее во многом зависит состояние здоровья населения. Здоровая и чистая среда обитания, рациональное природопользование способствует также повышению инвестиционной привлекательности территории.
Экологическая ситуация на территории Березовского сельсовета в целом благоприятная. Уровень загрязнения воздушной среды невысокий, ввиду отсутствия на территории Березовского сельсовета крупных промышленных предприятий. 

Охрана воздушной среды
Генеральным планом предлагается осуществление ряда мероприятий по охране окружающего воздуха:
· правильное размещение объектов нового жилищного и промышленного строительства с учетом господствующего направления ветра;
· оптимизация производства с последующим обоснованием сокращения размеров санитарно-защитных зон на сельскохозяйственных предприятиях поселения, расположенных вблизи селитебных территорий;
· оптимизацию транспортной системы, включающую реконструкцию, капитальный ремонт дорог регионального значения;
· максимальное озеленение территорий санитарно-защитных зон пылегазоустойчивыми породами зеленых насаждений.
Важность мероприятий по оптимизации транспортной системы очевидна, поскольку в сельском поселении, как и во всем районе в целом наблюдается стойкая тенденция к увеличению парка автотранспортных средств и, как следствие, увеличению выбросов от них.
Для снижения негативного воздействия передвижных источников на атмосферный воздух предлагается:
· привести автотранспортные средства в соответствие экологическому стандарту, регулирующему содержание загрязняющих веществ в выхлопных газах;
· осуществлять перевод автотранспорта на экологически чистые виды моторного топлива;
· улучшать качество дорожного покрытия автомагистралей.
Требования к охране воздушной среды от загрязнения должны соответствовать ГОСТ 17.2.02.06-99.
Охрана поверхностных и подземных вод
Поверхностные воды
По территории Березовского сельсовета протекают реки: р.Хопер, р. Тякучка, р. Сабуровка, р.Синеомутовка, есть ручьи и пруды.
В результате интенсивного использования водных объектов происходит не только ухудшение качества воды, но и изменяется соотношение составных частей водного балан-са, гидрологический режим водоемов и водотоков.
В связи с этим генеральным планом предлагается проведение комплекса мероприя-тий по охране поверхностных и подземных вод:
· обеспечение всех строящихся, размещаемых, реконструируемых объектов соору-жениями, гарантирующими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истоще-ния вод в соответствие с требованиями Водного кодекса Российской Федерации;
· установление границ водоохранных зон в соответствии с «Правилами установле-ния на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос вод-ных объектов», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.01.2009 г. №17 (с изменениями);
· закрепление на местности границ водоохранных зон специальными информационными знаками осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
· соблюдение особого правового режима использования земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в границах водоохранных зон, прибрежных защитных полос поверхностных водных объектов, в зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;
· обеспечение безопасного состояния и эксплуатации водохозяйственных систем и гидротехнических сооружений, предотвращение вредного воздействия сточных вод на водные объекты.
В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, рекон-струкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды (Водный кодекс РФ).
В границах прибрежных защитных полос запрещается:
1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
Требования к охране поверхностных вод от загрязнения должны соответствовать ГОСТ 17.1.3.13-86. Не допускается ввод в эксплуатацию новых и реконструируемых зда-ний, которые не обеспечены сооружениями для предотвращения загрязнения водных объ-ектов.
Подземные воды
В качестве источников водоснабжения на территории поселения используются подземные воды, эксплуатация которых осуществляется через артезианские скважины, каптажи, шахтные колодцы.
Одним из основных мероприятий по обеспечению качественной водой населения является охрана источника водоснабжения. В соответствии с требованиями санитарных правил и норм СанПиН 2.1.4.027-95 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водоводов хозяйственно-питьевого назначения» предусматривается особый режим землепользования и хозяйственной деятельности на территории трех поясов.
Другим важным мероприятием по обеспечению населения качественной водой является производственный контроль качества воды, улучшение санитарно-технического состояния систем водоснабжения.
Охрана почвенного покрова
Мероприятия по охране земельного фонда и инженерной защите территорий, под-верженных неблагоприятным природно-техногенным факторам, определяются, прежде всего, функциональным использованием земель.
Мероприятия по противоэрозионной обработке почв включают: контурную обработку почв, глубокую или комбинированную вспашку, плоскорезную обработку почв с сохранением на поверхности стерни и др. 
Для устранения эрозии почвы на склонах оврагов предлагается террасирование склонов и укрепление откосов путем дернования их газонами и посадки древесных насаждений, имеющих развитую корневую систему.
К агрохимическим приемам относится применение органических и минеральных удобрений, способствующих развитию мощной корневой системы и лучшему росту рас-тений, улучшению структуры почвы, ее водопроницаемости. Дозы и виды удобрений, сроки и способы их внесения дифференцированы в зависимости от степени эродирован-ности почв и времени проявления эрозии.
При проектировании малоэтажной застройки, предусматривающей использование земельных участков для выращивания сельскохозяйственной продукции в том числе, сле-дует предусмотреть мероприятия по обследованию почвенного покрова на наличие в нем токсичных веществ и соединений, а также радиоактивности, с последующей дезактиваци-ей, реабилитацией и т.д. Особо загрязненные участки необходимо выводить на консерва-цию с созданием объектов зеленого фонда (скверы, парки, аллеи и т.п.).

Охрана окружающей среды от воздействия шума.
Для уменьшения уровня шума до допустимых норм 25-35 децибел генеральным планом предлагается следующие мероприятия:
· дифференциация уличной сети на улицы магистрального значения, главные улицы и дороги, улицы в жилой застройке, проезды;
· вдоль улиц поселкового значения и главных улиц предлагается посадка газоустойчивых деревьев с густой кроной.
Предприятия следует располагать на достаточном расстоянии от жилой застройки в соответствие с расчетными санитарно-защитными зонами указанных предприятий.
[bookmark: bookmark104]Организация сбора и вывоза твердых коммунальных отходов
В населенных пунктах Березовского сельсовета сбор твердых коммунальных отходов осуществляется специализированным транспортом по графику, утвержденному региональным оператором по согласованию с потребителем.
Обращение с отходами производства и потребления в целях предотвращения вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающую среду, а также вовлечения таких отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья регламентируется:
· Федеральным законом от 24.06.1998 №89 «Об отходах производства и потребления» (с последующими изменениями);
· постановлением Правительства Пензенской области от 10.04.2020 №226-пП «Об утверждении Территориальной схемы обращения с отходами на территории Пензенской области»;
· региональной программой «Обращение с отходами, в том числе с коммунальными отходами, на территории Пензенской области на 2018–2027 годы», утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 06.07.2018 №359-пП.

[bookmark: _Toc72839739][bookmark: _Toc105077688]2.11. Особо охраняемые территории
Особо охраняемые природные территории
К землям особо охраняемых территорий (ООТ) относятся земли, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение. В целях их сохранения они изымаются полностью или частично из хозяйственного использования в зависимости от статуса постановлениями федеральных органов государственной власти, органов власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления.
На территории Березовского сельсовета расположен Государственный заповедник «Приволжская лесостепь», сведения о котором представлены в таблице. 

	№ п/п
	Наименование памятника
	Профиль
	Решения на законодательном уровне
	Площадь

	                          Государственный заповедник «Приволжская лесостепь»

	1
	«Островцовская лесостепь»
	ландшафтный
	Постановление Совета Министров РСФСР 26.07.89 №232
	    311



Островцовская лесостепь – степной участок заповедника площадью 311 га, занимающий часть водораздела между долинами рек Арчада и Хопер и склон разветвленного «Скрипицинского оврага». Это самый живописный участок заповедника, где представлены степной, луговой, кустарниковый и лесной типы растительности.
Преобладают луговые степи травяные. Дерновинно-злаковые степи приурочены к крутым склонам южной и западной экспозиций, разнотравные луговые – к водоразделу и пологим склонам.
Встречаются остепененные луга с преобладанием луговых элементов. В степях доминируют злаки: пырей ползучий, кострец безостый. В разнотравье лабазник обыкновенный, шалфей степной, чабрец Мараяя, герань кроваво-красная, раковые шейки, нивяник, душица, кровохлебка лекарственная, серпуха разнолистная, вероника широколистная и др.
Островцовская лесостепь – единственный сохранившийся в Европейской части России участок водораздельной лесостепи с хорошо выраженным кустарниковым компонентом. Кустарниковые луговые степи здесь - связующее звено между травяной степью и лесом.
Травостой кустарниковых луговых степей такой же, как в луговых травяных степях с увеличением влаголюбивых растений – душицы, репешка обыкновенного, серпухи Вольфа, буквицы лекарственной, герани кроваво-красной.
Из кустарников преобладают вишня кустарниковая и миндаль низкий реже – ракитник русский, спирея городчатая, терн колючий, шиповник коричный. Высота кустарников не превышает 1м.
Лесные колки участка занимают небольшую площадь, но довольно разнообразны. По всей внебалочной территории участка распространены низкоствольные леса из клена татарского и черемухи, на склонах балки-осина с примесью березы. На возвышенных местах формируются осиновые леса и кленовники из клена остролистного с участием вяза гладкого.
В целом флора высших растений участка насчитывает 516 видов, из них 3- редких для России (ковыль опушеннолистный, перистый и Залесского) и 34 вида – редкие для области. Три из них – люцерна румынская, зорька обыкновенная и ластовень русский – произрастают только на этом участке.
Флора лишайников – 23 вида, мхов – 20 видов, из которых три отмечены только здесь.
Грибов – макроминетов на участке – 85 видов, один из которых (мухомор шишковидный), занесен в Красную книгу Р.Ф., а один вид впервые отмечен для территории России. Нигде более в Среднем Поволжье не встречается 5 видов грибов.
Животный мир участка составляют виды как лесной фауны (остромордая лягушка, веретеница, живородящая ящерица, уж, рыжая полевка, полевая мышь, черный хорь и др.),  так и степной (чесночница обыкновенная, прудовая лягушка, прыткая ящерица, обыкновенная полевка, серый хомячок, слепыш, хомяк).
Из хищных млекопитающих – ласка, лисица, барсук. Из Хопра заходит выдра, из копытных встречается лось и кабан.
Фауна птиц – 76 видов, зимует – 20 видов. Основу составляют кустарниковые виды – славки, камышовки, соловьи. Из лесных видов – дятлы, пеночки-теньковки, зяблики, синицы.
В степях – серая куропатка и перепел, черный коршун. Встречается пустельга, из сов – болотная сова, в степи гнездятся луговые луни, иногда редкий степной лунь, утки-кряквы. Осенью лесостепь оккупируют дрозды из-за обилия здесь ягод и плодов.
   Мероприятия
Запретить на территории памятника природы:
- проведение всех видов работ, кроме работ по уходу  без нарушения целостности              растительного покрова;
- выпас скота, распашку, рубку и раскорчевку деревьев;
- прокладку дорог, проезда на всех видах транспорта;
- все виды изыскательских, строительных, земляных и других работ.
[bookmark: _Toc501372330]Объекты культурного наследия
К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации относятся объекты недвижимого имущества (включая объекты археологического наследия) и иные объекты с исторически связанными с ними территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.
На территории Березовского сельсовета объекты культурного наследия отсутствуют.
[bookmark: _Toc478302026][bookmark: _Toc501372331]
[bookmark: _Toc105077689]2.12. Зоны с особыми условиями использования территории
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ (ГК РФ, ст.1, п.4), к зонам с особыми условиями использования (в которых хозяйственная деятельность ограничена или запрещена) отнесены: охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.
На территории Березовского сельсовета выделены следующие зоны с особыми условиями использования:
· охранные зоны транспорта;
· охранные зоны объектов электросетевого хозяйства;
· охранные зоны объектов газораспределительной сети;
· охранные зоны линий связи и сооружений;
· санитарно-защитные зоны;
· водоохранные зоны;
· зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;
· охранная зона особо охраняемых природных территорий.


Охранные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры
Охранные зоны – территории с особыми условиями использования вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения их безопасного функционирования и эксплуатации. Порядок установления охранных зон объектов определяется Правительством Российской Федерации.
Охранные зоны транспорта
Придорожные полосы автомобильных дорог – территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которой устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, её сохранности с учётом перспектив развития автомобильной дороги. В соответствии с федеральным законом № 257-ФЗ от 8 ноября 2007 года «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» придорожные полосы устанавливаются для автомобильных дорог (за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населённых пунктов) в зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учётом перспектив их развития в размере:
· 75 метров для автомобильных дорог первой и второй категорий;
· 50 метров для автомобильных дорог третьей и четвёртой категории;
· 25 метров для автомобильных дорог пятой категории;
· 100 метров для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения Москву и Санкт-Петербург с другими населёнными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до 250 тысяч человек;
· 150 метров для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше 250 тысяч человек.
Придорожная полоса автодорог общего пользования регионального значения или межмуниципального значения автодорога «г. Тамбов − г. Пенза» − р.п. Колышлей − г. Сердобск – р. п. Беково», Колышлей –Колтовское –Липяги– 50 м, местного значения - а/д «Пенза-Колышлей-Сердобск-Беково»-с.Березовка-Скрипицино – 50 м, а/д «Подъезд к с. Березовка», автодорога «Подъезд к п. Лесной», автодорога «Подъезд к с. Новая Потловка» – 25 м.
Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства
Порядок установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства, а также особые условия использования земельных участков, расположенных в пределах охранных зон, обеспечивающие безопасное функционирование и эксплуатацию указанных объектов определяют «Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особые условия использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
Охранные зоны устанавливаются:
- вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:
Таблица 24
	Проектный номинальный класс напряжения, кВ
	Расстояние, м

	до 1
	2 (для линей с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т. д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативами правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий)

	1 – 20
	10 (5 – для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов)



- вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);
- вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) - в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи.
1. В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электрического хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:
а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;
б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;
в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;
г) размещать свалки;
д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).
2. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 1 запрещается:
а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;
б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).
3. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:
а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;
б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;
в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;
г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);
д) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
е) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);
ж) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
з) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).
4. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 3, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается:
а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, огородные земельные участки и иные объекты недвижимости, расположенные в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 
б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов.
Для получения письменного решения о согласовании осуществления действий, предусмотренных пунктами 3 и 4, заинтересованные лица обращаются с письменным заявлением к сетевой организации (ее филиалу, представительству или структурному подразделению), ответственной за эксплуатацию соответствующих объектов электросетевого хозяйства, не позднее чем за 15 рабочих дней до осуществления необходимых действий.
Лица, получившие решение о согласовании осуществления действий в охранных зонах, обязаны осуществлять их с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность объектов электросетевого хозяйства.
Охранные зоны объектов газораспределительной сети
Согласно Постановлению Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», для исключения возможности повреждения трубопроводов высокого давления, устанавливаются охранные зоны вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих природный газ.
Вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны.
Вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначении трассы газопровода – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров – с противоположной стороны.
Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных работ с обязательным соблюдением настоящих правил.
В охранных зонах трубопроводов запрещается:
· перемещать, ломать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты;
· открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;
· устраивать всякого рода свалки и склады;
· разводить огонь и размещать источники огня;
· рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;
· самовольно подключатся к газораспределительным сетям.

Охранные зоны магистральных трубопроводов
Границы охранных зон магистральных трубопроводов, условия использования земельных участков в границах охранных зон магистральных трубопроводов, порядок организации и производства работ в охранных зонах трубопроводов определяются «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утвержденных Постановлением Госгортехнадзора Российской Федерации от 22.04.1992 № 9 (с последующими изменениями). 
Для исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны:
· вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны;
· вокруг газораспределительных станций – в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 100 метров во все стороны.
Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением требований:
1. В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, нарушающие нормальную эксплуатацию трубопроводов, приводящую к их повреждению, в частности:
· перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты;
· открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;
· устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;
· разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции;
· бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубительные и землечерпальные работы;
· разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.
2. В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается:
· возводить любые постройки и сооружения;
· высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;
· сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;
· производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;
· производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта;
· производить геологосъемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).
Письменное разрешение на производство взрывных работ в охранных зонах трубопроводов выдается только после представления предприятием, производящим эти работы, соответствующих материалов, предусмотренных действующими Едиными правилами безопасности при взрывных работах.
Предприятия и организации, получившие письменное разрешение на ведение в охранных зонах трубопроводов работ, обязаны выполнять их с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность трубопроводов и опознавательных знаков, и несут ответственность за повреждение последних.
Предприятиям трубопроводного транспорта разрешается:
· подъезд в соответствии со схемой проездов, согласованной с землепользователем, автомобильного транспорта и других средств к трубопроводу и его объектам для обслуживания и проведения ремонтных работ. В аварийных ситуациях разрешается подъезд к трубопроводу и сооружениям на нем по маршруту, обеспечивающему доставку техники и материалов для устранения аварий с последующим оформлением и оплатой нанесенных убытков землевладельцам. Если трубопроводы проходят 
по территории запретных зон и специальных объектов, то соответствующие организации должны выдавать работникам, обслуживающим эти трубопроводы, пропуска для проведения осмотров и ремонтных работ в любое время суток;
· устройство в пределах охранной зоны шурфов для проверки качества изоляции трубопроводов и состояния средств их электрохимической защиты от коррозии и производство других земляных работ, необходимых для обеспечения нормальной эксплуатации трубопроводов, с предварительным (не менее чем за 5 суток до начала работ) уведомлением об этом землепользователя;
· вырубка деревьев при авариях на трубопроводах, проходящих через лесные угодья, с последующим оформлением в установленном порядке лесорубочных билетов и с очисткой мест от порубочных остатков.
В случае необходимости предприятия трубопроводного транспорта могут осуществлять в процессе текущего содержания трубопроводов рубку леса в их охранных зонах с оформлением лесорубочных билетов на общих основаниях. Полученная при этом древесина используется указанными предприятиями.
Зона минимально допустимых расстояний магистральных трубопроводов
В соответствии с требованиями СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы» установлены зоны минимально допустимых расстояний до оси трубопроводов.
Для обеспечения безопасности жизни граждан и их имущества от опасных производственных факторов объектов магистральных трубопроводов применяются зоны минимально допустимых расстояний:
· для магистральных газопроводов – 350 м;
· для газопровода – 100 м;
· вокруг газораспределительных станций – в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 150 метров во все стороны.
Застройка зон минимально допустимых расстояний до трубопроводов не допускается.
Охранные зоны линий связи и сооружений
Охранные зоны линий и сооружений связи установлены в соответствии с требованиями Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» и «Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995 г. № 578. Вводятся для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи, повреждение которых нарушает нормальную работу взаимоувязанной сети связи Российской Федерации, наносит ущерб интересам граждан, производственной деятельности хозяйствующих субъектов, обороноспособности и безопасности Российской Федерации.
На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации:
а) устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования:
· для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны;
· для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на кабельных линиях связи – в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем на 2 метра;
б) создаются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях:
· при высоте насаждений менее 4 метров – шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 метра (по 2 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);
· при высоте насаждений более 4 метров – шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);
· вдоль трассы кабеля связи – шириной не менее 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от кабеля связи);
в) все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации выполняются с соблюдением действующих нормативных документов по правилам производства и приемки работ.
В охранной зоне линий и сооружений связи запрещается:
Юридическим и физическим лицам запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную работу линий связи и линий радиофикации, в частности:
· производить снос и реконструкцию зданий и мостов, осуществлять переустройство коллекторов, туннелей метрополитена и железных дорог, где проложены кабели связи, установлены столбы воздушных линий связи и линий радиофикации, размещены технические сооружения радиорелейных станций, кабельные ящики и распределительные коробки, без предварительного выноса заказчиками (застройщиками) линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации по согласованию с предприятиями, в ведении которых находятся эти линии и сооружения;
· производить засыпку трасс подземных кабельных линий связи, устраивать на этих трассах временные склады, стоки химически активных веществ и свалки промышленных, бытовых и прочих отходов, ломать замерные, сигнальные, предупредительные знаки и телефонные колодцы;
· открывать двери и люки необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов (наземных и подземных) и радиорелейных станций, кабельных колодцев телефонной канализации, распределительных шкафов и кабельных ящиков, а также подключаться к линиям связи (за исключением лиц, обслуживающих эти линии);
· огораживать трассы линий связи, препятствуя свободному доступу к ним технического персонала;
· самовольно подключаться к абонентской телефонной линии и линии радиофикации в целях пользования услугами связи;
· совершать иные действия, которые могут причинить повреждения сооружениям связи и радиофикации (повреждать опоры и арматуру воздушных линий связи, обрывать провода, набрасывать на них посторонние предметы и другое).
Без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается:
· осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра);
· производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ;
· производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;
· устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия.
Юридические и физические лица, ведущие хозяйственную деятельность на земельных участках, по которым проходят линии связи и линии радиофикации, обязаны:
· принимать все зависящие от них меры, способствующие обеспечению сохранности этих линий;
· обеспечивать техническому персоналу беспрепятственный доступ к этим линиям для ведения работ на них (при предъявлении документа о соответствующих полномочиях).
Санитарно-защитные зоны
В соответствии с Правилами установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, утвержденных  постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 №222 (далее Правила), санитарно-защитные зоны устанавливаются в отношении действующих, планируемых к строительству, реконструируемых объектов капитального строительства, являющихся источниками химического, физического, биологического воздействия на среду обитания человека (далее - объекта), в случае формирования за контурами объектов химического, физического и (или) биологического воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологические требования.
Решение об установлении, изменении или о прекращении существования санитарно-защитной зоны в отношении объектов I и II класса опасности принимает Главный санитарный врач Российской Федерации. Санитарно-эпидемиологические требования к данным объектам регламентируются СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». В соответствии с Правилами в границах санитарно-защитной зоны не допускается использование земельных участков в целях:
а) размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения садоводства;
б) размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями. Санитарно-защитная зона и ограничения использования земельных участков, расположенных в ее границах, считаются установленными со дня внесения сведений о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости.
На территории Березовского сельсовета расположены действующие объекты, для которых санитарно-защитные зоны не установлены и требуется их установление:
· кладбища;
· объекты сельскохозяйственного назначения.
На территории Березовского сельсовета расположено 7 кладбищ общей площадью 5,3 га, 1 кладбище недействующее, скотомогильников на территории нет. Ориентировочные размеры СЗЗ приведены в таблице 2.13.-1. 

Кладбища на территории Березовского сельсовета
Таблица 2.12.-1
	№ п/п
	Место расположения 
кладбища
	Ориентировочные размеры 
санитарно-защитных зон
	Площадь участка, га

	1
	северо-восточнее с. Березовка
	

сельские кладбища Класс V - санитарно-защитная зона 50 м
СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03
	1,7

	2
	с. Зеленовка
	
	0,6

	3
	с.Соколинка
	
	0,3

	4
	п.Горелый
	
	1,1

	5
	д.Алферьевка
	
	0,2

	6
	с.Дертево
	
	1,1

	
	Итого
	
	5




Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы
В целях охраны водных объектов от загрязнения, истощения, засорения в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ вдоль водных объектов устанавливаются водоохранные зоны.
Таблица 2.12.-2
	Протяженность участков рек, км
	Ширина водоохранных зон, м

	от истока до 10 км
	50

	от10 км до 50 км
	100

	от 50 км и более
	200



Для рек, ручьев протяженностью менее десяти километров от истока до устья, водоохранная зона совпадает с прибрежной полосой.
Размеры водоохранной зоны (ВЗ) и прибрежной защитной полосы (ПЗП) рек Хопер – ВЗ - 200 м, ПЗП - 50 м, для рек Синеомутовка– ВЗ – 100 м, ПЗП – 30 м, для рек Сабуровка, Текучка – ВЗ – 50 м, ПЗП – 30 м, для иных гидрологических объектов – 50м.
Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохраной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохраной зоны этого водотока.
Организация водоохранных зон и прибрежных полос вдоль рек является важным мероприятием. Важнейшая роль водоохранных зон заключается в том, что они имеют существенное значение в борьбе с эрозией, природным фактором, оказывающим существенное влияние на формирование природного ландшафта сельсовета.
В границах водоохранных зон запрещается:
· использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
· размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;
· осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
· движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
· строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
· хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;
· сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
· разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых,  за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-I "О недрах").
Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.
В границах прибрежных защитных полос дополнительно запрещается:
· распашка земель;
· размещение отвалов размываемых грунтов;
· выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
Согласно ст. 6 Водного Кодекса Российской Федерации, вдоль береговой линии (границы водного объекта) водных объектов общего пользования устанавливается полоса земли (береговая полоса), предназначенная для общего пользования шириной 20 м. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.
Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского рыболовства и причаливания плавучих средств.
Запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, а также земельных участков, на которых находятся пруды, обводненные карьеры, в границах территорий общего пользования.
В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.
Зоны санитарной охраны источников водоснабжения
Согласно Санитарным правилам и нормам СанПиН 2.1.4.1110-02 («Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденные Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. №10, регистрационный №3399), зона санитарной охраны источников водоснабжения (артезианских скважин) организуется в составе трех поясов.
Назначение первого пояса – защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса включают территорию, предназначенную для предупреждения за-грязнения источников водоснабжения.
Первый пояс охранной зоны водозаборных скважин устанавливается в размере от 30 до 50 метров, в соответствии с СанПин 2.1.4.1110 02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».
Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора. Основными параметрами, определяющими расстояние от границ второго пояса ЗСО до водозабора, является время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору.
Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.
Для установления границ второго и третьего пояса ЗСО необходима разработка про-екта, определяющего границы поясов на местности и проведение мероприятий преду-смотренных СанПин 2.1.4.1110 02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».
Мероприятия по первому поясу ЗСО:
· территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. Запрещается посадка высокоствольных деревьев;
· запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, а также применение ядохимикатов и удобрений;
· здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса;
· в исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе;
· водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе ЗСО, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов;
· все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.
Мероприятия по второму и третьему поясам:
· выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;
· бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, органами и учреждениями экологического и геологического контроля;
· запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;
· запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения по согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, органами и учреждениями государственного экологического и геологического контроля;
· своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с требованиями СанПиНа «Охрана поверхностных вод от загрязнения».
Кроме мероприятий, указанных выше, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия.
Запрещается:
· размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;
· применение удобрений и ядохимикатов;
· рубка леса главного пользования и реконструкции.
В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» выбор места расположения водозаборных сооружений осуществляется их владельцами с привлечением соответствующих специалистов и проводится на основании геологических и гидрогеологических данных, а также результатов санитарного обследования близлежащих территорий.
Место расположения водозаборных сооружений следует выбирать на незагрязненном участке, удаленном не менее чем на 50 м выше по потоку грунтовых вод от существующих или возможных источников загрязнения: выгребных туалетов и ям, складов удобрений и ядохимикатов, предприятий местной промышленности, канализационных сооружений и др.
Водозаборные сооружения нецентрализованного водоснабжения не должны устраиваться на участках, затапливаемых паводковыми водами, в заболоченных местах, а также местах, подвергаемых оползням и другим видам деформации, а также ближе 30 метров от магистралей с интенсивным движением транспорта.
Расстояние от сетей водопровода до фундаментов зданий и сооружений следует принимать 5 м (СНиП 2.07.01-89*).
Правильное содержание и эксплуатация водозаборных сооружений и устройств имеет решающее значение в профилактике микробного и химического загрязнения питьевой воды.

Охранные зоны особо охраняемых природных территорий
Для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки и памятники природы на прилегающих к ним земельных участках и водных объектах создаются охранные зоны.
Земельные участки, которые включены в границы охранной зоны, у собственников, землепользователей, землевладельцев и арендаторов не изымаются и используются ими с соблюдением установленного для таких земельных участков особого правового режима. В границах охранных зон запрещается деятельность, оказывающая негативное (вредное) воздействие на природные комплексы государственного природного заповедника, национального парка, природного парка или памятника природы. В границах охранных зон хозяйственная деятельность осуществляется с соблюдением положений о соответствующей охранной зоне и требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи, утвержденных в соответствии со статьей 28 Федерального закона «О животном мире».
Режим охраны особо охраняемых природных территорий регламентирован Федеральным законом от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях».
На территории Березовского сельсовета расположен Государственный заповедник «Приволжская лесостепь» федерального значения.
Согласно Постановлению Правительства Пензенской области от 9 июля 2004 года № 372- пП «Об охранной зоне Государственного природного заповедника «Приволжская лесостепь», установлена охранная зона заповедника шириной 800 м на сельскохозяйственных угодьях вокруг участков заповедника.
Режим охранной зоны призван способствовать выполнению всех задач, возложенных на заповедник.
В соответствии с Постановлением Законодательного Собрания Пензенской области от 26.05.1999 г. N357-16/2 ЗС «Об отнесении природных объектов к памятникам природы областного значения», на территории памятников природы запрещается:
· проведение всех видов работ, кроме работ по уходу без нарушения целостности растительного покрова;
· выпас скота, рубка и раскорчевка деревьев;
· прокладка дорог, проезд на всех видах транспорта;
· все виды изыскательских, строительных, земляных и других работ.
В целях сохранения биоразнообразия:
· запрещаются разведение и использование растений, животных и других организмов, не свойственных естественным экологическим системам;
· запрещается рубка деревьев и кустарников, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и в Красную книгу Пензенской области, а также включенных в перечень видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается (за исключением погибших экземпляров);
· при использовании леса подлежат сохранению особи видов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и в Красную книгу Пензенской области, а также места их обитания;
· способы и технологии рубок должны минимизировать технологическое нарушение лесной среды и по возможности имитировать процессы естественной.

[bookmark: _Toc72839741][bookmark: _Toc105077690]2.13. Функциональное зонирование территории
Среди документов территориального планирования Градостроительный кодекс РФ особо выделяет генеральные планы как документы, в которых устанавливаются функциональные зоны, зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зоны с особыми условиями использования территории.
Согласно Градостроительному кодексу РФ подготовленный и утвержденный генеральный план поселения служит основанием для проведения градостроительного зонирования территории в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов для утверждения их в составе правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания территорий, градостроительных планов.
Функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное их назначение.
Функциональное зонирование территории поселения выполняется на основе комплексного анализа территории с учётом природных и техногенных планировочных ограничений, ресурсного потенциала территории (лесосырьевых, минерально-сырьевых и рекреационных ресурсов), а также проектной планировочной структуры территории.
Основной задачей функционального зонирования территории населенных пунктов сельского поселения является обеспечение целесообразного использования территории для создания оптимальных условий комфортности проживания населения, привлечения дополнительных капиталовложений. Для выполнения этой задачи в документах территориального планирования необходимо определить функциональные зоны и их границы с учетом историко-культурной и планировочной специфики территории населенных пунктов, требований охраны объектов природного и культурного наследия, фактического использования земель.
Функциональное зонирование территории Березовского сельсовета формируется на основе сложившейся структуры функционального зонирования.
В настоящее время на территории сельсовета можно выделить следующие функциональные зоны:
1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами;
2. Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
3. Общественно - деловая зона;
4. Производственная зона сельскохозяйственных предприятий;
5. Производственная зона, зона транспортной и инженерной инфраструктур;
6. Зона кладбищ.
Сущность функционального зонирования территорий заключается в создании системы территорий с эффективным землепользованием с учетом выявленных территориальных ресурсов и ограничений.
Зона застройки индивидуальными жилыми домами предназначена для застройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками, для ведения личного подсобного хозяйства, для размещения блокированной жилой застройки. В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства.
Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) предназначена для застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный). В зоне допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.
Общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. В перечень объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, подземные и многоэтажные гаражи.
В сельских поселениях допускается формировать смешанные зоны с включением малых предприятий по переработке сельскохозяйственного сырья, а также других производственных объектов, размещение которых допустимо в жилых зонах. По согласованию с органами санитарно-эпидемиологического надзора в составе смешанных зон допускается размещать малые предприятия, мини-фермы и другие сельскохозяйственные объекты, не требующие устройства санитарно-защитных зон шириной более 50 м.
Производственная зона сельскохозяйственных предприятий - зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенная для ведения сельского хозяйства, садоводства и огородничества, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения. 
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.
Зона кладбищ предназначена для размещения кладбищ, крематориев, мест захоронения и культовых сооружений.

Планировочная организация территории Березовского сельсовета
Территория Березовского сельсовета расположена в северной части Колышлейского района. 
Земли сельскохозяйственного назначения занимают 92% территории поселения. Земли лесного фонда 4,2 %.
Планировочная структура сформировалась в прямой зависимости от природного ландшафта. Она включает в себя планировочные центры и планировочные оси.
Главным планировочным центром является село Березовка. Всего в составе поселения 9 населенных пунктов.
Основными транспортными планировочными осями территории муниципального образования являются: автодорога общего пользования регионального или межмуниципального значения с усовершенствованным покрытием «г. Тамбов − г. Пенза» − р.п. Колышлей − г. Сердобск – р. п. Беково».
Основными природно–ландшафтными осями является река Хопер. 
На территории муниципального образования расположена особо охраняемая природная территория федеральная значения «Островцовская лесостепь».

[bookmark: _Toc37770130][bookmark: _Toc72839742][bookmark: _Toc105077691]3. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий
[bookmark: _Hlk105075030]Согласно СТП Колышлейского района предусмотрена реконструкцияи благоустройство дорожной сети автодороги «Подъезд к п.Лесной» протяженностью 6,33 км. 
Реализация данных мероприятий позволит повысить уровень и качество жизни населения и обеспечить соблюдение конституционных прав граждан. 
Данные запланированные мероприятия благоприятно скажутся на облике поселения, будут способствовать развитию потенциала сельской территории.
[bookmark: _Toc72839743][bookmark: _Toc105077692][bookmark: _Toc32502445][bookmark: _Toc33021566]4. Сведения о видах, назначении и наименованиях, планируемых для размещения на территориях поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения
Мероприятия в области здравоохранения
Для обеспечения оказания первичной медико-санитарной помощи населению Березовского сельсовета Колышлейского района в соответствии с региональной программой Пензенской области «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021-2025 годы» (постановление правительства Пензенской области от 14.12.2020г. № 866-пП) предлагается строительство взамен существующего
ФАП в с.Хопер, Центральная,12.

[bookmark: _Toc37770132][bookmark: _Toc72839744][bookmark: _Toc105077693]5. Сведения о видах, назначении и наименованиях, планируемых для размещения на территориях поселения объектов местного значения муниципального района
Согласно схеме территориального планирования Колышлейского района на территории Березовского сельсовета планируется размещение зоны отдыха для длительного семейного и детского отдыха, экологического, водно-спортивного туризма на р.Хопер в д.Алферьевка и с.Хопер.
Проектом внесения изменений в генеральный план Березовского сельсовета предусматривается:
1. Реконструкция артезианской скважины № 2584 с. Березовка на восточной окраине села в районе полевого стана и ГРС.
2.Строительство распределительного газопровода низкого давления в п. Лесной (контур 1) протяженностью 1,9 км.
3. Строительство животноводческого комплекса (4,5 га) в п.Ягодный (на границе Березовского сельсовета и р.п. Колышлей).
[bookmark: _Toc105077694]6. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. 
[bookmark: _Toc105077695]6.1. Чрезвычайные ситуации природного характера
Природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.
Источник природной чрезвычайной ситуации – опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.
Опасное природное явление – событие природного происхождения или результат деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду.
Характер природных опасностей обуславливается географическим и климатическим расположением Березовского сельсовета, а также интенсивностью геологических процессов, гидрологических и метеорологических явлений.
Чрезвычайные ситуации природного характера на территории Березовского сельсовета могут возникать вследствие:
· метеорологических явлений;
· гидрологических явлений;
· геологических явлений;
· природных пожаров.
[bookmark: _Hlk104369513]Метеорологическое явление
Опасное метеорологическое явление – природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.
К числу наиболее опасных метеорологических явлений, которые могут привести  к стихийным бедствиям на территории сельсовета, можно отнести:
· шквалистые ветры;
· сильные похолодания до 35-39 градусов;
· поздние и ранние заморозки;
· сильные снегопады, метели, гололед;
· туманы;
· засуха.
Перечисленные метеорологические явления приводят к нарушению жизнеобеспечения населения, авариям на коммунальных и энергетических сетях, нарушению работы общественного транспорта.
Мероприятия при сильных снегопадах, гололедах, снежных заносах, туманах:
· через все технические средства связи и оповещения предупредить население о непосредственной опасности, с разъяснениями о принятии мер безопасности во время бури, сильного снегопада, гололеда и тумана;
· глава администрации района по представлению начальника отдела ГО и ЧС издает распоряжение руководителям муниципальных образований, предприятий, организаций о принятии конкретных предупредительных мер;
· руководителям потенциально опасных объектов принять дополнительные меры по контролю за обеспечением безаварийных работ объекта;
· для ликвидации снежных заносов, гололеда, последствий штормовых ветров привлекать силы и средства районного звена ТПЧ РСЧС.
Для оказания помощи пострадавшим привлекать штатные бригады скорой помощи.
Первоочередными задачами считать восстановление и нормальное функционирование объектов обеспечивающих жизнедеятельность населения (газ, энергетика, теплоснабжение, водоснабжение).

[bookmark: _Hlk104369620]Гидрологические явления
Наводнения и повышение опасности разрушения гидротехнических сооружений (ГТС) являются одной из основных социально-экономических и экологических проблем в области водопользования. Наводнения являются одним из наиболее часто повторяющихся бедствий, а по площади охватываемых территорий и наносимому ущербу превосходят все другие чрезвычайные ситуации.
Затопление – покрытие территории водой в период половодья или паводков (ГОСТ Р 22.0.03). Зона затопления – территория, покрываемая водой в результате превышения притока воды по сравнению с пропускной способностью русла.
Причины затопления, подтопления:
· повышение уровня подземных вод, связанное  с природными факторами (паводки, особо большое количество выпадающих атмосферных осадков, таяние снегов);
· повышение уровня подземных вод, связанное с техногенными факторами (техногенные утечки);
· формирование техногенного водоносного горизонта при наличии близко залегающего от поверхности земли водоупора.
Последствия затопления, подтопления:
· подтопление и затопление населенных пунктов, производственных объектов;
· разрушение жилищных, хозяйственных и производственных строений, мостов, переправ, линий электропередач;
· затопление сельскохозяйственных угодий, гибель урожая;
· размыв железнодорожных путей и автомобильных дорог;
·  гибель людей и скота.
Согласно «Реестру населенных пунктов, попадающих в зоны затопления (подтопления), вызванных различными гидрологическими и гидродинамическими явлениями и процессами на территории Пензенской области» (Распоряжение Правительства Пензенской области от 23.10.2012г. №533-рП) на территории Березовского сельсовета нет населенных пунктов попадающих в зону затопления, подтопления.
Геологическое явление
Геологическое явление – это событие геологического происхождения или результат деятельности геологических процессов, возникающих в земной коре под действием различных природных или геодинамических факторов или их сочетаний, оказывающих или могущих оказать поражающие воздействия на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Геологическим явлением, проявление которого может вызвать на территории Березовского сельсовета развитие чрезвычайной ситуации является эрозия. Степень опасности овражной эрозии – малоопасная (случаи локального проявления).
Природные пожары
Природный пожар – неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде. На территории Березовского сельсовета возможны лесные и степные пожары. 
Степной пожар – естественно возникающее или искусственно вызываемые палы в степях (по ГОСТ Р 22.0.03 «Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения»).
Причина пожара природная – молния, техногенная – взрыв на газопроводе, а также человеческий фактор, особенно в весенне-летний период (неосторожное обращение с огнем, халатность).
На территории Березовского сельсовета площадь лесных массивов составляет 1104 га.
По многолетним наблюдениям на территории поселения сохраняется вероятность возникновения природных пожаров.
Рекомендуется вокруг населенных пунктов, расположенных вблизи хвойных лесов естественного или искусственного происхождения, создать в порядке рубок ухода за лесом или искусственным путем пожароустойчивые опушки шириной не менее 150 м из древостоев лиственных или с преобладанием лиственных пород. По границам таких опушек с внешней и внутренней (к лесу) стороны должны быть проложены минерализованные полосы шириной не менее 2,5 м.
Если по лесорастительным условиям создать опушки с преобладанием лиственных пород не предоставляется возможным, то на полосе хвойного леса шириной 250 м - 300 м, прилегающей к поселку, необходимо полностью убрать валежник, подрост хвойных пород и пожароопасный подлесок. Необходимо также обрубить у хвойных деревьев сучья на высоту по 2 м, и проложить по этой полосе в продольном направлении минерализованные полосы через каждые 50 м.
Лесные пожары представляют серьезную опасность для населения, природной среды и экономики. Опасность лесных пожаров для населения проявляется в угрозе непосредственного воздействия на людей, их имущество, в уничтожении примыкающих к лесным массивам населенных пунктов и предприятий, а также в задымлении значительных территорий. Все это приводит к нарушениям движения автомобильного транспорта, ухудшению состояния здоровья людей.
В целях предотвращения лесных пожаров и борьбы с ними необходимо ежегодно организовывать:
· разработку и выполнение планов мероприятий по профилактике лесных пожаров, противопожарному обустройству лесного фонда и не входящих в лесной фонд лесов;
· обеспечивать готовность организаций, на которые возложены охрана и защита лесов, а также лесопользователей к пожароопасному сезону;
· утверждать ежегодно до начала пожароопасного сезона оперативные планы борьбы с лесными пожарами;
· устанавливать порядок привлечения сил и средств для тушения лесных пожаров, обеспечивать привлекаемых к этой работе граждан средствами передвижения, питанием и медицинской помощью;
· создавать резерв горюче-смазочных материалов на пожароопасный сезон.
Постановлением Правительства Пензенской области от 09.04.2018г.№214-пП утвержден Перечень населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров. На территории Березовского сельсовета 4 населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров: с.Хопер, п.Горелый, ж.д.станция Скрябино, п.Лесной.
Работы по тушению лесных пожаров на землях лесного фонда Пензенской области выполняет ГБУ ПО «Лесопожарный центр», имеющий структурные подразделения в каждом лесничестве. Тушение лесных пожаров в Колышлейском районе осуществляет Пожарно-химическая станция (ПХС) ГКУ ПО «Ахунско-Ленинское лесничество», Тип ПХС – 1, адрес: Пензенская область, г. Пенза, ул. Ленинский мехлесхоз, 3г.
Состав и оснащенность пожарно-химических станций определяются «Положением о пожарно-химических станциях», утвержденным приказом федеральной службы лесного хозяйства России от 19.12.1997 №. 167. Зоны действия ПХС определяются территорией, на которую можно доставить средства пожаротушения в течение 2 - 3 часов. При улучшении оснащенности ПХС транспортными средствами повышенной проходимости эти зоны будут расширяться.
Для ликвидации лесных и бытовых пожаров привлекается 29-я пожарно-спасательная часть 1-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Пензенской области, расположенная в р.п.Колышлей, ул.Южная,д.8.
[bookmark: _Toc105077696]6.2. Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера
Наступление чрезвычайных ситуаций биологического характера на территории Березовского сельсовета возможно в осенне-зимний период при заболеваниях гриппом. В летний период существует опасность заражения клещевым энцефалитом.
В результате аварий на водопроводных сетях и связанным с ними нарушением снабжения населения доброкачественной водой возможно возникновение вспышек острых кишечных инфекций.
Контроль за эпидемиологической обстановкой осуществляет филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области в Сердобском, Тамалинском, Бековском, Колышлейском, Малосердобинском районах».
[bookmark: _Toc105077697]6.3.Чрезвычайная ситуация техногенного характера
Чрезвычайная ситуация техногенного характера - состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.
Источник техногенной чрезвычайной ситуации – опасное техногенное происшествие, в результате которого на объекте, определенной территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация. К опасным техногенным происшествиям относят аварии на промышленных объектах или на транспорте, пожары, взрывы или высвобождение различных видов энергии.
Потенциально опасный объект – объект, на котором используют, производят, перерабатывают, хранят или транспортируют радиоактивные, пожаро- и взрывоопасные, опасные химические и биологические вещества, создающие реальную угрозу возникновения источника чрезвычайной ситуации.
Авария – опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определенной территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного или транспортного процесса, а также к нанесению ущерба окружающей природной среде.
К ЧС техногенного характера относятся:
· аварии на трубопроводах, которые могут вызвать массовый выброс транспортируемых веществ и загрязнение окружающей среды в непосредственной близости от населенных пунктов;
· пожары, возникающие в результате взрывов на пожароопасных объектах.
[bookmark: _Hlk104383251]Пожаровзрывоопасные объекты
Пожаровзрывоопасный объект – объект, на котором производят, используют, перерабатывают, хранят или транспортируют легковоспламеняющиеся и пожаровзрывоопасные вещества, создающие реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации.
На территории Березовского сельсовета к пожаро-взрывоопасным объектам можно отнести ГРС «Березовка».
[bookmark: _Hlk104383604]Гидродинамически опасные объекты
Гидродинамически опасные объекты – аварии, связанные с разрушением сооружений напорного фронта гидротехнических сооружений (плотин, дамб и др.), образованием волны прорыва и зоны катастрофического затопления, а также заражением токсическими веществами при разрушении обвалования шламохранилищ.
Гидродинамическая авария – авария на гидротехническом сооружении, связанная с распространением с большой скоростью воды и создающая угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации.
Территория Березовского сельсовета не подвержена риску возникновения гидродинамических аварий в связи с отсутствием на территории сельсовета гидродинамически опасных объектов, в т.ч. гидротехнических сооружений.
Риск возникновения ЧС на транспорте
Транспортная авария – авария на транспорте, повлекшая за собой гибель людей, причинение пострадавшим тяжелых телесных повреждений, уничтожение и повреждение транспортных сооружений и средств или ущерб окружающей природной среде.
Опасный груз – опасное вещество, материал, изделие и отходы производства, которые вследствие их специфических свойств при транспортировании или перегрузке могут создать угрозу жизни и здоровью людей, вызвать загрязнение окружающей природной среды, повреждение и уничтожение транспортных сооружений, средств и иного имущества.
Железнодорожная авария – авария на железной дороге, повлекшая за собой повреждение одной или нескольких единиц подвижного состава железных дорог до степени капитального ремонта и (или) гибель одного или нескольких человек, причинение пострадавшим телесных повреждений различной тяжести либо полный перерыв движения на аварийном участке, превышающий нормативное время.
Зона заражения – территория или акватория, в пределах которой распространены или куда привнесены опасные химические и биологические вещества в количествах, создающих опасность для людей, сельскохозяйственных животных и растений в течение определенного времени.
Аварии на автомобильном и железнодорожном транспорте
Причины возникновения чрезвычайных ситуаций на транспорте:
· износ основных фондов и, в первую очередь, автобусов, грузового транспорта;
· несоблюдение техники безопасности при перевозке горючих и взрывоопасных веществ, а также людей.
Мероприятия по предотвращению ДТП:
- организация регулирования на дорогах, обеспечение регламентирующими знаками, указателями;
- содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог: расчистка от снега, льда, посыпка песчано-солевой смесью проезжей части, грейдерование обочин;
- выкос травы вдоль дорог, покраска барьерных ограждений, нанесение дорожной разметки, ремонт дорожного покрытия.
Существуют также риски возникновения дорожно-транспортных происшествий – транспортных аварий, возникающих в процессе дорожного движения с участием транспортного средства и влекущих за собой гибель людей и (или) причинение им тяжких телесных повреждений, повреждения транспортных средств, дорог, сооружений, грузов или иной материальный ущерб.
По территории Березовского сельсовета проходят автомобильные дороги регионального или межмуниципального и местного значения. 
По территории сельсовета проходит двухпутный электрифицированный участок Юго-Восточной железной дороги протяженностью 34,0 км филиала ОАО «РЖД. Исходя из того, что участок железной дороги проходит в непосредственной близости от ж/д ст. Скрябино, п.Лесной и п.Ягодный (р.п.Колышлей) в случае железнодорожной аварии сохраняется высокая вероятность попадания объектов жилой застройки, сельскохозяйственных и иных объектов в зону возможного разрушения (заражения). 
При авариях на транспорте при транспортировке АХОВ, ГСМ на территории поселения могут возникнуть локальные чрезвычайные ситуации. Участок заражения будет зависеть от направления и скорости ветра, количества (объема) вылившихся АХОВ или ГСМ.
Для ликвидации ЧС на транспорте привлекаются силы МЧС России, 29 ПСЧ р.п.  Колышлей и Колышлейского района, ГИБДД Колышлейского района, ГБУЗ «Колышлейская районная больница». Возможные маршруты транспортировки пострадавшиих проходят по автодорогам регионального или межмуниципального и местного значения, состояние дорожного полотна удовлетворительное.
Для предотвращения ЧС на железнодорожном транспорте проектом необходимо предусмотреть следующие мероприятия:
- пропуск, обработка и отстой поездов с опасными грузами должны осуществляться только по обходам. Площадки для перекачки этих грузов и железнодорожные пути для накопления их должны быть удалены на 250 м от жилых домов, производственных и складских зданий, от мест стоянки других поездов;
- оборудование железнодорожных станций, принимающих опасные грузы, системой оповещения и системой постановки водяных завес;
- защита путей от снегозаносов и обледенения путем устройства лесонасаждений, постановкой постоянных заборов или переносных решетчатых щитов.
[bookmark: _Hlk104387609]Аварии на трубопроводном транспорте
Авария на магистральном трубопроводе (авария на трубопроводе) – авария на трассе трубопровода, связанная с выбросом и выливом под давлением опасных химических или пожаровзрывоопасных веществ, приводящая к возникновению техногенной чрезвычайной ситуации.
При эксплуатации магистральных трубопроводов должны устанавливаться зоны возможного поражения в зависимости от диаметра трубы, рабочего давления.
Потенциально-опасными участками нефтепроводов, газопроводов являются места пересечения с водными преградами, автомобильными и железными дорогами. Вследствие продолжительной эксплуатации, старения металла и нарушения правил эксплуатации возможны появления утечек.
В зависимости от вида транспортируемого продукта выделяют аварии на газопроводах, нефтепроводах и продуктопроводах.
Территория Березовского сельсовета подвержена риску возникновения аварий на трубопроводном транспорте в связи с наличием на территории сельсовета магистрального газопровода, газопровода высокого и низкого давления, ГРС и ПРГ.
При возникновении аварийной ситуации на газопроводе возможно разрушение трубы газопровода, сопровождающееся выбросом и возгоранием природного газа, создающее угрозу жизни и здоровью людей, приводящее к разрушению сооружений и оборудования, а также нанесению ущерба окружающей природной среде.
Причинами аварий могут быть дефекты труб, арматуры, оборудования, нарушение правил технической эксплуатации, механические повреждения, коррозия и др.
Возникновение поражающих факторов, представляющих опасность для людей, а также зданий, сооружений и техники возможно при взрыве газа и пожаре, фонтанном горении на газопроводе. Наибольшую опасность представляет утечка газа с последующим взрывом топливо - воздушной смеси (ТВС) и возгоранием.
Основными поражающими факторами таких аварий являются: 
· избыточное давление во фронте воздушной ударной волны, образующейся при расширении газа и сгорании ТВС;
· разлет осколков (фрагментов) труб;
· прямое огневое воздействие и тепловой поток с поверхности пламени при пожарах.
Воспламенение газа происходит либо сразу же после разрушения газопровода, либо через непродолжительный период времени его опорожнения, когда истечение газа происходит с высокой скоростью, что интенсифицирует эжекцию (гидродинамический «захват») воздуха в струю и обеспечивает разбавление газа до негорючей концентрации в пределах относительно небольших расстояний. При этом источниками зажигания могут послужить, прежде всего, фрикционные искры, образующиеся при динамическом воздействии высокоскоростных струй газа о грунт и воздушно-эрозионном разрушении траншеи с выбросом каменистых включений грунта в поток газа, а также искры, возникающие при соударении фрагментов разрушенного участка газопровода.
Основные причины пожаров и взрывов:
· открытый огонь: зажженная спичка, лампа, брошенный окурок сигареты у хранилищ, у заправочной станции; проведение ремонтных работ с источником открытого огня;
· искра: выполнение работ стальным инструментом, из выхлопных труб машин, эксплуатация неисправного электрооборудования, всякая другая искра независимо от природы её происхождения;
· разряды статического электричества: нарушение системы защиты от статического электричества; плавающие на поверхности нефтепродуктов предметы могут накопить заряды статического электричества и, приблизившись к стенке резервуара, вызвать искровой разряд, который будет источником воспламенения смеси с воздухом; грозовые разряды, молния (при неисправности конструкции молниезащиты) могут вызвать пожары и взрывы;
· природные катаклизмы.
[bookmark: _Hlk104389082]ЧС на электроэнергетических системах и системах связи
На территории Березовского сельсовета возможно возникновение чрезвычайных ситуаций на электроэнергетических системах и системах связи, которые будут выражаться в выходе из строя трансформаторных подстанций, либо обрыве линий электропередачи и кабелей связи. На территории Березовского сельсовета расположены ТП, проходят линии ВЛ – 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ, 220 кВ, ПС 110/10 кВ «Скрябино».
Согласно требованиям «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утвержденного Федеральным Законом от 22 июля 2008г. № 123 – ФЗ, существующая дислокация подразделений пожарной охраны соответствует условиям, определенным «Техническим регламентом»: время прибытия первого подразделения к месту вызова в населенных пунктах поселения не превышает - 20 минут.  
Ликвидация пожаров в Березовском сельсовете осуществляется силами пожарно-спасательная часть №29 р.п.Колышлей и Колышлейского района.
[bookmark: _Hlk104389516][bookmark: _Toc105077698]6.4.Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
В рамках реализации мер пожарной безопасности соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления в соответствии со статьей 63 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Первичные меры пожарной безопасности включают в себя:
· реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;
· разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;
· разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;
· разработку плана привлечения сил и средств, для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль над его выполнением;
· установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;
· обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;
· обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;
· организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;
· социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.
Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях сельских поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова не должно превышать 20 минут (в соответствии с требованиями статьи 76 Федерального закона №123-ФЗ).
[bookmark: _Hlk104389538]Потребность воды на пожаротушение
В соответствии со ст. 68 ФЗ №123 на территориях сельских поселений должны быть источники наружного противопожарного водоснабжения.
К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:
1) наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;
2) водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Поселение должно быть оборудовано противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом. 
В соответствии п. 8.6 СП 8.13130.2009 пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее время должны быть утеплены и очищаться от снега и льда.
Дороги и подъезды к источникам противопожарного водоснабжения должны обеспечить проезд пожарной техники к ним в любое время года.
У гидрантов и водоемов (водоисточников), а также по направлению движения к ним, должны быть установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации). На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до источника.
К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой, в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.
Водоемы, из которых производится забор воды для пожаротушения, должны иметь подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12х12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года (п.9.4 СП 8.13130.2009).
На территории Березовского сельсовета для пожаротушения имеются пожарные гидранты в с.Березовка – 4 шт., с.Хопер - 2 шт., с.Зеленовка – 1 шт.,п.Лесной – 1 шт. Пожарных водоемов на территории сельсовета нет.
Для улучшения противопожарного водоснабжения необходимо предусмотреть:
· развитие систем водоснабжения;
· ремонт и обслуживание сетей водоснабжения;
· строительство подъездов с площадками (пирсов) с твердым покрытием;
ремонт существующих пожарных водоисточников.

[bookmark: _Hlk104391587][bookmark: _Toc105077699]6.5. Мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера
Разработка и осуществление мероприятий по повышению устойчивости функционирования планируемой территории осуществляется заблаговременно, за исключением мероприятий, исполнение которых предусмотрено в режиме ЧС. Они планируются в режиме повседневной деятельности, а выполняются в условиях угрозы и после введения режима ЧС (нападения противника). Повышение устойчивости функционирования планируемой территории достигается заблаговременным проведением комплекса организационных, инженерно-технических и технологических мероприятий, направленных на максимальное снижение воздействия поражающих факторов при ЧС мирного и военного времени.
Организационные мероприятия предусматривают планирование действий руководящего состава, органов управления РСЧС, дежурных служб и дежурного персонала объектов планируемой территории, штатных и нештатных аварийно-спасательных формирований, проведению АСДНР, аварийно-восстановительных работ. Инженерно-технические мероприятия осуществляются преимущественно заблаговременно и включают в себя комплекс работ, обеспечивающих повышение устойчивости функционирования планируемой территории к воздействию поражающих факторов ЧС.
Технологические мероприятия обеспечивают повышение устойчивости работы объектов планируемой территории путем изменения технологического процесса, способствующего упрощению производственного процесса объектов, обеспечивающих жизнедеятельность планируемой территории и исключающего возможность образования вторичных поражающих факторов.
Основные направления в области предотвращения ЧС:
· усиление наблюдения и контроля за состоянием природной среды;
· создание запасов материальных ресурсов для ликвидации ЧС;
· сохранение и поддержание в готовности защитных сооружений;
· приобретение и накопление запасов индивидуальных средств защиты;
· совершенствование системы управления и оповещения по линии гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций;
· повышение эффективности защиты населения, материальных и культурных ценностей;
· информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания;
· подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях;
· точное выполнение плана-графика предупредительных ремонтов и профилактических  работ, соблюдение  их объемов и правил проведения;
· подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций.
Работу по предотвращению аварий должны вести соответствующие технологические службы предприятий, их подразделения по технике безопасности.
[bookmark: _Toc105077700][bookmark: _Toc37770134]7. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования
Генеральным планом уточнены границы населенных пунктов с применением норм федерального закона от 29.07.2017 года № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель» и устранения пересечения существующих границ населенного пункта с границами земельных участков сведения, по которым внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в том числе произведена корректировка периметра границ населенных пунктов:
Границы населенных пунктов скорректированы в соответствии с кадастровыми планами и фактическим использованием территории.
Таблица 7.-1
Изменение границ населенных пунктов  

	№ п/п
	Название населенного пункта поселения
	Параметры границ населенных пунктов

	
	
	Площадь, га
	Периметр, км

	
	
	сущ.
	план.
	сущ.
	план.

	1
	с.Березовка
	190,5
	178,4
	9,5
	8,8

	2
	с.Зеленовка
	75,4
	75,4
	5,4
	5,4

	3
	с.Хопер
	96
	89,4
	7,03
	7

	4
	д.Алферьевка
	46,7
	46,7
	3,9
	3,9

	5
	с.Дертево
	41,8
	41,8
	5,1
	5,1

	6.
	д.Соколинка
	26,5
	24,8
	2,6
	2,5

	7.
	п.Горелый
	50,5
	50,4
	3,2
	3,2

	8.
	ж.д.Скрябино
	14,07
	13,7
	1,8
	1,8

	9.
	п.Лесной
	58,47
	58,5
	5,3
	5,3

	
	Итого
	599,9
	579,1
	43,8
	43



Таблица 7.-2
Перечень земельных участков, включаемых (исключаемых) в границы населенных пунктов

	Кадастровый номер земельного участка или кадастрового квартала
	Категория земель,  перевод из которой осуществляется
	Категория земель,  перевод в которую осуществляется
	Включ, (искл.) площадь, га
	Примечание

	
	
	
	
	

	с.Березовка

	ЗУ 58:12:0601001:3
	Земли населенных пунктов
	Земли сельскохозяйственного назначения
	-0,36
	Уточнение границы населенного пункта со гласно кадастровому плану территории

	58:12:0601001:2
	Земли населенных пунктов
	Земли сельскохозяйственного назначения
	-0,17
	Уточнение границы населенного пункта со гласно кадастровому плану территории

	58:12:0601001:115
	Земли населенных пунктов
	Земли сельскохозяйственного назначения
	-2,11
	Уточнение границы населенного пункта согласно кадастровому плану территории



Границы населенных пунктов скорректированы в соответствии с кадастровыми планами и фактическим использованием территории.
[bookmark: _Toc67651095]
[bookmark: _Toc105077701]8. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений
[bookmark: _Toc67651096]регионального значения

На территории Березовского сельсовета исторических поселений нет.

[bookmark: _Toc51313797][bookmark: _Toc67651097][bookmark: _Toc105077702]9. Основные технико-экономические показатели

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица
 измерения
	Расчетный срок 


	1
	Территория 
	
	

	1.1.
	Общая площадь земель поселения в установленных границах
	га
	25818,5

	1.2.
	Баланс территорий по категориям земель:
	
	

	1.2.1.
	земли населенных пунктов
	га
	555,93

	1.2.2.
	земли сельскохозяйственного назначения
	га
	23799,3

	1.2.3
	земли промышленного и иного специального назначения
	га
	15,4

	1.2.4
	земли особо охраняемых территорий и объектов
	га
	311,4

	1.2.5
	земли лесного фонда 
	га
	1104,4

	1.2.6
	земли водного фонда
	га
	145,3

	1.2.7
	земли запаса
	га
	-

	2
	Население
	
	

	2.1
	Общая численность постоянного населения поселения
	чел.
	2641

	2.2
	Плотность населения
	чел./кв.км
	10

	2.3
	Численность населения моложе трудоспособного возраста
	чел.
	313

	2.4
	Численность населения старше трудоспособного возраста
	чел.
	730

	2.5
	Численность трудоспособного населения 
	чел.
	1652

	3
	Жилищный фонд
	
	

	3.1
	Общий объем жилищного фонда
	кв.м
	39100

	3.2
	в том числе муниципальной собственности
	кв.м
	1635

	3.3
	частной собственности
	тыс.кв.м
	38724

	4
	Обеспеченность жилищного фонда инженерной инфраструктурой
	
	

	4.1
	электроснабжением
	%
	100

	4.2
	газоснабжением (централизованным)
	%
	100

	4.3
	теплоснабжением (централизованным)
	%
	-

	4.4
	связью
	%
	100

	4.5
	водоснабжением (централизованным)
	%
	100

	5
	Объекты социального и культурно-бытового значения
	
	

	5.1
	детские дошкольные учреждения
	кол-во
	1

	5.2
	общеобразовательные школы
	кол-во
	3

	5.3
	спортивный зал
	кол-во
	3

	5.4
	ФАП/ВР
	единиц
	3/1

	5.5
	магазины
	единиц
	5

	5.6
	объекты культуры
	единиц
	3

	5.7
	библиотеки
	единиц
	2

	6
	Транспортная инфраструктура
	
	

	6.1
	Протяженность железной дороги 
	км
	34

	6.2
	Протяженность автомобильных дорог:
	км
	41,4

	
	регионального или межмуниципального значения
	км
	17,7

	
	местного значения
	км
	23,7

	6.3
	Протяженность улично-дорожной сети
	км
	49,4

	7
	Инженерная инфраструктура
	
	

	7.1
	ВОДОСНАБЖЕНИЕ
	
	

	
	Водозаборные сооружения
	единиц
	17

	
	Протяженность водопроводных сетей
	км
	32,2

	7.2.
	ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
	
	

	
	Протяженность сетей электроснабжения:
	
	

	
	протяженность линий электропередачи 10 кВ
	км
	61,3

	
	Трансформаторные подстанции
	единиц
	35

	7.3.
	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
	
	

	
	Протяженность газовых сетей
	км
	32

	7.4.
	СВЯЗЬ
	
	

	
	Отделение связи
	единиц
	3

	
	Охват населения телевизионным вещанием
	% от общей числ. насел.
	100

	8
	Санитарная очистка территории
	
	

	
	Кладбища
	Ед.
	6

	
	Скотомогильники (законсервированный)
	Ед.
	-
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Земли с/х назначения	Земли населённых пунктов	Земли промышленности	Земли особо охраняемых территорий и объектов	Земли лесного фонда	Земли водного фонда	23778.799999999999	463.6	15	311.39999999999998	1104.4000000000001	145.30000000000001	

2017	2018	2019	2020	2021	2875	2838	2731	2650	2641	


число родившихся	2017	2018	2019	2020	2021	6	8	3	6	5	число умерших	2017	2018	2019	2020	2021	24	15	3	6	46	



Число выбывших	10	18	19	23	28	Число прибывших	0	2	0	3	12	



на начало года	2017 г	2018 г	2019 г	2020 г	2021 г	2659	2668	2678	2685	2695	Численность населения моложе трудоспособного возраста, чел.	2017 г	2018 г	2019 г	2020 г	2021 г	288	296	301	309	313	Численность населения трудоспособного возраста, чел.	2017 г	2018 г	2019 г	2020 г	2021 г	1626	1634	1641	1646	1652	Численность населения старше трудоспособного возраста, чел.	2017 г	2018 г	2019 г	2020 г	2021 г	709	711	715	724	730	



Органы управления	Сельское хозяйство	Промышленность (транспорт и связь)	Здравоохранение	Образование  	Культура	Социальная сфера	Оптовая и розничная торговля	Бытовое обслуживание	5	98	60	6	24	7	1	15	1	

image1.jpg
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