2. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных  нормативов градостроительного проектирования Плещеевского сельсовета Колышлейского района Пензенской области.

2.1. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами физической культуры и спорта местного значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Плещеевского сельсовета Колышлейского района Пензенской области, содержащихся в разделе 1.1 части 1 местных нормативов градостроительного проектирования Плещеевского сельсовета Колышлейского района Пензенской области. 

Расчетные показатели:

№ 1,2,3,4,  в части обеспеченности приняты на уровне, установленном методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. № 1683-р (с последующими изменениями), а в части территориальной доступности на основе таблицы 5 части 10 свода правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденного приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. №820;
2.2. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами культуры местного значения и показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Плещеевского сельсовета Колышлейского района Пензенской области, содержащихся в разделе 1.2 части 1 местных нормативов градостроительного проектирования Плещеевского сельсовета Колышлейского района Пензенской области.

Расчетные показатели:

№  1-13 приняты в соответствии с социальными нормативами и нормами, одобренными распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063-р (с последующими изменениями) и методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. № 1683-р (с последующими изменениями).

                 Свод правил СП 59.13330.2012 "СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения"(утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 27 декабря 2011 г. N 605).

2.3. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами пожарной охраны местного значения и показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Плещеевского сельсовета Колышлейского района Пензенской области. 

Показатели 1.1-1.29  минимально допустимого уровня обеспеченности пожарными депо  приняты  на основании приложения 7 НПБ 101-95 «Нормы пожарной безопасности.  Нормы проектирования объектов пожарной охраны», введенные в  действие Приказом ГУГПС МВД России от 30 декабря 1994г. № 36.

 Показатели используются для предварительного расчета минимального количества пожарных депо. Более точное определение числа и мест дислокации подразделений пожарной охраны определяется на основе свода правил СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения». 

Показатели 1.1-1.2 максимально допустимого уровня территориальной доступности пожарных депо для населения Пензенской области принят в соответствии с частью 1 статьи 76 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с последующими изменениями).
