1. Основная часть.
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения  Пограничного сельсовета  Колышлейского  района Пензенской области. 
1.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами физической культуры и спорта местного значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения  Пограничного сельсовета Колышлейского  района Пензенской области 
	№
пп
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	Усредненные нормативы для определения потребности  Пограничного сельсовета  Колышлейского  района Пензенской области в объектах физической культуры и спорта

	1
	Объекты физической культуры и спорта 
	Единовременная пропускная способность
(тыс. человек на 10000 населения) 
	1,9
	Время транспортной доступности (мин)
	30*



	2
	Спортивные залы 
	тыс. кв. м на 

10000 населения  
	3,5
	Время транспортной доступности (мин)
	30*

	3
	Плавательные бассейны 
	кв. м зеркала

 воды на 10000 населения
	750
	Время транспортной доступности (мин)
	30*

	4
	Плоскостные сооружения
	тыс. кв. м на

10000 населения  
	19,5
	Время транспортной доступности (мин)
	30*


Примечания:
а) *Для объектов, предназначенных для проведения областных мероприятий максимально допустимый уровень территориальной доступности не устанавливается.

 б) Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами образовательных организаций, организаций (учреждений) досуга и культуры с возможным сокращением территории. 

1.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами культуры местного значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения  Пограничного сельсовета  Колышлейского  района Пензенской области. 
	№
пп
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	Населенные пункты сельских поселений с количеством населения до 500 чел., расположенные на расстоянии до 5 км. от административного центра 

	1
	Библиотечный пункт (отдел внестационарного обслуживания) поселенческой библиотеки, передвижная библиотека
	объект

(шт.)
	1
	-
	не нормируется

	Населенные пункты сельских поселений с количеством населения до 500 чел., расположенные на расстоянии более 5 км. от административного центра

	2
	Филиал общедоступной библиотеки поселения
	объект

(шт.)
	1
	-
	не нормируется

	Населенные пункты сельских поселений с количеством населения более 500чел., расположенные на расстоянии до5 км. от административного центра

	3
	Филиал поселенческой библиотеки
	объект

(шт.)
	1
	-
	не нормируется

	Населенные пункты сельских поселений с количеством населения более 500 чел., расположенные на расстоянии более 5 км. от административного центра

	4
	Общедоступная поселенческая библиотека
	объект

(шт.)
	1
	-
	не нормируется

	Населенные пункты, являющиеся административными центрами сельских поселений с количеством населения до 500 чел.

	5
	Общедоступная поселенческая библиотека
	объект

(шт.)
	1
	-
	не нормируется

	Населенные пункты, являющиеся административными центрами сельских поселений с количеством населения от 500 чел до 1тыс. чел.

	6
	Общедоступная поселенческая библиотека и ее филиал
	объект

(шт.)
	1
	-
	не нормируется

	Населенные пункты, являющиеся административными  центрами сельских поселений с количеством населения свыше 1тыс. чел.

	7
	Общедоступная поселенческая библиотека
	объект

(шт.) 
	1 на каждую 1 тыс. чел.
	-
	не нормируется

	8
	Детские библиотеки
	объект

(шт.) 
	1 на каждую 1 тыс. детского населения
	-
	не нормируется

	Учреждения культуры клубного типа в сельских  поселениях с количеством населения до 500 человек

	9
	Учреждения культуры клубного типа
	зрительских мест на каждые 100

чел.
	20
	-
	не нормируется

	Учреждения культуры клубного типа в сельских  поселениях с количеством населения от 500 человек до 1 тыс. человек

	10
	Учреждения культуры клубного типа
	зрительских мест
	150-200
	-
	не нормируется

	Учреждения культуры клубного типа в сельских  поселениях с количеством населения от 1 тыс. человек до 2 тыс. человек

	11
	Учреждения культуры клубного типа
	зрительских мест на 1тыс чел.
	150
	-
	не нормируется

	Учреждения культуры клубного типа в сельских  поселениях с количеством населения от 2 тыс. человек до 5 тыс. человек

	12
	Учреждения культуры клубного типа
	зрительских мест на 1тыс чел.
	100
	-
	не нормируется

	Сельские поселения с количеством населения до 10 тыс. чел.

	13 
	Музеи
	Объект

(шт.)
	1
	-
	не нормируется

	Примечание: 

Количество музеев рассчитывается исходя из видов музейных коллекций (краеведческие, художественные, этнографические и др.).
В сельском поселении может быть организован музей с филиалами в населенных пунктах с количеством населения до 1 тыс. человек.

На индивидуальных автостоянках на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания следует выделять 10 % мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов, в том числе 5 % специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске из расчета, при числе мест: до 100 включительно 5%, но не менее одного места.

         Места для личного автотранспорта инвалидов желательно размещать вблизи входа в предприятие или в учреждение, доступного для инвалидов, но не далее 50 м, от входа в жилое здание - не далее 100 м.
        Площадки для остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих только инвалидов (социальное такси), следует предусматривать на расстоянии не далее 100 м от входов в общественные здания.
        Размещение  зон  отдыха  инвалидов  следует  проектировать  с интервалом  не  более  150  м  (для  комфортных  условий –  60…80  м)  между объектами  тяготения  инвалидов.  В  исключительных  случаях  (для  стесненных условий),  имеющих  обоснование  в  проекте,  это  расстояние  может  быть увеличено, но не может превышать 300 м.


1.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами пожарной охраны местного значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Пограничного сельсовета Колышлейского  района Пензенской области. 

	№

Пп/п
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	1
	Пожарное депо
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	
	
	пожарное депо (шт.),
автомобиль

(шт.) на населенный пункт при следующей  численности его населения и площади:
	количество пожарных депо и пожарных автомобилей
	время прибытия первого подразделения пожарной охраны (минут)
	

	
	
	численность населения, тысяч человек
	площадь населенного пункта, тысяч гектар
	
	
	

	11.1
	
	до 5
	до 2
	1 депо на 2 автомобиля
	
	10*

20**


	11.2
	
	свыше 5 до 20
	до 2
	1 депо на 6 автомобилей
	
	10*

20**

	       Примечание: 
 1)* Время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут.

2)** Время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут.

3) Пожарные депо должны размещаться на земельных участках, имеющих выезды на магистральные улицы или дороги общегородского значения. Площадь земельных участков в зависимости от типа пожарного депо определяется техническим заданием на проектирование.

Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 метров, а до границ земельных участков дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и лечебных учреждений стационарного типа - не менее 30 метров.

Пожарное депо необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных автомобилей не менее чем на 15 метров, для пожарных депо II, IV и V типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 метров.

Состав зданий и сооружений, размещаемых на территории пожарного депо, площади зданий и сооружений определяются техническим заданием на проектирование.

Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда). Ширина ворот на въезде (выезде) должна быть не менее 4,5 метра.

Дороги и площадки на территории пожарного депо должны иметь твердое покрытие.

Проезжая часть улицы и тротуар напротив выездной площадки пожарного депо должны быть оборудованы светофором и (или) световым указателем с акустическим сигналом, позволяющим останавливать движение транспорта и пешеходов во время выезда пожарных автомобилей из гаража по сигналу тревоги. Включение и выключение светофора могут также осуществляться дистанционно из пункта связи пожарной охраны.

Показатели 1.1-1.2  используются для предварительного расчета минимального количества пожарных депо. Более точное определение числа и мест дислокации подразделений пожарной охраны определяется на основе свода правил СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения».


1.4. Расчетные показатели автомобильных дорог местного значения в улично-дорожной сети, объектов дорожного сервиса

1.4.1. Расчетные показатели автомобильных дорог местного значения поселения, улично-дорожная сеть

	№пп
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1
	Улично-дорожная сеть с твердым покрытием (улицы и дороги, проезды общего пользования, пешеходные и велосипедные дорожки)
	км / 1 км²

территории
	2,7
	Не нормируется

	2.
	Улично-дорожная сеть с грунтовым покрытием (улицы и дороги, проезды общего пользования, пешеходные и велосипедные дорожки) 1)
	км / 1 км²

территории
	5,8
	Не нормируется


Примечания:

1) Параметры, включая размеры, перечисленных элементов улично-дорожной сети, ширина основных улиц и дорог в красных линиях, определяются проектами планировки территорий Пограничного сельсовета  Колышлейского  района Пензенской области.

1.4.2. Расчетные показатели обеспеченности объектов автомобильными стоянками
	№ 
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности, машино-мест
	Максимально

допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица

измерения
	Величина
	Единица

измерения
	Величина

	Стоянки автомобилей для многоквартирных жилых домов массового класса

	1.
	гостевая стоянка 1) 
	на 1 квартиру
	0,2
	м
	100

	2.
	стоянка для постоянного хранения 2) 
	на 1 квартиру
	0,7
	м
	800-1500

	Стоянки автомобилей для многоквартирных жилых домов социального класса

	3.
	гостевая стоянка 
	на 1 квартиру
	0,14
	м
	100

	4.
	стоянка для постоянного хранения 
	на 1 квартиру
	0,5
	м
	800-1500

	Стоянки для временного хранения автомобилей

	1.
	Административно-управленческие учреждения, здания и помещения общественных организаций
	1000 м2 общей площади 1)
	17
	м
	250

	2.
	Коммерческо-деловые центры и организации, многофункциональные центры, офисные здания и помещения
	1000 м2 общей площади
	17
	м
	250

	3.
	Банки и банковские учреждения
	с операционными залами
	1000 м2 общей площади
	22
	м
	250

	
	
	без операционных залов
	
	12
	
	

	4.
	Отделения связи, почтовые отделения
	1000 м2 общей площади для размещения рабочих мест + 1000 м2 общей площади для обслуживания клиентуры
	11+4
	м
	250

	5.
	Дошкольные образовательные организации
	на 100 мест вместимости
	3
	м
	100

	6.
	Дошкольные образовательные учреждения специализированного и оздоровительного типа, лицеи, гимназии, специальные и частные школы
	на 100 мест вместимости
	3
	м
	100

	7.
	Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам
	на 100 посетителей
	5
	м
	100

	8.
	Производственные здания и коммунально-складские объекты
	на 100 работающих в максимальной смене
	8
	м
	250

	9.
	Объекты торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического спроса продовольственной и (или) непродовольственной групп (торговые центры, торговые, развлекательные и многофункциональные комплексы, супермаркеты, универсамы, универмаги и т.п.)
	на 1000 м2 общей площади 
	20
	м
	250

	10.
	Рынки, рыночные комплексы, ярмарки
	на 100 торговых мест
	50
	м
	250

	11.
	Объекты общественного питания
	 на 100 посадочных мест 
	20
	м
	250

	12.
	Бани
	на 100 единовременных посетителей
	20
	м
	250

	13.
	Поселковые библиотеки
	на 100 чел. (посетителей, сотрудников, обслуживающего персонала)
	8
	м
	250

	14.
	Поликлиники, амбулаторные учреждения,

специализированные поликлиники, диспансеры, пункты первой медицинской помощи
	на 100 посещений в смену
	7
	м
	250

	15.
	Больницы, профилактории, родильные дома, стационары, госпитали, медсанчасти, хосписы
	на 100 койко-мест
	8
	м
	250

	16.
	Ветеринарные поликлиники и станции
	на 100 м2 общей площади 
	7,5
	м
	250

	17.
	Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, ФОК, спортивные и тренажерные залы)
	на 100 м2 общей площади 
	7
	м
	250

	18.
	Бассейны
	100 единовременных
посетителей
	10
	м
	250

	20.
	Автовокзалы
	100 пассажиров в час пик
	5
	м
	250

	21.
	Парки (поселкового значения)
	100 единовременных 
посетителей
	10
	м
	400

	Индивидуальные автостоянки на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания для малобильных групп населения при числе мест:

	
	до 100 включительно
	%, кол-во мест
	5%, но не менее одного места
	м
	50


	
	от 101 до 200
	
	5 мест и дополнительно 3%
	
	

	
	от 201 до 1000
	
	8 мест и дополнительно 2%
	
	

	
	1001 место и более
	
	24 места плюс не менее 1% на каждые 100 мест свыше
	
	


Примечания:

1) На гостевой стоянке осуществляется временная бесплатная (без извлечения прибыли) стоянка личного автомобильного транспорта посетителей и жителей жилого дома.

2) Указанные машино-места следует размещать в капитальных гаражах (паркингах): наземных, подземных, полуподземных, встроенных и пристроенных на придомовой территории многоквартирных жилых домов с соблюдением нормативного уровня благоустройства, а также на открытых охраняемых и неохраняемых стоянках за пределами земельных участков многоквартирных домов в границах квартала (микрорайона) или на соседних территориях в радиусе пешеходной доступности не более 800 м, в районах реконструкции или с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой - не более 1500 м. 

1.4.3. Расчетные показатели объектов дорожного сервиса, кроме предназначенных для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения
	№
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1.
	Объекты по техническому обслуживанию автомобилей1)
	пост/ 200 автомобилей
	1
	Не нормируется

	2.
	Автозаправочные станции1)
	объект / 1200 автомобилей
	1
	


Примечания:

1) Размещение указанных объектов дорожного сервиса допускается на территориях, сопряжённых с территориями автодорог и улиц городского значения.

1.4.4. Расчетные показатели объектов, предназначенных для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения
	№
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1.
	Остановки общественного транспорта
	Не нормируется
	м
	500 1)


Примечания:

1) Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта от объектов массового посещения должна быть не более 250 м; в производственных и коммунально-складских зонах – не более 400 м от проходных предприятий; в зонах массового отдыха и спорта – не более 800 м от главного входа. В районах индивидуальной жилой застройки дальность пешеходных подходов не должна быть более 600 м.
1.4.5. Расчетные показатели объектов для хранения транспортных средств
	№ п/п
	Наименование 

объекта 


	Предельный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	 Предельный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица

измерения
	величина
	единица

измерения
	величина


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Объекты для хранения легковых автомобилей населения <*>
	количество машино-мест (парковочных мест) на 1000 кв. м общей площади квартир
	11,4
	радиус пешеходной доступности, м
	800

(1000) <**>

	
	<*> Перечень объектов для хранения легковых автомобилей населения уточняется в соответствующих сводах правил, регламентирующих проектирование зданий и сооружений, площадок и помещений, предназначенных для стоянок, и определяется с учетом градостроительной ситуации, архитектурно-планировочного решения участка строительства.

<**> В районах реконструкции - не более 1000 м.

	2
	Приобъектные стоянки легковых автомобилей у зданий, сооружений, рекреационных территорий и объектов отдыха

	2.1
	Учреждения органов государственной власти, органов местного самоуправления


	 количество машино-мест 
на 200-220 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.2
	Административно-управленческие учреждения, иностранные представительства, представительства субъектов Российской Федерации, здания и помещения общественных организаций
	 количество машино-мест на 100-120 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.3
	Коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения, страховые компании
	 количество машино-мест на 50-60 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.4
	Общеобразовательная организация
	100 мест (воспитанников)
	2
	пешеходная доступность, м
	250

	2.5
	Профессиональные образовательные организации, образовательные организации дополнительного образования
	 количество машино-мест на 2-3 препода-вателя, занятых в одну смену
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.6
	Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам для взрослых
	 количество машино-мест на 20-25 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.7
	Производственные здания, коммунально-складские объекты, размещаемые в составе многофункци-ональных зон
	 количество машино-мест на 6–8 работающих в двух смежных сменах, человек
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.8
	Объекты производственного и коммунального назначения, размещаемые на участках территорий производственных и промышленно-производственных объектов
	 количество машино-мест на 1000 человек, работающих в двух смежных сменах
	140
	пешеходная доступность, м
	250

	2.9
	Рынки постоянные:
	
	
	
	

	
	универсальные и непродовольственные
	количество машино-мест на 30-40 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	
	продовольственные и сельскохозяйственные
	 количество машино-мест на 40-50 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.10
	Объекты коммунально-бытового обслуживания (бани)
	количество машино-мест на 6 едино-временных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.11
	Выставочно-музейные комплексы, музеи-заповедники, музеи, галереи, выставочные залы
	 количество машино-мест на 6-8 едино-временных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.13
	Театры, концертные залы:
	
	
	
	

	2.13.1
	другие театры и концертные залы 
(2-й уровень комфорта) и конференц-залы
	 количество машино-мест на 15-20 зрительских мест
	1
	пешеходная доступность, м


	250

	2.14
	Киноцентры и кинотеатры:
	
	
	
	

	2.14.1
	другие 

(2-й уровень комфорта)
	 количество машино-мест на 15-25 зрительских мест
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.15
	Центральные, специальные и специализированные библиотеки, интернет-кафе
	 количество машино-мест на 6-8 постоянных мест
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.16


	Медицинские организации регионального, зонального, межрайонного уровня, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях (больницы, диспансеры,

 перинатальные центры и др.)
	 количество машино-мест на 100 сотрудников
	10
	пешеходная доступность, м


	250



	
	
	 количество машино-мест на 100 коек
	10


	
	

	2.17
	Медицинские организации районного, участкового уровня, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях (больницы, диспансеры, родильные дома и др.)
	 количество машино-мест на 100 сотрудников
	5
	пешеходная доступность, м
	250

	
	
	 количество машино-мест на 100 коек
	5
	
	

	2.18
	Лечебно-профилактические медицинские организации (поликлиники, в том числе амбулатории)
	 количество машино-мест на 100 сотрудников
	5
	пешеходная доступность, м
	250

	
	
	 количество машино-мест на 100 посещений
	2
	
	

	2.19
	Спортивные комплексы и стадионы с трибунами
	 количество машино-мест на 25-30 мест на трибунах
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.20
	Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные и тренажерные залы)
	 количество машино-мест на 25-55 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.21
	Тренажерные залы площадью 150–500 кв. м
	 количество машино-мест на 8-10 едино-временных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.22
	Физкультурно-оздоровительные комплексы с залом площадью 1000–2000 кв. м
	количество машино-мест  
на 10 едино-временных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.23
	Физкультурно-оздоровительные комплексы с залом и бассейном общей площадью 2000–3000 кв. м
	 количество машино-мест на 5-7 едино-временных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.24
	Специализированные спортивные клубы и комплексы (теннис, конный спорт, горнолыжные центры и др.)
	 количество машино-мест на 3-4 едино-временных посетителя
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.25
	Аквапарки, бассейны
	 количество машино-мест 
на 5-7 едино-временных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.26
	Катки с искусственным покрытием общей площадью более 
3000 кв. м
	 количество машино-мест на 6-7 едино-временных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.27
	Автовокзалы
	 количество машино-мест на 10-15 пассажиров 
в час пик
	1
	пешеходная доступность, м
	150

	2.28
	Пляжи и парки в зонах отдыха
	количество машино-мест на 100 едино-временных посетителей
	15
	пешеходная доступность, м
	400

	2.29
	Лесопарки и заповедники
	 количество машино-мест на 100 едино-временных посетителей
	7
	пешеходная доступность, м
	400

	2.32
	Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.)
	количество машино-мест на 100 едино-временных посетителей
	10
	пешеходная доступность, м
	400

	2.33
	Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы
	 количество машино-мест на 100 человек отдыхающих и обслуживающего персонала
	3
	пешеходная доступность, м
	400

	2.34
	Предприятия общественного питания, торговли
	 количество машино-мест на 100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала
	7
	пешеходная доступность, м
	250

	

На индивидуальных автостоянках на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания следует выделять 10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов, в том числе 5% специализированных мест для автотранспорта инвалидов 
на кресле-коляске в соответствии с требованиями свода правил "СП 59.13330.2012. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения".


� Места для автомашин инвалидов на креслах-колясках в многоуровневых автостоянках рекомендуется размещать у выхода на первом этаже или около лифтов





