1. Основная часть.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Плещеевского сельсовета Колышлейского района Пензенской области.

1.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами физической культуры и спорта местного значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Плещеевского сельсовета Колышлейского района Пензенской области 
	№

пп
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	Усредненные нормативы для определения потребности Плещеевского сельсовета Колышлейского района Пензенской области в объектах физической культуры и спорта

	1
	Объекты физической культуры и спорта 
	Единовременная пропускная способность
(тыс. человек на 10000 населения) 
	1,9
	Время транспортной доступности (мин)
	30*



	2
	Спортивные залы 
	тыс. кв. м на 

10000 населения  
	3,5
	Время транспортной доступности (мин)
	30*

	3
	Плавательные бассейны 
	кв. м зеркала

 воды на 10000 населения
	750
	Время транспортной доступности (мин)
	30*

	4
	Плоскостные сооружения
	тыс. кв. м на

10000 населения  
	19,5
	Время транспортной доступности (мин)
	30*


Примечания:
а) *Для объектов, предназначенных для проведения областных мероприятий максимально допустимый уровень территориальной доступности не устанавливается.

 б) Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами образовательных организаций, организаций (учреждений) досуга и культуры с возможным сокращением территории. 

1.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами культуры местного значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Плещеевского сельсовета Колышлейского района Пензенской области. 
	№

пп
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	Населенные пункты сельских поселений с количеством населения до 500 чел., расположенные на расстоянии до 5 км. от административного центра 

	1
	Библиотечный пункт (отдел внестационарного обслуживания) поселенческой библиотеки, передвижная библиотека
	объект

(шт.)
	1
	-
	не нормируется

	Населенные пункты сельских поселений с количеством населения до 500 чел., расположенные на расстоянии более 5 км. от административного центра

	2
	Филиал общедоступной библиотеки поселения
	объект

(шт.)
	1
	-
	не нормируется

	Населенные пункты сельских поселений с количеством населения более 500чел., расположенные на расстоянии до5 км. от административного центра

	3
	Филиал поселенческой библиотеки
	объект

(шт.)
	1
	-
	не нормируется

	Населенные пункты сельских поселений с количеством населения более 500 чел., расположенные на расстоянии более 5 км. от административного центра

	4
	Общедоступная поселенческая библиотека
	объект

(шт.)
	1
	-
	не нормируется

	Населенные пункты, являющиеся административными центрами сельских поселений с количеством населения до 500 чел.

	5
	Общедоступная поселенческая библиотека
	объект

(шт.)
	1
	-
	не нормируется

	Населенные пункты, являющиеся административными центрами сельских поселений с количеством населения от 500 чел до 1тыс. чел.

	6
	Общедоступная поселенческая библиотека и ее филиал
	объект

(шт.)
	1
	-
	не нормируется

	Населенные пункты, являющиеся административными  центрами сельских поселений с количеством населения свыше 1тыс. чел.

	7
	Общедоступная поселенческая библиотека
	объект

(шт.) 
	1 на каждую 1 тыс. чел.
	-
	не нормируется

	8
	Детские библиотеки
	объект

(шт.) 
	1 на каждую 1 тыс. детского населения
	-
	не нормируется

	Учреждения культуры клубного типа в сельских  поселениях с количеством населения до 500 человек

	9
	Учреждения культуры клубного типа
	зрительских мест на каждые 100

чел.
	20
	-
	не нормируется

	Учреждения культуры клубного типа в сельских  поселениях с количеством населения от 500 человек до 1 тыс. человек

	10
	Учреждения культуры клубного типа
	зрительских мест
	150-200
	-
	не нормируется

	Учреждения культуры клубного типа в сельских  поселениях с количеством населения от 1 тыс. человек до 2 тыс. человек

	11
	Учреждения культуры клубного типа
	зрительских мест на 1тыс чел.
	150
	-
	не нормируется

	Учреждения культуры клубного типа в сельских  поселениях с количеством населения от 2 тыс. человек до 5 тыс. человек

	12
	Учреждения культуры клубного типа
	зрительских мест на 1тыс чел.
	100
	-
	не нормируется

	Сельские поселения с количеством населения до 10 тыс. чел.

	13 
	Музеи
	Объект

(шт.)
	1
	-
	не нормируется

	Примечание: 

Количество музеев рассчитывается исходя из видов музейных коллекций (краеведческие, художественные, этнографические и др.).

В сельском поселении может быть организован музей с филиалами в населенных пунктах с количеством населения до 1 тыс. человек.

На индивидуальных автостоянках на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания следует выделять 10 % мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов, в том числе 5 % специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске из расчета, при числе мест: до 100 включительно 5%, но не менее одного места.

         Места для личного автотранспорта инвалидов желательно размещать вблизи входа в предприятие или в учреждение, доступного для инвалидов, но не далее 50 м, от входа в жилое здание - не далее 100 м.

        Площадки для остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих только инвалидов (социальное такси), следует предусматривать на расстоянии не далее 100 м от входов в общественные здания.

        Размещение  зон  отдыха  инвалидов  следует  проектировать  с интервалом  не  более  150  м  (для  комфортных  условий –  60…80  м)  между объектами  тяготения  инвалидов.  В  исключительных  случаях  (для  стесненных условий),  имеющих  обоснование  в  проекте,  это  расстояние  может  быть увеличено, но не может превышать 300 м.


1.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами пожарной охраны местного значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Плещеевского сельсовета Колышлейского района Пензенской области. 

	№

пп
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	1
	Пожарное депо
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	
	
	пожарное депо (шт.),

автомобиль

(шт.) на населенный пункт при следующей  численности его населения и площади:
	количество пожарных депо и пожарных автомобилей
	время прибытия первого подразделения пожарной охраны (минут)
	

	
	
	численность населения, тысяч человек
	площадь населенного пункта, тысяч гектар
	
	
	

	1.1
	
	до 5
	до 2
	1 депо на 2 автомобиля
	
	10*

20**


	1.2
	
	свыше 5 до 20
	до 2
	1 депо на 6 автомобилей
	
	10*

20**

	       Примечание: 

 1)* Время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут.

2)** Время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут.

3) Пожарные депо должны размещаться на земельных участках, имеющих выезды на магистральные улицы или дороги общегородского значения. Площадь земельных участков в зависимости от типа пожарного депо определяется техническим заданием на проектирование.

Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 метров, а до границ земельных участков дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и лечебных учреждений стационарного типа - не менее 30 метров.

Пожарное депо необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных автомобилей не менее чем на 15 метров, для пожарных депо II, IV и V типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 метров.

Состав зданий и сооружений, размещаемых на территории пожарного депо, площади зданий и сооружений определяются техническим заданием на проектирование.

Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда). Ширина ворот на въезде (выезде) должна быть не менее 4,5 метра.

Дороги и площадки на территории пожарного депо должны иметь твердое покрытие.

Проезжая часть улицы и тротуар напротив выездной площадки пожарного депо должны быть оборудованы светофором и (или) световым указателем с акустическим сигналом, позволяющим останавливать движение транспорта и пешеходов во время выезда пожарных автомобилей из гаража по сигналу тревоги. Включение и выключение светофора могут также осуществляться дистанционно из пункта связи пожарной охраны.

Показатели 1.1-1.2  используются для предварительного расчета минимального количества пожарных депо. Более точное определение числа и мест дислокации подразделений пожарной охраны определяется на основе свода правил СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения».


