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Введение

    Работы по разработке Генерального плана Трескинского сельсовета Колышлейского  района Пензенской области выполнены ООО «Альянс», по заказу администрации Трескинского сельсовета (муниципальный контракт  б/н  от 12 июля 2011 г.).

Графическая и текстовая часть Генерального плана по составу и содержанию соответствует требованиям Градостроительного Кодекса Российской Федерации и технического задания на проектирование и отвечает действующим нормам и правилам.

Положения о территориальном планировании Трескинского сельсовета включают в себя описание целей и задач территориального планирования, а также перечень мероприятий по территориальному планированию сельсовета, направленных на обеспечение его устойчивого развития.

Генеральный план Трескинского сельсовета конкретизирует стратегические направления перспективного развития территории и содержит практические предложения, направленные на достижение устойчивого развития сельсовета, которое предполагает обеспечение прогресса в развитии экономики, повышение качества жизни и социального обслуживания населения, рост инвестиционной привлекательности территории.

В задачи Генерального плана сельсовета входит выработка системы мероприятий, обеспечивающих:

- повышение уровня жизни и условий проживания населения;

- прогресс в развитии экономики сельсовета;

- современную организацию инженерной и транспортной инфраструктур.

- достижение долговременной экологической безопасности, охрану природы;

- сохранение культурного наследия;

- рациональное использование всех видов ресурсов.

Решение поставленных задач базируется на всесторонней комплексной оценке территории, в ходе которой выявляется и оценивается природно-ресурсный, экономический, транспортный, инфраструктурный потенциалы, устанавливаются присущие территории особенности расселения, исследуется планировочная ситуация, проводится оценка экологической обстановки.

Основными нормативными правовыми документами, регулирующими проведение указанных работ, являются: 

· Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г.  №190- ФЗ.;

· Закон  Пензенской  области «Градостроительный устав Пензенской области »  № 1164 – ЗПО от 14 ноября 2006 г.;   

Генеральным планом определены приоритетные направления развития  сельсовета на расчетный срок  и выявлены первоочередные мероприятия на расчетный срок  периода реализации – 10 лет (до 2030 года).

Одно из первых мест перед административными органами сельсовета занимает задача выявления предпосылок устойчивого социально-экономического развития территории.

В этой связи данную работу следует рассматривать как составную часть информационной базы для принятия как стратегических, так и оперативных управленческих решений, направленных на улучшение условий жизнедеятельности населения сельсовета градостроительными средствами.

ЧАСТЬ 1. Положение о территориальном планировании

Цели и задачи территориального планирования
Территориальное планирование развития муниципального образования  (сельсовета) осуществляется посредством разработки градостроительной документации. При разработке градостроительной документации  необходимо руководствоваться Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными правовыми актами субъектов Российской Федерации, федеральными градостроительными нормативами и правилами, нормативно-техническими документами в области градостроительства, государственными стандартами, федеральными специальными нормативами и правилами субъектов Российской Федерации (территориальными градостроительными нормативами и правилами), региональными нормативами градостроительного проектирования, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления и местными нормативами градостроительного проектирования.

Документы территориального планирования муниципальных образований учитываются при комплексном решении вопросов социально-экономического развития, установления границ муниципальных образований; принятия решений о переводе земель из одной категории в другую, планировании и организации рационального использования земель и их охраны, последующей разработке градостроительной документации других видов, а также при разработке программ социально-экономического развития территорий муниципальных образований, целевых программ, схем и проектов развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, схем охраны природы и природопользования, схем защиты территорий, подверженных воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Генеральный план муниципального образования (сельсовета) – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития муниципального образования (сельсовета). Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий муниципальных образований (сельсоветов), зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Целью разработки генерального плана муниципального образования (сельсовета) является создание действенного инструмента управления развития территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации. Проектные решения генеральных планов являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития муниципальных образований (сельсоветов); разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

Основные задачи генерального плана:

- выявление проблем градостроительного развития территории муниципального образования (сельсовета), обеспечивающих решение этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;

- разработка разделов генерального плана, схемы генерального плана в границах муниципального образования, программы мероприятий по реализации генерального плана, программы инвестиционного освоения территории.

- зонирование территории сельсовета  с установлением зон различного функционального назначения и ограничений на их использование при осуществлении градостроительной деятельности;

- определение основных направлений развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур сельсовета;

- выявление мер по улучшению экологической обстановки, с выделением территорий, выполняющих  средозащитные  и  санитарно-гигиенические функции;

- выявление явных и скрытых источников  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  и  предложение мер по защите территории сельсовета от их воздействия;

- выявление и оценка природного и экономического потенциала территории  и условий наиболее полной и эффективной его реализации;

- повышение жизненного уровня населения путем создания для трудоспособной его части экономических условий, позволяющих за счет собственных доходов обеспечить более высокий уровень потребления: комфортное жилище, качественные бытовые услуги, услуги транспорта, связи и т.д.;

- создание эффективной общественной инфраструктуры и качественной среды обитания – т.е. среды, обеспечивающей комфортное и безопасное проживание;

- создание  условий  для  повышения  доходности, перехода  к  постоянной  модернизации  производства;

- создание предпосылок для перехода к интенсивной урбанизации территории, как повышение научно-информационного и социально-культурного потенциала территории, позволяющее использовать во всех сферах хозяйственной деятельности новейшие технологии, и управленческие модели;

-разработка стратегии развития культуры села, клубно-досуговых, информационно-компьютерных центров на базе школ, клубов, библиотек и т.д.;

- стабилизации  численности  населения,  закрепление  трудовых  ресурсов, в первую очередь молодежи;

 
-привлечение во все сферы деятельности и подготовка собственных квалифицированных кадров, владеющих основами менеджмента, маркетинга, компьютерными технологиями.

Необходимым условием для решения вышеперечисленных задач является концентрация всех имеющихся финансовых ресурсов – из бюджетов всех уровней (федерального, областного, местного) при формировании общественной инфраструктуры (социальной, инженерной, транспортной), а также привлечения, наряду с бюджетными, частных инвестиций в базовые инфраструктуры жизнеобеспечения сельсовета.

2. ЧАСТЬ 2.   ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

                         ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЕЛЬСОВЕТА

Реализация проекта «Генерального плана Трескинского сельсовета» позволит обеспечить эффективное комплексное использование природных, сельскохозяйственных, рекреационных и других ресурсов, устойчивое развитие территории сельсовета, решение важных социально-экономических и инженерных проблем, способствующих повышению качества жизни его населения.

Настоящим проектом предлагается проведение целого ряда мероприятий.

2.1. Планировочное развитие территории сельсовета

             В основу архитектурно-планировочной организации сельсовета положены следующие общие принципы:

- соблюдение природоохранных и санитарно-гигиенических требований (санитарно-защитные зоны, зоны санитарной охраны источников водоснабжения и пр.);

- сохранение исторически сложившейся планировки;

- по возможности более полное освоение под жилую и общественную застройку территориальных резервов в границе сельсовета, с применением при создании новых объектов социальной инфраструктуры, блокирования близких по функции объектов, а также многофункциональное использование их отдельных элементов;

-   выбор направления и масштаба дальнейшего развития сельсовета с учетом инженерно-строительных, природоохранных и планировочных условий, а также кадастровой стоимости изымаемых при этом сельхозугодий. 

Для упорядочения земельных отношений необходимо генпланом уточнены границы всех населенных пунктов, включены в них необходимые территориальные резервы для развития селитебных и производственных зон. 

Необходимо разработать  общие правила застройки сельсовета, устанавливающие:

-     порядок оформления, разрешения на все виды строительных работ;

-   порядок осуществления всех видов строительства и благоустройства в различных функциональных зонах;

-   порядок осуществления архитектурно-строительного контроля за строительством и благоустройством.

Развитие населенных пунктов сельсовета на первую очередь направлено на улучшение планировочной структуры и благоустройство территории.
2.2. Информация о поселении
Проектные предложения по территориальному развитию планируемой территории выполнены на основе комплексной оценки пригодности территории под размещение трех основных функций: жилой, включая общественно-деловую, производственной и рекреационной при соблюдении санитарных и противопожарных разрывов с учетом существующего транспортного и поселенческого каркасов

Трескинский  сельсовет расположен в юго - восточной части Колышлейского района. Протяженность территории сельсовета с севера на юг 22,3 км и с запада на восток 22,0 км. Граничит  с землями  Пограничного сельсовета Колышлейского района, Пензенским районом, Мало Сердобинским районом, Лачиновским сельсоветом, р.п.Колышлей, Названовским сельсоветом, Березовским  сельсоветом Колышлейского района.

Границы Трескинского сельсовета утверждены Законом Пензенской области «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования «Колышлейский район» и муниципальных образований в его составе» Центром сельсовета является село Трескино. Связь с областным центром осуществляется   по региональной автомобильной дороге «Колышлей – М-Сердоба» IV технической категории, «Тамбов – Пенза» – Колышлей – Сердобск – Беково, III технической категории. Расстояние до районного центра 9 км, областного центра 80 км. Ближайшая железнодорожная станция пассажирского сообщения – ст. Колышлей, ст.Скрябино  Юго-Восточной железной дороги. 

Территория сельсовета – 30974 га.

Согласно геоморфологическим данным, основные черты рельефа сформировались ещё в доледниковое время. В период после раннего наибольшего (днепровского) и последующего меньшего (московского) оледенений, древний рельеф значительно трансформировался под влиянием энергичной эрозионной и аккумулятивной деятельности талых ледниковых вод выработались обширные, глубокие долины рек и их притоков, были размыты коренные породы до четвертичных, отложились ледниковые наносы, образовались поверхностные покровы переотложенного, рыхлого материала на водоразделах и склонах.

   Рельеф сельсовета—долинно-балочный, отличается  изрезанностью долинами рек и их притоками с пологими склонами и широким дном.
. Территория Трескинского сельсовета расположена на западном склоне Приволжской возвышенности и представляет собой приводораздельное плато с пологими склонами. Лишь  в юго-восточной части встречаются покатые склоны южной экспозиции, переходящие в сильнопокатые по мере приближения к оврагам.

Наиболее крупными оврагами являются: Орлов, Бурмистров, Алексеевский, Большой, Кирпичный.
Леса представлены, в основном небольшими обособленными лесными участками, расположенными на территории неравномерно.
Естественная растительность представлена древесной кустарниковой растительностью и луговыми степями равнин нормального увлажнения, расположенных на водоразделах, склонах балок и оврагов, в пойме реки: Колышлей. Древесная растительность  представлена березой бородавчатой, дубом, тополем и другими породами. Распределение растительности по территории сельсовета существенно обусловлено физико-географическими факторами, из которых главными являются рельеф и почвы
На водораздельных участках и очень пологих склонах травостой представлен луговыми степями равнин с кострецом береговым, полевицей обыкновенной, клевером луговым, лапчаткой серебристой. По сухим днищам оврагов и балок распространены низинные луга с мятликом узколистным, кострецом безостым, к сырым днищам балок приурочены болотные луга,  в травостое которых обычно осоки, щучка дернистая, болотное разнотравье. 

Естественная растительность сохранилась лишь на небольших участках, неудобных для распашки. Она занимает прибалочные и приовражные склоны днища балок, поймы рек, в районе населенных пунктов.


Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере лесных отношений по Пензенской  области является областное Управление лесами. В его ведении находятся леса, расположенные на землях лесного фонда – 1924 га, в том числе, леса, ранее находившиеся во владении сельскохозяйственных организаций на площади 164 га.

Главными природно-ландшафтными осями сельсовета – являются реки: Колышлей, р.Кочковатка, р.Козырка, р.Комзолка, р.Каменка. Реки сельсовета  маловодны. Вода  их чистая слабо минерализованная.  По характеру растительности сельсовета относится к подзоне лесостепи: леса чередуются с участками северных луговых степей.

Территория Трескинского сельсовета пересечена рекой, р Колышлей, р.Кочковатка, р.Козырка, р.Комзолка, р.Каменка. В прирусловой пойме имеются  естественные озёра. Почвенный покров представлен выщелоченными  чернозёмами с включениями пойменных луговых почв, среднего механического состава. 

. На современном этапе  земли сельскохозяйственного назначения используются в полном объеме. Существенную территорию использует СПК «Колышлейское РАО», СПК «Русь», СПК «Раздолье» СПК «Колышлейское РАО». Специализация сельского хозяйства (растениеводство) Трескинского сельсовета производство зерна.


Специализация сельского хозяйства (растениеводство) Трескинского сельсовета производство зерна.

Социальную сферу представляют  3 основных школы, 3 сельских дома культуры,1 участковая больница, 3 фельдшерско-акушерских пункта, 3 аптеки, 3 почты, 3 отделения сбербанка.

Торговая сеть сельсовета представлена 12 торговыми точками частной собственности.
Система расселения и планировочная структура сложились в основном еще в XVII-XVIII в. и принципиально не изменились на протяжении XX-XXI в.в. Сельсовет имеет ярко выраженную сельскохозяйственную специализацию, что прежде всего, определило структуру расселения. 

Трескинский сельсовет - здесь хорошо развита инженерно-транспортная  инфраструктура. Нужно отметить следующие особенности планировочной структуры сельсовета:

 село Трескино – центр сельсовета, расположено в центральной части сельсовета, здесь сосредоточены основные объекты социального обслуживания, обеспечивающие функционирование транспортной и инженерной инфраструктур сельсовета.

2.3. Развитие основных хозяйственных отраслей сельсовета

Производственная зона 

 Потенциал развития промышленного производства в сельсовете  не раскрыт.

Для размещения малых предприятий производственной специализации, требующих незначительных производственных площадей, могут использоваться территории сельскохозяйственных предприятий, которые в настоящее время используются недостаточно эффективно или тех предприятий (животноводческих ферм и комплексов), которые размещены вблизи жилой застройки сел и деревень и их развитие ограничено требованиями санитарно-эпидемиологических норм по соблюдению СЗЗ.

Мероприятия на расчетный срок:

1.Завершение строительства птицеводческого  комплекса по производству мяса индейки  

    на площади 727га юго – западнее с.Катковка;

2. Строительство птицефабрики на 800000 кур несушек площадью 30 га в северной части сельсовета.

Зона сельскохозяйственного использования
Трескинский сельсовет расположен в зоне относительно рискованного земледелия, природно-климатические условия в поселении благоприятны для развития сельского хозяйства, для возделывания основных районированных сельскохозяйственных культур, однако результаты сельскохозяйственной деятельности в растениеводстве в значительной мере зависят от складывающихся агрометеорологических условий.

По специализации сельскохозяйственного производства Трескинский  сельсовет относится к западной зоне - зоне скотоводческо - свиноводческого животноводства с развитым  зерноводством, кормопроизводством.

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 27908 га. 

В агропромышленном комплексе в 2010 году продолжался процесс развития интегрированных структур с участием банков, промышленных компаний и частных предпринимателей
По состоянию на начало 2010 года в сельскохозяйственных предприятиях Трескинского сельсовета поголовье крупного рогатого скота составило: СПК «Колышлейское РАО» 500 голов крупного рогатого скота в т.ч. 226 коров
Производством мяса крупного рогатого скота, свиней, овец, птицы, производством молока занимается  население населенных пунктов.

                 Поголовье  животных:

	Виды с/х животных
	Кол-во

	КРС - всего
	1795

	В том числе коров
	833

	Овцы, козы
	1310

	Свиньи
	1631

	Птицы
	13900


Природно-климатические условия позволяют сельскому хозяйству сельсовета специализироваться на производстве зерна, мяса свиней, крупного рогатого скота, птицы, молока.

             Генеральным планом сельсовета намечается сохранение большинства существующих площадок для размещения производственных предприятий и объектов малого и среднего предпринимательства. 

            Площадки, располагаются в непосредственной близости к населенным пунктам и в черте населенных пунктов, на участках, наиболее привлекательных для ведения сельско- хозяйственной деятельности.

            Площадки дифференцированы по классу санитарной вредности, что важно для принятия решения по выбору вида хозяйственной деятельности на том или ином земельном участке. На территориях разрешается размещение предприятий с санитарно-защитными зонами 300, 100 и 50 метров, соответственно, неоказывающие влияние на жилую застройку. Большинство площадок удалено от жилой застройки, что делает их привлекательными для размещения различных производственных мощностей.

2.4. Существующая численность населения и

расселения в границах Трескинского сельсовета

На территории Трескинского сельсовета расположены  девять населенных пунктов. Численность населения  сельсовета на 01.01.2011 года составляет 2895 человек, в том числе трудоспособного1213  человек. 

В структуре современного расселения доминирует  село Трескино с населением 1010 чел, затем с.Катковка 545чел., с.Сумы 492 д.Карауловка 321 чел.  В них сосредоточены объекты торговли, здравоохранения и образования. Их можно рассматривать как центр 1-го ранга. К населенным пунктам 2-го ранга относятся: д.Кайсаровка 242 чел, д.Немчиновка 248чел.

К населенным пунктам 3-го ранга относятся: д.Надеждино 25чел, д.Луговое 11чел, д.Раевка1чел. с малой численностью населения. Население имеет тенденцию уменьшения, в этих населенных пунктах отсутствуют объекты социально-бытового обслуживания населения.

2.5 Население и демографический потенциал

Демография
	Показатели
	на 

01.01.2008г
	на

 01.01.2009г
	на

 01.01.2010г
	на

01.01.2011г

	Численность населения

на начало года
	3199
	3178
	2940
	2895

	Население в возрасте

моложе трудоспособного
	720
	705
	574
	         594

	Население в трудоспособном возрасте
	1279
	1313
	1259
	1213

	Старше трудоспособного


	1200
	1160
	1107
	1088

	Число родившихся
	27
	27
	28
	25

	Число умерших
	54
	54
	48
	52

	Естественный прирост
	-27
	-27


	-20
	-27
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В сельском поселении наблюдается устойчивая депопуляция населения  сельсовета, которая обусловлена низкой рождаемостью, не обеспечивающей естественный прирост населения, смертностью, превышающей уровень рождаемости в 2,5 раза, миграционным оттоком населения. Таким образом, естественная убыль не компенсируется механическим приростом.

Основными отраслями использования рабочей силы останутся сельское хозяйство, промышленность, сфера обслуживания.

Необходимо проведение мер по изменению социальной обстановки в поселении с целью создания условий для закрепления молодежи.
2.6 Возрастной состав Трескинского сельсовета на перспективу

	Возрастные 

группы
	Численность

населения, чел.


	Структура, %

	Дети: 

от 1 до 16 лет
	              594
	          21,25

	Старше трудоспособного возраста
	              1200
	          42,93

	Трудоспособное население
	              1001
	          35,81

	ИТОГО:
	              2795
	           100


2.7. Жилой фонд
Большая часть жилищного строительства осуществлялась за счет средств населения. 

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, выполняется в соответствии с федеральной целевой программой «Социальное развитие села до 2012 года», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 03.12.2002 года №858.

Территории для нового жилого строительства в границах населенных пунктов  недостаточны, поэтому  необходимо расширение границы населенного пункта д.Немчиновка.

Решением комитета местного самоуправления  установлен максимальный и минимальный размер земельных участков предоставления гражданам в собственность из муниципальных земель:

 для индивидуального жилищного строительства:

-минимальный размер площадью 0,06 га. 

-максимальный размер площадью 0,10 га.

для ведения личного подсобного хозяйства: 

-минимальный размер 0,06 га.

-максимальный размер 0,4 га. 

для ведения садоводства: 

-минимальный размер 0,06 га.

-максимальный размер 0,15 га. 

для ведения животноводства: 

-минимальный размер 0,10 га.

-максимальный размер 0,20 га. 

             для дачного строительства: 

-минимальный размер 0,06 га.

-максимальный размер 0,10 га.

Мероприятия на расчетный срок 

1. Площадка  в западной части с.Трескино  на площади 1,3 га -1 очередь  строительства;
2.Площадка в восточной части с.Трескино на площади 3,3 га -1 очередь   строительства;
3. Площадка  юго-западнее  с.Катковка  на площади 3,3 га -1 очередь   строительства;

В связи с изменениями границы с.Катковка предусматривается  перевод земель из категории «Земли сельскохозяйственного назначения»  в категорию «Земли  населенных пунктов» на площади 3,3 га

4.Площадка севернее д.Немчиновка 13,3га – 2-ая очередь строительства.

В связи с изменениями границы д.Немчиновка предусматривается  перевод земель из категории «Земли сельскохозяйственного назначения»  в категорию «Земли  населенных пунктов» на площади 13,3 га

Изменение границы сельсовета

Проектом генерального плана  предусматривается изменение границы Трескинского  сельсовета, в связи с изъятием 40га  из земель сельскохозяйственного назначения и передачей в р.п. Колышлей, площадью 40га.

2.8. Социальная инфраструктура и система культурно-бытового          

       обслуживания

Одним из основных показателей качества жизни населения, определяемых решениями генерального плана, является разнообразие объектов социального и культурно-бытового обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность.

Данные учреждения обслуживают население, проживающее в пределах 15 мин. пешеходной доступности от них, либо обслуживание решается за счёт выездных форм или с помощью временных облегчённых зданий (павильонов, ларьков);

Проектными решениями принят существующий уровень обеспеченности основными видами социального, культурно-бытового обслуживания, соответствующий современным 

стандартам. При этом, организация обслуживания населения принята с учётом специфики расселения на данной территории - взаиморасположение населённых пунктов. Спрос на те или иные виды услуг зависит от уровня жизни населения, который, в свою очередь, определится уровнем развития экономики сельсовета.

Среди прочих предприятий и учреждений культурно-бытового назначения наиболее массовыми являются торговля.

2.9. Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры

В транспортную инфраструктуру Трескинского сельсовета входят автомобильные дороги, соединяющие Трескинский  сельсовет  с районным и областным центром, соседними регионами,  соседними районами и сельскими администрациями (федерального и регионального значения); автодороги муниципального значения. 
    На территории поселения сохраняется существующая сеть автодорог, которая дополняется созданием сети автомобильных дорог с твердым покрытием, обеспечивающей связи всех населенных пунктов с центрами сельских поселений, а также опорной сетью дорог, реконструкция транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог.

Мероприятия по развитию дорожной сети Трескинского сельсовета включают:

1.Ремонт автодороги Колышлей – М- Сердоба протяженностью 23,4 км;

2.Ремонт автодороги Трескино - Надеждино протяженностью 11,2 км;

3.Ремонт автодороги подъезд к с.Сумы протяженностью1,1км

4.Ремонт автодороги подъезд к д.Раевка протяженностью 5,5км

5.Ремонт автодороги подъезд Колышлей - Пограничный - Саловка протяженностью 8,2 км

6.Строительство Федеральной автодороги Москва-Саратов протяженностью 21,4 км. за расчетный срок.

На территории сельсовета сохраняется существующая сеть автодорог, которая дополняется созданием сети автомобильных дорог с твердым покрытием, обеспечивающей связи всех населенных пунктов с центрами сельских поселений, а также опорной сетью дорог, реконструкция транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог
Для выполнения данных мероприятий предусматривается перевод земель площадью 1га из категории «Земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «Земли промышленности, энергетики, транспорта….».

2.10. Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры

Территория сельсовета достаточно насыщена инженерными коммуникациями, носящими, как транзитный характер, так и обеспечивающими населенные пункты Трескинского сельсовета.

Данная ситуация дает возможность сделать вывод о потенциальной возможности задействовать часть имеющихся мощностей для обеспечения перспективных нагрузок по электро- и газоснабжению.

Трубопроводный транспорт

  Трубопроводный транспорт

От АГРС «.Колышлей»  на территории сельсовета проложен распределительный газопровод: 

· АГРС «Колышлей»-Трескино протяженностью 8,8 км;
. По территории сельсовета проходит:

 межпоселковый газопровод высокого давления до с.Катковка от                       распределительного газопровода Колышлей-Трескино протяженностью 9,2км

межпоселковый газопровод высокого давления до д.Надеждино протяженностью 10,8км. 

межпоселковый газопровод высокого давления до с.Пограничное протяженностью 3,6км. 
Электроснабжение

Электроснабжение Трескинского сельсовета осуществляется через  подстанции 110/35/10 кВ «Колышлей», «Катковка»

  По территории сельсовета проходят следующие линии электропередачи: 

· ВЛ 35 кВ «Колышлей - Степное» протяженностью 17,80 км;

· ВЛ 35 кВ «Чубаровка – Степное» протяженностью 8,150 км;

· ВЛ10 кВ «Трескинская» протяженностью 18,9 км;

· ВЛ10 кВ «Пограничная» ​​- протяженностью8,3 км

· ВЛ10кВ «Надеждино» ​​- протяженностью5,0 км

· ВЛ10кВ «МТФ» ​​- протяженностью13,25 км

· ВЛ10кВ «Кайсаровская» ​​- протяженностью 4,9 км

· ВЛ10кВ «Алексеевская» ​​- протяженностью 4,8 км

· ВЛ 10кВ «Комплекс» ​​- протяженностью 9,3 км.

· ВЛ 10кВ «Катковская» - протяженностью 2,5км

Система электроснабжения сельсовета обеспечивает всех потенциальных потребителей электроэнергии. Воздушные линии распределительной сети 10 кВ и 0,4 кВ, а также сеть ТП-10/0,4кВ в населенных пунктах находятся в относительно удовлетворительном состоянии, могут быть использованы при дальнейшей эксплуатации.
Система электроснабжения сельского поселения обеспечивает всех потенциальных потребителей электроэнергии. 


Техническое состояние электрических сетей  сельского поселения, удовлетворительное,  могут быть использованы при дальнейшей эксплуатации. По проекту необходимо наметить плановую реконструкцию ЛЭП и ТП.

Мероприятия на расчетный срок
1.Строительство ПС 110 кВ 1,3км юго-западнее с.Катковка;

2. Строительство ВЛ110 кВ протяженностью8км
Связь
В настоящее время население, органы управления и предприятия на территории Трескинского сельсовета обеспечиваются услугами связи и информатизации. Оператором телефонной связи является Пензенский  филиал ОАО «Волгателеком»

В с.Сумы установлена вышка сотовой связи. В сельсовете действует сотовая связь всех операторов. В Трескинском сельсовете только одна организация – Управление Федеральной почтовой связи – оказывает услуги почтовой связи населению и предприятиям.

Все населенные пункты охвачены почтовой связью, в сельсовете имеется 3 почтовых отделения в с.Трескино, с.Сумы,с.Катковка.

В поселении достаточно развит широкий спектр предоставления услуг связи, телекоммуникаций, телевещания.

Мероприятия на I этап (2020 г.):
· развитие рынка услуг телефонной связи общего пользования и сотовой связи;

· обновление технической базы телефонной связи с переходом на цифровые АТС и оптические кабели;

Газоснабжение  населенных пунктов

Обслуживанием распределительных сетей газификации сельсовета, занимается ОАО «Пензагазификация». 
          Газоснабжение Трескинского сельсовета осуществляется природным и сжиженным газом. Газ по распределительным газопроводам давлением  1,2 и 0,.6 Мпа поступает на ГРП населенных пунктов откуда газопроводами среднего и низкого давления подаётся непосредственно потребителям. Уровень газоснабжения  достаточно высок. 

Населенный пункт д.Раевка негазифицирован.  Население один человек, поэтому не имеет смысла  газифицировать.
Выводы
Реализация мероприятий по газификации поселения позволила:

· довести уровень газификации поселения до 95%;

Водоснабжение Источниками централизованного водоснабжения Трескинского сельсовета являются ресурсы поверхностных и подземных вод.

Основные водопотребители – население, организации, предприятия.

Основные источники водоснабжения – это артезианские скважины,  резервуары–накопители. Качество воды – удовлетворительное. 
Село Трескино. Водоснабжение осуществляется от 3 артезианских скважин, 2 водонапорных башен. Протяженность водопровода 12,60 км

Деревня Карауловка. Водоснабжение осуществляется от 1 артскважины. Протяженность водопровода 4,400км.

Деревня Кайсаровка водоснабжение  осуществляется от  системы водоснабжения р.п.Колышлей. Протяженность водопровода  2,25 км. 

Село Катковка. Водоснабжение осуществляется от 2 артезианской скважины, 2 водонапорных башен. Протяженность водопровода 6,0км.

Село Сумы. Водоснабжение осуществляется от 3 артскважин и 3 водонапорных башен. Протяженность водопровода 4,2км.

Деревня Немчиновка. Водоснабжение осуществляется от 1 артскважин и 2 водонапорных башен. Протяженность водопровода 3,1км.

Деревня Надеждино. Водоснабжение осуществляется от 1 артскважины и 1 водонапорной башни. Протяженность водопровода 1,1км.

Деревня Луговое. Водоснабжение осуществляется из 2 шахтных колодцев. 

Село Раевка. Водоснабжение осуществляется из родника.

 Качество воды – удовлетворительное. Микробиологический состав воды соответствует требованиям ГОСТ 2874-82 и СанПин 2.14.1074-01.

Мероприятия на I этап (2020г)

Проектом предлагается:

   1. Сохранение имеющегося потенциала мощности систем водоснабжения; 

   2.Строительство водопровода  протяженностью 6,0км,  двух водозаборных узлов на   

    строящемся птицеводческом  комплексе;

   3.Строительство водозабора в с.Трескино;

    4.Строительство водозабора севернее д.Немчиновка.

    5.Строительство водозабора в д.Карауловка
    6. Реконструкция сетей водоснабжения:

с.Трескино  протяженностью 12,6 км, д.Карауловка 4,4км, д.Кайсаровка 2,25км, с.Катковка 6,0км, с.Сумы 4,2 км, д.Немчиновка 3,1 км, д.Надеждино 1,2 км
Водоотведение
На территории Трескинского сельсовета водоотведение отсутствует. Население пользуется местными выгребными ямами.

2.11. Зона специального назначения

Состояние кладбищ

На территории Трескинского сельсовета  размещены 17 кладбищ: в северо-западной части с.Трескино – 1,5 га; в северо – западной части с.Трескино 2,1га,западнеес.Трескино 0,27га, юго – восточнее с.Трескино 0,23, южнее с.Трескино 0,19га, южнее с.Трескино 0,35га, северо – западнее д.Кайсаровка 1,0га, юго – восточнее ур.Скрябино 0,28га, северо – восточнее с.Катковка 1,2га, ур.Алексеевка 0,52га, 2 юго – западнее с.Раевка 0,33га; 0,41га, севернее д..Надеждино 0,26га.севернее с.Сумы 0,5га, юго – восточнее с.Сумы 0,22га, юго – восточнее бывшего населенного пункта Михайловка 0,28га,южнее бывшего населенного пункта Илларионовка 0,15га

Проектом предлагается:
1.В связи с переполнением старого кладбища, расположенного в северно - западной части с.Трескино (в черте), по проекту предусмотрена территория под разширение кладбища площадью 0,5 га. 
2.В связи с переполнением старого кладбища, расположенного севернее с.Сумы, по проекту предусмотрена территория под разширение кладбища площадью 0,5 га  из земель сельхозназначения. 
В этой связи предусматривается  перевод земель из категории «Земли сельскохозяйственного назначения»  в категорию «Земли  промышленности, земли специального назначения» на площади 0,5 га

Проектом предусмотреть  природоохранные мероприятия: 

· провести работы по благоустройству кладбищ: очистка территории, организация мест сбора мусора; 
  ТБО 

На территории сельсовета имеется 3 полигона компостирования твердых бытовых отходов: в 0,5 км западнее с.Трескино;  в 0,4 км северо - западнее с.Катковка,в 1,7км северне д.Немчиновка. В других населенных пунктах  участки компостирования твердых бытовых отходов отсутствуют. 

Участки компостирования соответствуеют санитарно – техническим нормам. Имеют санитарно эпидемиологическое заключение. 

Скотомогильники

Согласно информации главного государственного ветеринарного инспектора, на территории сельсовета отсутствуют скотомогильники с захоронением в ямах.

Сельскохозяйственные предприятия  и население пользуются заводом по переработке биоотходов, расположенного на территории Трескинского сельсовета. 
2.12. Зоны рекреационного назначения
В сфере организации культуры и отдыха следует акцентировать внимание на пропаганде здорового образа жизни, ограничений негативного влияния досуговых учреждений на общество, на популяризацию спортивных мероприятий и спортивного образа жизни.

На берегу реки Колышлей, прудов размещаются зоны сезонного отдыха населения, которые должны быть  оборудованы сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

   Проектом предусматриваются мероприятия по развитию инфраструктуры сезонного отдыха населения:

 I этап-2020г.

1.Благоустройство зон отдыха

 В связи с важнейшим значением этих территорий для поддержания экологического равновесия природно-экологического каркаса сельского сельсовета и низкой устойчивостью к рекреационным нагрузкам, проектом определена необходимость строгого регулирования рекреационного освоения этих территорий.
2.13. Улично-дорожная инфраструктура
В целях повышения уровня жизни сельчан, на перспективу намечаются мероприятия по развитию улично-дорожной сети.      

Улично-дорожная сеть в населенных пунктах запроектирована в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки. Все существующие грунтовые дороги  будут иметь твёрдое покрытие, по каждой улице необходимо проложить  тротуары.

Проектом предусматривается асфальтирование  улично-дорожной сети в населенных пунктах сельсовета:

Проектом предусматривается асфальтирование  улично-дорожной сети в населенных пунктах сельсовета.

I этап-2020г.
1. автодорога  с. Трескино общей протяженностью 1,5 км. 

Асфальтирование улично-дорожной сети:

1. с. Трескино общей протяженностью 2,.1 км.
2. д. Кайсаровка общей протяженностью 1,7 км.
3. д.Караулолвка общей протяженностью 2,7 км. 

4. с.Сумы протяженностью 3,2км
5. д.Немчиновка протяженностью 1,2км
6. д.Надеждино протяженностью 1,0км

7.с.Катковка протяженностью 3,5км
2.14. Историко-культурный потенциал.

 Для сельсовета памятники, безусловно, представляют большую ценность как образцы строительного искусства народа, его истории. Государственная охрана объектов культурного наследия регулируется Постановлением Правительства РФ от 26.04.2008  №315 «Об утверждении Положения о законах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)».

Исторические памятники для сельсовета представляют большую ценность как образцы строительного искусства народа, его истории.

1. Стела воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945г), с.Трескино  

2. Стела воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945г), с.Сумы   

	Наименование памятника


	Местонахождение

	Храм Рождества Пресвятой Богородицы
	с.Трескино

	Свято-Рождественский мужской монастырь
	с.Трескино

	Могила Дурново П.Н.- министра внутренних дел России 1905год
	с.Трескино

	Памятник В.И.Ленину
	с.Трескино


Исторические памятники – курганы отражены в следующей таблице:

	Наименование   памятника


	Местонахождение

	1. Курган, I-II до нашей эры
	1,8 км юго-восточнее с.Сумы

	2.Курган, I-II до нашей эры
	1,7 км юго-восточнее с.Трескино

	3. Курган, I-II до нашей эры
	2,1 км юго-восточнее с.Трескино

	4. Курган, I-II до нашей эры
	1,8 км юго-западнее с.Трескино

	5. Курган, I-II до нашей эры
	3,7 км юго-западнее с.Трескино

	6. Курган, I-II до нашей эры
	0.2 км западнее д.Карауловка 

	7. Группа курганов, I-II до нашей эры
	0,3 км юго-западнее д.Карауловка


Земельный участок в границах территории объекта культурного наследия относится к землям историко-культурного назначения. Вышеуказанное отнесение и перевод земельных участков в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов осуществляется органами местного самоуправления.

До настоящего времени охранная зона памятников истории не установлена.

Мероприятия по организации охраны и использования памятников истории и (объектов культурного наследия)

Ввиду того, что ранее охранная зона памятников истории не установлена, согласно ст.34 Федерального закона от 25.06.2002 года №73-ФЗ,  разработать проект охранной зоны памятника истории на  территории Трескинского сельсовета и установить охранную зону памятников истории 10 м.
Мероприятия по  особо охраняемым  природным территориям

      Запретить на территории памятника природы:

               
- проведение всех видов работ, кроме работ по уходу  без нарушения целостности    

                       растительного покрова;

              
 - выпас скота, распашку, рубку и раскорчевку деревьев;



- прокладку дорог, проезда на всех видах транспорта;



- все виды изыскательских, строительных, земляных и других работ.

2.15. Чрезвычайные ситуации

  
В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций (снижению риска их возникновения) и уменьшению возможных потерь и ущерба от них (уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций) лежат конкретные мероприятия научного, инженерно-технического и технологического характера, осуществляемые по видам природных и техногенных опасностей и угроз.
Опасные геологические процессы

Геологическими явлениями, опасное проявление которых может вызвать на территории Трескинского сельсовета развитие чрезвычайной ситуации являются:

Эрозия оврагов

Степень опасности овражной эрозии на территории сельсовета – умеренно опасная. 

Обрушение линий электропередачи

Вследствие метереологических экстремумов (налипание снега, обледенение, метель, ураганный ветер) происходит обрушение линий электропередачи, в результате которого без энергообеспечения оказываются населенные пункты, промышленные и сельскохозяйственные объекты.
Природные пожары

 Пожары - это неконтролируемый процесс горения, влекущий за собой гибель людей и уничтожение материальных ценностей. Основными видами пожаров как стихийных бедствий, охватывающих, как правило, обширные территории в несколько сотен, тысяч и даже миллионов гектаров, являются ландшафтные пожары - лесные (низовые, верховые, подземные) и степные (полевые).

 Лесные пожары

Лесные пожары - это стихийное (т.е. неуправляемое) горение, распространяющееся по лесной площади. В зависимости от сгорающих материалов различают низовые и верховые пожары. 

Основными способами борьбы с лесными низовыми пожарами являются: захлестывание кромки огня, засыпка его землей, заливка водой (химикатами), создание заградительных и минерализованных полос, пуск встречного огня (отжиг). Отжиг чаще применяется при крупных пожарах и недостатке сил и средств для пожаротушения. Он начинается с опорной полосы (реки, ручья, дороги, просеки), на краю которой, обращенном к пожару, создают вал из горючих материалов (сучьев валежника, сухой травы). Когда начнет ощущаться тяга воздуха в сторону пожара, вал поджигают вначале напротив центра фронта пожара на участке 20-30 м, а затем после продвижения огня на 2-3 м и соседние участки. Ширина выжигаемой полосы должна быть не менее 10-20 м, а при сильном низовом пожаре - 100 м. Тушение лесного верхового пожара осуществлять сложнее. Его тушат путем создания заградительных полос, применяя отжиг и используя воду. При этом ширина заградительной полосы должна быть не менее высоты деревьев, а выжигаемой перед фронтом верхового пожара - не менее 150-200 м, перед флангами - не менее 50. 

Основными причинами возникновения пожаров являются сельскохозяйственные палы и антропогенный фактор. Значительный процент возгораний наблюдается из-за грозовой активности — в частности, «сухих гроз» (удары молний без последующего ливня). Пожары от молний могут быть труднодоступными из-за их удалённости от объектов инфраструктуры.
Противопожарная защита лесов – одна из составляющих обеспечения безопасности национальных природных богатств. 

Леса на территории Трескинского сельсовета в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Правилами пожарной безопасности в лесах РФ и другими нормативными актами подлежат охране от пожаров. Охрана лесов от пожаров включает комплекс организационных, правовых и других мер.

Пожары в хлебных массивах и сухой травы

Хлебные массивы в поселении занимают  значительные площади. Горючим материалом в них являются: хлебные злаки, технические культуры, кустарники и камыш, сухая трава.

Все эти материалы воспламеняются от малейшего источника зажигания, особенно при сухой погоде.

Пожары на хлебных массивах и массивах с сухой травой развиваются очень быстро, на скорость распространения пожара особенно влияет сила ветра. В засушливую погоду скорость распространения пламени по высоким хлебам и травам достигает 500-600 м/мин. При отсутствии ветра пожары распространяются со скоростью 10-15 м/мин.

Пожары созревших хлебных массивов создают угрозу и скошенным хлебам, уложенным в валки и копны, сельскохозяйственной технике, они могут распространяться на различные постройки: тока, сушилки, кошары и т.п.

Полевые (травяные) пожары тушат теми же способами, что и лесные. 

Факторы риска возникновения биолого-социальных чрезвычайных ситуаций

Наибольшую опасность из группы биолого-социальных ЧС представляют болезни диких животных (бешенство). Бешенство - острая вирусная болезнь животных и человека, характеризующаяся признаками полиоэнцефаломиелита и абсолютной летальностью.

Мероприятия по профилактике бешенства животных и человека, мероприятия при заболевании животных бешенством, противоэпидемические мероприятия следует проводить в соответствии с Санитарными правилами СП 3.1.096-96. Ветеринарные правила ВП 13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Бешенство». В случае вспышки инфекции биологические отходы, зараженные или контаминированные возбудителями бешенства, сжигают на месте, а также в трупосжигательных печах или на специально отведенных площадках. Наибольшую опасность из группы биолого-социальных ЧС представляют болезни диких животных (бешенство). Бешенство острая вирусная болезнь животных и человека, характеризующаяся признаками полиоэнцефаломиелита и абсолютной летальностью.

Не менее большую опасность представляет распространение свиного и птичьего гриппа.

Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Возможные источники чрезвычайных ситуаций на территории Трескинского сельсовета следующие:

- Транспортные аварии, в том числе:

   аварии на автодороге при перевозке горюче-смазочных материалов и химически  

   опасных грузов;

- Пожары, взрывы, внезапное обрушение зданий и сооружений на промышленных  

  и сельскохозяйственных объектах;

- Аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ (АХОВ);

- Аварии на взрыво-, взрывопожароопасных объектах;

- Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения, на электроэнергетических 

   системах.
Химически-опасные объекты, зона химического заражения:

1.Автодорога  «Колышлей М- Сердоба»  - перевозка химически опасных грузов. 
Взрыво - пожароопасные  объекты

1.Автодорога регионального значения ««Колышлей М - Сердоба - перевозка взрывоопасных   грузов;

2. Газопровод высокого давления, максимальное давление 75 КГС/см², d = 1412мм;

Чрезвычайные  ситуации на электроэнергетических системах, в результате которых прекращается подача электроэнергии. 

1. ПС 110/35/10кВ. 
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Мероприятия по защите территории от опасных природных и  техногенных процессов и чрезвычайных ситуаций

Борьба с эрозией 

Опасные геологические процессы

Геологическими явлениями, опасное проявление которых может вызвать на территории Трескинского сельсовета развитие чрезвычайной ситуации являются:

Эрозия оврагов

Степень опасности овражной эрозии на территории сельсовета – умеренно опасная. 

Обрушение линий электропередачи

Вследствие метереологических экстремумов (налипание снега, обледенение, метель, ураганный ветер) происходит обрушение линий электропередачи, в результате которого без энергообеспечения оказываются населенные пункты, промышленные и сельскохозяйственные объекты.

Опасные метеорологические явления и процессы

На территории  сельсовета наблюдаются многие явления, приведенные в перечне опасных метеорологических и агрометеорологических явлений.

Из них наибольшую повторяемость имеют: сильные дожди, град, ураган, сильный ветер, сильный снег, сильные метели, гололёдные явления.
      С целью благоустройства овражных территорий провести специальные инженерные мероприятия в составе: частичной или полной засыпки овражных территорий, срезки и террасирования склона, регулирования стока поверхностных и грунтовых вод, агролесомелиорации склонов и присклоновых территорий.

Природные пожары

 Пожары - это неконтролируемый процесс горения, влекущий за собой гибель людей и уничтожение материальных ценностей. Основными видами пожаров как стихийных бедствий, охватывающих, как правило, обширные территории в несколько сотен, тысяч и даже миллионов гектаров, являются ландшафтные пожары - лесные (низовые, верховые, подземные) и степные (полевые

 Лесные пожары
Охрана лесов от пожаров включает комплекс организационных, правовых и других мер. 

В период высокой пожарной опасности ограничивается доступ населения в лесные массивы. Для отдыха отводятся обустроенные насаждения, находящиеся под постоянным контролем лесной охраны. На дорогах, прилегающих к лесным массивам, и лесных дорогах в начале пожароопасного периода устанавливаются плакаты, регулярно публикуются статьи в районных и республиканских газетах, распространяются листовки противопожарного направления.

Большое внимание уделить мероприятиям по предупреждению распространения лесных пожаров, регулированию состава древостоя, созданию системы противопожарных барьеров, устройству сети дорог противопожарного назначения.

В поселении необходимо проводить мероприятия по защите населенных пунктов, расположенных в пожароопасных зонах вблизи лесных массивов:

· создание на предприятиях, в лесах и лесничестве пунктов сосредоточения     противопожарного оборудования и инвентаря;

· содержание в безопасном состоянии полос отводов магистральных трубопроводов,   автомобильных дорог, вдоль которых расположены лесные массивы;

· осуществление контроля за посещением лесов и пребыванием в них граждан с целью  отдыха, охоты, рыбной ловли;

· проведение противопожарного обустройства лесов, устройств подъездов к  естественным водоемам для забора воды в местах массового отдыха населения;

· осуществление государственного пожарного надзора за соблюдением гражданами  требований и правил пожарной безопасности в лесах.

Для поддержания лесных территорий Трескинского сельсовета в надлежащем противопожарном состоянии необходимо проводить следующие противопожарные мероприятия: 

-  установить постоянные стенды и выставки при конторах участковых лесничеств;

-  установить постоянные стенды и выставки при конторах участковых лесничеств;

- установить указатели и шлагбаумы;

-организовать контрольные посты и места для отдыха и курения

 -осуществлять периодическую опашку противопожарными минерализованными полосами хвойных молодняков, опушек леса, обочин дорог и других наиболее пожароопасных участков и объектов

Проведение указанных мероприятий может корректироваться в зависимости от степени пожарной опасности в лесах по условиям погоды.

       В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах должны осуществляться:

· противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка просек и противопожарных разрывов;

· создание и содержание систем и средств предупреждения и тушения лесных пожаров, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов. 

Пожары в хлебных  массивах и массивах с сухой травой

Основы организации и тушение пожаров хлебных массивов должны закладываться в плане сельсовета обеспечения пожарной безопасности в период уборки урожая.

Для обеспечения безопасности и создания возможности борьбы с пожарами хлебные массивы необходимо разделять на участки площадью до 50 га прокосами шириной 10-12 м, по прокосу делают пропашку шириной 5-6 м.

В период уборки необходимо усиливать дежурство на полях.

Для обеспечения безопасности населенных пунктов от пожаров сухой травы необходимо проводить пропашку по границе населенных пунктов.

Кроме того, согласно требованиям «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утвержденного Федеральным Законом от 22 июля 2008г. № 123 – ФЗ, существующая дислокация подразделений пожарной охраны в р.п.Колышлей соответствует условиям, определенным «Техническим регламентом»: время прибытия первого подразделения к месту вызова в населенных пунктах сельсовета не превышает - 20 минут.      
Аварии на взрывопожароопасных объектах

Для предотвращения ЧС на взрывопожарных объектах проектом определены общие организационные мероприятия:

· совершенствование службы оповещения работников взрывопожароопасных объектов и населения о создавшейся ЧС и необходимых действиях работников и населения.

· точное выполнение плана графика предупредительных ремонтов и профилактических работ, соблюдение их объемов и правил проведения;

· содержание в полной готовности поддонов и обваловок емкостей, содержащих ЛВЖ.

· регулярная проверка соблюдения действующих норм и правил по объектам безопасности;

· регулярное проведение тренировок по отработке действий всего персонала  объектов предприятия в случае ЧС.

Для обеспечения безопасности объектов трубопроводного транспорта необходимо учитывать различные факторы риска, обусловленные не только его техническим состоянием, но и следующими факторами:

· прохождением трубопровода вблизи населенных пунктов и через природные объекты, чувствительные к экологическому загрязнению;

· внешними антропогенными факторами (несанкционированные врезки в трубопровод, терроризм); 

· природными факторами (землетрясения, оползни).

Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения магистральных трубопроводов и их объектов вокруг них устанавливаются охранные зоны, размеры которых и порядок производства в этих зонах сельскохозяйственных и других работ регламентируются Правилами охраны магистральных трубопроводов.

Температура газа, нефти (нефтепродуктов), поступающих в трубопровод, должна устанавливаться исходя из возможности транспортирования продукта и требований, предъявляемых к сохранности изоляционных покрытий, прочности, устойчивости и надежности трубопровода.

Аварии с газами можно предотвратить при соблюдении рекомендаций, приведенных в таблице 4. СНиП 2.05.06-85* (Магистральные трубопроводы).

2.16. Охрана окружающей среды

Согласно Водному Кодексу Российской Федерации  от 03.06.2006г.  №74 – ФЗ  на территории  сельсовета установлены  водоохранные зоны реки Колышлей-200м, р.Камзолка, р.Кочковатка, р.Каменка 100м, р.Козырка 50м, ручьев, прудов50 –100 м, 

Ширина прибрежной защитной полосы  устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

В водоохранной зоне рек запрещаются:

· использование сточных вод для удобрения почв;

· размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения  отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

· осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

· движение и стоянка транспортных средств, за исключением их движения по дорогам, имеющих твердое покрытие;

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещаются:

· распашка земель;

· размещение отвалов размываемых грунтов;

· выпас сельскохозяйственных животных и организации для них летних лагерей, ванн. 

Согласно санитарно-эпидемиологических правилам и нормативам СанПиН 2.2.1.1.1200-03  « Санитарно-защитные зоны и санитарная классификации предприятий, сооружений и иных объектов» в новой редакции от 10 апреля 2008г. согласно постановлению Главного государственного санитарного врача от 25 сентября 2007г. №74 (Регистрационный номер  №10995) установлены:

· Санитарно-защитная зона – 100 м сельского кладбища;

· Санитарно-защитная зона – 100м расширяемого кладбища

· Санитарно – защитная зона – 100 м  для гаражей  и парку по ремонту, технологическому обслуживанию  и хранению автомобилей и техники; 

· Санитарно – защитная зона  - 100 м АЗС и складов горюче – смазочных материалов и сельскохозяйственной техники;

· Санитарно – защитная зона – 50 м хранилищ зерна;

· Санитарно – защитная зона – 500 м участка компостирования твердых бытовых отходов;

· Санитарно-защитная зона -50-100 м производственных объектов  IV-V класса вредности;

· Санитарно-защитная зона – 300 м газораспределительной станции магистрального газопровода;

· Санитарно – защитная зона  очистных сооружений 300м

· Санитарно-защитная зона 300 для  производственной территорию по содержанию крупного рогатого скота; 

Согласно правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995г.  №578, охранная зона вдоль трассы кабеля связи по 2 метра с каждой стороны.

 Согласно правилам охраны магистральных трубопроводов, утвержденных Постановлением Госгортехнадзора России от 22 апреля 1992г. №9, для исключения возможности повреждения трубопроводов устанавливаются охранные зоны вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих  газ по 25 метров от оси трубопровода с каждой стороны.

Согласно Правилам установления охранных зон объектов электрического хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением  Правительства РФ от 24 февраля 2009 г.  № 160, охранная зона с учетом усредненных расстояний между крайними проводами равна
- 220кВ –25м

- 110 кВ – 20 м;

- 35 кВ – 15 м;

- 6-10 кВ– 10 м.

Согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 14 марта 2002 года №10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно –питьевого назначения  СанПиН 2.1.4.1110-02». (Регистрационный номер №3399)  зона санитарной охраны подземных водозаборов – 30 метров.

Отходы производства и потребления. Санитарная очистка территории.

С каждым годом происходит увеличение количества отходов, а это приводит к увеличению размеров занимаемой ими территории, росту числа несанкционированных свалок, интенсивному загрязнению почв, поверхностных водоемов и подземных вод, атмосферного воздуха. Также не полностью решена проблема хранения и утилизации пришедших в негодность и запрещенных к применению пестицидов и ядохимикатов, и др.

Свалки по захоронению твердых отходов оказывают локальное воздействие на окружающую среду. Это может привести к загрязнению не только почв, но и почвообразующих пород, поверхностных и подземных вод.

Вопросы переработки и захоронения токсичных промышленных отходов стоят особо остро, так как в Колышлейском районе отсутствует специализированный полигон по их утилизации.

Основными направлениями в решении проблем управления отходами являются:

- внедрение комплексной механизации санитарной очистки населенных пунктов; повышение технического уровня, надежности, снижение металлоемкости по всем группам машин и оборудования;

- двухэтапная система транспортировки отходов;

- максимальное использование селективного сбора ТБО с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов;

- проведение рекультивации существующих мест складирования и утилизации твердых бытовых и биологических отходов;

- строительство полигонов ТБО и скотомогильников оборудованных биологическими камерами, в соответствии с санитарно эпидемиологическими нормами и требованиями.

Таким образом, политика в сфере управления отходами главным образом ориентируется на снижение количества образующихся отходов и на их максимальное использование, а также на модернизацию системы захоронения и утилизации отходов. В настоящее время существует ряд способов хранения и переработки твердых бытовых отходов, а именно: предварительная сортировка, сжигание, биотермическое компостирование и др.

          Важнейшей задачей является селективный сбор и сортировка отходов перед их удалением с целью извлечения полезных и возможных к повторному использованию компонентов.
Медицинские отходы

В целях предотвращения биологического загрязнения экосистем необходима организация комплексной системы сбора, хранения, обеззараживания и утилизации отходов лечебно профилактических учреждений класса Б, В. 

Производственные отходы.

В составе отходов производственных объектов содержатся нетоксичные отходы, которые можно обезвреживать совместно с ТБО и отходы, требующие специальных мероприятий для их эффективной технологической переработки или обезвреживания. Отходы должны размещаться в соответствии с нормативами отраслевых ведомств, часть отходов временно хранится на предприятиях в соответствии с действующими нормативными документами.

Все промышленные отходы подлежат специальному статистическому учету по форме «2 ТП – отходы» токсичные.

В целом экологическое состояние территории  сельсовета оценивается как относительно благополучное. Радиационный фон близок к уровню естественного гамма - фона. 
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