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ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ТРЕСКИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЛЫШЛЕЙСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016-2020 ГОДЫ С ПЕРСПЕКТИВОЙ ДО 2025 ГОДА 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

	Наименование Программы
	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Трескинского сельсовета Колышлейского района Пензенской области на период 2016-2020 годы с перспективой до 2025 года

	Основание для разработки Программы
	- Распоряжение Главы администрации Трескинского сельсовета Колышлейского района Пензенской области;

- Договор на выполнение работ по разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Трескинского сельсовета Колышлейского района Пензенской области на период 2016-2020 годы с перспективой до 2025 года;

- Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Приказ Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»

	Ответственный исполнитель
Программы 
	Администрация Трескинского сельсовета Колышлейского района Пензенской области

	Соисполнители
Программы
	Общество с ограниченной ответственностью «Пензенский энергосервисный центр»

	Цели Программы
	1. Создание базового документа для дальнейшей разработки инвестиционных, производственных программ организаций коммунального комплекса Трескинского сельсовета Колышлейского района и муниципальных целевых программ.
2. Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования, в целях:

· повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса;

· обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации.

	Задачи Программы
	1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем;
2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем;

3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации;

4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг;

5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей

	Целевые индикаторы и показатели
	Снижение потерь коммунальных ресурсов:
- теплоснабжение до 5%;

- водоснабжение до 12%;
- водоотведение до 12%;

- газоснабжение до 4%;

- электроснабжение до 3%.

	Сроки и этапы реализации Программы
	2016-2025 годы.
1 этап – 2016 год;

2 этап – 2017 год;

3 этап – 2018 год;

4 этап – 2019 год;

5 этап – 2020 год;

6 этап – с 2021 по 2025 год;

	Объемы требуемых капитальных вложений
	Объем финансирования Программы составляет 23575,0 тыс. руб. в т.ч. по видам коммунальных услуг:

Теплоснабжение – 400,0 тыс. руб.;

Электроснабжение – 1015,0 тыс. руб.;
Водоснабжение – 5850,0 тыс. руб.;

Водоотведение – 11800,0 тыс. руб.;
Газоснабжение – 4000,0 тыс. руб.;

Утилизация (захоронение) ТБО – 510,0 тыс. руб.

	Ожидаемые результаты реализации программы
	Установление оптимального значения нормативов потребления коммунальных услуг с учетом применения эффективных технологических решений, использования современных материалов и оборудования.

Предложения по созданию эффективной системы контроля за исполнением инвестиционных и производственных программ организации коммунального комплекса.

Внедрение новых методик и современных технологий, в том числе энергосберегающих, в функционировании систем коммунальной инфраструктуры.

Прогноз стоимости всех коммунальных ресурсов.

Определение затрат на реализацию мероприятий программы, эффекты, возникающие в результате реализации мероприятий программы и источники инвестиций для реализации мероприятий программы. 


ВВЕДЕНИЕ

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Трескинского сельсовета Колышлейского района Пензенской области является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Трескинского сельсовета является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Трескинского сельсовета представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Трескинского сельсовета.

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Трескинского сельсовета Колышлейского района Пензенской области являются:

· инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем;
· взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем;
· обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации;
· повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг;
· совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры;
· повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;
· обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Принципы формирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Трескинского сельсовета Колышлейского района Пензенской области.

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Трескинского сельсовета Колышлейского района Пензенской области базируются на следующих принципах:

– системность – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

– комплексность – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).

Полномочия органов местного самоуправления при разработке, утверждении и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Трескинского сельсовета.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры разработана в соответствии с документами территориального планирования Трескинского сельсовета, при этом органы местного самоуправления имеют следующие полномочия:

1. Представительный орган Трескинского сельсовета Колышлейского района осуществляет рассмотрение и утверждение Программы.

2. Глава администрации Трескинского сельсовета Колышлейского района Пензенской области осуществляет принятие решения о разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Трескинского сельсовета, утверждение перечня функций по управлению реализацией Программы, передаваемых структурным подразделениям администрации сельского поселения или сторонней организации.

Глава администрации Трескинского сельсовета Колышлейского района Пензенской области имеет право:

– запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах Трескинского сельсовета, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

– выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

– рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах сельского поселения, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

3. Администрация Трескинского сельсовета Колышлейского района Пензенской области:

– выступает заказчиком Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Трескинского сельсовета;

– организует проведение конкурса инвестиционных проектов субъектов коммунального комплекса для включения в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Трескинского сельсовета;

– организует экспертизу Программы;

– организует реализацию и мониторинг Программы.

Администрация Трескинского сельсовета имеет право:

– запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах Трескинского сельсовета, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

– выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

– рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах Трескинского сельсовета, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

Сроки и этапы:
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Трескинского сельсовета на 2016-2020 годы с перспективой до 2025 г., реализуется по этапам:

1 этап – 2016 год;

2 этап – 2017 год;

3 этап – 2018 год;

4 этап – 2019 год;

5 этап – 2020 год;

6 этап – с 2021 года по 2025 год.

1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТРЕСКИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА Колышлейского района пензенской области
Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры:

Общая площадь сельсовета составляет – 30974 га, в том числе земли сельскохозяйственного назначения 27908 га.
Численность населения проживающего на территории сельсовета (на 01.01.2016г.) – 2799 человек.

Темп роста численности населения (2012/2016 гг.) – снижение численности на 6,5 %.

Общая площадь жилищного фонда составляет – 69,37 тыс. м2, из них в с. Трескино – 25,06 тыс. м2, в д. Карауловка – 7,44 тыс. м2, в д. Кайсаровка – 5,27 тыс. м2, в с. Сумы – 13,16 тыс. м2, в д. Немчиновка – 5,6 тыс. м2, в д. Луговое – 0,3 тыс. м2, в д. Надеждино – 0,7 тыс. м2, в д. Раевка – 0,04 тыс. м2, в с. Катковка – 11,8 тыс. м2. Средняя обеспеченность общей площадью по сельсовету составляет 21,65 м2 на человека.

Количество объектов (источников) инженерной инфраструктуры (2016 г.):

– теплоснабжения – 7;
– электроснабжения (ПС/ТП) – 2/47;
– водоснабжения – 11;
– газоснабжения (АГРС/ГРП,ШРП) – 1/12.
Протяженность сетей:

– тепловых (в двухтрубном исчислении) – 0,9 км;

– электрических – 92,9 км;
– водоснабжения – 56,65 км;

– газоснабжения – 32,4 км.

Протяженность сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей:

– водоснабжения – 3,1 км.

Территория

Муниципальное образование – Трескинский сельсовет образовано в 1996 году и расположено в северной и северо-западной части Колышлейского района.
Границы Трескинского сельсовета установлены Законом Пензенской области от 02.11.2004 № 690-ЗПО «О границах муниципальных образований Пензенской области».

Трескинский сельсовет граничит: на севере – с землями Пограничного сельсовета, на северо-востоке, востоке – с землями Пензенского района, на юго-востоке – с землями Малосердобинского района, на юге и юго-западе – с Лачиновским сельсоветом, на западе – с р.п. Колышлей и Названовским сельсоветом, на северо-западе с Березовским сельсоветом Колышлейского района.
На территории сельсовета расположены 9 населенных пунктов: с. Трескино – 980 чел., д. Карауловка – 270 чел; д. Кайсаровка – 230 чел., с. Сумы – 492 чел., д. Луговое – 10 чел., д. Немчиновка – 248 чел., д. Надеждино – 19 чел., д. Раевка – 0 чел., с. Катковка – 545 чел.

Село Трескино является административным центром сельсовета. Расстояние до районного центра 9 км, областного центра 80 км. Ближайшая железнодорожная станция пассажирского сообщения – ст. Колышлей Юго-Восточной железной дороги, которая расположена в 9 км.

Связь с областным центром осуществляется по региональной автомобильной дороге III технической категории «Тамбов – Пенза» – Колышлей – Сердобск – Беково и по автодороге «Колышлей – М.Сердоба» IV технической категории.

Климат

Климат Трескинского сельсовета умеренно-континентальный с тёплым летом и умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом и хорошо выраженными переходными сезонами. Формирование климата происходит под действием климатообразующих факторов, таких как широта места, от которой зависит количество поступающей солнечной радиации, циркуляция атмосферы, рельеф.

Самый тёплый месяц июль, температура которого колеблется по территории +17,0(С. Самый холодный месяц – январь, средняя температура его (13,2(С. Разница между температурами соседних месяцев невелика и температура любого из них может смещаться то в одну, то в другую сторону. Так, в 10% лет теплее бывает август, а в 5% – июнь. Абсолютный максимум температуры в большинстве лет отмечается в июле, абсолютный минимум – в январе. Продолжительность периодов с температурой выше 0(С – 208 дней, выше +5(С – 170 дней, выше +10(С – 136 дней.

Трескинский сельсовет расположен в зоне умеренного увлажнения. Распределение осадков по территории зависит от характера подстилающей поверхности (наличие лесных массивов, водоёмов, речных долин), от высоты места и формы рельефа. Годовая сумма осадков составляет 600 мм. В разрезе сезонов года наибольшее количество осадков выпадает в тёплый период. Около трети годового количества осадков приходится на холодный период года. По многолетним наблюдениям больше всего осадков выпадает в июле. Минимум осадков приходится на февраль.
Рельеф

Согласно геоморфологическим данным, основные черты рельефа сформировались ещё в доледниковое время. В период после раннего наибольшего (днепровского) и последующего меньшего (московского) оледенений, древний рельеф значительно трансформировался под влиянием энергичной эрозионной и аккумулятивной деятельности талых ледниковых вод выработались обширные, глубокие долины рек и их притоков, были размыты коренные породы до четвертичных, отложились ледниковые наносы, образовались поверхностные покровы переотложенного, рыхлого материала на водоразделах и склонах.

Современный рельеф в целом носит черты нескольких эрозионных циклов.

Территория Трескинского сельсовета расположена на западном склоне Приволжской возвышенности и представляет собой приводораздельное плато с пологими склонами. На территории встречаются покатые склоны южной экспозиции, переходящие в сильнопокатые по мере приближения к оврагам.

Наиболее крупными оврагами являются: Орлов, Бурмистров, Алексеевский, Большой, Кирпичный.
Гидрология и гидрография

В тесной взаимосвязи с рельефом находится гидрография сельсовета. Открытыми водными источниками территория сельсовета сравнительно богата.

Гидрографическая сеть Трескинского сельсовета представлена водными объектами: рекой Колышлей – левый приток реки Хопер, протяженностью 32,2 км; рекой Кочковатка – левый приток р. Колышлей, протяженностью 9,8 км; рекой Козырка – левый приток р. Колышлей протяженностью 7,8 км; рекой Каменка – левый приток р. Колышлей протяженностью 10,72 км, ручьями питающими реки.

Река Колышлей является главным водным источником сельсовета. Она пересекает территорию района с востока на запад и впадает в р. Хопер. Русло ее извилистое, иногда встречаются старицы; берега большой частью пологие, дно в основном песчаное. Ширина колеблется от 10 до 20 м, глубина 4 м. В летний период сильно мелеет, но не пересыхает. Водный режим реки характеризуется весенним половодьем, летней меженью, осенне-зимним периодом и зимней меженью. Питание водных объектов смешанное с преобладанием снегового.

В местах, отдаленных от рек, на базе родников сооружены пруды. Все реки питаются грунтовыми водами и водами поверхностного стока.
Территория сельсовета обеспечена достаточными ресурсами пресных подземных вод. Территория сельсовета расположена в пределах Средне-Русского сложного артезианского бассейна, в состав которого входит артезианский бассейн 3-его порядка – Приволжско-Хопёрский. Подземные воды распространены на всей территории сельсовета и используются для питьевого водоснабжения.

Для водоснабжения пригодны водоносные горизонты альбского и каменно-угольного отложений. Альбский горизонт, залегающий на глубине 90-100м (в зависимости от гипсометрического положения скважины) приурочен к мелкозернистым пескам иногда с прослоями песчаника. Мощность горизонта около 10 м. Дебит скважин 8-10 м³/час. Воды горизонта хорошего качества, отвечают требованиям ГОСТ «Вода питьевая».
Гидротехнические сооружения расположены:
· на территории сельсовета на овраге Орлов – пруд, площадь зеркала 30,0 га;

· на территории сельсовета на руч. Колемас – пруд, площадь зеркала 27,8 га.

Водный режим реки характеризуется четко выраженным весенним половодьем, летней меженью, осенне-зимним периодом и зимней меженью. Питание водных объектов смешанное, с преобладанием снегового.

Наивысшие уровни весеннего половодья наступают обычно во второй декаде апреля. Средняя продолжительность половодья составляет 20-30 дней.

Вода из рек используется для водопоя скота и хозяйственных нужд.

Сеть ручьев, которые в течение всего теплого периода текут по днищам оврагов и балок, питается за счет родников. В местах, отдаленных от рек, на базе родников сооружены пруды. Все реки питаются грунтовыми водами и водами поверхностного стока.

По минерализации, химическому составу, а также стоковым характеристикам реки района могут быть использованы только для водопоя скота и орошения небольших площадей.

Население для питьевых целей пользуется водой шахтных колодцев и водопровода. Зеркало колодезных вод находится на различной глубине.
Земельные ресурсы

Земля является основой для жизнедеятельности человека. Все виды производства в той или иной степени зависят от земельных ресурсов. Кроме того, она является важнейшим природным ресурсом, в котором находятся полезные элементы, используемые растениями, обеспечивающие развитие флоры и фауны.

Наличие и распределение земельного фонда сельсовета по категориям земель представлено в таблице 1.
Таблица 1
	Наименование показателей
	общая площадь земель

	
	га
	%

	1. Земли сельскохозяйственного назначения
	27908
	90,10

	2. Земли населенных пунктов
	914
	2,95

	3. Земли промышленности, транспорта, энергетики
	228
	0,74

	4. Земли особо охраняемых территорий и объектов
	-
	-

	5. Земли лесного фонда
	1924
	6,21

	6. Земли водного фонда
	-
	-

	Итого земель в границах сельского поселения
	30974
	100


Освоенность территории сельсовета в сельскохозяйственном отношении высокая. В целом территория сельсовета является сельскохозяйственным районом, по климатическим факторам отнесена к II агроклиматическому району.

Рисунок 1 – Структура земельного фонда по категориям земель
Принятие Федерального Закона «О разграничении государственной собственности на землю» от 17 июля 2001 года № 101-ФЗ, позволило в 2004 году, в установленном Правительством Российской Федерации порядке, продолжить подготовку перечней земельных участков, на которые соответственно у Российской Федерации, Пензенской области, муниципальных образований возникает право собственности.

К земельным участкам федеральной собственности на территории сельсовета, в соответствии с действующим законодательством, были отнесены территории при нахождении на них объектов:

- федерального автомобильного, трубопроводного транспорта;

- федерального лесного фонда;
- федерального водного фонда.

Население и трудовые ресурсы

На территории Трескинского сельсовета расположены девять населенных пунктов. Сведения о численности постоянного населения сельсовета на 01.01.2016г. представлены в таблице 2.
Таблица 2
	№ п/п
	Территориальные единицы
(населенные пункты)
	Число хозяйств
	Численность постоянного населения, чел.

	1
	с. Трескино
	427
	985

	2
	д. Карауловка
	127
	270

	3
	д. Кайсаровка
	90
	230

	4
	с. Сумы
	174
	492

	5
	д. Немчиновка
	100
	248

	6
	д. Луговое
	7
	10

	7
	д. Надеждино
	19
	19

	8
	д. Раевка
	7
	0

	9
	с. Катковка
	150
	545

	
	Всего в границах сельсовета
	1095
	2799


Трудовые ресурсы являются одним из главных факторов развития территории. Численность трудоспособного населения сельсовета составляет 1001 человек, старше трудоспособного возраста 1200 человек, моложе трудоспособного возраста 598 человек.

Основными отраслями использования рабочей силы остается сельское хозяйство, образование, культура, медицина, сфера обслуживания, ЛПХ и т.д. Необходимо проведение мер по изменению социальной обстановки в сельсовете, с целью создания условий для закрепления молодежи.
Анализ факторов экономического роста на территории сельских поселений, в качестве одной из наиболее важных составляющих, включает в себя анализ демографической ситуации. На демографические прогнозы, как правило, опирается планирование всех сельских поселений, их планы социально-экономического развития. Целью демографического прогноза сельского поселения является оценка его численности на перспективу, соответствующую расчетным срокам. Без этого не могут быть определены перспективы производства, развития социальной инфраструктуры, занятости населения, безработицы и так далее.
Целью демографической политики на срок реализации генерального плана должны стать рост рождаемости и ожидаемой продолжительности жизни, стабилизация численности населения.

По прогнозам ожидается замедление естественной убыли населения с 2016 года за счёт улучшения качества жизни. Рекомендуется сохранить количество трудоспособного населения.

На улучшение демографической ситуации, стимулирования рождаемости, обеспечения доступности жилья для молодых, работает программа ипотечных кредитов, программа строительства жилья для молодых людей.

Планировочная структура территории сельсовета

Планировочная структура сельского поселения формировалась в течение значительного периода времени под влиянием большого количества определяющих факторов: административных, функционально-хозяйственных, природных. Основными планировочными осями являются: р. Колышлей, автодорога «Колышлей – М.Сердоба» IV технической категории.
На планировочную структуру территории поселения большое влияние оказывают: дороги регионального значения и многочисленные балки, рельеф местности, ручьи и другие межпоселковые сети.

На территории Трескинского сельсовета расположено 9 населенных пунктов. Вдоль реки Колышлей разместилось 7 населенных пунктов: с. Трескино, д. Карауловка, д. Кайсаровка, с. Сумы, д. Луговое, д. Немчиновка, д. Надеждино. Село Катковка расположено в 500 м от автодороги «Колышлей – М.Сердоба», д. Раевка на р. Козырка. Большая часть территории поселения используется в сельскохозяйственных целях (выращивание зерновых культур), но не имеет четко выраженной планировочной структуры из-за сложного рельефа. Часть территории, расположенная в отрогах балок используется как выгон.

На территории поселения имеются многочисленные просёлочные дороги и полезащитные лесные полосы.
Сельское хозяйство

По агроклиматическому районированию Трескинский сельсовет относится ко II агроклиматическому району.

Трескинский сельсовет расположен в зоне относительно рискованного земледелия, природно-климатические условия в районе благоприятны для развития сельского хозяйства, для возделывания основных районированных сельскохозяйственных культур, однако результаты сельскохозяйственной деятельности в растениеводстве в значительной мере зависят от складывающихся агрометеорологических условий.

По специализации сельскохозяйственного производства Трескинский сельсовет относится к западной зоне – зоне скотоводческо-свиноводческого животноводства с развитым зерноводством.

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 27908 га.

В агропромышленном комплексе продолжается процесс развития интегрированных структур с участием банков, и частных предпринимателей. На современном этапе земли сельскохозяйственного назначения используются в полном объеме. Существенную территорию использует СПК «Колышлейское РАО», СПК «Русь», СПК «Раздолье», ООО «Красная Горка». Специализация сельского хозяйства – производство зерна.

В сельсовете наблюдается тенденция по сокращению посевных площадей, преимущественно это пашни на бедных почвах, а также на участках заболоченных или удалённых от дорог и населённых пунктов. Основными причинами сокращения посевных площадей являются дороговизна горюче-смазочных материалов, недостаток сельскохозяйственной техники, отсутствие или слабая оснащенность пунктов по первичной переработке урожая и низкие закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию.

Производством мяса крупного рогатого скота, свиней, овец, птицы; производством молока занимается население населенных пунктов.
Природно-климатические условия позволяют сельскому хозяйству сельсовета специализироваться на производстве зерна, мяса свиней, крупного рогатого скота, птицы, молока.

Производство зерна и продуктов его переработки. Выращивание зерновых сильно зависит от погодных условий. Система страхования природных рисков в сельском хозяйстве не развита. Наполнение товарного рынка зерна осуществляется, в основном, за счет сельскохозяйственных предприятий, осуществляющих его производство и реализацию. Основной объем зерна реализуется на территории сельсовета напрямую перерабатывающим предприятиям, минуя оптово-посреднические организации.

Основными предприятиями отрасли являются: Колышлейский комбикормовый завод.

Производство и переработка молока. Особенность молочного производства заключается в привязанности производителей к местам производства сырья и недолгих сроках хранения готовой продукции. Мощности предприятий Трескинского сельсовета позволяют производить продукцию в основном на региональный рынок. Индивидуальные и фермерские хозяйства в последнее время увеличили объемы производства молока и в состоянии обеспечить промышленность собственным сырьем. Основное предприятие ОАО «Маслосырзавод» в р.п. Колышлей.

Производство и переработка мяса. Мясоперерабатывающая отрасль в сельсовете отсутствует. Основной проблемой мясоперерабатывающих предприятий отрасли является обеспечение сырьем. Инвесторов должно привлечь внимание возможность развития. Структура мясоперерабатывающей отрасли в  сельсовете, в основном, ориентирована на местный рынок.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

2.1. Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения, выявление проблем функционирования

Централизованная система теплоснабжения в населённых пунктах Трескинского сельсовета отсутствует.

Здание администрации Трескинского сельсовета по адресу с. Трескино, ул. Мира, 21, отапливается от собственной отдельно стоящей газовой котельной, расположенной по ул. Мира, 21а.
Здания МБОУ СОШ с. Трескино, по ул. Мира, 23 и Филиала №17 МУК МЦРБ Колышлейского района в с. Трескино, по ул. Мира, 24, отапливается от отдельно стоящей газовой котельной школы, расположенной по ул. Мира, 22.
Здание филиала МБОУ СОШ с. Трескино – ООШ с. Катковка, по ул. Школьная, 3, отапливается от собственной отдельно стоящей газовой котельной, расположенной по ул. Школьная, 1.
Здания МОУ ООШ с. Сумы и краеведческого музея, по ул. Центральная площадь 20, Филиала №16 МУК МЦРБ  Колышлейского района в с. Сумы, по ул. Центральная площадь, 18, административное здание по ул. Центральная площадь, 14, нежилые здания (4 гаража) в с. Сумы, отапливается от отдельно стоящей газовой котельной школы, расположенной по ул. Центральная площадь, 26.
Здание Трескинской участковой больницы, по адресу с. Трескино, ул. Садовая, 15, отапливается от собственной газовой котельной.

Здание МДОУ Детский сад «Колосок», по адресу с. Трескино, ул. Советская, 26, отапливается от встроенной газовой котельной (топочная).
Здание Церкви и Храма в с. Тескино, по ул. Колхозная, 1, отапливается от встроенной газовой котельной (топочная).
Индивидуальная жилая застройка отапливается от индивидуальных газовых теплогенераторов (котлов, печей). Теплоснабжающей организации на территории сельсовета нет. Тарифы на теплоснабжение не утверждаются, оплата производится за потребление котельного топлива – природного газа, угля, дров. Договор на поставку природного газа заключается отдельно каждой организацией и домовладением с ООО «Газпром межрегионгаз Пенза».

Источники тепловой энергии
Существующие источники теплоснабжения (котельные): администрации Трескинского сельсовета в с. Трескино («Хопер»-63, мощностью 63 кВт/час, 2 шт.), МБОУ СОШ с. Трескино («Хопер-100», мощностью 100 кВт/час, 3 шт.), ООШ с. Катковка (Хопер-80, мощностью 80 кВт/час, 2 шт.), МОУ ООШ с. Сумы (modol-233, мощностью 233 кВт/час), Трескинской участковой больницы (АОГВ-23, мощностью 23 кВт/час, 2 шт.), МДОУ Детский сад «Колосок» (топочная), Храм в с. Тескино (топочная), находятся в собственности и отапливают данные организации.
В эксплуатации в котельных находятся только приборы учета расхода природного газа, электроэнергии, воды.
В котельных отсутствуют приборы учета: тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети. Весь отпуск тепла является расчетной величиной.
Индивидуальные отдельно стоящие и встроенные газовые котельные требуют реконструкции и ремонта.

Тепловые сети систем теплоснабжения
Котельные администрации Трескинского сельсовета, по ул. Мира, 21а, МБОУ СОШ с. Трескино, по ул. Мира, 22, ООШ с. Катковка, по ул. Школьная, 1, МОУ ООШ с. Сумы, по ул. Центральная площадь, 26, отдельно стоящие и тепловая энергия в отапливаемые от них здания поступает по тепловым сетям.

Протяженность тепловых сетей от котельной в с. Трескино, по ул. Мира, 21а, составляет – 50 м, от котельной в с. Трескино, по ул. Мира, 22, составляет – 300 м, от котельной в с. Катковка, по ул. Школьная, 1, составляет – 50 м, от котельной в с. Сумы, по ул. Центральная площадь, 26, составляет – 500 м. Тепловые сети тупиковые, в двухтрубном исполнении, подземные и проложенные над землей по низким опорам. Система теплоснабжения закрытая. В качестве теплоносителя используется вода с параметрами 95-70 0С. Конструкция теплоизоляции – минеральная вата с защитным покрытием.

Горячее водоснабжение зданий осуществляется от электрических водонагревателей.

Новое строительство тепловых сетей на территории Трескинского сельсовета не планируется. В перспективных районах поселения теплоснабжение предусматривается от автономных источников тепла.
Индивидуальное квартирное отопление
Теплоснабжение индивидуального жилищного фонда в Трескинском сельсовете осуществляется от индивидуальных газовых печей (теплогенераторов АОГВ). Данные об установленной тепловой мощности этих теплогенераторов отсутствуют, не предоставляется возможности оценить резервы этого вида оборудования.

Основные проблемы в теплоснабжении

Организации качественного теплоснабжения присущи следующие проблемы:

Системные:

· недостаточность данных по фактическому состоянию систем теплоснабжения;
· завышенные оценки тепловых нагрузок потребителей;
· несоблюдение температурного графика систем теплоснабжения.

Источники тепла:

· избыток мощностей источников теплоснабжения;
· низкая насыщенность приборным учетом тепла.

Тепловые сети:

· высокий уровень фактических потерь в тепловых сетях за счет обветшания тепловых сетей и роста доли сетей, нуждающихся в замене;
· высокий уровень затрат на эксплуатацию тепловых сетей (около 50% всех затрат в системах теплоснабжения);
· нарушение гидравлических режимов тепловых сетей и сопутствующие ему избыточное (высокие потери от перетопов превышающие 30%) или недостаточное отопление.

Потребители услуг теплоснабжения:

· низкие характеристики теплозащиты ограждающих конструкций жилых и общественных зданий и их ухудшение из-за недостаточных и несвоевременных ремонтов;

· отсутствие у организаций стимулов к повышению эффективности использования ресурсов.

2.2. Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения, выявление проблем функционирования
Централизованное водоснабжение осуществляется в следующих населенных пунктах сельсовета: с. Трескино, д. Карауловка, д. Кайсаровка, с. Сумы, д. Немчиновка, д. Надеждино, с. Катковка.

Система водоснабжения Трескинского сельсовета едина для хозяйственно-питьевых, производственных и противопожарных нужд. Инженерные системы и сети водоснабжения являются муниципальной собственностью Трескинского сельсовета Колышлейского района Пензенской области и эксплуатируются СПОК «Трескино», СПОК «Сумы» и СОПК «Катковский», предоставляющими услуги водоснабжения, которыми пользуются жители сел, бюджетные организации и другие предприятия сельсовета.

В качестве источников централизованного водоснабжения на территории Трескинского сельсовета используются ресурсы поверхностных и подземных вод, добываемые из глубинных водоносных горизонтов через артезианские скважины. Для регулирования неравномерности потребления воды и создания необходимого напора используются водонапорные башни системы Рожновского. Из артезианских скважин вода при помощи насосного оборудования поступает в водонапорные башни, из которых самотеком подаётся в разводящие сети и далее потребителям, а также при помощи насосного оборудования напрямую подается в разводящую сеть. Имеются закольцованные и концевые водопроводные сети.
Дополнительными источниками водоснабжения являются шахтные колодцы и родники. Населенные пункты Трескинского сельсовета снабжают питьевой водой 11 артезианских скважин, а также имеются 11 водонапорных башен из которых 10 рабочих.

Средний уровень износа водопроводных сетей достигает 80 %, однако имеются участки водопроводных сетей и сооружений системы водоснабжения, достигающие износа более 90%, что характеризуется периодическими авариями водопроводных сетей и потерями передаваемой воды, при добыче и транспортировке достигающими 10-15% от забора воды.

Характеристики источников водоснабжения расположенных на территории Трескинского сельсовета, приведены в таблице 3.

Таблица 3
	№ п/п
	Место нахождения объекта
	Тип фильтра
	Год ввода в экспл.
	Глубина, скважины и загрузки, м
	Диаметр обсадной трубы, мм

	1
	Артезианская скважина «Администрация», с. Трескино, ул. Мира, 21, за зданием адм.
	Фильтровая
	1989 г.
	300 м
	200 мм

	2
	Артезианская скважина «Кромщино», с. Трескино, на южной стороне села
	Фильтровая
	1986 г.
	500 м
	200 мм

	3
	Артезианская скважина «Швеция», с. Трескино, в районе застройки шведских домов (не действующая)
	Фильтровая
	1986 г.
	360 м
	200 мм

	4
	Артезианская скважина, д. Карауловка, на южной окраине села по ул. Луговая
	Фильтровая
	1989 г.
	300 м
	200 мм

	5
	Артезианская скважина, с.Сумы, ул.Центральная площадь,3
	Фильтровая
	1977 г.
	100 м,              80 м
	168 мм

	6
	Артезианская скважина, с. Сумы, ул. Заречная, 42
	Фильтровая
	1972 г.
	100 м,              47 м
	168 мм

	7
	Артезианская скважина, д. Немчиновка, ул. Полевая, 72
	Фильтровая
	1977 г.
	150 м,              85 м
	168 мм

	8
	Артезианская скважина, д. Немчиновка, ул. Набережная, 4
	Фильтровая
	1980 г.
	150 м,              45 м
	168 мм

	9
	Артезианская скважина, д. Надеждино, севернее ул. Степная
	Фильтровая
	1977 г.
	64 м
	168 мм

	10
	Артезианская скважина №1, с. Катковка, восточная окраина, в 190 метрах от здания адм.
	Бесфильтровая
	1973 г.
	403 м,       100 м
	219 мм  168 мм

	11
	Артезианская скважина №2, с. Катковка, южная окраина, в 50 м от здания адм.
	Бесфильтровая
	1974
	403 м,       100 м
	273 мм  168 мм


Насосное оборудование на источниках водоснабжения, расположенных на территории Трескинского сельсовета, представлено в таблице 4.

Таблица 4
	№ п/п
	Место нахождения объекта
	Насосное оборудование, счетчик ЭЭ
	Мощность, кВт/ч
	Произв., м3/час, дебит м3/сут.

	1
	Артезианская скважина «Администрация», с. Трескино, ул. Мира, 21, за зданием адм.
	ЭЦВ 6-10-140
	6,3     
	10 м3/час,        90 м3/сут.

	2
	Артезианская скважина «Кромщино», с. Трескино, на южной стороне села
	ЭЦВ 6-6,5-85
	3,0      
	6,5 м3/час       150 м3/сут.

	3
	Артезианская скважина «Швеция», с. Трескино, в районе застройки шведских домов (не действующая)
	ЭЦВ 6-6,5-85
	3,0     
	6,5 м3/час,      110 м3/сут.

	4
	Артезианская скважина, д. Карауловка, на южной окраине села по ул. Луговая
	ЭЦВ 6-6,5-85
	3,0
	6,5 м3/час,         90 м3/сут

	5
	Артезианская скважина, с.Сумы, ул.Центральная площадь,3
	ЭЦВ 6-10-80
	4,0
	10 м3/час

	6
	Артезианская скважина, с. Сумы, ул. Заречная, 42
	ЭЦВ 6-10-140
	6,3
	10 м3/час

	7
	Артезианская скважина, д. Немчиновка, ул. Полевая, 72
	ЭЦВ 6-10-140
	6,3
	10 м3/час

	8
	Артезианская скважина, д. Немчиновка, ул. Набережная, 4
	ЭЦВ 6-10-140
	6,3
	10 м3/час

	9
	Артезианская скважина, д. Надеждино, севернее ул. Степная
	ЭЦВ 6-6,5-85
	3,0     
	6,5 м3/час

	10
	Артезианская скважина №1, с. Катковка, восточная окраина, в 190 метрах от здания адм.
	ЭЦВ 6-10-185
	8,0
	10 м3/час

	11
	Артезианская скважина №2, с. Катковка, южная окраина, в 50 м от здания адм.
	ЭЦВ 6-10-185
	8,0
	10 м3/час


Сведения о водонапорных башнях расположенных на территории Трескинского сельсовета, представлены в таблице 5.

Таблица 5
	№ п/п
	Место нахождения объекта
	Краткая характеристика
	Год ввода в экспл.
	Высота башни, м
	Емкость бака, м3

	1
	Водонапорная башня «Администрация», с. Трескино, ул. Мира, 21, за зданием администрации
	Металлическая, сист. Рожновского
	2014 г.
	12 м
	25

	2
	Водонапорная башня «Кромщино», с. Трескино, на южной стороне села
	Металлическая, сист. Рожновского
	1984 г.
	12 м
	15

	3
	Водонапорная башня «Швеция», с. Трескино, на севере села (не действ.)
	Металлическая, сист. Рожновского
	1984 г.
	12 м
	15

	4
	Водонапорная башня, д. Карауловка, на южной окраине села по ул. Луговая (не действ.)
	Металлическая, сист. Рожновского
	1988 г.
	12 м
	15

	5
	Водонапорная башня, с. Сумы, ул. Центральная площадь, 3
	Металлическая, сист. Рожновского
	1977 г.
	12 м
	25

	6
	Водонапорная башня, с. Сумы, ул. Заречная, 42
	Металлическая, сист. Рожновского
	1972 г.
	12 м
	25

	7
	Накопитель воды (башня Рожновского), на северной окраине с. Сумы, у автодороги
	Металлическая, сист. Рожновского
	1977 г.
	12 м
	25

	8
	Водонапорная башня, д. Немчиновка, ул. Полевая, 72
	Металлическая, сист. Рожновского
	1977 г.
	12 м
	25

	9
	Водонапорная башня, д. Немчиновка, ул. Набережная, 4
	Металлическая, сист. Рожновского
	1980 г.
	12 м
	25

	10
	Водонапорная башня, д. Надеждино, севернее ул. Степная
	Металлическая, сист. Рожновского
	1977 г.
	12 м
	25

	11
	Водонапорная башня, на восточной окраине с. Катковка, в 190 метрах от здания адм.
	Металлическая, сист. Рожновского
	1974 г.
	12 м
	25

	12
	Водонапорная башня, на южной окраине с. Катковка, в 50 метрах от здания адм.
	Металлическая, сист. Рожновского
	1974 г.
	12 м
	25


Водопроводные сети системы водоснабжения
Общая протяженность водопроводных сетей проложенных на территории Трескинского сельсовета составляет 56,65 км.

Водоснабжение с. Трескино, д. Карауловка, с. Сумы, д. Немчиновка, д. Надеждино, с. Катковка и д. Кайсаровка осуществляется с разводкой водопроводными сетями по улицам. Жители населенных пунктов имеют водопровод в домовладениях.
В с. Трескино протяженность водопроводных сетей составляет 17,0 км, в д. Карауловка составляет 5,0 км. Водопроводная сеть проложена в 71 м на запад от нежилого здания администрации, расположенного по адресу Пензенская область, Колышлейский район, с. Трескино, ул. Мира, 21. Водопроводная сеть в с. Трескино, проложенная до реки, закольцована. Материал трубопровода: из полиэтиленовых труб, Ø100мм. Строительство и ввод в эксплуатацию водопровода, смотровых колодцев, водоразборных колонок, задвижек и гидрантов происходили в 1986 и 1994 годах. Исполнение: подземная прокладка на глубине 1,8 и 2,0 м. Средний износ водопроводных сетей составляет 80%.

В с. Сумы и д. Немчиновка общая протяженность водопроводных сетей составляет 24,0 км. Водопроводная сеть расположена в 500 м на северо-запад от нежилого здания администрации по адресу Колышлейский район, с. Сумы, ул. Центральная площадь, 14. В селе Сумы водопроводные сети проложены по ул. Садовая – 1,8 км, из ПЭ труб Ø100мм, ул. Заречная – 3,8 км, из ПЭ труб Ø100мм, ул. Молодежная – 1,1 км, из ПЭ и чугунных труб Ø100мм, ул. Центральная – 2,4 км, из ПЭ и стальных труб Ø100мм, ул. Центральная площадь – 1,1 км, из ПЭ труб Ø100мм. В деревне Немчиновка водопроводные сети проложены по ул. Полевая – 2,15 км, из ПЭ труб Ø100мм, ул. Южная – 2 км, из ПЭ и чугунных труб Ø100мм, ул. Набережная – 2,8 км, из стальных труб Ø100мм. Строительство и ввод в эксплуатацию водопровода происходили в 1975 году. Смотровых колодцев – 20 шт., задвижек – 15 шт., гидрантов – 6 шт., водоразборных колонок – 5 шт. Исполнение: подземная прокладка на глубине 1,8 и 2,0 м. Средний износ водопроводных сетей составляет 60%.

В д. Надеждино протяженность водопроводных сетей составляет 1,8 км. Водопроводная сеть проложена от артезианской скважины и далее по ул. Степная – 1,3 км, ул. Комаровка – 0,5 км. Исполнение: подземная прокладка на глубине 1,8 м. Средний износ водопроводных сетей составляет 70%.

В с. Катковка протяженность водопроводных сетей составляет 6,0 км. Водопроводная сеть проложена в 100 метрах на запад от административного здания расположенного по адресу Колышлейский район, с. Катковка, ул. Школьная, 5. Материал трубопровода: из полиэтиленовых труб, Ø110мм. Строительство и ввод в эксплуатацию водопровода происходили в 1974 году. Смотровых колодцев – 10 шт., задвижек – 7 шт., гидрантов – 1 шт., водоразборных колонок – 5 шт. Исполнение: подземная прокладка на глубине 1,6 м. Средний износ водопроводных сетей составляет 70%.

В д. Кайсаровка протяженность водопроводных сетей составляет 2,25 км. Водопроводная сеть проложена от водозабора р.п. Колышлей и далее по ул. Дачная. Исполнение: подземная прокладка на глубине 1,8 м. Средний износ водопроводных сетей составляет 80%.

В д. Луговое имеются водопроводные сети протяженностью 0,8 км. Водопроводная сеть проложена по ул. Луговая. Водопроводные сети на территории села не эксплуатируются.

В д. Луговое и д. Раевка действующие водопроводные сети и соответственно централизованное водоснабжение отсутствуют, источником водоснабжения жилой застройки являются шахтные колодцы общего и частного пользования, а также родники.
Данные лабораторных анализов качества воды

Испытательным лабораторным центром Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области в Сердобском, Тамалинском, Бековском, Колышлейском, Малосердобинском районах» утвержден протокол лабораторных исследований (испытаний) и измерений № 3367-3370 от 27 августа 2013 года.

Цель отбора – Производственно-лабораторный контроль на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1174-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Юридическим лицом, у которого отбирались пробы, является СПОК «Трескино», Пензенская область, Колышлейский район, с. Трескино, ул. Мира, 21.

Объект, где производился отбор пробы (образца): Водоснабжение (№1 - Разводящая сеть по ул. Российская; №2 - Разводящая сеть по ул. Советская; №3 - Разводящая сеть по ул. Октябрьская; №4 - Разводящая сеть по ул. Школьная) Пензенская область, Колышлейский район, с. Трескино.

Код образца (пробы): 1.2.13.3367-1.2.13.3370.
В соответствии с протоколом лабораторных исследований получены заключения санитарно-гигиенических исследований воды, представленные в таблице 6.

Таблица 6
	№ п/п
	Определяемые показатели
	Результаты исследования
	Гигиенический норматив
	НД на методы исследования
	Погрешность

	Разводящая сеть по ул. Российская, код 1.2.13.3367

	1
	Цветность, градусы
	5,0о
	Не > 20
	ГОСТ Р 52769-2007
	± 2,5о

	2
	Запах, баллы
	0 б
	Не > 2
	ГОСТ 3351-74
	-

	3
	Привкус, баллы
	0 б
	Не > 2
	ГОСТ 3351-74
	-

	4
	Мутность, ЕМФ
	0,6 мг/л
	Не > 2,6
	ГОСТ 3351-74
	± 0,12 мг/л

	Разводящая сеть по ул. Советская, код 1.2.13.3368

	1
	Цветность, градусы
	5,0о
	Не > 20
	ГОСТ Р 52769-2007
	± 2,5о

	2
	Запах, баллы
	0 б
	Не > 2
	ГОСТ 3351-74
	-

	3
	Привкус, баллы
	0 б
	Не > 2
	ГОСТ 3351-74
	-

	4
	Мутность, ЕМФ
	0,6 мг/л
	Не > 2,6
	ГОСТ 3351-74
	± 0,12 мг/л

	Разводящая сеть по ул. Окрябрьская, код 1.2.13.3369

	1
	Цветность, градусы
	5,0о
	Не > 20
	ГОСТ Р 52769-2007
	± 2,5о

	2
	Запах, баллы
	0 б
	Не > 2
	ГОСТ 3351-74
	-

	3
	Привкус, баллы
	0 б
	Не > 2
	ГОСТ 3351-74
	-

	4
	Мутность, ЕМФ
	0,6 мг/л
	Не > 2,6
	ГОСТ 3351-74
	± 0,12 мг/л

	Разводящая сеть по ул. Школьная, код 1.2.13.3370

	1
	Цветность, градусы
	5,0о
	Не > 20
	ГОСТ Р 52769-2007
	± 2,5о

	2
	Запах, баллы
	0 б
	Не > 2
	ГОСТ 3351-74
	-

	3
	Привкус, баллы
	0 б
	Не > 2
	ГОСТ 3351-74
	-

	4
	Мутность, ЕМФ
	0,6 мг/л
	Не > 2,6
	ГОСТ 3351-74
	± 0,12 мг/л


В соответствии с протоколом лабораторных исследований получены заключения микробиологических исследований, представленные в таблице 7.

Таблица 7
	№ п/п
	Определяемые показатели
	Результаты исследования
	Гигиенический норматив
	НД на методы исследований

	Разводящая сеть по ул. Российская, код 1.2.13.3367

	1
	Общее микробное число, при t 37 оС, КОЕ в 1,0 мл
	2
	Не > 50
	МУК  4.2.1018-01

	2
	Общие колиформные бактерии, КОЕ в100,0 мл
	Не обнаружено
	Отсутствие
	МУК  4.2.1018-01

	3
	Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ в100,0 мл
	Не обнаружено
	Отсутствие
	МУК  4.2.1018-01

	Разводящая сеть по ул. Советская, код 1.2.13.3368

	1
	Общее микробное число, при t 37 оС, КОЕ в 1,0 мл
	1
	Не > 50
	МУК  4.2.1018-01

	2
	Общие колиформные бактерии, КОЕ в100,0 мл
	Не обнаружено
	Отсутствие
	МУК  4.2.1018-01

	3
	Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ в100,0 мл
	Не обнаружено
	Отсутствие
	МУК  4.2.1018-01

	Разводящая сеть по ул. Октябрьская, код 1.2.13.3369

	1
	Общее микробное число, при t 37 оС, КОЕ в 1,0 мл
	1
	Не > 50
	МУК  4.2.1018-01

	2
	Общие колиформные бактерии, КОЕ в100,0 мл
	Не обнаружено
	Отсутствие
	МУК  4.2.1018-01


	3
	Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ в100,0 мл
	Не обнаружено
	Отсутствие
	МУК  4.2.1018-01

	Разводящая сеть по ул. Школьная, код 1.2.13.3370

	1
	Общее микробное число, при t 37 оС, КОЕ в 1,0 мл
	1
	Не > 50
	МУК  4.2.1018-01

	2
	Общие колиформные бактерии, КОЕ в100,0 мл
	Не обнаружено
	Отсутствие
	МУК  4.2.1018-01

	3
	Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ в100,0 мл
	Не обнаружено
	Отсутствие
	МУК  4.2.1018-01


Испытательным лабораторным центром Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области в Сердобском, Тамалинском, Бековском, Колышлейском, Малосердобинском районах» утвержден протокол лабораторных исследований (испытаний) и измерений № 357-360 от 23 марта 2015 года.

Юридическим лицом, у которого отбирались пробы, является СОПК «Катковский», Пензенская область, Колышлейский район, с. Катковка, ул. Школьная, 5.

Объект, где производился отбор пробы (образца): Организация обеспечения водоснабжения:

Проба № 357 – Скважина №1 Колышлейский район с. Катковка;

Проба № 358 – Скважина №2 Колышлейский район с. Катковка;

Проба № 359 – Водоразборная колонка Колышлейский р-н с. Катковка ул. Молодежная;

Проба № 360 – Водоразборная колонка Колышлейский р-н с. Катковка ул. Корзова.
Код образца (пробы): 1/1.2/1.15.357; 1/1.2/1.15.358; 1/1.2/1.15.359; 1/1.2/1.15.360.

В соответствии с протоколом лабораторных исследований получены заключения органолептических анализов воды, представленные в таблице 8.
Таблица 8
	№ п/п
	Определяемые показатели, ед. измерения
	Результаты исследования
	Гигиен-кий норматив
	НД на методы исследования

	Вода питьевая из скважины, код 1/1.2/1.15.357

	1
	Запах, баллы
	0
	Не > 2
	ГОСТ 3351-74

	2
	Привкус, баллы
	0
	Не > 2
	ГОСТ 3351-74

	3
	Цветность, градусы
	5,5±1,6
	Не > 20
	ГОСТ Р 52769-2007

	4
	Мутность (по формазину), ЕМФ
	менее 1
	Не > 2,6
	ГОСТ 3351-74

	Вода питьевая из скважины, код 1/1.2/1.15.358

	1
	Запах, баллы
	0
	Не > 2
	ГОСТ 3351-74

	2
	Привкус, баллы
	0
	Не > 2
	ГОСТ 3351-74

	3
	Цветность, градусы
	5,5±1,6
	Не > 20
	ГОСТ Р 52769-2007

	4
	Мутность (по формазину), ЕМФ
	менее 1
	Не > 2,6
	ГОСТ 3351-74

	Вода питьевая водопроводная, код 1/1.2/1.15.359

	1
	Запах, баллы
	0
	Не > 2
	ГОСТ 3351-74

	2
	Привкус, баллы
	0
	Не > 2
	ГОСТ 3351-74

	3
	Цветность, градусы
	5,5±1,6
	Не > 20
	ГОСТ Р 52769-2007

	4
	Мутность (по формазину), ЕМФ
	менее 1
	Не > 2,6
	ГОСТ 3351-74

	Вода питьевая водопроводная, код 1/1.2/1.15.360

	1
	Запах, баллы
	0
	Не > 2
	ГОСТ 3351-74

	2
	Привкус, баллы
	0
	Не > 2
	ГОСТ 3351-74

	3
	Цветность, градусы
	5,5±1,6
	Не > 20
	ГОСТ Р 52769-2007

	4
	Мутность (по формазину), ЕМФ
	менее 1
	Не > 2,6
	ГОСТ 3351-74


В соответствии с протоколом лабораторных исследований получены заключения количественных химических анализов воды, представленные в таблице 9.
Таблица 9
	№ п/п
	Определяемые показатели, ед. измерения
	Результаты исследования
	Гигиен-кий норматив
	НД на методы исследования

	Вода питьевая из скважины, код 1/1.2/1.15.357

	1
	1,1-(2,2,2-Трихлорэтилиден) бис(4-хлорбензол) мг/дм3
	< 0,0001
	Не > 0,1
	МУ 2142-80

	2
	1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан мг/дм3
	< 0,005
	Не > 0,02
	МУ 2142-80

	3
	Водородный показатель, единицы рН
	7,20±0,20
	В пределах   6-9
	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97

	4
	Общая минерализация (сухой остаток), мг/л
	468±47
	Не > 1000
	ГОСТ 18164-72

	5
	Общая жесткость, мг-экв/дм3
	2,2±0,3
	Не > 7,0
	ГОСТ Р 52407-2005

	6
	Окисляемость перманганатная, мгО2/дм3
	2,4±0,7
	Не > 5,0
	ПНДФ 14.2:4.154-99

	7
	Нитраты (по NO3), мг/дм3
	2,2±0,3
	Не > 45,0
	ГОСТ 18826-73

	8
	Сульфаты, мг/дм3
	48,0±5,3
	Не > 500,0
	ГОСТ 31940-2012

	9
	Хлориды, мг/дм3
	84,5±1,4
	Не > 350,0
	ГОСТ 4245-72

	10
	Фториды, мг/л
	0,66±0,10
	Не > 1,5
	ГОСТ 4386-89

	11
	Железо, мг/дм3
	0,103±0,026
	Не > 0,3
	ГОСТ 4011-72

	12
	Медь, мг/дм3
	< 0,0006
	Не > 1,0
	МУК 4.1.1504-03

	13
	Цинк, мг/дм3
	0,00069±0,00023
	Не > 1,0
	МУК 4.1.1504-03

	14
	Кадмий, мг/дм3
	< 0,0002
	Не > 0,001
	МУК 4.1.1504-03

	15
	Свинец, мг/дм3
	< 0,0002
	Не > 0,01
	МУК 4.1.1504-03

	Вода питьевая из скважины, код 1/1.2/1.15.358

	1
	1,1-(2,2,2-Трихлорэтилиден) бис(4-хлорбензол) мг/дм3
	< 0,005
	Не > 0,1
	МУ 2142-80

	2
	1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан мг/дм3
	< 0,005
	Не > 0,02
	МУ 2142-80

	3
	Водородный показатель, единицы рН
	7,40±0,20
	В пределах   6-9
	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97

	4
	Общая минерализация (сухой остаток), мг/л
	453±45
	Не > 1000
	ГОСТ 18164-72

	5
	Общая жесткость, мг-экв/дм3
	1,90±0,29
	Не > 7,0
	ГОСТ Р 52407-2005

	6
	Окисляемость перманганатная, мгО2/дм3
	2,2±0,7
	Не > 5,0
	ПНДФ 14.2:4.154-99

	7
	Нитраты (по NO3), мг/дм3
	2,2±0,3
	Не > 45,0
	ГОСТ 18826-73

	8
	Сульфаты, мг/дм3
	46,0±5,1
	Не > 500,0
	ГОСТ 31940-2012

	9
	Хлориды, мг/дм3
	82,0±1,4
	Не > 350,0
	ГОСТ 4245-72

	10
	Фториды, мг/л
	0,66±0,10
	Не > 1,5
	ГОСТ 4386-89

	11
	Железо, мг/дм3
	0,103±0,026
	Не > 0,3
	ГОСТ 4011-72

	12
	Медь, мг/дм3
	< 0,0006
	Не > 1,0
	МУК 4.1.1504-03

	13
	Цинк, мг/дм3
	0,0038±0,0013
	Не > 1,0
	МУК 4.1.1504-03

	14
	Кадмий, мг/дм3
	< 0,0002
	Не > 0,001
	МУК 4.1.1504-03

	15
	Свинец, мг/дм3
	< 0,0002
	Не > 0,01
	МУК 4.1.1504-03


В соответствии с протоколом лабораторных исследований получены заключения бактериологических исследований, представленные в таблице 10.
Таблица 10
	№ п/п
	Определяемые показатели
	Результат исследования
	Гигиенический норматив
	НД на методы исследований

	Вода питьевая из скважины, код 1/1.2/1.15.357

	1
	Общее микробное число, при t 37 оС, КОЕ в 1,0 мл
	Менее 1
	Не > 50
	МУК  4.2.1018-01

	2
	Общие колиформные бактерии, КОЕ в100,0 мл
	Не обнаружено
	Отсутствие
	МУК  4.2.1018-01

	3
	Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ в100,0 мл
	Не обнаружено
	Отсутствие
	МУК  4.2.1018-01

	Вода питьевая из скважины, код 1/1.2/1.15.358

	1
	Общее микробное число, при t 37 оС, КОЕ в 1,0 мл
	Менее 1
	Не > 50
	МУК  4.2.1018-01

	2
	Общие колиформные бактерии, КОЕ в100,0 мл
	Не обнаружено
	Отсутствие
	МУК  4.2.1018-01

	3
	Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ в100,0 мл
	Не обнаружено
	Отсутствие
	МУК  4.2.1018-01

	Вода питьевая водопроводная, код 1/1.2/1.15.359

	1
	Общее микробное число, при t 37 оС, КОЕ в 1,0 мл
	Менее 1
	Не > 50
	МУК  4.2.1018-01

	2
	Общие колиформные бактерии, КОЕ в100,0 мл
	Не обнаружено
	Отсутствие
	МУК  4.2.1018-01

	3
	Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ в100,0 мл
	Не обнаружено
	Отсутствие
	МУК  4.2.1018-01

	Вода питьевая водопроводная, код 1/1.2/1.15.360

	1
	Общее микробное число, при t 37 оС, КОЕ в 1,0 мл
	Менее 1
	Не > 50
	МУК  4.2.1018-01

	2
	Общие колиформные бактерии, КОЕ в100,0 мл
	Не обнаружено
	Отсутствие
	МУК  4.2.1018-01

	3
	Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ в100,0 мл
	Не обнаружено
	Отсутствие
	МУК  4.2.1018-01


Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб, отсутствие фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды.

В целях охраны водных объектов от загрязнения, засорения и истощения, согласно Водному кодексу Российской Федерации, утвержденному 03.06.2006г. № 74-ФЗ (статья 65), для водных объектов устанавливаются водоохранные зоны (ВОЗ). В границах ВОЗ устанавливаются прибрежные защитные полосы (ПЗП). В соответствии с Водным кодексом ширина ВОЗ рек устанавливается в зависимости от протяженности, ширина ПЗП в зависимости от уклона местности.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой.

Минимальная ширина водоохранной зоны озер и болот принимается при площади акватории до 2 кв. км – 300 м, от 2 кв. км и более – 500 м.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или левого уклона, 40 метров для уклона до трех градусов и 50 метров для уклона три и более градуса.

Баланс производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды
Расчет водного баланса Трескинского сельсовета, включая собственные нужды и потери, с разбивкой по категориям потребителей, представлен в таблице 11.

Таблица 11
	Вода (тыс. м3/год)
	Количество в год

	Добыча воды
	86,47

	Полезный отпуск воды, всего в т.ч.:
	80,417

	Население
	72,375

	Бюджетные организации
	5,629

	Прочие потребители
	2,413

	Объем потерь
	6,053

	Потери воды, %
	7


Трескинский сельсовет входит в три технологические зоны с централизованным водоснабжением, сети которых эксплуатируют СПОК «Трескино», СПОК «Сумы» и СОПК «Катковский».
Централизованное горячее водоснабжение на территории Трескинского сельсовета отсутствует. Обеспечение населения горячей водой осуществляется посредством установки индивидуальных нагревательных элементов.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных групп потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельсовете. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

В соответствии с СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» и с Постановлением Региональной службы по тарифам Пензенской области от 24.08.2012г. №19/17 «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению на территории муниципального образования, приняты следующие нормы водопотребления:
– жилой застройки с водопроводом и сливной ямой – 95 л/чел в сутки;

– жилой застройки со всеми удобствами – 150 л/чел в сутки;

– жилой застройки с водопроводом и канализацией – 200 л/чел. в сутки.
Суточный коэффициент неравномерности принят 1,2 в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Для планируемых объектов капитального строительства производственно коммунального и коммунально-бытового обслуживания, рекреационного и общественно-делового назначения приняты следующие нормы водопотребления:
– общественные учреждения – 12 л на одного работника;

– предприятия коммунально-бытового обслуживания – 25 л на одного работника;

– предприятия медицинского обслуживания населения – 13 л на одного больного;

– дошкольные образовательные учреждения – 75 л на одного ребенка;

– общеобразовательные учреждения – 17 л на одного учащегося.

Расходы воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах сельсовета принимаются в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», исходя из численности населения и территории объектов.
Среднесуточное потребление воды составляет 236,9 м3/сут.

Основные проблемы в водоснабжении
1. Централизованным водоснабжением не охвачена часть жилой застройки населенных пунктов Трескинского муниципального образования.

2. Длительная эксплуатация водозаборных скважин и каптажей, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды.

3. Водопроводные сети на территории Трескинского сельсовета имеют уровень износа, достигающий 70% и более, имеются сети, проложенные до 1986 года, находящиеся в неудовлетворительном состоянии и требующие поэтапной замены.

4. Имеются артезианские скважины и водонапорные башни, требующие реконструкции и капитального ремонта.
5. Существует необходимость строительства зон санитарной охраны (ЗСО) на объектах водоснабжения.
6. Отсутствие централизованного водоснабжения, а также источников централизованного водоснабжения и магистральных водопроводов в д. Луговое и д. Раевка замедляет развитие сельсовета в целом.

2.3. Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения, выявление проблем функционирования

В настоящее время на территории Трескинского сельсовета централизованная система канализации отсутствует. Административные здания и индивидуальные жилые дома оборудованы выгребными ямами.
Основные потребители воды – это население с частными домовладениями. Хозяйственно-бытовые стоки от существующей застройки поступают в выгребные ямы и надворные уборные, откуда вывозятся техническим транспортом и сливаются в места, отведённые для этой цели санитарным надзором.

Отсутствие в жилой застройке централизованного бытового канализования (за исключением жилой застройки и бюджетных учреждений со сбросом в выгребы), отсутствие очистных сооружений и использование дворовых выгребных уборных отягощает процессы загрязнения водотоков и подземных вод фекальными стоками.
Неочищенные сточные воды населенных пунктов и поверхностные стоки являются основным источником загрязнения водоемов на территории сельсовета. Особую опасность представляют неорганизованный сбор и сток отходов ферм, поверхностные воды населенных пунктов.
В населенных пунктах требуется создавать выгребные ямы, отвечающие современным требованиям, что позволит избежать попадания стоков в грунтовые воды.
Нормы водоотведения от населения соответствуют нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности, согласно СНиП 2.01.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», в неканализованных населенных пунктах принимается удельное водоотведение 25 л/сут на 1 человека (п. 2.4).
Общий суточный расход сточных вод, Q, м3/сут., которые должны поступать на канализационные очистные сооружения, с учетом собственных нужд рассчитывается:

Q = Qх.б. + Q ^ + Qot ,

где: Qх.б. - расход хозяйственно-бытовых сточных вод от населения, м3/сут.;

Q ^ - расход производственных сточных вод, м3/сут.;

Qot - расход сточных вод на собственные нужды.

Перспективные расчетные показатели расхода сточных вод муниципального образования рассчитываются на основании фактического водопотребления.
В связи с недостаточной численностью населения, строительство централизованной канализации в Трескинском сельсовете на расчетный срок нерационально. Поэтому рекомендуется местная система канализации при соответствующих геологических и гидрогеологических условиях местности, при отсутствии опасности загрязнения почвы и водоносных горизонтов, используемых для водоснабжения.

Существует необходимость строительства очистных сооружений биологической очистки вод в с. Трескино. Сброс очищенных стоков намечается по уклону рельефа с последующим выпуском в близлежащие водоемы, балки и пониженные места.

Расчетное среднесуточное водоотведение в жилищно-коммунальном секторе Трескинского сельсовета принимается равным водопотреблению, на основании СНиП 2.0403-85. Предполагаемый расчетный сброс стоков составит к концу расчетного срока 0,23 тыс. м3/сутки, и соответственно 84 тыс. м3/год.
В остальных населенных пунктах сельсовета не рациональна даже локальная система канализации, рекомендуется установка септиков полной заводской готовности и предусмотреть утилизацию сточных вод на ближайшие канализационные очистные сооружения.

2.4. Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения, выявление проблем функционирования

На территории Трескинского сельсовета проходят линии электропередач среднего и низкого напряжения. Все населенные пункты сельсовета электрифицированы. Резервное питание отсутствует. На территории сельсовета находятся 2 электроподстанции и в каждом населенном пункте имеются свои трансформаторы различной мощности, которые питают жилые дома, артезианские скважины и другие объекты. Потребность в электроэнергии удовлетворяется в полном объеме. Электричество поступает к населению и предприятиям через сеть ЛЭП 10, 35 кВ, с последующим понижением напряжения с помощью трансформаторных подстанций и распределением через сеть ЛЭП 0,4 кВ. Трансформаторные подстанции размещены с учетом максимально возможного приближения их к центрам нагрузок.

Электроснабжение Трескинского сельсовета Колышлейского района производится от энергосистемы ОАО «Пензаэнерго» и генерирующих источников электроснабжения.

Основным источником электроснабжения являются подстанции 110/35/10 кВ «Колышлей», 35/10кВ «Катковка» и 47 ТП 10/04кВ.
По территории сельсовета проходят следующие линии электропередачи:
· ВЛ 35 кВ «Колышлей-Степное», протяженностью 17,80 км;

· ВЛ 35 кВ «Чубаровка-Степное», протяженностью 8,150 км;

· ВЛ 10 кВ «Трескинская», протяженностью 18,9 км;

· ВЛ 10 кВ «Пограничная»,​ протяженностью 8,3 км;

· ВЛ 10 кВ «Надеждино», протяженностью 5,0 км;

· ВЛ 10 кВ «МТФ», протяженностью 13,25 км;

· ВЛ 10 кВ «Кайсаровская», протяженностью 4,9 км;

· ВЛ 10кВ «Алексеевская», протяженностью 4,8 км;

· ВЛ 10 кВ «Комплекс», протяженностью 9,3 км;

· ВЛ 10 кВ «Катковская», протяженностью 2,5 км.

Уличное освещение осуществляется с помощью 136 уличных светильников с лампами ДРЛ и натриевыми лампами.
Система электроснабжения сельсовета обеспечивает всех потенциальных потребителей электроэнергии.

Техническое состояние электрических сетей сельсовета удовлетворительное, они могут быть использованы при дальнейшей эксплуатации. По проекту необходимо наметить плановую реконструкцию ЛЭП и ТП.
Нормы электропотребления должны приниматься на основании приложения №10 Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.08.2011 № 525-пП «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Пензенской области» (до отмены или заменами на другие нормативно правовые акты Пензенской области).

В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, устройств и других объектов инженерной инфраструктуры на зем​лях, прилегающих к этим объектам, могут устанавливаться охран​ные зоны, в которых вводятся особые условия землепользования. Порядок установления охранных зон, их размеров и режим пользования землями охранных зон определяются для каждого вида инженерной инфраструктуры в соответствии с действующим законодательством.

Воздушные линии электропередачи (ЛЭП) накладывают планировочные ограничения на размещение объектов капитального строительства в виде охранных зон. В охранных зонах в целях обеспечения безопасных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения ЛЭП и иных объектов электросетевого хозяйства устанавливаются особые условия использования территорий. Согласно постановлению Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160 «О порядке установления охранных зон электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных ЛЭП – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных ЛЭП), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны ЛЭП от крайних проводов при неотклонённом их положении на следующем расстоянии:

· охранная зона электрических сетей напряжением 110 кВ – 20 м от крайнего провода;

· охранная зона электрических сетей напряжением 35 кВт – 15 м от крайнего провода;

· охранная зона электрических сетей напряжением 10 кВ – 10 м от крайнего провода.

2.5. Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения, выявление проблем функционирования

Одной из важнейших составляющих инфраструктуры Трескинского сельсовета Колышлейского района является состояние газификации. Газоснабжение населения осуществляется Колышлейским газовым участком.
Газоснабжение Трескинского сельсовета осуществляется природным и сжиженным газом. Газ по распределительным газопроводам давлением 1,2 и 0,6 МПа поступает на ГРП населенных пунктов, откуда газопроводами среднего и низкого давления подаётся непосредственно потребителям. Газопровод низкого давления проложен над землей на металлических стойках.

Обслуживанием распределительных сетей газификации сельсовета, занимается ОАО «Пензагазификация».
Подача газа потребителям на территории Трескинского сельсовета осуществляется в с. Трескино через 1 ГРП, в с. Катковка через 1 ГРП и 3 ШРП, в д. Немчиновка через 1 ГРП, в с. Сумы через 1 ГРП и ШРП, в д. Луговое через ШРП, в д. Надеждино через ШРП, в д. Карауловка через ШРП, в д. Кайсаровка через ШРП.
От АГРС «Колышлей» на территории сельсовета проложен распределительный газопровод: АГРС «Колышлей»-Трескино, протяженностью 8,8 км.
По территории сельсовета проложены:

· межпоселковый газопровод высокого давления от распределительного газопровода Колышлей-Трескино до с. Катковка, протяженностью 9,2 км;

· межпоселковый газопровод высокого давления до д. Надеждино, протяженностью 10,8 км;
· межпоселковый газопровод высокого давления до с. Пограничное, протяженностью 3,6 км.
В настоящее время д. Раевка не газифицирована. Газификация домовладений продолжается. Газопровод низкого давления проложен над землей на металлических стойках. В негазифицированных населенных пунктах население пользуется баллонным сжиженным газом и дровами.

Максимальный охват газификацией населенных пунктов Трескинского сельсовета Колышлейского района Пензенской области является одной из приоритетных задач района. Подпрограмма "Газификация населенных пунктов Пензенской области" разработана в целях реализации национальных программ развития агропромышленного комплекса области, реализации национального проекта по социальному развитию села, улучшению демографической ситуации на селе, создания рабочих мест, выращивания скота и птицы, переработки сельскохозяйственной продукции, улучшения условий проживания граждан.

В целях обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации, предотвращения несчастных случаев, ис​ключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны. Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопро​водов, не изымаются у землепользователей и используются ими в соответствии с их разрешенным использованием и обязательным.
В соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утвержденными Минтопэнерго РФ 29.04.1992, Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 № 9, охранная зона магистрального трубопровода составляет 25 м от оси трубопровода.

Магистральные трубопроводы, в том числе газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы, а также КС, ГРС, НПС имеют зоны минимально допустимых расстояний до объектов, зданий и сооружения (техническая зона). В соответствии с СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы».

Аварийных участков газопроводов нет. Ведется постоянное обслуживание и контроль за состоянием системы газопроводов, сооружений и технических устройств на них.

2.6. Краткий анализ существующего состояния сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, выявление проблем функционирования

Централизованный сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов производится специализированной организацией ООО «Управляющая компания» на полигон расположенный на территории с. Трескино, площадью 2 га. А также осуществляется самовывоз отходов населением, на существующие площадки ТБО.
На территории сельсовета имеются 3 полигона компостирования твердых бытовых отходов: в 0,5 км западнее с. Трескино, в 0,4 км северо-западнее с. Катковка, в 1,7 км севернее д. Немчиновка. В других населенных пунктах участки компостирования твердых бытовых отходов отсутствуют. В настоящее время имеется разрешение на сбор, вывоз и утилизацию бытовых отходов только на участок ТБО в с. Трескино.
ООО «Управляющая компания» занимается оказанием услуг по сбору и вывозу ТБО. Имеется положение о сборе и вывозе мусора, утверждены нормы накопления ТБО, утверждены тарифы. Сбор мусора и вывоз осуществляется от частного сектора, а также с контейнерных площадок. В с. Сумы имеются оборудованные площадки с баками для сбора ТБО.
Администрацией Трескинского сельсовета совместно с ООО «Управляющая компания» разработан график сбора и вывоза ТБО, по понедельникам еженедельно.
В настоящее время 80% населения охвачены договорами на включение в систему сбора и вывоза ТБО. Тем не менее, остро стоит проблема возникновения несанкционированных свалок в связи с недостаточной экологической культурой населения.
Требуется ремонт существующих и строительство новых контейнерных площадок. В рамках исполнения органами местного самоуправления своих полномочий для решения указанных проблем в настоящей программе предусмотрены мероприятия по предотвращению и ликвидации вредного воздействия твердых бытовых отходов на окружающую природную среду в рамках исполнения органами местного самоуправления своих полномочий.
Основным направлением деятельности предприятий жилищно-коммунального хозяйства сельсовета являются качественное обеспечение эксплуатации жилищного фонда и предоставление коммунальных услуг.
ООО «Управляющая компания» производит вывоз создаваемых в процессе жизнедеятельности абонентами и проживающими в домовладениях членами семьи и другими лицами твердых бытовых отходов (ТБО), согласно договорам на предоставление услуг по вывозу бытовых отходов от населения, проживающего в частных домовладениях, заключенным с каждым домовладением (с описанием количества жителей). Объем создаваемых отходов определяется в соответствии с нормами накопления, в количестве 0,178 куб. м по нормам накопления в месяц с одного человека.

Мусор и накопившиеся ТБО от частных домовладений для вывоза складирутся в жесткую тару или пакеты, предотвращающие его растаскивание и выставлять на придорожной полосе. Не допускается складирование крупногабаритных отходов – старой мебели, веток деревьев и кустарников, строительных отходов, металлолома и другого негабаритного мусора.
Также для сбора отходов на территории Трескинского сельсовета планируется установить металлические евро контейнеры объемом 0,9 куб.м. Контейнеры устанавливаются на бетонных площадках, в удобных для подъезда транспортных средств местах.
Сбор и вывоз ТБО с контейнерных площадок осуществляется 3 мусоровозами на базе автомобиля ГАЗ. Сбор и вывоз мусора от частных домовладений осуществляют 2 мусоровоза с нижней загрузкой, 2 автомобиля КАМАЗ и МАЗ, 2 трактора с тележками и погрузчик.
Сбор и транспортировка отходов от населения и организаций осуществляется мусоровозами по утвержденным графикам и маршрутам движения специализированного автотранспорта. Маршрутизация движения собирающего мусоровозного транспорта выполнена для всех объектов, подлежащих регулярному обслуживанию по заключенным договорам.

Стоимость сбора и вывоза ТБО для населения Трескинского сельсовета согласно тарифу, утвержденному в ООО «Управляющая компания», составляет 45 рублей с 1 человека.

Зимнее содержание дорог (проезжих частей, выездов, обочин) выполняется согласно муниципальному контракту и предполагает устранение гололеда, снегоочистку, заготовку противогололедных материалов и выполнение противопаводковых мероприятий. Гололед и скользкость устраняются в период снегопадов или гололедицы с интервалом 3-4 часа, в период между снегопадами производится выборочная подсыпка пескосоляной смеси, по состоянию покрытия.

Снегоочистка осуществляется в период снегопадов с интервалом 4-4,5 часа, между снегопадами по состоянию покрытия, если толщина снежной шуги создает помехи движению транспорта (3-5 см). Противопаводковые мероприятия осуществляются в период зимних оттепелей и при аварийных ситуациях, производится уборка снега безвывозным и вывозным способом.
Система сбора и удаления отходов на сегодняшний день охватывает не всю территорию Трескинского сельсовета Колышлейского района.

Нормы накопления твердых бытовых отходов величина не постоянная, а изменяющаяся с течением времени. Это объясняется тем, что количество образующихся отходов зависит от изменения численности проживающего в населенном пункте населения, уровня благосостояния населения, культуры торговли, уровня развития промышленности и др. Так, отмечается тенденция роста количества образующихся отходов с ростом доходов населения. Кроме того, значительную долю в общей массе отходов составляет использованная упаковка, качество которой за последние несколько лет изменилось – помимо традиционных материалов, таких, как бумага, картон, стекло и жесть, значительная часть товаров упаковывается в полимерную пленку, металлическую фольгу, пластик и др., что влияет на количество удельного образования отходов. Наблюдается тенденция быстрого морального старения вещей, что также ведет к росту количества отходов.

С каждым годом происходит увеличение количества отходов, а это приводит к увеличению размеров занимаемой ими территории, росту числа несанкционированных свалок, интенсивному загрязнению почв, поверхностных водоемов и подземных вод, атмосферного воздуха. Также не полностью решена проблема хранения и утилизации пришедших в негодность и запрещенных к применению пестицидов и ядохимикатов, и др.

Свалки по захоронению твердых отходов оказывают локальное воздействие на окружающую среду. Это может привести к загрязнению не только почв, но и почвообразующих пород, поверхностных и подземных вод.

Вопросы переработки и захоронения токсичных промышленных отходов стоят особо остро, так как в Колышлейском районе отсутствует специализированный полигон по их утилизации.

Организация санитарной очистки населенных пунктов от ТБО, применяемые технические средства и формы обслуживания во многом определяются конкретными условиями, из которых основными являются:

– численность и плотность населения;

– уровень благоустройства жилищного фонда;

– состояние и перспектива развития жилой застройки;

– экономические возможности.

Проблема полного уничтожения или частичной утилизации твердых бытовых отходов (ТБО) – бытового мусора – актуальна, прежде всего, с точки зрения отрицательного воздействия на окружающую среду.

Основными направлениями в решении проблем управления отходами являются:

– внедрение комплексной механизации санитарной очистки населенных пунктов; повышение технического уровня, надежности, снижение металлоемкости по всем группам машин и оборудования;

– двухэтапная система транспортировки отходов;

– максимальное использование селективного сбора ТБО с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов;

– проведение рекультивации существующих мест, складирования и утилизации твердых бытовых и биологических отходов;

– строительство полигона ТБО в соответствии с санитарно эпидемиологическими нормами и требованиями;

– оптимальная эксплуатация полигона ТБО с учетом последующей рекультивации территории.

Таким образом, политика в сфере управления отходами главным образом ориентируется на снижение количества образующихся отходов и на их максимальное использование, а также на модернизацию системы захоронения и утилизации отходов.

В настоящее время существует ряд способов хранения и переработки твердых бытовых отходов, а именно: предварительная сортировка, сжигание, биотермическое компостирование и др.

Важнейшей задачей является селективный сбор и сортировка отходов перед их удалением с целью извлечения полезных и возможных к повторному использованию компонентов.
Основные проблемы и недостатки системы санитарной очистки:
· Вывоз отходов осуществляется на Полигон ТБО Колышлейского района, который  обустроен в соответствии с санитарными нормами и лицензирован. В системе обращения с отходами не уделено особое внимание опасным отходам, в т.ч. ртутьсодержащим (люминесцентные лампы, термометры, прочие приборы);;
· Отсутствует разработанная система снижения объема отходов, поступающих на захоронение (раздельный сбор, сортировка, вторичное использование).
· Существенным недостатком нынешней системы обращения с отходами является неэффективная организация раздельного сбора отходов, вторичного использования сырья, сбора и вывоза жидких бытовых отходов от неблагоустроенного жилого фонда. Кроме того, актуальной проблемой остается стихийное образование несанкционированных свалок.

2.7. Краткий анализ существующего состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей

Руководствуясь пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления Закона № 261-ФЗ в силу, обязаны в срок до 1 января 2012 года обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых коммунальных ресурсов, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета.

В настоящее время, приборы учета тепловой энергии на территории сельсовета отсутствуют. Отопление всего индивидуального жилого фонда осуществляется от индивидуальных квартирных теплогенераторов работающих на природном газе или осуществляется печное отопление на дровах, а объектов соцкультбыта от собственных встроенных и отдельно стоящих котельных, работающих на природном газе.
Счетчиками газа оборудованы 80% потребителей, использующих природный газ в целях приготовления пищи, а также в котельных и индивидуальных теплогенераторах в качестве топлива.
На территории с. Трескино и д. Карауловка, в настоящее время, оснащены приборами учета воды для расчета за водопотребление, 529 потребителей воды проживающих в 270 жилых домах, среди которых домовладения и объекты соцкультбыта, не оборудованными остаются 117 домовладений. В с. Сумы и д. Немчиновка 240 жилых домов с водопроводом, оснащены приборами учета воды 140 домовладений, не оборудованы водомерами 100 домовладений. В с. Катковка, д. Кайсаровка и д. Надеждино жилые дома, объекты соцкультбыта и прочие организации приборами учета воды, для расчета за водопотребление не оборудованы.

Учет канализационных стоков не производится.
Приборами учета потребления электрической энергии оборудованы 100% потребителей.

Существующие темпы установки приборов учета явно недостаточны и не соответствуют требованиям Федерального закона от 23.11.2009 г.
3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

3.1. Определение перспективных показателей развития муниципального образования с учетом социально-экономических условий

Динамика численности населения

Численность населения на территории Трескинского сельсовета Колышлейского района Пензенской области в 2016 году составляет 2799 человек, трудоспособного – 1001 человек.
Динамика изменения численности населения Трескинского сельсовета, с 2012-2016 годы, представлена в таблице 12.

Таблица 12
	Муниципальное образование
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.

	Трескинский с/с Колышлейского р-на
	2992
	2946
	2856
	2822
	2799


[image: image1.emf]2799

2822

2992 2856 2946

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900

2000

2100

2200

2300

2400

2500

2600

2700

2800

2900

3000

3100

3200

2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г.

Человек


Рисунок 2 – Динамика изменения численности населения Трескинского сельсовета
За период с 2012 по 2016 годы наблюдается снижение численности населения на 6,5 %.

За последние годы намечена тенденция уменьшения численности населения в трудоспособном возрасте и превышении смертности над рождаемостью.

Постоянный уровень численности населения поддерживается за счет миграции прибывших семей со статусом и без статуса.
Численность населения изменяется не только, за счет естественного движения, но в основном,  в результате миграции сельского населения.
На расчетный период ожидается приток жителей сельского поселения, который обусловлен спросом на  усадебные участки под строительство индивидуальных жилых домов.
Расчет основных показателей демографической ситуации муниципального образования проводился на основе анализа процессов воспроизводства населения, сдвигов в его половой и возрастной структуре, развития внешних миграционных процессов. В прогнозе численности населения муниципального образования заложены следующие тенденции на перспективу, обусловленные проведением эффективной демографической и миграционной политики:

· рост уровня рождаемости;

· снижение младенческой смертности и смертности населения молодых возрастов;

· рост показателя ожидаемой продолжительности жизни;

· рост миграционных потоков, активизация трудовой иммиграции.

Заложенный в прогнозной оценке рост численности населения обусловлен необходимостью реализации стратегической задачи в достижении высокого уровня социально-экономического развития, и соответственно потребностями в трудовых ресурсах. Рост численности населения будет достигнут как за счет улучшения демографической ситуации, так и за счет проведения эффективной миграционной политики.
На улучшение демографической ситуации, стимулирования рождаемости, обеспечения доступности жилья для молодых, работает программа ипотечных кредитов, программа строительства жилья для молодых семей.

Проектная численность населения на расчетный срок производится по следующей формуле:

                                                          n

                   n = Н o  х  1+(Кобщ.пр)
                                              1000

Нn – численность населения через n лет;

Но – численность населения в исходный период;

К(общ.пр) – среднегодовой коэффициент общего прироста;

n – число лет от исходной даты.
Согласно расчетам и в соответствии с генеральным планом развития муниципального образования ожидается увеличение численности населения муниципального образования:

· 2016  г.  –  2799  чел;

· к  2017  г.  –  до  2820  чел;

· к  2018  г.  –  до  2840  чел;

· к  2019  г.  –  до  2860  чел;

· к  2020  г.  –  до  2880  чел;

· к  2025  г.  –  до  2920  чел.

Жилищный фонд
В границах Трескинского сельсовета Колышлейского района существующий жилищный фонд, на данный момент, составляет 69,37 тыс. м2. средняя обеспеченность общей жилой площадью по сельсовету составляет 23,9 м2/чел.

Характеристика существующего жилого фонда на территории Трескинского сельсовета представлена в таблице 13.

Таблица 13
	Населенный пункт
	Численность населения
	Индивидуальный жилой фонд, всего
	Средняя обеспеченность общей площадью, м²/чел.

	
	
	Кол-во домов
	Общая площ., тыс. м²
	

	с. Трескино
	980
	427
	25,06
	24,8

	д. Карауловка
	270
	127
	7,44
	23,1

	д. Кайсаровка
	230
	90
	5,27
	21,7

	с. Сумы
	492
	174
	13,16
	26,7

	д. Немчиновка
	248
	100
	5,6
	22,58

	д. Луговое
	10
	7
	0,3
	27,2

	д. Надеждино
	19
	19
	0,7
	28,0

	д. Раевка
	0
	7
	0,04
	40,0

	с. Катковка
	545
	150
	11,8
	21,65

	Итого:
	2794
	1095
	69,37
	23,9


Большая часть жилищного строительства осуществлялась за счет средств населения.

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, выполняется в соответствии с федеральной целевой программой «Социальное развитие села».

Территории для нового жилого строительства в границах населенных пунктов недостаточны, поэтому необходимо расширение границы населенного пункта с. Катковка, д. Немчиновка.
Решением комитета местного самоуправления установлен максимальный и минимальный размер земельных участков предоставления гражданам в собственность из муниципальных земель:

– для индивидуального жилищного строительства: минимальный размер площадью 0,06 га, максимальный размер площадью 0,10га;

– для ведения личного подсобного хозяйства: минимальный размер 0,06га, максимальный размер 0,4га;
– для ведения садоводства: минимальный размер 0,06га, максимальный размер 0,15га;
– для ведения животноводства: минимальный размер 0,10га, максимальный размер 0,20га;
– для дачного строительства: минимальный размер 0,06га, максимальный размер 0,10га.
Социальная инфраструктура

Образование

Образование Трескинского сельсовета сегодня – это 1 общеобразовательная школа вместимостью 250 мест, 1 общеобразовательная школа в с. Катковка на 120 мест, 1 общеобразовательная школа в с. Сумы на 300 мест.

Образовательный комплекс муниципального образования характеризуется следующими основными проблемами, требующими решения в среднесрочной перспективе: потребность образовательного учреждения в совершенствовании материально-технической базы, в том числе оснащение специализированных кабинетов, мастерских производственного обучения, лабораторий.
Здравоохранение

Сфера здравоохранения Трескинского сельсовета представлена: больницей на 25 коек в с. Трескино, аптечный киоск, 1 ФАП в с. Карауловка, 1 ФАП в с. Катковка, аптечный киоск, 1 ФАП в с. Сумы, аптечный киоск.
Культура

Главной целью отрасли культуры на территории Трескинского сельсовета является реализация государственной культурной политики, обеспечивающей свободный доступ граждан к культурным ценностям, свободу творчества и участия в культурной жизни.
В 2010 году на территории Трескинского сельсовета свою деятельность осуществляли 7 учреждений культуры, в том числе 3 библиотеки, 4 сельских ДК.

Физическая культура и спорт

Сектором по делам молодежи, физкультуре и спорту администрации сельсовета ведется целенаправленная работа по развитию физкультуры и спорта.

Для этого имеются необходимые условия: вся спортивная работа на территории сельсовета проводится в соответствии с годовым планом молодежной политики и спортивно - массовых мероприятий.

Несмотря на то, что спортивные залы находятся в МОУ СОШ, в вечернее время и выходные дни открыты для населения.

Наиболее существенными проблемами в сфере физкультуры и спорта являются:

· недостаточное количество спортивного инвентаря;

· отсутствие типового спортивного зала.
Сфера услуг и торговля

Потенциал развития сферы услуг и торговли недостаточно высок. В с. Трескино 5 предприятий торговли, 2 в д. Карауловка, 1 в д. Кайсаровка, 3 в с. Катковка, 2 в с. Сумы.
Зоны финансовых объектов
На территории сельсовета размещены 3 филиала «Почта России» в с. Трескино, с. Катковка, с. Сумы, 3 филиала Сбербанка России.
Жизнедеятельность местного сообщества обеспечивается созданием и развитием социальной инфраструктуры – совокупности учреждений, направленных на удовлетворение потребностей человека в образовании и воспитании, медицинском обслуживании, организации досуга, отдыха и пользовании достижениями культуры, занятии физической культурой и спортом.
Оптимальный уровень решения большинства социальных проблем на уровне сельсовета обеспечивают относительно небольшие территориальные характеристики муниципальных образований и по большей части непосредственный характер взаимодействия их жителей.

В современном градостроительстве проблема обеспечения сельского населения всеми видами культурно-бытового обслуживания является одной из самых сложных. Это связано с многообразием видов такого обслуживания, удален​ностью сельских поселений, их разнообразием по функциям и количеству жителей. На данный момент применяется  ступенчатая система обслужи​вания населения с классификацией видов обслуживания и радиусов тяготения и доступности. Однако проблема нормального обслуживания всеми видами услуг сельского населения остаётся не решённой. В зарубежных странах с развитой сетью дорог и высоким уровнем автомобилизации и малыми расстояниями эта проблема решается успеш​нее. В настоящее время в нашей стране проводится приватизация объектов обслуживания, создаются на конкурсной основе новые, в основном, неболь​шие объекты инфраструктуры – частные детские сады и ясли, школы и т.п. По-видимому, со временем разумное сочетание различных видов собствен​ности и конкуренция среди учреждений обслуживания позволят создать стабильную новую систему, гибко реагирующую на запросы сельского насе​ления.

В любом случае, обслуживание сельского населения будет осуществлять​ся в учреждениях 3-х ступеней:

1) обслуживающих население всего района – больница, техникум, банк и др.;

2) обслуживающих поселение (сельсовет) – администрация, клуб, школа-интернат, универмаг и т.д.;

3) обслуживающих жителей одного населённого пункта – детсад, начальная школа, баня, столовая, аптека, спортплощадки и т.д.

Количество и объем культурно-бытовых учреждений для каждого насе​ленного пункта определяются в схемах территориального планирования района. При проекти​ровании генерального плана сельсовета эти данные уточняют.

Расчет объектов социальной инфраструктуры должен производиться на основе федеральных, региональных и местных (муниципальных) нормативов, в соответствии с законодательством РФ и с учетом целевых программ различного уровня.

Согласно Постановлению Правительства Пензенской области от 08.08.2011 № 525-пП
«Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Пензенской области», в таблице 14 приведены перечень и расчетные показатели минимальной обеспеченности социально значимыми объектами повседневного (приближенного) обслуживания в сельских поселениях.
Таблица 14
	Организации, учреждения и предприятия повседневного обслуживания
	Единица измерения
	Минимальная обеспеченность

	Дошкольные образовательные организации
	мест на 1000 жителей
	35 - 42

	Общеобразовательные организации
	мест на 1000 жителей
	109

	Продовольственные магазины повседневного обслуживания
	кв. м торговой площади на 1000 жителей
	70

	Магазины непродовольственных товаров первой необходимости
	кв. м торговой площади на 1000 жителей
	30

	Аптечные пункты
	объект на жилую группу
	1

	Отделения банков
	объект на жилую группу
	1

	Отделения связи
	объект на жилую группу
	1

	Предприятия бытового обслуживания (мастерские, парикмахерские и т.п.)
	рабочих мест на 1000 жителей
	2

	Приемные пункты прачечных, химчисток
	объект на жилую группу
	1

	Общественные туалеты
	прибор на 1000 жителей
	1

	Учреждения культуры
	кв. м общей площади на 1000 жителей
	50

	Закрытые спортивные сооружения
	кв. м общей площади на 1000 жителей
	30

	Пункты охраны порядка
	кв. м общей площади на жилую группу
	10


Зоны специального назначения
Согласно Градостроительному кодексу территория специального назначения включает зоны, занятые кладбищами, скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения  указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

Кладбища

На территории Трескинского сельсовета размещены 17 кладбищ: в северо-западной части с. Трескино – 1,5 га; в северо-западной части с. Трескино – 2,1 га, западнее с. Трескино – 0,27 га, юго-восточнее с. Трескино – 0,23 га, южнее с. Трескино – 0,19 га, южнее с. Трескино – 0,35 га, северо-западнее д. Кайсаровка – 1,0 га, юго-восточнее ур. Скрябино – 0,28 га, северо-восточнее с. Катковка – 1,2 га, ур. Алексеевка – 0,52 га, два юго-западнее с. Раевка – 0,33 га и 0,41 га, севернее д. Надеждино – 0,26 га, севернее с. Сумы – 0,5 га, юго-восточнее с. Сумы – 0,22 га, юго-восточнее бывшего населенного пункта Михайловка – 0,28 га, южнее бывшего населенного пункта Илларионовка – 0,15 га.
ТБО

На территории сельсовета имеется 3 полигона компостирования твердых бытовых отходов: в 0,5 км западнее с. Трескино; в 0,4 км северо-западнее с. Катковка, в 1,7 км севернее д. Немчиновка. В других населенных пунктах участки компостирования твердых бытовых отходов отсутствуют.
Скотомогильники

Согласно информации главного государственного ветеринарного инспектора, на территории сельсовета отсутствуют скотомогильники с захоронением в ямах.

Сельскохозяйственные предприятия и население пользуются заводом по переработке биоотходов, расположенного на территории Телегинского сельсовета в 2,6 км восточнее с. Телегино.
Транспортная инфраструктура

В транспортную инфраструктуру Трескинского сельсовета входят автомобильные дороги, соединяющие Трескинский сельсовет с областным центром, соседними регионами, соседними районами и сельскими администрациями (федерального и регионального значения); автодороги муниципального значения.
Перечень региональных автодорог в Трескинском сельсовете представлен в таблице 15.

Таблица 15
	№ п/п
	Наименование автодороги
	Протяженность, км
	Техническая

категория

автодорог
	Тип покрытия

	1
	а/д «Колышлей – М.Сердоба»
	16,1
	4
	асфальто-бетон

	2
	подъезд к с. Трескино
	5,8
	5
	асфальто-бетон

	3
	а/д «Трескино – Надеждино»
	12,4
	4
	асфальто-бетон

	4
	подъезд к с. Раевка
	6,7
	4
	асфальто-бетон

	5
	подъезд к с. Катковка
	1,3
	4
	асфальто-бетон

	6
	подъезд к с. Сумы
	1.2
	5
	асфальто-бетон


Все автодороги проходимы в любое время года. Трескинский сельсовет, имеет благоприятные условия для осуществления внешних связей. Хорошо развитая транспортная система благоприятствует бесперебойному вывозу сельскохозяйственной продукции и обеспечению субъектов сельскохозяйственной деятельности и сельского поселения необходимыми ресурсами.

Общественный транспорт обслуживает только основные населенные пункты сельсовета. Большое значение для транспортных связей имеет личный автотранспорт.

Железнодорожный транспорт

По территории Трескинского сельсовета проходит железная дорога протяженностью 6,5 км. Ближайшая железнодорожная станция Скрябино и ст. Колышлей.

3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Прогноз спроса по каждому из коммунальных ресурсов по Трескинскому сельсовету произведен на основании следующих показателей:
– прогнозная численность постоянного населения в 2016 г. – 2799 чел., 2017 г. – 2820 чел., 2018 г. – 2840 чел., 2019 г. – 2860 чел., в 2020 г. – 2880 чел., в 2025 г. – 2920 чел.

– установленное потребление коммунальных услуг в соответствии со схемами энерго- и ресурсоснабжения.

Прогноз потребности разработан с учетом строительства новых объектов с современными стандартами эффективности и сноса старых объектов.

Теплоснабжение

Ввод в эксплуатацию новых площадей жилой застройки не приведет к увеличению суммарной присоединенной тепловой нагрузки источников теплоснабжения, так как перспективные нагрузки потребителей будут покрываться за счет индивидуальных источников тепловой энергии (теплогенераторов), рост перспективных нагрузок на существующих котельных не произойдет. К 2025 году показатель обеспеченности жилым фондом составит 26,1 м2/чел.

В настоящий момент не существует планов расширения зон действия существующих котельных, расположенных на территории сельсовета или увеличения мощности их производства.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как в Генеральном плане Трескинского сельсовета не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения.

Водоснабжение

Для перспективного варианта развития Трескинского сельсовета будет наблюдаться прирост численности населения.

Требуемая мощность водозаборных и очистных сооружений к расчетному периоду может составлять порядка 100 тыс. м3/год и соответственно не менее 252 м3/сутки.
Прогноз спроса на потребление воды населением представлен в таблице 16.

Таблица 16
	Наименование потребления
	2016г.
	2017г.
	2018г.
	2019г.
	2020г.
	2025г.

	Питьевая вода, тыс. м3/год
	80,417
	81,02
	81,595
	82,17
	82,744
	84,044


Водоотведение и очистка сточных вод

Нормы водоотведения от населения соответствуют нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности, согласно СНиП 2.01.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», в неканализованных населенных пунктах принимается удельное водоотведение 25 л/сут на 1 человека (п. 2.4).
Перспективные расчетные показатели расхода сточных вод муниципального образования рассчитываются на основании фактического водопотребления.
Прогноз перспективного количества хозяйственно-бытовых стоков представлен в таблице 17.

Таблица 17
	Наименование потребления
	2016г.
	2017г.
	2018г.
	2019г.
	2020г.
	2025г.

	Прогнозируемые хозяйственно-бытовые стоки, м3/год
	80,417
	81,02
	81,595
	82,17
	82,744
	84,044


Такой рост принятых сточных вод должен быть обеспечен увеличением объёма благоустроенного жилфонда, который является основным источником стоков, и ростом отведенных стоков от прочих потребителей.

Электроснабжение

Электрическая нагрузка промышленности, сельскохозяйственного производства и прочих потребителей принимается на основании экспертных оценок в размере 35-40% от потребления коммунального сектора.

При создании комфортных условий для проживания населения и развития промышленности, необходимо предусмотреть рост электрических нагрузок, для обеспечения покрытия прироста электрических нагрузок Трескинского сельсовета.

Численное выражение увеличения потребления электроэнергии потребителями представить не возможно, в связи с отсутствием данных по потреблению электроэнергии в 2015 году. Основной рост потребления будет обеспечен увеличением общей присоединенной нагрузки бюджетных и прочих организаций.

Газоснабжение

Объем отпуска природного газа потребителям в 2020 и 2025 годах должен несколько увеличиться по сравнению с 2015 годом. Численное выражение увеличения отпуска природного газа потребителям представить не возможно, в связи с отсутствием данных по потреблению природного газа в 2015 году.

Основной рост потребления придётся на население, что обосновано планами по дальнейшей газификации населенных пунктов и подключения потребителей, не обеспеченных природным газом.

Утилизация (захоронение) ТБО

Объем отпуска ТБО от всех потребителей в 2020 и 2025 годах вырастет по сравнению с 2015 годом. Основной причиной увеличения объёма утилизации ТБО является то, что удельное годовое накопление отходов на одного жителя населенных мест (норма накопления) имеет тенденцию к постоянному росту (согласно статистическим данным).

Прогнозируемое количество твердых бытовых отходов, образующихся на территории Трескинского сельсовета, представлено в таблице 18.

Таблица 18
	Наименование потребления
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2025 г.

	ТБО, м3/год
	5978,66
	6023,52
	6066,24
	6108,96
	6151,68
	6237,12


Возможность подключения объектов нового строительства к системам коммунальной инфраструктуры оценивалась по следующим критериям:

а) Теплоснабжение:
– место расположения объекта;

– характеристика нагрузок по видам потребления (технологические нужды, отопление, вентиляция, горячее водоснабжение) и видам теплоносителя (Гкал/ч);

– пропускная способность трубопроводов водяных тепловых сетей по диаметру трубопровода и температурному графику регулирования отпуска тепловой энергии;

– сроки проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию;

– источник теплоснабжения и точки присоединения к тепловым сетям;

– параметры (давление и температура) теплоносителей.

б) Водоснабжение и водоотведение:

– наличие резерва пропускной способности сетей, обеспечивающего передачу необходимого объема ресурса;

– максимальный объем водопотребления (куб.м/час) объекта капитального строительства;

– требуемый гарантируемый свободный напор в месте подключения и геодезическая отметка верха трубы;

– диаметр и отметки лотков в местах подключения к системе канализации.

в) Электроснабжение:

– наличие резерва и недопущение дефицита отпускаемой мощности на существующих источниках системы электроснабжения муниципального образования в результате перспективного строительства;

– целесообразность строительства новых или модернизации существующих объектов электрических сетей.

г) Газоснабжение:

– наличие резерва и недопущение дефицита отпускаемого количества газового топлива от существующих газопроводов в результате перспективного строительства и подключения к газоснабжению новых населенных пунктов;

– целесообразность строительства новых или модернизации существующих объектов газовых сетей.

Возможность модернизации или нового строительства объектов коммунальной инфраструктуры оценивалась по критериям:

а) Теплоснабжение:

– год ввода в эксплуатацию;

– подключенная нагрузка Гкал/ч;

– пропускная способность трубопроводов водяных тепловых сетей по диаметру трубопровода и температурному графику регулирования отпуска тепловой энергии;

– параметры (давление и температура) теплоносителей;

– данные о порывах на тепловых сетях, аварийность, износ.

б) Водоснабжение и водоотведение:

– год ввода в эксплуатацию;

– подключенная нагрузка л/с;

– наличие резерва пропускной способности сетей, обеспечивающих передачу необходимого объема ресурса;

– максимальный объем водопотребления (л/с) объекта капитального строительства;

– требуемый гарантируемый свободный напор в месте подключения;

– данные о порывах на сетях водоснабжения и водоотведения, аварийность, износ.

в) Электроснабжение:

– год ввода в эксплуатацию;

– наличие резерва, дефицита отпускаемой мощности (кВт) на существующих источниках системы электроснабжения МО;

– пропускная способность электрических сетей;

– подключаемые нагрузки (кВт);

– целесообразность модернизации существующих объектов электрических сетей.

г) Газоснабжение:

– год ввода в эксплуатацию;

– наличие резерва/дефицита отпускаемого количества газового топлива от существующих источников;

– пропускная способность газопроводов;

– требуемое количество топлива;

– целесообразность модернизации существующих объектов газовых сетей.
Перечень объектов нового строительства, которые могут быть подключены к системам коммунальной инфраструктуры в период реализации Программы, представлен в таблице 19.
Таблица 19
	№ п/п
	Наименование объекта нового строительства
	Характеристика объекта
	Период  строит-ва
	Планируемое подключение к СКИ

	1
	Замена котлов в котельной администрации по адресу с. Трескино, ул. Мира, 21а, 2 шт.
	шт.
	2017-2018гг.
	2017-2018гг.

	2
	Реконструкция изношенных участков теплоизоляции тепловых сетей от котельной администрации в с. Трескино, ул. Мира, 21а, 50 м
	м
	2017-2018гг.
	2017-2018гг.

	3
	Замена счетчиков газа (2 шт.), сигнализаторов загазованности (3 шт.), замена циркуляционных и подпитывающего насосов (3 шт.), в котельной администрации по адресу с. Трескино, ул. Мира, 21а
	шт.
	2017-2018гг.
	2017-2018гг.

	4
	Установка светильников уличного освещения в с. Катковка (20 шт.), в с. Тескино (50 шт.), в д. Карауловка (5 шт.), в д. Кайсаровка (5 шт.), в с. Сумы (25 шт.), в д. Немчиновка (5 шт.), в д. Луговое (8 шт.), в д. Надеждино (9 шт.)
	шт.
	2017-2025гг.
	2017-2025гг.

	5
	Приобретение энергосберегающих ламп (50 шт.), фотореле (50 шт.), электропроводов, для светильников уличного освещения
	ед.
	2017 г.
	2017 г.

	6
	Ремонт электропроводки в здании администрации по адресу с. Трескино, ул. Мира, 21
	ед.
	2018-2020гг.
	2018-2020гг.

	7
	Капитальный ремонт и очистка артезианской скважины в с. Трескино
	ед.
	2018 г.
	2018 г.

	8
	Замена водонапорной башни в с. Сумы, по ул. Заречная, 42 (1 ед.)
	ед.
	2017 г.
	2017 г.

	9
	Замена водонапорной башни в д. Немчиновка, по ул. Полевая (1 ед.)
	ед.
	2020-2025гг.
	2020-2025гг.

	10
	Замена водопроводных сетей в с. Катковка, по ул. Корзова (1 км)
	км
	2018-2019гг.
	2018-2019гг.

	11
	Замена водопроводных сетей в с. Трескино, по ул. Молодежная (0,5 км), по ул. Свободы (0,5 км), по ул. Колхозная (1 км)
	км
	2018 г.
	2018 г.

	12
	Капитальный ремонт водонапорной башни в д. Карауловка, продувка труб
	ед.
	2018 г.
	2018 г.

	13
	Капитальный ремонт и замена водопроводных сетей в с. Сумы (0,1 км)
	км
	2018 г.
	2018 г.

	14
	Замена эл. насосов на объектах водоснабжения в с. Катковка (2 шт.), в с. Сумы (5 шт.), в с. Трескино (3 шт.), в д. Карауловка (1 шт.)
	шт.
	2017-2025гг.
	2017-2025гг.

	15
	Строительство очистных сооружений, для снижения негативного воздействия на водные объекты
	ед.
	2017-2025гг.
	2017-2025гг.

	16
	Строительство трубопроводной системы, для подключения всех потребителей к системам водоотведения
	км
	2017-2025гг.
	2017-2025гг.

	17
	Строительство ливневой канализации, для организованного и достаточно быстрого отвода талых и дождевых вод
	км
	2017-2025гг.
	2017-2025гг.

	18
	Прокладка газопроводных сетей в д. Кайсаровка, по ул. Дачная, для газификации строящегося жилого дома
	км
	2017 г.
	2017 г.

	19
	Прокладка газопроводных сетей в с. Трескино, по ул. Молодежная, для газификации планируемой жилой застройки
	км
	2018 г.
	2018 г.

	20
	Прокладка газопроводных сетей в с. Катковка, для газификации планируемого птицеводческого комплекса по производству мяса индейки
	км
	2019-2025гг.
	2019-2025гг.

	21
	Оборудование контейнерной площадки у здания МБОУ СОШ с. Трескино, строительство ограждения, обустройство основания из бетонных плит
	ед.
	2017 г.
	2017 г.

	22
	Оборудование контейнерной площадки у здания ООШ с. Катковка, строительство ограждения, обустройство основания из бетонных плит
	ед.
	2018-2020гг.
	2018-2020гг.

	23
	Оборудование контейнерной площадки у здания МОУ ООШ с. Сумы, строительство ограждения, обустройство основания из бетонных плит
	ед.
	2018-2020гг.
	2018-2020гг.

	24
	Приобретение 6 евро контейнеров для сбора ТБО
	шт.
	2017-2020гг.
	2017-2020гг.

	25
	Недопущение образования несанкционированных свалок на территории сельсовета
	ед.
	2017-2025гг.
	2017-2025гг.


4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Результаты Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Трескинского сельсовета определяются с помощью целевых индикаторов. Для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Трескинского сельсовета и для оценки финансово-экономического и технического состояния организаций и объектов коммунального хозяйства необходимо применение системы стандартов услуг ЖКХ.

Таблица 20 – Ожидаемые результаты и целевые показатели Программы
	№  п/п
	Ожидаемые результаты программы
	Целевые индикаторы

	1.
	Теплоэнергетическое хозяйство

	1.1
	Технические показатели

	1.1.1
	Надежность обслуживания систем теплоснабжения.
Повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями
	Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год

	
	
	Износ коммунальных систем

	
	
	Протяженность сетей нуждающихся в замене

	
	
	Доля ежегодно заменяемых сетей

	
	
	Уровень потерь и неучтенных расходов ТЭ

	1.1.2
	Сбалансированность системы теплоснабжения.
Обеспечение услугами теплоснабжения новых объектов капитального строительства социального и промышленного назначения
	Уровень использования производственных мощностей

	1.1.3
	Ресурсная эффективность теплоснабжения.
Повышение эффективности работы системы теплоснабжения
	Удельный расход электроэнергии

	
	
	Удельный расход топлива

	2.
	Водопроводно-канализационное хозяйство

	2.1
	Технические показатели

	2.1.1
	Надежность обслуживания систем водоснабжения и водоотведения.

Повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями
	Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год

	
	
	Износ коммунальных систем

	
	
	Протяженность сетей нуждающихся в замене

	
	
	Доля ежегодно заменяемых сетей

	
	
	Уровень потерь и неучтенных расходов воды

	2.1.2
	Сбалансированность системы водоснабжения и водоотведения.

Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального и промышленного назначения
	Уровень использования производственных мощностей

	
	
	Наличие дефицита мощности (уровень очистки воды, стоков)

	
	
	Обеспеченность потребителей приборами учета

	2.1.3
	Ресурсная эффективность водоснабжения и водоотведения.

Повышение эффективности работы системы водоснабжения и водоотведения
	Удельный расход электроэнергии

	3.
	Электроснабжение

	3.1
	Технические показатели

	3.1.1
	Надежность обслуживания систем электроснабжения.

Повышение надежности работы системы электроснабжения в соответствии с нормативными требованиями
	Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год

	
	
	Износ коммунальных систем

	
	
	Протяженность сетей нуждающихся в замене

	
	
	Доля ежегодно заменяемых сетей

	
	
	Уровень потерь электрической энергии

	3.1.2
	Сбалансированность системы электроснабжения.

Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального и промышленного назначения
	Уровень использования производственных мощностей

	
	
	Обеспеченность потребителей приборами учета

	3.1.3
	Ресурсная эффективность электроснабжения.

Повышение эффективности работы системы теплоснабжения
	Удельные нормативы потребления

	4.
	Газоснабжение

	4.1
	Технические показатели

	4.1.1
	Надежность обслуживания систем газоснабжения.

Повышение надежности работы системы газоснабжения в соответствии с нормативными требованиями
	Износ коммунальных систем

	
	
	Протяженность газопроводов нуждающихся в замене

	4.1.2
	Сбалансированность системы газоснабжения.

Обеспечение услугами газоснабжения новых объектов капитального строительства социального и промышленного назначения
	Уровень использования производственных мощностей

	
	
	Обеспеченность потребителей приборами учета

	4.1.3
	Ресурсная эффективность газоснабжения.

Повышение эффективности работы системы газоснабжения
	Удельные нормативы потребления


В соответствии с действующим законодательством администрация Трескинского сельсовета Колышлейского района Пензенской области вправе устанавливать в пределах своих полномочий стандарты, на основании которых определяются основные требования к качеству коммунального обслуживания, оценивается эффективность работы предприятий коммунального комплекса, осуществляется распределение бюджетных средств. Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых индикаторов оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик:

· Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реконструкции систем. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.
· Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые индикаторы анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются.
Значения целевых индикаторов разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по предприятиям коммунального комплекса Трескинского сельсовета и в целом по Российской Федерации, разделены на группы:

1. Технические индикаторы. Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность Трескинского сельсовета без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры целесообразно оценивать обратной величиной: интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей, на 1 млн. руб. стоимости основных фондов); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

2. Сбалансированность системы характеризует эффективность использования коммунальных систем, определяется с помощью следующих показателей: уровень использования производственных мощностей; наличие дефицита мощности; обеспеченность приборами учета.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.
Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Нормативы потребления коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.
Целевые индикаторы для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Трескинского сельсовета на период до 2025 года представлены в таблице 21.

Таблица 21
	Наименование 
целевого индикатора
	Область 
применения
	Фактическое  значение  2016 г.
	Значение  целевого 
показателя на 2025г.
	Рациональное
значение
	Примечание

	1. Теплоэнергетическое хозяйство 

	1.1. Технические (надежностные) показатели 

	1.1.1. Надежность обслуживания систем теплоснабжения 

	Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования) 
	Используется для оценки надежности работы систем теплоснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения 
потребности в инвестициях 
	н/д
	0,3
	0,3
	Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно – восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно – диспетчерской службы предприятия. В результате реализации Программы значение данного показателя не должно превышать 0,3 аварии на 1 км сети 

	Износ коммунальных систем, % 
	Используется для оценки надежности работы систем теплоснабжения, анализа необходимой замены оборудования и определения потребности в инвестициях 
	50
	5


	5
	Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по теплоснабжению 

	Протяженность 
сетей, нуждающихся 
в замене, % от общей протяженности
	Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей 
	50
	0
	0
	Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по теплоснабжению 

	Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности 
	Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей 
	н/д
	5
	3
	Конкретное значение определяется, исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно – технических возможностей организаций теплоснабжения, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов

	Уровень потерь и неучтенных расходов
тепловой энергии, % от общего объема 
	Используется для оценки надежности систем теплоснабжения 
	н/д
	15
	12
	На 2016 г. данные об уровне потерь тепловой энергии отсутствуют. В ходе реализации Программы 
в 2025 г. должны составлять не более 12 %.

	1.1.2. Сбалансированность систем теплоснабжения 

	Уровень использования 
производственных мощностей, % от располагаемой мощности 
	Используется для оценки качества оказываемых услуг
	50
	60
	93
	Конкретное значение 
определяется исходя 
из данных организации, 
оказывающей услуги в 
сфере теплоснабжения 

	2. Водоснабжение 

	2.1. Технические (надежностные) показатели

	2.1.1. Надежность обслуживания систем водоснабжения

	Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования) 
	Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения 
потребности в инвестициях 
	н/д
	1,9
	0,3
	Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно - восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно - диспетчерской службы предприятия. В результате реализации Программы значение данного показателя не должно превышать 0,3 аварии на 1 км сети 

	Износ коммунальных систем, % 
	Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения, анализа необходимой замены оборудования и определения потребности в инвестициях 
	80
	5
	5
	Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по водоснабжению 

	Протяженность 
сетей, нуждающихся 
в замене, % от общей протяженности
	Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей 
	20
	0
	0
	Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по водоснабжению 

	Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности 
	Используется для оценки объемов работ и затрат  на ремонт сетей 
	н/д
	5,5
	5,5
	Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно - технических возможностей организаций водоснабжения, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов 

	Уровень потерь и неучтенных расходов, % от общего объема 
	Используется для оценки надежности систем водоснабжения 
	15
	12
	12
	На 2016 г. уровень потерь составляет  34 %. В ходе реализации Программы в 2025 г. - 12 %. 

	2.1.2. Сбалансированность систем водоснабжения 

	Уровень использования 
производственных мощностей, % от установленной мощности 
	Используется для оценки качества оказываемых услуг
	21
	80
	85
	Конкретное значение 
определяется исходя 
из данных организации, 
оказывающей услуги в 
сфере водоснабжения 

	3. Водоотведение 

	3.1. Технические (надежностные) показатели 

	3.1.1. Надежность обслуживания систем водоотведения 

	Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования) 
	Используется для оценки надежности работы систем водоотведения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения 
потребности в инвестициях 
	-
	1,0
	0,2
	Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно – восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно – диспетчерской службы предприятия. В результате реализации Программы значение данного показателя не должно превышать 0,2 аварии на 1 км сети 

	Износ коммунальных систем, % 
	Используется для оценки надежности работы систем водоотведения, анализа необходимой замены оборудования и определения потребности в инвестициях 
	-
	3
	3
	Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по водоотведению 

	Протяженность 
сетей, нуждающихся 
в замене, % от общей протяженности
	Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей 
	-
	0
	0
	Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по водоотведению 

	Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности 
	Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей 
	н/д
	0
	5
	Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно – технических возможностей организаций водоотведения, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов 

	3.1.2. Сбалансированность систем водоотведения 

	Уровень использования 
производственных мощностей, % от установленной мощности 
	Используется для оценки качества оказываемых услуг
	-
	50
	80
	Конкретное значение 
определяется исходя 
из данных организации, 
оказывающей услуги в 
сфере водоотведения

	4. Электроснабжение

	4.1. Технические (надежностные) показатели 

	4.1.1. Надежность обслуживания систем электроснабжения 

	Количество аварий и
повреждений на 1 км сетей в год (с учетом повреждений 
оборудования) 
	Используется для оценки надежности работы систем 
электроснабжения, анализа 
необходимой замены сетей и 
оборудования и определения 
потребности в инвестициях 
	н/д
	0,2
	0,2
	Количество аварий и 
повреждений, требующих проведения аварийно - 
восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно - диспетчерской службы предприятия. В ходе реализации Программы в 2028 г. уровень аварийности на 1 км составит – 0,2 %.

	Износ коммунальных 
сетей, % 
	Используется для оценки надежности работы систем 
электроснабжения, анализа 
необходимой замены сетей и 
оборудования и определения 
потребности в инвестициях 
	н/д
	15
	3
	Конкретное значение 
определяется по данным сетевой организации 

	Протяженность 
сетей, нуждающихся 
в замене, % от 
общей протяженности
	Используется для оценки надежности работы систем 
электроснабжения, анализа 
необходимой замены сетей и 
оборудования и определения 
потребности в инвестициях 
	н/д
	0
	0
	Конкретное значение 
определяется по данным сетевой организации 

	Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей 
протяженности 
	Используется для оценки объемов работ и затрат на
ремонт сетей 
	н/д
	3
	3
	Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей 
потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно - технических возможностей 
организаций, оказывающих услуги в сфере электроснабжения, 
социальных ограничений в 
динамике тарифов и 
возможностей бюджета 
по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов 

	Уровень потерь 
электрической 
энергии, % 
	Используется для оценки надежности работы систем 
электроснабжения 
	н/д
	3
	2,5
	Уровень 
потерь электроэнергии в системе электроснабжения на 2025 – 2,5%. 

	4.1.2. Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры 

	Уровень использования 
производственных мощностей, % от установленной мощности 
	Используется для оценки надежности работы систем 
электроснабжения 
	н/д
	80
	80
	Конкретное значение 
определяется исходя 
из данных сетевой 
организации 

	5. Газоснабжение 

	5.1. Технические (надежностные) показатели 

	5.1.1. Надежность обслуживания систем газоснабжения 

	Количество аварий и
повреждений на 1 км сетей в год (с учетом повреждений 
оборудования) 
	Используется для оценки надежности работы систем 
газоснабжения, анализа 
необходимой замены сетей и 
оборудования и определения 
потребности в инвестициях 
	н/д
	0
	0
	Количество аварий и 
повреждений, требующих проведения аварийно - 
восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно - диспетчерской службы предприятия. 

	Износ коммунальных 
сетей, % 
	Используется для оценки надежности работы систем 
газоснабжения, анализа 
необходимой замены сетей и 
оборудования и определения 
потребности в инвестициях 
	5
	5
	5
	Конкретное значение 
определяется по данным газоснабжающей организации 

	Протяженность 
сетей, нуждающихся 
в замене, % от 
общей протяженности
	Используется для оценки надежности работы систем 
газоснабжения, анализа 
необходимой замены сетей и 
оборудования и определения 
потребности в инвестициях 
	0
	0
	0
	Конкретное значение 
определяется по данным газоснабжающей организации 

	Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей 
протяженности 
	Используется для оценки объемов работ и затрат на
ремонт сетей 
	н/д
	0,4
	н/д
	Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей 
потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно - технических возможностей 
организаций, оказывающих услуги в сфере газоснабжения, 
социальных ограничений в 
динамике тарифов и 
возможностей бюджета 
по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов 


5. ПРОГРАММЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
5.1. Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

Численность населения в поселении не имеет больших темпов роста, поэтому нет перспектив строительства многоквартирного жилищного фонда и социальной инфраструктуры. Застройщики индивидуального жилищного фонда используют автономные источники теплоснабжения. В связи с этим потребностей в строительстве новых тепловых сетей, с целью обеспечения приростов тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников теплоснабжения, приросте тепловой нагрузки для целей отопления, горячего водоснабжения нет, так как фактическая мощность котельных используется потребителями на 50%.
Удельные показатели теплопотребления перспективного строительства рассчитываются исходя из:

– базового уровня энергопотребления зданий с учетом требований энергоэффективности в соответствии с Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 17 мая 2011 г. № 224 «Об утверждении требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений». Показатели, полностью идентичные опубликованным в постановлении, представлены также в СНиП 23-02, РД 10 ВЭП, в региональных ТСН 23 серии и др.

– сроков введения и уровня снижения энергопотребления новых и реконструируемых зданий относительно базового уровня – в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.01.2011 №18 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов»;

– возможного максимального увеличения мощности систем отопления (вентиляции) зданий нового строительства, обеспечивающих требования энергоэффективности при их оснащении средствами автоматизации – на основе методики расчета годового потребления тепловой энергии на отопление (вентиляцию) СНиП 23-02, Руководства АВОК-8-2005, учитывающих максимальное использование внутренних тепловыделений и инсоляции;

– предельной плотности застройки перспективного строительства – на основе нормативных показателей плотности застройки территориальных зон по СП 42.13330.2011;

– предельной плотности застройки перспективного строительства – на основе нормативных показателей плотности застройки территориальных зон по Региональным нормативам градостроительного проектирования Пензенской области.
Проектные решения генерального плана на период градостроительного прогноза являются основанием для размещения новых площадок жилищного строительства и крупных объектов инженерно-транспортной инфраструктуры и производственных зон.

Генеральным планом развития Трескинского сельсовета предусмотрено развитие жилой зоны, с увеличением индивидуальной жилой застройки, а также строительство объектов общественно-деловой зоны. В связи с этим прогнозируется общий прирост спроса на тепловую мощность.

Для создания благоприятных условий проживания в населенных пунктах, стимулирования нового строительства в них необходимо выполнить в больших объёмах работы по инженерному обеспечению и благоустройству территории.

I этап (I очередь) – 2020 г. строительства

1. Площадка в западной части с. Трескино на площади 1,3 га;
2. Площадка в восточной части с. Трескино на площади 3,3 га;
3. Площадка юго-западнее с. Катковка на площади 3,3 га. В связи с изменениями границы с. Катковка предусматривается перевод земель из категории «Земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «Земли населенных пунктов» на площади 3,3 га;
II этап (II очередь) – 2025 г. строительства

1. Площадка севернее д. Немчиновка на площади 13,3 га. В связи с изменениями границы д. Немчиновка предусматривается перевод земель из категории «Земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «Земли населенных пунктов» на площади 13,3 га.
Проектом генерального плана предусматривается изменение границы Трескинского сельсовета, в связи с изъятием 40 га из земель сельскохозяйственного назначения и передачей в р.п. Колышлей, площадью 40 га.

Производственная зона. II этап (II очередь) – 2025 г. строительства

1. Завершение строительства птицеводческого комплекса по производству мяса индейки на площади 727 га юго-западнее с. Катковка;

2. Строительство птицефабрики на 800000 кур несушек площадью 30 га, в северо-западной части сельсовета.

Так как перспективные нагрузки потребителей будут покрываться за счет индивидуальных источников тепловой энергии (теплогенераторов), рост перспективных нагрузок на существующих котельных не произойдет.
В настоящий момент не существует планов расширения зон действия существующих котельных, расположенных на территории сельсовета или увеличения мощности их производства.

Перспективное развитие системы теплоснабжения потребителей Трескинского сельсовета
Ввод в эксплуатацию новых площадей жилой, общественно-деловой и производственной застройки не приведет к увеличению суммарной присоединенной тепловой нагрузки источников теплоснабжения, так как новые потребители будут снабжаться тепловой энергией от индивидуальных источников теплоснабжения.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как в Генеральном плане Трескинского сельсовета не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения.

Индивидуальное отопление частной жилой застройки, а также строящейся и планируемой многоэтажной жилой застройки осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче теплоэнергии, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству. При децентрализованной системе отпадает необходимость в сооружении на теплофикационном объекте теплового центра, включающего элеваторный узел, теплообменники для горячей воды, узел коммерческого учета тепловой энергии. Данные о среднегодовой выработке тепла индивидуальными источниками теплоснабжения (жилой фонд и объекты социальной сферы) отсутствуют.
На основании данных сайтов компаний производителей оборудования, технических паспортов устройств данные по характеристике индивидуальных теплогенерирующих установок размещены в таблице 22.

Таблица 22
	Тип теплогенерирующей установки
	Вид

топлива
	Средний КПД теплогенерирующих установок
	Теплотворная способность,

Гкал/ед.

	электрокотлы
	электроэнергия,1000 кВт
	 99%
	0,84

	твердотопливный котел
	бурый уголь,1000 кг
	72%
	3,70

	твердотопливный котел
	дрова,1000 кг
	68%
	2,15

	газовый котел
	магистральный газ,    1000 м3
	90%
	8,60

	газовый котел
	сжиженный газ,

1000 кг
	90%
	8,60


Проведем сравнительный анализ стоимости 1 Гкал тепла, при различных вариантах источника энергии:

При стоимости 1 кВт/ч электроэнергии для населения в сельской местности - 2,10 руб., стоимость 1 Гкал тепла составит 2500 руб.

Цена угля в зависимости от его качества составляет примерно 5-7 руб. за 1 кг, получается, что 1 Гкал будет стоить 1622 руб.

Назвать точную стоимость "дров" практически невозможно. Существует масса факторов, влияющих на этот параметр, среди которых, порода дерева, влажность, колотые дрова или нет и т.д. Приведем усредненные данные. Средняя стоимость дров без доставки составляет 1400 руб. за 1 м3. Масса 1 м3 дров равна примерно 650 кг. Таким образом, стоимость 1 Гкал составит 1001 руб.

Стоимость природного газа в Пензенской области в 2013 году составляла 4023,31 за 1000 м3, следовательно, стоимость 1 Гкал – 468 руб.

Стоимость сжиженного газа в 2013 году составляла 23,40 за кг, следовательно, стоимость 1 Гкал – 2720 руб.

Сравнительный анализ показал, что магистральный газ является наиболее экономичным видом топлива.

Главной тенденцией децентрализованного теплоснабжения населения, производства тепла индивидуальными теплогенераторами является увеличение потребления газа. В связи с дальнейшей газификацией поселений указанная тенденция будет сохраняться. По территории Трескинского сельсовета проходит газопровод высокого давления, что также создает благоприятные условия для газификации поселения, поэтому необходимо разработать план поэтапного перевода жилого фонда и объектов социальной сферы, использующих электроэнергию и твердое топливо на газовые источники теплоснабжения.

В графической части Программы показаны газифицированные поселения, расположение индивидуальных источников теплоснабжения.
Оценка надежности теплоснабжения потребителей Трескинского сельсовета позволяет сделать следующие выводы: в системах теплоснабжения от котельных большая часть технологических нарушений возникает в тепловых сетях. Для увеличения надежности теплоснабжения потребителей необходимы:

– замена теплопроводов, срок эксплуатации которых превышает 25 лет;

– использования при этих заменах теплопроводов, изготовленных из новых материалов по современным технологиям. Темп перекладки теплопроводов должен соответствовать темпу их старения, а в случае недостаточного ремонта, превышать его;

– эксплуатации теплопроводов, связанной с внедрением современных методов контроля и диагностики технического состояния теплопроводов, проведения их технического обслуживания, ремонтов и испытаний. При этом особое внимание должно уделяться строгому соответствию установленного регламента на проведение тех или иных операций по обслуживанию фактической их реализации, а также автоматизации технологических процессов эксплуатации;

– организации аварийно-восстановительной службы, ее оснащения и использования. При этом особое внимание должно уделяться внедрению современных методов и технологий замены теплопроводов, повышению квалификации персонала аварийно-восстановительной службы;

– использования аварийного и резервного оборудования, в том числе на источниках теплоты, тепловых сетях и у потребителей. Отдельное внимание при этом должно уделяться решению вопросов резервирования по направлениям топливо-, электро- и водоснабжения.

Для организации теплоснабжения в новых жилых домах предлагается устройство автономного теплоснабжения, чтобы обеспечить теплом и горячей водой каждый конкретный объект.
Котельные и существующие трубопроводы теплотрассы находятся в удовлетворительном состоянии, однако требуются периодические ремонтные работы объектов теплоснабжения. Безаварийная работа достигается проведением плановых профилактических работ и мероприятий, предусмотренных эксплуатацией.

Для повышения надежности и качества теплоснабжения от котельных существует необходимость проведения работ по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, представленных в таблице 23.

Таблица 23
	№ п/п
	Наименование мероприятия (объем выполненных работ)
	Ед. изм.
	Год реализации
	Стоимость мероприятия, тыс.руб.

	1
	Замена котлов в котельной администрации по адресу с. Трескино, ул. Мира, 21а, 2 шт.
	шт.
	2017-2018гг.
	250,0

	2
	Реконструкция изношенных участков теплоизоляции тепловых сетей от котельной администрации в с. Трескино, ул. Мира, 21а, 50 м
	м
	2017-2018гг.
	50,0

	3
	Замена счетчиков газа (2 шт.), сигнализаторов загазованности (3 шт.), замена циркуляционных и подпитывающего насосов (3 шт.), в котельной администрации по адресу с. Трескино, ул. Мира, 21а
	шт.
	2017-2018гг.
	100,0

	
	Итого:
	
	
	400,0


Стоимость строительно-монтажных работ уточняется на основании проектно-сметной документации прошедшей государственную экспертизу на соответствующий финансовый год. В результате проведения мероприятий ожидается снижение уровня износа трубопроводов, повышение качества и надежности теплоснабжения.

5.2. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

Необходима разработка проекта системы электроснабжения Трескинского сельсовета Колышлейского района Пензенской области.

Потребителями электроэнергии в Трескинском сельсовете являются:

· промышленные предприятия;
· жилищно-коммунальный сектор;
· сельскохозяйственное производство;
· прочие потребители.

Нормы электропотребления должны приниматься на основании приложения №10 Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.08.2011 № 525-пП «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Пензенской области» (до отмены или заменами на другие нормативно правовые акты Пензенской области).
Электроснабжение Трескинского сельсовета Колышлейского района производится от энергосистемы ОАО «Пензаэнерго» и генерирующих источников электроснабжения.

Основным источником электроснабжения являются подстанции 110/35/10 кВ «Колышлей», 35/10кВ «Катковка» и 47 ТП 10/04кВ.
По территории сельсовета проходят следующие линии электропередачи: ВЛ 35 кВ «Колышлей-Степное», ВЛ 35 кВ «Чубаровка-Степное», ВЛ 10 кВ «Трескинская», ВЛ 10 кВ «Пограничная»,​ ВЛ 10 кВ «Надеждино», ВЛ 10 кВ «МТФ», ВЛ 10 кВ «Кайсаровская», ВЛ 10кВ «Алексеевская», ВЛ 10 кВ «Комплекс», ВЛ 10 кВ «Катковская».

Уличное освещение осуществляется с помощью 136 уличных светильников с лампами ДРЛ и натриевыми лампами.
Электричество поступает к населению и предприятиям через сеть ЛЭП 10 кВ, с последующим понижением напряжения с помощью трансформаторных подстанций и распределением через сеть ЛЭП 0,4 кВ.

Система электроснабжения сельсовета обеспечивает всех потенциальных потребителей электроэнергии.

Техническое состояние электрических сетей сельсовета удовлетворительное, они могут быть использованы при дальнейшей эксплуатации. Реконструкция сетей будет проводиться в плановом порядке. В первую очередь планируется восстановление и реконструкция тех линий, которые отработали свои нормативные сроки.
Расчет электрических нагрузок коммунально-бытовых потребителей осуществляется по удельным показателям в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94 (табл.2.4.34.). Нормы составят для сельских населенных пунктов 0,4 кВт/чел.

Электрическая нагрузка промышленности, сельскохозяйственного производства и прочих потребителей принимается на основании экспертных оценок в размере 35-40% от потребления коммунального сектора.
Кроме того, рост строительства жилого фонда, приобретение новых, усовершенствованных бытовых электроприборов требуют увеличения мощности и пропускной способности трансформаторных подстанций.

Основные направления модернизации системы электроснабжения

Для увеличения надежности электроснабжения потребителей рекомендуется закольцовка тупиковых участков, как существующей схемы электроснабжения, так и при строительстве новых трансформаторных подстанций.

Снижение потерь и затрат электрической энергии при транспортировке до потребителя обеспечивается реконструкцией существующих электрических сетей.

Потребителями электрической энергии в жилищно-коммунальном комплексе являются системы наружного освещения. Качество и уровень энергоэффективности уличного освещения часто не соответствует современным требованиям. КПД светильников не более 40-50%. Вследствие полного износа светильников (или их отсутствия) и использования низкоэффективных ламп накаливания (светоотдача не более 15 Лм/Вт) или ртутных лам ДРЛ (50 Лм/Вт) затраты на эксплуатацию уличного освещения неоправданно велики.

Для снижения затрат на энергопотребление и эксплуатацию необходимо реконструировать систему уличного освещения населенных пунктов с использованием энергоэффективных светильников со светодиодными лампами (КПД более 70%, 110 Лм/Вт и более) с высоким показателем срока эксплуатации (по данным заводов-изготовителей – до 15 лет).

Таблица 24 – Перечень мероприятий по реконструкции объектов электроснабжения

	№ п/п
	Наименование мероприятия                                  (объем выполненных работ)
	Ед. изм.
	Год реализации
	Стоимость мероприятия, тыс. руб.

	1
	Установка светильников уличного освещения в с. Катковка (20 шт.), в с. Тескино (50 шт.), в д. Карауловка (5 шт.), в д. Кайсаровка (5 шт.), в с. Сумы (25 шт.), в д. Немчиновка (5 шт.), в д. Луговое (8 шт.), в д. Надеждино (9 шт.)
	шт.
	2017-2025гг.
	635,0

	2
	Приобретение энергосберегающих ламп (50 шт.), фотореле (50 шт.), электропроводов, для светильников уличного освещения
	ед.
	2017 г.
	30,0

	3
	Ремонт электропроводки в здании администрации по адресу с. Трескино, ул. Мира, 21
	ед.
	2018-2020гг.
	350,0

	
	Итого:
	
	
	1015,0


Стоимость строительно-монтажных работ уточняется на основании проектно-сметной документации прошедшей государственную экспертизу на соответствующий финансовый год.

5.3. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

Генеральным планом развития Трескинского сельсовета предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения.

Для водоснабжения населенных пунктов Трескинского сельсовета, на участках где предусматривается новая жилая застройка, планируется строительство новых разводящих водопроводных сетей. Существующая и планируемая жилая и общественная застройка будут по прежнему запитываться от существующих водозаборных сооружений, при этом часть существующих водопроводных сетей для обеспечения надежной работы системы водоснабжения требуют заменены на новые, как исчерпавшие свой срок службы и имеющие значительный износ.
Средний уровень износа водопроводных сетей достигает 80 %, однако имеются участки водопроводных сетей и сооружений системы водоснабжения, достигающие износа более 90%, что характеризуется периодическими авариями водопроводных сетей и потерями передаваемой воды, при добыче и транспортировке достигающими 10-15% от забора воды.

Для надежного и качественного водоснабжения всех населенных пунктов сельсовета требуется провести обследование и поэтапный капитальный ремонт или реконструкцию водозаборных сооружений устраиваемых с учетом зон санитарной охраны, которые выработали свой нормативный срок, заменить изношенные трубопроводы. Для увеличения надежности снабжения холодной водой потребителей необходимо предусмотреть изменение существующей схемы водоснабжения путем ее закольцовывания.

Перспективная схема системы водоснабжения выполнена таким образом, что строительство её может вестись постепенно и поэтапно. Одним из необходимых вопросов является решение о строительстве автоматизированной системы управления объектами водоснабжения.

Необходимо предусматривать установку в жилой застройке приборов индивидуального учёта воды.

Для организации системы водоснабжения необходимо бурение скважин не менее двух в каждом населенном пункте с использованием фильтрационных установок для умягчения, обезжелезивания, сорбционной и механической очистки воды.

Водозаборы снабжаются резервуарами чистой воды по 50 м3 каждый. Местоположение резервуаров должно быть определено после проведения работ по изысканию месторождений подземных вод и выполнения схемы водоснабжения села.

Для оборудования новых водозаборных сооружений потребуется проведение проектно-изыскательских работ, оборудование новых источников (артезианских скважин) и строительство новых сетей от этих источников до потребителей. Кроме этого необходимо оборудовать установки для очистки воды, поступающей потребителям, что позволит повысить качество питьевой воды и привести ее показатели к требуемым нормативам.

Жилые дома в населенных пунктах Трескинского сельсовета оборудуются внутренним водопроводом и канализацией в выгреба и местными водонагревателями.

Хозяйственно-питьевые расходы воды определены по удельным среднесуточным нормам водопотребления в соответствии со СНиП 2.04.02-84*.

Коэффициент суточной неравномерности принимается равным 1,3.

Расходы воды на поливку улиц и зеленых насаждений определены по норме 50 л/сут./чел.

Неучтенные расходы приняты в размере 20 % от расхода воды на нужды населения.
Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры включают в первую очередь обеспечение населения качественной питьевой водой, отвечающей требованиям ГОСТ 2874-82 и в достаточном количестве согласно нормам.

Централизованная система горячего водоснабжения в Трескинском сельсовете отсутствует. Население обеспечивается горячей водой посредством установки индивидуальных нагревательных элементов: колонок, бойлеров и т.д.

Строительство централизованно горячего водоснабжения нецелесообразно, и экономически не выгодно.
Расходы воды на пожаротушение
В населенных пунктах предусматривается объединение противопожарного водопровода с хозяйственно-питьевым.

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии с таблицей 5 СНиП 2.04.02-84*. Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа (п. 2.24 СНиП), а время пополнения противопожарного запаса 24 часа (п. 2.25 СНиП). Противопожарный расход определяется суммарно на пожаротушение жилой застройки и производственных предприятий.

На первый этап развития и на планируемый срок, принимается один пожар в населенном пункте, с расходом воды на наружное пожаротушение 5 л/сек. Требуемый противопожарный запас воды составит: (3 х 5 х 3600) ( 1000 ( 54 м3.

Вода для тушения пожара хранится в противопожарных резервуарах, каждый поселковый водопровод должен иметь их не менее двух.

На водопроводной сети в смотровых колодцах устанавливаются противопожарные гидранты с радиусом действия 100 м.

Где нет централизованной системы водоснабжения, должно быть предусмотрено строительство местных противопожарных водоемов.

Во всех населенных пунктах на искусственных и естественных водоемах предлагается организация пирсов и подъездов для забора воды пожарными автомобилями.

Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения
Предлагается рассмотреть возможность реконструкции (технического перевооружения) действующих объектов водоснабжения, а также работ по реконструкции и новому строительству водопроводных сетей, для обеспечения перспективной подачи воды, для бесперебойного надежного и качественного водоснабжения поселения, в соответствии с программой комплексного развития.
Таблица 25 – Перечень мероприятий по реконструкции (техническому перевооружению) действующих объектов и строительства новых объектов

	№ п/п
	Наименование мероприятия                                         (объем выполненных работ)
	Ед. изм. 
	Год реализации
	Стоимость мероприятия, тыс. руб.

	1
	Капитальный ремонт и очистка артезианской скважины в с. Трескино
	ед.
	2018 г.
	100,0

	2
	Замена водонапорной башни в с. Сумы, по ул. Заречная, 42 (1 ед.)
	ед.
	2017 г.
	1 450,0

	3
	Замена водонапорной башни в д. Немчиновка, по ул. Полевая (1 ед.)
	ед.
	2020-2025гг.
	1 450,0

	4
	Замена водопроводных сетей в с. Катковка, по ул. Корзова (1 км)
	км
	2018-2019гг.
	500,0

	5
	Замена водопроводных сетей в с. Трескино, по ул. Молодежная (0,5 км), по ул. Свободы (0,5 км), по ул. Колхозная (1 км)
	км
	2018 г.
	1000,0

	6
	Капитальный ремонт водонапорной башни в д. Карауловка, продувка труб
	ед.
	2018 г.
	200,0

	7
	Капитальный ремонт и замена водопроводных сетей в с. Сумы (0,1 км)
	км
	2018 г.
	150,0

	8
	Замена эл. насосов на объектах водоснабжения в с. Катковка (2 шт.), в с. Сумы (5 шт.), в с. Трескино (3 шт.), в д. Карауловка (1 шт.)
	шт.
	2017-2025гг.
	1000,0

	
	Итого:
	
	
	5850,0


Стоимость строительно-монтажных работ уточняется на основании проектно-сметной документации прошедшей государственную экспертизу на соответствующий финансовый год. Ожидаемым результатом выполнения мероприятий по реконструкции и модернизации линейных объектов системы водоснабжения являются: снижение износа водопроводных сетей и снижение потерь и неучтенного расхода воды в водопроводных сетях, а также экономия энергетических ресурсов.

Система водоснабжения Трескинского сельсовета нуждается в постоянных капитальных вложениях для выполнения основных поставленных задач – для бесперебойного надежного и качественного водоснабжения сельсовета.

5.4. Программа инвестиционных проектов в водоотведении

Существующее положение по водоотведению на территории Трескинского сельсовета неудовлетворительное, что связано с отсутствием развитых централизованных канализационных сетей.
Использование выгребных ям или надворных уборных, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции, может привести к загрязнению территории. В населенных пунктах требуется создавать выгребные ямы, отвечающие современным требованиям, что позволит избежать попадания стоков в грунтовые воды.
Сточные воды (при норме удельного водоотведения в неканализованных районах 25 л/сутки на одного жителя п. 2.4 СНиП 2.04.03-85) населенных пунктов предлагается либо очищать на индивидуальных локальных очистных сооружениях «Биокси» из водонепроницаемых материалов фирмы «ЭКСО», не требующих фильтрующих траншей или полей фильтрации и обеспечивающих 98%-ную степень очистки, которая соответствует всем Российским нормативам по очищенной сточной воде, либо оснащать накопителями сточных вод с применением водонепроницаемых материалов, с последующим вывозом сточных вод ассенизационными машинами на ближайшие канализационные очистные сооружения, объем накопителя сточных вод зависит от количества обслуживаемых лиц. Производительность установки очистки сточных вод модельного ряда «БИОКСИ» зависит от количества обслуживаемых лиц и имеет все необходимые сертификаты и гигиенические заключения.

При использовании установки «Биокси» не нужно использовать ассенизационную машину, отсутствует необходимость планировать подъезд к месту расположения установки, т.к. отвод очищенной воды может осуществляться в накопительную емкость из водонепроницаемых материалов с последующим использованием (по рекомендации производителя) на технические нужды (полив и т.д.).
При необходимости строительства централизованной системы канализации на территории сельсовета, в случае увеличения степени благоустройства жилых зданий, развития производственных, рекреационных и общественно-деловых центров, целесообразно организовать централизованную систему водоотведения в населенных пунктах, где присутствует система водоснабжения. Система централизованного водоснабжения на территории Трескинского сельсовета организована в следующих населенных пунктах: с. Трескино, д. Карауловка, д. Кайсаровка, с. Сумы, д. Немчиновка, д. Надеждино, с. Катковка.
Предложения по строительству и реконструкции сетевых объектов централизованных систем водоотведения
Частная жилая застройка поселения может быть оборудована надворными уборными с бетонными выгребами или локальными очистными сооружениями (ЛОС) (системами глубокой очистки сточных вод).

Гигиенические требования установлены в соответствии с СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

Очистка сточных вод проходит полный цикл, вплоть до удаления азота и фосфора, а удаляемый активный ил стабилизируется в аэробных условиях и один раз в три-четыре месяца удаляется из сооружения аэрлифтом, подсушивается на площадке в течение 20 дней и может использоваться в качестве удобрения.

Очищенная сточная вода может отводиться в ливневую канализацию, овраги, придорожные канавы, песчаные грунты путём рассасывания, а также может использоваться для полива зелёных насаждений.

ЛОС могут использоваться как для отдельных домов, так и для группы домов, а так же и для объектов социально-бытового назначения.

Местоположение, количество, производительность ЛОС и вариант отведения очищенных стоков определяется при рабочем проектировании в зависимости от местных условий.
Также возможно строительство централизованной системы водоотведения на территории поселений имеющих централизованную систему водоснабжения. Перспективная схема водоотведения учитывает развитие сельского поселения, его первоочередную и перспективную застройки, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий, развития производственных и жилых помещений. Перспективная система водоотведения предусматривает дальнейшее строительство единой централизованной системы, в которую будут поступать хозяйственно-бытовые и промышленные стоки, прошедшие предварительную очистку на локальных очистных сооружениях до ПДК, допустимых к сбросу в сеть. На территории сельского поселения предлагается строительство канализационных очистных сооружений полной биологической очистки с доочисткой сточных вод и механическим обезвоживанием осадка во всех бассейнах канализования, развитие канализационных сетей, а также строительство компактных очистных сооружений биологической очистки малой производительности на площадках индивидуальной жилой застройки в населенных пунктах.
Перечень мероприятий по реконструкции (техническому перевооружению) действующих объектов и строительства новых объектов водоотведения, представлен в таблице 26.

Таблица 26
	№ п/п
	Наименование мероприятия                                 (объем выполненных работ)
	Ед. изм. 
	Год реализации
	Стоимость мероприятия, тыс. руб.

	1
	Строительство очистных сооружений, для снижения негативного воздействия на водные объекты
	ед.
	2017-2025гг.
	500,0

	2
	Строительство трубопроводной системы, для подключения всех потребителей к системам водоотведения
	км
	2017-2025гг.
	10400,0

	3
	Строительство ливневой канализации, для организованного и достаточно быстрого отвода талых и дождевых вод
	км
	2017-2025гг.
	900,0

	
	Всего:
	
	
	11800,0


Состав и характеристика, а также местоположение производственных объектов системы водоотведения определяются на последующих стадиях проектирования. Площадки планируемых объектов канализования, располагаемые рядом, следует объединять в единые системы хозяйственно-бытовой канализации. Территория существующей и планируемой застройки может быть подключена к вновь построенным очистным сооружениям. Для обеспечения отвода и очистки бытовых стоков на территории сельсовета предусматриваются следующие мероприятия:
- строительство канализационных очистных сооружений полной биологической очистки с глубокой доочисткой стоков и механическим обезвоживанием осадка на территориях бассейнов канализования. При выборе площадок под размещение новых сооружений обеспечить соблюдение санитарно-защитных зон от них в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и учесть наличие согласованных мест выпуска очищенных стоков;

- утилизация образующегося осадка на площадках канализационных очистных сооружений;

- строительство очистных сооружений малой производительности 10-50 куб.м./сут.

- подключение всей существующей и планируемой застройки к новым очистным сооружениям путем строительства самотечных сетей канализации.

5.5. Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

На территории Трескинского сельсовета к системе сетевого газоснабжения подключены 8 из 9 населенных пунктов. В настоящее время д. Раевка не газифицирована.
В целях обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации, предотвращения несчастных случаев, ис​ключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны. Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопро​водов, не изымаются у землепользователей и используются ими в соответствии с их разрешенным использованием и обязательным.

В соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утвержденными Минтопэнерго РФ 29.04.1992, Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 № 9, охранная зона магистрального трубопровода составляет 25 м от оси трубопровода.

Магистральные трубопроводы, в том числе газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы, а также КС, ГРС, НПС имеют зоны минимально допустимых расстояний до объектов, зданий и сооружения (техническая зона). В соответствии с СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы».

Аварийных участков газопроводов нет. Ведется постоянное обслуживание и контроль за состоянием системы газопроводов, сооружений и технических устройств на них.

Наличие системных проблем в газификации населенных пунктов требует использования программно-целевого метода для ее решения.

Конечными целями реализации программных мероприятий в области газификации являются:

– выравнивание уровней газификации природным газом сельских муниципальных образований и дальнейшее повышение доли газового топлива в общем объеме энергопотребления села;

– сокращение отставания социально-экономического уровня жизни, комфортности труда и быта в сельской местности и создание современной среды обитания для сельского населения.

Реализация предусмотренных мероприятий будет проводиться, в первую очередь, на основе увеличения загрузки существующих магистральных газопроводов - отводов высокого давления, реконструкции существующих систем газоснабжения.

Выполнение мероприятий позволит значительно улучшить экологическую среду и условия быта сельского населения. Повысится уровень газификации домов (квартир) природным газом по сельсовету.

Объемы газопотребления должны определяться на основании приказа Управления цен и тарифов Пензенской области от 19 января 2007 г. № 4 «Об утверждении нормативов (норм) потребления природного газа населением Пензенской области при отсутствии приборов учета газа» (до отмены или заменами на другие нормативно правовые акты Пензенской области).

Целью настоящей программы является создание благоприятных организационно-правовых и экономических условий для обеспечения качественного содержания объектов инфраструктуры газоснабжения, формирования коммунальной инфраструктуры на территориях, отводимых под новое строительство, повышение качества жизни сельского населения, а также эффективное использование выделяемых для реализации программных мероприятий целевых ассигнований из бюджета Трескинского сельсовета Колышлейского района и других источников.

Основной задачей программы является выполнение установленных заданий по развитию газовых сетей на территории Трескинского сельсовета.
Перечень мероприятий по реконструкции и строительству объектов газоснабжения представлен в таблице 27.
Таблица 27
	№ п/п
	Наименование мероприятия                                 (объем выполненных работ)
	Ед. изм. 
	Год реализации
	Стоимость мероприятия, тыс. руб.

	1
	Прокладка газопроводных сетей в д. Кайсаровка, по ул. Дачная, для газификации строящегося жилого дома
	км
	2017 г.
	1000,0

	2
	Прокладка газопроводных сетей в с. Трескино, по ул. Молодежная, для газификации планируемой жилой застройки
	км
	2018 г.
	1000,0

	3
	Прокладка газопроводных сетей в с. Катковка, для газификации планируемого птицеводческого комплекса по производству мяса индейки
	км
	2019-2025гг.
	2000,0

	
	Всего:
	
	
	4000,0


Стоимость строительно-монтажных работ уточняется на основании проектно-сметной документации прошедшей государственную экспертизу на соответствующий финансовый год.

5.6. Программа инвестиционных проектов в захоронение и утилизацию ТБО

Централизованный сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов производится специализированной организацией ООО «Управляющая компания» на полигон расположенный на территории с. Трескино, площадью 2 га. А также осуществляется самовывоз отходов населением, на существующие площадки ТБО.

На территории сельсовета имеются 3 полигона компостирования твердых бытовых отходов: в 0,5 км западнее с. Трескино, в 0,4 км северо-западнее с. Катковка, в 1,7 км севернее д. Немчиновка. В других населенных пунктах участки компостирования твердых бытовых отходов отсутствуют. В настоящее время имеется разрешение на сбор, вывоз и утилизацию бытовых отходов только на участок ТБО в с. Трескино.
ООО «Управляющая компания» занимается оказанием услуг по сбору и вывозу ТБО. Имеется положение о сборе и вывозе мусора, утверждены нормы накопления ТБО, утверждены тарифы. Сбор мусора и вывоз осуществляется от частного сектора, а также с контейнерных площадок. В с. Сумы имеется оборудованная площадка с 2 баками для сбора ТБО.
В настоящее время 80% населения охвачены договорами на включение в систему сбора и вывоза ТБО. Тем не менее, остро стоит проблема возникновения несанкционированных свалок в связи с недостаточной экологической культурой населения.
Сложившаяся в Трескинском сельсовете ситуация в области обращения с отходами может привести к опасному загрязнению окружающей природной среды и создать реальную угрозу здоровью населения. Остро стоит проблема возникновения несанкционированных свалок из-за недостатков системы сбора отходов потребления, и в связи с недостаточной экологической культурой населения. Для решения указанных проблем в настоящей программе предусмотрены мероприятия по предотвращению и ликвидации вредного воздействия твердых бытовых отходов на окружающую природную среду в рамках исполнения органами местного самоуправления своих полномочий.

Требуется строительство контейнерных площадок. В рамках исполнения органами местного самоуправления своих полномочий для решения указанных проблем в настоящей программе предусмотрены мероприятия по предотвращению и ликвидации вредного воздействия твердых бытовых отходов на окружающую природную среду.
Очистка территории сельсовета – одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды.
Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов

Объектами санитарной очистки являются территории домовладений, уличные и микрорайонные проезды, объекты общественного назначения, территории предприятий, учреждений и организаций, объекты садово-паркового хозяйства, места общественного пользования, места отдыха населения.

Специфическими объектами, обслуживаемыми отдельно от остальных, считаются медицинские учреждения, ветеринарные объекты.

Система сбора и удаления бытовых отходов включает в себя:

– подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт;

– организацию временного хранения отходов в домовладениях;

– сбор и вывоз бытовых отходов с территорий домовладений и организаций;
– обезвреживание и утилизацию бытовых отходов.

При использовании рекомендуемой для муниципального образования контейнерной системы сбора отходов выделяют сменяемые и несменяемые контейнеры. Выбор той или иной системы определяется рядом факторов: удаленностью мест разгрузки мусоровозов, санитарно-эпидемиологическими условиями, периодичностью санитарной обработки сборников отходов и возможностью их обработки непосредственно в домовладениях, типом и количеством спецавтотранспорта для вывоза отходов, количеством проживающих жителей и т.д.

Применение системы сменяемых сборников целесообразно при дальности вывоза не более 8 км, при обслуживании объектов временного образования отходов и сезонных объектов (летние кафе и павильоны, ярмарки, места с большим скоплением людей). При системе сменяемых сборников отходов заполненные контейнеры следует погружать на мусоровоз, а взамен оставлять порожние чистые контейнеры. В этой системе применяются контейнерные мусоровозы.

Система несменяемых сборников отходов является предпочтительной, поскольку позволяет наиболее полно использовать мусоровозный транспорт и достигнуть большей производительности. Использование данной системы приемлемо для районов северной и средней климатической зон, для малоэтажной застройки и домов средней этажности. Эффективность системы несменяемых сборников обеспечивается при использовании различных типоразмеров контейнеров – от 0,3 до 1,1 м3. При системе несменяемых сборников отходов твердые бытовые отходы из контейнеров необходимо перегружать в мусоровоз, а сами контейнеры оставлять на месте. В этой системе применяются кузовные мусоровозы.

В жилых домах 5 этажей и более следует устраивать мусоропроводы в соответствии с требованиями СП 31-108-2002 «Мусоропроводы жилых и общественных зданий и сооружений» введенным в действие с 1 января 2003 г.
Организация сбора и вывоза крупногабаритных отходов

Вывоз крупногабаритных отходов с территории домовладений следует производить по мере накопления, но не реже одного раза в неделю. Для их сбора необходимо организовать специально оборудованные места, расположенные на территории домовладений. Площадка должна иметь твердое покрытие и находиться в непосредственной близости от проезжей части дороги. Ее располагают на расстоянии не менее 20 м от жилых домов и не далее 100 м от входных дверей обслуживаемых зданий. Вокруг площадки устраивают зеленые насаждения. Размер площадки выбирают с учетом условий подъезда спецавтотранспорта при вывозе накопленных отходов. Вывоз крупногабаритных отходов производится по графику, согласованному жилищной организацией.

Число площадок для сбора крупногабаритных отходов, обслуживающих район, определяют с учетом нормы накопления, плотности крупногабаритных отходов и периодичности вывоза. На начальном этапе предлагается частично использовать существующие на настоящий момент контейнерные площадки, имеющие асфальтовое покрытие.

Организация сбора и вывоза прочих отходов

Вывоз отходов, образующихся при проведении строительных, ремонтных и реконструкционных работ в жилых и общественных зданиях, обеспечивается самими предприятиями в соответствии с настоящей схемой санитарной очистки, утвержденной в Трескинском сельсовете Колышлейского района. Для вывоза отходов привлекается транспорт специализированных организаций, имеющих лицензию на данный вид деятельности. Вывоз отходов осуществляется на специально отведенные участки, имеющие необходимую разрешительную документацию.

Отходы предприятий вывозят сами предприятия с привлечением транспорта специализированных организаций на специально оборудованные полигоны, специализированные места их размещения (переработки) или сооружения для обезвреживания.
На территории Трескинского сельсовета действует планово-регулярная система санитарной очистки территории. Вывоз ТБО на полигон осуществляется при помощи сторонних организаций.

Уборкой муниципального образования от ТБО и уличного смета, а также благоустройством занимается предприятие ООО «Управляющая компания». Сбор и вывоз ТБО осуществляется мусоровозами на базе автомобиля ГАЗ. Сбор и вывоз мусора от частных домовладений осуществляют 2 мусоровоза с нижней загрузкой, 2 автомобиля КАМАЗ и МАЗ, 2 трактора с тележками и погрузчик.

Уборка территории

Уборка улично-дорожной сети в Трескинском сельсовете в летнее и зимнее время производится преимущественно с использованием ручного труда. Уборку территорий осуществляют специализируемые организации, а также жители населенных пунктов. Специализированная техника для уборки территории: тракторы с плужно-щеточным оборудованием, пескоразбрасыватель.

Производственные отходы

Все промышленные отходы подлежат специальному статистическому учету по форме «2ТП-отходы» и размещаются в соответствии с нормативами отраслевых ведомств.

В области в целом остро стоит необходимость раздельного сбора, сортировки отходов, использования компонентов отходов в качестве вторсырья.

Существующая система сбора твердых бытовых отходов не обеспечивает отделение из них вторичного сырья и, что особенно важно, опасных промышленных отходов, образующихся в бытовых условиях (ртутьсодержащие изделия, токсичные металлы, источники тока, нефтепродукты, лакокрасочные материалы, поливинилхлорид и другие опасные вещества). Такие виды отходов при складировании их на полигонах или при сжигании приводят к загрязнению окружающей среды опасными токсикантами.

Существующие кладбища Трескинского сельсовета на перспективу сохраняются. На территории кладбищ имеются необорудованные места складирования мусора.
Для прогнозирования объемов образующихся отходов были использованы установленные нормы накопления ТБО, а также данными по перспективному развитию сельского поселения, т.е. сведениями о численности населения, муниципальных учреждениях, предприятиях и т.п.

Согласно современным исследованиям, удельное годовое накопление отходов на одного жителя населенных пунктов (норма накопления) имеет тенденцию к постоянному росту. Прогнозирование образования отходов обычно производится на основе использования коэффициента годового прироста объемов ТБО на одного человека. Однако, учитывая, что действующие на текущий момент нормы накопления являются завышенными (по отношению к фактическим объемам образования отходов), расчеты проводились с использованием неизменных норм.
Для улучшения экологического и санитарного состояния Трескинского сельсовета и решения комплекса работ по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора, следует предусмотреть следующие мероприятия (на расчетный срок):

– Организация сбора и вывоза жидких отходов с неканализованных территорий на расположенные вблизи канализационные очистные сооружения.

– Организация полива дорог для осаждения пыли в теплый сезон года.
– Разработка схемы озеленения муниципального образования.

Для дальнейшего развития Трескинского сельсовета в долгосрочной перспективе необходимо предусмотреть следующие мероприятия программы комплексного развития системы сбора и вывоза твердых бытовых отходов жителей муниципального образования:

1. Недопущение образования несанкционированных свалок;

2. Приобретение мусорных контейнеров и оборудование площадок для сбора мусора (твердое покрытие, ограждение);

3. Организация в поселении раздельного сбора мусора (перспектива).

Таблица 28 – Перечень мероприятий в области сбора и вывоза ТБО
	№ п/п
	Наименование мероприятия                                 (объем выполненных работ)
	Ед. изм. 
	Год реализации
	Стоимость мероприятия, тыс. руб.

	1
	Оборудование контейнерной площадки у здания МБОУ СОШ с. Трескино, строительство ограждения, обустройство основания из бетонных плит
	ед.
	2017 г.
	100,0

	2
	Оборудование контейнерной площадки у здания ООШ с. Катковка, строительство ограждения, обустройство основания из бетонных плит
	ед.
	2018-2020гг.
	100,0

	3
	Оборудование контейнерной площадки у здания МОУ ООШ с. Сумы, строительство ограждения, обустройство основания из бетонных плит
	ед.
	2018-2020гг.
	100,0

	4
	Приобретение 6 евро контейнеров для сбора ТБО
	шт.
	2017-2020гг.
	60,0

	5
	Недопущение образования несанкционированных свалок на территории сельсовета
	ед.
	2017-2025гг.
	150,0

	
	Всего:
	
	
	510,0


Финансовые потребности для реализации Программы

Совокупные потребности в капитальных вложениях для реализации программы инвестиционных проектов представлены в таблице 29.
Таблица 29
	№ п/п
	Наименование
	Период реализации
	Стоимость, мероприятий, тыс. руб.

	1
	Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении
	2017-2018 гг.
	400,0

	2
	Программа инвестиционных проектов в электроснабжении
	2017-2025 гг.
	1015,0

	3
	Программа инвестиционных проектов в водоснабжении
	2017-2025 гг.
	5850,0

	4
	Программа инвестиционных проектов в водоотведении
	2017-2025 гг.
	11800,0

	5
	Программа инвестиционных проектов в газоснабжении
	2017-2025 гг.
	4000,0

	6
	Программа инвестиционных проектов в захоронении и утилизации ТБО
	2017-2025 гг.
	510,0

	
	Итого:
	
	23575,0


6. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
Финансирование мероприятий Программы может осуществляться из двух основных групп источников: бюджетных и внебюджетных.

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами.

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств энергоснабжающих и энергосетевых предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений.

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы энергоснабжающих и энергосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий.

Реализация мероприятий Программы будет осуществляться посредством следующих механизмов:

1. Инструментом реализации Программы являются инвестиционные и производственные программы организаций коммунального комплекса (в том числе в сферах электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, газоснабжения). Одним из источников финансирования таких программ организаций коммунального комплекса являются тарифы, в том числе долгосрочные, надбавки к тарифам, инвестиционные составляющие в тарифах, утвержденные с учетом их доступности для потребителей, а также Тариф на подключение (плата за подключение) к системе коммунальной инфраструктуры, получаемая от застройщиков.

2. При недоступности тарифов или надбавок частичное финансирование осуществляется за счет бюджетных источников и привлеченных средств, в т.ч. заемных средств (кредит) и собственных капиталов инвестора.

Установление тарифов на товары (услуги) организаций коммунального комплекса в сферах электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, на долгосрочную перспективу, а также надбавок к тарифам (инвестиционных составляющих) должно сопровождаться заключением соглашения между, соответственно, администрацией Трескинского сельсовета (в части водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов) или Региональной службы по тарифам (электроснабжение, теплоснабжение) и организацией коммунального комплекса.

3. Основными функциями по реализации Программы являются:

– реализация мероприятий Программы;

– подготовка и уточнение перечня программных мероприятий и финансовых потребностей на их реализацию;

– осуществление мероприятий в сфере информационного освещения и сопровождения реализации Программы;

– организация оценки соответствия представленных инвестиционных программ организаций коммунального комплекса установленным требованиям;

– организационное, техническое и методическое содействие организациям, участвующим в реализации Программы;

– сбор информации о ходе выполнения производственных и инвестиционных программ организаций в рамках проведения мониторинга Программы;

– осуществление сбора информации о реализации Программы и использовании финансовых средств;

– обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления, организаций коммунального комплекса, участвующих в реализации Программы;
– обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления, Региональной службы по тарифам по вопросам по заключению на инвестиционные программы организаций коммунального комплекса, участвующих в реализации Программы;

– мониторинг и анализ реализации Программы;

– осуществление оценки эффективности Программы и расчет целевых показателей и индикаторов реализации Программы;

– подготовка заключения об эффективности реализации Программы;

– подготовка докладов о ходе реализации Программы и предложений о ее корректировке;

– участие в разработке инвестиционных программ и подготовка проекта соглашения с организациями коммунального комплекса на реализацию инвестиционных программ;

– организация и координация действий по созданию информационно-расчетного комплекса коммунальной инфраструктуры.

4. Основными функциями финансового отдела по реализации Программы являются:

– оценка эффективности использования финансовых средств;

– вынесение заключения по вопросу возможности выделения бюджетных средств на реализацию Программы.

5. Контроль исполнения Программы осуществляется Главой администрации Трескинского сельсовета Колышлейского района Пензенской области.

На территории Трескинского сельсовета нет теплоснабжающих организаций, поставляющих тепловую энергию (мощность) потребителям тепла. В связи с этим отсутствуют установленные тарифы на тепловую энергию для потребителей теплоснабжающих организаций на территории сельсовета.

Имеющиеся в муниципальном образовании котельные находятся в собственности и эксплуатации предприятий и бюджетных учреждений.

Также на территории Трескинского сельсовета отсутствуют системы централизованного водоотведения. В связи с этим отсутствуют установленные тарифы на водоотведение для потребителей воды на территории сельсовета.

По состоянию на 01.01.2016г. установлены следующие тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения и приравненных к нему категорий потребителей, проживающего в благоустроенном жилищном фонде:

– Холодное водоснабжение – 21,17 руб./м3;

– Водоотведение – 14,04 руб./м3;

– Горячее водоснабжение:

· компонент на тепловую энергию – 1596,23 руб./Гкал;
· компонент на холодную воду – 21,17 руб./м3;

– Отопление – 1596,23 руб./Гкал;

– Газоснабжение – 5,63 руб./м3;

– Электроснабжение – 3,2 руб./кВт*ч;

– Утилизация ТБО – 171,12 руб. /1 тн.

Капитальные вложения (инвестиционные затраты) для реализации программы инвестиционных проектов и источники их финансирования, тыс. руб. приведены в таблице 30.

Таблица 30
	№ п/п
	Наименование
	Объект инвестирования
	Инвест. затраты, тыс. руб.
	Источник финансирования капитальных вложений

	
	
	
	
	Собств. капитал инвестора
	Бюджет мун. обр.
	Бюджет Пенз. обл.

	1
	Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении
	Замена котлов в котельной администрации по адресу с. Трескино, ул. Мира, 21а, 2 шт.
	250,0
	
	250,0
	

	
	
	Реконструкция изношенных участков теплоизоляции тепловых сетей от котельной администрации в с. Трескино, ул. Мира, 21а, 50 м
	50,0
	
	50,0
	

	
	
	Замена счетчиков газа (2 шт.), сигнализаторов загазованности (3 шт.), замена циркуляционных и подпитывающего насосов (3 шт.), в котельной администрации по адресу с. Трескино, ул. Мира, 21а
	100,0
	
	100,0
	

	2
	Программа инвестиционных проектов в электроснабжении
	Установка светильников уличного освещения в с. Катковка (20 шт.), в с. Тескино (50 шт.), в д. Карауловка (5 шт.), в д. Кайсаровка (5 шт.), в с. Сумы (25 шт.), в д. Немчиновка (5 шт.), в д. Луговое (8 шт.), в д. Надеждино (9 шт.)
	635,0
	
	444,5
	190,5

	
	
	Приобретение энергосберегающих ламп (50 шт.), фотореле (50 шт.), электропроводов, для светильников уличного освещения
	30,0
	
	30,0
	

	
	
	Ремонт электропроводки в здании администрации по адресу с. Трескино, ул. Мира, 21
	350,0
	
	350,0
	

	3
	Программа инвестиционных проектов в водоснабжении
	Капитальный ремонт и очистка артезианской скважины в с. Трескино
	100,0
	33,3
	36,7
	30,0

	
	
	Замена водонапорной башни в с. Сумы, по ул. Заречная, 42 (1 ед.)
	1450,0
	482,85
	532,15
	435,0

	
	
	Замена водонапорной башни в д. Немчиновка, по ул. Полевая (1 ед.)
	1450,0
	482,85
	532,15
	435,0

	
	
	Замена водопроводных сетей в с. Катковка, по ул. Корзова (1 км)
	500,0
	166,5
	183,5
	150,0

	
	
	Замена водопроводных сетей в с. Трескино, по ул. Молодежная (0,5 км), по ул. Свободы (0,5 км), по ул. Колхозная (1 км)
	1000,0
	333,0
	367,0
	300,0

	
	
	Капитальный ремонт водонапорной башни в д. Карауловка, продувка труб
	200,0
	
	
	

	
	
	Капитальный ремонт и замена водопроводных сетей в с. Сумы (0,1 км)
	150,0
	
	
	

	
	
	Замена эл. насосов на объектах водоснабжения в с. Катковка (2 шт.), в с. Сумы (5 шт.), в с. Трескино (3 шт.), в д. Карауловка (1 шт.)
	1000,0
	333,0
	367,0
	300,0

	4
	Программа инвестиционных проектов в водоотведении
	Строительство очистных сооружений, для снижения негативного воздействия на водные объекты
	500,0
	166,5
	183,5
	150,0

	
	
	Строительство трубопроводной системы, для подключения всех потребителей к системам водоотведения
	10400,0
	3463,2
	3816,8
	3120,0

	
	
	Строительство ливневой канализации, для организованного и достаточно быстрого отвода талых и дождевых вод
	900,0
	299,7
	330,3
	270,0

	5
	Программа инвестиционных проектов в газоснабжении
	Прокладка газопроводных сетей в д. Кайсаровка, по ул. Дачная, для газификации строящегося жилого дома
	1000,0
	
	
	

	
	
	Прокладка газопроводных сетей в с. Трескино, по ул. Молодежная, для газификации планируемой жилой застройки
	1000,0
	350,0
	300,0
	350,0

	
	
	Прокладка газопроводных сетей в с. Катковка, для газификации планируемого птицеводческого комплекса по производству мяса индейки
	2000,0
	700,0
	600,0
	700,0

	6
	Программа инвестиционных проектов в ТБО
	Оборудование контейнерной площадки у здания МБОУ СОШ с. Трескино, строительство ограждения, обустройство основания из бетонных плит
	100,0
	
	70,0
	30,0

	
	
	Оборудование контейнерной площадки у здания ООШ с. Катковка, строительство ограждения, обустройство основания из бетонных плит
	100,0
	
	70,0
	30,0

	
	
	Оборудование контейнерной площадки у здания МОУ ООШ с. Сумы, строительство ограждения, обустройство основания из бетонных плит
	100,0
	
	70,0
	30,0

	
	
	Приобретение 6 евро контейнеров для сбора ТБО
	60,0
	
	60,0
	

	
	
	Недопущение образования несанкционированных свалок на территории сельсовета
	150,0
	
	150,0
	

	Итого:
	23575,0
	6810,9
	8893,6
	6520,5


Согласно Приказу Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 26.02.2013 №7 "Об утверждении системы критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса на территории Пензенской области", установить следующую систему критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги:

а) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

б) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

в) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

г) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

В качестве критерия, используемого для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, используется коэффициент роста действующего в декабре текущего периода регулирования тарифа организации коммунального комплекса (без учета надбавки к тарифу), не превышающий показателя инфляции по услугам ЖКХ в декабре планового периода регулирования по отношению к декабрю текущего периода регулирования.

В качестве критерия, используемого для определения доступности товаров и услуг организаций для лиц, обращающихся за подключением вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений, иных объектов) к системам коммунальной инфраструктуры, предельную максимальную долю расходов в виде платы за подключение к соответствующим системам коммунальной инфраструктуры вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости, не превышающую 12% от норматива стоимости 1 квадратного метра общей стоимости жилья на территории сельского поселения, в том числе к системам:– теплоснабжения – 5 %;

– холодного водоснабжения и водоотведения – 5 %;

– очистки сточных вод – 2 %.
При проведении оценки доступности расчет размера платы за подключение на 1 квадратный метр производить исходя из среднестатистической площади жилого помещения, приходящейся на 1 человека в городском поселении и норматива потребления соответствующего вида коммунальных услуг.

Максимальная доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи не должна превышать 22 %.

Индекс роста совокупных расходов на коммунальные услуги, не должен превышать индекса роста среднедушевого дохода.
7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ
7.1. Мониторинг и корректировка программы

Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Трескинского сельсовета являются регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Трескинского сельсовета включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры.

2. Анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Трескинского сельсовета предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.

Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается представительным органом муниципального образования по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению главы муниципального образования.

В случае несоответствия рассчитанных тарифов на коммунальные услуги одному или более критериям доступности осуществляется корректировка программы одним или несколькими из указанных способов:

– изменение порядка реализации проектов долгосрочной инвестиционной программы с целью снижения совокупных затрат на ее реализацию;

– изменение источников финансирования долгосрочной инвестиционной программы за счет увеличения доли бюджетных источников;

– изменение состава долгосрочной инвестиционной программы.

Программа не считается обоснованной, если ее параметры не соответствуют критериям доступности.
7.2. Система управления программой и контроль за ходом ее выполнения

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации Программы.

Система управления ПКР включает организационную схему управления реализацией ПКР, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.

Структура системы управления Программой:

– система ответственности по основным направлениям реализации ПКР;

– система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы;

– порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы.

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов местного самоуправления Трескинского сельсовета, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса, включенные в Программу, и привлеченные исполнители.

Оценка эффективности реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры осуществляется Муниципальным заказчиком-координатором Программы по годам в течение всего срока реализации Программы.

В составе ежегодного отчета о ходе работ по Программе представляется информация об оценке эффективности реализации Программы по следующим критериям:

1. Критерий «Степень достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации мероприятий Программы» базируется на анализе целевых показателей, указанных в Программе, и рассчитывается по формуле:
[image: image2.png]



КЦИi – степень достижения i-го целевого индикатора Программы;

ЦИФi (ЦИПi) – фактическое (плановое) значение i-го целевого индикатора Программы.

Значение показателя КЦИi должно быть больше либо равно 1.

2. Критерий «Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат» рассчитывается по формуле:
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КБЗi – степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия Программы;

БЗФi (БЗПi) – фактическое (плановое, прогнозное) значение бюджетных затрат i-го мероприятия Программы.

Значение показателя КБЗi должно быть меньше либо равно 1.

3. Критерий «Эффективность использования бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий» показывает расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы в расчете на 1 единицу прироста целевого индикатора по тому же мероприятию и рассчитывается по формулам:
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ЭПi (ЭФi) – плановая (фактическая) отдача бюджетных средств по i-му мероприятию Программы;

БРПi (БРФi) – плановый (фактический) расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы;

ЦИПi (ЦИФi) – плановое (фактическое) значение целевого индикатора по i-му мероприятию Программы.

Значение показателя ЭФi не должно превышать значения показателя ЭПi.
Система ответственности

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления Трескинского сельсовета.

Общее руководство реализацией Программы осуществляется Главой администрации Трескинского сельсовета Колышлейского района Пензенской области.

Контроль за реализацией Программы осуществляют органы исполнительной власти Трескинского сельсовета в рамках своих полномочий.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.

Реализация Программы осуществляется путем разработки инвестиционных программ обслуживающих предприятий инженерных сетей по мероприятиям, вошедшим в Программу.

Порядок разработки и утверждения инвестиционной программы организаций, обслуживающих инженерные сети Трескинского сельсовета.

Инвестиционные программы разрабатываются организациями на каждый вид оказываемых ими коммунальных услуг на основании технического задания, разработанного исполнительным органом местного самоуправления Трескинского сельсовета и утвержденного главой администрации Трескинского сельсовета Колышлейского района Пензенской области.

Инвестиционные программы утверждаются в соответствии с законодательством, с учетом соответствия мероприятий и сроков инвестиционных программ Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры. При этом уточняются необходимые объемы финансирования и приводится обоснование по источникам финансирования: собственные средства; привлеченные средства; средства внебюджетных источников; прочие источники.

Настоящая Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры подготовлена на основании:

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. №190-ФЗ (ред. от 06.12.2011);
2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. №136-ФЗ (ред. от 18.07.2011);
3. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. №188-ФЗ (ред. от 18.07.2011);
4. Федеральный закон РФ от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;
5. Федеральный закон РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
6. Федеральный закон РФ от 17.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»;
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