Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации администрация Колышлейского района Пензенской области информирует о возможном установлении публичного сервитута на части земельных участков:
	№
	Адрес или местоположение земельных участков, кадастровый номер
	Площадь (кв.м.)
	Вид права
	Цель, для которой устанавливается публичный сервитут

	1
	Кадастровые номера земельных участков (при их наличии), в отношении которых испрашивается публичный сервитут и границы которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости:

58:12:7702003:2 (ЕЗ:58:12:0000000:65);

58:12:7801002:8 (ЕЗ:58:12:0000000:65)

58:12:7801002:8 (3427,81 кв.м.)
58:12:7702003:2(42,83 кв.м)

	3114 кв.м.
	Публичный
сервитут
на 49 лет
	Подключения(технологического присоединения) линейного объекта –газопровод высокого и низкого давления до земельного участка по адресу: Пензенская область,Пензенский район, с.Саловка, ул.Садовая, д.39.



Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемой к нему схемы границ публичного сервитута в отделе земельных и имущественных отношений администрации Колышлейского района Пензенской области по адресу: Пензенская область, Колышлейский район, р.п. Колышлей, ул.Москолвская, д.20, в рабочее время: Понедельник - Пятница: с 8.00 – 17.00 ч., Обед: 12.00 – 13.00 ч. 
Подать заявления об учете прав на земельный участок, в отношении которых поступило ходатайство об установлении публичного сервитута, можно в администрацию Колышлейского района Пензенской области по адресу: Пензенская область, Колышлейский район, р.п. Колышлей, ул.Московская, д.20.
Срок приема заявлений с 15.11.2022 г. по 30.11.2022 г. в рабочее время: Понедельник - Пятница: с 8.00 – 17.00 ч., Обед: 12.00 – 13.00 ч. (кроме выходных и праздничных дней). Правообладатели земельных участков, подавшие заявления по истечении указанного срока, несут риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на земельные участки.

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута размещается на официальном сайте администрации  Колышлейского района Пензенской области https://kolyshley.pnzreg.ru/open-government/zemlya-i-imushchestvo/normativnye-dokumenty/ и опубликовывается в информационном бюллетене «Информационный вестник Колышлейского района».
Описание местоположения границ публичного сервитута прилагается к настоящему сообщению.

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

	Публичный сервитут линейного объекта «Газопровод высокого и низкого давления до границы земельного участка по адресу:  Пензенская обл., Пензенский район, с. Саловка, 
ул. Садовая, д. 39. Первый этап строительства». 

	(наименование объекта, местоположение границ которого описано)



	Раздел 1

	Сведения об объекте

	№ п/п
	Характеристики объекта
	Описание характеристик

	1
	2
	3

	1
	Местоположение объекта землеустройства
	Пензенская обл, Колышлейский р-н, 
Пограничный с/с

	2
	Площадь объекта землеустройства ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)
	3114 кв.м ± 20 кв.м

	3
	Иные характеристики объекта землеустройства
	Публичный сервитут устанавливается с целью прокладки газопровода высокого и низкого давления до границы земельного участка по адресу:  Пензенская обл., Пензенский район, 
с. Саловка, ул. Садовая, д. 39. 
Первый этап строительства



	Раздел 2

	Сведения о местоположении границ объекта

	1. Система координат МСК-58 зона 1 

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение
характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м
	Описание обозначения точки на местности (при наличии)

	
	Х
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	(1)

	1
	340637,43
	1412812,98
	Метод спутниковых геодезических измерений(определений)
	Mt=0.1
	–

	2
	340641,46
	1412815,93
	Метод спутниковых геодезических измерений(определений)
	Mt=0.1
	–

	3
	340636,40
	1412822,96
	Метод спутниковых геодезических измерений(определений)
	Mt=0.1
	–

	4
	340572,33
	1412948,20
	Метод спутниковых геодезических измерений(определений)
	Mt=0.1
	–

	5
	340650,11
	1412995,71
	Метод спутниковых геодезических измерений(определений)
	Mt=0.1
	–

	6
	340650,34
	1413000,42
	Метод спутниковых геодезических измерений(определений)
	Mt=0.1
	–

	7
	340650,40
	1413001,79
	Метод спутниковых геодезических измерений(определений)
	Mt=0.1
	–

	8
	340565,77
	1412950,05
	Метод спутниковых геодезических измерений(определений)
	Mt=0.1
	–

	9
	340631,98
	1412820,62
	Метод спутниковых геодезических измерений(определений)
	Mt=0.1
	–

	1
	340637,43
	1412812,98
	Метод спутниковых геодезических измерений(определений)
	Mt=0.1
	–

	(2)

	10
	340646,12
	1413100,91
	Метод спутниковых геодезических измерений(определений)
	Mt=0.1
	–

	11
	340645,80
	1413110,75
	Метод спутниковых геодезических измерений(определений)
	Mt=0.1
	–

	12
	340567,07
	1413235,00
	Метод спутниковых геодезических измерений(определений)
	Mt=0.1
	–

	13
	340541,53
	1413291,33
	Метод спутниковых геодезических измерений(определений)
	Mt=0.1
	–

	14
	340534,34
	1413335,49
	Метод спутниковых геодезических измерений(определений)
	Mt=0.1
	–

	15
	340537,97
	1413369,34
	Метод спутниковых геодезических измерений(определений)
	Mt=0.1
	–

	16
	340533,07
	1413370,81
	Метод спутниковых геодезических измерений(определений)
	Mt=0.1
	–

	17
	340529,27
	1413335,49
	Метод спутниковых геодезических измерений(определений)
	Mt=0.1
	–

	18
	340536,70
	1413289,87
	Метод спутниковых геодезических измерений(определений)
	Mt=0.1
	–

	19
	340562,66
	1413232,61
	Метод спутниковых геодезических измерений(определений)
	Mt=0.1
	–

	10
	340646,12
	1413100,91
	Метод спутниковых геодезических измерений(определений)
	Mt=0.1
	–

	(3)

	20
	340540,25
	1413390,72
	Метод спутниковых геодезических измерений(определений)
	Mt=0.1
	–

	21
	340558,04
	1413442,18
	Метод спутниковых геодезических измерений(определений)
	Mt=0.1
	–

	22
	340554,68
	1413443,34
	Метод спутниковых геодезических измерений(определений)
	Mt=0.1
	–

	23
	340533,01
	1413459,18
	Метод спутниковых геодезических измерений(определений)
	Mt=0.1
	–

	24
	340530,09
	1413455,11
	Метод спутниковых геодезических измерений(определений)
	Mt=0.1
	–

	25
	340551,75
	1413439,29
	Метод спутниковых геодезических измерений(определений)
	Mt=0.1
	–

	26
	340535,34
	1413391,81
	Метод спутниковых геодезических измерений(определений)
	Mt=0.1
	–

	20
	340540,25
	1413390,72
	Метод спутниковых геодезических измерений(определений)
	Mt=0.1
	–
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