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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

	Наименование Программы
	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Потловского сельсовета Колышлейского района Пензенской области на период 2016-2020 годы с перспективой до 2025 года

	Основание для разработки Программы
	- Распоряжение Главы администрации Потловского сельсовета Колышлейского района Пензенской области;

- Договор на выполнение работ по разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Потловского сельсовета Колышлейского района Пензенской области на период 2016-2020 годы с перспективой до 2025 года;

- Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Приказ Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»

	Ответственный исполнитель
Программы 
	Администрация Потловского сельсовета Колышлейского района Пензенской области

	Соисполнители
Программы
	Общество с ограниченной ответственностью «Пензенский энергосервисный центр»

	Цели Программы
	1. Создание базового документа для дальнейшей разработки инвестиционных, производственных программ организаций коммунального комплекса Потловского сельсовета Колышлейского района и муниципальных целевых программ.
2. Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования, в целях:

· повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса;

· обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации.

	Задачи Программы
	1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем;
2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем;

3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации;

4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг;

5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей

	Целевые индикаторы и показатели
	Снижение потерь коммунальных ресурсов:
- теплоснабжение до 5%;

- водоснабжение до 12%;
- водоотведение до 12%;

- газоснабжение до 4%;

- электроснабжение до 3%.

	Сроки и этапы реализации Программы
	2016-2025 годы.
1 этап – 2016 год;

2 этап – 2017 год;

3 этап – 2018 год;

4 этап – 2019 год;

5 этап – 2020 год;

6 этап – с 2021 по 2025 год;

	Объемы требуемых капитальных вложений
	Объем финансирования Программы составляет 15955,0 тыс. руб. в т.ч. по видам коммунальных услуг:

Теплоснабжение – 1115,0 тыс. руб.;

Электроснабжение – 1550,0 тыс. руб.;
Водоснабжение – 780,0 тыс. руб.;

Водоотведение – 11700,0 тыс. руб.;
Газоснабжение – 400,0 тыс. руб.;

Утилизация (захоронение) ТБО – 410,0 тыс. руб.

	Ожидаемые результаты реализации программы
	Установление оптимального значения нормативов потребления коммунальных услуг с учетом применения эффективных технологических решений, использования современных материалов и оборудования.

Предложения по созданию эффективной системы контроля за исполнением инвестиционных и производственных программ организации коммунального комплекса.

Внедрение новых методик и современных технологий, в том числе энергосберегающих, в функционировании систем коммунальной инфраструктуры.

Прогноз стоимости всех коммунальных ресурсов.

Определение затрат на реализацию мероприятий программы, эффекты, возникающие в результате реализации мероприятий программы и источники инвестиций для реализации мероприятий программы. 


ВВЕДЕНИЕ

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Потловского сельсовета Колышлейского района Пензенской области является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Потловского сельсовета является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Потловского сельсовета представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Потловского сельсовета.

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Потловского сельсовета Колышлейского района Пензенской области являются:

· инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем;
· взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем;
· обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации;
· повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг;
· совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры;
· повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;
· обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Принципы формирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Потловского сельсовета Колышлейского района Пензенской области.

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Потловского сельсовета Колышлейского района Пензенской области базируются на следующих принципах:

– системность – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

– комплексность – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).

Полномочия органов местного самоуправления при разработке, утверждении и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Потловского сельсовета.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры разработана в соответствии с документами территориального планирования Потловского сельсовета, при этом органы местного самоуправления имеют следующие полномочия:

1. Представительный орган Потловского сельсовета Колышлейского района осуществляет рассмотрение и утверждение Программы.

2. Глава администрации Потловского сельсовета Колышлейского района Пензенской области осуществляет принятие решения о разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Потловского сельсовета, утверждение перечня функций по управлению реализацией Программы, передаваемых структурным подразделениям администрации сельского поселения или сторонней организации.

Глава администрации Потловского сельсовета Колышлейского района Пензенской области имеет право:

– запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах Потловского сельсовета, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

– выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

– рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах сельского поселения, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

3. Администрация Потловского сельсовета Колышлейского района Пензенской области:

– выступает заказчиком Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Потловского сельсовета;

– организует проведение конкурса инвестиционных проектов субъектов коммунального комплекса для включения в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Потловского сельсовета;

– организует экспертизу Программы;

– организует реализацию и мониторинг Программы.

Администрация Потловского сельсовета имеет право:

– запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах Потловского сельсовета, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

– выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

– рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах Потловского сельсовета, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

Сроки и этапы:
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Потловского сельсовета на 2016-2020 годы с перспективой до 2025 г., реализуется по этапам:

1 этап – 2016 год;

2 этап – 2017 год;

3 этап – 2018 год;

4 этап – 2019 год;

5 этап – 2020 год;

6 этап – с 2021 года по 2025 год.

1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА Колышлейского района пензенской области
Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры:

Общая площадь сельсовета составляет – 22159 га, в том числе земли сельскохозяйственного назначения 20734 га.
Численность населения проживающего на территории сельсовета (на 01.01.2016г.) – 2134 человек.

Темп роста численности населения (2010/2016 гг.) – снижение численности на 5%.

Общая площадь жилищного фонда составляет – 43,27 тыс. м2, из них в с. Старая Потловка – 12,8 тыс. м2, в с. Скрипицино – 2,0 тыс. м2, в д. Чеботаевка – 2,9 тыс. м2, в с. Черкасск – 4,9 тыс. м2, в д. Любовка – 0,1 тыс. м2, в д. Новая Потловка – 0,2 тыс. м2, в с. Колтовское – 20,160 тыс. м2, в с. Липяги – 0,13 тыс. м2, в д. Черкассы – 0,08 тыс. м2. Средняя обеспеченность общей площадью по сельсовету составляет 19,26 м2 на человека.

Количество объектов (источников) инженерной инфраструктуры (2016 г.):

– теплоснабжения – 6;
– электроснабжения (ПС/ТП) – 2/42;
– водоснабжения – 9;
– газоснабжения (АГРС/ГРП,ШРП) – 2/6.
Протяженность сетей:

– тепловых (в двухтрубном исчислении) – н/д;

– электрических – 36,8 км;
– водоснабжения – 32 км;

– газоснабжения – 57501.

Протяженность сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей:

– водоснабжения – 75%.

Территория

Потловский сельсовет расположен в северо-западной части Колышлейского района Пензенской области.
Границы Потловского сельсовета установлены Законом Пензенской области от 02.11.2004 № 690-ЗПО «О границах муниципальных образований Пензенской области».

Территория сельсовета граничит: на севере – с землями Покрово-Арчадинского сельсовета Каменского района, Телегинского сельсовета Колышлейского района, на востоке – с землями Березовского сельсовета, на юге – с землями Плещеевского сельсовета, на юго-западе – с землями Мещерского сельсовета Сердобского района, на западе – с землями Кировского сельсовета Сердобского района, Междуреченского сельсовета Каменского района.

На территории Потловского сельсовета расположены 9 населенных пунктов: с. Старая Потловка, д. Любовка, д. Новая Потловка, с. Скрипицино, д. Чеботаевка, с. Черкасск, с. Колтовское, с. Липяги, д. Черкассы. Административным центром сельсовета является село Старая Потловка.

Расстояние до районного центра – 10 км, областного центра – 81 км. Ближайшая железнодорожная станция пассажирского сообщения – ст. Колышлей Юго-Восточной железной дороги, которая расположена в 10 км.

Связь с областным центром осуществляется по региональной автомобильной дороге III технической категории «Тамбов-Пенза»-Колышлей-Сердобск-Беково и по автодороге «Колышлей-Колтовское», подъезду к с. Старая Потловка IV технической категории.
Климат

Климат Потловского сельсовета умеренно-континентальный с тёплым летом и умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом и хорошо выраженными переходными сезонами. Формирование климата происходит под действием климатообразующих факторов, таких как широта места, от которой зависит количество поступающей солнечной радиации, циркуляция атмосферы, рельеф.

Самый тёплый месяц июль, температура которого колеблется по территории +17,0(. Самый холодный месяц – январь, средняя температура его (13,2(. Разница между температурами соседних месяцев невелика и температура любого из них может смещаться то в одну, то в другую сторону. Так, в 10% лет теплее бывает август, а в 5% июнь.

Абсолютный максимум температуры в большинстве лет отмечается в июле, абсолютный минимум в январе.

Продолжительность периодов с температурой выше 0˚С – 208 дней, выше +5˚С – 170 дней, выше +10˚С – 136 дней.
Потловский сельсовет расположен в зоне умеренного увлажнения.

Распределение осадков по территории зависит от характера подстилающей поверхности (наличие лесных массивов, водоёмов, речных долин), от высоты места и формы рельефа. Годовая сумма осадков составляет 600 мм. В разрезе сезонов года наибольшее количество осадков выпадает в тёплый период. Около трети годового количества осадков приходится на холодный период года. По многолетним наблюдениям больше всего осадков выпадает в июле. Минимум осадков приходится на февраль.
Рельеф

Согласно геоморфологическим данным, основные черты рельефа сформировались ещё в доледниковое время. В период после раннего наибольшего (днепровского) и последующего меньшего (московского) оледенений, древний рельеф значительно трансформировался под влиянием энергичной эрозионной и аккумулятивной деятельности талых ледниковых вод выработались обширные, глубокие долины рек и их притоков, были размыты коренные породы до четвертичных, отложились ледниковые наносы, образовались поверхностные покровы переотложенного, рыхлого материала на водоразделах и склонах.

Современный рельеф в целом носит черты нескольких эрозионных циклов.

Территория Потловского сельсовета расположена на западном склоне Приволжской возвышенности и представляет собой приводораздельное плато с пологими склонами. На территории встречаются покатые склоны южной экспозиции, переходящие в сильнопокатые по мере приближения к оврагам.

Наиболее крупными оврагами являются: Березовский, Дубенский овраг, Полковницкий овраг.
Гидрология и гидрография

В тесной взаимосвязи с рельефом находится гидрография сельсовета. Открытыми водными источниками территория сельсовета сравнительно богата.

Гидрографическая сеть Потловского сельсовета представлена водными объектами: рекой Хопер, протяженностью 16,8 км, рекой Арчада (правый приток р. Хопер), протяженностью 11,5 км, рекой Березовая – 5,1 км, ручьями питающими реки.

Река Хопер, протекает с северо-востока на юго-запад – приток Дона. Многоводна, имеет хорошо разработанное русло. Глубина реки от 0,5 до 5м, ширина от 3 до 15м. Река образует пойму. Правый берег реки Хопер большей частью крутой, а левый более пологий.

Река Арчада является западной границей части сельсовета. Протекает по слабо всхолмленной равнине. Правый берег высокий, а левый пологий, пойменный.

В местах, отдаленных от рек, на базе родников сооружены пруды. Все реки питаются грунтовыми водами и водами поверхностного стока.

На территории сельсовета имеются озёра: «Глубокое» площадью 1,3га, объемом 40,6 тыс.м³, южная окраина с.Старая Потловка, «Среднее» площадью 2,0га, объемом 26,3  тыс.м³, южная окраина с. Старая Потловка.
Гидротехнические сооружения: балка Волчий Овраг, пруд площадью зеркала 22,7га, на северо-востоке сельсовета овраг Березовка, пруд площадь зеркала 2,1га, на севере сельсовета у р. Мал.Стремицы, пруд площадь зеркала 5,6га, на северо-востоке сельсовета пруд, площадь зеркала 0,4га, на северо-западе сельсовета в с. Липяги пруд, площадь зеркала 12,0га.

Водный режим реки характеризуется четко выраженными: весенним половодьем, летней меженью, осенне-зимним периодом и зимней меженью. Питание водных объектов смешанное с преобладанием снегового.

Наивысшие уровни весеннего половодья наступают обычно во второй декаде апреля. Средняя продолжительность половодья составляет 20-30 дней.

Вода из рек используется для водопоя скота и хозяйственных нужд.

Сеть ручьев, которые в течение всего теплого периода текут по днищам оврагов и балок, питается за счет родников. В местах, отдаленных от рек, на базе родников сооружены пруды. Все реки питаются грунтовыми водами и водами поверхностного стока.

По минерализации, химическому составу, а также стоковым характеристикам реки района могут быть использованы только для водопоя скота и орошения небольших площадей.

Население для питьевых целей пользуется водой шахтных колодцев и водопровода. Зеркало колодезных вод находится на различной глубине.

Земельные ресурсы

Земля является основой для жизнедеятельности человека. Все виды производства в той или иной степени зависят от земельных ресурсов. Кроме того, она является важнейшим природным ресурсом, в котором находятся полезные элементы, используемые растениями, обеспечивающие развитие флоры и фауны.

Наличие и распределение земельного фонда сельсовета по категориям земель представлено в таблице 1.
Таблица 1
	Наименование показателей
	общая площадь земель

	
	га
	%

	Земли с/х назначения
	20734
	93,56

	Земли населенных пунктов
	536
	2,42

	Земли промышленности, энергетики, транспорта
	37
	0,17

	Земли особо охраняемых территорий и объектов
	87
	0,39

	Земли лесного фонда
	485
	2,19

	Земли водного фонда
	24
	0,11

	Земли запаса
	256
	1,16

	Итого земель в границах сельсовета
	22159
	100
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Рисунок 1 – Структура земельного фонда по категориям земель
Принятие Федерального Закона «О разграничении государственной собственности на землю» от 17 июля 2001 года № 101-ФЗ, позволило в 2004 году, в установленном Правительством Российской Федерации порядке, продолжить подготовку перечней земельных участков, на которые соответственно у Российской Федерации, Пензенской области, муниципальных образований возникает право собственности.

К земельным участкам федеральной собственности на территории сельсовета, в соответствии с действующим законодательством, были отнесены территории при нахождении на них объектов:

- федерального автомобильного, трубопроводного транспорта;

- федерального лесного фонда;
- федерального водного фонда.

Население и трудовые ресурсы

На территории Потловского сельсовета расположены девять населенных пунктов. Сведения о численности постоянного населения сельсовета на 01.01.2016г. представлены в таблице 2.

Таблица 2
	№ п/п
	Территориальные единицы
(населенные пункты)
	Число хозяйств
	Численность постоянного населения, чел.

	1
	с. Старая Потловка
	203
	650

	2
	с. Черкасск
	96
	260

	3
	с. Скрипицино
	50
	100

	4
	д. Чеботаевка
	58
	110

	5
	д. Любовка
	3
	4

	6
	д. Новая Потловка
	4
	6

	7
	с. Колтовское
	448
	964

	8
	с. Липяги
	29
	40

	9
	с. Черкассы
	2
	-

	
	Всего в границах сельсовета
	893
	2134


Трудовые ресурсы являются одним из главных факторов развития территории. Численность трудоспособного населения сельсовета составляет 1294 человек (60,6% от численности населения).

Основными отраслями использования рабочей силы остается сельское хозяйство, образование, культура, медицина, сфера обслуживания, ЛПХ и т.д. Численность безработных граждан по сельсовету – 128 человек. Необходимо проведение мер по изменению социальной обстановки в сельсовете, с целью создания условий для закрепления молодежи.
Анализ факторов экономического роста на территории сельских поселений, в качестве одной из наиболее важных составляющих, включает в себя анализ демографической ситуации. На демографические прогнозы, как правило, опирается планирование всех сельских поселений, их планы социально-экономического развития. Целью демографического прогноза сельского поселения является оценка его численности на перспективу, соответствующую расчетным срокам. Без этого не могут быть определены перспективы производства, развития социальной инфраструктуры, занятости населения, безработицы и так далее.
Демографическая характеристика населения на территории Потловского сельсовета, на 01.01.2016 г., представлена в таблице 3.

Таблица 3
	Показатели
	Количество

	Численность населения сельсовета
	2134 человека

	Пенсионеров
	442 человека

	Дети до 16 лет
	247 человек

	Инвалидов
	151 человек

	Многодетные семьи
	22

	Неполные семьи
	9

	Одинокие матери
	24 человека

	Опекунские семьи
	4

	Родившихся 
	11 человек

	Умерших
	28 человек

	Браков 
	3

	Разводов
	1


Целью демографической политики на срок реализации генерального плана должны стать рост рождаемости и ожидаемой продолжительности жизни, стабилизация численности населения.

По прогнозам ожидается замедление естественной убыли населения с 2016 года за счёт улучшения качества жизни. Рекомендуется сохранить количество трудоспособного населения.

На улучшение демографической ситуации, стимулирования рождаемости, обеспечения доступности жилья для молодых, работает программа ипотечных кредитов, программа строительства жилья для молодых людей.

Планировочная структура территории сельсовета

Планировочная структура сельского поселения формировалась в течение значительного периода времени под влиянием большого количества определяющих факторов: административных, функционально-хозяйственных, природных. Большое влияние оказывают дороги регионального значения и многочисленные балки, рельеф местности, ручьи и другие межпоселковые сети.

Планировочная  структура сформировалась в прямой зависимости от природного ландшафта. По территории сельсовета протекает одна из больших рек Пензенской области р. Хопер. Планировочная структура включает в себя планировочные центры и планировочные оси. Главной планировочной осью является: региональная автодорога  «Тамбов-Пенза»-Колышлей-Сердобск-Беково 3-й категории.

Большая часть территории поселения используется в сельскохозяйственных целях (выращивание зерновых культур), но не имеет четко выраженной планировочной структуры из-за сложного рельефа. Часть территории, расположенная в отрогах балок  используется как выгон.
Сельское хозяйство

По агроклиматическому районированию Потловский сельсовет относится к II агроклиматическому району.

Потловский сельсовет расположен в зоне относительно рискованного земледелия, природно-климатические условия в районе благоприятны для развития сельского хозяйства, для возделывания основных районированных сельскохозяйственных культур, однако результаты сельскохозяйственной деятельности в растениеводстве в значительной мере зависят от складывающихся агрометеорологических условий.

По специализации сельскохозяйственного производства Потловский сельсовет относится к западной зоне - зоне скотоводческо-свиноводческого животноводства с развитым зерноводством.

В агропромышленном комплексе продолжался процесс развития интегрированных структур с участием банков, и частных предпринимателей. На современном этапе земли сельскохозяйственного назначения используются в полном объеме. Существенную территорию использует ОАО «Колышлейский хлеб» Специализация сельского хозяйства (растениеводство) производство зерна.
Животноводство

В селе Черкасск организован кооператив «Черкасск» по выращиванию свиней и бычков. В с. Колтовское в КФХ выращивается КРС, в том числе коровы, свиньи.

Производством мяса крупного рогатого скота, свиней, овец, птицы; производством молока занимается  население.
Природно-климатические условия позволяют сельскому хозяйству сельсовета  специализироваться на производстве зерна, мяса свиней, крупного рогатого скота, птицы, молока.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

2.1. Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения, выявление проблем функционирования

Централизованная система теплоснабжения в населённых пунктах Потловского сельсовета отсутствует.

В с. Старая Потловка котельная по адресу ул. Набережная, 22, отапливает: здание МБОУ СОШ с. Старая Потловка, ул. Центральная, 6, здание ФАП с. Старая Потловка и столовую школы по ул. Светлая, 7, здание ФГУП «Почта России» по ул. Светлая, 8, здание филиала №7 МУК МЦ РДК п. Колышлей в с. Старая Потловка, ул. Светлая, 4, здание магазина по ул. Центральная, 7. Здание администрации Потловского сельсовета по адресу с. Старая Потловка, ул. Светлая, 5, отапливается от встроенной газовой котельной (топочная).
В с. Колтовское котельная по адресу ул. Советская, 2А, отапливает: здание филиала МБОУ СОШ с. Старая Потловка – ООШ с. Колтовское по ул. Советская, 1А, здание филиала №8 МУК МЦ РДК п. Колышлей в с. Колтовское, ул. Молодежная, 16, музей в с. Колтовское. Административное здание администрации Потловского сельсовета в с. Колтовское, ул. Молодежная, 1, отапливается от встроенной газовой котельной (миникотел). Здание ФАП с. Колтовское, по ул. Революционная, 36, отапливается от встроенной газовой котельной (топочная).
Здание ФП с. Черкасск, по ул. Центральная, 7, отапливается от встроенной газовой котельной (топочная).

Индивидуальная жилая застройка отапливается от индивидуальных газовых теплогенераторов (котлов, печей). Теплоснабжающей организации на территории сельсовета нет. Тарифы на теплоснабжение не утверждаются, оплата производится за потребление котельного топлива – природного газа, угля, дров. Договор на поставку природного газа заключается отдельно каждой организацией и домовладением с ООО «Газпром межрегионгаз Пенза».

Источники тепловой энергии
Существующие источники теплоснабжения на территории Потловского сельсовета, а также их характеристики, приведены в таблице 4.

Таблица 4
	№ п/п
	Наименование объекта
	Кол-во котлов
	Тип котла
	Установ. мощн.
	Вид топлива

	1
	Котельная с. Старая Потловка, ул. Набережная, 22
	2 шт.
	Котел Е1/9  (Е-1,0-0,9Р)
	1460 кВт
	Прир. газ

	2
	с. Старая Потловка, ул. Светлая, 5 (здание администрации Потловского сельсовета)
	1 шт.
	УГОП-16
	16 кВт
	Прир. газ

	3
	Котельная с. Колтовское, ул. Советская, 2А
	2 шт.
	Универсал-6
	1163 кВт
	Прир. газ

	4
	с. Колтовское, ул. Молодежная, 1 (административное здание)
	1 шт.
	АОГВ-11,5
	11,5 кВт
	Прир. газ

	5
	с. Колтовское, ул. Революционная, 36 (здание ФАП с. Колтовское)
	2 шт.
	Хопёр-25
	50 кВт
	Прир. газ

	6
	с. Черкасск, ул. Центральная, 7 (здание ФП с. Черкасск)
	1 шт.
	АОГВ-11,5
	11,5 кВт
	Прир. газ


Существующие источники теплоснабжения (котельные), находятся в собственности организаций и отапливают данные организации.
В эксплуатации в котельных находятся только приборы учета расхода природного газа, электроэнергии, воды. В котельных отсутствуют приборы учета: тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети. Весь отпуск тепла является расчетной величиной.
Индивидуальные отдельно стоящие и встроенные газовые котельные требуют реконструкции и ремонта.

Тепловые сети систем теплоснабжения
Котельные в с. Старая Потловка, ул. Набережная, 22 и в с. Колтовское, ул. Советская, 2А, отдельно стоящие и тепловая энергия в отапливаемые здания поступает по тепловым сетям.

Теплоснабжение от отдельно стоящих котельных осуществляется по тепловым сетям в двухтрубном исполнении, проложенным над землей по низким опорам. Система теплоснабжения закрытая. В качестве теплоносителя используется вода с параметрами 95-70 0С. Конструкция теплоизоляции – минеральная вата с защитным покрытием.
Горячее водоснабжение зданий осуществляется от электрических водонагревателей.

Новое строительство тепловых сетей на территории Потловского сельсовета не планируется. В перспективных районах поселения теплоснабжение предусматривается от автономных источников тепла.
Индивидуальное квартирное отопление
Теплоснабжение индивидуального жилищного фонда в Потловском сельсовете осуществляется от индивидуальных газовых печей (теплогенераторов АОГВ). Данные об установленной тепловой мощности этих теплогенераторов отсутствуют, не предоставляется возможности оценить резервы этого вида оборудования.

Основные проблемы в теплоснабжении

Организации качественного теплоснабжения присущи следующие проблемы:

Системные:

· недостаточность данных по фактическому состоянию систем теплоснабжения;
· завышенные оценки тепловых нагрузок потребителей;
· несоблюдение температурного графика систем теплоснабжения.

Источники тепла:

· избыток мощностей источников теплоснабжения;
· низкая насыщенность приборным учетом тепла.

Тепловые сети:

· высокий уровень фактических потерь в тепловых сетях за счет обветшания тепловых сетей и роста доли сетей, нуждающихся в замене;
· высокий уровень затрат на эксплуатацию тепловых сетей (около 50% всех затрат в системах теплоснабжения);
· нарушение гидравлических режимов тепловых сетей и сопутствующие ему избыточное (высокие потери от перетопов превышающие 30%) или недостаточное отопление.

Потребители услуг теплоснабжения:

· низкие характеристики теплозащиты ограждающих конструкций жилых и общественных зданий и их ухудшение из-за недостаточных и несвоевременных ремонтов;
· отсутствие у организаций стимулов к повышению эффективности использования ресурсов.

2.2. Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения, выявление проблем функционирования
Централизованное водоснабжение на территории Потловского сельсовета осуществляется в следующих населенных пунктах: с. Старая Потловка, с. Черкасск, д. Чеботаевка, с. Скрипицино, с. Колтовское, с. Липяги.

Система водоснабжения Потловского сельсовета едина для хозяйственно-питьевых, производственных и противопожарных нужд. Инженерные системы и сети водоснабжения являются муниципальной собственностью Потловского сельсовета Колышлейского района Пензенской области, и эксплуатируются СПОК «Колтовское», предоставляющими услуги водоснабжения, которыми пользуются жители сел, бюджетные организации и другие предприятия сельсовета.

В качестве источников централизованного водоснабжения на территории сельсовета используются ресурсы поверхностных и подземных вод, добываемые из глубинных водоносных горизонтов через артезианские скважины. Для регулирования неравномерности потребления воды и создания необходимого напора используются водонапорные башни Рожновского. Из артезианских скважин вода при помощи насосного оборудования поступает в водонапорные башни, из которых подаётся в разводящие сети и далее потребителям.

Населенные пункты Потловского сельсовета снабжают питьевой водой 9 артезианских скважин, а также имеются 9 водонапорных башен, 5 гидротехнических сооружений.
Водоснабжение с. Старая Потловка осуществляется от 2 артезианских скважин, 2 водонапорных башни. Источники водоснабжения с. Черкасск – это 1 артезианская скважина, 1 водонапорная башня. Источники водоснабжения д. Чеботаевка – это 1 артезианская скважина, 1 водонапорная башня. Водоснабжение с. Скрипицино осуществляется от 1 артезианской скважины, 1 водонапорной башни. Водоснабжение с. Колтовское осуществляется от 3 артезианских скважин и 3 водонапорных башен. Водоснабжение с. Липяги осуществляется от 1 артезианской скважины и 1 водонапорной башни. Качество воды – удовлетворительное. 
В населенных пунктах Потловского сельсовета, где централизованное водоснабжение отсутствует: д. Любовка, д. Новая Потловка, с. Черкассы, население использует воду из родников и шахтных колодцев общего и частного пользования.

На период до 2020 года генеральным планом предлагается осуществить следующие мероприятия:

1. Сохранение имеющегося потенциала мощности систем водоснабжения;

2. Предусматривается строительство 4 артезианских скважин и установка 4-х         водонапорных башен, по одной в с. Старая Потловка, с. Черкасск, с. Скрипицино, с. Колтовское.

3. Ремонт сетей водоснабжения в с. Старая Потловка – 6,50 км, с. Скрипицино – 1,0 км, д. Чеботаевка – 1,50 км, с. Черкасск – 4,0 км, с. Колтовское – 6,0 км, с. Липяги – 2,0 км.

4. Ремонт артезианской скважины в с. Липяги.
Характеристики источников водоснабжения расположенных на территории Потловского сельсовета, приведены в таблице 5.
Таблица 5
	№ п/п
	Место нахождения объекта
	Год ввода в экспл.
	Глубина, м
	Дебит, м3/час
	Хар-ка насоса

	1
	Артезианская скважина, с. Старая Потловка, в 50 м на юго-восток от нежилого здания по ул. Набережная, 22
	1979 г.
	60
	6,5
	ЭЦВ 6-6,5-60

	2
	Артезианская скважина, с. Старая Потловка, в 50 м на северо-запад от жилого дома по ул. Молодежная, 2
	1978 г.
	40
	6,5
	ЭЦВ 6-6,5-60

	3
	Артезианская скважина, д. Чеботаевка, в 200 м на северо-запад от жилого дома по ул. Чеботаевская, 1
	1974 г.
	120
	10,0
	ЭЦВ 6-10-140

	4
	Артезианская скважина, с. Черкасск, в 150 м на юго-запад от жилого дома по ул. Нагорная, 38
	1975 г.
	70
	6,5
	ЭЦВ 6-6,5-60

	5
	Артезианская скважина, с. Скрипицино, в 200 м на северо-восток от жилого дома по ул. Скрипицинская, 28
	1980 г.
	40
	6,5
	ЭЦВ 6-6,5-60

	6
	Артезианская скважина №1, с. Колтовское
	н/д
	120
	10,0
	ЭЦВ 6-10-140

	7
	Артезианская скважина №2, с. Колтовское
	н/д
	120
	10,0
	ЭЦВ 6-10-140

	8
	Артезианская скважина №3, с. Колтовское
	н/д
	120
	10,0
	ЭЦВ 6-10-140

	9
	Артезианская скважина, с. Липяги
	н/д
	80
	6,5
	ЭЦВ 6-6,5-60


Водопроводные сети системы водоснабжения

Общая протяженность водопроводных сетей на территории Потловского сельсовета составляет 32 км. Водоснабжение осуществляется с разводкой водопроводными сетями по улицам.
Протяженность водопровода в с. Старая Потловка – 6,5 км, в с. Черкасск – 4 км, в д. Чеботаевка – 1,5 км, в с. Скрипицино – 1 км, в с. Колтовское – 16 км, в с. Липяги – 3 км.
Основные данные по водопроводным сетям, расположенным на территории Потловского сельсовета, представлены в таблице 6.
Таблица 6
	Диаметр условного прохода, мм
	Протяженность водопровода, м
	Год ввода в эксплуатацию
	Вид прокладки
	Материал водопровода

	90
	10000
	1961
	Подземная
	Полиэтилен

	90
	8000
	1987
	Подземная
	Полиэтилен

	90
	14000
	1961
	Подземная
	Полиэтилен


Средний уровень износа водопроводных сетей составляет 93 %, что характеризуется периодическими авариями водопроводных сетей и потерями передаваемой воды, при добыче и транспортировке достигающими 13% от забора воды.

В д. Любовка, д. Новая Потловка, д. Черкассы, централизованное водоснабжение, а, следовательно, и водопроводные сети отсутствуют. Источником водоснабжения являются родники и шахтные колодцы общего и частного пользования.
Данные лабораторных анализов качества воды

На территории Потловского сельсовета сооружения очистки и подготовки воды отсутствуют. Водоподготовка и водоочистка во всех населенных пунктах сельсовета, как таковые отсутствуют, потребителям подается исходная (природная) вода.
В соответствии с имеющимися заключениями санитарной службы питьевая вода соответствует требованиям питьевой воды. Контроль над качеством питьевой воды осуществляется аккредитованным испытательным лабораторным центром в г. Сердобске по  ежегодной программе производственного контроля водоснабжающих организаций. В соответствии с квалификацией ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора», используемые подземные воды следует отнести к первому классу, не требующему проведения водоподготовки перед подачей в разводящую сеть. Прямой гидравлической связи подземных вод водоносного комплекса с поверхностными водами рек и грунтовыми водами нет.
Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб, отсутствие фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды.

В целях охраны водных объектов от загрязнения, засорения и истощения, согласно Водному кодексу Российской Федерации, утвержденному 03.06.2006г. № 74-ФЗ (статья 65), для водных объектов устанавливаются водоохранные зоны (ВОЗ). В границах ВОЗ устанавливаются прибрежные защитные полосы (ПЗП). В соответствии с Водным кодексом ширина ВОЗ рек устанавливается в зависимости от протяженности, ширина ПЗП в зависимости от уклона местности.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой.

Минимальная ширина водоохранной зоны озер и болот принимается при площади акватории до 2 кв. км – 300 м, от 2 кв. км и более – 500 м.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или левого уклона, 40 метров для уклона до трех градусов и 50 метров для уклона три и более градуса.

Баланс производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды
Расчет водного баланса Потловского сельсовета представлен в таблице 7.
Таблица 7
	Вода (тыс. м3/год)
	Количество в год

	Поднято воды, всего, м3/год
	48,542

	Расход воды на собственные нужды, м3/год
	48,542

	то же в % к поднятой воде
	100,0

	Подано воды в сеть, м3/год
	48,542


	Отпущено (реализовано) воды, всего, м3/год
	48,542

	в т.ч. населению, м3/год
	48,542


Потловский сельсовет входит в одну технологическую зону с централизованным водоснабжением, сети которой эксплуатирует СПОК «Колтовское». Сети водоснабжения находятся в собственности Потловского сельсовета.

Централизованное горячее водоснабжение на территории Потловского сельсовета отсутствует.

Обеспечение населения горячей водой осуществляется посредством установки индивидуальных нагревательных элементов.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных групп потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельсовете. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

В соответствии с СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» и с Постановлением Региональной службы по тарифам Пензенской области от 24.08.2012г. №19/17 «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению на территории муниципального образования, приняты следующие нормы водопотребления:
– жилой застройки с водопроводом и сливной ямой – 95 л/чел в сутки;

– жилой застройки со всеми удобствами – 150 л/чел в сутки;

– жилой застройки с водопроводом и канализацией – 200 л/чел. в сутки.
Суточный коэффициент неравномерности принят 1,2 в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Для планируемых объектов капитального строительства производственно коммунального и коммунально-бытового обслуживания, рекреационного и общественно-делового назначения приняты следующие нормы водопотребления:
– общественные учреждения – 12 л на одного работника;

– предприятия коммунально-бытового обслуживания – 25 л на одного работника;

– предприятия медицинского обслуживания населения – 13 л на одного больного;

– дошкольные образовательные учреждения – 75 л на одного ребенка;

– общеобразовательные учреждения – 17 л на одного учащегося.

Расходы воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах сельсовета принимаются в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», исходя из численности населения и территории объектов.
Основные проблемы в водоснабжении
1. Централизованным водоснабжением не охвачена значительная часть населения Потловского муниципального образования.
2. Длительная эксплуатация водозаборных скважин и каптажей, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды.
3. Водопроводные сети на территории Потловского сельсовета построены в 1961                     по 1987 годы, имеют уровень износа достигающий 93%, имеются сети находящиеся в неудовлетворительном состоянии и требующие поэтапной замены.

4. Водонапорные башни в с. Черкасск, д. Чеботаевка, с. Скрипицино требуют ремонта.

5. Существует необходимость строительства зон санитарной охраны (ЗСО) на объектах водоснабжения.
6. Отсутствие централизованного водоснабжения в д. Любовка, д. Новая Потловка, д. Черкассы, источников централизованного водоснабжения и магистральных водопроводов, замедляет развитие сельсовета в целом.

2.3. Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения, выявление проблем функционирования

В настоящее время на территории Потловского сельсовета централизованная система канализации отсутствует. Административные здания и индивидуальные жилые дома оборудованы выгребными ямами.

Основные потребители воды – это население с частными домовладениями. Хозяйственно-бытовые стоки от существующей застройки поступают в выгребные ямы и надворные уборные, откуда вывозятся техническим транспортом и сливаются в места, отведённые для этой цели санитарным надзором.

Отсутствие в жилой застройке централизованного бытового канализования (за исключением жилой застройки и бюджетных учреждений со сбросом в выгребы), отсутствие очистных сооружений и использование дворовых выгребных уборных отягощает процессы загрязнения водотоков и подземных вод фекальными стоками.
Неочищенные сточные воды населенных пунктов и поверхностные стоки являются основным источником загрязнения водоемов на территории сельсовета. Особую опасность представляют неорганизованный сбор и сток отходов ферм, поверхностные воды населенных пунктов.
В населенных пунктах требуется создавать выгребные ямы, отвечающие современным требованиям, что позволит избежать попадания стоков в грунтовые воды.
Нормы водоотведения от населения соответствуют нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности, согласно СНиП 2.01.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», в неканализованных населенных пунктах принимается удельное водоотведение 25 л/сут на 1 человека (п. 2.4).
Общий суточный расход сточных вод, Q, м3/сут., которые должны поступать на канализационные очистные сооружения, с учетом собственных нужд рассчитывается:

Q = Qх.б. + Q ^ + Qot ,

где: Qх.б. - расход хозяйственно-бытовых сточных вод от населения, м3/сут.;

Q ^ - расход производственных сточных вод, м3/сут.;

Qot - расход сточных вод на собственные нужды.

Перспективные расчетные показатели расхода сточных вод муниципального образования рассчитываются на основании фактического водопотребления.
В связи с недостаточной численностью населения, строительство централизованной канализации в Потловском сельсовете на расчетный срок нерационально. Поэтому рекомендуется местная система канализации при соответствующих геологических и гидрогеологических условиях местности, при отсутствии опасности загрязнения почвы и водоносных горизонтов, используемых для водоснабжения.

Планируется строительство очистных сооружений биологической очистки вод в с. Старая Потловка, с. Колтовское. Сброс очищенных стоков намечается по уклону рельефа с последующим выпуском в близлежащие водоемы, балки и пониженные места.

Расчетное среднесуточное водоотведение в жилищно-коммунальном секторе Потловского сельсовета принимается равным водопотреблению на основании СНиП 2.0403-85. Предполагаемый расчетный сброс стоков составит к концу расчетного срока 0,117 тыс. м3/сутки, и соответственно 42,6 тыс. м3/год.
В остальных населенных пунктах сельсовета не рациональна даже локальная система канализации, рекомендуется установка септиков полной заводской готовности и предусмотреть утилизацию сточных вод на ближайшие канализационные очистные сооружения.

2.4. Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения, выявление проблем функционирования

На территории Потловского сельсовета проходят линии электропередач среднего и низкого напряжения. Все населенные пункты сельсовета электрифицированы. Резервное питание отсутствует. На территории сельсовета находятся электроподстанция и в каждом населенном пункте имеются свои трансформаторы различной мощности, которые питают жилые дома, артезианские скважины и другие объекты. Потребность в электроэнергии удовлетворяется в полном объеме. Электричество поступает к населению и предприятиям через сеть ЛЭП 10, 35 кВ, с последующим понижением напряжения с помощью трансформаторных подстанций и распределением через сеть ЛЭП 0,4 кВ. Трансформаторные подстанции размещены с учетом максимально возможного приближения их к центрам нагрузок.
Электроснабжение Потловского сельсовета Колышлейского района производится от энергосистемы ОАО «Пензаэнерго» и генерирующих источников электроснабжения.

Основным источником электроснабжения являются подстанции 110/35/10 кВ «Колышлей» и 35/10 кВ «Колтовское», а также 42 ТП 10/0,4кВ.
По территории сельсовета проходят следующие высоковольтные линии электропередачи:
· ВЛ 35 кВ «Телегино-Колтовское», протяженностью 6,22 км;

· ВЛ 10 кВ «Черкасская I», протяженностью 14,75 км;
· ВЛ 10 кВ «Черкасская I I», протяженностью 4,9 км;
· ВЛ 10кВ «Липяги», протяженностью 4,3 км;
· ВЛ 10кВ «Комплекс», протяженностью 3,63 км;
· ВЛ 10кВ «Колтовская», протяженностью 3,0 км. 

Уличное освещение осуществляется с помощью 22 уличных светильников с лампами ДРЛ и натриевыми лампами.
Система электроснабжения сельсовета обеспечивает всех потенциальных потребителей электроэнергии.

Техническое состояние электрических сетей сельсовета удовлетворительное, они могут быть использованы при дальнейшей эксплуатации. По проекту необходимо наметить плановую реконструкцию ЛЭП и ТП.
Нормы электропотребления должны приниматься на основании приложения №10 Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.08.2011 № 525-пП «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Пензенской области» (до отмены или заменами на другие нормативно правовые акты Пензенской области).

В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, устройств и других объектов инженерной инфраструктуры на зем​лях, прилегающих к этим объектам, могут устанавливаться охран​ные зоны, в которых вводятся особые условия землепользования. Порядок установления охранных зон, их размеров и режим пользования землями охранных зон определяются для каждого вида инженерной инфраструктуры в соответствии с действующим законодательством.

Воздушные линии электропередачи (ЛЭП) накладывают планировочные ограничения на размещение объектов капитального строительства в виде охранных зон. В охранных зонах в целях обеспечения безопасных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения ЛЭП и иных объектов электросетевого хозяйства устанавливаются особые условия использования территорий. Согласно постановлению Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160 «О порядке установления охранных зон электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных ЛЭП – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных ЛЭП), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны ЛЭП от крайних проводов при неотклонённом их положении на следующем расстоянии:

· охранная зона электрических сетей напряжением 110 кВ – 20 м от крайнего провода;

· охранная зона электрических сетей напряжением 35 кВт – 15 м от крайнего провода;

· охранная зона электрических сетей напряжением 10 кВ – 10 м от крайнего провода.

2.5. Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения, выявление проблем функционирования

Одной из важнейших составляющих инфраструктуры Потловского сельсовета Колышлейского района является состояние газификации. Газоснабжение населения осуществляется Колышлейским газовым участком.
Газоснабжение Потловского сельсовета осуществляется природным и сжиженным газом. Газ по распределительным газопроводам давлением 1,2 и 0,6 МПа поступает на ГРП населенных пунктов, откуда газопроводами среднего и низкого давления подаётся непосредственно потребителям. Газопровод низкого давления проложен над землей на металлических стойках.
Обслуживанием распределительных сетей газификации сельсовета, занимается ОАО «Пензагазификация».

Подача газа потребителям на территории Потловского сельсовета осуществляется в с. Старая Потловка через 1 ГРП, в с. Черкасск через 1 ГРП, в с. Колтовское через 1 ГРП, в с. Липяги через 1 ГРП, в д. Чеботаевка через 1 ШРП, в с. Скрипицино через 1 ШРП.
По территории сельсовета, от АГРС «Колышлей», проложены:

· распределительный газопровод к с. Старая Потловка, протяженностью 2,2 км;

· распределительный газопровод к с. Скрипицино, протяженностью 3,4 км;
· распределительный газопровод к с. Колтовское-Липяги, протяженностью 18,5 км;

От АГРС «Пановка» проложен:

· распределительный газопровод к д. Чеботаевка, протяженностью 2,3 км.

Существующие объекты газового хозяйства, расположенные на территории Потловского сельсовета, представлены в таблице 8.

Таблица 8
	№ п/п
	Наименование сооружения
	Протяж-сть, м
	Диаметр труб, мм
	Год ввода в экспл.
	Заглубление прокладки
	Материал
	Рабочее давление
	Вид изоляции

	1
	Газопровод ВД и НД в с. Старая Потловка, д. Чеботаевка, д. Скрипицино, с. Черкасск
	27694,2
	159;102; 114;76; 57;32; 89;45
	1986-1993гг.
	0,9 м
	Сталь
	0,6 МПа
	Битум

	2
	Газопровод ВД и НД в с. Колтовское
	29807
	57;40; 32;25; 76;89; 100;159; 219;108; 40; 325
	1981-1991гг.
	0,9 м
	Сталь
	0,6 МПа
	Битум


В настоящее время д. Новая Потловка, д. Черкассы, д. Любовка не газифицированы. Газификация домовладений продолжается. В негазифицированных населенных пунктах население пользуется баллонным сжиженным газом и дровами.

Максимальный охват газификацией населенных пунктов Потловского сельсовета Колышлейского района Пензенской области является одной из приоритетных задач района. Подпрограмма "Газификация населенных пунктов Пензенской области" разработана в целях реализации национальных программ развития агропромышленного комплекса области, реализации национального проекта по социальному развитию села, улучшению демографической ситуации на селе, создания рабочих мест, выращивания скота и птицы, переработки сельскохозяйственной продукции, улучшения условий проживания граждан.

В целях обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации, предотвращения несчастных случаев, ис​ключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны. Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопро​водов, не изымаются у землепользователей и используются ими в соответствии с их разрешенным использованием и обязательным.
В соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утвержденными Минтопэнерго РФ 29.04.1992, Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 № 9, охранная зона магистрального трубопровода составляет 25 м от оси трубопровода.

Магистральные трубопроводы, в том числе газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы, а также КС, ГРС, НПС имеют зоны минимально допустимых расстояний до объектов, зданий и сооружения (техническая зона). В соответствии с СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы».

Аварийных участков газопроводов нет. Ведется постоянное обслуживание и контроль за состоянием системы газопроводов, сооружений и технических устройств на них.

2.6. Краткий анализ существующего состояния сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, выявление проблем функционирования

Централизованный сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов специализированной организацией, в населенных пунктах Потловского сельсовета, в настоящее время отсутствует. Осуществляется самовывоз отходов населением в город и на существующие площадки ТБО.
На территории сельсовета имеются 2 полигона компостирования твердых бытовых отходов: в 1,3 км северо-западнее с. Старая Потловка; в 0,5 км южнее с. Колтовское.

В части размещения твердых бытовых отходов территория сельсовета подвергается значительной антропогенной нагрузке. В настоящее время разрешение на сбор, вывоз и утилизацию бытовых отходов на существующие участки ТБО отсутствует.
Сбор и вывоз ТБО на утилизацию планируется производить силами и средствами ООО «Управляющая компания» на разрешенные полигоны ТБО имеющие соответствующие документы. ООО «Управляющая компания» ведутся работы по заключению договоров с населением на сбор, вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов.
В настоящее время заключены договора на включение в систему сбора и вывоза ТБО с 60 домовладениями.
Сложившаяся в Потловском сельсовете ситуация в области обращения с отходами может привести к опасному загрязнению окружающей природной среды и создать реальную угрозу здоровью населения. Остро стоит проблема возникновения несанкционированных свалок из-за недостатков системы сбора отходов потребления, и в связи с недостаточной экологической культурой населения. Для решения указанных проблем в настоящей программе предусмотрены мероприятия по предотвращению и ликвидации вредного воздействия твердых бытовых отходов на окружающую природную среду в рамках исполнения органами местного самоуправления своих полномочий.

Требуется оформление документов на оформление документов по межеванию земельных участков для оборудования новых площадок ТБО.
Основным направлением деятельности предприятий жилищно-коммунального хозяйства сельсовета являются качественное обеспечение эксплуатации жилищного фонда и предоставление коммунальных услуг.
ООО «Управляющая компания» планирует производить вывоз создаваемых в процессе жизнедеятельности абонентами и проживающими в домовладениях членами семьи и другими лицами твердых бытовых отходов (ТБО), согласно договорам на предоставление услуг по вывозу бытовых отходов от населения, проживающего в частных домовладениях, заключенным с каждым домовладением (с описанием количества жителей). Объем создаваемых отходов определяется в соответствии с нормами накопления, в количестве 0,178 куб. м по нормам накопления в месяц с одного человека.

Мусор и накопившиеся ТБО от частных домовладений для вывоза планируется складировать в жесткую тару или пакеты, предотвращающие его растаскивание и выставлять на придорожной полосе. Не допускается складирование крупногабаритных отходов – старой мебели, веток деревьев и кустарников, строительных отходов, металлолома и другого негабаритного мусора.
Также для сбора отходов на территории Потловского сельсовета планируется установить металлические евро контейнеры объемом 0,9 куб.м. Контейнеры устанавливаются на бетонных площадках, в удобных для подъезда транспортных средств местах.
Транспортировку и захоронение отходов планируется осуществлять транспортом ООО «Управляющая компания», с использованием мусоровозов на базе автомобиля ГАЗ. Сбор и вывоз мусора от частных домовладений планируется осуществлять мусоровозами с нижней загрузкой, автомобилями КАМАЗ и МАЗ, тракторами с тележками и погрузчиком.
 Сбор и транспортировка отходов от населения и организаций должны осуществляться мусоровозами по утвержденным графикам и маршрутам движения специализированного автотранспорта. Маршрутизация движения собирающего мусоровозного транспорта выполняется для всех объектов, подлежащих регулярному обслуживанию по заключенным договорам.

Планируемая расчетная стоимость сбора и вывоза ТБО для населения Потловского сельсовета в соответствии с калькуляцией себестоимости услуг по санитарной уборке, составленной ООО «Управляющая компания», составит 47 рублей 00 копеек с 1 человека в месяц.

Зимнее содержание дорог (проезжих частей, выездов, обочин) выполняется согласно муниципальному контракту и предполагает устранение гололеда, снегоочистку, заготовку противогололедных материалов и выполнение противопаводковых мероприятий. Гололед и скользкость устраняются в период снегопадов или гололедицы с интервалом 3-4 часа, в период между снегопадами производится выборочная подсыпка пескосоляной смеси, по состоянию покрытия.

Снегоочистка осуществляется в период снегопадов с интервалом 4-4,5 часа, между снегопадами по состоянию покрытия, если толщина снежной шуги создает помехи движению транспорта (3-5 см). Противопаводковые мероприятия осуществляются в период зимних оттепелей и при аварийных ситуациях, производится уборка снега безвывозным и вывозным способом.
Нормы накопления твердых бытовых отходов величина не постоянная, а изменяющаяся с течением времени. Это объясняется тем, что количество образующихся отходов зависит от изменения численности проживающего в населенном пункте населения, уровня благосостояния населения, культуры торговли, уровня развития промышленности и др. Так, отмечается тенденция роста количества образующихся отходов с ростом доходов населения. Кроме того, значительную долю в общей массе отходов составляет использованная упаковка, качество которой за последние несколько лет изменилось – помимо традиционных материалов, таких, как бумага, картон, стекло и жесть, значительная часть товаров упаковывается в полимерную пленку, металлическую фольгу, пластик и др., что влияет на количество удельного образования отходов. Наблюдается тенденция быстрого морального старения вещей, что также ведет к росту количества отходов.

С каждым годом происходит увеличение количества отходов, а это приводит к увеличению размеров занимаемой ими территории, росту числа несанкционированных свалок, интенсивному загрязнению почв, поверхностных водоемов и подземных вод, атмосферного воздуха. Также не полностью решена проблема хранения и утилизации пришедших в негодность и запрещенных к применению пестицидов и ядохимикатов, и др.

Свалки по захоронению твердых отходов оказывают локальное воздействие на окружающую среду. Это может привести к загрязнению не только почв, но и почвообразующих пород, поверхностных и подземных вод.

Вопросы переработки и захоронения токсичных промышленных отходов стоят особо остро, так как отсутствует специализированный полигон по их утилизации.

Организация санитарной очистки населенных пунктов от ТБО, применяемые технические средства и формы обслуживания во многом определяются конкретными условиями, из которых основными являются:

– численность и плотность населения;

– уровень благоустройства жилищного фонда;

– состояние и перспектива развития жилой застройки;

– экономические возможности.

Проблема полного уничтожения или частичной утилизации твердых бытовых отходов (ТБО) – бытового мусора – актуальна, прежде всего, с точки зрения отрицательного воздействия на окружающую среду.

Основными направлениями в решении проблем управления отходами являются:

– внедрение комплексной механизации санитарной очистки населенных пунктов; повышение технического уровня, надежности, снижение металлоемкости по всем группам машин и оборудования;

– двухэтапная система транспортировки отходов;

– максимальное использование селективного сбора ТБО с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов;

– проведение рекультивации существующих мест, складирования и утилизации твердых бытовых и биологических отходов;

– строительство полигона ТБО в соответствии с санитарно эпидемиологическими нормами и требованиями;

– оптимальная эксплуатация полигона ТБО с учетом последующей рекультивации территории.

Таким образом, политика в сфере управления отходами главным образом ориентируется на снижение количества образующихся отходов и на их максимальное использование, а также на модернизацию системы захоронения и утилизации отходов.

В настоящее время существует ряд способов хранения и переработки твердых бытовых отходов, а именно: предварительная сортировка, сжигание, биотермическое компостирование и др.

Важнейшей задачей является селективный сбор и сортировка отходов перед их удалением с целью извлечения полезных и возможных к повторному использованию компонентов.
Основные проблемы и недостатки системы санитарной очистки:
· Отсутствие централизованного сбора, вывоза и утилизации бытовых отходов специализированной организацией, в населенных пунктах Потловского сельсовета;

· Самовывоз отходов осуществляется на площадки ТБО, которые обустроены в соответствии с санитарными нормами, но не лицензированы. В системе обращения с отходами не уделено особое внимание опасным отходам, в т.ч. ртутьсодержащим (люминесцентные лампы, термометры, прочие приборы);
· Отсутствует система снижения объема отходов, поступающих на захоронение (раздельный сбор, сортировка, вторичное использование).
· Существенным недостатком нынешней системы обращения с отходами является неэффективная организация раздельного сбора отходов, вторичного использования сырья, сбора и вывоза жидких бытовых отходов от неблагоустроенного жилого фонда. Кроме того, актуальной проблемой остается стихийное образование несанкционированных свалок.

2.7. Краткий анализ существующего состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей

Руководствуясь пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления Закона № 261-ФЗ в силу, обязаны в срок до 1 января 2012 года обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых коммунальных ресурсов, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета.

В настоящее время, приборы учета тепловой энергии на территории сельсовета отсутствуют. Отопление всего индивидуального жилого фонда осуществляется от индивидуальных квартирных теплогенераторов работающих на природном газе или осуществляется печное отопление на дровах, а объектов соцкультбыта от собственных встроенных и отдельно стоящих котельных, работающих на природном газе.
Счетчиками газа оборудованы 80% потребителей, использующих природный газ в целях приготовления пищи, а также в котельных и индивидуальных теплогенераторах в качестве топлива.
Приборами учета потребляемой воды у населения отсутствуют. Учет канализационных стоков не производится.
Приборами учета потребления электрической энергии оборудованы 100% потребителей.

Существующие темпы установки приборов учета явно недостаточны и не соответствуют требованиям Федерального закона от 23.11.2009 г.
3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

3.1. Определение перспективных показателей развития муниципального образования с учетом социально-экономических условий

Динамика численности населения

Численность населения на территории Потловского сельсовета Колышлейского района Пензенской области в 2016 году составляет 2134 человек, трудоспособного – 1294 человек.
Динамика изменения численности населения Потловского сельсовета, с 2010-2016 годы, представлена в таблице 9.

Таблица 9
	Муниципальное образование
	2010г.
	2012г.
	2014г.
	2016г.

	Потловский с/с Колышлейского р-на
	2247
	2222
	2194
	2134
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Рисунок 2 – Динамика изменения численности населения Потловского сельсовета
За период с 2010 по 2016 годы наблюдается снижение численности населения на 5%.

За последние годы намечена тенденция уменьшения численности населения в трудоспособном возрасте и превышении смертности над рождаемостью.

Постоянный уровень численности населения поддерживается за счет миграции прибывших семей со статусом и без статуса.
Численность населения изменяется не только, за счет естественного движения, но в основном,  в результате миграции сельского населения.
На расчетный период ожидается приток жителей сельского поселения, который обусловлен спросом на  усадебные участки под строительство индивидуальных жилых домов.
Расчет основных показателей демографической ситуации муниципального образования проводился на основе анализа процессов воспроизводства населения, сдвигов в его половой и возрастной структуре, развития внешних миграционных процессов. В прогнозе численности населения муниципального образования заложены следующие тенденции на перспективу, обусловленные проведением эффективной демографической и миграционной политики:

· рост уровня рождаемости;

· снижение младенческой смертности и смертности населения молодых возрастов;

· рост показателя ожидаемой продолжительности жизни;

· рост миграционных потоков, активизация трудовой иммиграции.

Заложенный в прогнозной оценке рост численности населения обусловлен необходимостью реализации стратегической задачи в достижении высокого уровня социально-экономического развития, и соответственно потребностями в трудовых ресурсах. Рост численности населения будет достигнут как за счет улучшения демографической ситуации, так и за счет проведения эффективной миграционной политики.
На улучшение демографической ситуации, стимулирования рождаемости, обеспечения доступности жилья для молодых, работает программа ипотечных кредитов, программа строительства жилья для молодых семей.

Проектная численность населения на расчетный срок производится по следующей формуле:

                                                          n

                   n = Н o  х  1+(Кобщ.пр)
                                              1000

Нn – численность населения через n лет;

Но – численность населения в исходный период;

К(общ.пр) – среднегодовой коэффициент общего прироста;

n – число лет от исходной даты.
Согласно расчетам и в соответствии с генеральным планом развития муниципального образования ожидается увеличение численности населения муниципального образования:

· 2016  г.  –  2134  чел;

· к  2017  г.  –  до  2150  чел;

· к  2018  г.  –  до  2170  чел;

· к  2019  г.  –  до  2190 чел;

· к  2020  г.  –  до  2200  чел;

· к  2025  г.  –  до  2250  чел.
Жилищный фонд
В границах Потловского сельсовета существующий жилищный фонд, на данный момент, составляет 43,27 тыс.м2, средняя обеспеченность общей жилой площадью по сельсовету составляет 19,26 м2/чел.

Средняя обеспеченность общей жилой площадью в сельсовете представлена в таблице 10.
Таблица 10
	Населенный пункт
	Численность населения
	Индивидуальный жилой фонд всего
	Средняя обеспеченность, м²/чел.

	
	
	Кол-во домов
	тыс. м² общей площади
	

	с. Старая Потловка
	650
	203
	12,8
	18,4

	с. Скрипицино
	100
	50
	2,0
	6,0

	д. Чеботаевка
	110
	58
	2,9
	6,4

	с. Черкасск
	260
	96
	4,9
	8,9

	д. Любовка
	4
	3
	0,1
	50,0

	д. Новая Потловка
	6
	4
	0,2
	50,0

	с. Колтовское
	964
	448
	20,16
	20,2

	с. Липяги
	40
	29
	0,13
	25,0

	д. Черкассы
	-
	2
	0,08
	40,0

	Всего:
	2134
	893
	43,27
	20,28


Большая часть жилищного строительства осуществлялась за счет средств населения.

Администрация Потловского сельсовета оказывает содействие индивидуальному жилищному строительству. Под строительство выделяются земельные участки. В сельсовете работают жилищные программы.
Территории для нового жилого строительства в границах населенных пунктов недостаточны, поэтому необходимо расширение границы населенного пункта с. Старая Потловка, с. Колтовское.

Социальная инфраструктура

Образование

Образование Потловского сельсовета представлено: 1 общеобразовательная школа в с. Старая Потловка, вместимостью 160 мест, школа в с. Колтовское.
Образовательный комплекс муниципального образования характеризуется следующими основными проблемами, требующими решения в среднесрочной перспективе: потребность образовательного учреждения в совершенствовании материально-технической базы, в том числе оснащение специализированных кабинетов, мастерских производственного обучения, лабораторий.
Здравоохранение

Сфера здравоохранения Потловского сельсовета представлена: врачебной амбулаторией в с. Старая Потловка, с. Колтовское, ФП в с. Черкасск, здание Чеботаевской больницы (не функционирует).

Культура

Главной целью отрасли культуры на территории Потловского сельсовета является реализация государственной культурной политики, обеспечивающей свободный доступ граждан к культурным ценностям, свободу творчества и участия в культурной жизни.
На территории сельсовета свою деятельность осуществляют 5 учреждений культуры, в том числе 2 библиотеки, 3 сельских дома культуры. Сельский дом культуры и библиотека в с. Старая Потловка, с. Колтовское. Сельский клуб в с. Липяги.
Физическая культура и спорт

Развитие культуры и спорта на территории сельсовета находится в неудовлетворительном состоянии.

На территории сельсовета имеются необходимые условия для развития физкультуры и спорта при вложении капитальных затрат: спортивный зал, спортивная площадка в 150 м северо-восточнее с. Старая Потловка, спортивные площадки при школах.

Спортивный зал не работает, требует капитального ремонта. Спортивная площадка при школе занимает небольшую территорию.

Сфера услуг и торговля

Потенциал развития сферы услуг и торговли достаточно высок, это 2 предприятия торговли на общей площади 123 м² в с. Старая Потловка, 1 магазин площадью 34 м² расположен в с. Черкасск. В с. Колтовское три магазина общей площадью 200 м². В с. Старая Потловка, с. Колтовское имеется столовая. В д. Любовка, с. Скрипицино, д. Чеботаевка, д. Новая Потловка, с. Липяги, д. Черкассы отсутствуют социально-бытовые объекты. Население обслуживает торговая выездная автолавка.
Зоны финансовых объектов
На территории сельсовета размещены 2 филиала «Почта России», 2 филиала Сбербанка России в с. Старая Потловка, с. Колтовское.
Жизнедеятельность местного сообщества обеспечивается созданием и развитием социальной инфраструктуры – совокупности учреждений, направленных на удовлетворение потребностей человека в образовании и воспитании, медицинском обслуживании, организации досуга, отдыха и пользовании достижениями культуры, занятии физической культурой и спортом.
Оптимальный уровень решения большинства социальных проблем на уровне сельсовета обеспечивают относительно небольшие территориальные характеристики муниципальных образований и по большей части непосредственный характер взаимодействия их жителей.

В современном градостроительстве проблема обеспечения сельского населения всеми видами культурно-бытового обслуживания является одной из самых сложных. Это связано с многообразием видов такого обслуживания, удален​ностью сельских поселений, их разнообразием по функциям и количеству жителей. На данный момент применяется  ступенчатая система обслужи​вания населения с классификацией видов обслуживания и радиусов тяготения и доступности. Однако проблема нормального обслуживания всеми видами услуг сельского населения остаётся не решённой. В зарубежных странах с развитой сетью дорог и высоким уровнем автомобилизации и малыми расстояниями эта проблема решается успеш​нее. В настоящее время в нашей стране проводится приватизация объектов обслуживания, создаются на конкурсной основе новые, в основном, неболь​шие объекты инфраструктуры – частные детские сады и ясли, школы и т.п. По-видимому, со временем разумное сочетание различных видов собствен​ности и конкуренция среди учреждений обслуживания позволят создать стабильную новую систему, гибко реагирующую на запросы сельского насе​ления.

В любом случае, обслуживание сельского населения будет осуществлять​ся в учреждениях 3-х ступеней:

1) обслуживающих население всего района – больница, техникум, банк и др.;

2) обслуживающих поселение (сельсовет) – администрация, клуб, школа-интернат, универмаг и т.д.;

3) обслуживающих жителей одного населённого пункта – детсад, начальная школа, баня, столовая, аптека, спортплощадки и т.д.

Количество и объем культурно-бытовых учреждений для каждого насе​ленного пункта определяются в схемах территориального планирования района. При проекти​ровании генерального плана сельсовета эти данные уточняют.

Расчет объектов социальной инфраструктуры должен производиться на основе федеральных, региональных и местных (муниципальных) нормативов, в соответствии с законодательством РФ и с учетом целевых программ различного уровня.

Согласно Постановлению Правительства Пензенской области от 08.08.2011 № 525-пП
«Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Пензенской области», в таблице 11 приведены перечень и расчетные показатели минимальной обеспеченности социально значимыми объектами повседневного (приближенного) обслуживания в сельских поселениях.
Таблица 11
	Организации, учреждения и предприятия повседневного обслуживания
	Единица измерения
	Минимальная обеспеченность

	Дошкольные образовательные организации
	мест на 1000 жителей
	35 - 42

	Общеобразовательные организации
	мест на 1000 жителей
	109

	Продовольственные магазины повседневного обслуживания
	кв. м торговой площади на 1000 жителей
	70

	Магазины непродовольственных товаров первой необходимости
	кв. м торговой площади на 1000 жителей
	30

	Аптечные пункты
	объект на жилую группу
	1

	Отделения банков
	объект на жилую группу
	1

	Отделения связи
	объект на жилую группу
	1

	Предприятия бытового обслуживания (мастерские, парикмахерские и т.п.)
	рабочих мест на 1000 жителей
	2

	Приемные пункты прачечных, химчисток
	объект на жилую группу
	1

	Общественные туалеты
	прибор на 1000 жителей
	1

	Учреждения культуры
	кв. м общей площади на 1000 жителей
	50

	Закрытые спортивные сооружения
	кв. м общей площади на 1000 жителей
	30

	Пункты охраны порядка
	кв. м общей площади на жилую группу
	10


Зоны специального назначения
Согласно Градостроительному кодексу территория специального назначения включает зоны, занятые кладбищами, скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения  указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.
Кладбища

На территории Потловского сельсовета размещены кладбища:

· в 0,3 км северо-западнее с. Черкасск, площадью 0,6 га;

· в 0,2 км северо-западнее с. Старая Потловка, площадью 0,5 га;

· в 0,1 км северо-восточнее д. Любовка площадью 1,4 га;

· юго-западнее с. Колтовское, площадью 2,4 га;

· в южной части с. Липяги площадью 1,3 га.
ТБО 

На территории сельсовета имеется 2 полигона компостирования твердых бытовых отходов: в 1,3 км северо-западнее с. Старая Потловка; в 0,5 км южнее с. Колтовское. В других населенных пунктах участки компостирования твердых бытовых отходов отсутствуют.
Скотомогильники

На территории сельсовета отсутствуют скотомогильники с захоронением в ямах.

Сельскохозяйственные предприятия и население пользуются заводом по переработке биоотходов, расположенным на территории Телегинского сельсовета, в 2,6 км восточнее с. Телегино.

Транспортная инфраструктура

В транспортную инфраструктуру Потловского сельсовета входят автомобильные дороги, соединяющие Потловский сельсовет с областным центром, соседними регионами, соседними районами и сельскими администрациями (федерального и регионального значения), автодороги муниципального значения.

По территории сельсовета проходят автомобильные дороги:

· р.п.Колышлей-с.Колтовское-с.Липяги, 4-й категории с асфальтовым покрытием, протяженностью 17,2 км;

· Подъезд к с. Старая Потловка, 4-й категории с асфальтовым покрытием, протяженностью 3,2 км;

· а/д «г.Пенза-р.п.Колышлей-г.Сердобск»-с.Березовка-с.Скрипицино 5-й категории с щебенчатым покрытием, протяженностью 1,1 км;

· а/д местного значения с.Черкасск-с.Скрипицино с асфальтовым покрытием, протяженностью 2,2 км.

· а/д местного значения с.Старая Потловка-д.Чеботаевка с асфальтовым покрытием, протяженностью 0,5 км.

Все автодороги проходимые в любое время года, вследствие этого сельсовет имеет благоприятные условия для осуществления внешних связей. Развитая транспортная система благоприятствует бесперебойному вывозу сельскохозяйственной продукции и обеспечению субъектов сельскохозяйственной деятельности и сельского поселения необходимыми ресурсами.

Общественный транспорт обслуживает только основные населенные пункты сельсовета. Большое значение для транспортных связей имеет личный автотранспорт.
3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Прогноз спроса по каждому из коммунальных ресурсов по Потловскому сельсовету произведен на основании следующих показателей:
– прогнозная численность постоянного населения в 2016 г. – 2134 чел., 2017 г. – 2150 чел., 2018 г. – 2170 чел., 2019 г. – 2190 чел., в 2020 г. – 2200 чел., в 2025 г. – 2250 чел.

– установленное потребление коммунальных услуг в соответствии со схемами энерго- и ресурсоснабжения.

Прогноз потребности разработан с учетом строительства новых объектов с современными стандартами эффективности и сноса старых объектов.

Теплоснабжение

Ввод в эксплуатацию новых площадей жилой застройки не приведет к увеличению суммарной присоединенной тепловой нагрузки источников теплоснабжения, так как перспективные нагрузки потребителей будут покрываться за счет индивидуальных источников тепловой энергии (теплогенераторов), рост перспективных нагрузок на существующих котельных не произойдет. К 2025 году показатель обеспеченности жилым фондом составит 27,48 м2/чел., жилищный фонд составит 59,67 тыс.м2/чел.

В настоящий момент не существует планов расширения зон действия существующих котельных, расположенных на территории сельсовета или увеличения мощности их производства.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как в Генеральном плане Потловского сельсовета не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения.

Водоснабжение

Для перспективного варианта развития Потловского сельсовета будет наблюдаться прирост численности населения.

Требуемая мощность водозаборных и очистных сооружений к расчетному периоду может составлять порядка 51,2 тыс. м3/год и соответственно не менее 140 м3/сутки.
Прогноз спроса на потребление воды населением представлен в таблице 12.

Таблица 12
	Наименование потребления
	2016г.
	2017г.
	2018г.
	2019г.
	2020г.
	2025г.

	Питьевая вода, тыс. м3/год
	48,542
	48,906
	49,361
	49,816
	50,043
	51,181


Водоотведение и очистка сточных вод

Нормы водоотведения от населения соответствуют нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности, согласно СНиП 2.01.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», в неканализованных населенных пунктах принимается удельное водоотведение 25 л/сут на 1 человека (п. 2.4).
Перспективные расчетные показатели расхода сточных вод муниципального образования рассчитываются на основании фактического водопотребления.
Прогноз перспективного количества хозяйственно-бытовых стоков представлен в таблице 13.

Таблица 13
	Наименование потребления
	2016г.
	2017г.
	2018г.
	2019г.
	2020г.
	2025г.

	Прогнозируемые хозяйственно-бытовые стоки, м3/год
	48,542
	48,906
	49,361
	49,816
	50,043
	51,181


Такой рост принятых сточных вод должен быть обеспечен увеличением объёма благоустроенного жилфонда, который является основным источником стоков, и ростом отведенных стоков от прочих потребителей.

Электроснабжение

Электрическая нагрузка промышленности, сельскохозяйственного производства и прочих потребителей принимается на основании экспертных оценок в размере 35-40% от потребления коммунального сектора.

При создании комфортных условий для проживания населения и развития промышленности, необходимо предусмотреть рост электрических нагрузок, для обеспечения покрытия прироста электрических нагрузок Потловского сельсовета.

Численное выражение увеличения потребления электроэнергии потребителями представить не возможно, в связи с отсутствием данных по потреблению электроэнергии в 2015 году. Основной рост потребления будет обеспечен увеличением общей присоединенной нагрузки бюджетных и прочих организаций.

Газоснабжение

Объем отпуска природного газа потребителям в 2020 и 2025 годах должен несколько увеличиться по сравнению с 2015 годом. Численное выражение увеличения отпуска природного газа потребителям представить не возможно, в связи с отсутствием данных по потреблению природного газа в 2015 году.

Основной рост потребления придётся на население, что обосновано планами по дальнейшей газификации населенных пунктов и подключения потребителей, не обеспеченных природным газом.

Утилизация (захоронение) ТБО

Объем отпуска ТБО от всех потребителей в 2020 и 2025 годах вырастет по сравнению с 2015 годом. Основной причиной увеличения объёма утилизации ТБО является то, что удельное годовое накопление отходов на одного жителя населенных мест (норма накопления) имеет тенденцию к постоянному росту (согласно статистическим данным).

Прогнозируемое количество твердых бытовых отходов, образующихся на территории Потловского сельсовета, представлено в таблице 14.

Таблица 14
	Наименование потребления
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2025 г.

	ТБО, м3/год
	4558,2
	4592,4
	4635,1
	4677,8
	4699,2
	4806


Возможность подключения объектов нового строительства к системам коммунальной инфраструктуры оценивалась по следующим критериям:

а) Теплоснабжение:
– место расположения объекта;

– характеристика нагрузок по видам потребления (технологические нужды, отопление, вентиляция, горячее водоснабжение) и видам теплоносителя (Гкал/ч);

– пропускная способность трубопроводов водяных тепловых сетей по диаметру трубопровода и температурному графику регулирования отпуска тепловой энергии;

– сроки проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию;

– источник теплоснабжения и точки присоединения к тепловым сетям;

– параметры (давление и температура) теплоносителей.

б) Водоснабжение и водоотведение:

– наличие резерва пропускной способности сетей, обеспечивающего передачу необходимого объема ресурса;

– максимальный объем водопотребления (куб.м/час) объекта капитального строительства;

– требуемый гарантируемый свободный напор в месте подключения и геодезическая отметка верха трубы;

– диаметр и отметки лотков в местах подключения к системе канализации.

в) Электроснабжение:

– наличие резерва и недопущение дефицита отпускаемой мощности на существующих источниках системы электроснабжения муниципального образования в результате перспективного строительства;

– целесообразность строительства новых или модернизации существующих объектов электрических сетей.

г) Газоснабжение:

– наличие резерва и недопущение дефицита отпускаемого количества газового топлива от существующих газопроводов в результате перспективного строительства и подключения к газоснабжению новых населенных пунктов;

– целесообразность строительства новых или модернизации существующих объектов газовых сетей.

Возможность модернизации или нового строительства объектов коммунальной инфраструктуры оценивалась по критериям:

а) Теплоснабжение:

– год ввода в эксплуатацию;

– подключенная нагрузка Гкал/ч;

– пропускная способность трубопроводов водяных тепловых сетей по диаметру трубопровода и температурному графику регулирования отпуска тепловой энергии;

– параметры (давление и температура) теплоносителей;

– данные о порывах на тепловых сетях, аварийность, износ.

б) Водоснабжение и водоотведение:

– год ввода в эксплуатацию;

– подключенная нагрузка л/с;

– наличие резерва пропускной способности сетей, обеспечивающих передачу необходимого объема ресурса;

– максимальный объем водопотребления (л/с) объекта капитального строительства;

– требуемый гарантируемый свободный напор в месте подключения;

– данные о порывах на сетях водоснабжения и водоотведения, аварийность, износ.

в) Электроснабжение:

– год ввода в эксплуатацию;

– наличие резерва, дефицита отпускаемой мощности (кВт) на существующих источниках системы электроснабжения МО;

– пропускная способность электрических сетей;

– подключаемые нагрузки (кВт);

– целесообразность модернизации существующих объектов электрических сетей.

г) Газоснабжение:

– год ввода в эксплуатацию;

– наличие резерва/дефицита отпускаемого количества газового топлива от существующих источников;

– пропускная способность газопроводов;

– требуемое количество топлива;

– целесообразность модернизации существующих объектов газовых сетей.
Перечень объектов нового строительства, которые могут быть подключены к системам коммунальной инфраструктуры в период реализации Программы, представлен в таблице 15.
Таблица 15
	№ п/п
	Наименование объекта нового строительства
	Характеристика объекта
	Период  строит-ва
	Планируемое подключение к СКИ

	1
	Строительство системы теплоснабжения и подключение к теплосетям здания спортзала по адресу с. Старая Потловка, ул. Светлая, 6
	ед.
	2018-2020гг.
	2018-2020гг.

	2
	Замена котла в административном здании по адресу с. Колтовское, ул. Молодежная, 1
	шт.
	2017-2018гг.
	2017-2018гг.

	3
	Замена горелки в котельной административного здания по адресу с. Старая Потловка, ул. Светлая, 5
	шт.
	2017-2018гг.
	2017-2018гг.

	4
	Реконструкция уличного освещения за счет перевода на энергосберегающие светильники, 22 шт.
	шт.
	2017-2020гг.
	2017-2020гг.

	5
	Установка светильников уличного освещения в с. Колтовское, 30 шт., в с. Липяги, 2 шт., в с. Старая Потловка, 11 шт.
	шт.
	2017-2025гг.
	2017-2025гг.

	6
	Реконструкция и строительство системы освещения для МОУ СОШ с. Старая Потловка и МУК «Потловский КДЦ»
	шт.
	2016-2020гг.
	2016-2020гг.

	7
	Ремонт системы электроснабжения спортзала по адресу с. Старая Потловка, ул. Светлая, 6
	ед.
	2018-2020гг.
	2018-2020гг.

	8
	Установка санитарно-защитного ограждения на артезианских скважинах
	ед.
	2017-2018гг.
	2017-2018гг.

	9
	Противокоррозийная окраска водонапорных башен в с. Старая Потловка, с. Чеботаевка
	ед.
	2017-2019гг.
	2017-2019гг.

	10
	Противокоррозийная окраска водонапорных башен в с. Скрипицино, с. Черкасск
	ед.
	2017-2019гг.
	2017-2019гг.

	11
	Установка регулирующей автоматики на централизованные системы водоснабжения в с. Старая Потловка, с. Чеботаевка
	ед.
	2019-2025гг.
	2019-2025гг.

	12
	Установка регулирующей автоматики на централизованные системы водоснабжения в с. Скрипицино, с. Черкасск
	ед.
	2019-2025гг.
	2019-2025гг.

	13
	Строительство очистных сооружений, для снижения негативного воздействия на водные объекты
	ед.
	2016-2018гг.
	2016-2018гг.

	14
	Строительство трубопроводной системы, для подключения всех потребителей к системам водоотведения
	км
	2016-2025гг.
	2016-2025гг.

	15
	Ремонт ГРП в с. Липяги
	ед.
	2017-2020гг.
	2017-2020гг.

	16
	Оформление докуметнации на земельный участок под объектом газоснабжения
	ед.
	2017-2020гг.
	2017-2020гг.

	17
	Устройство контейнерных площадок в населенных пунктах (2 шт.), обустройство основания из бетонных плит
	шт.
	2017-2025гг.
	2017-2025гг.

	18
	Приобретение 6 евро-контейнеров для сбора ТБО
	шт.
	2017-2025гг.
	2017-2025гг.

	19
	Недопущение образования несанкционированных свалок на территории сельсовета
	ед.
	2017-2025гг.
	2017-2025гг.


4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Результаты Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Потловского сельсовета определяются с помощью целевых индикаторов. Для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Потловского сельсовета и для оценки финансово-экономического и технического состояния организаций и объектов коммунального хозяйства необходимо применение системы стандартов услуг ЖКХ.

Таблица 16 – Ожидаемые результаты и целевые показатели Программы
	№  п/п
	Ожидаемые результаты программы
	Целевые индикаторы

	1.
	Теплоэнергетическое хозяйство

	1.1
	Технические показатели

	1.1.1
	Надежность обслуживания систем теплоснабжения.
Повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями
	Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год

	
	
	Износ коммунальных систем

	
	
	Протяженность сетей нуждающихся в замене

	
	
	Доля ежегодно заменяемых сетей

	
	
	Уровень потерь и неучтенных расходов ТЭ

	1.1.2
	Сбалансированность системы теплоснабжения.
Обеспечение услугами теплоснабжения новых объектов капитального строительства социального и промышленного назначения
	Уровень использования производственных мощностей

	1.1.3
	Ресурсная эффективность теплоснабжения.
Повышение эффективности работы системы теплоснабжения
	Удельный расход электроэнергии

	
	
	Удельный расход топлива

	2.
	Водопроводно-канализационное хозяйство

	2.1
	Технические показатели

	2.1.1
	Надежность обслуживания систем водоснабжения и водоотведения.

Повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями
	Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год

	
	
	Износ коммунальных систем

	
	
	Протяженность сетей нуждающихся в замене

	
	
	Доля ежегодно заменяемых сетей

	
	
	Уровень потерь и неучтенных расходов воды

	2.1.2
	Сбалансированность системы водоснабжения и водоотведения.

Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального и промышленного назначения
	Уровень использования производственных мощностей

	
	
	Наличие дефицита мощности (уровень очистки воды, стоков)

	
	
	Обеспеченность потребителей приборами учета

	2.1.3
	Ресурсная эффективность водоснабжения и водоотведения.

Повышение эффективности работы системы водоснабжения и водоотведения
	Удельный расход электроэнергии

	3.
	Электроснабжение

	3.1
	Технические показатели

	3.1.1
	Надежность обслуживания систем электроснабжения.

Повышение надежности работы системы электроснабжения в соответствии с нормативными требованиями
	Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год

	
	
	Износ коммунальных систем

	
	
	Протяженность сетей нуждающихся в замене

	
	
	Доля ежегодно заменяемых сетей

	
	
	Уровень потерь электрической энергии

	3.1.2
	Сбалансированность системы электроснабжения.

Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального и промышленного назначения
	Уровень использования производственных мощностей

	
	
	Обеспеченность потребителей приборами учета

	3.1.3
	Ресурсная эффективность электроснабжения.

Повышение эффективности работы системы теплоснабжения
	Удельные нормативы потребления

	4.
	Газоснабжение

	4.1
	Технические показатели

	4.1.1
	Надежность обслуживания систем газоснабжения.

Повышение надежности работы системы газоснабжения в соответствии с нормативными требованиями
	Износ коммунальных систем

	
	
	Протяженность газопроводов нуждающихся в замене

	4.1.2
	Сбалансированность системы газоснабжения.

Обеспечение услугами газоснабжения новых объектов капитального строительства социального и промышленного назначения
	Уровень использования производственных мощностей

	
	
	Обеспеченность потребителей приборами учета

	4.1.3
	Ресурсная эффективность газоснабжения.

Повышение эффективности работы системы газоснабжения
	Удельные нормативы потребления


В соответствии с действующим законодательством администрация Потловского сельсовета Колышлейского района Пензенской области вправе устанавливать в пределах своих полномочий стандарты, на основании которых определяются основные требования к качеству коммунального обслуживания, оценивается эффективность работы предприятий коммунального комплекса, осуществляется распределение бюджетных средств. Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых индикаторов оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик:

· Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реконструкции систем. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.
· Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые индикаторы анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются.
Значения целевых индикаторов разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по предприятиям коммунального комплекса Потловского сельсовета и в целом по Российской Федерации, разделены на группы:

1. Технические индикаторы. Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность Потловского сельсовета без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры целесообразно оценивать обратной величиной: интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей, на 1 млн. руб. стоимости основных фондов); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

2. Сбалансированность системы характеризует эффективность использования коммунальных систем, определяется с помощью следующих показателей: уровень использования производственных мощностей; наличие дефицита мощности; обеспеченность приборами учета.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.
Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Нормативы потребления коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.
Целевые индикаторы для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Потловского сельсовета на период до 2025 года представлены в таблице 17.

Таблица 17
	Наименование 
целевого индикатора
	Область 
применения
	Фактическое  значение  2016 г.
	Значение  целевого 
показателя на 2025г.
	Рациональное
значение
	Примечание

	1. Теплоэнергетическое хозяйство 

	1.1. Технические (надежностные) показатели 

	1.1.1. Надежность обслуживания систем теплоснабжения 

	Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования) 
	Используется для оценки надежности работы систем теплоснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения 
потребности в инвестициях 
	н/д
	0,3
	0,3
	Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно – восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно – диспетчерской службы предприятия. В результате реализации Программы значение данного показателя не должно превышать 0,3 аварии на 1 км сети 

	Износ коммунальных систем, % 
	Используется для оценки надежности работы систем теплоснабжения, анализа необходимой замены оборудования и определения потребности в инвестициях 
	50
	5


	5
	Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по теплоснабжению 

	Протяженность 
сетей, нуждающихся 
в замене, % от общей протяженности
	Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей 
	50
	0
	0
	Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по теплоснабжению 

	Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности 
	Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей 
	н/д
	5
	3
	Конкретное значение определяется, исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно – технических возможностей организаций теплоснабжения, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов

	Уровень потерь и неучтенных расходов
тепловой энергии, % от общего объема 
	Используется для оценки надежности систем теплоснабжения 
	н/д
	15
	12
	На 2016 г. данные об уровне потерь тепловой энергии отсутствуют. В ходе реализации Программы 
в 2025 г. должны составлять не более 12 %.

	1.1.2. Сбалансированность систем теплоснабжения 

	Уровень использования 
производственных мощностей, % от располагаемой мощности 
	Используется для оценки качества оказываемых услуг
	50
	60
	93
	Конкретное значение 
определяется исходя 
из данных организации, 
оказывающей услуги в 
сфере теплоснабжения 

	2. Водоснабжение 

	2.1. Технические (надежностные) показатели

	2.1.1. Надежность обслуживания систем водоснабжения

	Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования) 
	Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения 
потребности в инвестициях 
	н/д
	1,9
	0,3
	Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно - восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно - диспетчерской службы предприятия. В результате реализации Программы значение данного показателя не должно превышать 0,3 аварии на 1 км сети 

	Износ коммунальных систем, % 
	Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения, анализа необходимой замены оборудования и определения потребности в инвестициях 
	93
	5
	5
	Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по водоснабжению 

	Протяженность 
сетей, нуждающихся 
в замене, % от общей протяженности
	Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей 
	75
	0
	0
	Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по водоснабжению 

	Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности 
	Используется для оценки объемов работ и затрат  на ремонт сетей 
	н/д
	5,5
	5,5
	Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно - технических возможностей организаций водоснабжения, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов 

	Уровень потерь и неучтенных расходов, % от общего объема 
	Используется для оценки надежности систем водоснабжения 
	13
	12
	8
	На 2016 г. уровень потерь составляет  34 %. В ходе реализации Программы в 2025 г. - 12 %. 

	2.1.2. Сбалансированность систем водоснабжения 

	Уровень использования 
производственных мощностей, % от установленной мощности 
	Используется для оценки качества оказываемых услуг
	20
	80
	85
	Конкретное значение 
определяется исходя 
из данных организации, 
оказывающей услуги в 
сфере водоснабжения 

	3. Водоотведение 

	3.1. Технические (надежностные) показатели 

	3.1.1. Надежность обслуживания систем водоотведения 

	Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования) 
	Используется для оценки надежности работы систем водоотведения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения 
потребности в инвестициях 
	-
	1,0
	0,2
	Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно – восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно – диспетчерской службы предприятия. В результате реализации Программы значение данного показателя не должно превышать 0,2 аварии на 1 км сети 

	Износ коммунальных систем, % 
	Используется для оценки надежности работы систем водоотведения, анализа необходимой замены оборудования и определения потребности в инвестициях 
	-
	3
	3
	Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по водоотведению 

	Протяженность 
сетей, нуждающихся 
в замене, % от общей протяженности
	Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей 
	-
	0
	0
	Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по водоотведению 

	Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности 
	Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей 
	-
	0
	5
	Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно – технических возможностей организаций водоотведения, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов 

	3.1.2. Сбалансированность систем водоотведения 

	Уровень использования 
производственных мощностей, % от установленной мощности 
	Используется для оценки качества оказываемых услуг
	-
	50
	80
	Конкретное значение 
определяется исходя 
из данных организации, 
оказывающей услуги в 
сфере водоотведения

	4. Электроснабжение

	4.1. Технические (надежностные) показатели 

	4.1.1. Надежность обслуживания систем электроснабжения 

	Количество аварий и
повреждений на 1 км сетей в год (с учетом повреждений 
оборудования) 
	Используется для оценки надежности работы систем 
электроснабжения, анализа 
необходимой замены сетей и 
оборудования и определения 
потребности в инвестициях 
	н/д
	0,2
	0,2
	Количество аварий и 
повреждений, требующих проведения аварийно - 
восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно - диспетчерской службы предприятия. В ходе реализации Программы в 2028 г. уровень аварийности на 1 км составит – 0,2 %.

	Износ коммунальных 
сетей, % 
	Используется для оценки надежности работы систем 
электроснабжения, анализа 
необходимой замены сетей и 
оборудования и определения 
потребности в инвестициях 
	н/д
	15
	3
	Конкретное значение 
определяется по данным сетевой организации 

	Протяженность 
сетей, нуждающихся 
в замене, % от 
общей протяженности
	Используется для оценки надежности работы систем 
электроснабжения, анализа 
необходимой замены сетей и 
оборудования и определения 
потребности в инвестициях 
	н/д
	0
	0
	Конкретное значение 
определяется по данным сетевой организации 

	Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей 
протяженности 
	Используется для оценки объемов работ и затрат на
ремонт сетей 
	н/д
	3
	3
	Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей 
потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно - технических возможностей 
организаций, оказывающих услуги в сфере электроснабжения, 
социальных ограничений в 
динамике тарифов и 
возможностей бюджета 
по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов 

	Уровень потерь 
электрической 
энергии, % 
	Используется для оценки надежности работы систем 
электроснабжения 
	н/д
	3
	2,5
	Уровень 
потерь электроэнергии в системе электроснабжения на 2025 – 2,5%. 

	4.1.2. Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры 

	Уровень использования 
производственных мощностей, % от установленной мощности 
	Используется для оценки надежности работы систем 
электроснабжения 
	н/д
	80
	80
	Конкретное значение 
определяется исходя 
из данных сетевой 
организации 

	5. Газоснабжение 

	5.1. Технические (надежностные) показатели 

	5.1.1. Надежность обслуживания систем газоснабжения 

	Количество аварий и
повреждений на 1 км сетей в год (с учетом повреждений 
оборудования) 
	Используется для оценки надежности работы систем 
газоснабжения, анализа 
необходимой замены сетей и 
оборудования и определения 
потребности в инвестициях 
	н/д
	0
	0
	Количество аварий и 
повреждений, требующих проведения аварийно - 
восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно - диспетчерской службы предприятия. 

	Износ коммунальных 
сетей, % 
	Используется для оценки надежности работы систем 
газоснабжения, анализа 
необходимой замены сетей и 
оборудования и определения 
потребности в инвестициях 
	5
	5
	5
	Конкретное значение 
определяется по данным газоснабжающей организации 

	Протяженность 
сетей, нуждающихся 
в замене, % от 
общей протяженности
	Используется для оценки надежности работы систем 
газоснабжения, анализа 
необходимой замены сетей и 
оборудования и определения 
потребности в инвестициях 
	0
	0
	0
	Конкретное значение 
определяется по данным газоснабжающей организации 

	Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей 
протяженности 
	Используется для оценки объемов работ и затрат на
ремонт сетей 
	н/д
	0,4
	н/д
	Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей 
потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно - технических возможностей 
организаций, оказывающих услуги в сфере газоснабжения, 
социальных ограничений в 
динамике тарифов и 
возможностей бюджета 
по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов 


5. ПРОГРАММЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
5.1. Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

Численность населения в поселении не имеет больших темпов роста, поэтому нет перспектив строительства многоквартирного жилищного фонда и социальной инфраструктуры. Застройщики индивидуального жилищного фонда используют автономные источники теплоснабжения. В связи с этим потребностей в строительстве новых тепловых сетей, с целью обеспечения приростов тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников теплоснабжения, приросте тепловой нагрузки для целей отопления, горячего водоснабжения нет, так как фактическая мощность котельных используется потребителями на 50%.
Удельные показатели теплопотребления перспективного строительства рассчитываются исходя из:

– базового уровня энергопотребления зданий с учетом требований энергоэффективности в соответствии с Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 17 мая 2011 г. № 224 «Об утверждении требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений». Показатели, полностью идентичные опубликованным в постановлении, представлены также в СНиП 23-02, РД 10 ВЭП, в региональных ТСН 23 серии и др.

– сроков введения и уровня снижения энергопотребления новых и реконструируемых зданий относительно базового уровня – в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.01.2011 №18 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов»;

– возможного максимального увеличения мощности систем отопления (вентиляции) зданий нового строительства, обеспечивающих требования энергоэффективности при их оснащении средствами автоматизации – на основе методики расчета годового потребления тепловой энергии на отопление (вентиляцию) СНиП 23-02, Руководства АВОК-8-2005, учитывающих максимальное использование внутренних тепловыделений и инсоляции;

– предельной плотности застройки перспективного строительства – на основе нормативных показателей плотности застройки территориальных зон по СП 42.13330.2011;

– предельной плотности застройки перспективного строительства – на основе нормативных показателей плотности застройки территориальных зон по Региональным нормативам градостроительного проектирования Пензенской области.
Проектные решения генерального плана на период градостроительного прогноза являются основанием для размещения новых площадок жилищного строительства и крупных объектов инженерно-транспортной инфраструктуры и производственных зон.

Генеральным планом развития Потловского сельсовета предусмотрено развитие жилой зоны, с увеличением индивидуальной жилой застройки, а также строительство объектов общественно-деловой зоны. В связи с этим прогнозируется общий прирост спроса на тепловую мощность.

Для создания благоприятных условий проживания в населенных пунктах, стимулирования нового строительства в них необходимо выполнить в больших объёмах работы по инженерному обеспечению и благоустройству территории.

1 очередь строительства до 2020г.

1. Площадка юго-западнее с. Старая Потловка на площади 5,5 га (за чертой);

2. Площадка западнее с. Старая Потловка (за чертой) на площади 3,6 га;
В связи с тем, что новое жилое строительство на площади 9,1 га расположено за чертой  населенного пункта, проектом рекомендуется изменение черты с.Старая Потловка.

В связи с изменениями границы с. Старая Потловка необходимо предусмотреть перевод из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенных пунктов на площади 9,1 га.
3. Площадка в западной части с. Колтовское на площади 1,0 га;
4. Площадка в юго-восточной части с. Колтовское на площади 2,0 га.
2 очередь строительства до 2030г.

1. Площадка северо-восточнее с. Колтовское (за чертой) на площади 4,3 га.
В связи с изменениями границ с. Колтовское предусматривается перевод земель из категории «Земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «Земли населенных пунктов» на площади 4,3 га.
Так как перспективные нагрузки потребителей будут покрываться за счет индивидуальных источников тепловой энергии (теплогенераторов), рост перспективных нагрузок на существующих котельных не произойдет.
В настоящий момент не существует планов расширения зон действия существующих котельных, расположенных на территории сельсовета или увеличения мощности их производства.

Перспективное развитие системы теплоснабжения потребителей Потловского сельсовета
Ввод в эксплуатацию новых площадей жилой, общественно-деловой и производственной застройки не приведет к увеличению суммарной присоединенной тепловой нагрузки источников теплоснабжения, так как новые потребители будут снабжаться тепловой энергией от индивидуальных источников теплоснабжения.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как в Генеральном плане Потловского сельсовета не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения.

Индивидуальное отопление частной жилой застройки, а также строящейся и планируемой многоэтажной жилой застройки осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче теплоэнергии, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству. При децентрализованной системе отпадает необходимость в сооружении на теплофикационном объекте теплового центра, включающего элеваторный узел, теплообменники для горячей воды, узел коммерческого учета тепловой энергии. Данные о среднегодовой выработке тепла индивидуальными источниками теплоснабжения (жилой фонд и объекты социальной сферы) отсутствуют.
На основании данных сайтов компаний производителей оборудования, технических паспортов устройств данные по характеристике индивидуальных теплогенерирующих установок размещены в таблице 18.

Таблица 18
	Тип теплогенерирующей установки
	Вид

топлива
	Средний КПД теплогенерирующих установок
	Теплотворная способность,

Гкал/ед.

	электрокотлы
	электроэнергия,1000 кВт
	 99%
	0,84

	твердотопливный котел
	бурый уголь,1000 кг
	72%
	3,70

	твердотопливный котел
	дрова,1000 кг
	68%
	2,15

	газовый котел
	магистральный газ,    1000 м3
	90%
	8,60

	газовый котел
	сжиженный газ,

1000 кг
	90%
	8,60


Проведем сравнительный анализ стоимости 1 Гкал тепла, при различных вариантах источника энергии:

При стоимости 1 кВт/ч электроэнергии для населения в сельской местности - 2,10 руб., стоимость 1 Гкал тепла составит 2500 руб.

Цена угля в зависимости от его качества составляет примерно 5-7 руб. за 1 кг, получается, что 1 Гкал будет стоить 1622 руб.

Назвать точную стоимость "дров" практически невозможно. Существует масса факторов, влияющих на этот параметр, среди которых, порода дерева, влажность, колотые дрова или нет и т.д. Приведем усредненные данные. Средняя стоимость дров без доставки составляет 1400 руб. за 1 м3. Масса 1 м3 дров равна примерно 650 кг. Таким образом, стоимость 1 Гкал составит 1001 руб.

Стоимость природного газа в Пензенской области в 2013 году составляла 4023,31 за 1000 м3, следовательно, стоимость 1 Гкал – 468 руб.

Стоимость сжиженного газа в 2013 году составляла 23,40 за кг, следовательно, стоимость 1 Гкал – 2720 руб.

Сравнительный анализ показал, что магистральный газ является наиболее экономичным видом топлива.

Главной тенденцией децентрализованного теплоснабжения населения, производства тепла индивидуальными теплогенераторами является увеличение потребления газа. В связи с дальнейшей газификацией поселений указанная тенденция будет сохраняться. По территории Потловского сельсовета проходит газопровод высокого давления, что также создает благоприятные условия для газификации поселения, поэтому необходимо разработать план поэтапного перевода жилого фонда и объектов социальной сферы, использующих электроэнергию и твердое топливо на газовые источники теплоснабжения.

В графической части Программы показаны газифицированные поселения, расположение индивидуальных источников теплоснабжения.
Оценка надежности теплоснабжения потребителей Потловского сельсовета позволяет сделать следующие выводы: в системах теплоснабжения от котельных большая часть технологических нарушений возникает в тепловых сетях. Для увеличения надежности теплоснабжения потребителей необходимы:

– замена теплопроводов, срок эксплуатации которых превышает 25 лет;

– использования при этих заменах теплопроводов, изготовленных из новых материалов по современным технологиям. Темп перекладки теплопроводов должен соответствовать темпу их старения, а в случае недостаточного ремонта, превышать его;

– эксплуатации теплопроводов, связанной с внедрением современных методов контроля и диагностики технического состояния теплопроводов, проведения их технического обслуживания, ремонтов и испытаний. При этом особое внимание должно уделяться строгому соответствию установленного регламента на проведение тех или иных операций по обслуживанию фактической их реализации, а также автоматизации технологических процессов эксплуатации;

– организации аварийно-восстановительной службы, ее оснащения и использования. При этом особое внимание должно уделяться внедрению современных методов и технологий замены теплопроводов, повышению квалификации персонала аварийно-восстановительной службы;

– использования аварийного и резервного оборудования, в том числе на источниках теплоты, тепловых сетях и у потребителей. Отдельное внимание при этом должно уделяться решению вопросов резервирования по направлениям топливо-, электро- и водоснабжения.

Для организации теплоснабжения в новых жилых домах предлагается устройство автономного теплоснабжения, чтобы обеспечить теплом и горячей водой каждый конкретный объект.
Котельные и существующие трубопроводы теплотрассы находятся в удовлетворительном состоянии, однако требуются периодические ремонтные работы объектов теплоснабжения. Безаварийная работа достигается проведением плановых профилактических работ и мероприятий, предусмотренных эксплуатацией.

Для повышения надежности и качества теплоснабжения от котельных существует необходимость проведения работ по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, представленных в таблице 19.

Таблица 19
	№ п/п
	Наименование мероприятия (объем выполненных работ)
	Ед. изм.
	Год реализации
	Стоимость мероприятия, тыс.руб.

	1
	Строительство системы теплоснабжения и подключение к теплосетям здания спортзала по адресу с. Старая Потловка, ул. Светлая, 6
	ед.
	2018-2020гг.
	1000,0

	2
	Замена котла в административном здании по адресу с. Колтовское, ул. Молодежная, 1
	шт.
	2017-2018гг.
	100,0

	3
	Замена горелки в котельной административного здания по адресу с. Старая Потловка, ул. Светлая, 5
	шт.
	2017-2018гг.
	15,0

	
	Итого:
	
	
	1115,0


Стоимость строительно-монтажных работ уточняется на основании проектно-сметной документации прошедшей государственную экспертизу на соответствующий финансовый год. В результате проведения мероприятий ожидается снижение уровня износа трубопроводов, повышение качества и надежности теплоснабжения.

5.2. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

Необходима разработка проекта системы электроснабжения Потловского сельсовета Колышлейского района Пензенской области.

Потребителями электроэнергии в Потловском сельсовете являются:

· промышленные предприятия;
· жилищно-коммунальный сектор;
· сельскохозяйственное производство;
· прочие потребители.

Нормы электропотребления должны приниматься на основании приложения №10 Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.08.2011 № 525-пП «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Пензенской области» (до отмены или заменами на другие нормативно правовые акты Пензенской области).
Электроснабжение Потловского сельсовета Колышлейского района производится от энергосистемы ОАО «Пензаэнерго» и генерирующих источников электроснабжения.

Основным источником электроснабжения являются подстанции 110/35/10 кВ «Колышлей» и 35/10 кВ «Колтовское», а также 42 ТП 10/0,4кВ.
По территории сельсовета проходят следующие высоковольтные линии электропередачи: ВЛ 35 кВ «Телегино-Колтовское», ВЛ 10 кВ «Черкасская I», ВЛ 10 кВ «Черкасская I I», ВЛ 10кВ «Липяги», ВЛ 10кВ «Комплекс», ВЛ 10кВ «Колтовская».

Электричество поступает к населению и предприятиям через сеть ЛЭП 10 кВ, с последующим понижением напряжения с помощью трансформаторных подстанций и распределением через сеть ЛЭП 0,4 кВ.

Система электроснабжения сельсовета обеспечивает всех потенциальных потребителей электроэнергии.

Техническое состояние электрических сетей сельсовета удовлетворительное, они могут быть использованы при дальнейшей эксплуатации. Реконструкция сетей будет проводиться в плановом порядке. В первую очередь планируется восстановление и реконструкция тех линий, которые отработали свои нормативные сроки.
Расчет электрических нагрузок коммунально-бытовых потребителей осуществляется по удельным показателям в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94 (табл.2.4.34.). Нормы составят для сельских населенных пунктов 0,4 кВт/чел.

Электрическая нагрузка промышленности, сельскохозяйственного производства и прочих потребителей принимается на основании экспертных оценок в размере 35-40% от потребления коммунального сектора.
Кроме того, рост строительства жилого фонда, приобретение новых, усовершенствованных бытовых электроприборов требуют увеличения мощности и пропускной способности трансформаторных подстанций.

Основные направления модернизации системы электроснабжения

Для увеличения надежности электроснабжения потребителей рекомендуется закольцовка тупиковых участков, как существующей схемы электроснабжения, так и при строительстве новых трансформаторных подстанций.

Снижение потерь и затрат электрической энергии при транспортировке до потребителя обеспечивается реконструкцией существующих электрических сетей.

Потребителями электрической энергии в жилищно-коммунальном комплексе являются системы наружного освещения. Качество и уровень энергоэффективности уличного освещения часто не соответствует современным требованиям. КПД светильников не более 40-50%. Вследствие полного износа светильников (или их отсутствия) и использования низкоэффективных ламп накаливания (светоотдача не более 15 Лм/Вт) или ртутных лам ДРЛ (50 Лм/Вт) затраты на эксплуатацию уличного освещения неоправданно велики.

Для снижения затрат на энергопотребление и эксплуатацию необходимо реконструировать систему уличного освещения населенных пунктов с использованием энергоэффективных светильников со светодиодными лампами (КПД более 70%, 110 Лм/Вт и более) с высоким показателем срока эксплуатации (по данным заводов-изготовителей – до 15 лет).
Перечень мероприятий по строительству и реконструкции объектов электроснабжения, представлен в таблице 20.
Таблица 20
	№ п/п
	Наименование мероприятия                                  (объем выполненных работ)
	Ед. изм.
	Год реализации
	Стоимость мероприятия, тыс. руб.

	1
	Реконструкция уличного освещения за счет перевода на энергосберегающие светильники, 22 шт.
	шт.
	2017-2020гг.
	220,0

	2
	Установка светильников уличного освещения в с. Колтовское, 30 шт., в с. Липяги, 2 шт., в с. Старая Потловка, 11 шт.
	шт.
	2017-2025гг.
	430,0

	3
	Реконструкция и строительство системы освещения для МОУ СОШ с. Старая Потловка и МУК «Потловский КДЦ»
	шт.
	2016-2020гг.
	400,0

	4
	Ремонт системы электроснабжения спортзала по адресу с. Старая Потловка, ул. Светлая, 6
	ед.
	2018-2020гг.
	500,0

	
	Итого:
	
	
	1550,0


Стоимость строительно-монтажных работ уточняется на основании проектно-сметной документации прошедшей государственную экспертизу на соответствующий финансовый год.

5.3. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении
Генеральным планом развития Потловского сельсовета предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения.

Для водоснабжения населенных пунктов Потловского сельсовета, на участках где предусматривается новая жилая застройка, планируется строительство новых разводящих водопроводных сетей. Существующая и планируемая жилая и общественная застройка будут по прежнему запитываться от существующих водозаборных сооружений, при этом часть существующих водопроводных сетей для обеспечения надежной работы системы водоснабжения требуют заменены на новые, как исчерпавшие свой срок службы и имеющие значительный износ.

Средний уровень износа водопроводных сетей составляет 93%, что характеризуется периодическими авариями водопроводных сетей и потерями передаваемой воды, при добыче и транспортировке достигающими 13% от забора воды.

Для надежного и качественного водоснабжения всех населенных пунктов сельсовета требуется провести обследование и поэтапный капитальный ремонт или реконструкцию водозаборных сооружений устраиваемых с учетом зон санитарной охраны, которые выработали свой нормативный срок, заменить изношенные трубопроводы. Для увеличения надежности снабжения холодной водой потребителей необходимо предусмотреть изменение существующей схемы водоснабжения путем ее закольцовывания.

Перспективная схема системы водоснабжения выполнена таким образом, что строительство её может вестись постепенно и поэтапно. Одним из необходимых вопросов является решение о строительстве автоматизированной системы управления объектами водоснабжения.

Необходимо предусматривать установку в жилой застройке приборов индивидуального учёта воды.

Для организации системы водоснабжения необходимо бурение скважин не менее двух в каждом населенном пункте с использованием фильтрационных установок для умягчения, обезжелезивания, сорбционной и механической очистки воды.

Водозаборы снабжаются резервуарами чистой воды по 50 м3 каждый. Местоположение резервуаров должно быть определено после проведения работ по изысканию месторождений подземных вод и выполнения схемы водоснабжения села.

Для оборудования новых водозаборных сооружений потребуется проведение проектно-изыскательских работ, оборудование новых источников (артезианских скважин) и строительство новых сетей от этих источников до потребителей. Кроме этого необходимо оборудовать установки для очистки воды, поступающей потребителям, что позволит повысить качество питьевой воды и привести ее показатели к требуемым нормативам.

Жилые дома в населенных пунктах Потловского сельсовета оборудуются внутренним водопроводом и канализацией в выгреба и местными водонагревателями.

Хозяйственно-питьевые расходы воды определены по удельным среднесуточным нормам водопотребления в соответствии со СНиП 2.04.02-84*.

Коэффициент суточной неравномерности принимается равным 1,3.

Расходы воды на поливку улиц и зеленых насаждений определены по норме 50 л/сут./чел.

Неучтенные расходы приняты в размере 20 % от расхода воды на нужды населения.
Централизованная система горячего водоснабжения в Потловском сельсовете отсутствует. Население обеспечивается горячей водой посредством установки индивидуальных нагревательных элементов: колонок, бойлеров и т.д.

Строительство централизованно горячего водоснабжения нецелесообразно, и экономически не выгодно.
Расходы воды на пожаротушение
В населенных пунктах предусматривается объединение противопожарного водопровода с хозяйственно-питьевым.

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии с таблицей 5 СНиП 2.04.02-84*. Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа (п. 2.24 СНиП), а время пополнения противопожарного запаса 24 часа (п. 2.25 СНиП). Противопожарный расход определяется суммарно на пожаротушение жилой застройки и производственных предприятий.

На первый этап развития и на планируемый срок, принимается один пожар в населенном пункте, с расходом воды на наружное пожаротушение 5 л/сек. Требуемый противопожарный запас воды составит: (3 х 5 х 3600) ( 1000 ( 54 м3.

Вода для тушения пожара хранится в противопожарных резервуарах, каждый поселковый водопровод должен иметь их не менее двух.

На водопроводной сети в смотровых колодцах устанавливаются противопожарные гидранты с радиусом действия 100 м.

Где нет централизованной системы водоснабжения, должно быть предусмотрено строительство местных противопожарных водоемов.

Во всех населенных пунктах на искусственных и естественных водоемах предлагается организация пирсов и подъездов для забора воды пожарными автомобилями.

Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения
Предлагается рассмотреть возможность реконструкции (технического перевооружения) действующих объектов водоснабжения, а также работ по реконструкции и новому строительству водопроводных сетей, для обеспечения перспективной подачи воды, для бесперебойного надежного и качественного водоснабжения поселения, в соответствии с программой комплексного развития.
Перечень мероприятий по реконструкции (техническому перевооружению) действующих объектов и строительства новых объектов, представлен в таблице 21.

Таблица 21
	№ п/п
	Наименование мероприятия                                         (объем выполненных работ)
	Ед. изм. 
	Год реализации
	Стоимость мероприятия, тыс. руб.

	1
	Установка санитарно-защитного ограждения на артезианских скважинах
	ед.
	2017-2018гг.
	180,0

	2
	Противокоррозийная окраска водонапорных башен в с. Старая Потловка, с. Чеботаевка
	ед.
	2017-2019гг.
	200,0

	3
	Противокоррозийная окраска водонапорных башен в с. Скрипицино, с. Черкасск
	ед.
	2017-2019гг.
	200,0

	4
	Установка регулирующей автоматики на централизованные системы водоснабжения в с. Старая Потловка, с. Чеботаевка
	ед.
	2019-2025гг.
	100,0

	5
	Установка регулирующей автоматики на централизованные системы водоснабжения в с. Скрипицино, с. Черкасск
	ед.
	2019-2025гг.
	100,0

	
	Итого:
	
	
	780,0


Стоимость строительно-монтажных работ уточняется на основании проектно-сметной документации прошедшей государственную экспертизу на соответствующий финансовый год. Ожидаемым результатом выполнения мероприятий по реконструкции и модернизации линейных объектов системы водоснабжения являются: снижение износа водопроводных сетей и снижение потерь и неучтенного расхода воды в водопроводных сетях, а также экономия энергетических ресурсов.

Система водоснабжения Потловского сельсовета нуждается в постоянных капитальных вложениях для выполнения основных поставленных задач – для бесперебойного надежного и качественного водоснабжения сельсовета.
5.4. Программа инвестиционных проектов в водоотведении

Существующее положение по водоотведению на территории Потловского сельсовета неудовлетворительное, что связано с отсутствием развитых централизованных канализационных сетей.
Использование выгребных ям или надворных уборных, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции, может привести к загрязнению территории. В населенных пунктах требуется создавать выгребные ямы, отвечающие современным требованиям, что позволит избежать попадания стоков в грунтовые воды.
Сточные воды (при норме удельного водоотведения в неканализованных районах 25 л/сутки на одного жителя п. 2.4 СНиП 2.04.03-85) населенных пунктов предлагается либо очищать на индивидуальных локальных очистных сооружениях «Биокси» из водонепроницаемых материалов фирмы «ЭКСО», не требующих фильтрующих траншей или полей фильтрации и обеспечивающих 98%-ную степень очистки, которая соответствует всем Российским нормативам по очищенной сточной воде, либо оснащать накопителями сточных вод с применением водонепроницаемых материалов, с последующим вывозом сточных вод ассенизационными машинами на ближайшие канализационные очистные сооружения, объем накопителя сточных вод зависит от количества обслуживаемых лиц. Производительность установки очистки сточных вод модельного ряда «БИОКСИ» зависит от количества обслуживаемых лиц и имеет все необходимые сертификаты и гигиенические заключения.

При использовании установки «Биокси» не нужно использовать ассенизационную машину, отсутствует необходимость планировать подъезд к месту расположения установки, т.к. отвод очищенной воды может осуществляться в накопительную емкость из водонепроницаемых материалов с последующим использованием (по рекомендации производителя) на технические нужды (полив и т.д.).
При необходимости строительства централизованной системы канализации на территории сельсовета, в случае увеличения степени благоустройства жилых зданий, развития производственных, рекреационных и общественно-деловых центров, целесообразно организовать централизованную систему водоотведения в населенных пунктах, где присутствует система водоснабжения. Система централизованного водоснабжения на территории Потловского сельсовета организована в следующих населенных пунктах: с. Старая Потловка, с. Черкасск, д. Чеботаевка, с. Скрипицино, с. Колтовское, с. Липяги.
Предложения по строительству и реконструкции сетевых объектов централизованных систем водоотведения
Частная жилая застройка поселения может быть оборудована надворными уборными с бетонными выгребами или локальными очистными сооружениями (ЛОС) (системами глубокой очистки сточных вод).

Гигиенические требования установлены в соответствии с СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

Очистка сточных вод проходит полный цикл, вплоть до удаления азота и фосфора, а удаляемый активный ил стабилизируется в аэробных условиях и один раз в три-четыре месяца удаляется из сооружения аэрлифтом, подсушивается на площадке в течение 20 дней и может использоваться в качестве удобрения.

Очищенная сточная вода может отводиться в ливневую канализацию, овраги, придорожные канавы, песчаные грунты путём рассасывания, а также может использоваться для полива зелёных насаждений.

ЛОС могут использоваться как для отдельных домов, так и для группы домов, а так же и для объектов социально-бытового назначения.

Местоположение, количество, производительность ЛОС и вариант отведения очищенных стоков определяется при рабочем проектировании в зависимости от местных условий.
Также возможно строительство централизованной системы водоотведения на территории поселений имеющих централизованную систему водоснабжения. Перспективная схема водоотведения учитывает развитие сельского поселения, его первоочередную и перспективную застройки, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий, развития производственных и жилых помещений. Перспективная система водоотведения предусматривает дальнейшее строительство единой централизованной системы, в которую будут поступать хозяйственно-бытовые и промышленные стоки, прошедшие предварительную очистку на локальных очистных сооружениях до ПДК, допустимых к сбросу в сеть. На территории сельского поселения предлагается строительство канализационных очистных сооружений полной биологической очистки с доочисткой сточных вод и механическим обезвоживанием осадка во всех бассейнах канализования, развитие канализационных сетей, а также строительство компактных очистных сооружений биологической очистки малой производительности на площадках планируемой индивидуальной жилой застройки в населенных пунктах.
Перечень мероприятий по реконструкции (техническому перевооружению) действующих объектов и строительства новых объектов водоотведения, представлен в таблице 22.

Таблица 22
	№ п/п
	Наименование мероприятия                                 (объем выполненных работ)
	Ед. изм. 
	Год реализации
	Стоимость мероприятия, тыс. руб.

	1
	Строительство очистных сооружений, для снижения негативного воздействия на водные объекты
	ед.
	2016-2018гг.
	300,0

	2
	Строительство трубопроводной системы, для подключения всех потребителей к системам водоотведения
	км
	2016-2025гг.
	11400,0

	
	Всего:
	
	
	11700,0


Состав и характеристика, а также местоположение производственных объектов системы водоотведения определяются на последующих стадиях проектирования. Площадки планируемых объектов канализования, располагаемые рядом, следует объединять в единые системы хозяйственно-бытовой канализации. Территория существующей и планируемой застройки может быть подключена к вновь построенным очистным сооружениям. Для обеспечения отвода и очистки бытовых стоков на территории сельсовета предусматриваются следующие мероприятия:
- строительство канализационных очистных сооружений полной биологической очистки с глубокой доочисткой стоков и механическим обезвоживанием осадка на территориях бассейнов канализования. При выборе площадок под размещение новых сооружений обеспечить соблюдение санитарно-защитных зон от них в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и учесть наличие согласованных мест выпуска очищенных стоков;

- утилизация образующегося осадка на площадках канализационных очистных сооружений;

- строительство очистных сооружений малой производительности 10-50 куб.м./сут.

- подключение всей существующей и планируемой застройки к новым очистным сооружениям путем строительства самотечных сетей канализации.

5.5. Программа инвестиционных проектов в газоснабжении
На территории Потловского сельсовета к системе сетевого газоснабжения подключены 6 из 9 населенных пунктов. Газифицированы с. Старая Потловка, с. Черкасск, с. Липяги, с. Колтовское, Чеботаевка, с. Скрипицино.
В целях обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации, предотвращения несчастных случаев, ис​ключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны. Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопро​водов, не изымаются у землепользователей и используются ими в соответствии с их разрешенным использованием и обязательным.

В соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утвержденными Минтопэнерго РФ 29.04.1992, Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 № 9, охранная зона магистрального трубопровода составляет 25 м от оси трубопровода.

Магистральные трубопроводы, в том числе газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы, а также КС, ГРС, НПС имеют зоны минимально допустимых расстояний до объектов, зданий и сооружения (техническая зона). В соответствии с СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы».

Аварийных участков газопроводов нет. Ведется постоянное обслуживание и контроль за состоянием системы газопроводов, сооружений и технических устройств на них.

Наличие системных проблем в газификации населенных пунктов требует использования программно-целевого метода для ее решения.

Конечными целями реализации программных мероприятий в области газификации являются:

– выравнивание уровней газификации природным газом сельских муниципальных образований и дальнейшее повышение доли газового топлива в общем объеме энергопотребления села;

– сокращение отставания социально-экономического уровня жизни, комфортности труда и быта в сельской местности и создание современной среды обитания для сельского населения.

Реализация предусмотренных мероприятий будет проводиться, в первую очередь, на основе увеличения загрузки существующих магистральных газопроводов - отводов высокого давления, реконструкции существующих систем газоснабжения.

Выполнение мероприятий позволит значительно улучшить экологическую среду и условия быта сельского населения. Повысится уровень газификации домов (квартир) природным газом по сельсовету.

Объемы газопотребления должны определяться на основании приказа Управления цен и тарифов Пензенской области от 19 января 2007 г. № 4 «Об утверждении нормативов (норм) потребления природного газа населением Пензенской области при отсутствии приборов учета газа» (до отмены или заменами на другие нормативно правовые акты Пензенской области).

Целью настоящей программы является создание благоприятных организационно-правовых и экономических условий для обеспечения качественного содержания объектов инфраструктуры газоснабжения, формирования коммунальной инфраструктуры на территориях, отводимых под новое строительство, повышение качества жизни сельского населения, а также эффективное использование выделяемых для реализации программных мероприятий целевых ассигнований из бюджета Потловского сельсовета Колышлейского района и других источников.

Основной задачей программы является выполнение установленных заданий по развитию газовых сетей на территории Потловского сельсовета.
В настоящее время планируется передача газопроводных сетей высокого и низкого давления находящихся в муниципальной собственности Потловского сельсовета в ОАО «Метан».
Перечень мероприятий по реконструкции и строительству объектов газоснабжения представлен в таблице 23.
Таблица 23
	№ п/п
	Наименование мероприятия                                 (объем выполненных работ)
	Ед. изм. 
	Год реализации
	Стоимость мероприятия, тыс. руб.

	1
	Ремонт ГРП в с. Липяги
	ед.
	2017-2020гг.
	200,0

	2
	Оформление докуметнации на земельный участок под объектом газоснабжения
	ед.
	2017-2020гг.
	200,0

	
	Всего:
	
	
	400,0


Стоимость строительно-монтажных работ уточняется на основании проектно-сметной документации прошедшей государственную экспертизу на соответствующий финансовый год.

5.6. Программа инвестиционных проектов в захоронение и утилизацию ТБО

Централизованный сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов специализированной организацией, в населенных пунктах Потловского сельсовета, в настоящее время отсутствует. Осуществляется самовывоз отходов населением в город и на существующие площадки ТБО.

На территории сельсовета имеются 2 полигона компостирования твердых бытовых отходов: в 1,3 км северо-западнее с. Старая Потловка; в 0,5 км южнее с. Колтовское.

В части размещения твердых бытовых отходов территория сельсовета подвергается значительной антропогенной нагрузке. В настоящее время разрешение на сбор, вывоз и утилизацию бытовых отходов на существующие участки ТБО отсутствует.

Сбор и вывоз ТБО на утилизацию планируется производить силами и средствами ООО «Управляющая компания» на разрешенные полигоны ТБО имеющие соответствующие документы. ООО «Управляющая компания» ведутся работы по заключению договоров с населением на сбор, вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов.
Сложившаяся в Потловском сельсовете ситуация в области обращения с отходами может привести к опасному загрязнению окружающей природной среды и создать реальную угрозу здоровью населения. Остро стоит проблема возникновения несанкционированных свалок из-за недостатков системы сбора отходов потребления, и в связи с недостаточной экологической культурой населения. Для решения указанных проблем в настоящей программе предусмотрены мероприятия по предотвращению и ликвидации вредного воздействия твердых бытовых отходов на окружающую природную среду в рамках исполнения органами местного самоуправления своих полномочий.

Существует необходимость оформления документов по межеванию земельных участков для оборудования новых площадок ТБО.

Требуется строительство контейнерных площадок. В рамках исполнения органами местного самоуправления своих полномочий для решения указанных проблем в настоящей программе предусмотрены мероприятия по предотвращению и ликвидации вредного воздействия твердых бытовых отходов на окружающую природную среду.
В настоящее время заключены договора на включение в систему сбора и вывоза ТБО с 60 домовладениями.

Очистка территории сельсовета – одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды.
Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов

Объектами санитарной очистки являются территории домовладений, уличные и микрорайонные проезды, объекты общественного назначения, территории предприятий, учреждений и организаций, объекты садово-паркового хозяйства, места общественного пользования, места отдыха населения.

Специфическими объектами, обслуживаемыми отдельно от остальных, считаются медицинские учреждения, ветеринарные объекты.

Система сбора и удаления бытовых отходов включает в себя:

– подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт;

– организацию временного хранения отходов в домовладениях;

– сбор и вывоз бытовых отходов с территорий домовладений и организаций;
– обезвреживание и утилизацию бытовых отходов.

При использовании рекомендуемой для муниципального образования контейнерной системы сбора отходов выделяют сменяемые и несменяемые контейнеры. Выбор той или иной системы определяется рядом факторов: удаленностью мест разгрузки мусоровозов, санитарно-эпидемиологическими условиями, периодичностью санитарной обработки сборников отходов и возможностью их обработки непосредственно в домовладениях, типом и количеством спецавтотранспорта для вывоза отходов, количеством проживающих жителей и т.д.

Применение системы сменяемых сборников целесообразно при дальности вывоза не более 8 км, при обслуживании объектов временного образования отходов и сезонных объектов (летние кафе и павильоны, ярмарки, места с большим скоплением людей). При системе сменяемых сборников отходов заполненные контейнеры следует погружать на мусоровоз, а взамен оставлять порожние чистые контейнеры. В этой системе применяются контейнерные мусоровозы.

Система несменяемых сборников отходов является предпочтительной, поскольку позволяет наиболее полно использовать мусоровозный транспорт и достигнуть большей производительности. Использование данной системы приемлемо для районов северной и средней климатической зон, для малоэтажной застройки и домов средней этажности. Эффективность системы несменяемых сборников обеспечивается при использовании различных типоразмеров контейнеров – от 0,3 до 1,1 м3. При системе несменяемых сборников отходов твердые бытовые отходы из контейнеров необходимо перегружать в мусоровоз, а сами контейнеры оставлять на месте. В этой системе применяются кузовные мусоровозы.

В жилых домах 5 этажей и более следует устраивать мусоропроводы в соответствии с требованиями СП 31-108-2002 «Мусоропроводы жилых и общественных зданий и сооружений» введенным в действие с 1 января 2003 г.
Организация сбора и вывоза крупногабаритных отходов

Вывоз крупногабаритных отходов с территории домовладений следует производить по мере накопления, но не реже одного раза в неделю. Для их сбора необходимо организовать специально оборудованные места, расположенные на территории домовладений. Площадка должна иметь твердое покрытие и находиться в непосредственной близости от проезжей части дороги. Ее располагают на расстоянии не менее 20 м от жилых домов и не далее 100 м от входных дверей обслуживаемых зданий. Вокруг площадки устраивают зеленые насаждения. Размер площадки выбирают с учетом условий подъезда спецавтотранспорта при вывозе накопленных отходов. Вывоз крупногабаритных отходов производится по графику, согласованному жилищной организацией.

Число площадок для сбора крупногабаритных отходов, обслуживающих район, определяют с учетом нормы накопления, плотности крупногабаритных отходов и периодичности вывоза. На начальном этапе предлагается частично использовать существующие на настоящий момент контейнерные площадки, имеющие асфальтовое покрытие.

Организация сбора и вывоза прочих отходов

Вывоз отходов, образующихся при проведении строительных, ремонтных и реконструкционных работ в жилых и общественных зданиях, обеспечивается самими предприятиями в соответствии с настоящей схемой санитарной очистки, утвержденной в Потловском сельсовете Колышлейского района. Для вывоза отходов привлекается транспорт специализированных организаций, имеющих лицензию на данный вид деятельности. Вывоз отходов осуществляется на специально отведенные участки, имеющие необходимую разрешительную документацию.

Отходы предприятий вывозят сами предприятия с привлечением транспорта специализированных организаций на специально оборудованные полигоны, специализированные места их размещения (переработки) или сооружения для обезвреживания.

Уборка территории

Уборка улично-дорожной сети в Потловском сельсовете в летнее и зимнее время производится преимущественно с использованием ручного труда. Уборку территорий осуществляют специализируемые организации, а также жители населенных пунктов. Специализированная техника для уборки территории: тракторы с плужно-щеточным оборудованием, пескоразбрасыватель.

Производственные отходы

Все промышленные отходы подлежат специальному статистическому учету по форме «2ТП-отходы» и размещаются в соответствии с нормативами отраслевых ведомств.

В области в целом остро стоит необходимость раздельного сбора, сортировки отходов, использования компонентов отходов в качестве вторсырья.

Существующая система сбора твердых бытовых отходов не обеспечивает отделение из них вторичного сырья и, что особенно важно, опасных промышленных отходов, образующихся в бытовых условиях (ртутьсодержащие изделия, токсичные металлы, источники тока, нефтепродукты, лакокрасочные материалы, поливинилхлорид и другие опасные вещества). Такие виды отходов при складировании их на полигонах или при сжигании приводят к загрязнению окружающей среды опасными токсикантами.

Существующие кладбища Потловского сельсовета на перспективу сохраняются. На территории кладбищ имеются необорудованные места складирования мусора.
Для прогнозирования объемов образующихся отходов были использованы установленные нормы накопления ТБО, а также данными по перспективному развитию сельского поселения, т.е. сведениями о численности населения, муниципальных учреждениях, предприятиях и т.п.

Согласно современным исследованиям, удельное годовое накопление отходов на одного жителя населенных пунктов (норма накопления) имеет тенденцию к постоянному росту. Прогнозирование образования отходов обычно производится на основе использования коэффициента годового прироста объемов ТБО на одного человека. Однако, учитывая, что действующие на текущий момент нормы накопления являются завышенными (по отношению к фактическим объемам образования отходов), расчеты проводились с использованием неизменных норм.
Для улучшения экологического и санитарного состояния Потловского сельсовета и решения комплекса работ по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора, следует предусмотреть следующие мероприятия (на расчетный срок):

– Организация сбора и вывоза жидких отходов с неканализованных территорий на расположенные вблизи канализационные очистные сооружения.

– Организация полива дорог для осаждения пыли в теплый сезон года.
– Разработка схемы озеленения муниципального образования.

Для дальнейшего развития Потловского сельсовета в долгосрочной перспективе необходимо предусмотреть следующие мероприятия программы комплексного развития системы сбора и вывоза твердых бытовых отходов жителей муниципального образования:

1. Недопущение образования несанкционированных свалок;

2. Приобретение мусорных контейнеров и оборудование площадок для сбора мусора (твердое покрытие, ограждение);

3. Организация в поселении раздельного сбора мусора (перспектива).

Таблица 24 – Перечень мероприятий в области сбора и вывоза ТБО
	№ п/п
	Наименование мероприятия                                 (объем выполненных работ)
	Ед. изм. 
	Год реализации
	Стоимость мероприятия, тыс. руб.

	1
	Устройство контейнерных площадок в населенных пунктах (2 шт.), обустройство основания из бетонных плит
	шт.
	2017-2025гг.
	200,0

	2
	Приобретение 6 евро-контейнеров для сбора ТБО
	шт.
	2017-2025гг.
	60,0

	3
	Недопущение образования несанкционированных свалок на территории сельсовета
	ед.
	2017-2025гг.
	150,0

	
	Всего:
	
	
	410,0


Финансовые потребности для реализации Программы

Совокупные потребности в капитальных вложениях для реализации программы инвестиционных проектов представлены в таблице 25.
Таблица 25
	№ п/п
	Наименование
	Период реализации
	Стоимость, мероприятий, тыс. руб.

	1
	Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении
	2017-2020 гг.
	1115,0

	2
	Программа инвестиционных проектов в электроснабжении
	2017-2025 гг.
	1550,0

	3
	Программа инвестиционных проектов в водоснабжении
	2017-2025 гг.
	780,0

	4
	Программа инвестиционных проектов в водоотведении
	2016-2025 гг.
	11700,0

	5
	Программа инвестиционных проектов в газоснабжении
	2017-2020 гг.
	400,0

	6
	Программа инвестиционных проектов в захоронении и утилизации ТБО
	2017-2025 гг.
	410,0

	
	Итого:
	
	15955,0


6. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
Финансирование мероприятий Программы может осуществляться из двух основных групп источников: бюджетных и внебюджетных.

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами.

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств энергоснабжающих и энергосетевых предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений.

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы энергоснабжающих и энергосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий.

Реализация мероприятий Программы будет осуществляться посредством следующих механизмов:

1. Инструментом реализации Программы являются инвестиционные и производственные программы организаций коммунального комплекса (в том числе в сферах электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, газоснабжения). Одним из источников финансирования таких программ организаций коммунального комплекса являются тарифы, в том числе долгосрочные, надбавки к тарифам, инвестиционные составляющие в тарифах, утвержденные с учетом их доступности для потребителей, а также Тариф на подключение (плата за подключение) к системе коммунальной инфраструктуры, получаемая от застройщиков.

2. При недоступности тарифов или надбавок частичное финансирование осуществляется за счет бюджетных источников и привлеченных средств, в т.ч. заемных средств (кредит) и собственных капиталов инвестора.

Установление тарифов на товары (услуги) организаций коммунального комплекса в сферах электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, на долгосрочную перспективу, а также надбавок к тарифам (инвестиционных составляющих) должно сопровождаться заключением соглашения между, соответственно, администрацией Потловского сельсовета (в части водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов) или Региональной службы по тарифам (электроснабжение, теплоснабжение) и организацией коммунального комплекса.

3. Основными функциями по реализации Программы являются:

– реализация мероприятий Программы;

– подготовка и уточнение перечня программных мероприятий и финансовых потребностей на их реализацию;

– осуществление мероприятий в сфере информационного освещения и сопровождения реализации Программы;

– организация оценки соответствия представленных инвестиционных программ организаций коммунального комплекса установленным требованиям;

– организационное, техническое и методическое содействие организациям, участвующим в реализации Программы;

– сбор информации о ходе выполнения производственных и инвестиционных программ организаций в рамках проведения мониторинга Программы;

– осуществление сбора информации о реализации Программы и использовании финансовых средств;

– обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления, организаций коммунального комплекса, участвующих в реализации Программы;
– обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления, Региональной службы по тарифам по вопросам по заключению на инвестиционные программы организаций коммунального комплекса, участвующих в реализации Программы;

– мониторинг и анализ реализации Программы;

– осуществление оценки эффективности Программы и расчет целевых показателей и индикаторов реализации Программы;

– подготовка заключения об эффективности реализации Программы;

– подготовка докладов о ходе реализации Программы и предложений о ее корректировке;

– участие в разработке инвестиционных программ и подготовка проекта соглашения с организациями коммунального комплекса на реализацию инвестиционных программ;

– организация и координация действий по созданию информационно-расчетного комплекса коммунальной инфраструктуры.

4. Основными функциями финансового отдела по реализации Программы являются:

– оценка эффективности использования финансовых средств;

– вынесение заключения по вопросу возможности выделения бюджетных средств на реализацию Программы.

5. Контроль исполнения Программы осуществляется Главой администрации Потловского сельсовета Колышлейского района Пензенской области.

На территории Потловского сельсовета нет теплоснабжающих организаций, поставляющих тепловую энергию (мощность) потребителям тепла. В связи с этим отсутствуют установленные тарифы на тепловую энергию для потребителей теплоснабжающих организаций на территории сельсовета.

Имеющиеся в муниципальном образовании котельные находятся в собственности и эксплуатации предприятий и бюджетных учреждений.

Также на территории Потловского сельсовета отсутствуют системы централизованного водоотведения. В связи с этим отсутствуют установленные тарифы на водоотведение для потребителей воды на территории сельсовета.

По состоянию на 01.01.2016г. установлены следующие тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения и приравненных к нему категорий потребителей, проживающего в благоустроенном жилищном фонде:

– Холодное водоснабжение – 21,17 руб./м3;

– Водоотведение – 14,04 руб./м3;

– Горячее водоснабжение:

· компонент на тепловую энергию – 1596,23 руб./Гкал;
· компонент на холодную воду – 21,17 руб./м3;

– Отопление – 1596,23 руб./Гкал;

– Газоснабжение – 5,63 руб./м3;

– Электроснабжение – 3,2 руб./кВт*ч;

– Утилизация ТБО – 171,12 руб. /1 тн.

Капитальные вложения (инвестиционные затраты) для реализации программы инвестиционных проектов и источники их финансирования, тыс. руб. приведены в таблице 26.
Таблица 26
	№ п/п
	Наименование
	Объект инвестирования
	Инвест. затраты, тыс. руб.
	Источник финансирования капитальных вложений

	
	
	
	
	Собств. капитал инвестора
	Бюджет мун. обр.
	Бюджет Пенз. обл.

	1
	Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении
	Строительство системы теплоснабжения и подключение к теплосетям здания спортзала по адресу с. Старая Потловка, ул. Светлая, 6
	1000,0
	
	700,0
	300,0

	
	
	Замена котла в административном здании по адресу с. Колтовское, ул. Молодежная, 1
	100,0
	
	100,0
	

	
	
	Замена горелки в котельной административного здания по адресу с. Старая Потловка, ул. Светлая, 5
	15,0
	
	15,0
	

	2
	Программа инвестиционных проектов в электроснабжении
	Реконструкция уличного освещения за счет перевода на энергосберегающие светильники, 22 шт.
	220,0
	
	154,0
	66,0

	
	
	Установка светильников уличного освещения в с. Колтовское, 30 шт., в с. Липяги, 2 шт., в с. Старая Потловка, 11 шт.
	430,0
	
	301,0
	129,0

	
	
	Реконструкция и строительство системы освещения для МОУ СОШ с. Старая Потловка и МУК «Потловский КДЦ»
	400,0
	
	280,0
	120,0

	
	
	Ремонт системы электроснабжения спортзала по адресу с. Старая Потловка, ул. Светлая, 6
	500,0
	
	350,0
	150,0

	3
	Программа инвестиционных проектов в водоснабжении
	Установка санитарно-защитного ограждения на артезианских скважинах
	180,0
	59,94
	66,06
	54,0

	
	
	Противокоррозийная окраска водонапорных башен в с. Старая Потловка, с. Чеботаевка
	200,0
	66,6
	73,4
	60,0

	
	
	Противокоррозийная окраска водонапорных башен в с. Скрипицино, с. Черкасск
	200,0
	66,6
	73,4
	60,0

	
	
	Установка регулирующей автоматики на централизованные системы водоснабжения в с. Старая Потловка, с. Чеботаевка
	100,0
	33,3
	36,7
	30,0

	
	
	Установка регулирующей автоматики на централизованные системы водоснабжения в с. Скрипицино, с. Черкасск
	100,0
	33,3
	36,7
	30,0

	4
	Программа инвестиционных проектов в водоотведении
	Строительство очистных сооружений, для снижения негативного воздействия на водные объекты
	300,0
	
	
	

	
	
	Строительство трубопроводной системы, для подключения всех потребителей к системам водоотведения
	11400,0
	
	
	

	5
	Программа инвестиционных проектов в газоснабжении
	Ремонт ГРП в с. Липяги
	200,0
	200,0
	
	

	
	
	Оформление докуметнации на земельный участок под объектом газоснабжения
	200,0
	
	200,0
	

	6
	Программа инвестиционных проектов в ТБО
	Устройство контейнерных площадок в населенных пунктах (2 шт.), обустройство основания из бетонных плит
	200,0
	
	140,0
	60,0

	
	
	Приобретение 6 евро-контейнеров для сбора ТБО
	60,0
	
	60,0
	

	
	
	Недопущение образования несанкционированных свалок на территории сельсовета
	150,0
	
	150,0
	

	Итого:
	15955,0
	459,74
	2736,26
	1059,0


Согласно Приказу Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 26.02.2013 №7 "Об утверждении системы критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса на территории Пензенской области", установить следующую систему критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги:

а) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

б) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

в) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

г) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

В качестве критерия, используемого для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, используется коэффициент роста действующего в декабре текущего периода регулирования тарифа организации коммунального комплекса (без учета надбавки к тарифу), не превышающий показателя инфляции по услугам ЖКХ в декабре планового периода регулирования по отношению к декабрю текущего периода регулирования.

В качестве критерия, используемого для определения доступности товаров и услуг организаций для лиц, обращающихся за подключением вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений, иных объектов) к системам коммунальной инфраструктуры, предельную максимальную долю расходов в виде платы за подключение к соответствующим системам коммунальной инфраструктуры вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости, не превышающую 12% от норматива стоимости 1 квадратного метра общей стоимости жилья на территории сельского поселения, в том числе к системам:– теплоснабжения – 5 %;

– холодного водоснабжения и водоотведения – 5 %;

– очистки сточных вод – 2 %.
При проведении оценки доступности расчет размера платы за подключение на 1 квадратный метр производить исходя из среднестатистической площади жилого помещения, приходящейся на 1 человека в городском поселении и норматива потребления соответствующего вида коммунальных услуг.

Максимальная доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи не должна превышать 22 %.

Индекс роста совокупных расходов на коммунальные услуги, не должен превышать индекса роста среднедушевого дохода.
7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ
7.1. Мониторинг и корректировка программы

Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Потловского сельсовета являются регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Потловского сельсовета включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры.

2. Анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Потловского сельсовета предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.

Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается представительным органом муниципального образования по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению главы муниципального образования.

В случае несоответствия рассчитанных тарифов на коммунальные услуги одному или более критериям доступности осуществляется корректировка программы одним или несколькими из указанных способов:

– изменение порядка реализации проектов долгосрочной инвестиционной программы с целью снижения совокупных затрат на ее реализацию;

– изменение источников финансирования долгосрочной инвестиционной программы за счет увеличения доли бюджетных источников;

– изменение состава долгосрочной инвестиционной программы.

Программа не считается обоснованной, если ее параметры не соответствуют критериям доступности.
7.2. Система управления программой и контроль за ходом ее выполнения

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации Программы.

Система управления ПКР включает организационную схему управления реализацией ПКР, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.

Структура системы управления Программой:

– система ответственности по основным направлениям реализации ПКР;

– система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы;

– порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы.

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов местного самоуправления Потловского сельсовета, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса, включенные в Программу, и привлеченные исполнители.

Оценка эффективности реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры осуществляется Муниципальным заказчиком-координатором Программы по годам в течение всего срока реализации Программы.

В составе ежегодного отчета о ходе работ по Программе представляется информация об оценке эффективности реализации Программы по следующим критериям:

1. Критерий «Степень достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации мероприятий Программы» базируется на анализе целевых показателей, указанных в Программе, и рассчитывается по формуле:
[image: image2.png]



КЦИi – степень достижения i-го целевого индикатора Программы;

ЦИФi (ЦИПi) – фактическое (плановое) значение i-го целевого индикатора Программы.

Значение показателя КЦИi должно быть больше либо равно 1.

2. Критерий «Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат» рассчитывается по формуле:
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КБЗi – степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия Программы;

БЗФi (БЗПi) – фактическое (плановое, прогнозное) значение бюджетных затрат i-го мероприятия Программы.

Значение показателя КБЗi должно быть меньше либо равно 1.

3. Критерий «Эффективность использования бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий» показывает расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы в расчете на 1 единицу прироста целевого индикатора по тому же мероприятию и рассчитывается по формулам:
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ЭПi (ЭФi) – плановая (фактическая) отдача бюджетных средств по i-му мероприятию Программы;

БРПi (БРФi) – плановый (фактический) расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы;

ЦИПi (ЦИФi) – плановое (фактическое) значение целевого индикатора по i-му мероприятию Программы.

Значение показателя ЭФi не должно превышать значения показателя ЭПi.
Система ответственности

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления Потловского сельсовета.

Общее руководство реализацией Программы осуществляется Главой администрации Потловского сельсовета Колышлейского района Пензенской области.

Контроль за реализацией Программы осуществляют органы исполнительной власти Потловского сельсовета в рамках своих полномочий.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.

Реализация Программы осуществляется путем разработки инвестиционных программ обслуживающих предприятий инженерных сетей по мероприятиям, вошедшим в Программу.

Порядок разработки и утверждения инвестиционной программы организаций, обслуживающих инженерные сети Потловского сельсовета.

Инвестиционные программы разрабатываются организациями на каждый вид оказываемых ими коммунальных услуг на основании технического задания, разработанного исполнительным органом местного самоуправления Потловского сельсовета и утвержденного главой администрации Потловского сельсовета Колышлейского района Пензенской области.

Инвестиционные программы утверждаются в соответствии с законодательством, с учетом соответствия мероприятий и сроков инвестиционных программ Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры. При этом уточняются необходимые объемы финансирования и приводится обоснование по источникам финансирования: собственные средства; привлеченные средства; средства внебюджетных источников; прочие источники.

Настоящая Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры подготовлена на основании:

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. №190-ФЗ (ред. от 06.12.2011);
2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. №136-ФЗ (ред. от 18.07.2011);
3. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. №188-ФЗ (ред. от 18.07.2011);
4. Федеральный закон РФ от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;
5. Федеральный закон РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
6. Федеральный закон РФ от 17.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»;
7. Приказ Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011г. №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;
8. Постановление Правительства России от 23.05.2006г. №307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам»;
9. Постановление «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»;
10. Методические указания по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 14 июля 2008 г. №520;
11. Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований;
12. Методические указания по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, утвержденные приказом Министерства регионального развития РФ от 23 августа 2010 г. N 378;
13. СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
14. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;
15. СНиП 2.04.03-85 «Канализация, наружные сети и сооружения»;
16. СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;
17. СНиП 2.04.07-86* «Тепловые сети»;
18. СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления»;
19. Нормативы для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети. Раздел 2 (изм.) «Расчетные электрические нагрузки» Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94;
20. Справочник базовых цен на проектные работы для строительства. Объекты энергетики. – М.: РАО «ЕЭС России», 2003.
21. Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ видам строительства и пусконаладочных работ, определяемых с применением федеральных и территориальных единичных расценок на 2-ой квартал 2012 г.
22. Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации. Постановление Правительства РФ от 8 августа 2012 г. № 808.
23. Прогноз сценарных условий социально-экономического развития Российской Федерации. Министерство экономического развития РФ, http://www.economy.gov.ru.
24. Сценарные условия долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2025 года. Министерство экономического развития РФ, http://www.economy.gov.ru.

Генеральный план муниципального образования Потловский сельсовет Колышлейского района Пензенской области.
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