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	СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

КОЛЫШЛЕЙСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

	

	Р Е Ш Е Н И Е

	

	от
	11 июня 2020 года
	№
	363-42/4

	р.п.Колышлей


О внесении изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Колышлейского района Пензенской области, утвержденные решением Собрания представителей Колышлейского района Пензенской области от 25.12.2019 №294-36/4
В соответствии с пунктом 15 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Колышлейского района Пензенской области (с последующими изменениями), Собрание представителей Колышлейского района Пензенской области решило:

1. Внести в решение Собрания представителей Колышлейского района Пензенской области от 25.12.2019 № 294-36/4 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Колышлейского района Пензенской области следующие изменения:

1.1 Местные нормативы градостроительного проектирования Колышлейского района Пензенской области изложить в следующей редакции согласно приложению.

2. Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетене «Информационный вестник Колышлейского района» и разместить на официальном сайте Администрации Колышлейского района Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Администрации Колышлейского района Пензенской области.
	Глава Колышлейского района 
	А.И.Вазеров


Утверждены 
Решением Собрания представителей

Колышлейского района Пензенской области

от 11.06.2020 № 363-42/4
Местные нормативы градостроительного проектирования 
Колышлейского района Пензенской области 

1.ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения Колышлейского района Пензенской области и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Наровчатского района Пензенской области.

1.1. Объекты относящимся к областям электро-, газоснабжения поселений
	№

пп
	Наименование объекта


	Расчетный и предельный показатели минимально допустимый уровень обеспеченности
	Расчетный и предельный показатели максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Объекты местного значения муниципального района

	1.1
	Объекты в области электроснабжения

	1.1.1
	Объекты:

- линии электропередачи (воздушные и кабельные), проектный номинальный класс напряжения 0,4 - 6 (10) - 20 кВ;

- подстанции, проектный номинальный класс напряжения 0,4 - 6 (10) - 20 кВ;

- распределительные пункты;

- переключательный пункт;

- соединительные пункты;

- трансформаторные подстанции кВт⋅ч/ год


	кВт⋅ч/ год


	по заданию на проектирование для населенных пунктов 
по укрупненным показателям электропотребления 
на 1 человека 
в зависимости от степени благоустройства и количества населения                                          <*>
	Не нормируется

	
	
	
	без стационар-ных электро-плит, без кондицио-неров:


	сельские поселения - 950.
	

	
	
	
	со стацио-нарными электро-плитами, без кондицио-неров:


	сельские поселения - 1350.
	

	
	<*> Используется для предварительных расчетов.

	1.2
	Объекты в области газоснабжения

	1.2.1
	Газопровод низкого давления (природный и сжиженный углеводородный газ), рабочее давление в газопроводе, до 0,005 МПа включительно
	куб. м/ год


	по заданию на проектирование для населенных пунктов по укрупненным показателям потребления газа на 1 чел. в зависимости от степени благоустройства                            <*>
	Не нормируется

	
	
	
	с центра-лизован-ным горячим водоснаб-жением
	120             <**>
	

	
	
	
	с горячим водоснаб-жением 
от газовых водонагре-вателей
	300                 <**>
	

	
	
	
	с отсут-ствием всяких видов горячего водоснаб-жения
	сельских населенных пунктов - 220   <**>
	

	
	<*> Используется для предварительных расчетов количества и мощности отдельных объектов системы газоснабжения.

<**> Укрупненные показатели потребления газа (при теплоте сгорания газа 34 МДж/куб.м (8000 ккал/м3)).


1.2. Объекты автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Колышлейского района

	№п/п
	Наименование объекта
	Расчетный и предельный показатели минимально допустимый уровень обеспеченности
	Расчетный и предельный показатели максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Объекты местного значения муниципального района

	1.1. 
	Автостанция

<*>
	количество (объект) 
	1 в администра-тивном центре муниципального района независимо 
от количества жителей
	не нормируется

	<*> При суточном отправлении пассажиров от 100 до 1000 в сутки создается   автостанция, при суточном отправлении  пассажиров от 1000 до 4000 в сутки создается малый автовокзал.

Вместимость автостанции (пассажиров) определяется в зависимости от расчетного суточного отправления:

	Суточное отправление пассажиров:
	Вместимость автостанции (пассажиров)

	от 100 до 200
	10

	от 200 до 400
	25

	от 400 до 600
	50

	от 600 до 1000
	75

	1.2.
	Автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района
	обеспеченность дорогами с твердым покрытием 
до каждого населенного пункта, входящего 
в муниципа-льный район
	1 дорога 
до населенного пункта, связывающая его с районным центром, либо  
с автомобильной дорогой общего пользования  федерального значения, регионального и межмуниципаль-ного значения
	не нормируется



	1.3.
	Остановочный пункт маршрутных транспортных средств на автомобильных дорогах местного значения  межмуниципального района
	количество (объект)
	1 на населенный пункт независимо от количества жителей
	не нормируется


1.3.  Объекты в области образования

	N п/п
	Наименование объекта
	Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	Величина



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Объекты местного значения муниципального района

	1.1
	Общее образование

	1.1.1.
	Дошкольная образовательная организация
	число мест 
в образова-тельных организациях 
в расчете на 
100 детей в возрасте от 0 до 
7 лет
	сельская местность
	Пеше-ходная доступ-ность,
м
	сельская местность

	
	
	
	45
	
	500



	
	Показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности обслуживания не распространяются на специализированные и оздоровительные дошкольные организации, а также на специальные детские ясли-сады общего типа и общеобразовательные организации (языковые, математические, спортивные и т.п.).

	1.1.2.
	Общеобразовательная организация


	число мест 
в образовательных организациях 
в расчете
на 100 детей 
в возрасте 
от 7 до 18 лет
	сельская местность


	пешеход-
ная доступ- ность, 
м
	сельская местность

	
	
	
	
	
	-



	
	
	
	45

<*>
	Транс-портная  доступ-ность,  мин. 
(в одну сторону)
	15/30

<***>

	
	<*> При организации дополнительного образования детей на базе общеобразовательных организаций, число мест на программах дополнительного образования принимается в количестве 45 мест в городских поселениях и 65 мест 
в сельских поселениях на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях.

Размещение общеобразовательных организаций допускается на расстоянии транспортной доступности: 

<***> Время транспортной доступности в сельской местности для учащихся начального общего образования 15 минут (в одну сторону), для учащихся основного общего и среднего общего образования - не более 30 минут (в одну сторону). 
Для учащихся, проживающих на расстоянии свыше предельно допустимого транспортного обслуживания, а также при транспортной недоступности в период неблагоприятных погодных условий предусматривается пришкольный интернат 
из расчета 10% мест общей вместимости организации.

	1.1.3.
	Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи


	количество  (объект)
	1 в расчете 
на 5 тыс. детского населения, 
но не менее одного 
в  муниципаль-ном районе
	транспорт-ная  доступность,  мин.
	30



	1.2
	Дополнительное образование <*>

	1.2.1
	Организация дополнительного образования детей
	число мест на программах дополнительного образования в расчете на 100 детей в возрасте 
5 до 18 лет
	75


	транспорт-ная  доступность,  мин.
	30



	
	<*> За исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти Пензенской области.


1.4.  Объекты в области здравоохранения

	№п/п
	Наименование объекта
	Расчетный и предельный показатели минимально допустимый уровень обеспеченности
	Расчетный и предельный показатели максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Объекты местного значения муниципального района

	1.1.
	Аптека
	по заданию на проектирование
	транспортная доступность,

мин.
	30

<*>



	
	<*> на территориях городских поселений радиус доступности - 500 м,  
при малоэтажной (1-3-этажной) застройке - 800 м.

	1.2.
	Молочная кухня
	по заданию на проектирование
	не нормируется

и определяется заданием на проектирование

	1.3
	Раздаточные пункты молочных кухонь
	по заданию на проектирование
	пешеходная

доступность,

м
	500


1.5. Объекты в области физической культуры и массового спорта 

	№
п/п
	Наименование объекта
	Расчетный и предельный показатели минимально допустимый уровень обеспеченности
	Расчетный и предельный показатели максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Объекты местного значения муниципального района

	1.1.
	Открытый стадион
	количество (объект)
	1
	не нормируется

и определяется заданием 
на проектирование

	1.2.
	Плавательный бассейн


	площадь зеркала воды на 
1000 человек, 

кв. м
	20
	транспортная доступность, мин.
	30



	1.3.
	Плоскостное спортивное сооружение (в том числе спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля)
	общая площадь 
на 1000 человек, кв. м
	1,95 тыс.


	не нормируется

и определяется заданием 
на проектирование

	1.4.
	Многофункциональный спортивный комплекс (физкультурно-оздоровительный комплекс)


	площадь пола на 1000 человек, 

кв. м
	35


	транспортная доступность,

мин.
	60

	
	
	общая площадь 
на 1000 человек, кв. м
	70
	
	

	
	Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами общеобразовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры.


1.6. Объекты в области культуры и досуга

	№

п/п
	Наименование объекта
	Расчетный и предельный показатели минимально допустимый уровень обеспеченности
	Расчетный и предельный показатели максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Объекты местного значения муниципального района

	1.1.
	Библиотеки

	1.1.1
	Межпоселенческая библиотека
	количество (объект)
на административный центр района
	1
	транспортная доступность,

час
	1

	1.1.2.
	Детская библиотека
	количество (объект) на административный центр района
	1
	
	

	1.1.3.
	Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам
	количество (объект)
на административный центр района
	1
	
	

	1.2.
	Музеи

	1.2.1.
	Краеведческий музей
	количество (объект) независимо 
от количества населения
	1
	транспортная доступность,

мин
	30

	1.3.
	Концертные организации

	1.3.1.
	Концертный зал
	количество  (объект) независимо 
от количества населения
	1
	транспортная доступность,

мин
	40

	1.4.
	Учреждения культуры клубного типа

	1.4.1.
	Центр культурного развития
	количество (объект) независимо 
от количества населения
	1
	не нормируется

и определяется заданием на проектирование


1.7. Объекты обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов

	№
п/п
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1
	Места временного хранения отходов
	Определяется в соответствии с пределами, установленными предприятием, на территории которого размещены отходы (*)
	Не нормируется

	
	(*) Согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 30 апреля 2003 г. № 80 "О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.7.1322-03".


1.8. Объекты в области ритуальных услуг (места погребения)

	№ п/п
	Наименование 

объекта 


	Предельные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Предельные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица

измерения
	величина
	единица

измерения
	Величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Объекты местного значения муниципального района

	1.1.
	Межпоселенческие места погребения

	1.1.1.
	Кладбище смешанного или традиционного захоронения
	площадь территории,
га 
	0,24 на 
1000 чел. 

<*>
	не нормируется

и определяется заданием на проектирование

	
	<*> Размер земельного участка для кладбища не может превышать 40 га.

	1.1.2.
	Дом траурных обрядов
	по заданию на проектирование
	не нормируется

и определяется заданием на проектирование


Примечание:

Размеры земельных участков, отводимых для захоронения, допускается уточнять в зависимости от соотношения кладбищ традиционного захоронения и кладбищ для погребения после кремации, устанавливаемых по местным условиям.

1.9. Объекты, обеспечивающие осуществление деятельности органов местного самоуправления Колышлейского района Пензенской области

	№ п/п
	Наименование 

объекта 


	Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица

измерения
	величина
	единица

измерения
	величина


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Объекты местного значения муниципального района

	1.1
	Объект для размещения органов местного самоуправления муниципального образования  
	площадь пола 

на 1 сотрудника, 

кв.м. 


	6 

<*>
	не нормируется и определяется заданием 
на проектирование

	
	<*>Без учета площади, предназначенной для размещения оргтехоснастки.



	1.2
	Муниципальный архив, включая хранение архивных фондов поселений  
	количество (объект)


	1 на муниципаль- ное образование 
	не нормируется и определяется заданием 
на проектирование


1.10.  Объекты для хранения транспортных средств

	№ п/п
	Наименование 

объекта 


	Предельный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	 Предельный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица

измерения
	величина
	единица

измерения
	величина


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Стоянки автомобилей для многоквартирного жилого дома 

	1.1
	Гараж (гараж-стоянка), открытая стоянка для постоянного хранения
	вместимость 

(1 машино-место на 
1000 чел.)

<1>
	определяется по расчету в зависимости  от уровня автомобилизации в муниципальном образовании

<*>
	м
	800

1500 <***>

	1.2
	Гостевая стоянка

	вместимость 

(1 машино-место на 1000 чел.)

<1>
	определяется по расчету в зависимости  от уровня автомобилизации в муниципальном образовании

<**>
	м
	100



	
	<1>  Допускается в качестве единицы измерения принимать 1 машино-место на 100 (10) человек, 1 машино-место на 1 человека.

Уровень автомобилизации в муниципальном образовании на расчетный срок определяется местными нормативами градостроительного проектирования 
в зависимости от местных условий.

<*> Минимально допустимый уровень обеспеченности, машино-мест на 1000 жителей принимается в количестве 90% от расчетного числа легковых автомобилей на 1000 жителей исходя из уровня автомобилизации.

<**> Минимально допустимый уровень обеспеченности, машино-мест 
на 1000 жителей принимается в количестве 25% от расчетного числа легковых автомобилей на 1000 жителей исходя из уровня автомобилизации.

<***> В районах реконструкции или с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой - не более 1500 м.



	2
	Стоянки для временного хранения автомобилей общественных зданий, сооружений, рекреационных территорий, объектов отдыха и т.д.

	2.1
	Учреждения органов государственной власти, органов местного самоуправления


	 количество машино-мест 
на 200-220 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.2
	Административно-управленческие учреждения, иностранные представительства, представительства субъектов Российской Федерации, здания и помещения общественных организаций
	 количество машино-мест на 100-120 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.3
	Коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения, страховые компании
	 количество машино-мест на 50-60 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.4
	Общеобразовательная организация
	100 мест (воспитанников)
	2
	пешеходная доступность, м
	250

	2.5
	Профессиональные образовательные организации, образовательные организации дополнительного образования
	 количество машино-мест на 2-3 препода-вателя, занятых в одну смену
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.6
	Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам для взрослых
	 количество машино-мест на 20-25 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.7
	Производственные здания, коммунально-складские объекты, размещаемые в составе многофункци-ональных зон
	 количество машино-мест на 6–8 работающих в двух смежных сменах, человек
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.8
	Объекты производственного и коммунального назначения, размещаемые на участках территорий производственных и промышленно-производственных объектов
	 количество машино-мест на 1000 человек, работающих в двух смежных сменах
	140
	пешеходная доступность, м
	250

	2.9
	Рынки постоянные:
	
	
	
	

	
	универсальные и непродовольственные
	количество машино-мест на 30-40 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	
	продовольственные и сельскохозяйственные
	 количество машино-мест на 40-50 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.10
	Объекты коммунально-бытового обслуживания (бани)
	количество машино-мест на 5-6 едино-временных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.11
	Выставочно-музейные комплексы, музеи-заповедники, музеи, галереи, выставочные залы
	 количество машино-мест на 6-8 едино-временных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.13
	Театры, концертные залы:
	
	
	
	

	2.13.1
	другие театры и концертные залы 
(2-й уровень комфорта) и конференц-залы
	 количество машино-мест на 15-20 зрительских мест
	1
	пешеходная доступность, м


	250

	2.14
	Киноцентры и кинотеатры:
	
	
	
	

	2.14.1
	другие 

(2-й уровень комфорта)
	 количество машино-мест на 15-25 зрительских мест
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.15
	Центральные, специальные и специализированные библиотеки, интернет-кафе
	 количество машино-мест на 6-8 постоянных мест
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.16


	Медицинские организации регионального, зонального, межрайонного уровня, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях (больницы, диспансеры,

 перинатальные центры и др.)
	 количество машино-мест на 100 сотрудников
	10
	пешеходная доступность, м


	250



	
	
	 количество машино-мест на 100 коек
	10


	
	

	2.17
	Медицинские организации районного, участкового уровня, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях (больницы, диспансеры, родильные дома и др.)
	 количество машино-мест на 100 сотрудников
	5
	пешеходная доступность, м
	250

	
	
	 количество машино-мест на 100 коек
	5
	
	

	2.18
	Лечебно-профилактические медицинские организации (поликлиники, в том числе амбулатории)
	 количество машино-мест на 100 сотрудников
	5
	пешеходная доступность, м
	250

	
	
	 количество машино-мест на 100 посещений
	2
	
	

	2.19
	Спортивные комплексы и стадионы с трибунами
	 количество машино-мест на 25-30 мест на трибунах
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.20
	Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные и тренажерные залы)
	 количество машино-мест на 25-55 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.21
	Тренажерные залы площадью 150–500 кв. м
	 количество машино-мест на 8-10 едино-временных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.22
	Физкультурно-оздоровительные комплексы с залом площадью 1000–2000 кв. м
	количество машино-мест  
на 10 едино-временных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.23
	Физкультурно-оздоровительные комплексы с залом и бассейном общей площадью 2000–3000 кв. м
	 количество машино-мест на 5-7 едино-временных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.24
	Специализированные спортивные клубы и комплексы (теннис, конный спорт, горнолыжные центры и др.)
	 количество машино-мест на 3-4 едино-временных посетителя
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.25
	Аквапарки, бассейны
	 количество машино-мест 
на 5-7 едино-временных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.26
	Катки с искусственным покрытием общей площадью более 
3000 кв. м
	 количество машино-мест на 6-7 едино-временных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.27
	Автовокзалы
	 количество машино-мест на 10-15 пассажиров 
в час пик
	1
	пешеходная доступность, м
	150

	2.28
	Пляжи и парки в зонах отдыха
	количество машино-мест на 100 едино-временных посетителей
	15
	пешеходная доступность, м
	400

	2.29
	Лесопарки и заповедники
	 количество машино-мест на 100 едино-временных посетителей
	7
	пешеходная доступность, м
	400

	2.32
	Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.)
	количество машино-мест на 100 едино-временных посетителей
	10
	пешеходная доступность, м
	400

	2.33
	Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы
	 количество машино-мест на 100 человек отдыхающих и обслуживающего персонала
	3
	пешеходная доступность, м
	400

	2.34
	Предприятия общественного питания, торговли
	 количество машино-мест на 100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала
	7
	пешеходная доступность, м
	250

	

На индивидуальных автостоянках на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания следует выделять 10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов, в том числе 5% специализированных мест для автотранспорта инвалидов 
на кресле-коляске в соответствии с требованиями свода правил "СП 59.13330.2012. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения".


2. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования Колышлейского района Пензенской области
2.1. Обоснование расчетных показателей и предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области электро-, газоснабжения поселений, расчетных показателей и предельных значений расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Колышлейского района Пензенской области,  содержащихся в разделе 1.1 части 1 местных нормативов градостроительного проектирования Колышлейского района Пензенской области.
Предельные значения расчетных показателей для объектов местного значения муниципального района:

№ 1.1.1 в части обеспеченности принят на основе СП 42.13330.2016. 
№ 1.2.1 в части обеспеченности  приняты на основе СП 42-101-2003.
2.2. Обоснование расчетных показателей и предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Колышлейского района, расчетных показателей и предельных значений расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Колышлейского района Пензенской области, содержащихся 
в разделе 1.2. части 1 местных нормативов градостроительного проектирования Колышлейского района Пензенской области.

Предельные значения расчетных показателей для объектов местного значения муниципального района:
№ 1.1 в части обеспеченности принят на основе Закона Пензенской области от 15.05.2019 №3323-ЗПО «О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года», ведомственных строительных норм «ВСН-АВ-ПАС-94 (РД 3107938-0181-94). Автовокзалы и пассажирские автостанции», утвержденных протоколом Минтранса России от 17.05.1994 № 2.

№ 1.2, №1.3 в части обеспеченности приняты на основе Закона Пензенской области от 15.05.2019 №3323-ЗПО «О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года», Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 20.02.2019: «Ключевым, долгосрочным фактором устойчивого роста сельского хозяйства, конечно же, должно стать повышение качества жизни людей, тех, кто трудится на селе...».

2.3. Обоснование расчетных показателей и предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области образования местного значения населения Колышлейского района Пензенской области, расчетных показателей и предельных значений расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Колышлейского района Пензенской области, содержащихся в разделе 1.3. части 1 местных нормативов градостроительного проектирования Колышлейского района Пензенской области.
Предельные значения расчетных показателей для объектов местного значения муниципального района:
№ 1.1.1 в части:

- обеспеченности принят на основе Методических рекомендаций по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций;

- территориальной доступности принят на основе Методических рекомендаций по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, свода правил  "СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Минрегиона России от 28.12.2010 № 820) (с последующими изменениями) (далее - СП 42.13330.2011).

№ 1.1.2 в части:

- обеспеченности принят на основе Методических рекомендаций по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций;

- территориальной доступности принят на основе СП 42.13330.2011.
№ 1.1.3, № 1.2.1 в части обеспеченности и территориальной доступности приняты на основе Методических рекомендаций по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций. 
2.4. Обоснование расчетных показателей и предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области здравоохранения местного значения населения Колышлейского района Пензенской области, расчетных показателей и предельных значений расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Колышлейского района Пензенской области, содержащихся в разделе 1.4. части 1 местных нормативов градостроительного проектирования  Колышлейского района Пензенской области.
Предельные значения расчетных показателей для объектов местного значения муниципального района: 
№ 1.1 в части:
- обеспеченности принят на основе СП 42.13330.2016;
- территориальной доступности принят на основе СП 42.13330.2011.
№1.2 в части обеспеченности и территориальной доступности принят на основе СП 42.13330.2016.
№ 1.3 в части:
- обеспеченности принят на основе СП 42.13330.2016;
- территориальной доступности принят на основе СП 42.13330.2011.
2.5. Обоснование расчетных показателей и предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области физической культуры и массового спорта местного значения населения Колышлейского района Пензенской области, расчетных показателей и предельных значений расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Колышлейского района Пензенской области, содержащихся в разделе 1.5. части 1 местных нормативов градостроительного проектирования Колышлейского района Пензенской области.
Предельные значения расчетных показателей для объектов местного значения муниципального района: 
№ 1.1 в части:
- обеспеченности принят на основе Методических рекомендаций по размещению объектов массового спорта в субъектах Российской Федерации;
- территориальной доступности принят на основе СП 42.13330.2016.

№ 1.2 в части обеспеченности и территориальной доступности принят на основе СП 42.13330.2016.

№ 1.3 в части:
- обеспеченности принят на основе Методических рекомендаций по размещению объектов массового спорта в субъектах Российской Федерации;
- территориальной доступности принят на основе СП 42.13330.2016.

№ 1.4 в части:
- обеспеченности принят на основе Методических рекомендаций по размещению объектов массового спорта в субъектах Российской Федерации, СП 42.13330.2016;
- территориальной доступности принят на основе СП 42.13330.2011.
2.6. Обоснование расчетных показателей и предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области культуры и досуга местного значения населения Колышлейского района Пензенской области, расчетных показателей и предельных значений расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Колышлейского района Пензенской области, содержащихся в разделе 1.6. части 1 местных нормативов градостроительного проектирования Колышлейского района Пензенской области.
Предельные значения расчетных показателей для объектов местного значения муниципального района: 
№ 1.1.1 - № 1.1.3, № 1.2.1, № 1.3.1 в части обеспеченности и территориальной доступности приняты на основе Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры.

№ 1.4.1 в части:

- обеспеченности принят на основе Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры;

-  территориальной доступности принят на основе СП 42.13330.2016.

2.7. Обоснование расчетных показателей и предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов, расчетных показателей и предельных значений расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Колышлейского района Пензенской области, содержащихся в разделе 1.7. части 1 местных нормативов градостроительного проектирования Колышлейского района Пензенской области.

№ 1 принят в соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 апреля 2003 г. № 80 "О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.7.1322-03".
2.8. Обоснование предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области ритуальных услуг (места погребения) местного значения населения Колышлейского района Пензенской области, предельных значений расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Колышлейского района Пензенской области, содержащихся в разделе 1.8. части 1 местных нормативов градостроительного проектирования Колышлейского Пензенской области.
Предельные значения расчетных показателей для объектов местного значения муниципального района: 
№ 1.1.1, № 1.1.2 в части обеспеченности и территориальной доступности приняты на основе свода правил «СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденного Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 30.12.2016 № 1034/пр (далее - СП 42.13330.2016). 
2.9. Обоснование расчетных показателей и предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, обеспечивающими осуществление деятельности органов местного самоуправления Колышлейского района Пензенской области, расчетных показателей и предельных значений расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Колышлейского района Пензенской области, содержащихся в разделе 1.9. части 1 местных нормативов градостроительного проектирования Колышлейского района Пензенской области.
Предельные значения расчетных показателей для объектов местного значения муниципального района: 
№ 1.1 в части:

- обеспеченности принят на основе  СНиП 31-05-2003;

- территориальной доступности принят на основе СП 42.13330.2016.
№ 1.2 в части:

- обеспеченности принят на основе Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями);

- территориальной доступности принят на основе СП 42.13330.2016.
2.10. Обоснование предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области хранения транспортных средств местного значения населения Колышлейского района Пензенской области, и предельных значений расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Колышлейского района Пензенской области, содержащихся в разделе 1.10. части 1 местных нормативов градостроительного проектирования Колышлейского района Пензенской области.
№ 1.1, № 1.2 в части обеспеченности и территориальной доступности приняты на основе свода правил "СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Минрегиона России от 28.12.2010 №820) (с последующими изменениями) (далее - СП 42.13330.2011).
№ 2.1 - № 2.3, № 2.5 - 2.34 в части:
- обеспеченности приняты на основе свода правил "СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 № 1034/пр.
- территориальной доступности приняты на основе СП 42.13330.2011.
№ 2.4 в части:
- обеспеченности принят на основе свода правил "СП 251.1325800.2016. Свод правил. Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования", утвержденных Приказом Минстроя России от 17.08.2016 № 572/пр) (с последующими изменениями).

-  территориальной доступности принят на основе СП 42.13330.2011.
3. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования 
Колышлейского района Пензенской области

3.1. Область применения расчетных показателей региональных нормативов градостроительного проектирования Колышлейского района Пензенской области.

Действие расчетных показателей местных нормативов градостроительного проектирования Колышлейского района Пензенской области распространяется на всю территорию Колышлейского района Пензенской области, где имеются объекты нормирования, относящиеся к объектам местного значения. Данные нормативы градостроительного проектирования являются обязательными для применения всеми участниками деятельности, связанной с градостроительным проектированием, на территории Колышлейского района Пензенской области независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности: государственными органами и органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами.

Расчетные показатели местных нормативов градостроительного проектирования Колышлейского района Пензенской области применяются при подготовке, согласовании и утверждении документов территориального планирования, при подготовке и утверждении документации по планировке территорий, при подготовке и утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципальных образований Колышлейского района Пензенской области. 

Расчетные показатели местных нормативов градостроительного проектирования также применяются:

- при проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам генеральных планов, проектам планировки территорий и проектам межевания территорий, подготовленным в составе документации по планировке территорий;

- в других случаях, когда требуется учет и соблюдение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения Колышлейского района Пензенской области и предельных значений расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Колышлейского района Пензенской области.

При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов Российской Федерации, в том числе тех, требования которых были учтены при подготовке настоящих местных нормативов градостроительного проектирования и на которые дается ссылка в настоящих нормативах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

3.2. Правила применения расчетных показателей местных нормативов градостроительного проектирования Колышлейского района Пензенской области.

Установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения Колышлейского района Пензенской области и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Колышлейского района Пензенской области производится для определения местоположения планируемых к размещению объектов местного значения муниципальных образований в документах территориального планирования, границ зон планируемого размещения таких объектов 
в документации по планировке территории в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека на территории в границах подготовки соответствующего проекта.

При определении местоположения планируемых к размещению тех или иных объектов местного значения в целях подготовки документов территориального планирования, документации по планировке территории следует учитывать наличие на территории в границах проекта таких же объектов, их параметры (площадь, емкость, вместимость и проч.), нормативный уровень территориальной доступности как для существующих, так и для планируемых к размещению объектов. При определении границ зон планируемого размещения того или иного объекта местного значения следует учитывать параметры указанных объектов и нормы отвода земель для таких объектов.










