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АДМИНИСТРАЦИЯ ТРЕСКИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

	КОЛЫШЛЕЙСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

	

	ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от  __31 августа 2018 года__ № ___33__    
с. Трескино
Об утверждении схемы теплоснабжения Трескинского  сельсовета Колышлейского района Пензенской области

           Руководствуясь  Федеральным законом от 27.07.2010 № 190 «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012  № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом  Трескинского сельсовета Колышлейского района Пензенской области,
Администрация Трескинского сельсовета 

Колышлейского района Пензенской области постановляет:

     1. Утвердить схему теплоснабжения Трескинского сельсовета Колышлейского района Пензенской области (приложение 1).
     2. Утвердить графическую модель схемы теплоснабжения Трескинского сельсовета Колышлейского района Пензенской области (приложение 2).

     3. Разместить утвержденную схему теплоснабжения на официальном сайте администрации Трескинского сельсовета Колышлейского района Пензенской области.

    4. Постановление администрации Трескинского сельсовета Колышлейского района Пензенской области № 60 от 30.12.2013 «Об утверждении схемы теплоснабжения Трескинского  сельсовета Колышлейского района Пензенской области» считать утратившим силу.

     5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
     6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Трескинского сельсовета Колышлейского района Пензенской области
Глава администрации  
Трескинского сельсовета                                                          Ю.В. Лачугина
	
	Приложение 1 
к постановлению администрации 
Трескинского сельсовета 
Колышлейского  района 
Пензенской области

от  31.08.2018  № 33 




Схема теплоснабжения Трескинского  сельсовета Колышлейского района Пензенской  области 

І. Общие положения

Схема теплоснабжения Трескинского сельсовета Колышлейского района Пензенской области – документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности,   разработана   на   основании  Федерального   закона   от  27.07.10  № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и в соответствии с постановлением Правительства РФ от 22.02.12  № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». 

ІІ. Основные цели и задачи схемы теплоснабжения.

Целями разработки схемы теплоснабжения Трескинского сельсовета Колышлейского района Пензенской области  являются:

1. Анализ существующего положения в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для теплоснабжения объектов жилищного фонда и социальной сферы.

2. Удовлетворение спроса на тепловую энергию и теплоноситель, возможность подключения к сетям теплоснабжения объектов капитального строительства.

3. Повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями.

4. Минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя с соблюдением качества предоставляемых услуг.

Схема теплоснабжения Трескинского сельсовета Колышлейского района Пензенской области представляет документ, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики муниципального образования и надежности теплоснабжения потребителей.

Основными задачами при разработке схемы теплоснабжения Трескинского сельсовета Колышлейского района Пензенской области являются:

1. Обследование системы теплоснабжения  и анализ существующей ситуации в теплоснабжении муниципального образования.

2. Выявление дефицита и профицита тепловой энергии и формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данной ситуации.

3. Выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения Трескинского сельсовета Колышлейского района Пензенской области.
ІІІ. Краткая характеристика Трескинского  сельсовета Колышлейского района 
Пензенской области География 
 Трескинский сельсовет Колышлейского района Пензенской области расположен в юго-восточной  части Колышлейского района Пензенской области, состоит из единого массива и граничит на севере с Пограничным сельсоветом, на востоке с землями Пензенского района, на юге с Лачиновским и Названовским сельсоветами, на западе с Названовским сельсоветом, рабочим поселком Колышлей и Березовским сельсоветом Колышлейского района. 

    Общая площадь сельсовета составляет 31853га.
На территории сельсовета размещены восемь населенных пунктов: с.Трескино, д. Карауловка, д. Кайсаровка, с. Сумы, д. Немчиновка, д. Надеждино, д. Луговое, д. Раевка, с. Катковка.  
Административным центром является село Трескино. 

Демография поселения

      Население поселения составляет  2889 человек по состоянию на 01.01.2018 г. Наиболее крупным населенным пунктом является село Трескино.
Климат муниципального образования
    Территориальное изменение климата в муниципальном образовании выражается в его зональности. Ландшафтно-климатические зоны представлены    лесами.

    На территории всего муниципального образования происходит чёткая смена сезонных явлений. Самым холодным месяцем является январь, а самым жарким – июль. Средняя температура летом составляет +19,5 градусов, зимой -11,5 градусов. Зима довольно снежная. Число дней в году со снежным покровом составляет 140-147.

    Средняя годовая норма атмосферных осадков составляет 234 мм.
     Преобладающее направление ветров западное и северо-западное (40,8%), реже повторяются южные и юго-восточные ветры (23,4%). Среднегодовая скорость ветра 4,2 м/с. 

ІV. Комплексный план развития систем теплоснабжения

1. Тепловые сети. Общая характеристика тепловых сетей.

Современное состояние.
    Теплоснабжение в населенных пунктах   муниципального образования Трескинского  сельсовета осуществляется от котельных и индивидуальных котлов, печного отопления. Отопление и горячее водоснабжение жилого сектора, принадлежащего гражданам на правах частной собственности, осуществляется от газовых котлов, газовых проточных и электрических водонагревателей. 

с.Трескино
Теплоснабжение общественного здания - Трескинский СДК, МОУ СОШ с. Трескино осуществляется от  котельной, оборудованной  3 котлами Хопер-100.
Теплоснабжение общественного здания – административное здание с.Трескино, административное здание СПК «Колышлейское РАО» осуществляется от  котельной, оборудованной 2  котлами Хопер-63.

с. Катковка

Теплоснабжение общественного здания - МОУ СОШ с. Трескино филиал МОУ ООШ с. Катковка осуществляется от  котельной, оборудованной  2 котлами Хопер-80.
с. Сумы
Теплоснабжение административного здания с. Сумы, общественных зданий - Сумский СДК, МОУ ООШ с. Сумы, музей с. Сумы,  столовая ООО «ГолАгро», служебные гаражи осуществляется от  котельной, оборудованной modol - 233.
Теплоснабжение Фельдшерского  пункта с. Катковка осуществляется от  индивидуального газового котла.

Теплоснабжение Фельдшерского  пункта с. Сумы осуществляется от  индивидуального газового котла.

Теплоснабжение Фельдшерского  пункта д. Карауловка осуществляется от  индивидуального газового котла.

Теплоснабжение детского сада с. Трескино осуществляется от  индивидуального газового котла.

Теплоснабжение Трескинской участковой поликлиники осуществляется от  индивидуального газового котла.

Таблица 1.

Перечень и основная характеристика отопительных котельных с.Трескино
	№

п/п
	Адрес источника теплоснабжения (котельная)
	Характеристика объекта
	Марка котлов и количество шт.
	Год ввода в эксплуатацию
	Установ-ленная мощность котла Гкал/час
	Способ прокладки тепловых сетей
	Протяжен-ность тепловых сетей, м

	1
	с.Трескино ул.Мира д.21а
	Отдельно стоящая котельная
	Хопер-63

2 шт.
	2010
	63
	Подземная 
	50

	2
	с.  Трескино ул.Мира д.22
	Отдельно стоящая котельная
	Хопер -100

3 шт.
	1-2017

2-2018
	100
	Подземная 
	220

	3.
	с. Сумы ул. Центральная площадь, 26
	Отдельно стоящая котельная
	modol- 233
	2012
	233
	Подземная

Воздушная
	118

234

	4.
	С. Катковка ул. Школьная, 1
	Отдельно стоящая котельная
	Хопер- 80

2 шт.
	1995
	80
	Подземная

воздушная
	68

120


Отопительных котельных в д. Карауловка, д. Немчиновка, д. Надеждино, д. Луговое, д. Раевка, д. Кайсаровка - нет.
2. Основные направления модернизации системы теплоснабжения

      На территории   муниципального образования Трескинского сельсовета объекты социальной сферы получают тепловую энергию – от котельных МКУ «ЦХОМУ Колышлейского района», котельной администрации Трескинского сельсовета.
Анализ существующей системы теплоснабжения и дальнейших перспектив развития   муниципального образования Трескинского сельсовета показывает, что действующие сети теплоснабжения находятся в удовлетворительном состоянии. 

Модернизация системы теплоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

модернизация систем теплоснабжения с учетом нового строительства объектов жилищного или строительного назначения;

реконструкция котельного оборудования;

реализация проектов реконструкции тепловых сетей.
2. Режим работы тепловых сетей.

Температурный график определяет режим работы тепловых сетей. По данным температурного графика определяется температура подающей и обратной воды в тепловых сетях. 

 Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии. Энергетические обследования проведены в июле  2013 года.

ГРАФИК

зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха, для котельных

	Температура наружного воздуха t0C
	Температура воды в подающем трубопроводе системы отопления, t п0 C
	Температура воды в обратной линии системы отопления, t о0C

	8
	35,2
	28,8

	7
	35,7
	31,8

	6
	36,1
	32,7

	5
	37,5
	33,7

	4
	37,9
	34,6

	3
	41,3
	36,6

	2
	42,7
	37,2

	1
	45,0
	38,1

	0
	46,1
	39,0

	-1
	48,7
	40,8

	-2
	50,0
	41,2

	-3
	51,3
	42,1

	-4
	52,0
	43,3

	-5
	52,5
	43,6

	-6
	53,2
	44,0

	-7
	54,5
	44,6

	-8
	55,8
	45,2

	-9
	56,0
	46,1

	-10
	57,3
	46,9

	-11
	57,8
	47,2

	-12
	58,8
	47,8

	-13
	59,2
	48,3

	-14
	60,3
	49,0

	-15
	61,2
	49,5

	-16
	62,7
	50,3

	-17
	62,9
	50,8

	-18
	63,1
	51,2

	-19
	64,2
	51,8

	-20
	65,5
	52,4

	-21
	66,7
	53,1

	-22
	67,9
	54,3

	-23
	68,1
	55,2

	-24
	70,3
	55,9

	-25
	71,5
	56,4

	-26
	74,6
	58,8

	-27
	75,8
	59,9

	-28
	76,0
	60,5

	-29
	79,1
	63,4

	-30
	88,3
	66,5

	-31
	89,4
	67,2

	-32
	91,7
	67,9

	-33
	92,9
	68,6

	-34
	93,6
	69,3

	-35
	95,0
	70,0


         Отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) котельной  в течение отопительного сезона с 2012-2018 годов не было.

        Проведение мероприятия по реконструкции источников  теплоснабжения и тепловых сетей планируется. 

Приложение к постановлению 

администрации  Трескинского  сельсовета 

Колышлейского района Пензенской области

31.08.2018  № 33 

Графическая модель схемы теплоснабжения муниципального образования Трескинского сельсовета с. Трескино 
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	с. Трескино ул. Мира, 21а 

Диаметр трубопровода 110мм

Протяженность в 2-х трубном исчислении 100 м

Способ прокладки подземный 20 м, воздушный 30 м
	с. Трескино ул. Мира, 22
Диаметр трубопровода 110 мм

Протяженность в 2-х трубном исчислении 440 м

Способ прокладки подземный 220


 Графическая модель схемы теплоснабжения муниципального образования Трескинского сельсовета с. Катковка 
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с. Катковка  ул. Школьная, 1 

Диаметр трубопровода 120 мм

Протяженность в 2-х трубном исчислении 376 м

Способ прокладки подземный 68 м, воздушный 120 м
Графическая модель схемы теплоснабжения муниципального образования Трескинского сельсовета с. Сумы
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с. Сумы  ул. Центральная площадь, 26 

Диаметр трубопровода 120  мм

Протяженность в 2-х трубном исчислении 704 м

Способ прокладки подземный 116 м, воздушный 236 м
