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	от
	31 марта 2015 года
	№
	11

	с.Пограничное


	

	АДМИНИСТРАЦИЯ ПОГРАНИЧНОГО  СЕЛЬСОВЕТА

	КОЛЫШЛЕЙСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

	

	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	


Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения

Пограничного  сельсовета  Колышлейского района

Пензенской области

 

        В соответствии  с Федеральным закон Российской Федерации от 07.12.2011 года    № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным Законом от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  (в редакции от 25.12.2008 г.), руководствуясь Уставом Пограничного  сельсовета Колышлейского района  Пензенской  области (с последующими изменениями),
Администрация Пограничного сельсовета  постановляет:

     1.Утвердить прилагаемую схему водоснабжения и водоотведения Пограничного сельсовета Колышлейского района Пензенской области  на 2015-2024 годы в новой редакции согласно приложению 
    2. Постановление  от 20.12.2013 года  № 35 «Об утверждении  схемы водоснабжения  Пограничного  сельсовета Колышлейского района Пензенской области»  признать утратившим силу.
    3. Опубликовать настоящее  постановление в информационном бюллетене «Информационный вестник Пограничного сельсовета»
    4.   Постановление  вступает в силу после его официального опубликования  и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Пограничного сельсовета.
   5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на главу администрации Пограничного сельсовета
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 администрации                                                         И.В.Никитина
Приложение 

к постановлению администрации 

Пограничного  сельсовета 

№  11 от 31 марта 2015 года
СХЕМА 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОГРАНИЧНОГО  СЕЛЬСОВЕТА КОЛЫШЛЕЙСКОГО РАЙОНА
 ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ   

на 2015-2018гг. 

и на период до 2024 года 
с.Пограничное  , 2015 г.
Глава 1. Водоснабжение

1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения

1.1 Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

Система централизованного водоснабжения Пограничного  сельсовета  представляет собой комплекс взаимосвязанных инженерных сооружений, обеспечивающих подачу питьевой воды  818   чел. (исключение составляет население, проживающие в жилых домах, не подключенных к централизованной системе водоснабжения). 

В состав муниципального образования входит 3 населенных пунктов. Централизованное водоснабжение осуществляется только в двух населенных пунктах – с.Пограничное   и д. Третий Хутор .

В поселении существует две  эксплуатационные зоны. Организация ,осуществляющая водоснабжение потребителей, является  СОПК «Пограничный». Данное  предприятие предоставляет услуги водоснабжения  потребителям поселений, которыми пользуются жители, организации, учреждения, а так же сезонное население. 

Потребителями холодного водоснабжения в основном является население, доля которого в общем объеме потребления составляет около 99%;  1,0% приходится на организации и учреждения. 

Жилая застройка на территории населенных пунктов Пограничного  сельсовета  по характеру степени благоустройства относится к частично благоустроенной застройке. 

 Вопросами по обеспечению населения хозяйственно-питьевой водой занимается администрация Пограничного  сельсовета  . Источником  водоснабжения, являются подземные воды. Для добычи воды используются глубоководные скважины, не имеющие очистных сооружений, обеззараживающих установок, организованных и благоустроенных зон санитарной охраны. Из скважин вода насосом  подается в водонапорные башни Рожновского. Из башни под давлением, созданным высотой башни, вода поступает в тупиковые сети с.Пограничного и д. Третий Хутор . Упрощенная схема централизованного водоснабжения населенных пунктов представлена на рисунке 1.1.
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Существующие объекты водоснабжения, находятся на балансе  администрации Пограничного  сельсовета.

Обеспечение холодным децентрализованным водоснабжением д.Алексеевка осуществляется за счет эксплуатации индивидуальных  скважин малого заложения  и  родника .
Горячего централизованного водоснабжения на территории поселения нет. Техническая вода отсутствует.

Протяженность водопроводных сетей – 24 км.

Пожаротушение осуществляется из пожарных водоемов, пруда в д.Алексеевка  и водонапорных башен.

Резервуаров чистой воды нет. Имеется три водонапорные башни Рожновского   2  объемом 15 м3 и 1  объемом 25 м3 .                               
1.2 Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения

На данный момент в Пограничном сельсовете  1 населенный пункт не охвачен централизованным водоснабжением. Отсутствует полностью централизованное водоснабжение в д.Алексеевка (Проживают постоянно 2 человека)
 Основная застройка данного населенного пункта – частные индивидуальные дома и дачные хозяйства. Снабжение питьевой водой осуществляется от  родника  и индивидуальных  скважин малого заложения

1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

Пограничный сельсовет имеет две технологические зоны централизованного холодного водоснабжения: с. Пограничное  и д. Третий Хутор. В д.Алексеевка применяются децентрализованные системы холодного и горячего водоснабжения. На данной территории присоединение к централизованным сетям отсутствует, нет возможности технологического присоединения.
1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Лицензия на  пользования недрами  с целевым назначением и видами работ ,добыча подземных вод, используемых для целей  питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и технологического обеспечения  водой объектов , расположенных на территории  Пограничного сельсовета  имеется . 

Для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения поселения осуществляется добыча питьевых подземных вод с помощью 3 эксплуатационных скважин, из которых три  рабочие. Эксплуатируемые скважины паспортизированы ,прошли инвентаризацию и оформлены в муниципальную  собственность.  

Глубина залегания водоносного горизонта в зависимости от рельефа местности достигает 80 - 100 м. Территория сельского поселения относится к достаточно обеспеченной артезианскими источниками водоснабжения. Характеристика артезианских скважин представлена в таблице 1.1.

Таблица 1.1

Параметры артезианских скважин

	№ п/п
	Место расположения
	Год бурения
	Глубина, м
	Износ, %
	Диаметр обсадной трубы, мм
	Диаметр водоподъемной трубы, мм
	Дебит, куб.м/ч
	Пояс ЗСО
	Примечание

	1
	2585  скважина №1 с.Пограничное
	1983
	100
	75
	168
	70
	6,0
	36м
	рабочая

	2
	2587

скважина №2 с.Пограничное
	1983
	80
	75
	219
	70
	4,0
	36 м
	рабочая 

	3
	2581

скважина № 3 д.Третий Хутор
	1983
	100
	75
	210
	70
	4,0
	36 м
	рабочая


Состояние скважин неудовлетворительное. Обсадные трубы имеют износ более 75%. Оголовки находятся в исправном состоянии и  обеспечивают герметизацию. На скважинах имеются выпуски для отбора проб с целью контроля качества воды. Отверстия для замера положения уровней воды отсутствуют. На скважинах нет приборного учета поднятой воды, т.е. учет ведется косвенным методом. Остановка работы действующих скважин производится для ремонта и замены оборудования.

Артезианские скважины имеют наземные здания. Износ более 30%.
1.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Качество источников подземных вод и воды в водопроводных сетях исследуются Сердобским  филиалом лаборатории   ФГУ здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области » по графику согласно рабочей программы контроля качества питьевой воды. 

Качество воды соответствует  СанПиН 2.1.4.1074-01 . 

.Комплексов  очистки и водоподготовки в системе водоснабжения Пограничного  сельсовета не установлено.

.

1.4.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций

Основным источником водоснабжения являются артезианские скважины, расположенные на территории населённых пунктов. 

Подъем воды  осуществляется водопогружными  насосами отечественного производства марки ЭЦВ. 

От водозаборных скважин вода подается в водонапорные башни Рожновского и далее под гидростатическим давлением поступает в разводящую сеть. Скважины работают в автоматическом режиме. Производится автоматическое включение - отключение насосов и регулирование наполнения ёмкостей башен, за счёт установленных электронных таймеров . 

Водозаборы поселений введены в эксплуатацию в 1983 г. и 1985 г. Технологическое оборудование скважин меняется  по мере физического износа  .

Паспортные данные насосов приведены в таблице 1.2.

Таблица 1.2

Паспортные данные оборудования

	Марка оборудования
	Подача, м3
	Напор, м
	КПД, %
	Потребляемая мощность, кВт
	Примечание

	насос ЭЦВ-6-4-70
	4
	65
	80
	2,2
	рабочий

	насос ЭЦВ-6-4-70
	4
	70
	85
	2,2
	рабочий

	насос ЭЦВ-6-4-125
	6
	120
	80
	4
	рабочий


 Существующее насосное оборудование, с учётом работы  регулирующих устройств, в целом соответствует параметрам артскважин. 

1.4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения

Снабжение абонентов холодной питьевой водой осуществляется через централизованные системы сетей водопровода. 

Водоснабжение с.Пограничного и д.Третий Хутор  обеспечивается от водопровода диаметром  90 мм, который проходит по территории поселений.. 

Таблица 1.4

Параметры водопроводной сети

	№
	Участок
	Диаметр, мм
	Длина, м
	Износ, %
	Год прокладки/

перекладки
	Материал
	Глубина, м

	С.Пограничное

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Основная сеть 
	90
	18000
	62,0
	1983
	Полиэтилен

Сталь 
	1,8-2,0

	
	Итого:
	
	18000
	62,0
	
	
	

	д. Третий Хутор 

	2
	Основная сеть 
	90
	6000
	83,0
	1983
	Полиэтилен

чугун
	1,8-2,0

	
	Итого
	
	6000
	83,0
	
	
	


Общая протяженность водопроводных сетей поселения составляет 24,0 км.

Сети выполнены из таких материалов как чугун, сталь и ПНД (полиэтилен низкого давления). Износ существующих водопроводных сетей по Пограничному сельсовету  составляет более 72 %. Некоторые участи  уличных водопроводов эксплуатируются с 80-х годов, поэтому содержание водопроводной сети обходится довольно дорого. С каждым годом растет число аварий. Так на сегодняшний день коэффициент аварийности  составляет 0,9 ед./км против 0,6 – в среднем по России.

Водопроводная сеть в населенных пунктах трассируется по тупиковой схеме. Величина потерь воды при транспортировке от общего объема поднятой воды из скважин не регистрируется. Неудовлетворительное состояние водопроводных сетей влияет на качество подаваемой воды потребителям, что может  отрицательно сказаться на здоровье населения.

На территории водозаборных площадок оборудованы водонапорные башни Рожновского объемом 15 м3  - 2 башни и 25 м3 -1 башня Водопроводные башни без капитального ремонта эксплуатируется с 1983  г. в поверхностной коррозии и нуждаются в текущем ремонте.   

1.4.5 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселения 

В настоящее время основными проблемами в водоснабжении Пограничного сельсовета являются: значительный износ сетей водоснабжения, недостаточный учёт  добычи и потребления холодной  воды.

 Часть водопроводных сетей на территории поселения, приложенные в  80-е годы, выработали  свой ресурс, имеют неудовлетворительное состояние и требуют замены. В связи с ветхим состоянием и несвоевременным обслуживанием водопровода участились порывы. Большой удельный вес металлических и чугунных труб в общей протяженности сетей водоснабжения вызывает угрозу вторичного загрязнения  воды продуктами коррозии. 
Основное технологическое оборудование не оснащено системой автоматического регулирования. Водозаборные устройства и часть потребителей не обеспечены приборами учёта воды.

Недостаточная надежность и качество электроснабжения насосных станций водоснабжения. Существует необходимость повышения категории надежности электроснабжения путем организации дополнительных вводов или использования резервных источников и электроснабжения.

На сегодняшний день предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, за нарушениями, влияющими на качество и безопасность воды, отсутствуют.

1.4.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Централизованная система горячего водоснабжения в Пограничном сельсовете отсутствует. Население обеспечивается горячей водой посредством установки индивидуальных нагревателей.

1.5 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Исходя, из географического положения территория Пограничного  сельсовета не относится к территории вечномерзлых грунтов. В связи, с этим фактором в поселении отсутствуют технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.

1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Объекты централизованной системы водоснабжения (хозяйственно-питьевые водопроводные сети, технические здания и сооружения) являются собственностью муниципального образования  «Пограничный сельсовет» Колышлейского района Пензенской области. Система  водоснабжения  с.Пограничное  и д.Третий Хутор закреплена за СОПК «Пограничный» .
2. Направления развития централизованных систем водоснабжения

2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Схема водоснабжения Пограничного сельсовета на период до 2024 года разработана в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья и улучшения качества жизни населения.

Основное направление схемы водоснабжения поселения разрабатывается с соблюдением следующих принципов:

а) обеспечение бесперебойности населения холодным водоснабжением;

б) приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями законодательством Российской Федерации.

Основными задачами являются:

· реконструкция и модернизация водопроводной сети и сооружений на них, включая запорную арматуру, водонапорные башни и водоразборные колонки;

· переход на эффективные и технически совершенные технологии поднятия и транспортировки воды (безбашенная система и частно-регулируемый привод насосов и компрессора);

· реконструкция скважин в целях обеспечения необходимого объема воды для потребителей;

Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения представлены в разделе 7.

2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения

Прогноз социально-экономического развития Пограничного сельсовета на перспективу предлагается в двух вариантах. Первый вариант (консервативный) – предусматривает инерционную динамику развития экономики и предполагает менее благоприятное развитие внешних и внутренних факторов. Второй вариант носит более оптимистичный характер, прогнозируя раскрытие потенциальных возможностей всех секторов экономики, усиление инновационной и инвестиционной составляющих экономического роста.

По прогнозу в период 2015-2017 г.г. численность постоянного населения будет снижаться, что обусловлено миграционным оттоком постоянного населения по причине переселения жителей в другие регионы и снижением рождаемости

Сокращение численности населения в условиях существующей высокой жилищной обеспеченности не предполагает в прогнозируемом периоде и ближайшей перспективе нового жилищного строительства.

Генеральным планом развития Пограничного сельсовета не предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения.

Водоснабжение и водоотведение перспективной индивидуальной и смешанной малоэтажной жилой застройки на вновь осваиваемых жилых территориях планируется решать, в том числе, за счет индивидуальных инженерных систем, также как обеспечение водой и канализацией населения других существующих (сохраняемых) сельских населенных пунктов.

Застройщики   индивидуального  жилищного фонда, как правило,  используют автономные источники водоснабжения.

Система водоснабжения принимается частично централизованная с хозяйственно-питьевым водопроводом. Пожаротушение предусматривается из пожарных водоемов.

В местах подключения к уличным  сетям устанавливается запорная арматура. Подача воды потребителям будет осуществляться замененными распределительными сетями. На вводе в каждое здание должен быть установлен водомерный узел.

Величины расходов воды наиболее вероятного из сценариев представлены в разделе 3.

3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Объем поднятой воды в 2014 году составил 42,0 тыс.м3. Объем забора сети фактически продиктован потребностью объемов воды на реализацию (полезный отпуск) и расходами воды на собственные нужды, потерями воды в сети.  Общий баланс представлен таблице 3.1.

Таблица 3.1

Общий водный баланс за период 2012-2014 г.г.

	№ п/п
	Показатели
	Ед. измерения

	
	
	
	2012
	2013
	2014

	1
	Подъем воды из водозабора
	тыс.м3
	12,0
	12,0
	12,0

	2
	Расход воды на собственные нужды
	тыс.м3
	11,0
	11,0
	11,0

	
	
	%
	3,8
	4,0
	4,2

	3
	Подано воды в сеть, всего
	тыс.м3
	12,0
	12,0
	12,0

	4
	Утечки и неучтенные расходы воды
	тыс.м3
	1,7
	1,5
	1,4

	
	
	%
	7,2
	7,1
	7,2

	5
	Реализовано холодной воды, в том числе:
	тыс.м3
	12,0
	   12,0
	12,0

	5.1
	- население
	тыс.м3
	10,5
	10,6
	10,6

	5.2
	- организации
	тыс.м3
	1,1
	0,9
	0,9

	6
	Горячая вода
	м3
	-
	-
	-

	7
	Техническая вода
	м3
	-
	-
	-


Объем потерь, утечек и неучтенных расходов воды за 2014 год составил      480 м3  или  4% от объема проданной воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий.
Объем реализации воды потребителям в 2014 г. составил 12000 м3, из них населению – 10600 м3 (темп снижения 2014/2012 г.г. – -8,5%,). 

Структура потерь воды представлена в подразделе 3.12.

3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Пограничный сельсовет  имеет две технологические зоны централизованного водоснабжения, обслуживаемые соответствующими водоснабжающей организацией (см. таблицу 3.2). 

Таблица 3.2

Территориальный баланс воды за период 2012-2014 г.г.

	Показатели
	Ед. измерения

	
	
	2012
	2013
	2014

	с.Пограничное 
	
	
	
	

	Подъем воды из водозабора
	тыс.м3
	30,7
	30,7
	30,7

	Потребление воды
	тыс.м3
	29,7
	28,9
	29,8

	- среднесуточное
	м3
	150,0
	150,0
	155,0

	- максимальное суточное
	м3
	180,0
	180,0
	180,0

	Горячая вода
	м3
	-
	-
	-

	Техническая вода
	м3
	-
	-
	-

	д.Третий Хутор 
	
	
	
	

	Подъем воды из водозабора
	тыс.м3
	8,8
	8,8
	8,8

	Потребление воды
	тыс.м3
	8,7
	8,7
	8,7

	- среднесуточное
	м3
	42,0
	42,5
	42,5

	- максимальное суточное
	м3
	50,4
	 51,0
	51,0

	Горячая вода
	м3
	-
	-
	-

	Техническая вода
	м3
	-
	-
	-


Коэффициент суточной неравномерности для определения максимального потребления воды принят – 1,2.

3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения (пожаротушение, полив и др.)

Структура водопотребления поселения по группам потребителей представлена в таблице 3.3.

Таблица 3.3

Структурный водный баланс реализации воды по группам абонентов

	Показатели
	Ед. измерения

	
	
	2012
	2013
	2014

	Реализовано холодной воды, в том числе:
	тыс.м3
	12,0
	12,0
	12,0

	- население
	тыс.м3
	10,8
	10,9
	11,1

	- организации
	тыс.м3
	1,2
	1,1
	0,9

	- пожаротушение
	м3
	-
	-
	-

	Горячая вода
	м3
	-
	-
	-

	Техническая вода
	м3
	-
	-
	-


Проанализировав данные по объему отпущенной воды разным группам потребителей за 2012-2014 г.г., можно утверждать, что население  является основным потребителям воды за этот период. Следует отметить резкое увеличение показателя для организаций в 2012 году.

Уровень потребления воды населением за анализируемый период снизился на 9%.  

3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

В настоящее время в Пограничном сельсовете  действуют нормы удельного водопотребления, установленные   общим собранием членов  СОПК»Пограничный»  (см. в таблице 3.4).

Таблица 3.4

Удельное нормативное потребление питьевой воды населением 

	Показатель
	Значение

	Общее удельное водопотребление, м3/мес. на человека, в том числе:
	

	жилые дома с водопроводом и централизованной канализацией с ваннами и без водонагревателей 
	4,5

	жилые дома с водопроводом и местной канализацией с ваннами без водонагревателей 
	3,6

	жилые дома с водопроводом и централизованной канализацией без ванн и водонагревателей
	2,85

	жилые дома с водопроводным вводом и местной канализацией
	1,8

	пользование уличной водопроводной колонкой
	1,2


Фактическое удельное водопотребление (м3/мес. на 1 чел.) определяется по формуле:

qв = Qв/N/12,

где N – фактическое число жителей в районах жилой застройки с различной степенью благоустройства, чел;
Qв – фактический расход воды на хозяйственно-питьевые нужды, м3/год.

Исходя из общего годового количества реализованной воды населению  в объеме 11100 м3, удельное потребление воды равно 4,5 м3/мес. на одного человека, что выше среднего норматива водопотребления жителями в домах с различной степенью благоустройства. 

3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

Обеспеченность индивидуальными приборами коммерческого учета холодной питьевой воды в Пограничном  сельсовете  в 2014 году составляет 56 %. Приоритетными группами потребителей, для которых требуется решение задачи по обеспечению коммерческого учета, являются: бюджетная сфера и жилищный фонд. В настоящее время план по установке приборов учета отсутствует.

3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

Установленная производительность станции I-го подъема сельского поселения 396 м3/сут., при этом среднесуточный среднегодовой объем поднимаемой воды по муниципальному образованию 106,8 м3/сут. Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что существующие водозаборные сооружения работают примерно на 29 % своей производственной мощности. Поэтому дефицита производственной мощности системы водоснабжения поселения нет. 

3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок до 2024 года с учетом различных сценариев развития поселения, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки и исходя из двух сценариев дальнейшего развития муниципального образования

При прогнозировании расходов воды для различных потребителей расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в муниципальном образовании. 

Нормы водопотребления приняты в соответствии с СП 30.1333.2010, СП 31.13330.2012 (актуализированные версии СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85).

На основании данных документов, а также общей сложившейся тенденции снижения потребления воды абонентами можно спрогнозировать уровень перспективного потребления воды сроком до 2026 года.

Расчет численности населения Пограничного сельсовета  произведен экстраполяционным методом по среднегодовому показателю убыли населения за период 2012 – 2014 год, составляющему 0,5%.
Cреднесуточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды определяется по формуле:

Qср.сут.=q(N/l000(м3/cyт);

где q – удельное водопотребление, л/сут. на 1 чел. (принимаем – 160). Следует учитывать, что для жилой застройки с водозаборными колонками –50л/чел. в сутки; 

N – численность населения с централизованным водоснабжением, чел.

Максимальный суточный расход воды определяется по формуле:

Qcyт. мак.=Kcyт. мак.(Qcp.cyт. (м3/сут);

где Ксут.мак. – коэффициент суточной неравномерности учитывающий уклад жизни населе​ния, степень благоустройства зданий (принимаем – 1,3).

Удельное среднесуточное потребление на поливку за поливочный сезон в расчете на одного жителя согласно СП 31.13330.2012 следует принимать 50 л/сут.

Количество расчётных дней в году – 120 (частота полива 1 раз в 2дня). 

Расход воды на сельскохозяйственных животных представлен в таблице 3.5.

Таблица 3.5

Водопотребление сельскохозяйственными животными

	№

п/п
	Вид животного
	Норма на 1 животное, м3/мес

	1
	КРС
	1,8

	2
	Лошади
	1,2

	3
	Свиньи
	0,3

	4
	Птица
	0,06

	5
	Овцы
	0,2

	6
	Козы
	0,2


В таблице 3.6 приведены прогнозируемые объемы воды, планируемые к потреблению по годам рассчитанные в соответствии с СП 30.1333.2010 и СП 31.13330.2012, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития.

Данные прогноза потребности водоснабжения рассматриваются исходя из двух сценариев дальнейшего развития муниципального образования : 1 -  позитивного   и  2 – негативного. 

Таблица 3.6

Перспективное потребление воды 1 вариант 

	Показатель
	Период (год)

	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2020
	2022
	2024

	с.Пограничное 
	
	
	
	
	
	
	

	Водопотребление,тыс. м3
	30,7
	30,6
	30,7
	30,8
	30,7
	30,6
	30,8

	д. Третий Хутор 
	
	
	
	
	
	
	

	Водопотребление, тыс.м3
	8,7
	8,8
	8,8
	8,8
	8,8
	8,6
	8,7

	Всего, тыс.м3
	39,4
	39,4
	39,5
	39,6
	39,5
	39,2
	39,5


Перспективное потребление воды 2 вариант 

	Показатель
	Период (год)

	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2020
	2022
	2024

	с.Пограничное 
	
	
	
	
	
	
	

	Водопотребление,тыс. м3
	30,5
	30,5
	30,5
	30,7
	30,7
	30,4
	30,2

	д. Третий Хутор  
	
	
	
	
	
	
	

	Водопотребление, тыс.м3
	8,6
	8,7
	8,7
	8,7
	8,6
	8,5
	8,6

	Всего, тыс.м3
	39,1
	39,2
	39,2
	39,4
	39,3
	38,9
	38,8


С учетом перспективного роста численности населения необходимо выполнить переоценку запасов воды.

При планируемых объектах капитального строительства производственно коммунального и коммунально-бытового обслуживания, рекреационного и общественно-делового назначения следует принимать следующие нормы водопотребления:

· общественные учреждения – 12 л на одного работника; 

· предприятия коммунально-бытового обслуживания – 25 л на одного работника; 

· предприятия общественного питания -12 л на одно условное блюдо; 

· дошкольные образовательные учреждения -75 л на одного ребенка; 

· производственно – коммунальные объекты – 36 л на одного человека в смену. 

3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

 Централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения в Пограничном сельсовете не имеется  , 

3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Фактическое и ожидаемое потребление воды приведены в таблице 3.7.

Таблица 3.7

Сведения о потреблении воды

	Показатель
	Период (год)

	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2020
	2022
	2024

	Годовое потребление, м3
	39,0
	39,4
	39,4
	39,5
	39,6
	39,5
	39,2
	39,5

	Среднесуточное потребление, м3
	106,8
	110,6
	110,6
	110,9
	110,9
	110,6
	110,4
	110,6

	Максимальное суточное потребление, м3
	115,0
	115,0
	115,0
	115,0
	115,0
	116,0
	117,0
	118,0

	Горячая вода, м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


	Техническая вода, м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Объем реализации воды потребителям муниципального образования составит в 2024 г.  – 39500 м3 (темп роста  2024/2014 г.г. – 3,3 %).

3.10 Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды

На территории Пограничного сельсовета  две технологические зоны водоснабжения. Изменений до 2024 года не ожидается, поэтому территориальная структура потребления воды значительно не изменится. 

3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

Перспективное потребление воды по отдельным категориям потребителей Пограничного сельсовета  приведено в таблице 3.8.

Таблица 3.8

Расходы воды на водоснабжение по типам абонентов

	Категория
	Период (год)

	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2020
	2022
	2024

	Жилые здания, тыс.м3
	38,4
	38,4
	38,0
	38,4
	38,3
	37,8
	38,0

	Объекты общественно-делового назначения, тыс. м3
	1,0
	1,0
	1,0
	1,2
	1,2
	1,4
	1,5

	Сельхозпредприятия, м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Горячая вода, м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Техническая вода, м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Основным потребителем воды в 2014 году являлось  население, поэтому можно судить о том, что структура водопотребления к 2024 году существенно  не изменится. 

К 2024 году практически не  изменяется процентное соотношение по потреблению воды между отдельными категориями потребителей. На долю населения будет приходиться 97,8,% потребления воды, остальное  потребление придётся на  бюджетных потребителей.

3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Существующая система водоснабжения в силу объективных причин не стимулирует потребителей питьевой воды к более рациональному ее использованию. Достаточно большой объем воды теряется в результате утечек при транспортировке.

В 2014 году потери воды при транспортировке в сельском поселении составили 480 м3, что составляет 4 % от всей поданной в сеть воды.  В перспективе до 2026 года планируется снижение потерь воды питьевого качества в сетях до 1 % от всей отпускаемой воды за счет выполнения мероприятий по реконструкции системы водоснабжения. Изменение затрат на собственные нужды будет меняться в соответствии с изменением объема поднятой воды.

Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке представлены в таблице 3.9.

Таблица 3.9 

Сведения о фактических и перспективных потерях воды при ее транспортировке

	Показатели
	Период (год)

	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2020
	2022
	2024

	Подано в сеть,тыс м3
	39,0
	39,4
	39,4
	39,5
	39,6
	39,5
	39,2
	39,5

	Потери в сетях,  %
	4,0
	4,0
	3,8
	3,5
	2,8
	2,5
	1,5
	1,0

	Потери в сетях, тыс. м3
	1,5
	1,6
	1,5
	 1,4
	1,1
	0,9
	0,6
	0,4

	- скрытые утечки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	- утечки при авариях и повреждениях
	1,2
	1,5
	1,4
	1,4
	1,1
	0,9
	0,6
	0,4

	- утечки через уплотнения арматуры
	0,5
	0,4
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	Среднесуточные потери, м3
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,3
	0,2
	0,2
	0,1

	Потери горячей воды, м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери технической воды, м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


3.13 Перспективные балансы водоснабжения (общий – баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный – баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

Общий перспективный баланс водоснабжения с.Пограничное  и д.Третий Хутор  представлен в таблице 3.10 и 3.11.

Таблица 3.10

Перспективный водный баланс системы водоснабжения  с.Пограничное  до 2024 года

	№ п/п
	Показатели
	Ед. измерения
	Период (год)

	
	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2020
	2022
	2024

	1
	Подъем воды из водозабора
	тыс.м3
	30,7
	30,6
	30,7
	30,8
	30,7
	30,6
	30,8

	2
	Расход воды на собственные нужды
	тыс.м3
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0        
	1,0
	1,0
	1,0

	
	
	%
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2

	3
	Подано воды в сеть, всего
	тыс.м3
	29,7
	29,6
	29,7
	29,8
	29,7
	29,6
	29,8

	4
	Утечки и неучтенные расходы воды
	тыс.м3
	1,2
	1,2
	1,2
	1,1
	1,1
	1,1
	1,0

	
	
	%
	6,2
	6,3
	6,1
	5,6
	5,5
	5,3
	4,8

	5
	Реализовано холодной воды, в том числе:
	тыс.м3
	39,4
	39,4
	39,5
	39,6
	39,5
	39,2
	39,5

	5.1
	- население
	тыс.м3
	29,7
	29,6
	29,7
	29,8
	29,7
	29,6
	29,8

	5.2
	- организации
	м3
	0,7
	0,8
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	6
	Горячая вода
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Техническая вода
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Объем подъема воды до  2024 году повысится  в среднем на 1500 м3, в том числе планируется снижение на 20 % объемов расхода воды на потери в сети.
Таблица 3.11

Перспективный водный баланс системы водоснабжения  д.Третий Хутор до 2024 года

	№ п/п
	Показатели
	Ед. измерения
	Период (год)

	
	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2020
	2022
	2024

	1
	Подъем воды из водозабора
	тыс.м3
	8,7
	8,8
	8,8
	8,8
	8,8
	8,6
	8,7

	2
	Расход воды на собственные нужды
	тыс.м3
	1,1
	1,0
	0,9
	0,9
	0,9
	0,7
	0,7

	
	
	%
	4,0
	3,5
	3,0
	3,0
	3,0
	2,5
	2,5

	3
	Подано воды в сеть, всего
	тыс.м3
	8,7
	8,8
	8,8
	8,8
	8,8
	8,6
	8,7

	4
	Утечки и неучтенные расходы воды
	тыс.м3
	0,4
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,1
	0,1

	
	
	%
	0,4
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,1
	0,1

	5
	Реализовано холодной воды, в том числе:
	тыс.м3
	8,3
	8,6
	8,6
	8,6
	8,6
	8,5
	8,6

	6.1
	- население
	тыс.м3
	8,3
	8,6
	8,6
	8,6
	8,6
	8,5
	8,6

	6.2
	- организации
	тыс.м3
	-
	-
	-
	  -
	 -
	 -
	  -

	6.3
	- сельхозпредприятия
	тыс.м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Горячая вода
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Техническая вода
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Объем подъема воды до  2024 года  сохранится ,планируется снижение   объемов расхода воды на потери в сети на 20 %.

Из таблиц перспективного водного баланса видно, что  население Пограничного сельсовета  является основным потребителем воды и оказывает наибольшее влияние на общий объем реализации.

3.14 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Определение требуемой мощности станций I-го подъема выполнено исходя из данных о перспективном потреблении воды и величины неучтенных расходов и потерь воды при ее транспортировке. Показатели требуемых станций представлены в таблице 3.12 и 3.13.
Таблица 3.12

Требуемая производственная мощность  водозаборного сооружения   с.Пограничное
	Показатели

	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2020
	2022
	2024

	Среднесуточная подача потребителям ХВС, .м3/сут.
	39,4
	39,4
	39,4
	39,5
	39,6
	39,5
	39,2
	39,5

	Максимальная подача потребителям ХВС, .м3/сут.
	40,0
	40,0
	40,0
	40,0
	40,0
	40,5
	40,0
	40,5

	Среднесуточная подача потребителям ГВС, м3/сут.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Среднесуточная подача потребителям ТехВС, м3/сут.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери воды при транспортировке в сети, .м3/сут.
	1,5
	1,6
	1,5
	1,4
	1,1
	0,9
	0,6
	0,4

	Перспективная производительность станции, м3/сут.
	144
	144
	144
	144
	144
	144
	144
	144

	Резерв мощности, м3/сут.
	92,6
	92,8
	92,8
	92,8
	92,9
	92,4
	92,1
	91,8


Таблица 3.13

Требуемая производственная мощность водозаборного сооружения  д. Третий Хутор 

	Показатели

	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2020
	2022
	2024

	Среднесуточная подача потребителям ХВС, м3/сут.
	8,7
	8,8
	8,8
	8,8
	8,8
	8,8
	8,6
	8,7

	Максимальная подача потребителям ХВС, м3/сут.
	9,0
	9,0
	9,0
	9,0
	9,0
	9,5
	9,2
	9,8

	Среднесуточная подача потребителям ГВС, м3/сут.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Среднесуточная подача потребителям ТехВС, м3/сут.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери воды при транспортировке в сети, м3/сут.
	0,4
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,1

	Перспективная производительность станции, м3/сут.
	96
	96
	96
	96
	96
	96
	96
	96

	Резерв мощности, м3/сут.
	65
	65
	65
	65
	65
	65
	65
	65


Из расчетов видно, что при прогнозе потребления воды, а также при уменьшении потерь и неучтенных расходов при транспортировке воды водозаборные сооружения населённых пунктов Пограничного  сельсовета  способны обеспечить требуемую подачу воды. Установленное насосное оборудование будет иметь резерв установленной мощности.

3.15 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-Ф3 «О водоснабжении и водоотведении» Правительство Российской Федерации сформировало новые Правила организации водоснабжения, предписывающие организацию единой гарантирующей организации.

Организация, осуществляющая водоснабжение и эксплуатирующая водопроводные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих водоснабжение. 

Органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы водоснабжения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности. 

В соответствии с п. 3 ст. 12 Федерального закона №416-ФЗ органу местного самоуправления своим решением рекомендуется наделить СОПК»Пограничный» статусом гарантирующей организации с указанием зоны ее деятельности и в течение трех дней со дня принятия данного решения направить его данной организации и разместить решение на официальном сайте в сети «Интернет».

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Развитие централизованного холодного водоснабжения водой питьевого назначения реализуется  в соответствии со СНиП 2.04.02-84, с обустройством единого подземного водозабора.

Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению комплекса системы водоснабжения является бесперебойное снабжение села питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процесса водоподготовки. Выполнение данных мероприятий позволит в будущем гарантировать устойчивую, надежную работу водопроводных очистных сооружений и получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей и организаций Пограничного сельсовета .

Главным показателем производственной деятельности предприятия, влияющим непосредственно на здоровье человека, является качество питьевой воды. 

Вновь проектируемые районы должны снабжаться водой от существующих водоводов со строительством новых подводящих сетей.

Для снижения бактериального загрязнения водопроводной воды, а также учитывая высокий процент износа водопроводных сетей, планируется их замена и закольцовка тупиковых участков. 
В настоящее время износ водопроводных сетей Пограничного сельсовета  составляет 62,0%. В результате основные головные сооружения водоснабжения в настоящее время не отвечают требованиям промышленной безопасности, управления Ростехнадзора РД 03-21-2007 «Положение о Единой системе оценки соответствия на объектах, подконтрольных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», по эксплуатации опасных производств, «СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода». 

Высоки энергозатраты на водоснабжение из-за использования устаревшего оборудования. В связи с изношенностью магистральных водоводов утечки воды составлет   3-4 % от объема подаваемой воды. 

Оборудование существующих скважин требует модернизации, замены энергоемкого оборудования на энергосберегающее, капитального ремонта с заменой арматуры, трубопроводов.

Таким образом, основные направления, по которым необходимо проводить модернизацию системы водоснабжения Пограничного  сельсовета :

- приведение состояния гидротехнических сооружений в соответствие с требованиями декларации промышленной безопасности ГТС (СНиП 2.04-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СНиП 33-01-2003 «Гидротехнические сооружения. Основные положения»);

- установка станции  автоматического регулирования  и  подачи  воды ;

- модернизация водонапорных башен; 

- капремонт сетей водоснабжения протяженностью 2,5 км с заменой отдельных участков ввиду их практически 100%-ного износа замена всех стальных трубопроводов без наружной и внутренней изоляции на трубопроводы из некорродирующих материалов.

Поскольку производительность системы водоснабжения в целом соответствует потребности, не планируется выводить из эксплуатации какие-либо действующие объекты комплекса.

Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству объектах в Пограничного сельсовета :

Водоводы:

Замена на трубы из полиэтилена стального  водоводаD=90 мм на улице Полевой   с.Пограничное  длиной 1,0 км,  так же стального  водовода D=90 мм на улице Новая  с.Пограничное  длиной 0,8 км на трубы из полиэтилена. Замена на трубы из полиэтилена стального  водоводаD=90 мм на улице Молодежная д.Третий Хутор  0,7 км. Целью проекта является стабильное обеспечение потребителей водой. Срок реализации - 2014-2023 гг.

Скважины:

 Ограждение 1 пояса ЗСО скважин;

  противокоррозионная покраска водонапорных башен;

создание резерва водопогружных насосов из расчёта по одному насосу на действующую скважину.

Необходима реконструкция и капитальный ремонт магистральных водоводов. Так же необходима установка приборов учета водопотребления.  Техническое состояние водонапорных башен удовлетворительное. Требуется текущий  ремонт водонапорных башен.

.

  Для улучшения качества воды, сохранения здоровья потребителей необходимо внедрение водоочистных сооружений.

1) Станция первого подъема (погружной насос расположенный непосредственно в скважине);

2) Емкость для воды (промежуточный пункт хранения воды, куда она поступает из скважины);

3) Станция второго подъема (насосная группа из нескольких насосных агрегатов для обеспечения подачи воды требуемой производительности, требуемого напора);

4) Аэрационная колонна (окисление растворенного двухвалентного железа, насыщение воды кислородом с целью интенсификации автоматического окисления железа на специальных фильтрующий материалах);

5) Напорный фильтр со специальным фильтрующим материалом;

6) Сеть водопровода, идущая к потребителю.

Благодаря такой компоновке элементов давление, качество и производительность воды соответствует всем требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения», СНиП 2.04.02 – 84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Для обеспечения хорошего качества воды необходимо сделать детальный анализ исходной воды из скважины на цветность, мутность и количество минеральных примесей в независимой лаборатории для подбора необходимого оборудования, которое будет соответствовать санитарно – эпидемиологическим правилам и нормативам по очистке воды.

3.5 Оценка капитальных вложений в новое строительство.

Оценка капитальных вложений в новое строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения выполнена в соответствии с укрупненными сметными нормативами, утвержденными федеральным органом исполнительной власти.

Таблица 10

	№ п/п
	Мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту сооружений и сетей
Пограничного  сельсовета 
	Сроки исполнения
	Объемы финансирования тыс. руб.

	1
	2
	3
	4

	Мероприятия по строительству и капитальному ремонту сооружений сетей системы водоснабжения Плещеевского сельсовета   I Этап 2015-2018 гг.(тыс.руб.)

	1
	Потребители:
установка общедомовых приборов учета ХВС на жилой фонд
	2015
	94,6

	2
	Замена стального  трубопровода на трубу из полипропилена на улице Полевая с.Пограничное  ( 90 мм – 1,0 км
	2018-2019
	 304,6

	3
	Замена стального  трубопровода на трубу из полипропилена на улице Новая с.Пограничное   ( 90 мм – 0,8 км
	2017-2018
	206,9

	4
	Замена стального  трубопровода на трубу из полипропилена на улице Молодежная д.Третий Хутор   ( 90 мм – 0,7км
	2017-2018
	206,9

	5
	Установка санитарно-защитного ограждения артскважин 
	2015
	180,0

	6
	 Противокоррозийная окраска водонапорных башен
	2016
	150,0

	Всего:
	2015-2018
	1143,0

	II Этап 2018-2024 гг

	6
	Установка регулирующей автоматики на централизованные системы водоснабженя с.Пограничное и д.Третий Хутор
	2018-2019
	720,0

	7
	Устройство новых регулирующих колодцев по ул.Новая и Садовая с.Пограничное
	2020-2024
	180,0

	
	Итого:
	2018-2024
	900,0


4.0 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения

Мероприятия по реконструкции и модернизации системы  водоснабжения обоснованы необходимостью обеспечения потребителей гарантированно безопасной питьевой водой с учетом потребностей.

Строительство и капитальный ремонт водопроводных сетей, необходимо: 

· в связи с высокой степенью износа существующих водопроводных сетей; 

· для повышения качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям. 

Модернизация сети позволит уменьшить число аварийных ситуаций, с целью сокращения неучтенных расходов и потерь воды при транспортировке.
Водоподготовка необходима для улучшения качества поставляемой потребителям воды, в связи с чем снизится содержание железа.

Все сети будут перекладываться из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 «Питьевая» диаметром от 32 до 100 мм.

Изменение структуры водопроводной сети за счет ее кольцевания и управления напорами приведет  к энергоэффективности и надежности системы в целом. 

К санитарной надежности системы водоснабжения относятся: система контроля качества воды в подземном источнике, организация зон санитарной охраны, предотвращение вторичного загрязнения воды в распределительной сети при авариях.

Систему поливочного водопровода дачных хозяйств, необходимо предусмотреть отдельно от хозяйственно-питьевого водопровода. В этих целях следует использовать поверхностные воды  внутренних  водоемов.

Изменения гидрогеологических характеристик потенциальных подземных источников водоснабжения происходят в пределах, установленных документами о динамических запасах, разрешенных к использованию подземных вод, изменения санитарных характеристик потенциальных подземных источников водоснабжения в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения, не происходит.

4.1 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Реконструкция ,строительство и вывод из эксплуатации существующих объектов водоснабжения в Пограничном сельсовете  в период 2015-2024 г.г. не планируется.

4.2 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

Система диспетчеризации, телемеханизации и система управления режимами водоснабжения в данный момент отсутствуют. 

Приборы учета устанавливаются на всех скважинах. Это позволит определять подачу воды потребителям. 

При создании систем управления комплексами водоснабжения предусматриваются замена водоподъемных агрегатов, установка частотных приводов и создание контрольно-измерительных систем с внедрением автоматизированного управления станциями на основании мониторинга напоров в сети.

Целью данного мероприятия является снижение потребления электроэнергии и оптимизация работы водоподъемных агрегатов.

4.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Оснащенность зданий, строений, сооружений приборами учета воды 
реализуется на основании Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменении в отдельные законодательные акты РФ». 

Расчеты за потребляемую воду будут производиться ежемесячно на основании съема показаний приборов коммерческого учета у абонентов.

4.4 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселений и их обоснование

На сегодняшний день средний износ существующих сетей составляет более 72 %. Для обеспечения нормальной работы требуется реконструкция системы водоснабжения.

Распределительные сети водоснабжения будут перекладываться согласно графика мероприятий (см. таблицу 4.1).

Таблица 4.1

Протяженность сетей к замене за период 2015-2024 г.г.
	Показатель
	 Период (год)

	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	С.Пограничное 

	Кол-во, км
	-
	-
	-
	-0,8
	-
	1,0-
	-
	-
	-
	-
	-

	Д.Третий Хутор

	
	-
	-
	
	
	0,7
	
	
	-
	-
	-
	-

	Всего по поселению: 4,7км


Прокладка дополнительных трубопроводов в связи с новой застройкой не планируется. 

4.5 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Строительство новых насосных станций, резервуаров и водонапорных башен в период 2014-2026 г.г. не предполагается.
4.6 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованной системы водоснабжения приведены в графической части.

4.7 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованной системы водоснабжения приведены в графической части.

Также штриховой синей линией обозначены планируемые к строительству сети водоснабжения.

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

В настоящее время подземные артезианские воды являются единственным источником хозяйственно-питьевого централизованного водоснабжения Пограничного  сельсовета . 

Вода, поступающая из артскважин в сеть хозяйственно-питьевого водопровода для потребителей, имеет удовлетворительное качество. Водоподготовка на водозаборных узлах отсутствует.

Зоны санитарной охраны первого пояса у скважин не огорожены забором и не благоустроены. Эксплуатация зон санитарной охраны не соблюдается в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водопровода хозяйственно-питьевого назначения, предусматриваются зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, которые включают три пояса (СанПиН 2.1.4.1110-02):

I – пояс строгого режима включает территорию расположения водозаборов, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водозабору.

II, III – пояса (режимов ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В пределах II, III поясов ЗСО градостроительная деятельность допускается при условии обязательного канализования зданий и сооружений, благоустройства территории, организации поверхностного стока.

Вокруг скважин должны быть оборудованы зоны санитарной охраны из трех поясов.

Первый пояс зоны санитарной охраны (зона строго режима) включает площадку вокруг скважины радиусом 30-50 м, ограждаемую забором высотой 1,2м. Территория должна быть спланирована и озеленена.

На территории первого пояса запрещается:

· проживание людей;

· содержание и выпас скота и птиц;

· строительство зданий и сооружений, не имеющих прямого отношения к водопроводу;

Для лиц, работающих на территории первого пояса, устанавливается обязательная иммунизация по группе водных инфекций, обязательный периодический медицинский осмотр и проверка на бациллоопасность. Территория площадки очищается от мусора и нечистот и обеззараживается хлорной известью.

На территории зоны второго пояса радиусом 150 м предусматриваются следующие санитарно-технические мероприятия: 

· всякое строительство, промышленное и жилищное, подлежит согласованию с районными санитарными организациями;

· при застройке участка содержать в чистоте и опрятности все улицы и дворы, не допускать их антисанитарного состояния

На территории второго пояса зоны санитарной охраны запрещается:

· загрязнение территории нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами; 

· размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химическое загрязнение источников водоснабжения;

· размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, которые могут вызвать микробное загрязнение источников водоснабжения применение удобрений и ядохимикатов.

Мероприятия по охране подземных вод предусматриваются по двум основным направлениям – недопущению истощения ресурсов подземных вод и защита их от загрязнения:

· сокращение использования пресных подземных вод для технических целей и полива зеленых насаждений;

· проведение ежегодного профилактического ремонта скважин;

· вынос из ЗСО I пояса всех потенциальных источников загрязнения подземных вод;

· в пределах I – III поясов ЗСО скважин разработать комплекс водоохранных мероприятий в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и согласовать его с районным ЦГСЭН;

· в процессе эксплуатации скважин для определения стабильности качества воды и уровненного режима приступить к ведению мониторинга подземных вод (стационарные режимные наблюдения за дебитом, уровнем, температурой и химическим составом воды); 

· контроль качества производить в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 с обязательным определением содержания железа и органолептических показателей.

Реконструкция и модернизация существующих водозаборов, замена изношенных сетей, предусмотренных данной схемой, позволит сэкономить количество потребляемой воды питьевого качества из артскважин, обезопасить население от воды плохого качества и обеспечить ее бесперебойную подачу.

Предлагаемые к новому строительству и реконструкции объекты централизованной системы водоснабжения не оказывают вредного воздействия на водный бассейн территории сельского поселения.

5.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

В Пограничном сельсовете нет действующих водоочистных сооружений..

5.2 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

Использование хлора при дезинфекции трубопроводов не производится и не планируется. Поэтому разработка специальных мер по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов не требуется. 

6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

В соответствии с выработанными направлениями развития системы водоснабжения может быть сформирован определенный объем реконструкции и модернизации отдельных объектов централизованных систем водоснабжения. Оценкой вложений модернизацию коммунального хозяйства является уменьшение количества потерь воды при транспортировки населению питьевой воды нормативного качества и достаточного объема.

Перечень мероприятий с предварительной оценкой объемов проектных и строительно-монтажных работ содержится в таблицах 6.1 и 6.2. 

Сметная стоимость строительства и реконструкции объектов определена в ценах 2015 года. За основу принимаются сметы по имеющейся проектно-сметной документации и сметы-аналоги мероприятий (объектов). 

Комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий включает:
· проектно-изыскательские работы;

· строительно-монтажные работы;

· работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

· приобретение материалов и оборудования;

· пусконаладочные работы;

· дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов.

Всего мероприятия по развитию системы водоснабжения Пограничного  сельсовета потребуют вложений в размере 2043,0 тыс.. руб. Финансирование мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению системы водоснабжения может осуществляться из двух основных групп источников: бюджетных и внебюджетных. Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами. Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств водоснабжающего предприятия, состоящих из инвестиционной надбавки и платы за  подключение. В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы водоснабжающих организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий.

Размер тарифа на подключение определяется как отношение финансовых потребностей, финансируемых за счет тарифов на подключение организации коммунального комплекса или иных источников к присоединяемой нагрузке. Основным исходным параметром расчета тарифа на подключение являются мероприятия комплексного развития централизованной системы водоснабжения Пограничного  сельсовета.

Плата за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых сетей построенного (реконструированного) объекта капитального строительства в точке подключения к сетям инженерно-технического обеспечения в состав платы за подключение не включается. Указанные работы могут осуществляться на основании отдельного договора, заключаемого организацией коммунального комплекса и обратившимися к ней лицами, либо в договоре о подключении должно быть определено, на какую из сторон возлагается обязанность по их выполнению.

Государственная поддержка в части тарифного регулирования позволяет включить в инвестиционные программы водоснабжающей организации проекты реконструкции объектов, при этом соответствующее тарифное регулирование должно обеспечиваться на всех трех уровнях регулирования: федеральном, уровне субъекта Российской Федерации и на местном уровне.                                                                                                                             Таблица 6.1

Оценка капиталовложений  по модернизации системы водоснабжения за 2015-2024 г.г.
	Наименование мероприятия
	Затраты, тыс. руб.
	Экономический эффект, тыс. руб.
	Срок окупаемости, лет

	
	Оборудование
	Строительно-монтажные и наладочные работы (включая демонтаж сущ. Оборудования)
	Прочие (в том числе проектирование)
	Общая
	
	

	Установка  индивидуальных  приборов учёта холодного водоснабжения в жилом фонде 
	140 
	64,5
	-
	204.5
	36,0
	6

	Замена стального  трубопровода на трубу из полипропилена на улице Полевой с.Пограничное   ( 90 мм – 1,0 км
	240,0
	347,0
	12,6
	604,6
	50,0
	12

	Замена стального  трубопровода на трубу из полипропилена на улице Новая с.Пограничное   ( 90 мм – 0,8 км.
	216,0
	328,0
	12,9
	556,9
	45,0
	12

	Замена стального  трубопровода на трубу из полипропилена на улице Молодежная д.Третий Хутор   ( 90 мм – 0,7 км.
	
	
	
	
	
	

	Установка санитарно-защитного ограждения артскважин
	146,0
	34,0
	-
	180,0
	10
	18

	Противокоррозийная окраска водонапорных башен
	9,5
	133
	7,5
	150,0
	20,0
	7,5

	Установка регулирующей автоматики на централизованные системы водоснабжения с.Пограничное и д.Третий Хутор 
	700,0
	20,0
	-
	720,0
	70,0
	10

	Устройство новых регулирующих колодцев по ул Новая и Садовая с.Пограничное  
	62,4
	111,2
	6,4
	180,0
	22,0
	8


7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

К целевым показателям деятельности в сфере водоснабжения относятся:

а) показатели качества питьевой воды;

б) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

в) показатели качества обслуживания абонентов;

г) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

д) соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды;

е) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти.

Целевые показатели, используемые для оценки развития централизованных систем водоснабжения Пограничного сельсовета, и их фактические и перспективные значения представлены в таблице 7.1.


Таблица 7.1 

Целевые показатели централизованного водоснабжения

	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед.

измерения
	Базовый показатель 2014 г.
	Целевые показатели по годам

	
	
	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2020
	2022
	2024

	1. Показатели качества воды

	1.1
	Доля проб питьевой воды, соответствующей нормативным требованиям, подаваемой ВС в распределительную водопроводную сеть
	%
	100
	105
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

	2.1
	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры
	ед./км
	1
	0,9
	0,8
	0,7
	0,6
	0,5
	0,4
	0,3

	2.2.
	Износ  коммунальной инфраструктуры
	%
	72
	74
	65
	55
	57
	60
	62
	64

	2.3
	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене
	%
	36,0
	36,0
	26,4
	26,4
	18,6
	18,6
	18.,6
	18,6

	3. Показатели эффективности использования ресурсов

	3.1
	Неучтенные расходы и потери питьевой воды на водопроводных сетях
	%
	7,6
	7,0
	6,8
	6,6
	6,4
	6,2
	6,0
	5,5

	4. Показатели качества обслуживания абонентов

	4.1
	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к водоснабжению
	%
	98,5
	98,8
	99,0
	99,2
	99,5
	100
	100
	100

	4.2
	Охват абонентов приборами учета
	%
	42
	45
	50
	56
	60
	60
	70
	80

	5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности

	5.1
	Тариф 
	руб./куб.м
	35,00
	37,0
	39,0
	41,0
	43,0
	45,3
	47,0
	50,0

	6.  Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

	6.1
	Наличие контроля качества товаров и услуг
	%
	10
	20
	70
	100
	100
	100
	100
	100

	6.2
	Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям
	%
	60
	62
	72
	87
	93
	98
	100
	100

	7. Иные показатели

	7.1
	Удельное  водопотребление
	куб.м/чел. в мес.
	3,2
	3,2
	3,0
	2,9
	2,9
	2,7
	2,6
	2,5


Достижение целевых показателей развития централизованной системы водоснабжения обеспечивается при условии выполнения в полном объеме и в соответствующие сроки мероприятий.

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатации

Выявленные бесхозяйные объекты централизованной системы водоснабжения отсутствуют. Полная инвентаризация, проведение инструментального обследования и проведение оценки фактического состояния линейных объектов, сооружений, запорной арматуры, создаст достоверную базу для формирования показателей эксплуатационных характеристик водопроводных сетей. 

В случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет водоснабжение и водопроводные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам со дня подписания с органом местного самоуправления поселения передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством.

 Расходы организации, осуществляющей водоснабжение на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Глава 2. Водоотведение

1. Существующее положение в сфере водоотведения поселения

1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения  и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

На данный момент населенные пункты  Пограничного  сельсовета   не  имеют  централизованного  водоотведения..

 Жилые дома и бюджетные учреждения  оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями.

Мероприятий по строительству централизованных систем водоотведения на период до 2024 года  на территории Пограничного  сельсовета не предусмотрено.









