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	КОМИТЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ПОТЛОВСКОГО   СЕЛЬСОВЕТА
КОЛЫШЛЕЙСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

	Третьего созыва

	РЕШЕНИЕ 

	


	от
	29.03.2021 года
	№  
	104-30/3

	с. Старая Потловка


 «О внесении изменения  в местные нормативы градостроительного проектирования Потловского сельсовета Колышлейского  района,   Пензенской области, утвержденные решением Комитета местного самоуправления Потловского сельсовета Колышлейского района Пензенской области  от 14.12.2015 № 107-30/2

В соответствии с пунктом 15 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Пензенской области (с последующими изменениями), руководствуясь статьей 20 Устава Потловского сельсовета Колышлейского  района Пензенской области,

Комитет местного самоуправления Потловского сельсовета  Колышлейского  района  Пензенской области решил:

1. Внести изменение в местные нормативы градостроительного проектирования Потловского сельсовета Колышлейского  района Пензенской области, утвержденные решением Комитета местного самоуправления Потловского сельсовета Колышлейского  района Пензенской области от  14.12.2015 № 107-30/2 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Потловского сельсовета Колышлейского района Пензенской области », изложив их в новой редакции согласно приложению,  к настоящему решению.
2. Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетене «Информационный вестник» комитета местного самоуправления Потловского сельсовета Колышлейского района Пензенской области», разместить на сайте администрации Потловского сельсовета Колышлейского  района Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,  
3. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Потловского сельсовета Колышлейского  района Пензенской области.
Глава Потловского сельсовета 

Колышлейского  района Пензенской области                                        О.В.Арискина                                                           
УТВЕРЖДЕНЫ   
   решением  
Комитета местного самоуправления 

Потловского сельсовета 

Колышлейского  района

Пензенской области

     от 29.03.2021 № 104-30/3 
МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ПОТЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
КОЛЫШЛЕЙСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
(новая редакция)
с. Старая Потловка 
2021 г
1. Основная часть.
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения  Потловского сельсовета  Колышлейского  района Пензенской области. 
1.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами физической культуры и спорта местного значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения  Потловского сельсовета Колышлейского  района Пензенской области 
	№
пп
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	Усредненные нормативы для определения потребности  Потловского сельсовета  Колышлейского  района Пензенской области в объектах физической культуры и спорта

	1
	Объекты физической культуры и спорта 
	Единовременная пропускная способность
(тыс. человек на 10000 населения) 
	1,9
	Время транспортной доступности (мин)
	30*



	2
	Спортивные залы 
	тыс. кв. м на 

10000 населения  
	3,5
	Время транспортной доступности (мин)
	30*

	3
	Плавательные бассейны 
	кв. м зеркала

 воды на 10000 населения
	750
	Время транспортной доступности (мин)
	30*

	4
	Плоскостные сооружения
	тыс. кв. м на

10000 населения  
	19,5
	Время транспортной доступности (мин)
	30*


Примечания:
а) *Для объектов, предназначенных для проведения областных мероприятий максимально допустимый уровень территориальной доступности не устанавливается.

 б) Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами образовательных организаций, организаций (учреждений) досуга и культуры с возможным сокращением территории. 

1.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами культуры местного значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения  Потловского сельсовета  Колышлейского  района Пензенской области. 
	№
пп
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	Населенные пункты сельских поселений с количеством населения до 500 чел., расположенные на расстоянии до 5 км. от административного центра 

	1
	Библиотечный пункт (отдел внестационарного обслуживания) поселенческой библиотеки, передвижная библиотека
	объект

(шт.)
	1
	-
	не нормируется

	Населенные пункты сельских поселений с количеством населения до 500 чел., расположенные на расстоянии более 5 км. от административного центра

	2
	Филиал общедоступной библиотеки поселения
	объект

(шт.)
	1
	-
	не нормируется

	Населенные пункты сельских поселений с количеством населения более 500чел., расположенные на расстоянии до5 км. от административного центра

	3
	Филиал поселенческой библиотеки
	объект

(шт.)
	1
	-
	не нормируется

	Населенные пункты сельских поселений с количеством населения более 500 чел., расположенные на расстоянии более 5 км. от административного центра

	4
	Общедоступная поселенческая библиотека
	объект

(шт.)
	1
	-
	не нормируется

	Населенные пункты, являющиеся административными центрами сельских поселений с количеством населения до 500 чел.

	5
	Общедоступная поселенческая библиотека
	объект

(шт.)
	1
	-
	не нормируется

	Населенные пункты, являющиеся административными центрами сельских поселений с количеством населения от 500 чел до 1тыс. чел.

	6
	Общедоступная поселенческая библиотека и ее филиал
	объект

(шт.)
	1
	-
	не нормируется

	Населенные пункты, являющиеся административными  центрами сельских поселений с количеством населения свыше 1тыс. чел.

	7
	Общедоступная поселенческая библиотека
	объект

(шт.) 
	1 на каждую 1 тыс. чел.
	-
	не нормируется

	8
	Детские библиотеки
	объект

(шт.) 
	1 на каждую 1 тыс. детского населения
	-
	не нормируется

	Учреждения культуры клубного типа в сельских  поселениях с количеством населения до 500 человек

	9
	Учреждения культуры клубного типа
	зрительских мест на каждые 100

чел.
	20
	-
	не нормируется

	Учреждения культуры клубного типа в сельских  поселениях с количеством населения от 500 человек до 1 тыс. человек

	10
	Учреждения культуры клубного типа
	зрительских мест
	150-200
	-
	не нормируется

	Учреждения культуры клубного типа в сельских  поселениях с количеством населения от 1 тыс. человек до 2 тыс. человек

	11
	Учреждения культуры клубного типа
	зрительских мест на 1тыс чел.
	150
	-
	не нормируется

	Учреждения культуры клубного типа в сельских  поселениях с количеством населения от 2 тыс. человек до 5 тыс. человек

	12
	Учреждения культуры клубного типа
	зрительских мест на 1тыс чел.
	100
	-
	не нормируется

	Сельские поселения с количеством населения до 10 тыс. чел.

	13 
	Музеи
	Объект

(шт.)
	1
	-
	не нормируется

	Примечание: 

Количество музеев рассчитывается исходя из видов музейных коллекций (краеведческие, художественные, этнографические и др.).
В сельском поселении может быть организован музей с филиалами в населенных пунктах с количеством населения до 1 тыс. человек.

На индивидуальных автостоянках на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания следует выделять 10 % мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов, в том числе 5 % специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске из расчета, при числе мест: до 100 включительно 5%, но не менее одного места.

         Места для личного автотранспорта инвалидов желательно размещать вблизи входа в предприятие или в учреждение, доступного для инвалидов, но не далее 50 м, от входа в жилое здание - не далее 100 м.
        Площадки для остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих только инвалидов (социальное такси), следует предусматривать на расстоянии не далее 100 м от входов в общественные здания.
        Размещение  зон  отдыха  инвалидов  следует  проектировать  с интервалом  не  более  150  м  (для  комфортных  условий –  60…80  м)  между объектами  тяготения  инвалидов.  В  исключительных  случаях  (для  стесненных условий),  имеющих  обоснование  в  проекте,  это  расстояние  может  быть увеличено, но не может превышать 300 м.


1.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами пожарной охраны местного значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Потловского сельсовета Колышлейского  района Пензенской области. 

	№

Пп/п
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	1
	Пожарное депо
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	
	
	пожарное депо (шт.),
автомобиль

(шт.) на населенный пункт при следующей  численности его населения и площади:
	количество пожарных депо и пожарных автомобилей
	время прибытия первого подразделения пожарной охраны (минут)
	

	
	
	численность населения, тысяч человек
	площадь населенного пункта, тысяч гектар
	
	
	

	11.1
	
	до 5
	до 2
	1 депо на 2 автомобиля
	
	10*

20**


	11.2
	
	свыше 5 до 20
	до 2
	1 депо на 6 автомобилей
	
	10*

20**

	       Примечание: 
 1)* Время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут.

2)** Время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут.

3) Пожарные депо должны размещаться на земельных участках, имеющих выезды на магистральные улицы или дороги общегородского значения. Площадь земельных участков в зависимости от типа пожарного депо определяется техническим заданием на проектирование.

Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 метров, а до границ земельных участков дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и лечебных учреждений стационарного типа - не менее 30 метров.

Пожарное депо необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных автомобилей не менее чем на 15 метров, для пожарных депо II, IV и V типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 метров.

Состав зданий и сооружений, размещаемых на территории пожарного депо, площади зданий и сооружений определяются техническим заданием на проектирование.

Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда). Ширина ворот на въезде (выезде) должна быть не менее 4,5 метра.

Дороги и площадки на территории пожарного депо должны иметь твердое покрытие.

Проезжая часть улицы и тротуар напротив выездной площадки пожарного депо должны быть оборудованы светофором и (или) световым указателем с акустическим сигналом, позволяющим останавливать движение транспорта и пешеходов во время выезда пожарных автомобилей из гаража по сигналу тревоги. Включение и выключение светофора могут также осуществляться дистанционно из пункта связи пожарной охраны.

Показатели 1.1-1.2  используются для предварительного расчета минимального количества пожарных депо. Более точное определение числа и мест дислокации подразделений пожарной охраны определяется на основе свода правил СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения».


1.4. Расчетные показатели автомобильных дорог местного значения в улично-дорожной сети, объектов дорожного сервиса

1.4.1. Расчетные показатели автомобильных дорог местного значения поселения, улично-дорожная сеть

	№пп
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1
	Улично-дорожная сеть с твердым покрытием (улицы и дороги, проезды общего пользования, пешеходные и велосипедные дорожки)
	км / 1 км²

территории
	2,7
	Не нормируется

	2.
	Улично-дорожная сеть с грунтовым покрытием (улицы и дороги, проезды общего пользования, пешеходные и велосипедные дорожки) 1)
	км / 1 км²

территории
	5,8
	Не нормируется


Примечания:

1) Параметры, включая размеры, перечисленных элементов улично-дорожной сети, ширина основных улиц и дорог в красных линиях, определяются проектами планировки территорий Потловского сельсовета  Колышлейского  района Пензенской области.

1.4.2. Расчетные показатели обеспеченности объектов автомобильными стоянками
	№ 
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности, машино-мест
	Максимально

допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица

измерения
	Величина
	Единица

измерения
	Величина

	Стоянки автомобилей для многоквартирных жилых домов массового класса

	1.
	гостевая стоянка 1) 
	на 1 квартиру
	0,2
	м
	100

	2.
	стоянка для постоянного хранения 2) 
	на 1 квартиру
	0,7
	м
	800-1500

	Стоянки автомобилей для многоквартирных жилых домов социального класса

	3.
	гостевая стоянка 
	на 1 квартиру
	0,14
	м
	100

	4.
	стоянка для постоянного хранения 
	на 1 квартиру
	0,5
	м
	800-1500

	Стоянки для временного хранения автомобилей

	1.
	Административно-управленческие учреждения, здания и помещения общественных организаций
	1000 м2 общей площади 1)
	17
	м
	250

	2.
	Коммерческо-деловые центры и организации, многофункциональные центры, офисные здания и помещения
	1000 м2 общей площади
	17
	м
	250

	3.
	Банки и банковские учреждения
	с операционными залами
	1000 м2 общей площади
	22
	м
	250

	
	
	без операционных залов
	
	12
	
	

	4.
	Отделения связи, почтовые отделения
	1000 м2 общей площади для размещения рабочих мест + 1000 м2 общей площади для обслуживания клиентуры
	11+4
	м
	250

	5.
	Дошкольные образовательные организации
	на 100 мест вместимости
	3
	м
	100

	6.
	Дошкольные образовательные учреждения специализированного и оздоровительного типа, лицеи, гимназии, специальные и частные школы
	на 100 мест вместимости
	3
	м
	100

	7.
	Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам
	на 100 посетителей
	5
	м
	100

	8.
	Производственные здания и коммунально-складские объекты
	на 100 работающих в максимальной смене
	8
	м
	250

	9.
	Объекты торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического спроса продовольственной и (или) непродовольственной групп (торговые центры, торговые, развлекательные и многофункциональные комплексы, супермаркеты, универсамы, универмаги и т.п.)
	на 1000 м2 общей площади 
	20
	м
	250

	10.
	Рынки, рыночные комплексы, ярмарки
	на 100 торговых мест
	50
	м
	250

	11.
	Объекты общественного питания
	 на 100 посадочных мест 
	20
	м
	250

	12.
	Бани
	на 100 единовременных посетителей
	20
	м
	250

	13.
	Поселковые библиотеки
	на 100 чел. (посетителей, сотрудников, обслуживающего персонала)
	8
	м
	250

	14.
	Поликлиники, амбулаторные учреждения,

специализированные поликлиники, диспансеры, пункты первой медицинской помощи
	на 100 посещений в смену
	7
	м
	250

	15.
	Больницы, профилактории, родильные дома, стационары, госпитали, медсанчасти, хосписы
	на 100 койко-мест
	8
	м
	250

	16.
	Ветеринарные поликлиники и станции
	на 100 м2 общей площади 
	7,5
	м
	250

	17.
	Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, ФОК, спортивные и тренажерные залы)
	на 100 м2 общей площади 
	7
	м
	250

	18.
	Бассейны
	100 единовременных
посетителей
	10
	м
	250

	20.
	Автовокзалы
	100 пассажиров в час пик
	5
	м
	250

	21.
	Парки (поселкового значения)
	100 единовременных 
посетителей
	10
	м
	400

	Индивидуальные автостоянки на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания для малобильных групп населения при числе мест:

	
	до 100 включительно
	%, кол-во мест
	5%, но не менее одного места
	м
	50


	
	от 101 до 200
	
	5 мест и дополнительно 3%
	
	

	
	от 201 до 1000
	
	8 мест и дополнительно 2%
	
	

	
	1001 место и более
	
	24 места плюс не менее 1% на каждые 100 мест свыше
	
	


Примечания:

1) На гостевой стоянке осуществляется временная бесплатная (без извлечения прибыли) стоянка личного автомобильного транспорта посетителей и жителей жилого дома.

2) Указанные машино-места следует размещать в капитальных гаражах (паркингах): наземных, подземных, полуподземных, встроенных и пристроенных на придомовой территории многоквартирных жилых домов с соблюдением нормативного уровня благоустройства, а также на открытых охраняемых и неохраняемых стоянках за пределами земельных участков многоквартирных домов в границах квартала (микрорайона) или на соседних территориях в радиусе пешеходной доступности не более 800 м, в районах реконструкции или с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой - не более 1500 м. 

1.4.3. Расчетные показатели объектов дорожного сервиса, кроме предназначенных для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения
	№
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1.
	Объекты по техническому обслуживанию автомобилей1)
	пост/ 200 автомобилей
	1
	Не нормируется

	2.
	Автозаправочные станции1)
	объект / 1200 автомобилей
	1
	


Примечания:

1) Размещение указанных объектов дорожного сервиса допускается на территориях, сопряжённых с территориями автодорог и улиц городского значения.

1.4.4. Расчетные показатели объектов, предназначенных для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения
	№
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1.
	Остановки общественного транспорта
	Не нормируется
	м
	500 1)


Примечания:

1) Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта от объектов массового посещения должна быть не более 250 м; в производственных и коммунально-складских зонах – не более 400 м от проходных предприятий; в зонах массового отдыха и спорта – не более 800 м от главного входа. В районах индивидуальной жилой застройки дальность пешеходных подходов не должна быть более 600 м.
1.4.5. Расчетные показатели объектов для хранения транспортных средств
	№ п/п
	Наименование 

объекта 


	Предельный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	 Предельный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица

измерения
	величина
	единица

измерения
	величина


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Объекты для хранения легковых автомобилей населения <*>
	количество машино-мест (парковочных мест) на 1000 кв. м общей площади квартир
	11,4
	радиус пешеходной доступности, м
	800

(1000) <**>

	
	<*> Перечень объектов для хранения легковых автомобилей населения уточняется в соответствующих сводах правил, регламентирующих проектирование зданий и сооружений, площадок и помещений, предназначенных для стоянок, и определяется с учетом градостроительной ситуации, архитектурно-планировочного решения участка строительства.

<**> В районах реконструкции - не более 1000 м.

	2
	Приобъектные стоянки легковых автомобилей у зданий, сооружений, рекреационных территорий и объектов отдыха

	2.1
	Учреждения органов государственной власти, органов местного самоуправления


	 количество машино-мест 
на 200-220 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.2
	Административно-управленческие учреждения, иностранные представительства, представительства субъектов Российской Федерации, здания и помещения общественных организаций
	 количество машино-мест на 100-120 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250


	2.3
	Коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения, страховые компании
	 количество машино-мест на 50-60 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.4
	Общеобразовательная организация
	100 мест (воспитанников)
	2
	пешеходная доступность, м
	250

	2.5
	Профессиональные образовательные организации, образовательные организации дополнительного образования
	 количество машино-мест на 2-3 препода-вателя, занятых в одну смену
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.6
	Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам для взрослых
	 количество машино-мест на 20-25 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.7
	Производственные здания, коммунально-складские объекты, размещаемые в составе многофункци-ональных зон
	 количество машино-мест на 6–8 работающих в двух смежных сменах, человек
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.8
	Объекты производственного и коммунального назначения, размещаемые на участках территорий производственных и промышленно-производственных объектов
	 количество машино-мест на 1000 человек, работающих в двух смежных сменах
	140
	пешеходная доступность, м
	250

	2.9
	Рынки постоянные:
	
	
	
	

	
	универсальные и непродовольственные
	количество машино-мест на 30-40 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	
	продовольственные и сельскохозяйственные
	 количество машино-мест на 40-50 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.10
	Объекты коммунально-бытового обслуживания (бани)
	количество машино-мест на 6 едино-временных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.11
	Выставочно-музейные комплексы, музеи-заповедники, музеи, галереи, выставочные залы
	 количество машино-мест на 6-8 едино-временных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.13
	Театры, концертные залы:
	
	
	
	

	2.13.1
	другие театры и концертные залы 
(2-й уровень комфорта) и конференц-залы
	 количество машино-мест на 15-20 зрительских мест
	1
	пешеходная доступность, м


	250

	2.14
	Киноцентры и кинотеатры:
	
	
	
	

	2.14.1
	другие 

(2-й уровень комфорта)
	 количество машино-мест на 15-25 зрительских мест
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.15
	Центральные, специальные и специализированные библиотеки, интернет-кафе
	 количество машино-мест на 6-8 постоянных мест
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.16


	Медицинские организации регионального, зонального, межрайонного уровня, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях (больницы, диспансеры,

 перинатальные центры и др.)
	 количество машино-мест на 100 сотрудников
	10
	пешеходная доступность, м


	250



	
	
	 количество машино-мест на 100 коек
	10


	
	

	2.17
	Медицинские организации районного, участкового уровня, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях (больницы, диспансеры, родильные дома и др.)
	 количество машино-мест на 100 сотрудников
	5
	пешеходная доступность, м
	250

	
	
	 количество машино-мест на 100 коек
	5
	
	

	2.18
	Лечебно-профилактические медицинские организации (поликлиники, в том числе амбулатории)
	 количество машино-мест на 100 сотрудников
	5
	пешеходная доступность, м
	250

	
	
	 количество машино-мест на 100 посещений
	2
	
	

	2.19
	Спортивные комплексы и стадионы с трибунами
	 количество машино-мест на 25-30 мест на трибунах
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.20
	Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные и тренажерные залы)
	 количество машино-мест на 25-55 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.21
	Тренажерные залы площадью 150–500 кв. м
	 количество машино-мест на 8-10 едино-временных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.22
	Физкультурно-оздоровительные комплексы с залом площадью 1000–2000 кв. м
	количество машино-мест  
на 10 едино-временных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.23
	Физкультурно-оздоровительные комплексы с залом и бассейном общей площадью 2000–3000 кв. м
	 количество машино-мест на 5-7 едино-временных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.24
	Специализированные спортивные клубы и комплексы (теннис, конный спорт, горнолыжные центры и др.)
	 количество машино-мест на 3-4 едино-временных посетителя
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.25
	Аквапарки, бассейны
	 количество машино-мест 
на 5-7 едино-временных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.26
	Катки с искусственным покрытием общей площадью более 
3000 кв. м
	 количество машино-мест на 6-7 едино-временных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.27
	Автовокзалы
	 количество машино-мест на 10-15 пассажиров 
в час пик
	1
	пешеходная доступность, м
	150

	2.28
	Пляжи и парки в зонах отдыха
	количество машино-мест на 100 едино-временных посетителей
	15
	пешеходная доступность, м
	400

	2.29
	Лесопарки и заповедники
	 количество машино-мест на 100 едино-временных посетителей
	7
	пешеходная доступность, м
	400

	2.32
	Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.)
	количество машино-мест на 100 едино-временных посетителей
	10
	пешеходная доступность, м
	400

	2.33
	Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы
	 количество машино-мест на 100 человек отдыхающих и обслуживающего персонала
	3
	пешеходная доступность, м
	400

	2.34
	Предприятия общественного питания, торговли
	 количество машино-мест на 100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала
	7
	пешеходная доступность, м
	250

	

На индивидуальных автостоянках на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания следует выделять 10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов, в том числе 5% специализированных мест для автотранспорта инвалидов 
на кресле-коляске в соответствии с требованиями свода правил "СП 59.13330.2012. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения".


2. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных  нормативов градостроительного проектирования  Потловского сельсовета  Колышлейского  района Пензенской области.

2.1. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами физической культуры и спорта местного значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для  Потловского сельсовета  Колышлейского  района Пензенской области, содержащихся в разделе 1.1 части 1 местных нормативов градостроительного проектирования  Потловского сельсовета  Колышлейского  района Пензенской области. 

Расчетные показатели:

№ 1,2,3,4,  в части обеспеченности приняты на уровне, установленном методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. № 1683-р (с последующими изменениями), а в части территориальной доступности на основе таблицы 5 части 10 свода правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденного приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. №820;
2.2. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами культуры местного значения и показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Потловского сельсовета Колышлейского  района Пензенской области, содержащихся в разделе 1.2 части 1 местных нормативов градостроительного проектирования Потловского сельсовета  Колышлейского  района Пензенской области.

Расчетные показатели:

№ 1-13 приняты в соответствии с социальными нормативами и нормами, одобренными распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063-р (с последующими изменениями) и методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. № 1683-р (с последующими изменениями).

                 Свод правил СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 27 декабря 2011 г. N 605).
2.3. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами пожарной охраны местного значения и показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Потловского сельсовета  Колышлейского  района Пензенской области. 

Показатели 1.1-1.29  минимально допустимого уровня обеспеченности пожарными депо  приняты  на основании приложения 7 НПБ 101-95 «Нормы пожарной безопасности.  Нормы проектирования объектов пожарной охраны», введенные в  действие Приказом ГУГПС МВД России от 30 декабря 1994г. № 36.

 Показатели используются для предварительного расчета минимального количества пожарных депо. Более точное определение числа и мест дислокации подразделений пожарной охраны определяется на основе свода правил СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения». 

Показатели 1.1-1.2 максимально допустимого уровня территориальной доступности пожарных депо для населения Пензенской области принят в соответствии с частью 1 статьи 76 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с последующими изменениями).
2.4. Обоснование расчетных показателей автомобильных дорог местного значения Потловского сельсовета Потловского района Пензенской области, улично-дорожной сети, объектов дорожного сервиса, содержащихся в разделе 1.4. части 1 нормативов
2.4.1. Обоснование расчетных показателей автомобильных дорог местного значения Потловского сельсовета Потловского района Пензенской области, улично-дорожная сеть, содержащихся в пункте 1.4.1. раздела 1.4. части 1 нормативов
2.4.1.1. Объекты внешнего транспорта необходимо размещать в соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.10.2009 № 860 "О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода", постановлением Правительства РФ от 28.09.2009 № 767 "О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации", постановлением Правительства РФ от 02.09.2009 №717 "О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса".

Строительство, ремонт и обслуживание магистральных поселковых дорог не входит в круг полномочий муниципального образования.

2.4.1.2. Улично-дорожная сеть Потловского сельсовета Потловского района Пензенской области дифференцируется по назначению, составу потока и скоростям движения транспорта на соответствующие категории (СП 42.13330.2011 п.11.4 Таблица 7).

2.4.1.3. Ширина улиц и дорог определяется расчетом в зависимости от интенсивности движения транспорта и пешеходов, состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, технических полос для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений и др.) с учетом санитарно-гигиенических требований и требований гражданской обороны. В ширину пешеходной части тротуаров и дорожек не включаются площади, необходимые для размещения киосков, скамеек и т. п.

Размещение инженерных сооружений разного типа (индивидуальных котельных, отдельно стоящих ГРП, ГРПБ и ГРПШ, электроподстанций и т.д.) на линии застройки магистральных улиц поселка разрешается только в особых технологически обоснованных случаях с обязательным архитектурным или средовым оформлением данного объекта.

2.4.1.4. Плотность улично-дорожной сети является одним из основных показателей развития улично-дорожной сети населенного пункта, и согласно действующим нормативам (Руководство по проектированию городских улиц и дорог) рекомендуемая плотность принимается в пределах 2,2-2,4 км/км2 территории площади застройки. 

2.4.2. Обоснование расчетных показателей обеспеченности объектов автомобильными стоянками, содержащихся в пункте 1.4.2. раздела 1.4. части 1 нормативов

2.4.2.1. На территории Потловского сельсовета Потловского района Пензенской области должны быть предусмотрены территории для постоянного хранения, временного хранения и технического обслуживания легковых автомобилей всех категорий исходя из уровня насыщения легковыми автомобилями.

2.4.2.2. Система хранения индивидуального транспорта должна предусматривать следующие виды стоянок:

1) стоянка для постоянного хранения – в капитальных гаражах (паркингах): наземных, подземных, полуподземных, встроенных и пристроенных, на открытых охраняемых и неохраняемых стоянках в границах квартала (микрорайона) или на свободных соседних территориях. В границах земельных участков многоэтажных жилых домов стоянки для постоянного хранения индивидуального транспорта следует располагать только в подземных, полуподземных, наземных, встроенных, пристроенных и отдельно стоящих многоэтажных паркингах.

2) стоянка для временного хранения автомобилей – на открытых приобъектных стоянках у общественных зданий, учреждений, предприятий, торговых центров, вокзалов и т.д. 

3) гостевая стоянка – на открытой неогороженной стоянке в границах земельного участка жилого дома, предназначенная для парковки легковых автомобилей посетителей жилой застройки. На гостевой стоянке осуществляется временная бесплатная (без извлечения прибыли) стоянка личного автомобильного транспорта посетителей или жителей жилого дома.
2.4.2.3. В соответствии с СП 42.13330.2011 (п. 11.19) на селитебных территориях и на прилегающих к ним производственных территориях следует предусматривать гаражи и открытые стоянки для постоянного хранения не менее 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей, при пешеходной доступности не более 800 м, а в районах реконструкции или с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой - не более 1500 м.
Требуемое количество машино-мест для хранения автотранспортных средств для объектов жилого назначения из расчета на 1000 жителей: 

- стоянка для постоянного хранения – 270.

Открытые стоянки для временного хранения легковых автомобилей и гостевые стоянки в границах земельного участка жилого дома следует предусматривать из расчета не менее, чем для 70% расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей, в том числе, %:
- жилые районы - 25

- промышленные и коммунально-складские зоны (районы) - 25

- общегородские и специализированные центры -5

- зоны массового кратковременного отдыха -15

Требуемое количество машино-мест для хранения автотранспортных средств для объектов жилого назначения из расчета на 1000 жителей: 

- гостевая стоянка – 75.

2.4.2.4. По данным Федеральной службы государственной статистики средний размер домохозяйства (среднее число членов домохозяйства) в России составляет 2,6 человека. Таким образом на 1000 человек приходится 385 домохозяйств или квартир. Исходя из этих показателей определяется требуемое количество машино-мест для хранения автотранспортных средств для объектов жилого назначения из расчета на 1 квартиру.

Таблица 2.4.2.-2 Дифференциация структуры жилищного фонда 

	Тип жилого дома и квартиры по уровню комфорта
	Норма площади жилого дома и квартиры в расчете на одного человека, м 

	Массовый (эконом-класс)
	18

	Социальный 1) 
	15


1) Социальное жилье:
- жилье, при котором право собственности на домовладение принадлежит государству или муниципалитету;

- жилье, реализуемое покупателям или предоставляемое в наем по ценам ниже рыночных;

- коммерческое жилье гостиничного типа, обеспечивающее минимальный уровень нормы площади квартиры на одного человека и минимальный уровень рыночной цены.

Таблица 2.4.2.-3 Требуемое количество машино-мест для хранения автотранспортных средств для многоквартирных жилых домов массового и социального класса из расчета на 1 квартиру

	Тип жилого дома и квартиры по уровню комфорта
	Вид стоянки
	Расчетные единицы
	Коэффициент

учета уровня комфортности
	Количество машино-мест на расчетную единицу

	Массовый

(эконом - класс)
	стоянка для постоянного хранения
	1 квартира
	1
	0,7

	
	гостевая стоянка
	1 квартира
	
	0,2

	Социальный
	стоянка для постоянного хранения
	1 квартира
	0,8
	0,5

	
	гостевая стоянка
	1 квартира
	
	0,14


2.4.2.5. Количество машино-мест на стоянках для временного хранения автомобилей у общественных зданий, учреждений, предприятий, торговых центров, вокзалов и т.д. (в том числе встроенных, пристроенных к жилым зданиям) определяется в соответствии с приложением К, п. 11.19 СП 42.13330.2011, ведомственными нормами технологического проектирования (нормы площади на 1 человека), а также исходя из условий ожидаемого количества посещений. 

2.4.2.6. Приобъектные стоянки детских садов и школ размещаются вне их территорий на нормативном расстоянии от границ земельного участка в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 исходя из количества машино-мест. 

2.4.2.7. Для зданий с помещениями различного функционального назначения требуемое количество машино-мест следует определять раздельно для каждого вида помещений, а затем суммировать. При проектировании стоянок для обслуживания группы объектов с различным режимом суточного функционирования допускается снижение расчетного количества машино-мест по каждому объекту в отдельности на 10-15 %.

2.4.2.8. Размещение стоянок автомобилей и других мототранспортных средств (далее автостоянок) на территории города, размеры их земельных участков следует предусматривать с учетом требований СП 42.13330.2011, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СП 18.13330.2011, СП 43.13330.2012, СП 54.13330.2011, СП 118.13330.2012, СП 113.13330.2012.

2.4.2.9. Часть парковок объектов обслуживания (не более 20% от расчетной нормы) и часть парковок (не более 10% необходимых по расчету) для жилых домов допускается размещать в границах красных линий улиц и проездов местного значения.

2.4.2.10. Места для личного транспорта инвалидов на автостоянках на участках около или внутри зданий учреждений обслуживания выделяются в соответствии с требованиями СП 59.13330.2012. 

2.4.3. Обоснование расчетных показателей объектов дорожного сервиса, кроме предназначенных для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения, содержащих в пункте 1.4.3. раздела 1.4. части 1 нормативов.

Расчетные показатели приняты на уровне расчетных показателей, установленных п. 11.26 и п. 11.27 СП 42.13330.2011. Максимально допустимый уровень территориальной доступности не нормируется. 

2.4.3.1. Объекты по техническому обслуживанию автомобилей следует проектировать из расчета один пост на 200 легковых автомобилей, принимая размеры их земельных участков, га, для объектов:

- на 5 постов – 0,5;

- на 10 постов – 1,0;

- на 15 постов – 1,5;

- на 25 постов – 2,0.

2.4.3.2. Автозаправочные станции (АЗС) следует проектировать из расчета одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей, принимая размеры их земельных участков, га, для станций:

- на 2 колонки – 0,1;

- на 5 колонок – 0,2;

- на 7 колонок – 0,3.

2.4.3.3. Моечные пункты автотранспорта размещаются в составе предприятий по обслуживанию автомобилей (технического обслуживания и текущего ремонта подвижного состава: автотранспортные предприятия, их производственные и эксплуатационные филиалы, базы централизованного технического обслуживания, станции технического обслуживания легковых автомобилей, открытые площадки для хранения подвижного состава, гаражи-стоянки для хранения подвижного состава, топливозаправочные пункты) в соответствии с требованиями ВСН 01-89.

2.4.4. Обоснование расчетных показателей объектов, предназначенных для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения, содержащихся в пункте 1.4.4. раздела 1.4. части 1 нормативов.

Система общественного пассажирского транспорта должна обеспечивать функциональную целостность и взаимосвязанность всех основных структурных элементов территории с учетом перспектив развития Потловского сельсовета Потловского района Пензенской области.

2.4.4.1. Сеть общественного пассажирского транспорта следует проектировать с соответствии с СП 42.13330.2011 гл.11.

2.4.4.2. Затраты времени на передвижения на транспорте с трудовыми целями (в один конец) для 90% жителей Потловского сельсовета Колышлейского  района Пензенской области не должны превышать 30 минут. Расчетные показатели приняты на уровне расчетных показателей, установленных СП 42.13330.2011 п. 11.2. Максимально допустимый уровень территориальной доступности не нормируется. Для ежедневно приезжающих на работу в центр из других поселений указанные нормы затрат времени допускается увеличивать, но не более чем в два раза.
2.4.4.3. Расстояния между остановочными пунктами общественного пассажирского транспорта в пределах Потловского сельсовета Колышлейского  района Пензенской области следует принимать 400-600 м. Дальность пешеходных подходов не должна быть более 600 м.
2.4.5. Обоснование предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области хранения транспортных средств местного значения населения Потловского сельсовета Колышлейского района Пензенской области, и предельных значений расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Потловского сельсовета Колышлейского района Пензенской области, содержащихся в разделе 1.4.5. части 1 местных нормативов градостроительного проектирования Потловского сельсовета Колышлейского района Пензенской области.
№ 1.1, № 1.2 в части обеспеченности и территориальной доступности приняты на основе свода правил "СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Минрегиона России от 28.12.2010 №820) (с последующими изменениями) (далее - СП 42.13330.2011). 

№ 2.1 - № 2.3, № 2.5 - 2.34 в части:
- обеспеченности приняты на основе свода правил "СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 № 1034/пр.
- территориальной доступности приняты на основе СП 42.13330.2011.
№ 2.4 в части:
- обеспеченности принят на основе свода правил "СП 251.1325800.2016. Свод правил. Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования", утвержденных Приказом Минстроя России от 17.08.2016 № 572/пр) (с последующими изменениями).

-  территориальной доступности принят на основе СП 42.13330.2011.
3. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части  местных нормативов градостроительного проектирования Потловского сельсовета Колышлейского  района Пензенской области.
Местные нормативы градостроительного проектирования  Потловского сельсовета  Колышлейского  района Пензенской области разработаны в целях установления совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения   поселения, относящимися к областям: культуры, физической культуры и спорта, автомобильных дорог местного значения в границах Потловского сельсовета Потловского района Пензенской области, иных областей в связи с решением вопросов местного значения  Потловского сельсовета  Колышлейского  района Пензенской области, а также расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения  Потловского сельсовета Колышлейского  района Пензенской области.

3.1. Область применения расчетных показателей местных нормативов градостроительного проектирования Потловского сельсовета Колышлейского  района Пензенской области.

Действие расчетных показателей местных нормативов градостроительного проектирования  Потловского сельсовета  Колышлейского  района Пензенской области распространяется на территорию  Потловского сельсовета  Колышлейского  района Пензенской области, где имеются объекты нормирования, относящиеся к объектам местного значения. Местные нормативы градостроительного проектирования являются обязательными для применения всеми участниками деятельности, связанной с градостроительным проектированием, на территории  Потловского сельсовета Колышлейского  района Пензенской области независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности: государственными органами и органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами.

 Расчетные показатели местных нормативов градостроительного проектирования  Потловского сельсовета  Колышлейского  района Пензенской области применяются при подготовке, согласовании и утверждении документов территориального планирования, при подготовке и утверждении документации по планировке территорий. 

 Расчетные показатели местных нормативов градостроительного проектирования также применяются:

-при проведении публичных слушаний по проектам генеральных планов, проектам планировки территорий и проектам межевания территорий, подготовленным в составе документации по планировке территорий;

-при осуществлении контроля соблюдения участниками градостроительной деятельности законодательства о градостроительной деятельности.

При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов Российской Федерации, в том числе тех, требования которых были учтены при подготовке настоящих местных нормативов градостроительного проектирования и на которые дается ссылка в настоящих нормативах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных. 

3.2.Правила применения расчетных показателей местных нормативов градостроительного проектирования  Потловского сельсовета Колышлейского  района Пензенской области.

Установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, а также максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов в местных нормативах градостроительного проектирования производится для определения местоположения планируемых к размещению объектов местного значения  Потловского сельсовета  Колышлейского  района Пензенской области в документах территориального планирования, зон планируемого размещения объектов местного значения в документации по планировке территории в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека на территории в границах подготовки соответствующего проекта.

При определении местоположения планируемых к размещению тех или иных объектов местного значения в целях подготовки документов территориального планирования, документации по планировке территории следует учитывать наличие на территории в границах проекта таких же объектов, их параметры (площадь, емкость, вместимость, проч.), нормативный уровень территориальной доступности как для существующих, так и для планируемых к размещению объектов. При определении границ зон планируемого размещения того или иного объекта местного значения следует учитывать параметры объекта местного значения и нормы отвода земель для такого объекта.

� Места для автомашин инвалидов на креслах-колясках в многоуровневых автостоянках рекомендуется размещать у выхода на первом этаже или около лифтов





