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	КОМИТЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ПОТЛОВСКОГО   СЕЛЬСОВЕТА
КОЛЫШЛЕЙСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

	Второго созыва

	РЕШЕНИЕ 

	


	от
	27 февраля 2019 года
	№  
	302-103/2

	с. Старая Потловка


О внесении изменения  в местные нормативы градостроительного проектирования Потловского сельсовета Колышлейского  района,   Пензенской области, утвержденные решением Комитета местного самоуправления Потловского сельсовета Колышлейского района Пензенской области  от 14.12.2015 № 107-30/2
В соответствии со статьей 29.4 Градостроительного кодекса Российской федерации, руководствуясь статьей 20 Устава Потловского сельсовета Колышлейского  района Пензенской области,

Комитет местного самоуправления Потловского сельсовета  Колышлейского  района  Пензенской области решил:

1.Внести изменение в местные нормативы градостроительного проектирования Потловского сельсовета Колышлейского  района Пензенской области, утвержденные решением Комитета местного самоуправления Потловского сельсовета Колышлейского  района Пензенской области от  14.12.2015 № 107-30/2 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Потловского сельсовета Колышлейского района Пензенской области », изложив их в новой редакции согласно приложению,  к настоящему решению.
2. Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетене «Информационный вестник» комитета местного самоуправления Потловского сельсовета Колышлейского района Пензенской области», разместить на сайте администрации Потловского сельсовета Колышлейского  района Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,  в федеральной государственной информационной системе территориального планирования в срок, не превышающий пяти дней со дня утверждения указанных нормативов.
3. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Потловского сельсовета Колышлейского  района Пензенской области.
Глава Потловского сельсовета

 Колышлейского  района Пензенской области                                        О.В.Арискина                                                           
УТВЕРЖДЕНЫ   
   решением  
Комитета местного самоуправления 

Потловского сельсовета 

Колышлейского  района

Пензенской области

     от 27.02.2019  № 302-103/2
МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ПОТЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
КОЛЫШЛЕЙСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
(новая редакция)
с. Старая Потловка 
2019 г
1.ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения Потловского сельсовета Колышлейского  района Пензенской области и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Потловского сельсовета Колышлейского  района Пензенской области.
1.1. Расчетные показатели по объектам, относящимся к областям электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения 

1.1.1.Расчетные показатели объектов, относящихся к области электроснабжения 

	№
	Наименование объекта

(Наименование ресурса)*
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1.
	Электроэнергия, электропотребление **
	кВт·ч  / год на 1 чел.
	2000
	Не нормируется

	2.
	Электроэнергия, 

использование максимума электрической нагрузки **
	ч / год
	5700
	

	3.
	Электрические нагрузки ***
	кВт
	-
	


Примечания:

а) (*) Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов.

б) (**) Нормы электропотребления и использования максимума электрической нагрузки следует использовать в целях градостроительного проектирования в качестве укрупнённых показателей электропотребления.

в) (***) Расчёт электрических нагрузок для разных типов застройки следует производить в соответствии с нормами РД 34.20.185-94.

1.1.2. Расчетные показатели объектов, относящихся к области тепло-, газоснабжения:

	№пп
	Наименование объекта

(Наименование ресурса)*
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1
	Природный газ, при наличии централизованного горячего водоснабжения **
	м3 / год

на 1 чел.
	120
	Не нормируется

	2.
	Природный газ, при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей **
	м3 / год

на 1 чел.
	300
	

	3.
	Природный газ, при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения
	м3 / год

на 1 чел.
	180

(220-в сельской местности)
	

	4.
	Тепловая нагрузка, 

расход газа ***
	Гкал, м3/чел
	-
	


Примечания:

а) (*) Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов

б) (**) Нормы расхода природного газа следует использовать в целях градостроительного проектирования в качестве укрупнённых показателей расхода (потребления) газа при расчётной теплоте сгорания 34 МДж/м3 (8000 ккал/ м3)

в) (***) Удельные показатели максимальной тепловой нагрузки, расходы газа для различных потребителей следует принимать по нормам СП 124.13330.2012, СП 42-101-2003.

1.1.3. Расчетные показатели объектов, относящихся к области водоснабжения населения: 

	№пп
	Наименование объекта

(Наименование ресурса)*
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1.
	Водоснабжение, зона застройки многоквартирными  малоэтажными жилыми домами с местными водонагревателями 
	л / сут. на 1 жителя
	195 **
	Не нормируется

	2.
	Водоснабжение, зона застройки индивидуальными  жилыми домами с местными водонагревателями
	л / сут. на 1 жителя
	230 **
	

	3.
	Водоснабжение.

Гостиницы, пансионаты 
	л / сут. на 1 место
	230 ***
	

	4.
	Водоснабжение.

Лагеря труда и отдыха
	л / сут. на 1 место
	130 ***
	

	5.
	Водоснабжение.

Санатории и дома отдыха
	л / сут. на 1 место
	150 ***
	


Примечания:

а) (*) Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов

б) (**) Указанные нормы следует применять с учётом требований табл.1 СП 31.13330.2012

б) (***) Указанные нормы следует применять с учётом требований СП 30.13330.2012. 

1.1.4. Расчетные показатели объектов, относящихся к области водоотведения:

	№пп
	Наименование объекта

(Наименование ресурса)*
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1.
	Бытовая канализация, зона застройки многоквартирными  жилыми домами
	% от водопотребления
	98
	Не нормируется

	2.
	Бытовая канализация, зона застройки индивидуальными  жилыми домами
	% от водопотребления
	85
	

	3.
	Дождевая канализация. Суточный  объем  поверхностного стока, поступающий   на  очистные сооружения 
	м3 / сут. с 1 га территории
	50
	


Примечания:

а) (*) Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов.

1.2. Расчетные показатели автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов, улично-дорожной сети, объектов дорожного сервиса

1.2.1. Расчетные показатели автомобильных дорог местного значения поселения, улично-дорожная сеть

	№
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1.
	Улично-дорожная сеть (улицы и дороги, проезды общего пользования, пешеходные и велосипедные дорожки) 
	км / 1 км²

территории
	1,25 
	Не нормируется

	2.
	Территория улично-дорожной сети
	км² / 1 км²

территории
	0,25
	


1.2.2. Параметры, включая размеры, элементов улично-дорожной сети, ширина основных улиц и дорог в красных линиях

	Категория сельских улиц и дорог
	Основное назначение
	Расчетная скорость движения, км/ч
	Ширина

полосы движения, м
	Число полос движения
	Ширина пешеходной части тротуара, м

	Поселковая дорога
	Связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети
	60
	3,5
	2
	-

	Главная улица
	Связь жилых территорий с общественным центром
	40
	3,5
	2
	1,5

	Улица в жилой застройке:
	
	
	
	
	

	основная
	Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением
	40
	3,0
	2
	1,0-1,5

	второстепенная (переулок)
	Связь между основными жилыми улицами
	30
	2,75
	2
	1,0

	проезд
	Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей
	20
	2,75
	1
	-

	Хозяйственный проезд, скотопрогон
	Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам
	30
	4,5
	1
	-


Примечания

1. Ширина улиц и дорог определяется расчетом в зависимости от интенсивности движения транспорта и пешеходов, состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, технических полос для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений и др.), с учетом санитарно-гигиенических требований и требований гражданской обороны. Как правило, ширина улиц и дорог в красных линиях принимается в сельских поселениях -15-25м.

2. В ширину пешеходной части тротуаров и дорожек не включаются площади, необходимые для размещения киосков, скамеек и т.п.

3. При непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий, подпорным стенкам или оградам следует увеличивать их ширину не менее чем на 0,5 м.

4. В конце проезжих частей тупиковых улиц и дорог следует устраивать площадки с островками диаметром не менее 16 м для разворота автомобилей

1.2.3. Расчетные показатели объектов дорожного сервиса 

	№пп
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1
	Станции технического обслуживания
	на 200 автомобилей
	1 пост 
	Не нормируется

	2
	Автозаправочные станции


	На 1200 автомобилей
	1 колонка
	Не нормируется


Примечания:

а) Размещение станций технического обслуживания следует размещать за границами жилых зон, в крупных гаражных кооперативах и на территории промышленной и коммунально-складской зоны.

б) Обслуживание грузового автотранспорта необходимо осуществлять на территории предприятий, к которым данный транспорт относится.

в) При расположении  АЗС  в  зоне  пересечения  автодорог ее  мощность должна  быть  уточнена  с   учетом   протяженности   всех   обслуживаемых прилегающих дорог, интенсивности движения и других расчетных  показателей на этих участках

г) При размещении зданий и сооружений автомобильного сервиса необходимо учитывать наличие энергоснабжения, водоснабжения и обслуживающего персонала, а также возможность их дальнейшего развития. При дорожных станциях технического обслуживания целесообразно предусматривать АЗС.

д) При объектах автомобильного сервиса при необходимости следует размещать пункты питания и торговли.

е) Специальные площадки для кратковременной остановки автомобилей предусматривают у пунктов питания, торговли, скорой помощи, источников питьевой воды и в других местах с систематическими остановками автомобилей. На дорогах категорий I - III их следует размещать за пределами земляного полотна.

1.2.4. Расчетные показатели обеспеченности объектов местного значения  парковками (парковочными местами)

	№пп
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1.
	Открытые гостевые стоянки 
	машино-мест

на 1 квартиру
	0.2** 
	м
	100

	2.
	 Стоянки постоянного хранения легковых автомобилей
	машино-мест

на 1 квартиру
	0,8*
	м
	800

	3.
	Парковочные места объектов дошкольного, начального и среднего общего образования
	машино-мест

на 100 работающих
	5
	м
	100

	4.
	Парковочные места учреждений управления, кредитно-финансовых и юридических учреждений местного значения
	машино-мест

на 100 работающих
	5
	м
	250

	5.
	Парковочные места офисных, административных зданий, местного значения
	машино-мест

на 100 работающих
	5
	м
	250

	6.
	Парковочные места объектов культуры (дома культуры, клубы, культурные центры)
	машино-мест

на 100 зрителей
	10
	м
	250

	7.
	Парковочные места торговых центров, универмагов, магазинов 
	машино-мест

на 100 м² торговой площади
	5
	м
	250

	8.
	Парковочные места рынков
	машино-мест

на 50торговых мест
	20
	м
	250

	9.
	Парковочные места ресторанов и кафе
	машино-мест

на 100 мест
	10
	м
	250

	10.
	Парковочные места гостиниц
	машино-мест

на 100 мест
	6
	м
	250

	11.
	Парковочные места поликлиник (ФАП)
	машино-мест

на 100 посетителей
	3
	м
	250

	12.
	Парковочные места промышленных предприятий местного значения
	машино-мест

на 100 работающих  2-х смежных смен
	7
	м
	250

	13.
	Парковочные места парков местного значения
	машино-мест

на 100 единовременных посетителей
	5
	м
	400

	14.
	Парковочные места пляжей и парков в зонах отдыха
	машино-мест

на 100 единовременных посетителей
	15
	м
	400

	15.
	Парковочные места баз кратковременного отдыха (спортивных, лыжных, рыболовных, охотничьих)
	машино-мест

на 100 единовременных посетителей
	10
	м
	400

	16.
	Парковочные места мотелей и кемпингов
	машино-мест

на 1 номер
	1
	м
	250

	17.
	Парковочные места спортивных зданий и сооружений 
	машино-мест

на 100 посетителей
	5
	м
	250


Примечания:

а) (*)Указанные машино-места следует размещать в капитальных гаражах (паркингах): наземных, подземных, полуподземных, встроенных и пристроенных, на открытых охраняемых и неохраняемых стоянках за пределами земельных участков многоквартирных домов в границах квартала (микрорайона) в радиусе пешеходной доступности не более 800 м, в районах реконструкции или с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой - не более 1500 м. В случае отсутствия такой возможности, размещение  требуемого количества машино-мест должно быть обеспечено в подземных охраняемых автостоянках на придомовой территории многоквартирных жилых домов с соблюдением нормативного уровня благоустройства. 

в)(**) На гостевой стоянке осуществляется временная бесплатная (без извлечения прибыли) стоянка личного автомобильного транспорта посетителей и жителей жилого дома.
1.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами физической культуры и спорта местного значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения  Потловского сельсовета Колышлейского  района Пензенской области 
	№

пп
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	Усредненные нормативы для определения потребности  Потловского сельсовета  Колышлейского  района Пензенской области в объектах физической культуры и спорта

	1
	Объекты физической культуры и спорта 
	Единовременная пропускная способность

(тыс. человек на 10000 населения) 
	1,9
	Время транспортной доступности (мин)
	30*



	2
	Спортивные залы 
	тыс. кв. м на 

10000 населения  
	3,5
	Время транспортной доступности (мин)
	30*

	3
	Плавательные бассейны 
	кв. м зеркала

 воды на 10000 населения
	750
	Время транспортной доступности (мин)
	30*

	4
	Плоскостные сооружения
	тыс. кв. м на

10000 населения  
	19,5
	Время транспортной доступности (мин)
	30*


Примечания:
а) *Для объектов, предназначенных для проведения областных мероприятий максимально допустимый уровень территориальной доступности не устанавливается.

 б) Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами образовательных организаций, организаций (учреждений) досуга и культуры с возможным сокращением территории. 

1.4. Расчетные показатели объектов местного значения, относящихся к области образования.

1.4.1. Объекты дошкольного образования

	No
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1.
	Дошкольная образовательная организация
	мест на 

1000 жителей
	Расчет по демографии* с учетом уровня обеспеченности детей дошкольными образовательными организациями для ориентировочных расчетов 

21-31
	м
	2000

	2.
	Дошкольная образовательная организация специализированного типа
	%% от численности детей 1-6 лет
	3
	Не нормируется

	3.
	Дошкольная образовательная организация оздоровительная
	%% от численности детей 1-6 лет
	12
	


Примечания:

а) (*)Объектами дошкольного образования должны быть обеспеченны 85% численности детей дошкольного возраста в том числе: 

-в дошкольных образовательных организациях -70%;

-в дошкольных образовательная организация специализированного типа -3%;

-в дошкольных образовательных организациях оздоровительного типа-12%;
1.4.2 Объекты общего образования

	No
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1.
	Общеобразовательная организация
	учащихся  

на 1000 жителей
	100
	м
	2000*

	2.
	Общеобразовательные организации, имеющие интернат
	По заданию на проектирование
	
	Не нормируется

	3.
	Профессиональные образовательные организации, реализующие программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих
	По заданию на проектирование
	
	Не нормируется

	5.
	Профессиональные образовательные организации, реализующие программы подготовки специалистов среднего звена
	По заданию на проектирование
	
	Не нормируется

	6.
	Организации дополнительного образования, в том числе:
	% от общего числа обучающихся
	10
	

	6.
	-дом детского творчества 

-станция юных техников 

-станция юных натуралистов 

-станция юных туристов 

-организация дополнительного образования в области физической культуры и спорта 

-организация дополнительного образования, в области искусств (хореографическое, музыкальное, изобразительное искусство
	
	3,3

0,9

0,4

0,4

2,3

2,7
	Не нормируется


Примечания:

а)(*) Для общеобразовательных организаций, реализующие программы начального общего образования в сельской местности 2000м. Для общеобразовательных организаций, реализующих программы основного общего и (или) среднего общего образования в сельской местности 4000м.

В сельской местности размещение общеобразовательных учреждений должно соответствовать нижеследующим требованиям.

Предельный радиус обслуживания обучающихся II - III ступеней не должен превышать 15 км.

Транспортному обслуживанию подлежат учащиеся сельских общеобразовательных учреждений, проживающие на расстоянии свыше 1 км от учреждения. Подвоз учащихся осуществляется на транспорте, предназначенном для перевозки детей.

Предельный пешеходный подход учащихся к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м.

Остановка транспорта оборудуется навесом, огражденным с трех сторон, защищена барьером от проезжей части дороги, имеет твердое покрытие и обзорность не менее 250 м со стороны дороги.

Для учащихся, проживающих на расстоянии свыше предельно допустимого транспортного обслуживания, а также при транспортной недоступности в период неблагоприятных погодных условий предусматривается пришкольный интернат из расчета 10% мест общей вместимости учреждения.

1.5. Расчетные показатели объектов местного значения, относящихся к области здравоохранения

	№пп
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1
	Фельдшерский       
или фельдшерско-   
акушерский пункт   
	1       
    объект     
	По заданию на проектирование  
	мин
	30 мин с использованием транспорта в сельской местности 

	2
	Выдвижной пункт    
медицинской помощи
	1 автомобиль на 1000жителей  
	0,2 (для сельских поселений)
	мин
	В пределах 15-минутной доступности автомобиля до пациента

	3
	Аптека
	1 учреждение  
	1 на 6,2  тыс. жителей (в сельских поселениях)  


	мин
	30 мин с использованием транспорта в сельской местности                                           


1.6. Расчетные показатели объектов местного значения, предназначенных для обеспечения отдыха жителей  Потловского сельсовета Колышлейского  района Пензенской области

	№пп
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1.
	Зона отдыха*
	Не нормируется
	час
	1,5

	
	объекты по обслуживанию зон отдыха
	
	
	
	

	2
	Предприятия общественного питания:

- кафе, закусочные

- столовые

- рестораны
	1 посадочное место на 1000 отдыхающих
	28

40

12
	м
	800**

	3
	Очаги самостоятельного приготовления пищи
	шт.на 1000 отдыхающих
	5
	
	

	4
	Пункты проката
	рабочее место
	0,2
	
	

	5
	Киноплощадки
	зрительное место на 1000 отдыхающих
	20
	
	

	6
	Танцевальные площадки
	кв. м на 1000 отдыхающих
	20 
	
	

	7
	Спортгородки
	кв. м на 1000 отдыхающих
	3 800
	
	

	8
	Лодочные станции
	лодки, шт. на 1000 отдыхающих
	15
	
	

	9
	Бассейн
	кв. м водного зеркала на 1000 отдыхающих
	250
	
	

	10
	Вело-, лыжные станции
	место на 1000 отдыхающих
	200
	
	

	11
	Автостоянки
	место на 1000 отдыхающих
	15
	
	

	12
	Пляжи общего пользования:

- пляж;

- акватория
	га на 1000 отдыхающих
	0,8 

1 - 2
	
	


Примечания:

а)(*) Зоны отдыха формируемые на базе озелененных территорий общего пользования, природных и искусственных водоемов, рек вне границ населенных пунктов.

б)(**)Расстояние от объекта по обслуживанию зон  до остановки общественного транспорта и автостоянки для автомобилей отдыхающих. 

в). При выделении территорий для рекреационной деятельности необходимо учитывать допустимые нагрузки на природный комплекс с учетом типа ландшафта, его состояния.

Размеры территории зон отдыха следует принимать из расчета не менее 500 - 1000 кв. м на 1 посетителя, в том числе интенсивно используемая ее часть для активных видов отдыха должна составлять не менее 100 кв. м на одного посетителя. Площадь отдельных участков зоны массового кратковременного отдыха следует принимать не менее 50 га.

Зоны отдыха следует размещать на расстоянии от санаториев, дошкольных санаторно-оздоровительных учреждений, садоводческих товариществ, автомобильных дорог общей сети и железных дорог не менее 500 м, а от домов отдыха - не менее 300 м.

Допускается строительство в зоне отдыха объектов, связанных непосредственно с рекреационной деятельностью (в том числе пансионаты, кемпинги, базы отдыха, пляжи, спортивные и игровые площадки) и с обслуживанием зоны отдыха (в том числе загородные рестораны, кафе, центры развлечения, пункты проката).

1.7. Расчетные показатели объектов местного значения, предназначенных для создания условий обеспечения жителей услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания:

	№пп
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1.
	Магазин продовольственных товаров
	м² торговой

площади

на 1000 чел.
	100 (50*)
	м
	В сельских поселениях-

2000

	2.
	Магазин непродовольственных товаров повседневного спроса
	м² торговой

площади

на 1000 чел.
	200 
	
	

	3.
	Предприятие общественного питания
	мест

на 1000 чел.
	40
	
	

	4.
	Предприятие бытового обслуживания.

В том числе:

Непосредственного обслуживания населения:

Производственные предприятия централизованного выполнения заказов
	рабочее место

на 1000 чел.
	7 

4 

3


	
	

	5.
	Прачечная самообслуживания
	кг белья 

в смену

на 1000 чел.
	20
	
	

	6.
	Химчистка
	кг вещей

в смену

на 1000 чел.
	3,5
	
	

	7.
	Бани
	1 место на 1000 чел
	7
	
	

	8.
	Отделение связи
	объект
	по нормам и правилам министерства связи и массовых коммуникаций РФ
	м
	800


Примечание:

(*) для магазинов местного значения для жилого квартала (района), т.е. шаговой доступности

1.8. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами культуры местного значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения  Потловского сельсовета  Колышлейского  района Пензенской области. 

	No
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1.
	Помещения для  культурно-массовой и политико-воспитатель- ной работы с населением, досуга и любительской деятельности
	м2 площади пола на 1 тыс. чел.
	50
	Пешеходная доступность (минут) 
	30

	2
	Клубы в населенных пунктах:

до 500 чел

от 500 до 1000 чел
	Посетительское место
	100

200
	Пешеходная доступность (минут) 
	30

	3
	Сельские библиотеки в населенных пунктах от 500 до 3000 чел.
	учреждений
	1
	Пешеходная доступность (минут)
	30

	
	
	Единиц хранения

хранения на 1000 жителей
	6
	
	

	
	
	мест в читальном зале на 1000 жителей
	5
	
	

	
	
	мест в читальном зале на 1000 жителей
	3-4
	
	

	№

пп
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	Населенные пункты сельских поселений с количеством населения до 500 чел., расположенные на расстоянии до 5 км. от административного центра 

	1
	Библиотечный пункт (отдел внестационарного обслуживания) поселенческой библиотеки, передвижная библиотека
	объект

(шт.)
	1
	-
	не нормируется

	Населенные пункты сельских поселений с количеством населения до 500 чел., расположенные на расстоянии более 5 км. от административного центра

	2
	Филиал общедоступной библиотеки поселения
	объект

(шт.)
	1
	-
	не нормируется

	Населенные пункты сельских поселений с количеством населения более 500чел., расположенные на расстоянии до5 км. от административного центра

	3
	Филиал поселенческой библиотеки
	объект

(шт.)
	1
	-
	не нормируется

	Населенные пункты сельских поселений с количеством населения более 500 чел., расположенные на расстоянии более 5 км. от административного центра

	4
	Общедоступная поселенческая библиотека
	объект

(шт.)
	1
	-
	не нормируется

	Населенные пункты, являющиеся административными центрами сельских поселений с количеством населения до 500 чел.

	5
	Общедоступная поселенческая библиотека
	объект

(шт.)
	1
	-
	не нормируется

	Населенные пункты, являющиеся административными центрами сельских поселений с количеством населения от 500 чел до 1тыс. чел.

	6
	Общедоступная поселенческая библиотека и ее филиал
	объект

(шт.)
	1
	-
	не нормируется

	Населенные пункты, являющиеся административными  центрами сельских поселений с количеством населения свыше 1тыс. чел.

	7
	Общедоступная поселенческая библиотека
	объект

(шт.) 
	1 на каждую 1 тыс. чел.
	-
	не нормируется

	8
	Детские библиотеки
	объект

(шт.) 
	1 на каждую 1 тыс. детского населения
	-
	не нормируется

	Учреждения культуры клубного типа в сельских  поселениях с количеством населения до 500 человек

	9
	Учреждения культуры клубного типа
	зрительских мест на каждые 100

чел.
	20
	-
	не нормируется

	Учреждения культуры клубного типа в сельских  поселениях с количеством населения от 500 человек до 1 тыс. человек

	10
	Учреждения культуры клубного типа
	зрительских мест
	150-200
	-
	не нормируется

	Учреждения культуры клубного типа в сельских  поселениях с количеством населения от 1 тыс. человек до 2 тыс. человек

	11
	Учреждения культуры клубного типа
	зрительских мест на 1тыс чел.
	150
	-
	не нормируется

	Учреждения культуры клубного типа в сельских  поселениях с количеством населения от 2 тыс. человек до 5 тыс. человек

	12
	Учреждения культуры клубного типа
	зрительских мест на 1тыс чел.
	100
	-
	не нормируется

	Сельские поселения с количеством населения до 10 тыс. чел.

	13 
	Музеи
	Объект

(шт.)
	1
	-
	не нормируется

	Примечание: 

Количество музеев рассчитывается исходя из видов музейных коллекций (краеведческие, художественные, этнографические и др.).

В сельском поселении может быть организован музей с филиалами в населенных пунктах с количеством населения до 1 тыс. человек.

На индивидуальных автостоянках на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания следует выделять 10 % мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов, в том числе 5 % специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске из расчета, при числе мест: до 100 включительно 5%, но не менее одного места.

         Места для личного автотранспорта инвалидов желательно размещать вблизи входа в предприятие или в учреждение, доступного для инвалидов, но не далее 50 м, от входа в жилое здание - не далее 100 м.

        Площадки для остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих только инвалидов (социальное такси), следует предусматривать на расстоянии не далее 100 м от входов в общественные здания.

        Размещение  зон  отдыха  инвалидов  следует  проектировать  с интервалом  не  более  150  м  (для  комфортных  условий –  60…80  м)  между объектами  тяготения  инвалидов.  В  исключительных  случаях  (для  стесненных условий),  имеющих  обоснование  в  проекте,  это  расстояние  может  быть увеличено, но не может превышать 300 м.


1.9. Расчетные показатели муниципальных архивов

	№
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1.
	Муниципальный

архив
	объект
	1
	Не нормируется


1.10. Расчетные показатели объектов жилищного строительства муниципальной собственности, помещений муниципального жилищного фонда

	№
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1.
	Учётная норма площади жилого помещения 
	м² общей площади / 

1 чел.
	15
	Не нормируется

	2.
	Норма предоставления площади жилого помещения по договору социального найма 
	м² общей площади / 

1 чел.
	18 *
	Не нормируется


Примечания:
а) (*)Норма предоставления жилого помещения приведена на каждого члена семьи для семьи из трех и более человек. Норма предоставления жилого помещения на одного человека составляет 33 м² общей площади жилого помещения, на семью из двух человек – 42 м² общей площади жилого помещения. 

1.11. Расчетные показатели помещений для работы участкового уполномоченного полиции 

	№
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1.
	Помещение для работы участкового уполномоченного полиции
	м² общей площади / 

участок
	10,5 *
	Не нормируется **


Примечания:
а) (*) Норма предоставления помещения для работы принимается для организации рабочего места одного участкового уполномоченного (6,0  м²) и организации места ожидания посетителей (4,5 м²). Для каждого дополнительного работника в помещении для работы (помощника участкового уполномоченного полиции, инспектора по делам несовершеннолетних, сотрудника уголовного розыска, представителя общественности) следует предусматривать 4,5 м² общей площади для каждого из этих работников.

б) (**) Помещение для работы участкового уполномоченного полиции размещается, как правило, в административном центре  сельского поселения.

1.12. Расчетные показатели объектов, предназначенных для создания условий расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, для содействия развитию малого и среднего предпринимательства 

	№
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1.
	Рынки (сельскохозяйственные рынки)
	м² торговой площади на 1000 человек
	24
	мин.
	30 мин с использованием транспорта 

	
	
	объект / сельское поселение
	1
	
	


1.13. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами пожарной охраны местного значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Потловского сельсовета Колышлейского  района Пензенской области.
	№
	Наименование объекта *
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1. 
	Пожарный пирс ***
	м2
	256
	мин.
	10

	2.
	Дороги  (улицы, проезды)  с обеспечением  беспрепятственного проезда  пожарной  техники
	Не нормируется
	м
	150 ****

	  3
	Пожарное депо
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	
	
	пожарное депо (шт.),

автомобиль

(шт.) на населенный пункт при следующей  численности его населения и площади:
	количество пожарных депо и пожарных автомобилей
	время прибытия первого подразделения пожарной охраны (минут)
	

	
	
	численность населения, тысяч человек
	площадь населенного пункта, тысяч гектар
	
	
	

	3.1
	
	до 5
	до 2
	1 депо на 2 автомобиля
	
	10*

20**


	3.2
	
	свыше 5 до 20
	до 2
	1 депо на 6 автомобилей
	
	10*

20**

	       Примечание: 

 1)* Время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут.

2)** Время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут.

3) Пожарные депо должны размещаться на земельных участках, имеющих выезды на магистральные улицы или дороги общегородского значения. Площадь земельных участков в зависимости от типа пожарного депо определяется техническим заданием на проектирование.

Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 метров, а до границ земельных участков дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и лечебных учреждений стационарного типа - не менее 30 метров.

Пожарное депо необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных автомобилей не менее чем на 15 метров, для пожарных депо II, IV и V типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 метров.

Состав зданий и сооружений, размещаемых на территории пожарного депо, площади зданий и сооружений определяются техническим заданием на проектирование.

Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда). Ширина ворот на въезде (выезде) должна быть не менее 4,5 метра.

Дороги и площадки на территории пожарного депо должны иметь твердое покрытие.

Проезжая часть улицы и тротуар напротив выездной площадки пожарного депо должны быть оборудованы светофором и (или) световым указателем с акустическим сигналом, позволяющим останавливать движение транспорта и пешеходов во время выезда пожарных автомобилей из гаража по сигналу тревоги. Включение и выключение светофора могут также осуществляться дистанционно из пункта связи пожарной охраны.

Показатели 1.1-1.2  используются для предварительного расчета минимального количества пожарных депо. Более точное определение числа и мест дислокации подразделений пожарной охраны определяется на основе свода правил СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения».


1.14. Расчетные показатели мест захоронения 

	No
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1.
	Кладбище традиционного захоронения
	га площади  на 1 тыс. чел.
	0,24
	транспортная доступность (минут) 
	30


1.15. Расчетные показатели объектов, относящихся к области сбора и вывоза бытовых и промышленных отходов

	№
	Наименование объекта

(Наименование услуги) *
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1.
	Вывоз бытового мусора 
	раз в неделю
	1
	Не нормируется


Примечание:

а) (*) Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующей услугой и характеристики планируемых к размещению объектов.

2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
2.1. Обоснование расчетных показателей по объектам, относящимся к областям электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения содержащихся в разделе 1.1 части 1 нормативов
2.1.1. Обоснование расчетных показателей объектов, относящиеся к области электроснабжения содержащиеся в пункте 1.1.1. раздела 1 части 1 нормативов. 

В таблице основной части приведены значения нормативов потребления ресурсов, определенные с учетом действующей нормативно-технической документации и откорректированные с учетом местных условий:

-по  электропотреблению кВт·ч /год на 1 чел. приняты на уровне рекомендованных приложением Н свода правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. планировка и застройка городских и сельских поселений» утвержденном Приказом Минрегиона РФ от 28 декабря 2010 г. № 820;

-использование максимума  электрической нагрузки ч/год так же принято в соответствии с приложением Н СП 42.13330.2011.

 -электрическая нагрузка, расход электроэнергии приняты согласно РД 34.20.185-94.

2.1.2. Обоснование расчетных показателей объектов, относящиеся к области тепло-, газоснабжения содержащихся в пункте 1.1.2 раздела 1 части 1 нормативов.

В таблице основной части приведены значения нормативов потребления ресурсов, определенные с учетом действующей нормативно-технической документации и откорректированные с учетом местных условий:

 - по показателям №1,2,3,4 указанные укрупненные показатели потребления газа при теплоте сгорания 34 МДж/ м3 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 (8000 ккал/ м3) приняты согласно СП 42-101-2003 согласно пункту 3.12.следующего содержания «При составлении проектов генеральных планов городов и других поселений допускается принимать укрупненные показатели потребления газа, м3/год на 1 чел., при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3):

- при наличии централизованного горячего водоснабжения - 120;

- при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей - 300;

- при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения - 180 (220 в сельской местности).

2.1.3. Обоснование расчетных показателей объектов, относящихся к области водоснабжения населения, содержащихся в пункте 1.1.3. раздела 1 части 1 нормативов.

В таблице основной части приведены значения нормативов потребления ресурсов, определенные с учетом действующей нормативно-технической документации и откорректированные с учетом местных условий:

- №1,2,3,4,5 приняты на уровне установленном СП 31.13330.2012 «Свод правил водоснабжение. Наружные сети и сооружения» с учетом примечаний табл.1.

2.1.4. Обоснование расчетных показателей объектов, относящихся к области водоотведения содержащиеся в пункте 1.1.4. раздела 1 части 1 нормативов.

В таблице основной части приведены значения нормативов потребления ресурсов, определенные с учетом действующей нормативно-технической документации и откорректированные с учетом местных условий.

Расчетные показатели №1,2,3 приняты по  объектам-аналогам (с учетом расходов на полив) и согласно таблице 12 свода правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» утвержденном Приказом Минрегиона РФ от 28 декабря 2010 г. № 820

2.2. Обоснование расчетных показателей автомобильных дорог в границах населенных пунктов, улично-дорожной сети, содержащихся в разделе 1.2.1, 1.2.2. части 1 нормативов

Расчетные показатели приняты на уровне расчетных показателей,  рекомендованных таблицей 9 свода правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. планировка и застройка городских и сельских поселений» утвержденном Приказом Минрегиона РФ от 28 декабря 2010 г. №820.
2.3. Обоснование расчетных показателей объектов дорожного сервиса на автомобильных дорогах в границах населенных пунктов, содержащихся в разделе 1.2.3. части 1 нормативов

Расчетные показатели №1,2 приняты на уровне расчетных показателей,  установленных частью 11.26, 11.27 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. планировка и застройка городских и сельских поселений» утвержденном Приказом Минрегиона РФ от 28 декабря 2010 г. №820. Максимально допустимый уровень территориальной доступности не нормируется. 

2.4. Обоснование расчетных показателей объектов парковки (парковочные места) содержащихся в разделе 1.2.4 части 1 нормативов

Расчетные показатели № 1-17 приняты на уровне расчетных показателей рекомендованных приложением К свода правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений» утвержденном Приказом Минрегиона РФ от 28 декабря 2010 г. №820 и Таблицей 5 Части 10. указанного свода правил, определяющей радиусы обслуживания населения учреждениями и предприятиями, размещенными в жилой застройке.

2.5. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами физической культуры и спорта местного значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для  Потловского сельсовета  Колышлейского  района Пензенской области, содержащихся в разделе 1.1 части 1 местных нормативов градостроительного проектирования  Потловского сельсовета  Колышлейского  района Пензенской области. 

Расчетные показатели:

№1,2,3,4,  в части обеспеченности приняты на уровне, установленном методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. № 1683-р (с последующими изменениями), а в части территориальной доступности на основе таблицы 5 части 10 свода правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденного приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. №820;
2.6. Обоснование расчетных показателей объектов местного значения, относящихся к области образования, содержащихся в разделе 1.4 части 1 нормативов.

2.6.1. Обоснование расчетных показателей по объектам дошкольного образования содержащиеся в пункте 1.4.1.  раздела 1 части 1 нормативов:

Расчетные показатели №1,2,3 приняты согласно своду правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений» утвержденном Приказом Минрегиона РФ от 28 декабря 2010 г. № 820, где расчетные показатели рекомендуется устанавливать в зависимости от демографической структуры населения.

 Объектами дошкольного образования должны быть обеспеченны 85% численности детей дошкольного возраста в том числе:

 -в дошкольных образовательная организация 70%;

- в дошкольных образовательная организация специализированного типа 3%;

-в дошкольных образовательных организациях оздоровительного типа-12%.

2.6.2 Обоснование расчетных показателей объектов общего образования содержащиеся в пункте 1.4.2. раздела 1 части 1 нормативов:

- расчетные показатели №1,2,3,4,5,6 приняты на уровне расчетных показателей согласно своду правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» утвержденном Приказом Минрегиона РФ от 28 декабря 2010 г. № 820  приложение Ж.

- максимально допустимый уровень территориальной доступности принят на уровне установленном  пунктами 10.3,10.4 (таблица 4), 10.5 СП 42.13330.2011 

2.7. Обоснование расчетных показателей объектов местного значения, относящиеся к области здравоохранения содержащихся в разделе 1.5. части 1 нормативов

Расчетные показатели № 1,2,3 приняты в соответствии с социальными нормативами и нормами одобренными распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063-р (с последующими изменениями). 

 Максимально допустимый уровень территориальной доступности принят на уровне, установленном  пунктом 10.4 (таблица 5) СП 42.13330.2011. 

2.8. Обоснование расчетных показателей объектов по зонам отдыха, содержащихся в разделе 1.6. части 1 нормативов

Расчетные показатели № 1-12 приняты на уровне расчетных показателей нормативов градостроительного проектирования Пензенской области в редакции Постановления правительства Пензенской области № 525-пП (с последующими изменениями), разработанные институтом Гипрогор г. Москва.

2.9. Обоснование расчетных показателей объектов местного значения, предназначенных для создания условий обеспечения жителей услугами, связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания, содержащихся в разделе 1.7. части 1 нормативов

Расчетные показатели №1,2,3,4,5,6,7,8  приняты согласно своду правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений» утвержденном Приказом Минрегиона РФ от 28 декабря 2010 г. № 820  приложение Ж.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности принят на уровне установленном  пунктом 10.4 (таблица 4) СП 42.13330.2011. 

2.10. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами культуры местного значения и показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Потловского сельсовета Колышлейского  района Пензенской области, содержащихся в разделе 1.8 части 1 местных нормативов градостроительного проектирования Потловского сельсовета  Колышлейского  района Пензенской области.
Расчетные показатели:

№ 1-13 приняты в соответствии с социальными нормативами и нормами, одобренными распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063-р (с последующими изменениями) и методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. № 1683-р (с последующими изменениями).

                 Свод правил СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 27 декабря 2011 г. N 605).
2.11. Обоснование расчетных показателей муниципальных архивов, содержащихся в разделе 1.9. части 1 нормативов. Разработаны в соответствии с Федеральным законом от 22 октября 2004 г. №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации».
2.12. Обоснование расчетных показателей объектов жилищного строительства муниципальной собственности, помещений муниципального жилищного фонда, содержащихся в разделе 1.10. части 1 нормативов
Учётная норма площади жилого помещения в целях принятия граждан в  качестве нуждающихся в жилых помещений в Потловского сельсовета Колышлейского  района Пензенской области и нормы предоставления  площади жилого помещения по договорам социального найма утверждены Решением Комитета местного самоуправления Потловского сельсовета Колышлейского  района Пензенской области от 30.04.2006  № 79-21/4     «Об установлении учетной нормы и нормы предоставления жилого помещения по договору социального найма в  Потловском сельсовете Колышлейского  района Пензенской области 
Расчетные показатели минимальной обеспеченности общей площадью жилых помещений для индивидуальной жилой застройки не нормируются.

2.13. Обоснование расчетных показателей помещений для работы участкового уполномоченного полиции, содержащихся в разделе 1.11. части 1 нормативов

Расчетные показатели приняты в соответствии с Приказом МВД РФ от 31 декабря 2012 г. № 1166 “Вопросы организации деятельности участковых уполномоченных полиции”.

2.14. Обоснование расчетных показателей объектов, предназначенных для создания условий расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, для содействия развитию малого и среднего предпринимательства, содержащихся в разделе 1.12. части 1 нормативов

Расчетные показатели приняты согласно СП 42.13330.2011, в соответствии с которым уровень обеспеченности принимается  в зависимости от климатических условий и региональных особенностей (24-40 м² торговой площади на 1000 человек). Наибольшие значения принимаются для IV климатического района. Потловский  сельсовет Колышлейского района Пензенской области находится во II климатическом районе. 
Соотношение площади для круглогодичной и сезонной торговли устанавливается заданием на проектирование.

2.15. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами пожарной охраны местного значения и показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Потловского сельсовета  Колышлейского  района Пензенской области в разделе 1.13. части 1 нормативов
Показатели 1.1-1.29  минимально допустимого уровня обеспеченности пожарными депо  приняты  на основании приложения 7 НПБ 101-95 «Нормы пожарной безопасности.  Нормы проектирования объектов пожарной охраны», введенные в  действие Приказом ГУГПС МВД России от 30 декабря 1994г. № 36.

 Показатели используются для предварительного расчета минимального количества пожарных депо. Более точное определение числа и мест дислокации подразделений пожарной охраны определяется на основе свода правил СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения». 

Показатели 1.1-1.2 максимально допустимого уровня территориальной доступности пожарных депо для населения Пензенской области принят в соответствии с частью 1 статьи 76 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с последующими изменениями).
2.16. Обоснование расчетных показателей мест захоронения, содержащихся в разделе 1.14 части 1 нормативов

Расчетные показатели №1-3 приняты согласно своду правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений» утвержденном Приказом Минрегиона РФ от 28 декабря 2010 г. № 820  приложение Ж. 

2.17. Обоснование расчетных показателей объектов, относящихся к области сбора, вывоза бытовых и промышленных отходов, содержащихся в разделе 1.15. части 1 нормативов

Нормативы сбора, вывоза, утилизации и переработки отходов производства и потребления определены:

- Федеральным законом РФ «Об охране окружающей природной среды» от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ (ст. 19); 

- Федеральным законом РФ «Об отходах производства и потребления» от 24 июня  1998 г. № 89-ФЗ (ред. от 25.11.2013), 

- Федеральным законом РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 19 января 1999 г; 

- другими нормативными актами.

Сбор и транспортировка отходов потребления, строительства и производства следует осуществлять в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88, СанПиН 2.1.2.2645-10, СП 42.13330.2011, Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170, а также «Правил благоустройства территории муниципального образования Потловского сельсовета Колышлейского района Пензенской области», утвержденных решением Комитета местного самоуправления Потловского   сельсовета Колышлейского района Пензенской области от 11.09.2012 года № 122-33/1.

3. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части  местных нормативов градостроительного проектирования Потловского сельсовета Колышлейского  района Пензенской области.

Местные нормативы градостроительного проектирования  Потловского сельсовета  Колышлейского  района Пензенской области разработаны в целях установления совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения   поселения, относящимися к областям: культуры, физической культуры и спорта, иных областей в связи с решением вопросов местного значения  Потловского сельсовета  Колышлейского  района Пензенской области, а также расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения  Потловского сельсовета Колышлейского  района Пензенской области.
3.1 Область применения расчетных показателей местных нормативов градостроительного проектирования Потловского сельсовета Колышлейского  района Пензенской области.

Действие расчетных показателей местных нормативов градостроительного проектирования  Потловского сельсовета  Колышлейского  района Пензенской области распространяется на территорию  Потловского сельсовета  Колышлейского  района Пензенской области, где имеются объекты нормирования, относящиеся к объектам местного значения. Местные нормативы градостроительного проектирования являются обязательными для применения всеми участниками деятельности, связанной с градостроительным проектированием, на территории  Потловского сельсовета Колышлейского  района Пензенской области независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности: государственными органами и органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами.

 Расчетные показатели местных нормативов градостроительного проектирования  Потловского сельсовета  Колышлейского  района Пензенской области применяются при подготовке, согласовании и утверждении документов территориального планирования, при подготовке и утверждении документации по планировке территорий. 

 Расчетные показатели местных нормативов градостроительного проектирования также применяются:

-при проведении публичных слушаний по проектам генеральных планов, проектам планировки территорий и проектам межевания территорий, подготовленным в составе документации по планировке территорий;

-при осуществлении контроля соблюдения участниками градостроительной деятельности законодательства о градостроительной деятельности.

При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов Российской Федерации, в том числе тех, требования которых были учтены при подготовке настоящих местных нормативов градостроительного проектирования и на которые дается ссылка в настоящих нормативах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных. 

3.2.Правила применения расчетных показателей местных нормативов градостроительного проектирования  Потловского сельсовета Колышлейского  района Пензенской области.

Установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, а также максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов в местных нормативах градостроительного проектирования производится для определения местоположения планируемых к размещению объектов местного значения  Потловского сельсовета  Колышлейского  района Пензенской области в документах территориального планирования, зон планируемого размещения объектов местного значения в документации по планировке территории в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека на территории в границах подготовки соответствующего проекта.

При определении местоположения планируемых к размещению тех или иных объектов местного значения в целях подготовки документов территориального планирования, документации по планировке территории следует учитывать наличие на территории в границах проекта таких же объектов, их параметры (площадь, емкость, вместимость, проч.), нормативный уровень территориальной доступности как для существующих, так и для планируемых к размещению объектов. При определении границ зон планируемого размещения того или иного объекта местного значения следует учитывать параметры объекта местного значения и нормы отвода земель для такого объекта.
