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«ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК»
Комитета местного самоуправления                  Плещеевского сельсовета 
Колышлейского района Пензенской области


Официальное издание Комитета местного самоуправления Плещеевского сельсовета Колышлейского района Пензенской области
Издается в соответствии с решением Комитета местного самоуправления Плещеевского сельсовета № 36-5/1 от 1 июня 2011 года

Правила и безопасность при очистке крыш от наледи и снега
       Заместитель руководителя Средневолжской межрегиональной территориальной государственной инспекции труда Тетюшев Андрей Николаевич рассказал, как правильно убирать наледь с крыш зданий, какие меры безопасности при этом должны быть предприняты.
       Расскажите, какими нормативными документами регламентируются требования охраны труда при очистке крыш зданий от снега и наледи?

     А.Н. Тетюшев: Требования охраны труда в этой сфере установлены двумя ключевыми документами:
·  Правилами по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве (утверждены Приказом Минтруда России от 29 октября 2020 г. № 758н);
·  Правилами по охране труда при работе на высоте (утверждены Приказом Минтруда России от 16 ноября 2020 г № 782н).

      Кто допускается к работам по очистке снега с крыш?

    А.Н. Тетюшев: К работам на высоте, включая очистку крыш, допускаются только лица старше 18 лет. При этом работники должны:
·  иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ;
·  пройти обучение безопасным методам и приёмам работы на высоте (это обязанность работодателя);
·  обладать практическими навыками:
·  применения оборудования и механизмов;
·  оказания первой помощи;
·  использования средств индивидуальной защиты.
    
      Как правильно оформить процесс уборки снега с крыш?

     А. Н. Тетюшев: Работы по очистке крыш относятся к работам с повышенной опасностью, поэтому на их производство обязательно выдаётся наряд-допуск. В нём фиксируются:
·  содержание, место, время и условия работ;
·  необходимые меры безопасности;
·  состав бригады;
·  ответственные за организацию и безопасное производство работ.
Кроме того:
·  допуск на крыши разрешается только после осмотра стропил, обрешётки, парапета и проверки их прочности, а также мест закрепления средств индивидуальной защиты;
·  на крышах с уклоном более 20° или на мокрых крышах обязательны переносные стремянки (трапы), закрепляемые за конёк крыши крюками;
·  средства индивидуальной защиты от падения закрепляются только за конструктивные элементы здания — это контролирует руководитель работ;
·  при размещении материалов и инструментов на крыше должны  исключаться их падение, скольжение или сдувание ветром;
·  запрещено касаться электропроводов, телевизионных антенн и других  электрических установок.

Журналист: Какие конкретные меры безопасности должны быть приняты при  очистке крыш от снега и льда?

А. Н. Тетюшев: Перечень мер достаточно обширный:
1.  До начала работ работодатель обязан оценить риски:
·  самопроизвольного схода снега;
·  образования завалов;
·  падения и травмирования работников.
2.  Тротуар, а при необходимости и проезжая часть, ограждаются с трёх  сторон инвентарными решётками и сигнальной лентой (на ширину возможного падения снега и льда).
3.  На тротуаре выставляется дежурный в сигнальном жилете и защитной каске — с свистком для предупреждения людей.
4.  Дверные проёмы, выходящие к очищаемому скату, запираются либо внутри  лестничных клеток выставляются дежурные.
5.  Ледяные сосульки снимаются специальным крючком — свешиваться с крыши запрещено.
6.  Очистку снега проводят только деревянными лопатами, начиная от конька к  карнизу и равномерно, без перегрузки отдельных участков.
7.  Запрещено сбрасывать снег на электрические, телефонные и троллейбусные  провода.

Журналист: А что именно относится к работам на высоте?

А. Н. Тетюшев: К работам на высоте относятся те, где есть риски падения:
·  с высоты 1,8 м и более — например, при подъёме/спуске более 5 м по лестнице с углом наклона к  горизонтальной поверхности свыше 75°, или при работах на площадках ближе 2 м от неограждённых перепадов высотой более 1,8 м (если ограждение ниже  1,1 м);
·  с высоты менее 1,8 м, если работа ведётся над машинами, механизмами,  поверхностью жидкости или другими выступающими предметами.

Журналист: Какие мероприятия обязан организовать работодатель до начала работ  на высоте?

А. Н. Тетюшев: Работодатель должен провести технико‑технологические и  организационные мероприятия в рамках системы управления охраной труда.


Технико‑технологические мероприятия:
·  разработка и выполнение плана производства работ на высоте или  технологических карт;
·  ограждение места работ;
·  вывешивание предупреждающих и предписывающих знаков;
·  обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты.
Организационные мероприятия:
·  распределение обязанностей по охране труда между должностными  лицами;
·  назначение:
·  ответственного за безопасную эксплуатацию подвесной подъёмной  люльки;
·  лиц, утверждающих план производства работ;
·  лиц, выдающих наряд‑допуск;
·  ответственных за план эвакуации и спасения при аварийных  ситуациях;
·  специалистов по обслуживанию и осмотру средств индивидуальной  защиты.

Журналист: Спасибо за подробные разъяснения!

А. Н. Тетюшев: Благодарю за внимание. Главное — строго соблюдать нормы и не пренебрегать мерами безопасности.
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