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В большинстве случаев причинами несчастных случаев является неудовлетворительная организация производства работ, отсутствие контроля за проведением работ со стороны должностных лиц работодателя, неприменение работниками средств индивидуальной и коллективной защиты,  том числе в связи с не обеспечением ими работодателем, а также отсутствие газоанализаторов, газосигнализаторов и иных средств газового контроля.

Работодатель, с учетом специфики своей деятельности, до начала выполнения работ в ограниченных и замкнутых пространствах (далее — ОЗП) должен утвердить перечень объектов, относящихся к ОЗП, в частности (п. 5 Правил по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах, утвержденных приказом Минтруда России от 15 декабря 2020 г. № 902 н (далее — Правила): трубопроводы; резервуары; ёмкости; цистерны; бетономешалки; грузовые контейнеры; силосные ямы; колонны; тоннели; колодцы (в том числе смотровые); водостоки; коллекторы сточных вод и др.

Кроме того, исходя из специфики своей деятельности, до начала работ в ОЗП работодатель должен выявить опасности, связанные с работой в ОЗП, включая (п. 6 Правил): недостаток кислорода и (или) загазованность воздуха ядовитыми и взрывоопасными газами, что может привести к взрыву, отравлению или ожогам работника; особые температурные условия и неудовлетворительный температурный режим (в том числе перепад температур); биологическая опасность; недостаточная освещенность рабочей зоны; чрезмерный шум и вибрация; тяжесть и напряженность трудового процесса и др.

До начала выполнения работ в ОЗП работодатель должен организовать проведение организационных и технико-технологических мероприятий, в частности (п. п. 37, 45 Правил): назначение лиц, ответственных за организацию и безопасное проведение работ в ОЗП; утверждение перечня работ, выполняемых в ОЗП по наряду-допуску; назначение лиц, проводящих обслуживание и периодический осмотр средств коллективной и индивидуальной защиты; разработку плана производства работ в ОЗП или разработку и утверждение технологических карт на производство работ; составление плана мероприятий при аварийной ситуации и при проведении спасательных работ, эвакуации и спасения из ОЗП; идентификацию опасностей и оценку рисков; блокировку оборудования и устройств в ОЗП; анализ параметров среды до начала работ в ОЗП и постоянный или периодический во время проведения работ в ОЗП контроль параметров рабочей среды внутри ОЗП; ограждение места производства работ; вывешивание предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков); использование средств коллективной (в том числе вентиляция ОЗП) и индивидуальной защиты; контроль исправности средств измерений (сигнализации) и средств связи.

Работодатель (или уполномоченное им лицо) обязан организовать до начала проведения работы в ОЗП обучение безопасным методам и приемам выполнения работ в ОЗП в отношении отдельных категорий работников.

Также с учетом распределения работников по группам безопасности работодатель должен организовать их периодическое обучение безопасным методам и приемам выполнения работ в ОЗП, а также стажировку.

Работникам, усвоившим требования по безопасности выполнения работ в ОЗП, и успешно сдавшим теоретический экзамен, и успешно прошедшим оценку наличия соответствующих навыков и умений, выдается удостоверение о допуске к работам в ОЗП (п. 28 Правил).

В целях недопущения несчастных случаев при выполнении работ в водопроводных, канализационных, газовых колодцах и иных помещениях систем водоснабжения и водоотведения, в том числе в замкнутых пространствах Администрация Колышлейского района обращает внимание на обязанность работодателей обеспечить систематическое выявление опасностей и профессиональных рисков, их регулярный анализ и оценку, а также соблюдение требований Правил по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах, утвержденных приказом Минтруда России от 15 декабря 2020 г. № 902 н.
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