


	

	АДМИНИСТРАЦИЯ ПОГРАНИЧНОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЛЫШЛЕЙСКОГО РАЙОНА

	ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

	

	ПОСТАНОВЛЕНИЕ


	от
	20 декабря 2013 года 
	№
	39-п

	                   с. Пограничное


Об утверждении схемы теплоснабжения Пограничного сельсовета Колышлейского  района Пензенской области

    В соответствии  с  Федеральным законом  от  06.10.2003 № 131-ФЗ             «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»,
администрация Пограничного  сельсовета постановляет:

          1. Утвердить прилагаемую  схему теплоснабжения Пограничного сельсовета Колышлейского района Пензенской области до 2027 года.
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Информационный вестник Пограничного сельсовета».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации  Никитину И.В.
Глава администрации                                                          И.В.Никитина        

Приложение

к постановлению администрации

Пограничного сельсовета 
Колышлейского района

Пензенской области

20.03.2013 № 39-п
Пограничного сельсовета  Колышлейского района Пензенской области
1. Общие положения

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Пограничного   сельсовета Колышлейского района Пензенской области (далее - схемы теплоснабжения) являются:

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190 –ФЗ «О  теплоснабжении»;

- Постановление  Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;  
- Генеральный план Пограничного   сельсовета Колышлейского района Пензенской области.

2. Состав схемы теплоснабжения сельского поселения

на период с 2014 по 2027 годы

Разработанная схема теплоснабжения Пограничного сельсовета Колышлейского  района Пензенской области включает  в себя:

2.1. Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения.

2.2. Общую характеристику сельского поселения.

2.3. Графическую часть схемы теплоснабжения муниципального образования.
2.4. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения  в поселении.
2.5. Режим работы котельных.
2.6. Основные направления модернизации системы теплоснабжения.

2.1. Цели и задачи  разработки схемы теплоснабжения 

        Схема теплоснабжения Пограничного   сельсовета разрабатывается  в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

       Схема теплоснабжения Пограничного   сельсовета представляет документ, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность реконструкции существующих источников тепловой энергии, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселения и надежности теплоснабжения потребителей.

       Основными задачами при разработке схемы теплоснабжения Пограничного    сельсовета на период до 2027 года являются:

1. Обследование системы теплоснабжения и анализ существующей ситуации в теплоснабжении сельского поселения.

2. Выявление дефицита тепловой мощности и формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данного дефицита.
3. Выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения сельского поселения  до 2029 года.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса. 
2.2. Общая характеристика сельского поселения
     Пограничный  сельсовет Колышлейского района Пензенской области  расположен в восточной части  Колышлейского района Пензенской области. Площадь поселения 10560  га, в состав сельского поселения входят населённые пункты - с.Пограничное,  д. Третий Хутор, д. Алексеевка. Численность населения   составляет 888  человек на 01.01.2014 г.

Климат  - умеренно-континентальный. Средняя температура летом составляет +19,5 градусов, зимой -11,5 градусов. В некоторые годы лето бывает жаркое с явлением засухи.    
Население проживает в индивидуальных жилых домах. У 90 % граждан в домах  имеется  индивидуальное газовое отоплением. Деревни Третий Хутор и Алексеевка не газифицированы.
2.3.  Графическая часть  схем теплоснабжения (приложение 1)
2.4. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения  

Теплоснабжение осуществляется от котельных и индивидуальных котлов. Отопление и горячее водоснабжение жилого сектора, осуществляется от индивидуальных  котлов. Отопительные котельные имеют тупиковые сети в подземном и надземном исполнении. Отпуск тепла потребителям осуществляется в виде горячей воды по температурному графику 95-70 0С от котельных. Основным топливом для котельных служит газ и дрова.
На территории поселения  имеются 1 котельная.
Перечень и основная характеристика отопительных котельных
	
	Адрес источника теплоснабжения (котельная), собственник или владелец
	Характеристика объекта
	Марка котлов и количество, шт.
	Год ввода в эксплуатацию
	Способ прокладки тепловых сетей
	Протяженность тепловых сетей, м
	Мощщность котлов, Гкал/

час

	1.


	с. Пограничное
ул.Школьная, 11 б, 

(администрация Пограничного сельсовета)
	отдельно

стоящая
	Универсал- 

2 шт.
	1989
	надземный
	300
	86


2.5. Режим работы тепловых сетей.

Температурный график определяет режим работы тепловых сетей. По данным температурного графика определяется температура подающей и обратной воды в тепловых сетях. 

 Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии. Энергетические обследования проведены в июле  2013 года.
ГРАФИК

зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха, для котельных
	Температура наружного воздуха t0C
	Температура воды в подающем трубопроводе системы отопления, t п0 C
	Температура воды в обратной линии системы отопления, t о0C

	8
	35,2
	28,8

	7
	35,7
	31,8

	6
	36,1
	32,7

	5
	37,5
	33,7

	4
	37,9
	34,6

	3
	41,3
	36,6

	2
	42,7
	37,2

	1
	45,0
	38,1

	0
	46,1
	39,0

	-1
	48,7
	40,8

	-2
	50,0
	41,2

	-3
	51,3
	42,1

	-4
	52,0
	43,3

	-5
	52,5
	43,6

	-6
	53,2
	44,0

	-7
	54,5
	44,6

	-8
	55,8
	45,2

	-9
	56,0
	46,1

	-10
	57,3
	46,9

	-11
	57,8
	47,2

	-12
	58,8
	47,8

	-13
	59,2
	48,3

	-14
	60,3
	49,0

	-15
	61,2
	49,5

	-16
	62,7
	50,3

	-17
	62,9
	50,8

	-18
	63,1
	51,2

	-19
	64,2
	51,8

	-20
	65,5
	52,4

	-21
	66,7
	53,1

	-22
	67,9
	54,3

	-23
	68,1
	55,2

	-24
	70,3
	55,9

	-25
	71,5
	56,4

	-26
	74,6
	58,8

	-27
	75,8
	59,9

	-28
	76,0
	60,5

	-29
	79,1
	63,4

	-30
	88,3
	66,5

	-31
	89,4
	67,2

	-32
	91,7
	67,9

	-33
	92,9
	68,6

	-34
	93,6
	69,3

	-35
	95,0
	70,0


         Отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) котельной  в течение отопительного сезона с 2012-2013 годов не было.

        Проведение мероприятия по реконструкции источников  теплоснабжения и тепловых сетей планируется. 

2.6. Основные направления модернизации системы теплоснабжения

На территории муниципального образования объекты социальной сферы получают тепловую энергию от  газовой  котельной  расположенной на территории муниципального образования. В связи с этим основные направления модернизации системы теплоснабжения муниципального образования связаны с котельной  и тепловыми сетями данного муниципального образования.

Анализ существующей системы теплоснабжения и дальнейших перспектив развития   муниципального образования показывает, что действующие сети теплоснабжения находятся в удовлетворительном состоянии. 

  Приложение № 1

Схема теплоснабжения
Пограничной школы и административного здания Пограничного сельсовета 
Общая протяженность

теплотрассы в двухтрубном исполнении составляет 300  метров

	     Котельная 


         


	   Школа 


	 Здание администрации Пограничного сельсовета


	                                           Ул. Школьная  11 б


























































