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	СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
КОЛЫШЛЕЙСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

	

	Р Е Ш Е Н И Е

	


О проекте решения Собрания представителей Колышлейского района Пензенской области «О внесении изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Колышлейского района Пензенской области»

Руководствуясь статьей 8, статьей 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), статьей 18 Устава Колышлейского района Пензенской области  р е ш и л о :
1. Одобрить проект решения Собрания представителей Колышлейского района Пензенской области «О внесении изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Колышлейского района Пензенской области» (прилагается).
2. Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетене «Информационный вестник Колышлейского района» и разместить на официальном сайте Администрации Колышлейского района Пензенской области в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» для внесения предложений заинтересованными лицами.
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Колышлейского района Пензенской области А.И.Вазерова.



	Глава Колышлейского района 
	А.И.Вазеров





Приложение
к решению Собрания представителей Колышлейского района Пензенской области
от 13.12.2018 №159-21/4

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
«О внесении изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Колышлейского района Пензенской области»

Руководствуясь статьей 8, 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 6 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), статьей 18 Устава Колышлейского района Пензенской области, Собрание представителей Колышлейского района  решило:
1. Внести изменения в местные нормативы градостроительного проектирования Колышлейского района Пензенской области, утвержденные решением Собрания представителей Колышлейского района Пензенской области от 19.03.2015 № 465-47/3 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Колышлейского района Пензенской области» утвердив их в новой редакции согласно приложению.
2. Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетене «Информационный вестник Колышлейского района» и разместить на официальном сайте Администрации Колышлейского района Пензенской области в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Колышлейского района Пензенской области А.И.Вазерова.



Глава Колышлейского района                                                        А.И.Вазеров


Приложение

Утверждены 
решением Собрания представителей 
Колышлейского района Пензенской области 
от ________________ № _________
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1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения Колышлейского района Пензенской области и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Колышлейского района Пензенской области.
1.1. Расчетные показатели по объектам, относящимся к областям электро- и  газоснабжения Колышлейского района Пензенской области.
1.1.1. Расчетные показатели объектов, относящихся к области электроснабжения Колышлейского района Пензенской области:

	№
п/п
	Наименование объекта
(Наименование ресурса)*
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1.
	Электроэнергия, электропотребление 
	кВт·ч  / год на 1 чел.
	
	Не нормируется

	
	Поселки и сельские поселения
(без кондиционеров):
	
	
	

	
	-не оборудованные стационарными электроплитами;
	
	950
	

	
	-оборудованные стационарным электроплитами (100% охвата)
	
	1350
	

	2.
	Электроэнергия, 
использование максимума электрической нагрузки 
	ч / год
	
	

	
	Поселки и сельские поселения
(без кондиционеров):
	
	
	

	
	-не оборудованные стационарными электроплитами
	
	4100
	

	
	-оборудованные стационарным электроплитами (100% охвата)
	
	4400
	

	3.
	Электрические нагрузки *
	кВт
	-
	



Примечания:
а) Условия применения  стационарных электроплит в жилой застройке, а также районы применения населением бытовых кондиционеров принимать в соответствии с СП 54.13330.
б)(*) Расчёт электрических нагрузок для разных типов застройки следует производить в соответствии с нормами РД 34.20.185-94.

1.1.2. Расчетные показатели объектов, относящихся к области газоснабжения Колышлейского района Пензенской области.
	№пп
	Наименование объекта
(Наименование ресурса)*
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1.
	Природный газ, при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей **
	м3 / год
на 1 чел.
	300
	Не нормируется

	2.
	Природный газ, при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения
	м3 / год
на 1 чел.
	220
	



Примечания:
а) (*) Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов
б) (**) Нормы расхода природного газа следует использовать в целях градостроительного проектирования в качестве укрупнённых показателей расхода (потребления) газа при расчётной теплоте сгорания 34 МДж/м3 (8000 ккал/ м3)

1.2. Расчетные показатели для автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Колышлейского района Пензенской области.
	№пп
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1
	Площадки отдыха
	Вместимость (автомобилей)
	 
10 - на дорогах категории IV.

	Расстояние между площадками на дорогах
	 45 - 55 км - на дорогах катего-рии IV. 

	2
	Автозаправочные станции

	
	
	при интенсивности движения
	Расстояние между АЗС
	км

	
	
	
	При одностороннем размещении

	
	
	Заправок в сутки
	250
	1000-2000
	
	30-40

	
	
	
	500
	2000-3000
	
	40-50

	
	
	
	750
	3000-5000
	
	40-50

	
	
	
	При 2-х стороннем размещении

	
	
	
	750
	5000-7000
	
	50-60

	
	
	
	1000
	7000-20000
	
	40-50

	
	
	
	1000
	20000
	
	20-25

	3
	Автобусные остановки
	остановка
	
	Расстоя-ние между остановками
	На дорогах катего-рий I - III не чаще чем через 3 км. 

	4
	Станции технического обслуживания
	Число постов
	величина
	при интенсив-ности движения
	Расстоя-ние между СТО
	Величии-на

	
	
	
	При одностороннем размещении

	
	
	
	1
	1000
	
	80-150

	
	
	
	2
	1000
	
	200-250

	
	
	
	1
	2000
	
	80

	
	
	
	2
	
	
	100-150

	
	
	
	3
	
	
	200-250

	
	
	
	2
	3000
	
	80-100

	
	
	
	3
	
	
	150-200

	
	
	
	5
	
	
	250

	
	
	
	3
	4000
	
	80-150

	
	
	
	При 2-х стороннем размещении

	
	
	
	2
	5000
	
	80-200

	
	
	
	3
	
	
	250

	
	
	
	2
	6000
	
	80-100

	
	
	
	3
	
	
	150-250

	
	
	
	2
	8000
	
	80

	
	
	
	3
	
	
	100-200

	
	
	
	5
	
	
	250

	
	
	
	3
	10000
	
	80-150

	
	
	
	5
	
	
	200-250

	
	
	
	5
	15000
	
	80-150

	
	
	
	8
	
	
	200-250

	
	
	
	5
	20000
	
	80-100

	
	
	
	8
	
	
	150

	5
	Мотели и кемпинги
	Число спальных мест
	Принимать с учетом численности проезжающих автотуристов и интенсивности движения автомобилей междугородных и международных перевозок. 
	Расстояние между мотелями
	Не более 500км



Примечания:
а) При расположении АЗС в зоне пересечения  автодорог ее мощность должна быть уточнена с учетом протяженности всех обслуживаемых прилегающих дорог, интенсивности движения и других расчетных показателей на этих участках
б) При размещении зданий и сооружений автомобильного сервиса необходимо учитывать наличие энергоснабжения, водоснабжения и обслуживающего персонала, а также возможность их дальнейшего развития. При дорожных станциях технического обслуживания целесообразно предусматривать АЗС.
В составе мотелей целесообразно предусматривать дорожные станции технического обслуживания, АЗС, пункты питания и торговли.
При объектах автомобильного сервиса при необходимости следует размещать пункты питания и торговли.
Специальные площадки для кратковременной остановки автомобилей предусматривают у пунктов питания, торговли, скорой помощи, источников питьевой воды и в других местах с систематическими остановками автомобилей. На дорогах категорий I - III их следует размещать за пределами земляного полотна.

3. Расчетные показатели объектов местного значения  Колышлейского района Пензенской области, относящихся к сфере образования.
1.3.1. Объекты дошкольного образования Колышлейского района Пензенской области.  
  
	N пп
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1.
	Дошкольная образовательная организация
	мест на 
1000 жителей
	Расчет по демографии* с учетом уровня обеспеченности детей дошкольными образовательными организациями для ориентировочных расчетов 
21-31***
	м
	500 ****

	2.
	Дошкольная образовательная организация специализированного типа
	% от численности детей 1-6 лет
	3
	Не нормируется

	3.
	Дошкольная образовательная организация оздоровительная
	% от численности детей 1-6 лет
	12
	



Примечания:
а) (*) Объектами дошкольного образования должны быть обеспеченны 85% численности детей дошкольного возраста в том числе : 
-в дошкольных образовательных организациях -70%;
-в дошкольных образовательная организация специализированного типа -3%;
-в дошкольных образовательных организациях оздоровительного типа-12%;
 б) (***)сельское поселение, (****) в сельских населенных пунктах, а также в районах индивидуальной жилой застройки допускается увеличение максимально допустимого уровня территориальной доступности детских дошкольных учреждений общего типа до 2000 м. 

1.3.2. Объекты общего образования Колышлейского района Пензенской области.

	N п/пo
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1.
	Общеобразовательная организация
	учащихся  
на 1000 жителей
	100**
	м
	750***

	2.
	Общеобразовательные организации, имеющие интернат
	По заданию на проектирование
	
	
Не нормируется

	3.
	Профессиональные образовательные организации, реализующие программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих
	По заданию на проектирование
	
	Не нормируется

	4.
	Профессиональные образовательные организации, реализующие программы подготовки специалистов среднего звена
	По заданию на проектирование
	
	Не нормируется

	6.
	Организации дополнительного образования
	10% от общего числа обучающихся, в том числе по видам зданий:
-дом детского творчества - 3,3%;
-станция юных техников - 0,9%;
-станция юных натуралистов - 0,4%;
-станция юных туристов - 0,4%;
-организация дополнительного образования в области физической культуры и спорта - 2,3%;
-организация дополнительного образования, в области искусств (хореографическое, музыкальное, изобразительное искусство) - 2,7%
	
	Не нормируется



Примечания:
а) (**)сельское поселение. 
в)(***) Для общеобразовательных организаций, реализующие программы начального общего образования в сельской местности 2000 м. Для общеобразовательных организаций, реализующих программы основного общего и (или) среднего общего образования в сельской местности 4000 м.
В сельской местности размещение общеобразовательных учреждений должно соответствовать нижеследующим требованиям.
Предельный радиус обслуживания обучающихся II - III ступеней не должен превышать 15 км.
Транспортному обслуживанию подлежат учащиеся сельских общеобразовательных учреждений, проживающие на расстоянии свыше 1 км от учреждения. Подвоз учащихся осуществляется на транспорте, предназначенном для перевозки детей.
Предельный пешеходный подход учащихся к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м.
Остановка транспорта оборудуется навесом, огражденным с трех сторон, защищена барьером от проезжей части дороги, имеет твердое покрытие и обзорность не менее 250 м со стороны дороги.
Для учащихся, проживающих на расстоянии свыше предельно допустимого транспортного обслуживания, а также при транспортной недоступности в период неблагоприятных погодных условий предусматривается пришкольный интернат из расчета 10% мест общей вместимости учреждения.

1.4. Расчетные показатели объектов местного значения  Колышлейского района Пензенской области, относящихся к сфере здравоохранения.

	№пп
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1
	Стационары всех типов с вспомогатель-ными зданиями и сооружениями
	коек на 1000 жителей    
	По заданию на  проек-    
тирование, определяе-мому   органами здравоохранения, но   не менее  13,47
В том числе:
- больничных-10,2;
- полустационарных
- 1,42;
-в домах сестринского ухода - 1,8;
	
	Не нормируется

	2
	Амбулаторно-       
поликлиническая    
сеть (без стационара)
	Посещений в смену на1000 жителей    
	По заданию  на     
проектирование,   
определяемому   
органами  
здравоохранения, но не менее  18,15
	
	1000

	3
	Консультативно-    
диагностический    
центр
	кв. метр    
 общей площади
	По заданию на проектирование
	
	Не нормируется

	4
	Фельдшерский       
или фельдшерско-   
акушерский пункт
	1       
    объект     
	По заданию на проектирование  
	
	30 мин с использованием транспорта в сельской местности 

	5
	Станция            
(подстанция)       
скорой помощи
	1 автомобиль на 1000 жителей  
	0,1
	
	В пределах 15-минутной доступности автомобиля до пациента

	6
	Выдвижной пункт    
медицинской помощи
	1 автомобиль на 1000 жителей  
	0,2 (для сельских поселений)
	
	В пределах 15-минутной доступности автомобиля до пациента

	7
	Аптека
	1 учреждение  
	1 на 13  тыс. жителей (в городских поселениях).  
1 на 6,2  тыс. жителей (в сельских поселениях)  
	м
	800 
(30 мин с использованием транспорта в сельской местности).


1.5. Расчетные показатели объектов местного значения Колышлейского района Пензенской области в области культуры и спорта.
1.5.1. Объекты культуры Колышлейского района Пензенской области.
	№
п/п
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1.
	Помещения для  культурно-массовой и политико-воспитатель- ной работы с населением, досуга и любительской деятельности
	м2 площади пола на 1 тыс. чел.
	50-60
	В сельских поселениях Пешеходная доступность (минут) 
	30

	2.
	Универсальный спортивно-зрелищный зал, в том числе – с искусственным льдом
	мест на
1000 чел.
	6-9
	мин. Транспортной доступности
	30

	3.
	Клубы и библиотеки сельских поселений, клубы, посетительское место  на 1 тыс. чел. для сельских поселений или их групп, тыс. чел.:
	
	
	Пешеходная доступность (минут) 
	30

	
	Свыше 0.2 до 1
	Посетительское место
	500-300
	
	

	
	Свыше 1 до 2
	Посетительское место
	300-230
	
	

	4.
	Сельские массовые библиотеки на 1тыс. чел.
зоны обслуживания (из расчета 30-минутной дос-тупности ) для сельских поселений или их групп, тыс. чел.:
	
	
	Пешеходная доступность (минут)
	30

	
	Свыше 1 до 2
	Единиц хранения
хранения на 1000 жителей
	6-7,5
	
	

	
	
	мест в читальном зале на 1000 жителей
	5-6
	
	

	5.
	Дополнительно в центральной  библиотеке  местной системы расселения на 1 тыс. чел. системы
	Единиц хранения
хранения на 1000 жителей
	4,5-5
	Пешеходная доступность (минут)
	30

	
	
	мест в читальном зале на 1000 жителей
	3-4
	
	


1.5.2. Объекты физической культуры и массового спорта Колышлейского района Пензенской области.
- на территориях для строительства объектов местного значения Колышлейского района Пензенской области.

	№
пп
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1.
	Спортивный зал общего пользования в физкультурно-спортивном центре 
	м² площади пола на 1000 чел.
	60-80
	мин. транспортно-пешеходной доступности
	30

	2.
	Бассейн крытый (открытый) общего пользования 
	м² зеркала воды на 1000 чел.
	20-25
	
	

	3.
	Территория плоскостных спортивных сооружений
	Кв.м на 10 тыс.чел.
	19494
	
	

	4.
	Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий микрорайона
	м² общ. площади на 1000 чел.
	70-80
	м
	500



Примечания:
а) Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории. 
 
1.6. Расчетные показатели по организации обработки, утилизации, обезвреживания и размещения твердых коммунальных (бытовых) отходов в Колышлейского района Пензенской области.
Для организации обработки, утилизации, обезвреживания и размещения твердых коммунальных (бытовых) отходов организовываются полигоны твердых бытовых отходов, которые гарантируют санитарно-эпидемическую безопасность населения.
Полигоны ТБО размещаются за пределами жилой зоны, на обособленных территориях с обеспечением нормативных санитарно-защитных зон (не менее 500 м).
Санитарно-защитная зона должна иметь зеленые насаждения, в составе полигона следует предусматривать:
- участок захоронения отходов;
- участок для размещения по сортировке, обработке и переработке отходов;
- участок компостирования;
- административно-хозяйственная зона.
Рекомендуется следующие ориентировочные размеры площадей для полигонов ТБО с числом обслуживаемого населения от 500 до 10000 человек, диапазоном значений средней нормы накопления ТБО 1,1 – 1,3 куб. м/год на 1 человека, без учета перспективного роста населения  в течении расчетного срока эксплуатации полигона.
       
	№пп
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1
	Полигон ТБО
	тыс. куб. м. накопления отходов
	В расчете на 20-25 лет

	Расстояние между полигонами
	По заданию на проекти-рование



1.7. Расчетные показатели объектов местного значения Колышлейского района Пензенской области, предназначенных для создания условий обеспечения жителей услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания.

	№пп
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	Объекты общественного питания, торговли и бытового обслуживания 
квартального (микрорайонного) значения

	1.
	Магазин продовольственных товаров
	м² торговой
площади
на 1000 чел.
	70 для городских поселений
100 для сельских поселений
	м
	
при одно-, двухэтажной застройке-800
В сельских поселениях-
2000

	2.
	Магазин непродовольственных товаров повседневного спроса
	м² торговой
площади
на 1000 чел.
	30 для городских поселений
200 для сельских поселений
	
	

	3.
	Предприятие общественного питания
	мест
на 1000 чел.
	40
	
	

	4.
	Предприятие бытового обслуживания.

в том числе:
Непосредственного обслуживания населения:

Производственные предприятия централизованного выполнения заказов
	рабочее место
на 1000 чел.
	7 для сельских поселений

4 для сельских поселений

3 для сельских поселений
	
	

	5.
	Прачечная
	кг белья 
в смену
на 1000 чел.
	10
	
	

	6.
	Химчистка
	кг вещей
в смену
на 1000 чел.
	4
	
	



1.8.  Расчетные показатели объектов местного значения района, предназначенных для обеспечения отдыха жителей Колышлейского района Пензенской области.

	№пп
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1.
	Зона отдыха*
	Не нормируется
	час
	1,5

	
	объекты по обслуживанию зон отдыха
	
	
	
	

	2
	Предприятия общественного питания:
- кафе, закусочные
- столовые
          - рестораны
	1посадочное место на 1000 отдыхающих
	

28
40
12
	м
	800**

	3
	Очаги самостоятельного приготовления пищи
	шт.на 1000 отдыхающих
	5
	
	

	4
	Пункты проката
	рабочее место
	0,2
	
	

	5
	Киноплощадки
	зрительное место на 1000 отдыхающих
	20
	
	

	6
	Танцевальные площадки
	кв. м на 1000 отдыхающих
	20 - 35
	
	

	7
	Спортгородки
	кв. м на 1000 отдыхающих
	3800- 4 000
	
	

	8
	Лодочные станции
	лодки, шт.
на 1000 отдыхающих
	15
	
	

	9
	Бассейн
	кв. м водного зеркала на 1000 отдыхающих
	250
	
	

	10
	Вело-лыжные станции
	место на 1000 отдыхающих
	200
	
	

	11
	Автостоянки
	место на 1000 отдыхающих
	15
	
	

	12
	Пляжи общего пользования:
- пляж;
- акватория
	га на 1000 отдыхающих
	0,8 - 1
 1 - 2
	
	



Примечания:
а)(*) Зоны отдыха формируемые на базе озелененных территорий общего пользования, природных и искусственных водоемов, рек вне границ населенных пунктов.
б)(**)Расстояние от объекта по обслуживанию зон  до остановки общественного транспорта и автостоянки для автомобилей отдыхающих. 
в). При выделении территорий для рекреационной деятельности необходимо учитывать допустимые нагрузки на природный комплекс с учетом типа ландшафта, его состояния.
Размеры территории зон отдыха следует принимать из расчета не менее 500 - 1000 кв. м на 1 посетителя, в том числе интенсивно используемая ее часть для активных видов отдыха должна составлять не менее 100 кв. м на одного посетителя. Площадь отдельных участков зоны массового кратковременного отдыха следует принимать не менее 50 га.
Зоны отдыха следует размещать на расстоянии от санаториев, дошкольных санаторно-оздоровительных учреждений, садоводческих товариществ, автомобильных дорог общей сети и железных дорог не менее 500 м, а от домов отдыха - не менее 300 м.
Допускается строительство в зоне отдыха объектов, связанных непосредственно с рекреационной деятельностью (в том числе пансионаты, кемпинги, базы отдыха, пляжи, спортивные и игровые площадки) и с обслуживанием зоны отдыха (в том числе загородные рестораны, кафе, центры развлечения, пункты проката).

1.9.  Расчетные показатели объектов парковки (парковочные места)

	№пп
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1.
	Открытые гостевые стоянки 
	машино-мест
на 1 квартиру
	0.2** 
	м
	100

	2.
	 Стоянки постоянного хранения легковых автомобилей
	машино-мест
на 1 квартиру
	0,8*
	м
	800

	3.
	Парковочные места объектов дошкольного, начального и среднего общего образования
	машино-мест
на 100 работающих
	5
	м
	100

	4.
	Парковочные места учреждений управления, кредитно-финансовых и юридических учреждений местного значения
	машино-мест
на 100 работающих
	10-20
	м
	250

	5.
	Парковочные места офисных, административных зданий местного значения
	машино-мест
на 100 работающих
	10-15
	м
	250

	6.
	Парковочные места объектов культуры (дома культуры, клубы, культурные центры)
	машино-мест
на 100 зрителей
	10-15
	м
	250

	7.
	Парковочные места торговых центров, универмагов, магазинов с площадью торговых залов > 200 м²
	машино-мест
на 100 м² торговой площади
	5-7
	м
	250

	8.
	Парковочные места рынков
	машино-мест
на 50торговых мест
	20-25
	м
	250

	9.
	Парковочные места ресторанов и кафе
	машино-мест
на 100 мест
	10-15
	м
	250

	10.
	Парковочные места гостиниц

	машино-мест
на 100 мест
	6-8
	м
	250

	11.
	Парковочные места больниц
	машино-мест
на 100 коек
	3-5
	м
	250

	12.
	Парковочные места поликлиник
	машино-мест
на 100 посетителей
	2-3
	м
	250

	13.
	Парковочные места промышленных предприятий местного значения
	машино-мест
на 100 работающих  2-х смежных смен
	7-10
	м
	250

	14.
	Парковочные места парков местного значения
	машино-мест
на 100 единовременных посетителей
	5-7
	м
	400

	15.
	Парковочные места пляжей и парков в зонах отдыха
	машино-мест
на 100 единовременных посетителей
	15-20
	м
	400

	17.
	Парковочные места баз кратковременного отдыха (спортивных, лыжных, рыболовных, охотничьих)
	машино-мест
на 100 единовременных посетителей
	10-15
	м
	400

	21.
	Парковочные места мотелей и кемпингов
	машино-мест
на 1 номер
	1
	м
	250

	22.
	Парковочные места спортивных зданий и сооружений с трибунами
	машино-мест
на 100 посетителей
	3-5
	м
	250

	24.
	Парковочные места вокзалов всех видов транспорта
	машино-мест
на 100 пассажиров в "час пик"
	10-15
	м
	250



Примечания:
а) (*)Указанные машино-места следует размещать в капитальных гаражах (паркингах): наземных, подземных, полуподземных, встроенных и пристроенных, на открытых охраняемых и неохраняемых стоянках за пределами земельных участков многоквартирных домов в границах квартала (микрорайона) в радиусе пешеходной доступности не более 800 м, в районах реконструкции или с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой - не более 1500 м. В случае отсутствия такой возможности, размещение  требуемого количества машино-мест должно быть обеспечено в подземных охраняемых автостоянках на придомовой территории многоквартирных жилых домов с соблюдением нормативного уровня благоустройства. 
в)(**) На гостевой стоянке осуществляется временная бесплатная (без извлечения прибыли) стоянка личного автомобильного транспорта посетителей и жителей жилого дома.

2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ.

2.1. Обоснование расчетных показателей по объектам, относящимся к областям электро- и  газоснабжения.
· Обоснование расчетных показателей объектов, относящиеся к области электроснабжения, содержащиеся в пункте 1.1.1 части 1 нормативов:  
- по  электропотреблению кВт-ч /год на 1 чел. приняты на уровне рекомендованных приложением Н свода правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» утвержденном Приказом Минрегиона РФ от 28 декабря 2010 г. № 820;
-  использование максимума  электрической нагрузки ч/год так же принято в соответствии с приложением Н  СП 42.13330.2011.
- электрическая нагрузка, расход электроэнергии приняты согласно РД 34.20.185-94
· Обоснование расчетных показателей объектов, относящихся к области газоснабжения, содержащихся в пункте 1.1.2 раздела 1 части 1 нормативов:
 - по показателям № 1, 2 указанные укрупненные показатели потребления газа при теплоте сгорания 34 МДж/ м3(8000 ккал/ м3) приняты согласно СП 42-101-2003 согласно пункту 3.12.следующего содержания «При составлении проектов генеральных планов городов и других поселений допускается принимать укрупненные показатели потребления газа, м3/год на 1 чел., при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3):
- при наличии централизованного горячего водоснабжения - 120;
- при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей - 300;
- при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения - 180 (220 в сельской местности).

2.2. Обоснование расчетных показателей автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Колышлейского района Пензенской области.
Расчетные показатели № 1, 2, 3, 4, 5 приняты на уровне расчетных показателей,  установленных частью 11 СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги», утвержденном Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 30 июня 2012 г. № 266.

2.3. Обоснование расчетных показателей для объектов местного значения  Колышлейского района Пензенской области, относящихся к сфере образования.
Обоснование расчетных показателей по объектам дошкольного образования, содержащихся в пункте 1.5.1 части 1 нормативов:
Расчетные показатели № 1, 2, 3 приняты согласно своду правил                      СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» утвержденном Приказом Минрегиона РФ от 28 декабря 2010 г. № 820, где расчетные показатели рекомендуется устанавливать в зависимости от демографической структуры населения.
 Объектами дошкольного образования должны быть обеспеченны 85% численности детей дошкольного возраста в том числе:
 - в дошкольных образовательных организациях - 70%;
- в дошкольных образовательных организациях специализированного типа - 3%;
- в дошкольных образовательных организациях оздоровительного                          типа -12%.
 Обоснование расчетных показателей объектов общего образования содержащиеся в пункте 1.5.2 части 1 нормативов:
- расчетные показатели № 1, 2, 3, 4, 5, 6 приняты на уровне расчетных показателей согласно своду правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» утвержденном Приказом Минрегиона РФ от 28 декабря 2010 г. № 820  приложение Ж.
- максимально допустимый уровень территориальной доступности принят на уровне, установленном  пунктами 10.3, 10.4 (таблица 4), 10.5 СП 42.13330.2011 
2.4. Обоснование расчетных показателей для объектов местного значения района, относящихся к сфере здравоохранения.
Расчетные показатели № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 приняты в соответствии с социальными нормативами и нормами одобренными распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996 N 1063-р (ред. от 26.01.2017) «О Социальных нормативах и нормах».

2.5. Обоснование расчетных показателей для объектов местного значения Колышлейского района Пензенской области в области культуры и спорта.
Расчетные показатели № 1-5 для объектов культуры приняты согласно своду правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство.  Планировка  и  застройка   городских  и сельских поселений», утвержденному Приказом Минрегиона РФ от 28 декабря 2010 г. № 820  приложение Ж, а также в соответствии с социальными нормативами и нормами одобренными распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996 N 1063-р (ред. от 26.01.2017) «О Социальных нормативах и нормах».
Расчетные показатели № 1, 2, 3, 4 для объектов спорта приняты на уровне, установленном в СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» утвержденном Приказом  Минрегиона РФ от 28 декабря 2010 г. N 820 и Таблицей 5 Части 10 указанного свода правил определяющей радиусы обслуживания населения учреждениями и предприятиями, размещенными в жилой застройке.
2.6. Обоснование расчетных показателей по организации обработки, утилизации, обезвреживания и размещения твердых коммунальных (бытовых) отходов в районе.
Расчетные показатели приняты в соответствии со СНиП 2.01.28-85 «Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию», СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».

2.7. Обоснование расчетных показателей для объектов  местного значения Колышлейского района Пензенской области, предназначенных для создания условий обеспечения жителей услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания Колышлейского района Пензенской области.
Расчетные показатели № 1, 2, 3, 4, 5, 6 приняты согласно своду правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» утвержденном Приказом  Минрегиона РФ от 28 декабря 2010 г. № 820  приложение Ж.
Максимально допустимый уровень территориальной доступности принят на уровне, установленном  пунктом 10.4 (таблица 4) СП 42.13330.2011. 

2.8. Обоснование расчетных показателей для объектов  местного значения Колышлейского района Пензенской области, предназначенных для обеспечения отдыха жителей Колышлейского района Пензенской области.
Расчетные показатели № 1-12 приняты на уровне расчетных показателей нормативов градостроительного проектирования Пензенской области в редакции Постановления Правительства Пензенской области от 13.04.2015 N 189-пП (ред. от 12.04.2017) "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Пензенской области".

2.9. Обоснование расчетных показателей для объектов парковки (парковочные места).
Расчетные показатели № 1-24 приняты на уровне расчетных показателей рекомендованных приложение К свода правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», утвержденного Приказом Минрегиона РФ от 28 декабря 2010 г. №820 и Таблицей 5 Части 10. указанного свода правил, определяющей радиусы обслуживания населения учреждениями и предприятиями, размещенными в жилой застройке.

3. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ.

Нормативы градостроительного проектирования Колышлейского района Пензенской области разработаны в целях установления совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного  значения Колышлейского района Пензенской области относящимися к областям: 
- электро-, газоснабжения населения;
- утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;
- автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Колышлейского района Пензенской области;
- физической культуры и массового спорта;
- образования;
- здравоохранения;
- иным областям, связанным с решением вопросов местного значения Колышлейского района Пензенской области. 
[bookmark: _Toc395513018][bookmark: _Toc395513019]3.1. Область применения расчетных показателей нормативов градостроительного проектирования Колышлейского района Пензенской области.
[bookmark: _GoBack]Действие расчетных показателей нормативов градостроительного проектирования Колышлейского района Пензенской области  распространяется на всю территорию Колышлейского района Пензенской области, где имеются объекты нормирования, относящиеся к объектам местного значения Колышлейского района. Нормативы градостроительного проектирования Колышлейского района Пензенской области являются обязательными для применения всеми участниками деятельности, связанной с градостроительным проектированием на территории Колышлейского района Пензенской области, независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности, государственными органами и органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами.
 Расчетные показатели  нормативов градостроительного проектирования Колышлейского района Пензенской области  применяются:
- при разработке, согласовании, экспертизе, утверждении и реализации документов территориального планирования;
-  при подготовке и утверждении документации по планировке территорий;
Применение местных нормативов градостроительного проектирования обязательно при подготовке документов территориального планирования и документации по планировке территорий исполнителями работ по подготовке названной документации. 
 Расчетные показатели нормативов градостроительного проектирования Колышлейского района Пензенской области также применяются:
- при проверке подготовленной документации по планировке территории на соответствие документам территориального планирования, правилам землепользования и застройки, требованиям технических регламентов, градостроительных регламентов, учете границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий;
- при проведении публичных слушаний по проектам генеральных планов, проектам планировки территорий и проектам межевания территорий, подготовленным в составе документации по планировке территорий;
- при осуществлении контроля соблюдения участниками градостроительной деятельности законодательства о градостроительной деятельности.
При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов Российской Федерации, в том числе тех, требования которых были учтены при подготовке настоящих  нормативов градостроительного проектирования Колышлейского района Пензенской области и на которые дается ссылка в настоящих нормативах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных. 
Настоящие нормативы могут также применяться уполномоченным органом государственной власти Пензенской области  при осуществлении контроля соблюдения законодательства о градостроительной деятельности органами местного самоуправления.

3.2. Правила применения  расчетных показателей нормативов градостроительного проектирования Колышлейского района Пензенской области.

Установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого   уровня   обеспеченности    объектами    местного    значения   и допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Колышлейского района Пензенской области производится для определения местоположения планируемых к размещению объектов местного значения в документах территориального планирования, зон планируемого размещения объектов местного  значения в документации по планировке территории, в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека на территории района. Нормативы градостроительного проектирования направлены на устойчивое развитие территории, развитие комплекса инженерной и транспортной инфраструктуры, рациональное использование природных ресурсов.
При определении местоположения планируемых к размещению тех или иных объектов местного значения в целях подготовки документов территориального планирования, документации по планировке территории следует учитывать наличие на территории в границах проекта таких же объектов, их параметры (площадь, емкость, вместимость, проч.), нормативный уровень территориальной доступности как для существующих, так и для планируемых к размещению объектов. При определении границ зон планируемого размещения того или иного объекта местного значения следует учитывать параметры объекта и нормы отвода земель для объекта таких параметров. 
Максимально допустимый уровень территориальной доступности того или иного объекта местного  значения в целях градостроительного проектирования установлен настоящими нормативами. Параметры планируемого к размещению объекта местного значения следует определять исходя из минимально допустимого уровня обеспеченности объектами (ресурсами), установленного настоящими нормативами, площадью территории и параметрами (характеристиками) функциональных зон в границах максимально допустимого уровня территориальной доступности этого объекта.
При разработке, согласовании, экспертизе, утверждении и реализации документов территориального планирования и планировке территории необходимо также руководствоваться нормативами градостроительного проектирования Пензенской области.
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