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	АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

	КОЛЫШЛЕЙСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

	

	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	



	от
	27 декабря 2013 года
	№
	64

	с.Березовка


Об утверждении  схемы водоснабжения  Березовского  сельсовета Колышлейского района Пензенской области

В соответствии Федеральным  законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении», 

Администрация  Березовского  сельсовета постановляет:

1. Утвердить схему водоснабжения Березовского  сельсовета Колышлейского района Пензенской области,  согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Информационный вестник Березовского сельсовета »

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Березовского сельсовета  О.Н. Моисееву.

Глава администрации                                                О.Н. Моисеева                                                        
Приложение 

к постановлению администрации

 Березовского  сельсовета

 от 27.12.2013 № 64
СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ БЕРЕЗОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА КОЛЫШЛЕЙСКОГО  РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Основанием для разработки схемы водоснабжения Березовского сельсовета  является: Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении»
1.Общее положения

1) водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения;

2) водоподготовка - обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды;

3) водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение);

4) водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;

2.Полномочия органов местного самоуправления в сфере водоснабжения и водоотведения
1. К полномочиям органов местного самоуправления поселений по организации водоснабжения и водоотведения на соответствующих территориях относятся:

1) организация водоснабжения населения, в том числе принятие мер по организации водоснабжения населения и (или) водоотведения в случае невозможности исполнения организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, своих обязательств либо в случае отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств;

2) определение для централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения поселения  гарантирующей организации;

3) согласование вывода объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения в ремонт и из эксплуатации;

4) утверждение схем водоснабжения и водоотведения поселений;

5) утверждение технических заданий на разработку инвестиционных программ;

6) согласование инвестиционных программ;

7) согласование планов снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади (далее - план снижения сбросов);

8) принятие решений о порядке и сроках прекращения горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и об организации перевода абонентов, объекты капитального строительства которых подключены к таким системам, на иную систему горячего водоснабжения в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

9) заключение соглашений об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

10) Органы местного самоуправления поселений  в пределах их полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения вправе запрашивать у организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, информацию, необходимую для осуществления полномочий, установленных настоящим Федеральным законом, а указанные организации обязаны предоставить запрашиваемую информацию.

3.Пояснительная записка
В состав Березовского  сельсовета  входят девять населённых пунктов – село Березовка, которое является административным центром сельсовета, село Хопер, село Зеленовка, деревня Алферьевка, поселок Лесной, поселок Горелый, деревня Соколинка, жд. ст. Скрябино, деревня Дертево.
По своему географическому положению территория Березовского сельсовета Колышлейского района Пензенской области  входит в зону лесостепи в первый  агроклиматический район области, который характеризуется достаточным  увлажнением с гидротермическим коэффициентом 1.0-1.1.

       Гидрографическая сеть Березовского сельсовета Колышлейского района Пензенской области    представлена водными объектами: ручьями, речкой, прудами. Питание водных объектов смешанное с преобладанием снегового. 
Сеть ручьев, которые в течение всего теплого периода текут по днищам оврагов и балок, питается за счет родников. На базе родников сооружены пруды. 

· пруд  в с. Березовка на реке Текучка  полным объемом 0,432  млн..м³, площадь зеркала  13,8 га;

·   пруд  «Красная балка» с. Березовка -  полным объемом  0,842  млн, м³,.

· Пруд верхний на реке балка «Красный дол» -   полным объемом  0,180  млн, м³,.

· Пруд нижний  на реке балка «Красный дол» -   полным объемом  0,200  млн, м³,.
· Пруд в д. Соколинка  -   полным объемом  0,410  млн, м³,. площадь зеркала  14,2 га;
· Пруд севернее с. Зеленовка    0,5 га
· Пруд, расположенный юго-западнее с. Зеленовка  1 га

Источниками централизованного водоснабжения Березовского сельсовета Колышлейского района Пензенской области  являются ресурсы подземных вод.

Основные источники водоснабжения – это 6 артезианских скважины, 5 башен Рожновского. Протяженность водопровода по с. Березовка 12,5 км., по с. Хопер  6,5 км., д. Соколинка 500 м., с. Зеленовка 7,2 м., д. Алферьевка 1,5 м., п. Лесной 3 км, ст. Скрябино 1 км. Население п. Горелый (68 человек) пользуются 6 колодцами и родником.  Состав питьевой воды соответствует Госстандарту.

5. Проектные предложения.

Для развития системы водоснабжения Березовского сельсовета предусмотрены следующие мероприятия:
 ремонт водонапорных башен;

 капитальный ремонт водонапорной сети  от башни  № 2 до пруда (400 м.)
замена старой запорной арматуры на новую;
6. Современное состояние и прогноз водопотребления населением 

Пограничного сельсовета  на питьевые и хозяйственно-бытовые нужды

	№
	Сельское поселение
	Численность населения

на 01.01.2013,

чел.
	Нормативное водопотребление,

м3/сут, на 01.01.2013
	Прогноз водопотребления, м3/сут

	
	
	
	
	1-я очередь
	Расчетный срок

	1
	Березовский  сельсовет
	3049
	400
	205
	124,5


Расход питьевой воды на 1 человек в сутки принят  45  литров.
7. Водоотведение (канализация)

 В жилом секторе с. Хопер, с. Зеленовка, д. Алферьевка, п. Лесной, п. Горелый, д. Соколинка, жд. ст. Скрябино, д. Дертево. централизованное водоотведение отсутствует. Тип приемника сточных вод – выгреб.









