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	АДМИНИСТРАЦИЯ НАЗВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЛЫШЛЕЙСКОГО РАЙОНА  ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

	

	


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от    20.12.2013  № 61
д. Названовка.
Об утверждении схемы водоснабжения

и водоотведения, теплоснабжения на территории Названовского

сельсовета Колышлейского района Пензенской области.

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Уставом  Названовского  сельсовета Колышлейского района   

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения на территории Названовского  сельсовета Колышлейского района.  (приложение №1).
2. Утвердить схему теплоснабжения на территории Названовского  сельсовета Колышлейского района.  (приложение № 2).

          3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Информационный вестник Названовского сельсовета Колышлейского района Пензенской области».
      Глава администрации                                                                                В.В. Никишин
1. Общие положения

Схема водоснабжения и водоотведения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности. 

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения Названовского сельсовета Колышлейского района Пензенской области являются:  Федеральный закон от 07.12.2011 ода №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,  Генеральный план поселения.

              Схема водоснабжения и водоотведения  разрабатывается в соответствии с документами  территориального планирования  и программой  «Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения  Названовского сельсовета Колышлейского района Пензенской области.  Схема водоснабжения и водоотведения разработана на срок 10 лет.

                 2. Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения и водоотведения:

· определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий;

· определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

· повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии
с нормативными требованиями;

· минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

· обеспечение жителей водой Названовского сельсовета Колышлейского района Пензенской области  при необходимости в подключении к сетям водоснабжения и водоотведения и обеспечения жителей поселения водой хозяйственно-питьевого назначения;

·  строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения  Названовского сельсовета Колышлейского района Пензенской области;

В состав земель населенных пунктов водоотведения Названовского сельсовета Колышлейского района Пензенской области входят земельные участки, отнесенные к следующим территориальным зонам: 

•
жилая зона; 

•
общественно-деловая зона;

•
производственная; 

•
зона инженерной и транспортной инфраструктур;

•
рекреационная зона;

•
зона сельскохозяйственного использования;

•
зона специального назначения.

•
иные территориальные зоны

Таблица № 1

Современная структура земель сельского поселения на 01.01. 2013 г.

	Наименование
	га

	Земли сельскоскохозяйственного назначения в том числе

- с/х угодия

- прочие угодия
	6408



	Земли населенных пунктов
	495

	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения в том числе

- промышленности

- энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики

- космической безопасности

- обороны

- земли иного специального назначения
	185
-

- 183
-



	Земли лесного фонда
	9

	Земли водного фонда
	-

	Земли запаса
	-728

	ИТОГО:
	7825


3. Жилой фонд. 

Весь жилищный фонд водоотведения Названовского сельсовета Колышлейского района Пензенской области представлен малоэтажной застройкой и составляет 100 % от общей площади жилищного фонда поселения.


4. Водоснабжение

       В настоящее время источником водоснабжения потребителей сельского поселения  являются  скважины насосом подается в приемный резервуар водонапорной башни. Объем резервуара составляет 25 м3, высота башни  12 м. Из башни вода под давлением, созданным высотой башни, поступает в водопроводную сеть деревни и далее потребителям. Протяженность сети составляет 24000 м.п. 12 домов  подключены непосредственно к сети водопровода. Водопотребление существующей застройки Турбинного сельского  поселения составляет: 70,76 м3/сут; 4,74 м3/час
- том числе на полив  30,5 м3/сут.

Нормы водопотребления приняты в соответствии с СНиП 2.04.01-85* и  СНиП 2.04.02-84*:

-50 л/сут на одного человека-расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, с водопользованием из водоразборных колонок.

-50 л/сут на одного человека - расход воды на полив улиц и зеленых насаждений.

-10% от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды -  расход воды на нужды промышленности, обеспечения населения продуктами питания, бытовые услуги и пр.

5. Зоны санитарной охраны источников  водоснабжения
Зоны санитарной охраны должны предусматриваться на всех источниках водоснабжения и водопроводах хозяйственно-питьевого назначения в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения  и  водопроводов питьевого назначения» предусматривается организация  вокруг артезианских скважин зоны санитарной охраны из трех поясов.
Первый пояс зоны санитарной охраны (зона строго режима) включает площадку вокруг скважины радиусом 50м, ограждаемую забором высотой 1,2м. Территория должна быть спланирована и озеленена.

На территории первого пояса запрещается:

· проживание людей

· содержание и выпас скота и птиц

· строительство зданий и сооружений, не имеющих прямого отношения к водопроводу

Для лиц, работающих на территории первого пояса, устанавливается обязательная иммунизация по группе водных инфекций, обязательный периодический медицинский осмотр и проверка на бациллоопасность.

Территория площадки очищается от мусора и нечистот и обеззараживается хлорной известью.

На территории зоны второго пояса радиусом 150м предусматриваются следующие санитарно-технические мероприятия: 

· всякое строительство (промышленное и жилищное) подлежит  размещать  по согласованию с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Пензенской области Колышлейского района.

· при застройке зоны второго пояса следует содержать в чистоте и опрятности все улицы и дворы, не допускать их антисанитарного состояния

На территории второго пояса зоны санитарной охраны запрещается:

· загрязнение территории нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами

· размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химическое загрязнение источников водоснабжения

· размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, которые могут вызвать микробное загрязнение источников водоснабжения

·  применение удобрений и ядохимикатов 

На территории третьего  пояса  зоны подземного источника необходимо предусматривать следующие санитарно-технические мероприятия: 

· осуществлять регулирование отведения территорий для населённых пунктов, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также возможных изменений технологии промышленных предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения источников водоснабжения сточными водами.

· размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химическое загрязнение источников водоснабжения

· выявление.  тампонаж или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта

· регулирование  бурения новых скважин

· запрещение закачки отработанных вод в подземные пласты, подземного складирования твёрдых отходов и разработки недр земли, а также ликвидацию поглощающих скважин и шахтных колодцев, которые могут загрязнять водоносные пласты.

