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Введение.

Генеральный план муниципального образования Названовский сельсовет Колышлейского района Пензенской области разработан на основании муниципального контракта от 25 января 2021 года № 012/21-П, заключенного между ООО «Консоль» и Администрацией Названовского сельсовета.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации к генеральному плану прилагаются материалы по его обоснованию в текстовой форме и в виде карт.

Материалы по обоснованию в виде карт включают нижеследующие карты.

1. Карта объектов капитального строительства, иных объектов, территорий, зон, которые оказали влияние на определение планируемого размещения объектов.

2. Карта зон с особыми условиями использования территорий. Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» реализация генерального плана будет проходить в течение расчетного срока до 31 декабря 2041 года. 

Генеральный план поселения подготовлен в соответствии с положениями законодательства в области регулирования градостроительной деятельности, нормативно-техническими документами в области градостроительства, региональными и местными нормативами градостроительного проектирования, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления в редакциях, действующих на момент подписания контракта, которыми являются:

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации (далее так же ГрК РФ) от 29.12.2004 года № 190-ФЗ.

2. Земельный Кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. №136-ФЗ.
3. Водный Кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. №74-ФЗ.
4. Лесной Кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 №200-ФЗ.

5. Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

6. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

7. СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

8. «Градостроительный устав Пензенской области» закон Пензенской области от 14 ноября 2006 года № 1164-ЗПО;
9. Постановление Правительства Пензенской области от 17 октября 2011 года № 728-пП «Об утверждении положения о составе, порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований пензенской области, порядке подготовки изменений и внесения их в такие документы».
1. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования.

1. Постановление администрации Названовского сельсовета Колышлейского района Пензенской области № 6 от 23.01.2017 года об утверждении «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Названовского сельсовета Колышлейского района Пензенской области на 2016-2020 годы с перспективой до 2025 года».

2. Постановление администрации Названовского сельсовета Колышлейского района Пензенской области № 73 от 22.12.2016 года об утверждении «Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Названовского сельсовета Колышлейского района Пензенской области на 2016-2025 годы».

3. Постановление администрации Названовского сельсовета Колышлейского района Пензенской области № 74 от 22.12.2016 года об утверждении «Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Названовского сельсовета Колышлейского района Пензенской области на 2016-2026 годы».

2. Анализ использования территории поселения.

2.1. Краткая характеристика муниципального образования.

Статус муниципального образования Названовский сельсовет – сельское поселение.

Административный центр муниципального образования – деревня Названовка. 

Названовский сельсовет входит в состав Колышлейского муниципального района с административным центром – р.п. Колышлей.

Законом Пензенской области от 02.11.2004 № 690-ЗПО «О границах муниципальных образований Пензенской области» установлена граница Названовского сельсовета Колышлейского района и Пензенской области и перечислены населенные пункты, входящие в его состав.

Согласно вышеуказанному закону в состав Названовского сельсовета входят следующие населенные пункты: деревня Названовка, деревня Новая Названовка, деревня Сабуровка, село Сущевка.

Названовский сельсовет граничит:

· на севере – с р.п.Колышлей Колышлейского района;

· на востоке – с Трескинским сельсоветом Колышлейского района;
· на юго-востоке– с Лачиновским сельсоветом Колышлейского района;
· на юге – с Песчанским сельсоветом Сердобского района;

· на западе – с Плещеевским сельсоветом Колышлейского района.
	  Транспортная доступность населенных пунктов муниципального образования.

	№ п/п
	Населенный пункт сельсовета
	д. Названовка
	р.п.Колышлей
	г. Пенза

	1.  
	д. Названовка
	–
	5,5
	79

	2.
	д. Новая Названовка
	10
	11
	85

	3.
	д. Сабуровка
	13
	14
	87

	4.
	с. Сущевка
	2,7
	3,2
	77

	Примечание: расстояния указаны до центров населенных пунктов и по данным интернет ресурса https://maps.yandex.ru


Ближайшая железнодорожная станция – Колышлей (7 км), ближайший аэропорт в г. Пенза.

2.2. Историко-культурные данные.

2.2.1. Историческая справка.

Названовка (Богоявленское, Богородское), русское село, центр Названовского сельсовета, в 2 км к югу от районного центра. На 1.1.2004 г. – 311 хозяйств, 877 жителей. Поселено между 1721 и 1747 гг. В 1747 г. – новопоселенное сельцо Богородское, Названовка тож, Завального стана Пензенского уезда подьячего Федора Ивановича Названова, крестьяне куплены у помещика Федора Васильевича Агарева и переведены из д. Труниной Муромского уезда, д. Антипиной, д. Мордвиновой и с. Архангельского Ярославского уезда, 78 ревизских душ (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2542, лл. 346-350).

С 1780 г. – селение Сердобского уезда Саратовской губернии. В 1795 г. в с. Богородском, Названовке тож, владение коллежского советника Гаврилы Ивановича Масалова, 58 дворов, 263 ревизских души (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Серд. уезд, №41). В 1811 г. показано за коллежским асессором Гаврилой Ивановичем и находящимся под его опекой племянником Гаврилой Денисовичем Мосоловыми (16 душ мужского пола), Екатериной Александровной (20 душ), Авдотьей Александровной (19) Мосоловыми, Анастасией Александровной Шильниковой (15), Дмитрием Васильевичем Колобовым (58 душ), за ними 3337 десятин всяких угодий; дом господский деревянный Колобова. С 1860-х гг. – Сущевской волости. К 1861 г. в селе насчитывалось 6 крестьянских обществ: 5 – помещичьих (по числу помещиков) и одно – государственных крестьян (около 6 процентов от общего числа жителей). Бывшие крепостные крестьяне выкупили землю в собственность у своих бывших владельцев – Путиловой, фон Миних, Федоровой, Козлова и Мосолова. Из них наиболее крупным землевладельцем был Мосолов (706 крестьян обоего пола). В 1877 г. – 128 дворов. В 1911 г. открыто земское начальное училище (в 1916 г. в нем 80 учеников и 2 учителя).  Село развивалось двумя территориями, разделенными р. Колышлей, поэтому в некоторых переписях советского периода именовалось Названовками №1 и №2. В начале 1920-х гг. из села выселился поселок Новая Названовка (ныне на территории того же сельсовета). В 1926 и 1939 гг. – центр сельсовета. В 1955 г. – Колышлейского сельсовета, центральная усадьба колхоза имени Хрущева. В 1980-е гг. – центральная усадьба колхоза имени Свердлова. В 1990-е – центральная усадьба сельского производственного кооператива «Названовка» на базе колхоза имени Свердлова.

Численность населения (по годам): в 1747 – около 156, 1795 – около 526, 1811 – 522, 1859 – 717, 1877 – 800, 1897 – 553 (в источнике возможна опечатка), 1911 – 1415, 1926 – 914, 1939 – оценочно 736, 1959 – нет сведений, оценочно 716, 1979 – 645, 1989 – 797, 1996 – 862 жителя.

Новая Названовка (Названовские Выселки, Ново-Названовка), русская деревня Названовского сельсовета, в 3 км к западу от с. Сабуровки. На 1.1.2004 г. – 33 хозяйства, 57 жителей. Основана в начале 20 века в Сущевской волости Сердобского уезда. В 1926 г. – Сабуровского сельсовета. В 1955 г. – Заречинского сельсовета, колхоз имени Маленкова.

Численность населения (по годам): в 1910 – около 130, 1926 – 580, 1939 – оценочно 467, 1959 – нет свед., оценочно 89, 1979 – 113, 1989 – 80, 1996 – 66 жителей.

Сабуровка, русская деревня Названовского сельсовета, в 8 км к югу от районного центра. На 1.1.2004 г. – 68 хозяйств, 175 жителей. Основано в конце 18 - первой половине 19 века Н.А. Сабуровым. С 1860-х гг. – Сущевской волости Сердобского уезда Саратовской губернии. После отмены крепостного права крестьяне выкупили у него землю в собственность. В 1911 г. – 86 дворов и церковноприходская школа. В 1939 гг. – центр сельсовета Колышлейского района. В 1955 г. – Заречинского сельсовета Колышлейского района, центральная усадьба колхоза имени Маленкова. В списке населенных пунктов итоговых документов Всесоюзной переписи населения 1959 г. пропущена.

Численность населения (по годам): в 1859 – 220, 1911 – 580, 1926 – 670, 1939 – оценочно 539, 1959 – нет свед., 1979 – 171, 1989 – 162, 1996 – 172 жителя.

Сущёвка (Архангельское, Сущевка), русское село Названовского сельсовета, в 0,5 км к западу от него, на правом берегу Колышлея. На 1.1.2004 г. – 241 хозяйство, 671 житель. Поселено в первой четверти 18 века. Крестьяне переведены из Муромского, Ярославского, Владимирского, Суздальского, Пензенского уездов. В 1747 г. – село Архангельское, Сущево тож, Завального стана Пензенского уезда помещиков: Дмитрия Григорьевича Трусова (29), Семенова Ивановича Базина (2), вдовы Федосьи Алексеевны Сущевой-Языковой (15), капитана Семена Григорьевича Пансырева и его жены Авдотьи Акинфиевны, которой крестьяне достались по наследству от брата Петра Акинфиевича Сущева-Языкова (26), всего 72 ревизских души (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2542, лл. 340-346). Впоследствии село осталось за Сущевыми-Языковыми. Храм во имя Михаила Архангела построен в 1783 г.

С 1780 г. – селение Сердобского уезда Саратовской губернии. На карте Генерального межевания 1790 г. показано как «с. Архангельское, Сущевка тож». В 1795 г. – село Архангельское, Сущевка тож, владение гвардии прапорщика Николая Алексеевича Сабурова и его жены Марии Саввичны, 38 дворов, 190 ревизских душ (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Серд. уезд, №13). В 1811 г. – имение коллежского асессора Ивана Васильевича Юматова, прапорщика гвардии Николая Алексеевича Сабурова, его жены Марии Савичны, надворного советника Василия Николаевича Зубова; в селе деревянная церковь во имя Михаила Архангела с приделом во имя Николая Чудотворца, дом господский деревянный; воскресный базар. В 1851 г. построена деревянная церковь во имя Успения Божьей Матери с приделами во имя Михаила Архангела и Николая Чудотворца. Перед отменой крепостного права село Сущевка показано за помещиком А.Д. Сабуровым, 125 ревизских душ крестьян, 15 ревизских душ дворовых людей, 45 тягол (барщина), у крестьян 39 дворов на 21,8 дес. усадебной земли, 300 дес. пашни, 60 дес. сенокоса, выгон общий, у помещика 1038 дес. удобной земли, в том числе 28 дес. леса и кустарника, сверх того 30 дес. неудобной земли (Прил. к Трудам, т. 3, Серд. у., №20).

С 1860-х гг. – волостной центр Сущевской волости. После отмены крепостного права крестьяне вышли на дарственный надел. В 1877 г. – 44 двора, церковь, школа, в 7-ми верстах – часовня. В 1911 г. – церковь, земское двухклассное училище (3 учителя, 128 учеников, в 1916 г., соответственно, 3 и 150). В 1939 и 1955 гг. – Колышлейского сельсовета. В 1955 г. – колхоз имени Хрущева.

Численность населения (по годам): в 1747 – около 144, 1795 – около 380, 1859 – 344, 1877 – 345, 1911 – 559, 1926 – 859, 1939 – оценочно 691, 1959 – нет сведений, оценочно 592, 1979 – 533, 1989 – 690, 1996 – 653 жителя.

2.2.2. Перечень существующих объектов культурного наследия.

Объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, на территории сельсовета отсутствуют.

2.3. Природные условия и ресурсы территории.

2.3.1. Природный территориальный комплекс.

Климат.

Климат Названовского сельсовета умеренно-континентальный с тёплым летом и умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом и хорошо выраженными переходными сезонами. Формирование климата происходит под действием климатообразующих факторов, таких как широта места, от которой зависит количество поступающей солнечной радиации, циркуляция атмосферы, рельеф.

Самый тёплый месяц июль, температура которого колеблется по территории +17,0(. 
Самый холодный месяц – январь, средняя температура его ((13,2(). Разница между температурами соседних месяцев невелика и температура любого из них может смещаться то в одну, то в другую сторону. Так, в 10% лет теплее бывает август, а в 5% - июнь. 

Абсолютный максимум температуры в большинстве лет отмечается в июле, абсолютный минимум - в январе. 

Продолжительность периодов с температурой выше 0˚С – 208 дней, выше +5˚С – 170 дней, выше +10˚С –136дней.

Гидрография.

В тесной взаимосвязи с рельефом находится гидрография сельсовета. Открытыми водными источниками территории сельсовета сравнительно богата.

Гидрографическая сеть Названовского сельсовета  представлена водными объектами: рекой Колышлей - левый приток реки Хопер, протяженностью 4,3 км, относящейся к бассейну реки Дон; ручьями, прудами, озерами.

Озеро «Названовское» площадью 2,6га объемом 22,7 тыс. м³, южная окраина д.Названовка; 

Река Колышлей является главным водным источником в сельсовете.

Она пересекает территорию сельсовета с востока на запад и впадает в р.Хопер. Русло ее извилистое, иногда встречаются старицы; берега большой частью пологие; Дно в основном песчаное. Ширина колеблется от 10 до 20 м, глубина 4 м. В летний период сильно мелеет, но не пересыхает.

Водный режим реки характеризуется четко выраженными весенним половодьем, летней меженью, осенне-зимним периодом и зимней меженью. Питание водных объектов - смешанное с преобладанием снегового.

Наивысшие уровни весеннего половодья наступают обычно во второй декаде апреля. Средняя продолжительность половодья составляет 20-30 дней. 

Вода из рек используется для водопоя скота и хозяйственных нужд.

Сеть ручьев, которые в течение всего теплого периода текут по днищам оврагов и балок, питается за счет родников. В местах, отдаленных от рек, на базе родников сооружены пруды. Все реки питаются грунтовыми водами и водами поверхностного стока.

По минерализации, химическому хозяйству, а также стоковым характеристикам реки района могут быть использованы только для водопоя скота и орошения небольших площадей.

Население для питьевых целей пользуется водой шахтных колодцев и водопровода. Зеркало колодезных вод находится на различной глубине.
Гидрология.

Территория сельсовета обеспечена достаточными ресурсами пресных подземных вод. 

Территория сельсовета расположена в пределах Средне-Русского сложного артезианского бассейна, в состав которого входит артезианский бассейн 3-его порядка - Приволжско-Хопёрский. Подземные воды распространены на всей территории сельсовета и используются для питьевого водоснабжения. 

Для водоснабжения пригодны водоносные горизонты альбского и каменно-угольного отложений. Альбский горизонт, залегающий на глубине 90-100 м (в зависимости от гипсометрического положения скважины) приурочен к мелкозернистым пескам иногда с прослоями песчаника. Мощность горизонта около 10м. Дебит скважин 8-10 м³/час. Воды горизонта хорошего качества, отвечают требованиям ГОСТ «Вода питьевая».

 Геологическое строение территории.

По структурно-тектонической принадлежности территория муниципального образования расположена на юго-восточном склоне Токмовского свода, в пределах центральной части Ульяновско-Саратовской синеклизы, выполненной отложениями меловой и палеогеновой систем, прикрытых с поверхности элювиальными образованиями, развитыми по породам сызранской свиты, четвертичными делювиальными отложениями и современными отложениями.

В тектоническом отношении рассматриваемая территория находится в пределах западной части Ульяновско-Саратовского прогиба, отличающегося значительным своеобразием условий. Породы меловой системы здесь значительно погружены. На их поверхности залегают породы палеогеновой системы, отсутствующие за пределами Ульяновско-Саратовского прогиба.

 Почвы.

Территория Названовского сельсовета входит в лесостепную зону Среднерусской почвенно-географической провинции, подзону выщелоченных черноземов. Главными «строителями» почвенного покрова на территории сельсовета являются почвы двух генетических типов: серые лесные и черноземы. Кроме этих главных зональных типов, довольно большую площадь занимают почвы пойменно-аллювиального ряда.

Черноземы распространены по наиболее выровненным элементам рельефа. Аллювиальные почвы приурочены к пойме реки Колышлей.

По мощности гумусового горизонта – мощные, среднемощные, маломощные. 

Преобладающий механический состав почв - тяжелосуглинистый.

Наиболее плодородные почвы на территории сельсовета – черноземы выщелоченные. Менее плодородные почвы –лугово-черноземные, черноземно-луговые и аллювиальные. На небольшой площади распространены смытые и намытые почвы оврагов и балок, действующие овраги. 

Эрозионные процессы характеризуются плоскостной эрозией. Наличие склонов различной крутизны и экспозиций, несоблюдение противоэрозионных агротехнических приемов обработки почв привело к развитию плоскостной эрозии почв. По степени смытости имеют место потенциально-опасные и слабосмытые почвы. 

Растительность.

Территория Названовского сельсовета по ландшафтным особенностям относится к зоне северной лесостепи.

Естественная растительность представлена древесной кустарниковой растительностью и луговыми степями равнин нормального увлажнения, расположенных на водоразделах, склонах балок и оврагов, в пойме реки: Хопер. Древесная растительность представлена березой бородавчатой, дубом, тополем и другими породами. Распределение растительности по территории сельсовета существенно обусловлено физико-географическими факторами, из которых главными являются рельеф и почвы

На водораздельных участках и очень пологих склонах травостой представлен луговыми степями равнин с кострецом береговым, полевицей обыкновенной, клевером луговым, лапчаткой серебристой. По сухим днищам оврагов и балок распространены низинные луга с мятликом узколистным, кострецом безостым, к сырым днищам балок приурочены болотные луга, в травостое которых обычно осоки, щучка дернистая, болотное разнотравье. 

Естественная растительность сохранилась лишь на небольших участках, неудобных для распашки. Она занимает прибалочные и приовражные склоны днища балок, поймы рек, в районе населенных пунктов.

2.3.2. Особо охраняемые природные территории.

В границах муниципального образования отсутствуют особо охраняемые природные территории.

2.4. Зоны с особыми условиями использования территорий.

Зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Зоны с особыми условиями использования территорий устанавливаются в соответствии с законодательством РФ, органы местного самоуправления не правомочны утверждать границы и ограничения использования земельных участков и территорий в пределах таких зон. Документы территориального планирования должны отражать указанные границы и ограничения. По назначению и способам установления границ и ограничений выделены две разновидности зон с особыми условиями использования территорий:

· зоны, границы, которые могут устанавливаться без подготовки или с подготовкой специальных проектов на основании технических регламентов. Это санитарно-защитные, водоохранные и иные зоны, установление которых связано с обеспечением безопасности;

· зоны, границы, которые могут устанавливаться только путем подготовки специальных проектов. Это зоны охраны памятников культуры, памятников истории, особо охраняемых природных территорий, установление, которых не связано с обеспечением безопасности.

Анализ современного использования территории района позволил выявить нижеуказанные зоны с особыми условиями использования территории.

Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов.

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования (далее - санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. 

Установление размеров санитарно-защитных зон для промышленных объектов и производств проводится при наличии проектов обоснования санитарно-защитных зон с расчетами загрязнения атмосферного воздуха, физического воздействия на атмосферный воздух, с учетом результатов натурных исследований и измерений атмосферного воздуха, уровней физического воздействия на атмосферный воздух, выполненных в соответствии с программой наблюдений, представляемой в составе проекта.

В материалах генерального плана отображены санитарно-защитные зоны сведения, по которым внесены в Единый государственный реестр недвижимости, а также планируемые санитарно-защитные зоны по которым на момент разработки генерального плана подготовлены проекты санитарно-защитной зоны.

Санитарные разрывы магистральных трубопроводов углеводородного сырья.

В соответствии с СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы» подземные и наземных (в насыпи) магистральные трубопроводы, а также КС, ГРС, НПС газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов или конденсатопроводов имеют зоны минимально допустимых расстояний до населенных пунктов (жилых территорий), отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений. 

Охранные зоны инженерных коммуникаций.

В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, устройств и других объектов инженерной инфраструктуры на зем​лях, прилегающих к этим объектам, могут устанавливаться охран​ные зоны, в которых вводятся особые условия землепользования. Порядок установления охранных зон, их размеров и режим пользования землями охранных зон определяются для каждого вида инженерной инфраструктуры в соответствии с действующим законодательством. 

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

Критерии установления зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения и условия использования их территории определены в СанПиН 2.1.4.1110-02 от 14.03.2002 №10 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (далее также ЗСО).

ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду как из поверхностных, так и из подземных источников, и организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды. 

В границах первого пояса санитарной охраны запрещаются: все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений; спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.

В границах второго пояса санитарной охраны запрещаются: размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения поверхностных и подземных вод; размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции; сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды.

Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, береговые полосы.

В соответствии с Водным Кодексом РФ водоохранной зоной является территория, примыкающая к акватории водного объекта, на которой устанавливается специальный режим использования и охраны водных ресурсов и осуществления иной хозяйственной деятельности, в том числе градостроительной. В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы, на которых вводятся дополнительные, еще более жесткие ограничения природопользования.

В водоохранных зонах запрещается размещение стоянок автотранспорта, свалок, кладбищ, складов горюче-смазочных материалов и др.  Обязательными условиями являются канализование жилых, общественных и промышленных зданий, благоустройство территории с отводом загрязненных вод на очистные сооружения.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями для водоохранных зон запрещаются: распашка земель; размещение отвалов размываемых грунтов; выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Поддержание в надлежащем состоянии водоохранных зон и прибрежных защитных полос возлагается на водопользователей. Собственники земель, землевладельцы и землепользователи, на землях которых находятся водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, обязаны соблюдать установленный режим использования этих зон и полос.

Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров.
В материалах генерального плана водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы отображены на основании приказа Управления природных ресурсов и охраны окружающей среды Пензенской области от 30.10.2009 г. № 64/3 «Об одобрении сведений о водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах рек и ручьев, расположенных на территории Пензенской области» и статьи 65 Водного Кодекса Российской Федерации.

	Сведения о воодоохранных зон и прибрежных защитных полос гидрологических объектов расположенных на территории муниципального образования.

	№ п/п
	Гидрологический объект
	Водоохранная зона
	Прибрежная защитная полоса

	1.
	р.Колышлей
	200
	50

	2.
	ручьи и другие объекты
	50*
	–

	Примечание: * в соответствии со статьей 65 Водного Кодекса Российской Федерации


Придорожные полосы.

Придорожные полосы устанавливаются для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.

Статья 26 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями) устанавливает придорожные полосы в зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития в размере:

1) семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;

2) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

3) двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории;

4) ста метров - для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек;

5) ста пятидесяти метров - для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше двухсот пятидесяти тысяч человек.

Решение об установлении придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального или муниципального, местного значения или об изменении таких придорожных полос принимается соответственно федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления.

Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей.
3. Возможные направления развития территории поселения и прогнозируемые ограничения её использования.

3.1. Население и трудовые ресурсы.
Анализ демографической ситуации в муниципальном образовании позволяет увидеть глубинные процессы, происходящие в системе расселения, и впоследствии формировать новые градостроительные решения в организации территориального планирования муниципального образования. 

Формирование успешной демографической политики в значительной степени зависит от решения широкого круга задач социально-экономического развития, включая обеспечение стабильного экономического роста и роста благосостояния населения, снижение уровня бедности и уменьшение дифференциации по доходам, интенсивное развитие человеческого капитала и создание эффективной социальной инфраструктуры (здравоохранение, образование, социальная защита населения), рынка доступного жилья, гибкого рынка труда, улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки.

	Половозрастная и трудовая структура поселения.

	№ п/п
	Показатель.
	Численность населения по годам, чел.

	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1.
	Численность постоянного населения
	1530
	1507
	1480
	1404
	1365

	2.
	Число родившихся
	10
	16
	9
	7
	6

	3.
	Число умерших
	20
	24
	21
	20
	30

	4.
	Число прибывших
	7
	21
	7
	8
	2

	5.
	Число убывших
	23
	33
	43
	26
	30

	6.
	Численность трудоспособного населения
	828
	734
	738
	788
	759

	7.
	Дети до 18 лет
	199
	209
	202
	221
	222

	8.
	Пенсионеры
	437
	427
	406
	395
	393

	9.
	Мужчин
	669
	659
	639
	634
	670

	10.
	Женщин
	861
	848
	831
	770
	726


	Данные по количеству проживающего населения. 

	№ п/п
	Показатель.
	Численность населения по годам, чел.

	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1.
	д. Названовка
	764
	758
	736
	717
	694

	2.
	д. Новая Названовка
	598
	590
	594
	546
	561

	3.
	д. Сабуровка
	134
	127
	119
	112
	110

	4.
	с. Сущевка
	34
	32
	31
	29
	30

	
	всего по сельсовету
	1530
	1507
	1480
	1404
	1365


Целью демографической политики муниципального образования на расчетный срок должно стать снижение темпов естественной убыли населения, рост рождаемости и ожидаемой продолжительности жизни, стабилизация численности населения.

Приоритетные направления демографической политики муниципального образования:

· снижение уровня смертности, прежде всего, в трудоспособном возрасте;

· укрепление здоровья населения, профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни

· повышение уровня рождаемости (в том числе за счет рождения в семьях второго и последующих детей)

· укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений, семейного воспитания.

Прогноз численности населения поселения.

В качестве базового года для прогнозных расчетов принят 2020 г. Расчет основных показателей демографической ситуации сельсовета проводился на основе анализа процессов воспроизводства населения, сдвигов в его половой и возрастной структуре, развития внешних миграционных процессов.

Генеральным планом прогнозируется уменьшение численности населения с 1365 человек до 1238 человек в 2026 году.

При сохранении ключевых положительных тенденций в улучшении демографической ситуации на территории муниципального образования прогнозируется уменьшение численности населения до 1073 человек в 2041 году.

При последующих внесениях изменений в генеральный план, прогноз численности населения необходимо корректировать при увеличении общей продолжительности прогноза в соответствии с экономическими и социальными реалиями, сложившимися на момент корректировок генерального плана.

3.2. Жилищный фонд поселения.

Жилье – одна из главных составляющих формирующих уровень жизни населения. Обеспечение потребностей населения в жилье является приоритетной целью перспективного развития муниципального образования. Анализ перспектив развития жилищного фонда является ключевой задачей при определении прогноза качества жизни населения, что оказывает влияние на развитие демографических процессов и закреплении трудоспособного населения.

К основным проблемам существующего жилищного фонда поселения можно отнести:

1) старение жилищного фонда;

2) нарастающий износ инженерных коммуникаций и интенсивное выбытие жилищного фонда;

3) недостаточные объемы нового жилищного строительства;

4) недостаток инвестиционных ресурсов и, как следствие, низкий уровень инвестиционной активности;

5) отсутствие муниципальных программ и реальных механизмов по обновлению сложившейся застройки, инженерных коммуникаций;

6) рост числа организационных форм управления жилищно-коммунальным комплексом, не соответствующих современным методам, в частности, на муниципальном уровне.

Задачи по модернизации жилищной сферы являются приоритетными направлениями государственной политики в области устойчивого развития сельских территорий.
Стратегической целью в сфере жилищного строительства является обеспечение доступности жилья для всех категорий населения, а также соответствия объемов комфортного жилищного фонда потребностям населения.

Анализ качественных и количественных характеристик жилищного фонда.

Наличие жилищного фонда различной формы собственности – общей площадью 41,0 тыс. м².

Ветхий и аварийный жилищный фонд –  отсутствует.

Количество семей (человек) нуждающихся в улучшении жилищных условий – отсутствует.

Жилая площадь, приходящаяся на 1 человека – 10 м², нормативная жилая площадь, приходящаяся на 1 человека – 18 м².

Федеральные и муниципальные жилищные программы, действующие на территории поселения:

· Федеральная программа «Жилище» на 2015-2020 годы. 

· «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

· Социальная поддержка отдельных категорий граждан Пензенской области в жилищной сфере на 2014-2020 годы.

· Программа «Жилье для российской семьи».

	Показатели жилой застройки Названовского сельсовета Колышлейского района

	п/п
	Показатели
	Единица

измерения
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.

	1.
	Общая площадь жилищного фонда, в том числе:
	тыс. м2
	41,0
	41,0
	41,0
	41,0

	2.
	индивидуальные жилые дома
	тыс. м2
	41,0
	41,0
	41,0
	41,0

	3.
	многоквартирные жилые дома (до 4 этажей)
	тыс. м2
	-
	-
	-
	-

	4.
	Средняя обеспеченность населения
	м2/чел.
	41,0
	41,0
	41,0
	41,0


3.3. Социальная инфраструктура поселения.

Жизнедеятельность местного сообщества обеспечивается созданием и развитием социальной инфраструктуры – совокупности учреждений, направленных на удовлетворение потребностей человека в образовании и воспитании, медицинском обслуживании, организации досуга, отдыха и пользовании достижениями культуры, занятии физической культурой и спортом.
Оптимальный уровень решения большинства социальных проблем на уровне поселения обеспечивают относительно небольшие территориальные характеристики муниципального образования и по большей части непосредственный характер взаимодействия жителей.

В современном градостроительстве проблема обеспечения сельского населения всеми видами культурно-бытового обслуживания является одной из самых сложных. Это связано с многообразием видов такого обслуживания, удален​ностью сельских поселений, их разнообразием по функциям и количеству жителей. На данный момент применяется ступенчатая система обслужи​вания населения с классификацией видов обслуживания и радиусов тяготения и доступности. Однако проблема нормального обслуживания всеми видами услуг сельского населения остаётся не решённой. 

На момент разработки генерального плана, обслуживание сельского населения осуществляется в учреждениях 3-х ступеней:

обслуживающих население всего района – районная администрация, районная или межрайонная больница, поликлиника, профессиональное училище (колледж), техникум, учреждения органов исполнительной, законодательной, судебной власти районного значения и др.;

обслуживающих поселение (несколько населенных пунктов поселения) –  администрация, дом культуры, средняя общеобразовательная школа, детский сад и др.;

обслуживающих жителей одного населённого пункта – клуб, фельдшерско-акушерский пункт (далее так же ФАП), магазин повседневных товаров, спортплощадки и детские площадки, и др.

Расчет объектов социальной инфраструктуры должен производиться на основе федеральных, региональных и местных (муниципальных) нормативов, в соответствии с законодательством РФ и с учетом целевых программ различного уровня.

Система образования и воспитания.

Основные полномочия в системе образования и воспитания закреплены за органами исполнительной власти Пензенского муниципального района Пензенской области, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

На территории поселения функционирует один объект системы образования и воспитания.
	Характеристики объектов системы образования и воспитания.

	Наличие и адресная принадлежность объекта социальной инфраструктуры
	Год

постройки
	% износа /

количество произведенных

капитальных ремонтов
	Наличие подключения к

инженерно-коммунальному обеспечению
	Наличия оборудования

обеспечивающего безопасность, в том числе пожарную.
	Проектная / фактическая

мощность, количество учеников
	Численность обслуживающего персонала (количество работников)
	Примечания (современное состояние, основные проблемы, первоочередные мероприятия и сроки реализации).

	Школа
	1990
	60
	водоснабжение,

теплоснабжение
	пожарная сигнализация, огнетушители
	270/65
	4/10
	–

	Детский сад
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	Объекты дополнительного образования
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–


Система здравоохранения.

В сфере здравоохранения основные полномочия закреплены за органами местного самоуправления Колышлейского района Пензенской области, которые осуществляют на своих территориях первичную медико-санитарную помощь в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, а также скорую медицинскую помощь (за исключением санитарно-авиационной) и медицинскую помощь женщинам в период беременности, вовремя и после родов. 
На территории поселения функционируют три фельдшерско-акушерских пункта.

	Характеристики объектов системы здравоохранения.

	Наличие и адресная принадлежность объекта социальной инфраструктуры
	Ггод

ппостройки
	% износа /

количество произведенных

капитальных ремонтов
	Наличие подключения к

инженерно-коммунальному обеспечению
	Наличия оборудования

обеспечивающего безопасность, в том числе пожарную.
	Проектная  мощность, посещений в смену
	Численность обслуживающего персонала (количество работников)
	Примечания (современное состояние, основные проблемы, первоочередные мероприятия и сроки реализации).

	ФАП  д. Названовка, ул. Пензенская,22
	12020
	1
	водоснабжение,

теплоснабжение
	огнетушители
	15
	1
	состояние удовлетворительное

	ФАП  д. .Сабуровка ,ул. Октябрьская,26
	11960
	1
	водоснабжение,

теплоснабжение
	огнетушители
	10
	1
	состояние удовлетворительное

	ФАП д. с.Сущевка, ул. Молодежная, 46
	12016
	–
	водоснабжение,

теплоснабжение
	огнетушители
	15
	1
	состояние удовлетворительное


Система культуры, в том числе физической культуры и спорта.

Важная роль отводится органам местного самоуправления поселения в сфере культуры, в том числе физической культуры и спорта, а также организации досуга. Закрепленные Федеральным законом № 131-ФЗ вопросы местного значения конкретизируются в отраслевых законах. 

Для сельского поселения  – это: а) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; б) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; в) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, находящихся на территории поселения.

	Характеристики объектов системы культуры.

	Наличие и адресная принадлежность объекта социальной инфраструктуры
	Год

постройки
	% износа /

количество произведенных

капитальных ремонтов
	Наличие подключения к

инженерно-коммунальному обеспечению
	Наличия оборудования

обеспечивающего безопасность, в том числе пожарную.
	Проектная / фактическая

мощность
	Численность обслуживающего персонала (количество работников)
	Примечания (современное состояние, основные проблемы, первоочередные мероприятия и сроки реализации).

	Объекты культуры

	Филиал № 20 МУК МЦ РДК Колышлейского района

д. Названовка

ул. Пензенская, 1а
	1965
	–
	водоснабжение,

теплоснабжение
	огнетушители
	100
	1
	состояние неудовлетворительное


Система торгово-бытового и административного обслуживания.

Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами общественного питания, торговли, бытового и административного обслуживания – сфера деятельности органов местного самоуправления, которая регулируется многочисленными нормативными правовыми актами. Вышеуказанные сферы деятельности, в соответствии с конституционным разграничением предметов ведения, являются предметом совместных интересов федеральных, региональных и муниципальных органов власти. Соответственно правовое регулирование осуществляется не только федеральными законами, но и законами Пензенской области, а также многочисленными подзаконными актами, в том числе и муниципальными правовыми актами.

На территории поселения имеется 4 торговых точек, осуществляющих торговлю повседневными товарами:

· деревня Названовка – 2 торговые точки;

· деревня Сабуровка – 1 торговая точка;

· село Сущевка – 1торговая точка

	Характеристики торгово-бытового и административного обслуживания.

	Наличие и адресная принадлежность объекта социальной инфраструктуры
	Год

постройки
	% износа /

количество произведенных

капитальных ремонтов
	Наличие подключения к

инженерно-коммунальному обеспечению
	Наличия оборудования

обеспечивающего безопасность, в том числе пожарную.
	Площадь, м²
	Численность обслуживающего персонала (количество работников)
	Примечания (современное состояние, основные проблемы, первоочередные мероприятия и сроки реализации).

	Магазин И.П. Храмова И.Н.
	2010


	–
	электроснабжение
	огнетушители
	25
	1
	удовлетворительное

	Магазин

И.П. Алмарданова А.Н.
	2000
	–
	электроснабжение
	огнетушители
	20
	1
	удовлетворительное

	Магазин И.П. Слепцова О.Г.
	2000
	–
	водоснабжение,

газоснабжение
	огнетушители
	30
	1
	удовлетворительное

	Магазин И.П. Еремина Н.И.
	1992
	–
	водоснабжение,

газоснабжение
	огнетушители
	12
	1
	удовлетворительное


3.4. Рекреационная и туристическая инфраструктура.

Территория сельсовета не обладает рекреационным потенциалом. Это связано с отсутствием крупных водных объектов и лесных территорий.

Туристических маршрутов на территории нет.

Дачные и садоводческие товарищества в границах территории сельсовета отсутствуют.
3.5. Экономическая база поселения.

Производственный сектор выполняет одну из самых важных функций в решении социальных проблем, налаживании устойчивого развития территорий, обеспечении занятости и поддержания доходов населения. Развитая экономика способствует сохранению расселения, сохранению и улучшению образа жизни, народных традиций, а также культурного разнообразия.
В целом экономическое развитие поселения носит удовлетворительный характер, при определенных обстоятельствах может иметь все предпосылки к дальнейшему экономическому росту.

В условиях рыночной экономики перспективы развития муниципального образования все больше зависят от малого и среднего предпринимательства, формирующего оптимальную структуру рынка и являющегося надежной налогооблагаемой базой. Этот сектор экономики в перспективе будет являться реальным источником создания новых рабочих мест и производственных мощностей. Предприятия малого и среднего предпринимательства генерируют эффективные инвестиционные проекты, чутко реагируют на изменение рыночной структуры, занимают недоступные крупным предприятиям «ниши».

Необходимые условия для развития экономической базы муниципального образования:

1) формирование и осуществление муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства с учетом национальных и местных особенностей;

2) анализ финансовых и экономических, социальных и иных показателей развития малого и среднего предпринимательства;

3) формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и обеспечение ее деятельности;

4) содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства;

5) образование координационных или совещательных органов в области развития малого и среднего предпринимательства. 

Градообразующим производством для муниципального образования – является сельское хозяйство. 

На территории муниципального образования функционируют:

· 10 малых предприятий;

· 5 крестьянско-фермерское хозяйство (КФХ); 

· действующее предприятие: ООО «Росток
3.6. Транспортная инфраструктура поселения.

Автомобильный транспорт.

Согласно федеральному закону от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» к дорогам местного значения поселений относятся только дороги в границах населенных пунктов, исключая дороги других категорий.

Полномочия в области дорожной деятельности, реализуются органами местного самоуправления сельских поселений в случае закрепления законом субъекта Российской Федерации за сельскими поселениями вопроса осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений, а в случае отсутствия такого закрепления реализуются органами местного самоуправления муниципальных районов.

Развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей внешние транспортные связи, в том числе дорог федерального, регионального, и межмуниципального значений должно производиться на основе положений Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 22 ноября 2008 г. № 1734-р.

Согласно Перечню автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, относящихся к собственности Пензенской области, утвержденного постановлением Правительства Пензенской области от 30.04.2008 № 269-пП по территории сельсовета проходят следующие автомобильные дороги:

	Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, относящихся к собственности Пензенской области.

	Наименование автодороги
	Идентификационный номер

	Автодороги регионального значения

	Автодорога «г. Тамбов - г. Пенза» - р.п. Колышлей - г. Сердобск - р.п. Беково»
	58-ОП-РЗ-К-359

	Автодороги межмуниципального значения

	Автодорога «Подъезд к с. Названовка»
	58-ОП-МЗ-Н-137


Основной проблемой транспортной инфраструктуры поселения является высокая доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.

Оказывающие услуги по работе общественного транспорта на территории муниципального образования – автобус «Колышлей – Сущевка», «Колышлей-Сущевка-Названовка», частное такси.

Транспорт, зарегистрированный на территории муниципального образования: легковой - 211, грузовой – 4.

	Адресная принадлежность
	Протяженность улиц, проездов и дорог, м
	Примечания (современное состояние, основные проблемы, первоочередные мероприятия и сроки реализации)

	
	асфальтобетон
	щебень
	грунт
	общая
	

	д. Названовка
	522
	3768
	707
	4997
	неудовлетворительное, требуется капитальный ремонт

	ул. Садовая
	0
	785
	0
	785
	

	ул. Первомайская
	0
	0
	510
	510
	

	пер.Набережный
	0
	370
	0
	370
	

	пер.Полевой
	0
	0
	197
	197
	

	ул. Восточная
	522
	0
	0
	522
	

	ул. Красный Курган
	0
	630
	0
	630
	

	ул. Овражная
	0
	273
	0
	273
	

	ул.Северная
	0
	510
	0
	510
	

	ул.Гагарина
	0
	425
	0
	425
	

	ул.Мира
	0
	775
	0
	775
	

	д.Новая Названовка
	0
	0
	2291
	2291
	неудовлетворительное, требуется капитальный ремонт

	ул. Садовая
	0
	0
	2291
	2291
	

	д.Сабуровка
	0
	0
	2370
	2370
	неудовлетворительное, требуется капитальный ремонт

	ул. Октябрьская
	0
	0
	1370
	1370
	

	ул. Западная
	0
	0
	1000
	1000
	

	с.Сущевка
	0
	0
	3927
	3927
	неудовлетворительное, требуется капитальный ремонт

	ул.Титова
	0
	0
	870
	870
	

	ул.Школьная
	0
	0
	720
	720
	

	ул.Заречная
	0
	0
	502
	502
	

	ул.Дорожная
	0
	0
	105
	105
	

	Ул.Калинина
	0
	0
	910
	910
	

	Пер.Родниковый
	0
	0
	330
	330
	

	Ул.Родниковая
	0
	0
	190
	190
	

	Ул.Набережная
	0
	0
	300
	300
	

	Всего по сельсовету
	522
	3768
	9295
	13585
	неудовлетворительное, требуется капитальный ремонт


3.6. Система коммунальной инфраструктуры поселения.

Система коммунальной инфраструктуры - комплекс технологически связанных между собой объектов и инженерных сооружений, предназначенных для осуществления поставок товаров и оказания услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения до точек подключения (технологического присоединения) к инженерным системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства, а также объекты, используемые для обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов.

Организацию в границах сельского поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, осуществляют органы местного самоуправления муниципального района, в состав которого входит сельское поселение.

Указанные выше полномочия могут быть переданы органам местного самоуправления поселения в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

3.6.1. Система водоснабжения поселения.

Организации, обеспечивающие централизованное водоснабжение на территории муниципального образования:

· д. Названовка , д. Новая Названовка , д.Сабуровка – СОПК «Названовский»;
· с.Сущевка – ООО  «ЖКХ Управляющая компания». 
Количество объектов капитального строительства, подключенных к системе централизованного водоснабжения, в единицах:

· индивидуальные и блокированные жилые дома – 626.

· объекты социальной инфраструктуры (Администрации, ФАПы и др.) – 7. 

· объекты коммерческого назначения (магазин, предприятие общественного)- 3.

	Характеристика водопроводных сетей муниципального образования

	Адресная принадлежность
	Протяженность, м / диаметр, мм
	Материал

исполнения
	Год ввода в эксплуатацию / % износа, (капитальный ремонт)
	Стоимость инвентаризационная / остаточная, тыс. руб.
	Примечания (современное состояние, основные проблемы, первоочередные мероприятия и сроки реализации)

	Пензенская область, Колышлейский район, д. Названовка: 1000 метров на юго-восток от нежилого здания  администрация по адресу д. Названовка ул. Пензенская,18
	24000,0/ D-100
	полиэтилен
	1976/ 100%

	–
	–

	Итого
	24000м
	–
	–
	–
	–


	Характеристика водозаборных сооружений муниципального образования.

	Наименование водозаборного сооружения / адрес
	Краткое описание сооружения

(основное и дополнительное оборудование, материал исполнения, глубина залегания скважин, характеристики насосного оборудования и др.)
	Производительность существующая (фактическая) / проектная (по паспорту) м³/сут.
	Год ввода в эксплуатацию / % износа
	Наличие организованных зон санитарной охраны источников водоснабжения (паспорта)
	Стоимость инвентаризационная / остаточная, тыс. руб.

	Артезианская скважина,  д. Названовка  ул. Сердобская,2
	глубина 122м
	96
	1976
	есть
	–

	Артезианская скважина,  д. Названовка ул. Школьная,5
	глубина 321м
	96
	1976
	есть
	–

	Артезианская скважина,  д. Новая Названовка ул. Садовая,28
	глубина 114м
	96
	1976
	есть
	–

	Артезианская скважина,  д. Сабуровка ул. Октябрьская,17
	глубина 106м
	96
	1976
	есть
	–


	Характеристика водопотребления на территории муниципального образования.

	№ п/п
	Потребитель (группа потребителей)
	Водопотребление, м³

	
	
	Среднесуточное
	Годовое

	1.
	Индивидуальная и блокированная жилая застройка
	92,8
	34190

	2.
	Многоквартирная жилая застройка
	0
	0

	3.
	Объекты коммерческой деятельности
	0
	0

	
	Всего
	92,8
	34190


3.6.2. Система водоотведения поселения.

Систем централизованного водоотведения в населенных пунктах муниципального образования нет. Незначительное количество многоквартирных жилых зданий и зданий культурно-бытового назначения канализовано посредством выгребов с удалением нечистот ассенизационным транспортом. Население, проживающее в частном секторе, пользуется дворовыми уборными. 

3.6.3. Система газоснабжения поселения.

Организации, обеспечивающие газоснабжение, действующая договорная система и система расчетов за предоставляемые услуги на территории муниципального образования – «Газпром Пензарегионгаз».

Количество объектов капитального строительства, подключенных к системе газоснабжения, в единицах и процентах: 521 - 82%.

· индивидуальные и блокированные жилые дома – 515.

· многоквартирные жилые дома – 0.

· объекты социальной инфраструктуры (администрации, ФАПы и др.) – 6.

· объекты коммерческого назначения (магазин) – магазины 0.

· объекты производственного назначения – 0.

Объекты капитального строительства, оборудованные приборами учета коммунальных ресурсов, в общем числе и процентном соотношении – 6/100 %
Количество аварий на объектах системы газоснабжения по сезонно за последние три года – 0.
	Характеристика объектов газоснабжения муниципального образования

	№ п/п
	Адресная принадлежность / наименование (номер)

АГРС, ГРП, ШГРП
	Год ввода в эксплуатацию / % износа
	Процент загруженности, запас мощности
	Стоимость инвентаризационная / остаточная, тыс. руб.
	Количество подключенных объектов капитального строительства, единиц / %
	Примечания (современное состояние, основные проблемы, первоочередные мероприятия и сроки реализации)

	1.
	Газопровод высокого и низкого давления
	2003
	–
	–
	521/82
	–


	Характеристика сетей газоснабжения муниципального образования

	№ п/п
	Адресная принадлежность сетей газоснабжения (магистральных, и распределительных; высокого, среднего и низкого давлений)
	Протяженность, м
	Материал исполнения
	Год ввода в эксплуатацию / % износа
	Количество подключенных объектов капитального строительства,единиц / %

	1.
	Газопровод высокого и низкого высокого давления
	15362
	–
	2003
	521/82


3.6.4. Система теплоснабжения поселения.

Системы централизованного теплоснабжения в населенных пунктах муниципального образования отсутствуют.

Теплоснабжение жилой застройки децентрализованное, осуществляется с помощью газа или твердого топлива. 

Теплоснабжение зданий общественного и производственного назначения осуществляется от автономных котельных, работающих на газе:

В д. Названовка котельная установка БКУ-150, введённая в эксплуатацию в 2013 году по адресу: ул. Мира, 2б отапливает здание администрации Названовского сельсовета, Названовская ООШ. 
Здание ФАП д.Сабуровка, по ул. Октябрьская, 26 отапливается от встроенной газовой котельной (топочная). 

Здание ФАП с.Сущевка, по ул. Молодежная, 46 отапливается от встроенной газовой котельной (топочная). 

Филиал  № 20 МУК МЦ РДК Колышлейского района по ул. Пензенская, 1а отапливается от встроенной газовой котельной (топочная). 

Подростковый клуб «Старт» по ул. Овражная, 22 отапливается от встроенной газовой котельной (топочная). 

 Здание школы искусств по ул. Центральная, 2а отапливается от встроенной газовой котельной (топочная). 

	Характеристика объектов теплоснабжения муниципального образования

	Адресная принадлежность
	Количество котлов, их марка и мощность
	Вид используемого топлива основное / резервное
	Год ввода в эксплуатацию / % износа
	Стоимость инвентаризационная / остаточная, тыс. руб.
	Примечания (современное состояние, основные проблемы, первоочередные мероприятия и сроки реализации)

	д. Названовка, ул. Мира ,2б (здание администрации Названовского сельсовета,  Названовская ООШ)
	2 шт ,

БКУ-150,                Микро-75
	природный газ
	2013
	–
	–

	д. Сабуровка, ул. Октябрьская, 26 (здание ФАП д. Сабуровка)
	1 шт , АОГВ-11,5, 11.5 кВт
	природный газ
	1960
	–
	–

	д. Названовка, ул. Пензенская , 1а (здание  филиала  № 20 МУК МЦ РДК Колышлейского района)
	2 шт.

АОГВ 17,4; 17,4 кВТ
	природный газ
	2014
	–
	–

	д. Названовка, ул. Овражная, 22 (здание  подростковый клуб «Старт»)
	2 шт.

АОГВ 17,4; 17,4 кВТ
	природный газ
	2012
	–
	–

	с.Сущевка, ул. Октябрьская, 26 (здание ФАП д. Сабуровка)
	1 шт.

АОГВ 17,4; 17,4 кВТ
	природный газ
	2016
	–
	–

	д. Названовка, ул. Центральная, 2б (здание  школы искусств)
	1 шт , АОГВ-12,5, 12.5 кВт
	природный газ
	2012
	–
	–

	Итого
	9
	–
	–
	–
	–


3.6.5. Система электроснабжения поселения.

На территории Названовского сельсовета проходят линии электропередач среднего и низкого напряжения. Все населённые пункты электрифицированы. Резервное питание отсутствует. 

На территории сельсовета находятся электроподстанции и в каждом населённом пункте имеются свои трансформаторы различной мощности, питающие жилые дома, артезианские скважины и другие объекты. 

Потребность в электроэнергии осуществляется в полном объеме. Электричество поступает к населению и предприятиям через сети ЛЭП 10, 35 кв. с последующим понижением напряжения с помощью транформаторных подстанций и распределением через сеть ЛЭП 0,4 кв.

Организация обеспечивающая электроснабжение на территории муниципального образования – «ТНС Энегро Пенза».

Количество объектов капитального строительства, подключенных к системе электроснабжения, в единицах:

· индивидуальные и блокированные жилые дома – 626.

· многоквартирные жилые дома – 0.

· объекты социальной инфраструктуры (Администрации, СДК, ФАПы и др.) – 8.

· объекты коммерческого назначения (магазины и др.) – 5.

3.6.6. Система по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов на территории поселения.

Согласно данным Государственного реестра объектов размещения отходов (ГРОРО) (http://ecotracker.ru) на территории сельсовета полигон твердых бытовых отходов отсутствует. 
На территории сельсовета действует планово-регулярная контей​нерная система санитарной очистки территории. Вывоз ТБО и КГМ на полигон ТБО осуществляется населением самостоятельно и/или при помощи администрации сельсовета и сторонних организаций. На момент разработки генерального плана администрацией Названовского сельсовета заключен договор с подрядной организацией на вывоз ТБО и КГМ.

Услуги по сбору и вывозу ТБО на территории Названовского сельсовета осуществляет ООО «ЭКОПРОМ»
3.7. Система мест организации мест погребения на территории поселения.

      На территории сельского поселения расположено 1 кладбище.

	
	Месторасположение кладбища
	Площадь

	1.
	севернее с. Сущевка
	2,07


4. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий.

Генеральным планом планируемых для размещения объектов местного значения поселения не предусматривается, все иные планируемые объекты являются объектами предпринимательской деятельности.
5. Сведения о видах, назначении и наименованиях, планируемых для размещения на территориях поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения.

.

Генеральным планом планируемых для размещения объектов регионального значения не предусматривается.
6. Сведения о видах, назначении и наименованиях, планируемых для размещения на территории поселения объектов местного значения муниципального района.

Редакциями, действующими на момент разработки генерального плана Названовского сельсовета, документов территориального планирования Колышлейского района Пензенской области размещение объектов местного значения муниципального района, вплоть до окончания срока реализация генерального плана Названовского сельсовета до 31 декабря 2041 года, не планируется.

7. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

7.1. Основные факторы возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера.

Согласно ГОСТ Р 22.0.03-97 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» Природная чрезвычайная ситуация; природная ЧС – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Согласно ГОСТ Р 22.0.06-97 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных Чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы.» На территории сельсовета выявлены следующие источники природных чрезвычайных ситуаций: 

	Риски возникновения возможных чрезвычайных ситуаций природного характера.

	Источник природной ЧС
	Наименование поражающего фактора природной ЧС
	Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС

	1. Опасные геологические процессы - отсутствуют

	2. Опасные гидрологические явления и процессы - отсутствуют

	3. Опасные метеорологические явления и процессы

	3.1. Сильный ветер.


	Аэродинамический
	Ветровой поток.

	
	
	Ветровая нагрузка.

	
	
	Аэродинамическое давление.

	
	
	Вибрация.

	3.2. Сильные осадки.
	
	

	3.2.1. Продолжительный дождь (ливень)
	Гидродинамический
	Поток (течение) воды.

	
	
	Затопление территории.

	3.2.2. Сильный снегопад
	Гидродинамический
	Снеговая нагрузка.

	
	
	Снежные заносы.

	3.2.3. Сильная метель
	Гидродинамический
	Снеговая нагрузка.

	
	
	Ветровая нагрузка.

	
	
	Снежные заносы.

	3.2.4. Гололед
	Гравитационный
	Гололедная нагрузка.

	
	Динамический
	Вибрация.

	3.2.5.Град
	Динамический
	Удар.

	3.3. Туман
	Теплофизический
	Снижение видимости (помутнение воздуха).

	3.4. Заморозок
	Тепловой
	Охлаждение почвы, воздуха.

	3.5. Засуха
	Тепловой
	Нагревание почвы, воздуха.

	3.6. Гроза
	Электрофизический
	Электрические разряды.

	4. Природные пожары

	4.1. Пожар ландшафтный, степной, лесной
	Теплофизический
	Пламя.

	
	
	Нагрев тепловым потоком.

	
	
	Тепловой удар.

	
	
	Помутнение воздуха.

	
	
	Опасные дымы.

	
	Химический
	Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы.


Возникновение природных опасных явлений зависит в большей степени от природно-климатических условий. Поэтому масштабы их возникновения будут определяться погодными условиями.

Наиболее вероятные чрезвычайные ситуации природного характера на территории сельсовета могут быть вызваны следующими природными опасностями: подъемом воды в реках в период весеннего половодья, сильными ветрами, природными пожарами, засухой, дождями с градом, метелями, экзогенными процессами, ранними и поздними заморозками, сложными гололедно-изморозевыми явлениями.

В летний период одним из возможных опасных явлений на территории является выпадение обильных осадков в виде дождей с градом, сопровождаемых сильным ветром, смывающих посевы сельскохозяйственных культур и наносящих значительный материальный ущерб.

Сезонный характер также носят заморозки, особые ледовые явления, снежные заносы и метели. Их возникновение в большой степени зависит от условий соответствующего периода. Продолжительность этих природных явлений составляет от 25 до 39 дней в год.

Сохраняется уязвимость к негативному воздействию весеннего половодья территории. Критический уровень подъема воды в реках также носит сезонный характер – апрель-май, что связано с интенсивным снеготаянием в этот период.

Возможны чрезвычайные ситуации, обусловленные ураганными ветрами.

В соответствии с климатическими особенностями (жаркая сухая погода, низкая относительная влажность и сильный порывистый ветер), период с апреля по октябрь является пожароопасным сезоном.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, связанных с активизацией эрозионных процессов зависит от количества осадков и температуры воздуха. 

Образование и рост оврагов вызываются не только природными факторами, но и деятельностью человека (распашка, концентрация стока талых и дождевых вод вдоль дорожных насыпей и грунтовых дорог). Наибольшая активность ожидается в паводковый период (март-апрель). При весеннем паводке в пойменных частях рек. Степень прогнозируемой активности экзогенных геологических процессов на территории средняя.

7.2 Основные факторы возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

Согласно ГОСТ Р 22.0.05-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения.» техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде. Источник техногенной чрезвычайной ситуации – опасное техногенное происшествие, в результате которого на объекте, определенной территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация.

Риски возникновения чрезвычайных ситуаций на территории сельсовета согласно ГОСТ Р 22.0.05-94.

Промышленные аварии и взрывы.

Авария на промышленном объекте, в технической системе или на промышленной установке.

1. Радиационная авария. 

Авария на радиационно-опасном объекте, приводящая к выходу или выбросу радиоактивных веществ и (или) ионизирующих излучений за предусмотренные проектом для нормальной эксплуатации данного объекта границы в количествах, превышающих установленные пределы безопасности его эксплуатации.

Радиационно-опасный объект – объект, на котором хранят, перерабатывают, используют или транспортируют радиоактивные вещества, при аварии на котором или его разрушении может произойти облучение ионизирующим излучением или радиоактивное загрязнение людей, сельскохозяйственных животных и растений, объектов народного хозяйства, а также окружающей природной среды.

Риски возникновения чрезвычайных ситуаций отсутствуют, в связи с отсутствием радиационно-опасных объектов.

2. Химическая авария.

Авария на химически опасном объекте, сопровождающаяся проливом или выбросом опасных химических веществ, способная привести к гибели или химическому заражению людей, продовольствия, пищевого сырья и кормов, сельскохозяйственных животных и растений, или к химическому заражению окружающей природной среды.

Химически опасный объект –объект, на котором хранят, перерабатывают, используют или транспортируют опасные химические вещества, при аварии на котором или при разрушении которого может произойти гибель или химическое заражение людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также химическое заражение окружающей природной среды.

Риски возникновения чрезвычайных ситуаций отсутствуют, в связи с отсутствием химически-опасных объектов.

3. Биологическая авария.

Авария, сопровождающаяся распространением опасных биологических веществ в количествах, создающих опасность для жизни и здоровья людей, для сельскохозяйственных животных и растений, приводящих к ущербу окружающей природной среде.

Риски возникновения чрезвычайных ситуаций отсутствуют, в связи с отсутствием биолого-опасных объектов.

4. Гидродинамическая авария.
Авария на гидротехническом сооружении, связанная с распространением с большой скоростью воды и создающая угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации.

Риски возникновения чрезвычайных ситуаций отсутствуют, в связи с отсутствием химически-опасных объектов.

Пожары и взрывы.

Пожаровзрывоопасный объект – объект, на котором производят, используют, перерабатывают, хранят или транспортируют легковоспламеняющиеся и пожаровзрывоопасные вещества, создающие реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации

1. Опасные пожаровзрывоопасные объекты – «АЗС, склады нефти, нефтепродуктов».

Анализ производственных процессов объекта показывает, что при приёме, хранении и отпуске нефтепродуктов происходит испарение их в атмосфере). Процесс испарения происходит при любых температурах, давлениях, при этом происходит выделение в атмосферу углеводородов, состав которых определяется видом нефтепродуктов оборачиваемых на объекте.

Возможное загрязнение окружающей среды этими объектами условно можно разделить на эксплуатационные и аварийные.

Эксплуатационные выбросы наблюдаются от испарения при технологических процессах приёма, хранения и отпуска нефтепродуктов при следующих операциях: при сливе нефтепродуктов, хранении нефтепродуктов в резервуарах, при отпуске нефтепродуктов.

Аварийные выбросы (от утечек, разливов) могут быть при нарушении технологических процессов приёма, хранения и отпуска нефтепродуктов и заключаются в следующем: в результате утечек из различных неплотностей в резервуарах, трубопроводах, насосах и т.д., в результате перелива цистерн при их заполнении: в результате аварии или пожара в резервуарном парке.

Опасности, связанные с ошибками персонала, весьма актуальны, так как полностью автоматизировать процесс приемки топлива и заправки автотранспорта не представляется возможным. Малейшее нарушение технологического процесса на каждом этапе технологической цепочки, связанное с незнанием или халатным отношением, может принести к аварийной разгерметизации и выбросу опасных веществ в окружающую среду, взрывам и пожарам на территории объекта.

Из воздействий природного характера к наиболее вероятным можно отнести такие воздействия, как: разряды статического электричества (молнии): шквальные порывы ветра, которые при несоблюдении мер защиты могут вызвать аварийную разгерметизацию и выброс опасных веществ в окружающую среду; взрывы и пожары на территории объекта.

Риски возникновения чрезвычайных ситуаций на АЗС, складах нефти и нефтепродуктов отсутствуют.
2. Опасные пожаровзрывоопасные объекты – «котельная» и объекты ЖКХ.

Наибольшую опасность в данном случае представляют:

· Перегрев теплоносителя выше критической точки, что характеризуется значительным повышением давления, которое в случае отказа предохранительного клапана способно вызвать аварийную разгерметизацию и взрыву котлоагрегата.

· Физический износ, коррозия, механические повреждения, температурная деформация оборудования и трубопроводов. Опасности, связанные с физическим износом и коррозией, актуальны, так как обращаемые в процессах опасные вещества обладают повышенными коррозионными свойствами (особенно при повышенном содержании влаги и в условиях повышенных температур). В данных условиях обращаемые вещества способны взаимодействовать со стенками аппаратов и трубопроводов, что снижает срок службы оборудования, может привести к аварийной разгерметизации и выбросу опасных веществ в окружающую среду, взрывам и пожарам на территории объекта.

· Возможные ошибки персонала.

Риски возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ находятся на минимальном уровне.

Опасные происшествия на транспорте

Транспортная авария – авария на транспорте, повлекшая за собой гибель людей, причинение пострадавшим тяжелых телесных повреждений, уничтожение и повреждение транспортных сооружений и средств или ущерб окружающей природной среде. Транспортные аварии разделяют по видам транспорта, на котором они произошли и (или) по поражающим факторам опасных грузов.

Опасный груз: опасное вещество, материал, изделие и отходы производства, которые вследствие их специфических свойств при транспортировании или перегрузке могут создать угрозу жизни и здоровью людей, вызвать загрязнение окружающей природной среды, повреждение и уничтожение транспортных сооружений, средств и иного имущества.

1. Дорожно-транспортное происшествие; ДТП. 

Транспортная авария, возникшая в процессе дорожного движения с участием транспортного средства и повлекшая за собой гибель людей и (или) причинение им тяжелых телесных повреждений, повреждения транспортных средств, дорог, сооружений, грузов или иной материальный ущерб.

Основные причины возникновения:

· высокая интенсивность движения;

· неудовлетворительное состояние и зауженность отдельных участков дорог;

· конфликтные точки в местах пересечений автодорог (съезды и примыкания к жилым и промышленным территориям).

По территории сельсовета проходят автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения. Аварийно-опасных участков на территории сельсовета нет. Риски возникновения ДТП на автодорогах и улицах населенных пунктов находятся на минимальном уровне.

2. Авария на подземном сооружении. 
Опасное происшествие на подземной шахте, горной выработке, подземном складе или хранилище, в транспортном тоннеле или рекреационной пещере, связанное с внезапным полным или частичным разрушением сооружений, создающее угрозу жизни и здоровью находящихся в них людей и (или) приводящее к материальному ущербу.

Риски возникновения аварий на подземном сооружении отсутствуют в связи с отсутствием подземных сооружений.

3. Авиационная катастрофа.
Опасное происшествие на воздушном судне, в полете или в процессе эвакуации, приведшее к гибели или пропаже без вести людей, причинению пострадавшим телесных повреждений, разрушению или повреждению судна и перевозимых на нем материальных ценностей.
Риски возникновения авиационной катастрофы отсутствуют в связи с отсутствием авиационных коридоров, проходящих по территории поселения.

8. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ.
Генеральным планом уточнены границы населенных пунктов с применением норм федерального закона от 29.07.2017 года № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель». Отдельные, не значительные по площади, территории поселения, сведения по которым не внесены в Единый государственный реестр недвижимости, были исключены из состава земель сельскохозяйственного назначения с отнесением их к категории земель населенных пунктов, и исключены из состава земель населенных пунктов с отнесением их к категории земель сельскохозяйственного назначения.

	№ п/п
	Название населенного пункта поселения
	Параметры границ населенных пунктов

	
	
	Площадь, га
	Периметр, м

	
	
	сущ.
	план.
	сущ.
	план.

	1.
	д. Названовка – админ.центр
	290,55
	143,54
	7802,74
	6887,54

	2.
	д. Новая Названовка
	74,74
	53,48
	4024,18
	3231,21

	3.
	д. Сабуровка
	56,54
	56,54
	4285,54
	4285,54

	4.
	с. Сущевка
	193,84
	102,58
	7348,96
	5261,58
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