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Введение.

Генеральный план муниципального образования Плещеевский сельсовет Колышлейского района Пензенской области разработан на основании муниципального контракта от 02 ноября 2020 года № 32/20-П, заключенного между ООО «Консоль» и Администрацией Плещеевского сельсовета.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации к генеральному плану прилагаются материалы по его обоснованию в текстовой форме и в виде карт.

Материалы по обоснованию в виде карт включают нижеследующие карты.

1. Карта объектов капитального строительства, иных объектов, территорий, зон, которые оказали влияние на определение планируемого размещения объектов.

2. Карта зон с особыми условиями использования территорий. Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» реализация генерального плана будет проходить в течение расчетного срока до 31 декабря 2041 года. 

Генеральный план поселения подготовлен в соответствии с положениями законодательства в области регулирования градостроительной деятельности, нормативно-техническими документами в области градостроительства, региональными и местными нормативами градостроительного проектирования, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления в редакциях, действующих на момент подписания контракта, которыми являются:

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации (далее так же ГрК РФ) от 29.12.2004 года № 190-ФЗ.

2. Земельный Кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. №136-ФЗ.
3. Водный Кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. №74-ФЗ.
4. Лесной Кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 №200-ФЗ.

5. Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

6. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

7. СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

8. «Градостроительный устав Пензенской области» закон Пензенской области от 14 ноября 2006 года № 1164-ЗПО;
9. Постановление Правительства Пензенской области от 17 октября 2011 года № 728-пП «Об утверждении положения о составе, порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований пензенской области, порядке подготовки изменений и внесения их в такие документы».
1. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования.

1. Постановление администрации Плещеевского сельсовета Колышлейского района Пензенской области № 4 от 26.01.2017 года об утверждении «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Плещеевского сельсовета Колышлейского района Пензенской области на 2016-2020 годы с перспективой до 2025 года».

2. Постановление администрации Плещеевского сельсовета Колышлейского района Пензенской области № 2 от 26.01.2017 года об утверждении «Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Плещеевского сельсовета Колышлейского района Пензенской области на 2016-2025 годы».

3. Постановление администрации Плещеевского сельсовета Колышлейского района Пензенской области № 3 от 26.01.2017 года об утверждении «Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Плещеевского сельсовета Колышлейского района Пензенской области на 2016-2026 годы».

2. Анализ использования территории поселения.

2.1. Краткая характеристика муниципального образования.

Статус муниципального образования Плещеевский сельсовет – сельское поселение.

Административный центр муниципального образования – деревня Плещеевка. 

Плещеевский сельсовет входит в состав Колышлейского муниципального района с административным центром – р.п. Колышлей.

Законом Пензенской области от 02.11.2004 № 690-ЗПО «О границах муниципальных образований Пензенской области» установлена граница Плещеевского сельсовета Колышлейского района и Пензенской области и перечислены населенные пункты, входящие в его состав.

Согласно вышеуказанному закону в состав Плещеевского сельсовета входят следующие населенные пункты: деревня Апраксино, деревня Голицыно, деревня Давыдовка, деревня Жмакино, село Никольск, деревня Пановка, деревня Плещеевка.

Плещеевский сельсовет граничит:

· на севере – с Потловским сельсоветом Колышлейского района;

· на северо-востоке – с Березовским сельсоветом и р.п.Коылшлей Колышлейского района;

· на востоке– с Названовским сельсоветом Колышлейского района;

· на юге – с Песчанским сельсоветом Сердобского района;

· на юго-западе – с Секретарским сельсоветом Сердобского района;
· на западе – с Мещерским сельсоветом Сердобского района.
	  Транспортная доступность населенных пунктов муниципального образования.

	№ п/п
	Населенный пункт сельсовета
	д. Плещеевка
	р.п.Колышлей
	г. Пенза

	1.  
	д. Плещеевка
	–
	14
	84

	2.
	д. Апраксино
	4,6
	16
	87

	3.
	д. Голицыно
	7,5
	15
	85

	4.
	д. Давыдовка
	8,7
	16
	86

	5.
	д. Жмакино
	6,5
	19
	89

	6.
	с. Никольск
	17
	25
	95

	7.
	д. Пановка
	9,7
	17
	87

	Примечание: расстояния указаны до центров населенных пунктов и по данным интернет ресурса https://maps.yandex.ru


Ближайшая железнодорожная станция – Колышлей (9,5 км), ближайший аэропорт в г. Пенза.

2.2. Историко-культурные данные.

2.2.1. Историческая справка.

Апраксино (Васильевка, Зубовы Пруды), русская деревня Плещеевского сельсовета, в 3 км к востоку от него, на левом берегу Колышлея. На 1.1.2004 г. – 128 хозяйств, 278 жителей. Поселено между 1710 и 1719 годами графом Петром Матвеевичем Апраксиным. Крестьяне из Пензенского, Саранского и других уездов. В 1747 году – д. Апраксина, Колышлей тож, Завального стана Пензенского уезда, за Марией Михайловной Апраксиной, 120 ревизских душ (РГАДА, ф. 350, оп.2, е.хр. 2542, лл. 350 об.-355 об.).

С 1780 г. – Сердобского уезда Саратовской губернии. На карте Генерального межевания 1790 г. «Васильевское, Зубовы Пруды тож». В 1795 г. – сельцо Васильевское, Зубовы Пруды тож, надворного советника и кавалера Василия Николаевича Зубова, 80 дворов, 400 ревизских душ (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Серд. уезд, №59). В 1811 г. сельцо Васильевское, Зубовы Пруды тож, показано за надворным советником Василием Николаевичем Зубовым, у него 2548 десятин всей земли, дом господский деревянный, одноэтажный, крестьяне на оброке, платили в год по 15 рублей с тягла. После отмены крепостного права крестьяне выкупили землю в собственность у своего помещика Дубасова. В 1859 г. в селе мельница, в 1877 г. – 89 дворов. С 1860-х гг. – Сущевской волости. В 1911 г. – в селе церковь, церковноприходская школа. В 1926, 1939 гг. – Названовского, в 1955, 1959 гг. – Жмакинского сельсоветов, колхоз «Победа».

Численность населения (по годам): в 1747 – около 240, 1795 – около 800, 1859 – 555, 1877 – 631, 1897 – 745, 1910 – 1032, 1926 – 1249, 1939 – оценочно 1005, 1959 – 610, 1979 – 515, 1989 – 362, 1996 – 264 жителя.

Голицыно (Покровское, Никольское), русская деревня Плещеевского сельсовета, в 3 км от него, на левом берегу Хопра. На 1.1.2004 г. – 1 хозяйство, 1 житель. Поселена после 1720 г. князем Михаилом Голицыным. В 1747 г. – сельцо Никольское, Голицыно тож, Завального стана Пензенского уезда, однодворцев из Пензы (4 ревизских души) и действительного камергера и кавалера, князя Михаила Васильевича Голицына (113), всего 117 ревизских душ (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2542, лл. 49 об.-54). Затем принадлежало Рихтер. С 1780 г. в Сердобском уезде Саратовской губернии. На карте Генерального межевания 1790 г. показано как «с. Никольское, Голицыно тож». В 1795 г. с. Никольское, Голицыно тож, генеральши Екатерины Дмитриевны Орловой, 37 дворов, 155 ревизских душ (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Серд. уезд, №187). В 1828 г. оно также за Е.Д. Орловой, у нее 1062 дес. пашни по левому берегу Хопра, а всех угодий 1420 дес., церковь деревянная во имя Николая Чудотворца; крестьяне на оброке, платили с тягла по 12 рублей в год (РГАДА, ф. 1355, «Экономические примечания», №1352, л. 53-53 об.). В 1854 построена новая деревянная церковь во имя Николая Чудотворца. После отмены крепостного права крестьяне выкупили землю в собственность. В 1877 г. – в Давыдовской волости, 36 дворов, церковь. В 1911 г. – Давыдово-Голицынской волости, 56 дворов. В 1939, 1955, 1959 гг. – Давыдовского сельсовета. В селе сохранились остатки барского парка.

Численность населения (по годам): в 1747 – около 234, 1795 – около 310, 1859 – 209, 1911 – 371, 1939 – оценочно 163, 1959 – 181, 1979 – 74, 1989 – 5, 1996 – 2 жителя.

Давыдовка (Покровское, Пятницкое), русская деревня Плещеевского сельсовета, в 1 км к северу от него, на правом берегу Хопра. На 1.1.2004 г. – 34 хозяйства, 62 жителя. Основано в начале 18 в. (до 1710 г.) подьячим Пензенской приказной избы Давидом Авраамовым, получившим поместье в 1702 г. В 1719 г. д. Давыдовка Завального стана Пензенского уезда показана за помещиками Марком Давыдовичем Мантуровым и вдовой Авдотьей Ефимовной Черницыной (РГАДА, ф. 350, оп. 1, е.хр.310, л. 801-801 об.). В 1747 г. – деревня помещиков: подпрапорщика Василия Петровича Путилова (27 ревизских душ), Марка Давыдовича Манторова (17), вахмистра Сергея Максимовича Извольского (24), Арины Петровны Дертевой – вдовы Михаила Аврамовича Дертева (60), всего 128 ревизских душ (РГАДА, ф. 350, оп.2, е.хр. 2542, лл. 54-60 об.).

С 1780 г. – Сердобского уезда Саратовской губернии. В 1795 г. – село Покровское, Давыдовка тож, секунд-майора Ивана и коллежского асессора Алексея Васильевых детей (фамилия не указана) с прочими владельцами, 59 дворов, 250 ревизских душ (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Серд. уезд, №223). На карте Генерального межевания 1790 г. показана как с. Покровское, Давыдовка тож (см. карту). В 1828 г. – также с. Покровское, Давыдовка тож, за шестью помещиками, деревянная церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы, пашни – 1610 десятин, а всех угодий – 2497 по правому берегу Хопра; ярмарка (РГАДА, ф. 1355, «Экономические примечания», №1352, лл. 51-53). В 1800 г. построена деревянная церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы. В 1896 г. построена новая деревянная Покровская церковь. В 19 в. параллельно употреблялось название Пятницкое, вероятно, по часовне в честь святой Прасковьи Пятницы. В 1859 г. при селе церковь, ярмарка, базар, мельница. Часть села принадлежала помещичьим, часть – государственным крестьянам, поэтому сельская община состояла из двух крестьянских обществ, две трети которой составляли помещичьи крестьяне. После отмены крепостного права помещичьи крестьяне выкупили землю в собственность. В 1877 г. – в Давыдовской волости, 59 дворов, церковь, 2 лавки, корпус лавок, синильня, ярмарка, базар. В 1911 г. – село Давыдово-Голицынской волости, 88 дворов. В 1914 г. показана церковноприходская школа. В 1939 и 1955 гг. – центр сельсовета. В 1953 г. население трудилось в колхозе имени 19-го Партсъезда (этот съезд КПСС состоялся в 1952 г.). В 1939, 1959 гг. – центр Давыдовского сельсовета Колышлейского района. За северо-западной окраиной села – значительные залежи торфа.

Численность населения (по годам): в 1719 – не менее 9, 1747 – около 256, 1795 – около 500, 1859 – 349, 1877 – 373, 1911 – 514, 1926 – 696, 1939 – оценочно 560, 1959 – 284, 1979 – 111, 1989 – 69, 1996 – 69 жителей.

Жмакино, русская деревня Плещеевского сельсовета, в 4 км к юго-западу от него. На 1.1.2004 г. – 27 хозяйств, 44 жителя. Основана между 1747 и 1762 гг. поручиком Алексеем Петровичем Жмакиным, крестьяне из соседнего села Никольского, Подьячевка тож. По данным краеведа Е.В. Бочкарева, село возникло в 1709 г. (однако в обнаруженных материалах переписи 1747 г. эта деревня не упоминается). С 1780 г. – в Сердобском уезде Саратовской губернии. На карте Генерального межевания 1790 г. – д. Жмакино на левом берегу Колышлея. В 1795 г. д. Жмакина надворной советницы Манефы Ивановны Линицкой с прочими владельцами, 32 двора, 157 ревизских душ (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Серд. уезд, №103).

Перед отменой крепостного права сельцо Жмакино показано за помещиком К.А. Якубовским, 104 ревизских души крестьян, 32 ревизских душ дворовых людей, 32 тягла (барщина), у крестьян 20 дворов на 20 десятинах усадебной земли (с огородами, гуменниками и конопляниками), 192 дес. пашни, 32 дес. сенокоса, 10 дес. выгона, у помещика 593,5 дес. удобной земли, в том числе 50 дес. леса и кустарника, сверх того 50 дес. неудобной земли (Прил. к Трудам, т. 3, Серд. у., №30). К востоку от деревни одноименный разъезд (вступил в эксплуатацию около 1900 г.). После отмены крепостного права крестьяне выкупили у своих помещиков землю в собственность; в селе было две общины крестьян. В 1911 г. – в Подьячевской волости, 78 дворов. В 1939 г. – центр сельсовета (д. Жмакино, Жмакино-1 и Жмакино-2). В 1955 г. – центральная усадьба колхоза имени Калинина. В 1959 г. – центр Жмакинского сельсовета. В 1997 г. в деревне 50 пенсионеров. Родина известного революционера-народника, первым стрелявшим в царя Александра II, Дмитрия Владимировича Каракозова (1840–1866).

Численность населения (по годам): в 1795 – около 314, 1859 – 429, 1911 – 571, 1926 – 694, 1939 – оценочно 558, 1959 – 356, 1979 – 154, 1989 – 75, 1996 – 60 жителей.

Никольск (Никольское, Ново-Никольское, Средники, Середники, Новомещерское), русское село Плещеевского сельсовета, в 6 км к юго-западу от него, на правом берегу Хопра. На 1.1.2004 г. – 27 хозяйств, 47 жителей. Основано в 1719–1721 гг. стольником Василием Петровичем Головиным, крестьяне из соседнего с. Мещерского Сердобского района и, вероятно, из Старо-Никольского (ныне Никольское Бековского района). В 1738 г. построена церковь во имя Николая Чудотворца, отсюда название. В 1747 г. – «село Никольское, Середники тож, что на Хопре», Завального стана Пензенского уезда капитана Ивана Васильевича Головина, 344 ревизских души – наследство от отца, В. П. Головина (РГАДА, ф. 350, оп.2, е.хр. 2542, лл. 72 об.-84).

С 1780 г. – Сердобского уезда Саратовской губернии. На карте Генерального межевания 1790 г. показано как «с. Никольск, Средники тож». В 1795 г. село Никольское, Средники тож, гвардии поручика Алексея Васильевича Головина, 164 двора, 750 ревизских душ (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Серд. уезд, №197). В середине 19 в. при селе действовал помещичий винокуренный завод. Возможно, история населения как-то связана с крестьянами с. Середниково, столыпинской вотчины в Подмосковье, связанной с жизнью и творчеством М.Ю. Лермонтова (об этом можно предполагать по сходству названий Середниково и Средники). После отмены крепостного права крестьяне выкупили у своего помещика Бернова землю в собственность. В 1877 г. – Мещерской волости, 183 дворов, церковь, лавка, 2 постоялых двора, 2 ветряные мельницы. В 1911 г. – 294 двора, церковь, земское одноклассное училище (в 1916 г. в нем 74 ученика и учитель), церковноприходская школа, врачебный пункт. В 1953 г. – центральная усадьба колхоза «Новая жизнь». В 1959 г. – Жмакинского сельсовета. Село состоит из двух основных частей: собственно Никольское и Октябревка (южная, юго-западная часть села), в 1953 г. показанная как отдельная деревня.

Численность населения (по годам): в 1747 – около 688, 1795 – около 1500, 1859 – 952, 1877 – 1091, 1897 – 1510, 1911 – 1976, 1926 – 2690, 1939 – оценочно 2165, 1959 – 643, 1979 – 275, 1989 – 66, 1996 – 87 жителей.

Пановка (Араповка, Михайловское, Михайловка), русская деревня. Расположено на равнине, в 12 км к западу от районного центра, на правом берегу р. Хопер; автодорога на пгт Колышлей. На 1.1.2004 г. – 328 хозяйств, 790 жителей. Основано в начале 18 века. В 1747 году – д. Михайловка Завального стана Пензенского уезда помещиков: Анны Васильевны Пановой – вдовы капрала Семена Панова (7 ревизских душ), капрала Ивана Семеновича Панова (20), рейтара Конной гвардии Якова Семеновича Панова (15), всего 43 ревизских души (РГАДА, ф. 350, оп.2, е.хр. 2542, лл. 60 об.-63 об.). Между 1747 и 1762 гг. в деревне помещицей была М.С. Мякинина (данные не проверены). Крестьяне переведены (данные не проверены) из с. Михайловка-Пановка Завального стана Пензенского уезда (ныне с. Пановка Пензенского района)?

С 1780 г. – Сердобского уезда Саратовской губернии. (см. карту с. Пановки). В 1795 г. сельцо Михайловка, Пановка тож, секунд-майора Николая Андреевича Арапова с прочими владельцами, 104 двора, 523 ревизских души (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Серд. уезд, №165). На карте Генерального межевания 1790 г. показана как с. Михайловское, Пановка тож. В конце 18 – начале 19 века с. Михайловка, Пановка тож, принадлежало секунд-майору Николаю Андреевичу Арапову и его жене. 

В середине 19 в. именовалось Араповкой. Крестьяне состояли на барщине; после выхода на волю получили наделы в собственность, однако из-за малоземелья вынуждены были заниматься отходничеством, местными промыслами, работой в помещичьей экономии. После 1861 г. включено в состав Давыдовской волости Сердобского уезда Саратовской губернии. В 1877 г. – 121 двор, 2 ветряные мельницы. В конце 19 века село располагалось в одну улицу вдоль берега р. Хопер в два порядка. В 1911 г. в селе два крестьянских общества, примерно равных по численности, 225 дворов, работала земская школа, открытая в 1910 г. (в 1916 г. в ней 101 ученик и 2 учителя). В современной Пановке – сельскохозяйственное товарищество на базе бывшего совхоза «Чапаевский». В 3–5 км к северо-западу от села 3 кургана эпохи бронзы. У соседнего с. Голицына – памятник археологии, поселение срубной культуры эпохи бронзы. В 19 – начале 20 в. при селе находился Свято-Троицкий женский монастырь, в 1913 г. при нем открыта церковноприходская школа. В 1926 г. на месте монастыря находился поселок, 118 жителей. В 1939 и 1955 гг. – Давыдовского сельсовета. С 1952 г. – колхоз имени XIX партсъезда. В 1980-е гг. – центральная усадьба совхоза «Чапаевский». Законом Пензенской области от 22.12.2010 г. Пановский сельсовет упразднен, с передачей его территории Плещеевскому сельсовету.

Численность населения (по годам): в 1747 – около 86, 1795 – около 1046, 1859 – 820, 1877 – 859, 1897 – 1183, 1911 – 1288, 1926 – 1638, 1939 – оценочно 1560, 1959 – 622, 1979 – 677, 1989 – 904, 1998 – 926 жителей. 

Плещеевка (Колышлей), русское село, центр Плещеевского сельсовета, в 7 км к юго-западу от районного центра, на левом берегу р. Колышлей. На 1.1.2004 г. – 202 хозяйства, 560 жителей. Основано в 1710 г. помещиком И.М. Плещеевым, который перевел сюда крестьян из Нижегородского уезда, в 1717 г. деревня (или ее часть) показана за Петром Вердеревским. Летом 1717 г. разорена во время «кубанского погрома», о чем свидетельствует ревизская сказка 36-летней вдовы Дарьи Лазоревой, составленной в 1718 г.: ее мужа Кирея, сказала вдова, взяли в полон кубанские татары в 1717 г. «в Пензенском уезде в деревне Колышлее», от помещика Петра Григорьевича Вердеревского, и она – крестьянка этого Вердеревского – «от кубанского разорения» живет уже два года в Пешей слободе г. Пензы в бобылях (РГАДА, ф. 350, оп. 1, е.хр. 2680, л. 676 об.). В 1747 г. – д. Плещеевка, Колышлей тож, Завального стана Пензенского уезда Алексея Петровича Вердеревского, 116 ревизских душ, часть которых – приданное его жены Натальи Ивановны Плещеевой (РГАДА, ф. 350, оп.2, е.хр. 2542, лл. 357-361 об.). См. карту Генерального межевания 1790 г. 

С 1780 г. – Сердобского уезда Саратовской губернии. В 1795 г. – село Плещеевка статского советника Алексея Алексеевича Вердеревского и гвардии прапорщика Андрея Александровича Чихачева, 96 дворов, 448 ревизских душ (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Серд. уезд, №234). В 1828 г. в сельце Плещеевке пять помещиков, пашни – 2285 десятин, сена – 631, всех угодий – 3523 дес. вдоль левого берега р. Колышлей, два дома господских деревянных – князя Безалдеева (21 д.м.п.) и Варвары Ивановны Пановой (?) (написано: Поповой), у нее – 22 д.м.п.; глубина реки Колышлей в межень от 1 до 3-х аршин, ширина – до 13 сажен, рыба – сомы, щуки, окуни, плотва (РГАДА, ф. 1355, «Экономические примечания», №1352, лл. 54-55). Во второй половине 19 в. показано три помещика и, соответственно, 3 крестьянских общества. После отмены крепостного права крестьяне двух обществ выкупили землю в собственность, а третьего – еще раньше перешли в категорию государственных крестьян. В 1877 г. – Давыдовской волости Сердобского уезда Саратовской губернии, 142 двора, лавка, ветряная мельница. В 1911 г. – 117 дворов, работало земское одноклассное училище (в 1916 г. – 132 ученика и 2 учителя).

В 1939 г. – центр сельсовета Колышлейского района. В 1955 г. – центральная усадьба колхоза «Победа». В 1959 г. – Жмакинского сельсовета. В 1980-е гг. – центральная усадьба колхоза «Советская Россия». В 1997 г. – центральная усадьба ассоциации крестьянских хозяйств «Плещеевский». На территории сельской администрации (Плещеевка, Апраксино, Жмакино), 253 коровы в подсобном хозяйстве граждан (столько же в ассоциации крестьянских хозяйств). Поголовье скота и птицы является основным источником доходов граждан. В 1997 г. они приобрели около 10 легковых автомашин. Главным заготовителем мяса был Пензенский мясокомбинат и частные закупщики.

Численность населения (по годам): в 1747 – около 232, 1795 – около 896, 1859 – 933, 1877 – 899, 1897 – 922, 1911 – 1184, 1926 – 1391, 1939 – оценочно 1120, 1959 – 464, 1979 – 459, 1989 – 516, 1996 – 641 житель.

2.2.2. Перечень существующих объектов культурного наследия.

Объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, на территории сельсовета отсутствуют.

2.3. Природные условия и ресурсы территории.

2.3.1. Природный территориальный комплекс.

Климат.

Климат Плещеевского сельсовета умеренно-континентальный с тёплым летом и умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом и хорошо выраженными переходными сезонами. Формирование климата происходит под действием климатообразующих факторов, таких как широта места, от которой зависит количество поступающей солнечной радиации, циркуляция атмосферы, рельеф.

Самый тёплый месяц июль, температура которого колеблется по территории +17,0(. Самый холодный месяц – январь, средняя температура его (13,2(. Разница между температурами соседних месяцев невелика и температура любого из них может смещаться то в одну, то в другую сторону. Так, в 10% лет теплее бывает август, а в 5% - июнь. 

Абсолютный максимум температуры в большинстве лет отмечается в июле, абсолютный минимум - в январе. 

Продолжительность периодов с температурой выше 0˚С - 208 дней, выше +5˚С – 170 дней, выше +10˚С –136дней.

Гидрография.

Гидрографическая сеть Плещеевского сельсовета представлена водными объектами: рекой Хопер протяженностью 28,3 км, относящейся к бассейну реки Дон; рекой Колышлей – правый приток р.Хопер, протяженностью 21,2 км; рекой Березовая 2,1км, ручьями, питающими реки; прудами.

Река Хопер является самой крупной рекой района, протекающая в центральной части  сельсовета, с северо – запада на юго – восток. Река многоводна, имеет хорошо разработанное русло. Глубина реки от 0,5 до 5м, ширина от 3 до 15м. Река образует пойму. Правый берег реки Хопер большей частью крутой, а левый – более пологий.

Водный режим реки характеризуется четко выраженными весенним половодьем, летней меженью, осенне-зимним периодом и зимней меженью. Питание водных объектов, смешанное с преобладанием снегового.

Наивысшие уровни весеннего половодья наступают обычно во второй декаде апреля. Средняя продолжительность половодья составляет 20-30 дней. 

Вода из рек используется для водопоя скота и хозяйственных нужд.

Сеть ручьев, которые в течение всего теплого периода текут по днищам оврагов и балок, питается за счет родников. В местах, отдаленных от рек, на базе родников сооружены пруды. Все реки питаются грунтовыми водами и водами поверхностного стока.

По минерализации, химическому хозяйству, а также стоковым характеристикам реки района могут быть использованы только для водопоя скота и орошения небольших площадей.

Гидрология.

Территория сельсовета расположена в пределах Среднерусского сложного артезианского бассейна, в состав которого входит артезианский бассейн 3-его порядка - Приволжско-Хопёрский. Подземные воды распространены на всей территории сельсовета и используются для питьевого водоснабжения. 

Для водоснабжения пригодны водоносные горизонты альбского и каменно-угольного отложений. Альбский горизонт, залегающий на глубине 90-100 м (в зависимости от гипсометрического положения скважины) приурочен к мелкозернистым пескам иногда с прослоями песчаника. Мощность горизонта около 10м. Дебит скважин 8-10 м³/час. Воды горизонта хорошего качества, отвечают требованиям ГОСТ «Вода питьевая».

 Геологическое строение территории.

По структурно-тектонической принадлежности территория муниципального образования расположена на юго-восточном склоне Токмовского свода, в пределах центральной части Ульяновско-Саратовской синеклизы, выполненной отложениями меловой и палеогеновой систем, прикрытых с поверхности элювиальными образованиями, развитыми по породам сызранской свиты, четвертичными делювиальными отложениями и современными отложениями.

В тектоническом отношении рассматриваемая территория находится в пределах западной части Ульяновско-Саратовского прогиба, отличающегося значительным своеобразием условий. Породы меловой системы здесь значительно погружены. На их поверхности залегают породы палеогеновой системы, отсутствующие за пределами Ульяновско-Саратовского прогиба.

 Почвы.

Территория Плещеевского сельсовета входит в лесостепную зону Среднерусской почвенно-географической провинции, подзону выщелоченных черноземов. Главными «строителями» почвенного покрова на территории сельсовета являются почвы двух генетических типов: серые лесные и черноземы. Кроме этих главных зональных типов, довольно большую площадь занимают почвы пойменно-аллювиального ряда.

Черноземы распространены по наиболее выровненным элементам рельефа. Аллювиальные почвы приурочены к пойме реки Хопер и Колышлей.

По мощности гумусового горизонта – мощные, среднемощные, маломощные. 

Преобладающий механический состав почв - тяжелосуглинистый.

Наиболее плодородные почвы на территории сельсовета – черноземы выщелоченные. Менее плодородные почвы – лугово-черноземные, черноземно-луговые и аллювиальные. На небольшой площади распространены смытые и намытые почвы оврагов и балок, действующие овраги. 

Эрозионные процессы характеризуются плоскостной эрозией. Наличие склонов различной крутизны и экспозиций, несоблюдение противоэрозионных агротехнических приемов обработки почв привело к развитию плоскостной эрозии почв. По степени смытости имеют место потенциально-опасные и слабосмытые почвы. 

Растительность.

Территория Плещеевского сельсовета по ландшафтным особенностям относится к зоне северной лесостепи.

Естественная растительность представлена древесной кустарниковой растительностью и луговыми степями равнин нормального увлажнения, расположенных на водоразделах, склонах балок и оврагов, в пойме реки: Хопер и Колышлей. Древесная растительность представлена березой бородавчатой, дубом, тополем и другими породами. Распределение растительности по территории сельсовета существенно обусловлено физико-географическими факторами, из которых главными являются рельеф и почвы

На водораздельных участках и очень пологих склонах травостой представлен луговыми степями равнин с кострецом береговым, полевицей обыкновенной, клевером луговым, лапчаткой серебристой. По сухим днищам оврагов и балок распространены низинные луга с мятликом узколистным, кострецом безостым, к сырым днищам балок приурочены болотные луга, в травостое которых обычно осоки, щучка дернистая, болотное разнотравье. 

Естественная растительность сохранилась лишь на небольших участках, неудобных для распашки. Она занимает прибалочные и приовражные склоны днища балок, поймы рек, в районе населенных пунктов.
2.3.2. Особо охраняемые природные территории.

В границах муниципального образования находится одна особо охраняемая природная территория.

Особо охраняемая природная территория – памятник природы регионального значения «Урочище Подгорное», установлен Постановлением Законодательного Собрания Пензенской области от 26.05.1999 №357/16-2 ЗС. 

Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы регионального значения «Урочище Подгорное»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ): памятник природы регионального значения «Урочище Подгорное»

2. Категория ООПТ: памятник природы

3. Значение ООПТ: Региональное

4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ: Данные отсутствуют

5. Профиль ООПТ: Ботанический.

6. Статус ООПТ: Действующий

7. Дата создания: 14.07.2000

8. Цели создания ООПТ и ее ценность: Редкое сочетание экотонных сообществ, представляющих переход степной и луговой растительности к лесной. Встречаются редкие виды, занесенные в Красную книгу Российской Федерации (1988 г.): ковыль перистый, ковыль узколистный, адонис весенний,ирис безлистный, рябчик шахматоидный, тюльпан Биберштейна, а также редкие для области и нуждающиеся в охране: миндаль низкий, пролеска сибирская, лапчатка тусклая, купальница европейская.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:

	Правоустанавливающие документы

	Категория
	Орган власти
	Дата
	Номер
	Краткое содержание

	Постановление
	Законодательное Собрание Пензенской области
	26.05.1999
	357/16-2 ЗС.
	


	Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по организации и функционированию ООПТ

	Категория 
	Орган власти 
	Дата 
	Номер 
	Номер 
	Краткое содержание

	Паспорт
	государственное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды по Пензенской области
	17.05.2004
	
	на государственный памятник природы областного значения Урочище "Подгорное"
	

	Постановление
	правительство Пензенской области
	07.05.2018
	252- пП
	Об утверждении Положения о памятниках природы регионального значения Пензенской области
	Утвердить Положение о памятниках природы регионального значения Пензенской области


	Другие документы

	Категория
	Орган власти 
	Дата
	Номер
	Краткое содержание

	Постановление
	губернатор Пензенской области
	31.12.2008
	613
	Об утверждении Лесного плана Пензенской области

	Постановление
	Законодательное Собрание Пензенской области
	14.07.2000
	587-

25/2

ЗС


	О внесении изменений и дополнений в постановление Законодательного Собрания Пензенской области от 26.05.99 N 357-16/2 ЗС "Об отнесении природных объектов к памятникам природы областного значения"


10. Ведомственная подчиненность: Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов Российской Федерации по Пензенской области Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области

11. Международный статус ООПТ: Не присвоен

12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП, IUCN): Данные отсутствуют

13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории ООПТ: Данные отсутствуют

14. Месторасположение ООПТ: Приволжский федеральный округ, Пензенская область, Колышлейский район.
15. Географическое положение ООПТ: Участок расположен близ с.Плещеевки, несколько севернее его, занимает часть поймы и склон коренного берега р.Колышлейки.
16. Общая площадь ООПТ: 35,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ: Данные отсутствуют

18. Границы ООПТ: Сердобский лесхоз, Колышлейское лесничество, кв.39, Колышлейский район, 52 градуса 40 минут с.ш., 44 градуса 25 минут в.д.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий: Отсутствуют

20. Природные особенности ООПТ:

Основные охраняемые виды:

Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы;

Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы;

Bryophytes (Мохообразные)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы;

Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы;

Invertebrates (Беспозвоночные животные)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы;

Vascular plants (Сосудистые растения)

Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы;

	Суммарные сведения по биологическому разнообразию

	Группа организмов
	Всего видов на ООПТ
	Виды в КК России
	Виды в региональных КК
	Виды в Красном списке МСОП

	Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
	0
	0
	0
	0

	Bacteria andArchaea (Бактерии и археи)
	0
	0
	0
	0

	Bryophytes (Мохообразные)
	0
	0
	0
	0

	Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)
	0
	0
	0
	0

	Invertebrates (Беспозвоночные животные)
	0
	0
	0
	0

	Vascular plants (Сосудистые растения)
	121
	3
	21
	3

	Vertebrates (Позвоночные животные)
	0
	0
	0
	0


Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты: Данные остутствуют.

21. Экспликация земель: Данные отсутствуют

22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы): Данные отсутствуют

23. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ: Данные отсутствуют

24. Общий режим охраны и использования ООПТ: Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими документами: 
· Постановление правительства Пензенской области от 07.05.2018 №252-пП

Запрещенные виды деятельности и природопользования:

На территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон

запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы, в том числе:

· проведение геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых и выполнение иных связанных с пользованием недрами работ;

· производство взрывных работ;

· формирование и предоставление новых земельных участков под разработку карьеров, строительство промышленных объектов;

· строительство объектов капитального строительства, прокладка дорог и иных коммуникаций, линейных сооружений без учета требований Градостроительного кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 23.11.1995 N 174-ФЗ "Об экологической экспертизе";

· проведение всех видов рубок, кроме противопожарных и санитарных, в целях предупреждения распространения вредных организмов в соответствии с лесным законодательством, а также в случае возможного причинения вреда жизни и здоровью граждан;

· пуск палов;

· выпас скота;

· сенокошение;

· распашка и коренное улучшение лугов;

· проведение мелиоративных работ;

· любительское и спортивное рыболовство;

· капитальный ремонт объектов капитального строительства без согласования с Министерством лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области;

· проезд и стоянка автомототранспорта и тяжелой техники вне дорог с твердым покрытием;

· устройство вне специально отведенных мест бивуаков, разведение костров;

· устройство свалок, загрязнение территории отходами производства и потребления;

· применение ядохимикатов, гербицидов, химических средств защиты растений и стимуляторов роста, инсектицидов, минеральных удобрений;

· пользование объектами растительного и животного мира, отнесенными к редким и находящимся под угрозой исчезновения;

· уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других информационных знаков и указателей;

· сбор ботанических, зоологических и минералогических коллекций, кроме сбора для научных исследований;

· иные виды деятельности, влекущие за собой снижение экологической ценности данной территории или причиняющие вред охраняемым объектам животного и растительного мира и среде их обитания.

Разрешенные виды деятельности и природопользования:

На территории памятников природы разрешены: Осуществление мероприятий по противопожарному обустройству лесов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Проведение научно-исследовательских работ:

· мониторинг состояния окружающей среды;

· изучение функционирования и развития природных экосистем и их компонентов;

· сбор информации по редким видам животных и растений, занесенным в Красную книгу Пензенской области и Красную книгу Российской Федерации и требующим особого внимания, изучение их экологии и биологии, создание коллекций, выявление условий мест обитания, размножения, наличия кормовой базы;

· проведение стационарных научных исследований.

Эколого-просветительская деятельность:

· проведение учебных, производственных практик школьников и студентов;

· проведение учебно-познавательных экскурсий;

· организация и обустройство экологических учебных троп;

· съемка видеофильмов и фотографирование с целью выпуска слайдов, буклетов, роликов в просветительских целях.

Рекреационная деятельность:

· прогулки, экспедиции, познавательный и научный туризм, предназначенный для ознакомления с достопримечательностями памятника природы по существующим лесным дорогам и тропам.

25. Зонирование территории ООПТ: Зонирование отсутствует.

26. Режим охранной зоны ООПТ: Охранная зона отсутствует.

27. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков, находящихся в границах ООПТ:

28. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ: Данные отсутствуют.

2.4. Зоны с особыми условиями использования территорий.

Зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Зоны с особыми условиями использования территорий устанавливаются в соответствии с законодательством РФ, органы местного самоуправления не правомочны утверждать границы и ограничения использования земельных участков и территорий в пределах таких зон. Документы территориального планирования должны отражать указанные границы и ограничения. По назначению и способам установления границ и ограничений выделены две разновидности зон с особыми условиями использования территорий:

· зоны, границы, которые могут устанавливаться без подготовки или с подготовкой специальных проектов на основании технических регламентов. Это санитарно-защитные, водоохранные и иные зоны, установление которых связано с обеспечением безопасности;

· зоны, границы, которые могут устанавливаться только путем подготовки специальных проектов. Это зоны охраны памятников культуры, памятников истории, особо охраняемых природных территорий, установление, которых не связано с обеспечением безопасности.

Анализ современного использования территории района позволил выявить нижеуказанные зоны с особыми условиями использования территории.

Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов.

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования (далее - санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. 

Установление размеров санитарно-защитных зон для промышленных объектов и производств проводится при наличии проектов обоснования санитарно-защитных зон с расчетами загрязнения атмосферного воздуха, физического воздействия на атмосферный воздух, с учетом результатов натурных исследований и измерений атмосферного воздуха, уровней физического воздействия на атмосферный воздух, выполненных в соответствии с программой наблюдений, представляемой в составе проекта.

В материалах генерального плана отображены санитарно-защитные зоны сведения, по которым внесены в Единый государственный реестр недвижимости, а также планируемые санитарно-защитные зоны по которым на момент разработки генерального плана подготовлены проекты санитарно-защитной зоны.

Санитарные разрывы магистральных трубопроводов углеводородного сырья.

В соответствии с СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы» подземные и наземных (в насыпи) магистральные трубопроводы, а также КС, ГРС, НПС газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов или конденсатопроводов имеют зоны минимально допустимых расстояний до населенных пунктов (жилых территорий), отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений. 

Охранные зоны инженерных коммуникаций.

В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, устройств и других объектов инженерной инфраструктуры на зем​лях, прилегающих к этим объектам, могут устанавливаться охран​ные зоны, в которых вводятся особые условия землепользования. Порядок установления охранных зон, их размеров и режим пользования землями охранных зон определяются для каждого вида инженерной инфраструктуры в соответствии с действующим законодательством. 

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

Критерии установления зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения и условия использования их территории определены в СанПиН 2.1.4.1110-02 от 14.03.2002 №10 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (далее также ЗСО).

ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду как из поверхностных, так и из подземных источников, и организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды. 

В границах первого пояса санитарной охраны запрещаются: все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений; спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.

В границах второго пояса санитарной охраны запрещаются: размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения поверхностных и подземных вод; размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции; сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды.

Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, береговые полосы.

В соответствии с Водным Кодексом РФ водоохранной зоной является территория, примыкающая к акватории водного объекта, на которой устанавливается специальный режим использования и охраны водных ресурсов и осуществления иной хозяйственной деятельности, в том числе градостроительной. В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы, на которых вводятся дополнительные, еще более жесткие ограничения природопользования.

В водоохранных зонах запрещается размещение стоянок автотранспорта, свалок, кладбищ, складов горюче-смазочных материалов и др.  Обязательными условиями являются канализование жилых, общественных и промышленных зданий, благоустройство территории с отводом загрязненных вод на очистные сооружения.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями для водоохранных зон запрещаются: распашка земель; размещение отвалов размываемых грунтов; выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Поддержание в надлежащем состоянии водоохранных зон и прибрежных защитных полос возлагается на водопользователей. Собственники земель, землевладельцы и землепользователи, на землях которых находятся водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, обязаны соблюдать установленный режим использования этих зон и полос.

Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров.
В материалах генерального плана водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы отображены на основании приказа Управления природных ресурсов и охраны окружающей среды Пензенской области от 30.10.2009 г. № 64/3 «Об одобрении сведений о водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах рек и ручьев, расположенных на территории Пензенской области» и статьи 65 Водного Кодекса Российской Федерации.

	Сведения о воодоохранных зон и прибрежных защитных полос гидрологических объектов расположенных на территории муниципального образования.

	№ п/п
	Гидрологический объект
	Водоохранная зона
	Прибрежная защитная полоса

	1.
	р. Хопер
	200
	50

	2.
	р.Колышлей
	200
	50

	3.
	ручьи и другие объекты
	50*
	–

	Примечание: * в соответствии со статьей 65 Водного Кодекса Российской Федерации


Придорожные полосы.

Придорожные полосы устанавливаются для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.

Статья 26 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями) устанавливает придорожные полосы в зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития в размере:

1) семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;

2) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

3) двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории;

4) ста метров - для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек;

5) ста пятидесяти метров - для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше двухсот пятидесяти тысяч человек.

Решение об установлении придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального или муниципального, местного значения или об изменении таких придорожных полос принимается соответственно федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления.

Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей.
3. Возможные направления развития территории поселения и прогнозируемые ограничения её использования.

3.1. Население и трудовые ресурсы.
Анализ демографической ситуации в муниципальном образовании позволяет увидеть глубинные процессы, происходящие в системе расселения, и впоследствии формировать новые градостроительные решения в организации территориального планирования муниципального образования. 

Формирование успешной демографической политики в значительной степени зависит от решения широкого круга задач социально-экономического развития, включая обеспечение стабильного экономического роста и роста благосостояния населения, снижение уровня бедности и уменьшение дифференциации по доходам, интенсивное развитие человеческого капитала и создание эффективной социальной инфраструктуры (здравоохранение, образование, социальная защита населения), рынка доступного жилья, гибкого рынка труда, улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки.

	Половозрастная и трудовая структура поселения.

	№ п/п
	Показатель.
	Численность населения по годам, чел.

	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1.
	Численность постоянного населения
	1365
	1276
	1248
	1242
	1215

	2.
	Число родившихся
	11
	9
	8
	1
	1

	3.
	Число умерших
	34
	21
	17
	25
	26

	4.
	Число прибывших
	9
	7
	5
	2
	8

	5.
	Число убывших
	69
	23
	28
	2
	2

	6.
	Численность трудоспособного населения
	795
	706
	685
	807
	722

	7.
	Дети до 18 лет
	133
	121
	116
	99
	88

	8.
	Пенсионеры
	437
	449
	447
	426
	405

	9.
	Мужчин
	606
	567
	556
	561
	553

	10.
	Женщин
	626
	588
	576
	582
	574


	Данные по количеству проживающего населения. 

	№ п/п
	Показатель.
	Численность населения по годам, чел.

	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1.
	д. Плещеевка
	444
	424
	411
	398
	395

	2.
	д. Апраксино
	211
	209
	190
	178
	181

	3.
	д. Голицыно
	1
	1
	1
	1
	1

	4.
	д. Давыдовка
	95
	26
	31
	31
	31

	5.
	д. Жмакино
	6
	6
	4
	4
	4

	6.
	с. Никольск
	22
	21
	20
	20
	20

	7.
	д. Пановка
	586
	589
	591
	610
	583

	
	всего по сельсовету
	1365
	1276
	1248
	1242
	1215


Целью демографической политики муниципального образования на расчетный срок должно стать снижение темпов естественной убыли населения, рост рождаемости и ожидаемой продолжительности жизни, стабилизация численности населения.

Приоритетные направления демографической политики муниципального образования:

· снижение уровня смертности, прежде всего, в трудоспособном возрасте;

· укрепление здоровья населения, профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни

· повышение уровня рождаемости (в том числе за счет рождения в семьях второго и последующих детей)

· укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений, семейного воспитания.

Прогноз численности населения поселения.

В качестве базового года для прогнозных расчетов принят 2020 г. Расчет основных показателей демографической ситуации сельсовета проводился на основе анализа процессов воспроизводства населения, сдвигов в его половой и возрастной структуре, развития внешних миграционных процессов.

Генеральным планом прогнозируется уменьшение численности населения с 1215 человек до 1157 человек в 2026 году.

При сохранении ключевых положительных тенденций в улучшении демографической ситуации на территории муниципального образования прогнозируется уменьшение численности населения до 1053 человек в 2041 году.

При последующих внесениях изменений в генеральный план, прогноз численности населения необходимо корректировать при увеличении общей продолжительности прогноза в соответствии с экономическими и социальными реалиями, сложившимися на момент корректировок генерального плана.

3.2. Жилищный фонд поселения.

Жилье – одна из главных составляющих формирующих уровень жизни населения. Обеспечение потребностей населения в жилье является приоритетной целью перспективного развития муниципального образования. Анализ перспектив развития жилищного фонда является ключевой задачей при определении прогноза качества жизни населения, что оказывает влияние на развитие демографических процессов и закреплении трудоспособного населения.

К основным проблемам существующего жилищного фонда поселения можно отнести:

1) старение жилищного фонда;

2) нарастающий износ инженерных коммуникаций и интенсивное выбытие жилищного фонда;

3) недостаточные объемы нового жилищного строительства;

4) недостаток инвестиционных ресурсов и, как следствие, низкий уровень инвестиционной активности;

5) отсутствие муниципальных программ и реальных механизмов по обновлению сложившейся застройки, инженерных коммуникаций;

6) рост числа организационных форм управления жилищно-коммунальным комплексом, не соответствующих современным методам, в частности, на муниципальном уровне.

Задачи по модернизации жилищной сферы являются приоритетными направлениями государственной политики в области устойчивого развития сельских территорий.
Стратегической целью в сфере жилищного строительства является обеспечение доступности жилья для всех категорий населения, а также соответствия объемов комфортного жилищного фонда потребностям населения.

Анализ качественных и количественных характеристик жилищного фонда.

Наличие жилищного фонда различной формы собственности – общей площадью 47,1 тыс. м².

Ветхий и аварийный жилищный фонд –  отсутствует.

Количество семей (человек) нуждающихся в улучшении жилищных условий – отсутствует.

Жилая площадь, приходящаяся на 1 человека – 21 м², нормативная жилая площадь, приходящаяся на 1 человека – 18 м².

Федеральные и муниципальные жилищные программы, действующие на территории поселения:

· Федеральная программа «Жилище» на 2015-2020 годы. 

· «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

· Социальная поддержка отдельных категорий граждан Пензенской области в жилищной сфере на 2014-2020 годы.

· Программа «Жилье для российской семьи».

	Показатели жилой застройки Плещеевского сельсовета Колышлейского района

	п/п
	Показатели
	Единица

измерения
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.

	1.
	Общая площадь жилищного фонда, в том числе:
	тыс. м2
	46,1
	46,1
	46,1
	46,5

	2.
	индивидуальные жилые дома
	тыс. м2
	46,1
	46,1
	46,1
	46,5

	3.
	многоквартирные жилые дома (до 4 этажей)
	тыс. м2
	-
	-
	-
	-

	4.
	Средняя обеспеченность населения
	м2/чел.
	46,1
	46,1
	46,1
	46,5


3.3. Социальная инфраструктура поселения.

Жизнедеятельность местного сообщества обеспечивается созданием и развитием социальной инфраструктуры – совокупности учреждений, направленных на удовлетворение потребностей человека в образовании и воспитании, медицинском обслуживании, организации досуга, отдыха и пользовании достижениями культуры, занятии физической культурой и спортом.
Оптимальный уровень решения большинства социальных проблем на уровне поселения обеспечивают относительно небольшие территориальные характеристики муниципального образования и по большей части непосредственный характер взаимодействия жителей.

В современном градостроительстве проблема обеспечения сельского населения всеми видами культурно-бытового обслуживания является одной из самых сложных. Это связано с многообразием видов такого обслуживания, удален​ностью сельских поселений, их разнообразием по функциям и количеству жителей. На данный момент применяется ступенчатая система обслужи​вания населения с классификацией видов обслуживания и радиусов тяготения и доступности. Однако проблема нормального обслуживания всеми видами услуг сельского населения остаётся не решённой. 

На момент разработки генерального плана, обслуживание сельского населения осуществляется в учреждениях 3-х ступеней:

обслуживающих население всего района – районная администрация, районная или межрайонная больница, поликлиника, профессиональное училище (колледж), техникум, учреждения органов исполнительной, законодательной, судебной власти районного значения и др.;

обслуживающих поселение (несколько населенных пунктов поселения) –  администрация, дом культуры, средняя общеобразовательная школа, детский сад и др.;

обслуживающих жителей одного населённого пункта – клуб, фельдшерско-акушерский пункт (далее так же ФАП), магазин повседневных товаров, спортплощадки и детские площадки, и др.

Расчет объектов социальной инфраструктуры должен производиться на основе федеральных, региональных и местных (муниципальных) нормативов, в соответствии с законодательством РФ и с учетом целевых программ различного уровня.

Система образования и воспитания.

Основные полномочия в системе образования и воспитания закреплены за органами исполнительной власти Пензенского муниципального района Пензенской области, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Объекты системы образования и воспитания на территории поселения отсутствуют.
	Характеристики объектов системы образования и воспитания.

	Наличие и адресная принадлежность объекта социальной инфраструктуры
	Год

постройки
	% износа /

количество произведенных

капитальных ремонтов
	Наличие подключения к

инженерно-коммунальному обеспечению
	Наличия оборудования

обеспечивающего безопасность, в том числе пожарную.
	Проектная / фактическая

мощность, количество учеников
	Численность обслуживающего персонала (количество работников)
	Примечания (современное состояние, основные проблемы, первоочередные мероприятия и сроки реализации).

	Школа
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	Детский сад
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	Объекты дополнительного образования
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–


Система здравоохранения.

В сфере здравоохранения основные полномочия закреплены за органами местного самоуправления Колышлейского района Пензенской области, которые осуществляют на своих территориях первичную медико-санитарную помощь в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, а также скорую медицинскую помощь (за исключением санитарно-авиационной) и медицинскую помощь женщинам в период беременности, вовремя и после родов. 

На территории поселения функционируют три фельдшерско-акушерских пункта.

В рамках реализации национального проекта «Демография» на территории сельсовета в д.Апраксино планируется размещение модульного здания фельдшерско-акушерских пункта.
	Характеристики объектов системы здравоохранения.

	Наличие и адресная принадлежность объекта социальной инфраструктуры
	Год

постройки
	% износа /

количество произведенных

капитальных ремонтов
	Наличие подключения к

инженерно-коммунальному обеспечению
	Наличия оборудования

обеспечивающего безопасность, в том числе пожарную.
	Проектная мощность, посещений в смену
	Численность обслуживающего персонала (количество работников)
	Примечания (современное состояние, основные проблемы, первоочередные мероприятия и сроки реализации).

	ФАП  д. Апраксино, ул. Центральная, 65
	1976
	1
	водоснабжение,

теплоснабжение
	огнетушители
	10
	1
	состояние удовлетворительное

	ФАП  д. Пановка,ул. Чапаева, 13
	1975
	1
	водоснабжение,

теплоснабжение
	огнетушители
	15
	1
	состояние удовлетворительное

	ФАП д. Плещеевка, ул. Школьная, 23
	1974
	–
	водоснабжение,

теплоснабжение
	огнетушители
	12
	1
	состояние удовлетворительное


Система культуры, в том числе физической культуры и спорта.

Важная роль отводится органам местного самоуправления поселения в сфере культуры, в том числе физической культуры и спорта, а также организации досуга. Закрепленные Федеральным законом № 131-ФЗ вопросы местного значения конкретизируются в отраслевых законах. 

Для сельского поселения  – это: а) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; б) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; в) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, находящихся на территории поселения.

	Характеристики объектов системы культуры.

	Наличие и адресная принадлежность объекта социальной инфраструктуры
	Год

постройки
	% износа /

количество произведенных

капитальных ремонтов
	Наличие подключения к

инженерно-коммунальному обеспечению
	Наличия оборудования

обеспечивающего безопасность, в том числе пожарную.
	Проектная / фактическая

мощность
	Численность обслуживающего персонала (количество работников)
	Примечания (современное состояние, основные проблемы, первоочередные мероприятия и сроки реализации).

	Объекты культуры

	Филиал № 5 МУК МЦ РДК Колышлейского района

д. Пановка

ул. Чапаева, 12
	1981
	–
	водоснабжение,

теплоснабжение
	огнетушители
	110
	1
	состояние удовлетворительное


Система торгово-бытового и административного обслуживания.

Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами общественного питания, торговли, бытового и административного обслуживания – сфера деятельности органов местного самоуправления, которая регулируется многочисленными нормативными правовыми актами. Вышеуказанные сферы деятельности, в соответствии с конституционным разграничением предметов ведения, являются предметом совместных интересов федеральных, региональных и муниципальных органов власти. Соответственно правовое регулирование осуществляется не только федеральными законами, но и законами Пензенской области, а также многочисленными подзаконными актами, в том числе и муниципальными правовыми актами.

На территории поселения имеется 5 торговых точек, осуществляющих торговлю повседневными товарами:

· деревня Апраксино – 2 торговые точки;

· деревня Пановка – 2 торговые точки;

· деревня Плещеевка – 1торговая точка

На территории поселения осуществляет почтовое обслуживание два отделения Почты России: в деревне Пановка и деревне  Плещеевка.

	Характеристики торгово-бытового и административного обслуживания.

	Наличие и адресная принадлежность объекта социальной инфраструктуры
	Год

постройки
	% износа /

количество произведенных

капитальных ремонтов
	Наличие подключения к

инженерно-коммунальному обеспечению
	Наличия оборудования

обеспечивающего безопасность, в том числе пожарную.
	Площадь, м²
	Численность обслуживающего персонала (количество работников)
	Примечания (современное состояние, основные проблемы, первоочередные мероприятия и сроки реализации).

	Магазин И.П. Киселев С.А.
	1977


	–
	водоснабжение,

газоснабжение
	огнетушители
	15
	1
	удовлетворительное

	Магазин

И.П. Шевелева И.В.
	1977
	–
	водоснабжение,

газоснабжение
	огнетушители
	16
	1
	удовлетворительное

	Магазин И.П. Антонова Н.Г
	1978
	–
	водоснабжение,

газоснабжение
	огнетушители
	40
	1
	удовлетворительное

	Магазин И.П. Межнова В.М.
	1992
	–
	водоснабжение,

газоснабжение
	огнетушители
	12
	1
	удовлетворительное

	Магазин

И.П. Колдаев Н.В.
	1995
	–
	водоснабжение,

газоснабжение
	огнетушители
	42
	1
	удовлетворительное

	отделение Почты России
	1991
	–
	Теплоснабжение

автономное
	огнетушители
	60
	1
	удовлетворительное

	отделение Почты России
	1988
	–
	Теплоснабжение

автономное
	огнетушители
	27,0
	1
	удовлетворительное


3.4. Рекреационная и туристическая инфраструктура.

Территория сельсовета не обладает рекреационным потенциалом. Это связано с отсутствием крупных водных объектов и лесных территорий.

На территории сельсовета планируется раз строительство загородной базы отдыха в селе Никольск.
Туристических маршрутов на территории нет.

Дачные и садоводческие товарищества в границах территории сельсовета отсутствуют.
3.5. Экономическая база поселения.

Производственный сектор выполняет одну из самых важных функций в решении социальных проблем, налаживании устойчивого развития территорий, обеспечении занятости и поддержания доходов населения. Развитая экономика способствует сохранению расселения, сохранению и улучшению образа жизни, народных традиций, а также культурного разнообразия.
В целом экономическое развитие поселения носит удовлетворительный характер, при определенных обстоятельствах может иметь все предпосылки к дальнейшему экономическому росту.

В условиях рыночной экономики перспективы развития муниципального образования все больше зависят от малого и среднего предпринимательства, формирующего оптимальную структуру рынка и являющегося надежной налогооблагаемой базой. Этот сектор экономики в перспективе будет являться реальным источником создания новых рабочих мест и производственных мощностей. Предприятия малого и среднего предпринимательства генерируют эффективные инвестиционные проекты, чутко реагируют на изменение рыночной структуры, занимают недоступные крупным предприятиям «ниши».

Необходимые условия для развития экономической базы муниципального образования:

1) формирование и осуществление муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства с учетом национальных и местных особенностей;

2) анализ финансовых и экономических, социальных и иных показателей развития малого и среднего предпринимательства;

3) формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и обеспечение ее деятельности;

4) содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства;

5) образование координационных или совещательных органов в области развития малого и среднего предпринимательства. 

Градообразующим производством для муниципального образования – является сельское хозяйство. 

На территории муниципального образования функционируют:

· 1 малое предприятие;

· 1 крестьянско-фермерское хозяйство (КФХ); 

· действующее предприятие: ООО «Алтерра»

На момент разработки генерального плана на территории поселения имеются заброшенные производственные площадки, имеющие инвестиционную ценность.

3.6. Транспортная инфраструктура поселения.

Автомобильный транспорт.

Согласно федеральному закону от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» к дорогам местного значения поселений относятся только дороги в границах населенных пунктов, исключая дороги других категорий.

Полномочия в области дорожной деятельности, реализуются органами местного самоуправления сельских поселений в случае закрепления законом субъекта Российской Федерации за сельскими поселениями вопроса осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений, а в случае отсутствия такого закрепления реализуются органами местного самоуправления муниципальных районов.

Развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей внешние транспортные связи, в том числе дорог федерального, регионального, и межмуниципального значений должно производиться на основе положений Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 22 ноября 2008 г. № 1734-р.

Согласно Перечню автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, относящихся к собственности Пензенской области, утвержденного постановлением Правительства Пензенской области от 30.04.2008 № 269-пП по территории сельсовета проходят следующие автомобильные дороги:

	Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, относящихся к собственности Пензенской области.

	Наименование автодороги
	Идентификационный номер

	Автодороги регионального значения

	-
	-

	Автодороги межмуниципального значения

	Автодорога «р.п. Колышлей - с. Плещеевка»
	58-ОП-МЗ-Н-127


Основной проблемой транспортной инфраструктуры поселения является высокая доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.

Оказывающие услуги по работе общественного транспорта на территории муниципального образования –частное такси.

Транспорт зарегистрированный на территории муниципального образования: легковой - 223, грузовой – 6.

Количество ДТП, произошедших на территории муниципального образования за последние три года:

· ДТП с летальным исходом - 2;

· ДТП с участием велосипедистов, пешеходов и детей – 1.

	Адресная принадлежность
	Протяженность улиц, проездов и дорог, м
	Примечания (современное состояние, основные проблемы, первоочередные мероприятия и сроки реализации)

	
	асфальтобетон
	щебень
	грунт
	общая
	

	д. Плещеевка
	3900
	0
	3050
	6950
	неудовлетворительное, требуется капитальный ремонт

	ул. Рабочая
	350
	0
	0
	350
	

	ул. Школьная
	1100
	0
	0
	1100
	

	ул. Молодёжная
	400
	0
	0
	400
	

	ул. Первомайская
	1100
	0
	0
	1100
	

	ул. Центральная
	950
	0
	0
	950
	

	ул. Набережная
	0
	0
	1350
	1350
	

	ул. Садовая
	0
	0
	1700
	1700
	

	д. Пановка
	1500
	500
	6100
	8100
	неудовлетворительное, требуется капитальный ремонт

	ул. Набережная
	0
	0
	3500
	3500
	

	Ул. Советская
	200
	0
	400
	600
	

	ул. Московская
	600
	0
	0
	600
	

	ул. Молодежная
	0
	500
	0
	500
	

	ул. Садовая
	0
	0
	500
	500
	

	ул. Суворовка
	0
	0
	700
	700
	

	ул. Строительная
	0
	0
	500
	500
	

	ул. Березовая роща
	400
	0
	200
	600
	

	ул. Чапаева
	300
	0
	300
	600
	

	д. Апраксино
	0
	2400
	550
	2950
	

	ул. Центральная
	0
	1500
	0
	1500
	

	ул. Железнодорожная
	0
	900
	0
	900
	

	ул. Садовая
	0
	0
	550
	550
	

	с. Никольск
	0
	2000
	500
	2500
	неудовлетворительное, требуется капитальный ремонт

	ул.Центральная
	0
	1000
	0
	1000
	

	ул. Калиновка
	0
	1000
	0
	1000
	

	ул. Октябревка
	0
	0
	500
	500
	

	д. Давыдовка
	0
	0
	2000
	2000
	

	ул. Бородинская
	0
	0
	600
	600
	

	ул. Школьная
	0
	0
	400
	400
	

	ул. Манцуровская
	0
	0
	400
	400
	

	ул. Вольная
	0
	0
	600
	600
	

	д. Голицино
	0
	0
	320
	320
	

	ул. Песчаная
	0
	0
	320
	320
	

	д. Жмакино
	0
	0
	710
	710
	

	ул. Каракозова
	0
	0
	710
	710
	

	Всего по сельсовету
	5400
	4900
	13230
	23530
	неудовлетворительное, требуется капитальный ремонт


3.6. Система коммунальной инфраструктуры поселения.

Система коммунальной инфраструктуры - комплекс технологически связанных между собой объектов и инженерных сооружений, предназначенных для осуществления поставок товаров и оказания услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения до точек подключения (технологического присоединения) к инженерным системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства, а также объекты, используемые для обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов.

Организацию в границах сельского поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, осуществляют органы местного самоуправления муниципального района, в состав которого входит сельское поселение.

Указанные выше полномочия могут быть переданы органам местного самоуправления поселения в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

3.6.1. Система водоснабжения поселения.

Организации, обеспечивающие централизованное водоснабжение на территории муниципального образования:

д. Пановка– СПОК «Пановка»,

 д. Плещеевка - СПОК «Рассвет»
Количество объектов капитального строительства, подключенных к системе централизованного водоснабжения, в единицах:

· индивидуальные и блокированные жилые дома – 560.

· объекты социальной инфраструктуры (Администрации, ФАПы и др.) – 4. 

· объекты коммерческого назначения (магазин, предприятие общественного 41.

	Характеристика водопроводных сетей муниципального образования

	Адресная принадлежность
	Протяженность, м / диаметр, мм
	Материал

исполнения
	Год ввода в эксплуатацию / % износа, (капитальный ремонт)
	Стоимость инвентаризационная / остаточная, тыс. руб.
	Примечания (современное состояние, основные проблемы, первоочередные мероприятия и сроки реализации)

	Пензенская область, Колышлейский район, д.Пановка: 100 метров на запад от нежилого здания котельная по адресу с. Пановка ул. Чапаева,17
	11000,0/ D-110
	полиэтилен
	1974/ 85%.

Капитальный ремонт водопровода

2018-2019гг
	–
	–

	Пензенская область , Колышлейский район, д.Плещеевка: 230 метров на северо-восток от нежилого здания СДК расположенного по адресу: Пензенская область, Колышлейский район, сПлещеевка, ул.Центральная ,18
	12000,0/ D100
	полиэтилен
	1962/100%
	–
	–

	Итого
	23000м
	–
	–
	–
	–


	Характеристика водозаборных сооружений муниципального образования.

	Наименование водозаборного сооружения / адрес
	Краткое описание сооружения

(основное и дополнительное оборудование, материал исполнения, глубина залегания скважин, характеристики насосного оборудования и др.)
	Производительность существующая (фактическая) / проектная (по паспорту) м³/сут.
	Год ввода в эксплуатацию / % износа
	Наличие организованных зон санитарной охраны источников водоснабжения (паспорта)
	Стоимость инвентаризационная / остаточная, тыс. руб.

	Артезианская скважина,  д. Пановка ул. Чапаева,15
	глубина 351м
	96
	1974
	есть
	–

	Артезианская скважина,  д. Плещеевка ул. Центраьная,14
	глубина 97м
	96
	     1962
	есть
	–


	Характеристика водопотребления на территории муниципального образования.

	№ п/п
	Потребитель (группа потребителей)
	Водопотребление, м³

	
	
	Среднесуточное
	Годовое

	1.
	Индивидуальная и блокированная жилая застройка
	92,8
	34190

	2.
	Многоквартирная жилая застройка
	0
	0

	3.
	Объекты коммерческой деятельности
	0
	0

	
	Всего
	92,8
	34190


3.6.2. Система водоотведения поселения.

Систем централизованного водоотведения в населенных пунктах муниципального образования нет. Незначительное количество многоквартирных жилых зданий и зданий культурно-бытового назначения канализовано посредством выгребов с удалением нечистот ассенизационным транспортом. Население, проживающее в частном секторе, пользуется дворовыми уборными. 

3.6.3. Система газоснабжения поселения.

Организации, обеспечивающие газоснабжение, действующая договорная система и система расчетов за предоставляемые услуги на территории муниципального образования – «Газпром Пензарегионгаз».

Количество объектов капитального строительства, подключенных к системе газоснабжения, в единицах и процентах: 298-62%.

· индивидуальные и блокированные жилые дома – 490.

· многоквартирные жилые дома – 0.

· объекты социальной инфраструктуры (администрации, ФАПы и др.) – 5.

· объекты коммерческого назначения (магазин) – магазины 1.

· объекты производственного назначения – 1.

Объекты капитального строительства, оборудованные приборами учета коммунальных ресурсов, в общем числе и процентном соотношении – 5

Количество аварий на объектах системы газоснабжения по сезонно за последние три года – 0.

	Характеристика объектов газоснабжения муниципального образования

	№ п/п
	Адресная принадлежность / наименование (номер)

АГРС, ГРП, ШГРП
	Год ввода в эксплуатацию / % износа
	Процент загруженности, запас мощности
	Стоимость инвентаризационная / остаточная, тыс. руб.
	Количество подключенных объектов капитального строительства, единиц / %
	Примечания (современное состояние, основные проблемы, первоочередные мероприятия и сроки реализации)

	1.
	Газопровод высокого давления
	2014
	–
	–
	1
	–


	Характеристика сетей газоснабжения муниципального образования

	№ п/п
	Адресная принадлежность сетей газоснабжения (магистральных, и распределительных; высокого, среднего и низкого давлений)
	Протяженность, м
	Материал исполнения
	Год ввода в эксплуатацию / % износа
	Количество подключенных объектов капитального строительства,единиц / %

	1.
	Газопровод высокого давления
	22200
	–
	1977-1984
	–


3.6.4. Система теплоснабжения поселения.

Системы централизованного теплоснабжения в населенных пунктах муниципального образования отсутствуют.

Теплоснабжение жилой застройки децентрализованное, осуществляется с помощью газа или твердого топлива. 

Теплоснабжение зданий общественного и производственного назначения осуществляется от автономных котельных, работающих на газе:

В д.Пановка котельная установка БКУ-150, введённая в эксплуатацию в 2014 году по адресу: ул. Чапаева, 12 отапливает здание администрации Плещеевского сельсовета, филиал № 5 МУК МЦ РДК Колышлейского района, филиал № 10 МУК МЦРБ Колышлейского района. 
В д.Плещеевка котельная с двумя котлами, введённая в эксплуатацию в 2018 году по адресу: ул. Центральная, 16 отапливает здание администрации Плещеевского сельсовета, филиал № 11 МУК МЦРБ Колышлейского района
Здание ФАП д.Плещеевка, по ул. Школьная, 23 отапливается от встроенной газовой котельной (топочная). 

Здание ФАП д.Пановка, по ул. Чапаева, 13 отапливается от встроенной газовой котельной (топочная). 

Здание ФП д.Апраксино, по ул. Центральная, 65 отапливается от встроенной газовой котельной (топочная). 

	Характеристика объектов теплоснабжения муниципального образования

	Адресная принадлежность
	Количество котлов, их марка и мощность
	Вид используемого топлива основное / резервное
	Год ввода в эксплуатацию / % износа
	Стоимость инвентаризационная / остаточная, тыс. руб.
	Примечания (современное состояние, основные проблемы, первоочередные мероприятия и сроки реализации)

	д. Плещеевка
	
	
	
	
	

	д. Плещеевка, ул. Центральная, 16 ( здание администрации Плещеевского сельсовета, филиал  № 11 МУК МЦРБ Колышлейского района )
	2 шт.

Микро-50

55 кВт
	природный газ
	2018
	–
	–

	д. Апраксино, ул. Центральная, 65 ( здание ФАП д. Апраксино)
	1 шт , АОГВ-11,5, 11.5 кВт
	природный газ
	н\д
	–
	–

	д. Пановка, ул. Чапаева , 12 (здание администрации Плещеевского сельсовета,  филиал  № 5 МУК МЦ РДК Колышлейского района, филиал № 10 МУК МЦРБ Колыщлейского района )
	2 шт ,

БКУ-150,                Микро-75
	природный газ
	2014
	–
	–

	д. Пановка, ул. Чапаева, 13( здание ФАП д. Пановка)
	1 шт , АОГВ-12,5, 12.5 кВт
	природный газ
	2012
	–
	–

	д. Плещеевка, ул. Школьная, 23 ( здание ФАП д. Плещеевка)
	1 шт.

АОГВ 17,4; 17,4 кВТ
	природный газ
	2016
	–
	–

	Итого
	7
	–
	–
	–
	–


3.6.5. Система электроснабжения поселения.

На территории Плещеевского сельсовета проходят линии электропередач среднего и низкого напряжения. Все населённые пункты электрифицированы. Резервное питание отсутствует. 

На территории сельсовета находятся электроподстанции и в каждом населённом пункте имеются свои трансформаторы различной мощности, питающие жилые дома, артезианские скважины и другие объекты. 

Потребность в электроэнергии осуществляется в полном объеме. Электричество поступает к населению и предприятиям через сети ЛЭП 10, 35 кв. с последующим понижением напряжения с помощью транформаторных подстанций и распределением через сеть ЛЭП 0,4 кв.

Организация обеспечивающая электроснабжение на территории муниципального образования – «ТНС Энегро Пенза».

Количество объектов капитального строительства, подключенных к системе электроснабжения, в единицах:

· индивидуальные и блокированные жилые дома – 537.

· многоквартирные жилые дома – 0.

· объекты социальной инфраструктуры (Администрации, ДК, ФАПы и др.) – 10.

· объекты коммерческого назначения (магазины и др.) – 7.

3.6.6. Система по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов на территории поселения.

Согласно данным Государственного реестра объектов размещения отходов (ГРОРО) (http://ecotracker.ru) на территории сельсовета полигон твердых бытовых отходов отсутствует. 
На территории сельсовета действует планово-регулярная контей​нерная система санитарной очистки территории. Вывоз ТБО и КГМ на полигон ТБО осуществляется населением самостоятельно и/или при помощи администрации сельсовета и сторонних организаций. На момент разработки генерального плана администрацией Плещеевского сельсовета заключен договор с подрядной организацией на вывоз ТБО и КГМ.

Услуги по сбору и вывозу ТБО на территории Плещеевского сельсовета осуществляет ООО «Вторма +».

3.7. Система мест организации мест погребения на территории поселения.

      На территории сельского поселения расположены 6кладбищ.

	
	Месторасположение кладбища
	Площадь

	1.
	д. Апраксино
	0,89

	2.
	западнее д. Плещеевка
	1

	3.
	восточнее с. Голицыно
	1,56

	4.
	д. Давыдовка
	1,88

	5.
	севернее с. Никольск
	0,6

	6.
	южнее с. Никольск
	0,76


4. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий.

Генеральным планом планируемых для размещения объектов местного значения поселения не предусматривается, все иные планируемые объекты являются объектами предпринимательской деятельности.
5. Сведения о видах, назначении и наименованиях, планируемых для размещения на территориях поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения.

Редакциями, действующими на момент разработки генерального плана Плещеевского сельсовета, документов территориального планирования Российской Федерации размещение объектов федерального значения, вплоть до окончания срока реализация генерального плана Плещеевского сельсовета до 31 декабря 2041 года, не планируется.

Редакциями, действующими на момент разработки генерального плана Плещеевского сельсовета, документов территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, размещение объектов регионального значения, вплоть до окончания срока реализация генерального плана Плещеевского сельсовета до 31 декабря 2041 года, не планируется.

6. Сведения о видах, назначении и наименованиях, планируемых для размещения на территории поселения объектов местного значения муниципального района.

Редакциями, действующими на момент разработки генерального плана Плещеевского сельсовета, документов территориального планирования Колышлейского района Пензенской области размещение объектов местного значения муниципального района, вплоть до окончания срока реализация генерального плана Плещеевского сельсовета до 31 декабря 2041 года, не планируется.

7. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

7.1. Основные факторы возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера.

Согласно ГОСТ Р 22.0.03-97 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» Природная чрезвычайная ситуация; природная ЧС – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Согласно ГОСТ Р 22.0.06-97 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных Чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы.» На территории сельсовета выявлены следующие источники природных чрезвычайных ситуаций: 

	Риски возникновения возможных чрезвычайных ситуаций природного характера.

	Источник природной ЧС
	Наименование поражающего фактора природной ЧС
	Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС

	1. Опасные геологические процессы - отсутствуют

	2. Опасные гидрологические явления и процессы - отсутствуют

	3. Опасные метеорологические явления и процессы

	3.1. Сильный ветер.


	Аэродинамический
	Ветровой поток.

	
	
	Ветровая нагрузка.

	
	
	Аэродинамическое давление.

	
	
	Вибрация.

	3.2. Сильные осадки.
	
	

	3.2.1. Продолжительный дождь (ливень)
	Гидродинамический
	Поток (течение) воды.

	
	
	Затопление территории.

	3.2.2. Сильный снегопад
	Гидродинамический
	Снеговая нагрузка.

	
	
	Снежные заносы.

	3.2.3. Сильная метель
	Гидродинамический
	Снеговая нагрузка.

	
	
	Ветровая нагрузка.

	
	
	Снежные заносы.

	3.2.4. Гололед
	Гравитационный
	Гололедная нагрузка.

	
	Динамический
	Вибрация.

	3.2.5.Град
	Динамический
	Удар.

	3.3. Туман
	Теплофизический
	Снижение видимости (помутнение воздуха).

	3.4. Заморозок
	Тепловой
	Охлаждение почвы, воздуха.

	3.5. Засуха
	Тепловой
	Нагревание почвы, воздуха.

	3.6. Гроза
	Электрофизический
	Электрические разряды.

	4. Природные пожары

	4.1. Пожар ландшафтный, степной, лесной
	Теплофизический
	Пламя.

	
	
	Нагрев тепловым потоком.

	
	
	Тепловой удар.

	
	
	Помутнение воздуха.

	
	
	Опасные дымы.

	
	Химический
	Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы.


Возникновение природных опасных явлений зависит в большей степени от природно-климатических условий. Поэтому масштабы их возникновения будут определяться погодными условиями.

Наиболее вероятные чрезвычайные ситуации природного характера на территории сельсовета могут быть вызваны следующими природными опасностями: подъемом воды в реках в период весеннего половодья, сильными ветрами, природными пожарами, засухой, дождями с градом, метелями, экзогенными процессами, ранними и поздними заморозками, сложными гололедно-изморозевыми явлениями.

В летний период одним из возможных опасных явлений на территории является выпадение обильных осадков в виде дождей с градом, сопровождаемых сильным ветром, смывающих посевы сельскохозяйственных культур и наносящих значительный материальный ущерб.

Сезонный характер также носят заморозки, особые ледовые явления, снежные заносы и метели. Их возникновение в большой степени зависит от условий соответствующего периода. Продолжительность этих природных явлений составляет от 25 до 39 дней в год.

Сохраняется уязвимость к негативному воздействию весеннего половодья территории. Критический уровень подъема воды в реках также носит сезонный характер – апрель-май, что связано с интенсивным снеготаянием в этот период.

Возможны чрезвычайные ситуации, обусловленные ураганными ветрами.

В соответствии с климатическими особенностями (жаркая сухая погода, низкая относительная влажность и сильный порывистый ветер), период с апреля по октябрь является пожароопасным сезоном.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, связанных с активизацией эрозионных процессов зависит от количества осадков и температуры воздуха. 

Образование и рост оврагов вызываются не только природными факторами, но и деятельностью человека (распашка, концентрация стока талых и дождевых вод вдоль дорожных насыпей и грунтовых дорог). Наибольшая активность ожидается в паводковый период (март-апрель). При весеннем паводке в пойменных частях рек. Степень прогнозируемой активности экзогенных геологических процессов на территории средняя.

7.2 Основные факторы возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

Согласно ГОСТ Р 22.0.05-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения.» техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде. Источник техногенной чрезвычайной ситуации – опасное техногенное происшествие, в результате которого на объекте, определенной территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация.

Риски возникновения чрезвычайных ситуаций на территории сельсовета согласно ГОСТ Р 22.0.05-94.

Промышленные аварии и взрывы.

Авария на промышленном объекте, в технической системе или на промышленной установке.

1. Радиационная авария. 

Авария на радиационно-опасном объекте, приводящая к выходу или выбросу радиоактивных веществ и (или) ионизирующих излучений за предусмотренные проектом для нормальной эксплуатации данного объекта границы в количествах, превышающих установленные пределы безопасности его эксплуатации.

Радиационно-опасный объект – объект, на котором хранят, перерабатывают, используют или транспортируют радиоактивные вещества, при аварии на котором или его разрушении может произойти облучение ионизирующим излучением или радиоактивное загрязнение людей, сельскохозяйственных животных и растений, объектов народного хозяйства, а также окружающей природной среды.

Риски возникновения чрезвычайных ситуаций отсутствуют, в связи с отсутствием радиационно-опасных объектов.

2. Химическая авария.

Авария на химически опасном объекте, сопровождающаяся проливом или выбросом опасных химических веществ, способная привести к гибели или химическому заражению людей, продовольствия, пищевого сырья и кормов, сельскохозяйственных животных и растений, или к химическому заражению окружающей природной среды.

Химически опасный объект –объект, на котором хранят, перерабатывают, используют или транспортируют опасные химические вещества, при аварии на котором или при разрушении которого может произойти гибель или химическое заражение людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также химическое заражение окружающей природной среды.

Риски возникновения чрезвычайных ситуаций отсутствуют, в связи с отсутствием химически-опасных объектов.

3. Биологическая авария.

Авария, сопровождающаяся распространением опасных биологических веществ в количествах, создающих опасность для жизни и здоровья людей, для сельскохозяйственных животных и растений, приводящих к ущербу окружающей природной среде.

Риски возникновения чрезвычайных ситуаций отсутствуют, в связи с отсутствием биолого-опасных объектов.

4. Гидродинамическая авария.
Авария на гидротехническом сооружении, связанная с распространением с большой скоростью воды и создающая угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации.

Риски возникновения чрезвычайных ситуаций отсутствуют, в связи с отсутствием химически-опасных объектов.

Пожары и взрывы.

Пожаровзрывоопасный объект – объект, на котором производят, используют, перерабатывают, хранят или транспортируют легковоспламеняющиеся и пожаровзрывоопасные вещества, создающие реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации

1. Опасные пожаровзрывоопасные объекты – «АЗС, склады нефти, нефтепродуктов».

Анализ производственных процессов объекта показывает, что при приёме, хранении и отпуске нефтепродуктов происходит испарение их в атмосфере). Процесс испарения происходит при любых температурах, давлениях, при этом происходит выделение в атмосферу углеводородов, состав которых определяется видом нефтепродуктов оборачиваемых на объекте.

Возможное загрязнение окружающей среды этими объектами условно можно разделить на эксплуатационные и аварийные.

Эксплуатационные выбросы наблюдаются от испарения при технологических процессах приёма, хранения и отпуска нефтепродуктов при следующих операциях: при сливе нефтепродуктов, хранении нефтепродуктов в резервуарах, при отпуске нефтепродуктов.

Аварийные выбросы (от утечек, разливов) могут быть при нарушении технологических процессов приёма, хранения и отпуска нефтепродуктов и заключаются в следующем: в результате утечек из различных неплотностей в резервуарах, трубопроводах, насосах и т.д., в результате перелива цистерн при их заполнении: в результате аварии или пожара в резервуарном парке.

Опасности, связанные с ошибками персонала, весьма актуальны, так как полностью автоматизировать процесс приемки топлива и заправки автотранспорта не представляется возможным. Малейшее нарушение технологического процесса на каждом этапе технологической цепочки, связанное с незнанием или халатным отношением, может принести к аварийной разгерметизации и выбросу опасных веществ в окружающую среду, взрывам и пожарам на территории объекта.

Из воздействий природного характера к наиболее вероятным можно отнести такие воздействия, как: разряды статического электричества (молнии): шквальные порывы ветра, которые при несоблюдении мер защиты могут вызвать аварийную разгерметизацию и выброс опасных веществ в окружающую среду; взрывы и пожары на территории объекта.

Риски возникновения чрезвычайных ситуаций на АЗС, складах нефти и нефтепродуктов находятся на минимальном уровне.

2. Опасные пожаровзрывоопасные объекты – «котельная» и объекты ЖКХ.

Наибольшую опасность в данном случае представляют:

· Перегрев теплоносителя выше критической точки, что характеризуется значительным повышением давления, которое в случае отказа предохранительного клапана способно вызвать аварийную разгерметизацию и взрыву котлоагрегата.

· Физический износ, коррозия, механические повреждения, температурная деформация оборудования и трубопроводов. Опасности, связанные с физическим износом и коррозией, актуальны, так как обращаемые в процессах опасные вещества обладают повышенными коррозионными свойствами (особенно при повышенном содержании влаги и в условиях повышенных температур). В данных условиях обращаемые вещества способны взаимодействовать со стенками аппаратов и трубопроводов, что снижает срок службы оборудования, может привести к аварийной разгерметизации и выбросу опасных веществ в окружающую среду, взрывам и пожарам на территории объекта.

· Возможные ошибки персонала.

Риски возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ находятся на минимальном уровне.

Опасные происшествия на транспорте

Транспортная авария – авария на транспорте, повлекшая за собой гибель людей, причинение пострадавшим тяжелых телесных повреждений, уничтожение и повреждение транспортных сооружений и средств или ущерб окружающей природной среде. Транспортные аварии разделяют по видам транспорта, на котором они произошли и (или) по поражающим факторам опасных грузов.

Опасный груз: опасное вещество, материал, изделие и отходы производства, которые вследствие их специфических свойств при транспортировании или перегрузке могут создать угрозу жизни и здоровью людей, вызвать загрязнение окружающей природной среды, повреждение и уничтожение транспортных сооружений, средств и иного имущества.

1. Дорожно-транспортное происшествие; ДТП. 

Транспортная авария, возникшая в процессе дорожного движения с участием транспортного средства и повлекшая за собой гибель людей и (или) причинение им тяжелых телесных повреждений, повреждения транспортных средств, дорог, сооружений, грузов или иной материальный ущерб.

Основные причины возникновения:

· высокая интенсивность движения;

· неудовлетворительное состояние и зауженность отдельных участков дорог;

· конфликтные точки в местах пересечений автодорог (съезды и примыкания к жилым и промышленным территориям).

По территории сельсовета проходят автомобильные дороги межмуниципального значения. Аварийно-опасных участков на территории сельсовета нет. Риски возникновения ДТП на автодорогах и улицах населенных пунктов находятся на минимальном уровне.

2. Авария на подземном сооружении. 
Опасное происшествие на подземной шахте, горной выработке, подземном складе или хранилище, в транспортном тоннеле или рекреационной пещере, связанное с внезапным полным или частичным разрушением сооружений, создающее угрозу жизни и здоровью находящихся в них людей и (или) приводящее к материальному ущербу.

Риски возникновения аварий на подземном сооружении отсутствуют в связи с отсутствием подземных сооружений.

3. Авиационная катастрофа.
Опасное происшествие на воздушном судне, в полете или в процессе эвакуации, приведшее к гибели или пропаже без вести людей, причинению пострадавшим телесных повреждений, разрушению или повреждению судна и перевозимых на нем материальных ценностей.
Риски возникновения авиационной катастрофы отсутствуют в связи с отсутствием авиационных коридоров, проходящих по территории поселения.

8. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ.
Генеральным планом уточнены границы населенных пунктов с применением норм федерального закона от 29.07.2017 года № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель». Отдельные, не значительные по площади, территории поселения, сведения по которым не внесены в Единый государственный реестр недвижимости, были исключены из состава земель сельскохозяйственного назначения с отнесением их к категории земель населенных пунктов, и исключены из состава земель населенных пунктов с отнесением их к категории земель сельскохозяйственного назначения.

	№ п/п
	Название населенного пункта поселения
	Параметры границ населенных пунктов

	
	
	Площадь, га
	Периметр, м

	
	
	сущ.
	план.
	сущ.
	план.

	1.
	д. Плещеевка – админ.центр
	193.41
	160.77
	7743.70
	6297.72

	2.
	д. Апраксино
	174
	100.31
	7252.61
	5669.44

	3.
	д. Голицыно
	23.02
	23.02
	6515.24
	6515.24

	4.
	д. Давыдовка
	43.54
	43.54
	3516.29
	3516.29

	5.
	д. Жмакино
	52.27
	69.65
	4890.37
	4469.93

	6.
	с. Никольск
	73.85
	106.97
	9650.50
	7321.86

	7.
	д. Пановка
	188.66
	181.49
	7701.07
	6874.35
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