
Приложение 
Утверждено  постановлением администрации города 
от ___________ №_____________ 
	Графическое описание местоположения границ публичного сервитута 
 

	ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
Публичный сервитут, устанавливаемый в отношении земельных участков  с кадастровыми номерами 58:12:0000000:61, 58:12:0000000:899,  
58:12:7904001:170, 58:12:7904001:331, 58:12:7904001:50, 58:12:7904001:51 для газопровода (диаметр труб 89мм, 57мм, давление газопровода-6,0 кг/см2) с кадастровым номером 58:12:0330101:61, расположенного по адресу:  
Пензенская область, Колышлейский район, д. Новая Названовка 
 (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект) 

	Сведения об объекте 

	№ 
п/п 
 
	Характеристики объекта землеустройства 
	Описание характеристик 

	1 
	2 
	3 

	1. 
	Местоположение объекта  
	Пензенская область, Колышлейский район, 
Названовский сельсовет; 
Пензенская область, Колышлейский район, 
Названовский сельсовет, д. Новая Названовка 

	2. 
	Площадь объекта ± величина 
погрешности определения площади (Р ± ∆Р) 
	12482 кв.м ± 39 кв.м 

	3. 
	Иные характеристики объекта  
	- 

	Сведения о местоположении границ объекта 

	1. Система координат МСК-58, зона 1 

	2. Сведения о характерных точках границ объекта  

	Обозначен
ие 
характерн ых точек границ 
	Координаты, м 
	Метод определения координат характерной точки  
	Средняя квадратичес кая 
погрешность положения 
характерной точки (Мt), м 
	Описание обозначен ия точки на 
местност и (при наличии) 

	
	Х 
	Y 
	
	
	


	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 

	1 
	318497.33 
	1398139.94 
	Аналитический метод 
	0.10 
	– 

	2 
	318420.72 
	1399650.23 
	Аналитический метод 
	0.10 
	– 

	3 
	318413.43 
	1399746.21 
	Аналитический метод 
	0.10 
	– 

	4 
	318322.33 
	1400681.38 
	Аналитический метод 
	0.10 
	– 

	5 
	318321.68 
	1400687.97 
	Аналитический метод 
	0.10 
	– 

	6 
	318321.74 
	1400689.10 
	Аналитический метод 
	0.10 
	– 

	7 
	318321.84 
	1400691.10 
	Аналитический метод 
	0.10 
	– 

	8 
	318098.13 
	1400689.52 
	Аналитический метод 
	0.10 
	– 

	9 
	318096.14 
	1400687.51 
	Аналитический метод 
	0.10 
	– 

	10 
	318098.15 
	1400685.52 
	Аналитический метод 
	0.10 
	– 

	11 
	318317.77 
	1400687.08 
	Аналитический метод 
	0.10 
	– 

	12 
	318317.96 
	1400684.91 
	Аналитический метод 
	0.10 
	– 

	13 
	318409.45 
	1399745.82 
	Аналитический метод 
	0.10 
	– 

	14 
	318416.73 
	1399649.93 
	Аналитический метод 
	0.10 
	– 

	15 
	318493.16 
	1398143.04 
	Аналитический метод 
	0.10 
	– 

	16 
	318215.84 
	1398074.93 
	Аналитический метод 
	0.10 
	– 

	17 
	318209.47 
	1398073.37 
	Аналитический метод 
	0.10 
	– 

	18 
	318179.46 
	1398065.21 
	Аналитический метод 
	0.10 
	– 

	19 
	318178.23 
	1398052.57 
	Аналитический метод 
	0.10 
	– 

	20 
	318176.64 
	1398047.51 
	Аналитический метод 
	0.10 
	– 

	21 
	318177.94 
	1398045.00 
	Аналитический метод 
	0.10 
	– 

	22 
	318180.45 
	1398046.30 
	Аналитический метод 
	0.10 
	– 

	23 
	318182.17 
	1398051.77 
	Аналитический метод 
	0.10 
	– 

	24 
	318182.81 
	1398058.29 
	Аналитический метод 
	0.10 
	– 

	25 
	318183.17 
	1398062.07 
	Аналитический метод 
	0.10 
	– 

	26 
	318210.42 
	1398069.48 
	Аналитический метод 
	0.10 
	– 

	27 
	318212.00 
	1398069.87 
	Аналитический метод 
	0.10 
	– 

	1 
	318497.33 
	1398139.94 
	Аналитический метод 
	0.10 
	– 
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